<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2026-03-11</Date>
    <Time>10:16:21</Time>
    <ProgSystem>G&amp;W CALIFORNIA PRO</ProgSystem>
    <ProgName>CALIFORNIA PRO V13.1.06</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>SLZ - Umbau Praxen im Haus "H"</NamePrj>
    <LblPrj>Klinikum Bad Salzungen - Umbau Praxen im Haus "H"</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <DetailAddText>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Allgemeine Vorbemerkungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bezeichnung der Baumaßnahme:</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Klinikum Bad Salzungen - Umbau Praxen im Haus "H"</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wandschutz und Handläufe</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Lage der Baustelle:</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Klinikum Bad Salzungen GmbH</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lindigallee 3</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">36433 Bad Salzungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.	Allgemeines</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.1	Baustellenbesichtigung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Als Kalkulationsgrundlage ist dem LV ein Baustelleneinrichtungsplan beigefügt.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Daraus sind die Zuwegungen und Anlieferungswege ersichtlich. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Baustellensituation ist nachfolgend ausreichend beschrieben und im beigefügten BE-Plan </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	plausibel dargestellt.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Es steht jedoch dem Bieter frei, die Baustelle zu besichtigen und die Situation von Ort zu </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	überprüfen. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.2	Krankenhausbetrieb</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Es ist zu berücksichtigen, dass sämtliche ausgeschriebene Maßnahmen während des </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	laufenden Krankenhausbetriebes zu erfolgen haben. Die Betriebssicherheit des Kranken-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	hauses hat in jedem Fall Vorrang bei tangierenden Fragen, die den Fortgang bzw. andere </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	wichtige Entscheidungen des Projektes betreffen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Sowohl im Hinblick auf den Krankenhausbetrieb als auch aufgrund der angrenzenden Wohn-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	bebauung sind zur Verringerung der Belästigung umweltfreundliche und emissionsarme Arbeits-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	methoden vom Auftragnehmer auszuwählen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Anwendung lärm-, erschütterungs- und staubintensiver Geräte und Verfahren zu vermeiden </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	bzw. in Abstimmung mit der Bauleitung auf ein Minimum zu begrenzen ist. Mit der Ausführung </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	der beauftragten Leistungen darf an allen Werktagen erst ab 06:00 Uhr begonnen werden, um </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	spätestens 19.00 Uhr sind diese zu beenden.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Während der Mittagsruhe (12:00 bis 14:00 Uhr) hat der Auftragnehmer lärmverursachende</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Arbeiten einzustellen bzw. zu unterbrechen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.3	Brandschutz und Baustellenordnung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Es ist sicherzustellen, dass die Belange des Brandschutzes bei der Ausführung sämtlicher </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Arbeiten berücksichtigt werden. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Dafür sind in den Arbeitsbereichen jeweils geeignete Feuerlöscher vorzuhalten. Die entsprechen-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	den Aufwendungen sind in die Angebotspreise einzukalkulieren und werde nicht gesondert </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	vergütet.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Für die Maßnahme wurde vom Bauherrn in Abstimmung mit den anderen Planungsbeteiligten </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	eine Baustellenordnung erstellt. Diese wird dem AN im Auftragsfall übergeben und ist als Vertrags-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	bestandteil zu berücksichtigen bzw. umzusetzen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.4	Zufahrten, Baustellenverkehr, Grundwasser- und Bodenschutz</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Schwerer Baustellen- bzw. Ver- und Entsorgungsverkehr ist mit den zuständigen Behörden, </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	denen die Verkehrssicherheit obliegt, abzustimmen und auf die Bedingungen des Krankenhaus-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	betriebes abzustellen. Verschmutzungen der öffentlichen und nicht öffentlichen Verkehrsflächen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	sind unverzüglich zu beseitigen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellflächen müssen jederzeit, d.h. Tag und Nacht,</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	freigehalten werden. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die notwendige Koordination mit dem Bauherrn bzw. die gewerkeübergreifende Koordination </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	bezüglich der Belegung der Flächen ist eigenverantwortlich durchzuführen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Das Parken von Firmenfahrzeugen auf dem Krankenhausgelände ist nur innerhalb der dafür </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	ausgewiesenen Flächen gestattet, Privatfahrzeuge sind grundsätzlich außerhalb des Kranken-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	hausgeländes abzustellen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.	Gesetze, Normen, Bestimmungen, Sicherheit</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Arbeiten sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und unter strengster </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie insbesondere der Unfallverhütungsvorschriften </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	der Berufsgenossenschaften, vornehmlich der Bau-Berufsgenossenschaft sowie der abfallrecht-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	lichen Vorschriften, zu kalkulieren und auszuführen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Arbeiten sind so auszuführen, daß Belästigungen sowie Gefährdung von Leben und Gesund-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	heit von Personen ausgeschlossen sind.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Der Unternehmer ist für die ordnungsgemäße Einrichtung und den sicheren Betrieb der Arbeits-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	stelle, insbesondere für die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte und sonstigen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Einrichtungen sowie für die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften verantwortlich.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	In evtl. Gefahrenzonen sind ausreichend Absperrungen und Hinweiszeichen aufzustellen. Bei </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	drohendem oder gewolltem Um- bzw. Einsturz von Bauteilen sind zusätzlich Warnposten aufzu-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	stellen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Arbeiten sind einzustellen, wenn durch Witterungsverhältnisse gefahrdrohende Zustände </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	zu befürchten sind.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Abfälle sind entsprechend den gültigen Vorschriften nach den einzelnen Abfallschlüsseln zu </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	separieren und sachgerecht zu entsorgen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Den Anordnungen der Verkehrsbehörden und der Beauftragten des zuständigen </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Gewerbeaufsichtsamtes, der städtischen und sonstigen zuständigen Aufsichtsorgane sowie des </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	SiGeKo ist unbedingt Folge zu leisten.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Im übrigen sind die neuesten Bestimmungen der Landesbauordnung Thüringen (ThürBO) </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	maßgebend.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Sollten bei der Durchführung der Arbeiten Besonderheiten, insbesondere kritische Zustände </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	hinsichtlich der Gefährdung von Sachen und Personen auftreten, sind der Bauherr sowie die </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	örtliche Bauleitung davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.	Aufmaße, Nachweise, Abrechnung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.1	</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für alle Leistungen sind prüfbare Aufmaße einschl. dazugehöriger Abrechnungspläne anzu-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	fertigen. Aufmaße für später nicht mehr nachvollziehbare Leistungen, besonders bei Rückbau-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	arbeiten, sind rechtzeitig vor der Ausführung bei der Bauleitung einzureichen, anderenfalls</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	wird ein Aufmaß anhand der vorhandenen Planunterlagen des Architekten bzw. der Fach-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	ingenieure erstellt.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.2	</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Aufwand für die Erstellung der Aufmaß- bzw. Abrechnungspläne (bei Abschlagsrechnungen </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	in zweifacher, bei Schlußrechnungen in dreifacher Ausfertigung) ist in die Angebotspreise einzu-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	kalkulieren, eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.3</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Über die von der Objektüberwachung im Auftrag des AG durchgeführte Aufmaß- /</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Rechnungsprüfung erhält der AN jeweils einen Rücklauf. Korrekturen an/in den</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Aufmaßen/Rechnungen sind vom AN zu prüfen, Unstimmigkeiten bis zur nächsten </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Abrechnung zu klären und die unstrittigen Korrekturen bei der nächsten Abrechnung zu </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	übernehmen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.4</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Spätestens mit der Schlussrechnung ist der Nachweis über die ordnungsgemäße </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Entsorgung aller nachweispflichtigen Stoffe und Materialien vorzulegen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4.	Nebenleistungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Folgende Leistungen sind Nebenleistungen, die mit den Einheitspreisen abgegolten </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	sind:</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4.1</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Festpunkte, Meterrisse, Achsmarkierungen etc. sind vor Arbeitsbeginn zu sichern.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Wird durch Beschädigung oder Entfernung eine neue Einmessung bzw. Herstellung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	erforderlich, so hat der AN die Kosten dafür zu tragen. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4.2</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Sämtliche Fragen bezüglich des An- und Abtransportes von Baustelleneinrichtungen,</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Gerätschaften , Materialien etc. sowie der dazugehörigen Verkehrsregelung sind mit </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	dem Bauherrn und der Bauleitung, ggf. auch mit den zuständigen Behörden im Vorfeld</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	abzustimmen. Erforderliche verkehrsrechtliche Anordnungen, Absperrungen etc. liegen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	im Verantwortungsbereich des AN. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4.3</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Sollten die genutzten öffentlichen und nichtöffentlichen Verkehrsflächen bzw. kranken-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	hausinternen Verkehrswege verschmutzt werden, so sind diese vom AN unverzüglich, </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	spätestens jedoch zum Feierabend des jeweiligen Tages wieder zu reinigen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">5.	Ausführungszeitraum</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Im Hinblick auf die geplante Gesamtfertigstellung des Projektes sind die gesamten nach-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	stehend beschriebenen Leistungen innerhalb von maximal 1 Monat nach Übergabe</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	des Baufeldes auszuführen und abnahmereif fertigzustellen. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Mit den Arbeiten soll im August 2026 begonnen werden. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Vom AN ist nach Auftragserteilung ein detaillierter Terminplan für die gesamten aus-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	geschriebenen Leistungen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Tragwerkplaners zu</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	erstellen, dieser ist mit dem AG und der Bauleitung vor Ausführungsbeginn abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">6.	Sonstiges</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">6.1	</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Beschädigung der bestehenden Gebäudeteile des Klinikums Bad Salzungen sowie der </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	öffentlichen und nichtöffentlichen Verkehrsflächen, ist in jedem Fall zu vermeiden. Die Kosten </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	für die Reparatur bzw. Beseitigung evtl. festgestellter Beschädigungen gehen zu Lasten des </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	jeweiligen Verursachers.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_2180831">
      <BoQInfo>
        <Name>Wandschutz+Handläufe</Name>
        <LblBoQ>Wandschutz und Handläufe</LblBoQ>
        <Date>2026-03-11</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_2180835" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Wandschutz aus Acryl-Vinyl-Kunststoffplatten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_2180836">
                <Description ID="85e9f1c0-9cc2-4985-a5ca-9475bdecdb5d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;" />
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;" />
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandschutzsystem, 2 mm Stärke, aus Acryl-Vinyl-Kunststoffplatten, liefern und </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">fachgerecht auf GK-Wandflächen bzw. geputzten Wandflächen (siehe Techn. Vor-</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">bemerkungen) montieren.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;" />
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gesamthöhe </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">H = 60 cm</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> (in Teilbereichen unter Handläufen eingebaut),</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">überwiegend in Fluren von Funktionsbereichen, Allgemeinen Bereichen und</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pflegebereichen.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchgefärbte Wandschutzplatten zum Einsatz in stoßgefährdeten Bereichen. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzubieten ist ein System, das widerstandsfähig gegen hohe Beanspruchungen ist </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">und in der Höhe variabel ausgeführt werden kann. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Material muss in verschiedenen Farbtönen lieferbar sein. Die genaue Farb-</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">festlegung erfolgt nach Mustervorlage. Als Hauptfarbton ist weiß, ähnlich RAL 9010,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">vorgesehen.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spezielle Abschlussleisten sind als Zubehör erhältlich.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandschutzplatten bestehend aus</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Material:	Acryl-Vinyl </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Materialstärke:	2mm</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften:	schlag- und bruchfest, voll durchgefärbt </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche:	leicht strukturiert </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz:	Wandschutzplatten und Kantenschutzprofile sind schwer</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">		entflammbar gemäß EN13501-1 / DIN 4102-B1</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Material entspricht der DIN 13411 „Wand- und Geräteschutz in Einrichtungen</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">des Gesundheitswesens“. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beständig gegen alle zugelassenen Desinfektions- und Reinigungsmittel und</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">unempfindlich gegenüber den meisten Säuren und Chemikalien.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist ein mit der Wandschutzplatte als Baustoff geprüfter Kleber zu verwenden.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;" />
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung und Montage einschl. dazugehöriger Kantenschutzwinkel.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;" />
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Als Kalkulationshilfe dienen die beigefügten Übersichtspläne.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;" />
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hinweise zur Montage: </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Wandschutzplatten werden durch fachgerechte Verklebung mit dem Untergrund </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">befestigt. Es sind systemgeeignete Montagekleber nach Herstellervorgaben zu ver-</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">wenden.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Längskanten der Oberseite sind abgerundet, um scharfe Kanten zu vermeiden. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;" />
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Montageuntergrund: </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Wandflächen sind bauseits mit einem Vlies oder einer Glasfasertapete einschl. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anstrich beschichtet.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eine ggfs. notwendige Grundierung/Grundanstrich passend zum gewähltem System </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">ist einzukalkulieren.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;" />
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reinigung: </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Reinigung und Pflege kann mittels handelsüblichen Reinigungsmitteln erfolgen. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Reinigungsempfehlung ist vor Montage an den Bauherrn zu übergeben.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Besonderes: </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zuschnitte in Länge und Höhe sowie Formteile sind auf Abruf im System erhältlich </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">und individuell produzierbar.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;" />
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kantenschutz: </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">An allen Flurecken, Wandvorsprüngen, vorstehenden Wandvorlagen etc. kommen</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kantenschutzwinkel zur Ausführung,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schenkellängen 40 mm x 40 mm, die Höhe der Kantenschutzwinkel ist grundsätzlich</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">an die Höhe des Wandschutzes (ca. 60 cm) anzupassen.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kantenschutzwinkel sind in Edelstahl auszuführen:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Kantenschutz kann in Längen bis max. 3.000 mm gefertigt werden. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Winkel sind individuell verformbar und werden den örtlichen Gegebenheiten </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">angepasst ausgeführt. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Material: </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl V2A (Werkstoff 1.4301), Materialstärke mind. 1,5 mm, </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Winkelradius 3 mm, mit 3-fach Kantung (siehe Darstellung),</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Montage mittels Spezialkleber.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften: Auch geeignet für die nachträgliche Montage auf dem Wandbelag,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">stoß- und bruchfest, desinfektionsmittel- und chemikalienbeständig </span>
                          <br />
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <image width="147" Type="image/jpeg">[encoded data, 35576 characters]</image>
                        </p>
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;" />
                        <p style="margin-left:85pt;margin-right:42pt;">
                          <span style="font-size:6pt;background:#FFFFFF;">.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt />
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2180837">
                <Description ID="b1995e7f-5a76-4d48-999c-e7bade17a651">
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">angebotenes Fabrikat/Typ </span>
                        </p>
                      </Text>
                      <TextComplement ID="77811666-e73b-4657-8889-3532b7ee9ffe" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandschutzplatten:	</span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">angebotenes Fabrikat/Typ:</span>
                        </p>
                      </Text>
                      <TextComplement ID="78eae936-ac3e-405f-91b0-9141902baf0f" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kantenschutzwinkel:	</span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p style="line-height:150%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">	(jeweils vom Bieter anzugeben)</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt />
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2180838" RNoPart="1">
                <Qty>120.000</Qty>
                <QU>lfdm</QU>
                <Description ID="4dc5ac01-56b0-4de1-a472-b17bd5e90b1b">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandschutz aus Acryl-Vinyl-Kunststoffplatten liefern und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">fachgerecht montieren durch direktes Aufkleben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Farbtöne des Wandschutzes nach Wahl des Auftraggebers </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus der gesamten Herstellerkollektion (Uni-Farben),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">überwiegend weiß</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen:	</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Plattendicke:		    2 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Plattenhöhe:		  80 cm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anbringen des Wandschutzes in kompletter Leistung in </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">unterschiedlichen Einzellängen gemäß Ausführungsplan</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sowie örtlichem Aufmaß,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller Zuschnitte, Anschlüsse an begrenzende Bauteile,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stoß- und Eckausbildungen sowie Kleber, Tiefengrund, Primer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und allen sonstigen Nebenarbeiten.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wandschutz Acryl-Vinyl, H = 80 cm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2180839" RNoPart="2">
                <Qty>15.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="425a3825-c682-422d-8434-7c83a5ac3c34">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Außenecken der vorbeschriebenen Wandschutzbekleidung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittels Kantenschutzwinkel aus Edelstahl, rechtwinklig ca. 90°,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">fachgerecht ausbilden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Höhe H =  80 cm analog Wandschutzplatte, exakt lot- und fluchtgerecht montieren, in kompletter Leistung einschl. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zuschnitte der angrenzenden Platten sowie aller Neben-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">arbeiten.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Außenecken Edelstahl 90°, H = 80 cm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2180840" RNoPart="3">
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="14feb81b-2755-42a0-99fb-d85716b95d38">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu allen vorbeschriebenen Wandschutzbekleidungen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Acryl-Vinyl-Kunststoffplatten für das exakte Einmessen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Herstellen von rechteckigen bzw. quadratischen Aus-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sparungen für diverse Einbauten, Größe ca. 10/10 bis 20/20 cm.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Aussparungen 10/10 bis 20/20 cm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2180841" RNoPart="4">
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="0da744c3-9bf4-43f5-8553-81295eab7488">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu allen vorbeschriebenen Wandschutzbekleidungen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Acryl-Vinyl-Kunststoffplatten für das exakte Einmessen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Herstellen kreisrunder Aussparungen für Elektrodosen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">etc., Kanten leicht gefast, die Abdeckungen der Schalter, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steckdosen etc. müssen den Ausschnitt umlaufend über-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">decken, in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zulage kreisrunde Aussparungen </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2180842" RNoPart="5">
                <Qty>68.000</Qty>
                <QU>lfdm</QU>
                <Description ID="df0e9f29-c02c-447c-9e2c-d55c5c12d5d2">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dauerelastische Verfugung der senkrechten Anschlüsse</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zwischen den Wandschutzplatten der vorstehenden Positionen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und angrenzenden Bauteilen (Türzargen, Alu-Glas-Türen etc.)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sowie im Bereich von Innenecken, mit einem Material auf</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Silikonkautschuk- oder Acrylbasis, Farbton nach Wahl des AG</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Wandschutzbekleidung angepasst, in kompletter Leistung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller Nebenarbeiten.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Dauerelastische Anschlussfugen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2180843" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Handläufe und Eckschutzprofile</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_2180844" RNoPart="1">
                <Qty>60.000</Qty>
                <QU>lfdm</QU>
                <Description ID="6e80e25c-733b-4e34-9fb3-f80b6b72584a">
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Handläufe aus Holz liefern und fachgerecht montieren, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser 40 - 42 mm, aus Eiche-massiv einschl. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">fertig behandelter Oberfläche: 3fach klarsichtummantelt </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit 2-K-PUR-Lack, laugen- und desinfektionsmittelresistent</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(formaldehydfrei).</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Handlaufhaltern als abgewinkelte, Spezial-Edel-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">stahl-Handlauf- Konsolen fein geschliffen und poliert, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser 16 mm, unsichtbar dauerhaft mit dem Holz-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">handlauf verbunden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandbefestigung mit Grundplatte aus Stahl verzinkt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser ca. 80 mm vorgerichtet für 3fache versenkte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schraubenbefestigung (nichtrostend), mit Abdeckrosette </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Edelstahl, fein geschliffen und poliert.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandabstand:		ca. 8 cm (Achse)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Höhe:			ca. 85 - 90 cm (Achse)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">			über OK Fertigfußboden</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <image width="347" Type="image/jpeg">[encoded data, 113404 characters]</image>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement ID="2a25cfb1-934b-4cd5-b19a-ea9e7ea002d9" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption />
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(vom Bieter anzugeben)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Handläufe in unterschiedlichen Einzellängen gemäß Vorgabe</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">des AG bzw. Ausführungsplan montieren, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in kompletter Leistung einschl. aller Zuschnitte, Haltekonsolen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stoßausbildungen, Befestigungsmittel und sonstigen Neben-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">arbeiten.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Handlauf Eiche D = 40 - 42 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2180845" RNoPart="2">
                <Qty>68.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description ID="9ba217f0-93f3-4511-9326-42c7b28d2e9a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu vorbeschriebenen Handläufen für Anfangs- und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Endstücke, Ausbildung mit vorgefertigtem 90°-Krümmling (gleiches Material und gleicher Durchmesser</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie Handlauf), jeweils ca. 20 - 30 mm vor der Wand bzw.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türzarge endend, Wandabstand ca. 20 mm, einschl. ober-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">flächenbündigem Anschluss mit umlaufender V-Fuge</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">an Handlauf gemäß Skizze.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <image align="center" hspace="0" vspace="0" width="241" Type="image/jpeg">[encoded data, 29756 characters]</image>
                          <span style="background:#FFFFFF;">
</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p />
                        <p />
                        <p />
                        <p />
                        <p />
                        <p />
                        <p />
                        <p />
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">In kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmittel.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Anfangs- und Endstücke</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2180846" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_2180847">
                <Description ID="9caf7a12-4d11-41c4-bce1-c072e55bbc6a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;">
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten </span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;" />
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere  Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;" />
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">2.	Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel  müssen für jeden Kalendertag aufgestellt sein  und sind spätestens am nächsten Arbeitstag  nach der Ausführung der Bauleitung in 3-facher Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen.  Die 1. Fertigung (Original) ist der Bauleitung  sofort, die 2. Ausfertigung mit der Rechnung abzugeben.</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;" />
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">3.	Stundenzettel müssen eindeutig erkennen lassen:</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">a)	Name des Auftragnehmers (Firma)</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">b)	Bezeichnung, Gebäudeteil</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">c)	Vor- und Zuname, Bezeichnung und Berufsgruppe lt. Tarif, Zahl der geleisteten Arbeitsstunden,  für jeden Arbeitnehmer getrennt.</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">d)	Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten.</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">e)	Menge und Art etwaiger Zulieferungen wie Material</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">f)	Benutzung von Maschinen, Geräten u.ä., deren genaue Bezeichnung und Benutzungsdauer,  für Maschinenstunden werden max. die Richtsätze  der letzt gültigen Baugeräteliste vergütet,  für Lkw-Stunden werden die Tarife nach dem GNT vergütet.</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;" />
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.	Bei Stundenlohnarbeiten werden Aufsichtsstunden  nur vergütet, wenn sie in der Stundenlohnanweisung (Ziff. 1) vereinbart worden sind. Sie werden mit dem Lohn eines Facharbeiters vergütet.</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-23pt;margin-left:23pt;" />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">5.     Lohn- und Gehaltsnebenkosten, wie Auslösung,  Wegegelder, Wegezeitentschädigungen,              Unterkunfts- u. Übernachtungskosten, Kosten für Familienheimfahrten sowie die vom                      Auftraggeber zu tragenden  Kosten für An- und Rückreise der auf der Baustelle beschäftigten         Arbeitnehmer, deren Entgelte zu den  Baustellenlohn- und -gehaltskosten gehören, werden             nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2180848" RNoPart="1">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description ID="84116193-41f7-4bd7-b21f-18d5ec23b4b5">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiter</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiter</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>