<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2026-03-12</Date>
    <Time>10:33:11</Time>
    <ProgSystem>G&amp;W CALIFORNIA PRO</ProgSystem>
    <ProgName>CALIFORNIA PRO V13.1.06</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>SLZ - Endoskopie</NamePrj>
    <LblPrj>Klinikum Bad Salzungen - Erweiterung Endoskopie</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <DetailAddText>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Allgemeine Vorbemerkungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bezeichnung der Baumaßnahme:</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Klinikum Bad Salzungen - Erweiterung Endoskopie</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bodenbelagsarbeiten</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Lage der Baustelle:</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Klinikum Bad Salzungen GmbH</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lindigallee 3</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">36433 Bad Salzungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.	Allgemeines</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.1	Baustellenbesichtigung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Als Kalkulationsgrundlage ist dem LV ein Baustelleneinrichtungsplan beigefügt.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Daraus sind die Zuwegungen und Anlieferungswege ersichtlich. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Baustellensituation ist nachfolgend ausreichend beschrieben und im beigefügten BE-Plan </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	plausibel dargestellt.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Es steht jedoch dem Bieter frei, die Baustelle zu besichtigen und die Situation von Ort zu </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	überprüfen. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.2	Krankenhausbetrieb</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Es ist zu berücksichtigen, dass sämtliche ausgeschriebene Maßnahmen während des </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	laufenden Krankenhausbetriebes zu erfolgen haben. Die Betriebssicherheit des Kranken-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	hauses hat in jedem Fall Vorrang bei tangierenden Fragen, die den Fortgang bzw. andere </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	wichtige Entscheidungen des Projektes betreffen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Sowohl im Hinblick auf den Krankenhausbetrieb als auch aufgrund der angrenzenden Wohn-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	bebauung sind zur Verringerung der Belästigung umweltfreundliche und emissionsarme Arbeits-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	methoden vom Auftragnehmer auszuwählen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Anwendung lärm-, erschütterungs- und staubintensiver Geräte und Verfahren zu vermeiden </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	bzw. in Abstimmung mit der Bauleitung auf ein Minimum zu begrenzen ist. Mit der Ausführung </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	der beauftragten Leistungen darf an allen Werktagen erst ab 06:00 Uhr begonnen werden, um </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	spätestens 19.00 Uhr sind diese zu beenden.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Während der Mittagsruhe (12:00 bis 14:00 Uhr) hat der Auftragnehmer lärmverursachende</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Arbeiten einzustellen bzw. zu unterbrechen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.3	Brandschutz und Baustellenordnung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Es ist sicherzustellen, dass die Belange des Brandschutzes bei der Ausführung sämtlicher </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Arbeiten berücksichtigt werden. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Dafür sind in den Arbeitsbereichen jeweils geeignete Feuerlöscher vorzuhalten. Die entsprechen-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	den Aufwendungen sind in die Angebotspreise einzukalkulieren und werde nicht gesondert </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	vergütet.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Für die Maßnahme wurde vom Bauherrn in Abstimmung mit den anderen Planungsbeteiligten </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	eine Baustellenordnung erstellt. Diese wird dem AN im Auftragsfall übergeben und ist als Vertrags-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	bestandteil zu berücksichtigen bzw. umzusetzen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.4	Zufahrten, Baustellenverkehr, Grundwasser- und Bodenschutz</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Schwerer Baustellen- bzw. Ver- und Entsorgungsverkehr ist mit den zuständigen Behörden, </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	denen die Verkehrssicherheit obliegt, abzustimmen und auf die Bedingungen des Krankenhaus-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	betriebes abzustellen. Verschmutzungen der öffentlichen und nicht öffentlichen Verkehrsflächen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	sind unverzüglich zu beseitigen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellflächen müssen jederzeit, d.h. Tag und Nacht,</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	freigehalten werden. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die notwendige Koordination mit dem Bauherrn bzw. die gewerkeübergreifende Koordination </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	bezüglich der Belegung der Flächen ist eigenverantwortlich durchzuführen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Das Parken von Firmenfahrzeugen auf dem Krankenhausgelände ist nur innerhalb der dafür </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	ausgewiesenen Flächen gestattet, Privatfahrzeuge sind grundsätzlich außerhalb des Kranken-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	hausgeländes abzustellen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.	Gesetze, Normen, Bestimmungen, Sicherheit</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Arbeiten sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und unter strengster </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie insbesondere der Unfallverhütungsvorschriften </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	der Berufsgenossenschaften, vornehmlich der Bau-Berufsgenossenschaft sowie der abfallrecht-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	lichen Vorschriften, zu kalkulieren und auszuführen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Arbeiten sind so auszuführen, daß Belästigungen sowie Gefährdung von Leben und Gesund-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	heit von Personen ausgeschlossen sind.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Der Unternehmer ist für die ordnungsgemäße Einrichtung und den sicheren Betrieb der Arbeits-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	stelle, insbesondere für die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte und sonstigen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Einrichtungen sowie für die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften verantwortlich.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	In evtl. Gefahrenzonen sind ausreichend Absperrungen und Hinweiszeichen aufzustellen. Bei </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	drohendem oder gewolltem Um- bzw. Einsturz von Bauteilen sind zusätzlich Warnposten aufzu-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	stellen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Arbeiten sind einzustellen, wenn durch Witterungsverhältnisse gefahrdrohende Zustände </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	zu befürchten sind.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Abfälle sind entsprechend den gültigen Vorschriften nach den einzelnen Abfallschlüsseln zu </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	separieren und sachgerecht zu entsorgen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Den Anordnungen der Verkehrsbehörden und der Beauftragten des zuständigen </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Gewerbeaufsichtsamtes, der städtischen und sonstigen zuständigen Aufsichtsorgane sowie des </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	SiGeKo ist unbedingt Folge zu leisten.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Im übrigen sind die neuesten Bestimmungen der Landesbauordnung Thüringen (ThürBO) </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	maßgebend.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Sollten bei der Durchführung der Arbeiten Besonderheiten, insbesondere kritische Zustände </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	hinsichtlich der Gefährdung von Sachen und Personen auftreten, sind der Bauherr sowie die </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	örtliche Bauleitung davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.	Aufmaße, Nachweise, Abrechnung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.1	</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für alle Leistungen sind prüfbare Aufmaße einschl. dazugehöriger Abrechnungspläne anzu-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	fertigen. Aufmaße für später nicht mehr nachvollziehbare Leistungen, besonders bei Rückbau-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	arbeiten, sind rechtzeitig vor der Ausführung bei der Bauleitung einzureichen, anderenfalls</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	wird ein Aufmaß anhand der vorhandenen Planunterlagen des Architekten bzw. der Fach-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	ingenieure erstellt.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.2	</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Aufwand für die Erstellung der Aufmaß- bzw. Abrechnungspläne (bei Abschlagsrechnungen </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	in zweifacher, bei Schlußrechnungen in dreifacher Ausfertigung) ist in die Angebotspreise einzu-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	kalkulieren, eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.3</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Über die von der Objektüberwachung im Auftrag des AG durchgeführte Aufmaß- /</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Rechnungsprüfung erhält der AN jeweils einen Rücklauf. Korrekturen an/in den</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Aufmaßen/Rechnungen sind vom AN zu prüfen, Unstimmigkeiten bis zur nächsten </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Abrechnung zu klären und die unstrittigen Korrekturen bei der nächsten Abrechnung zu </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	übernehmen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.4</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Spätestens mit der Schlussrechnung ist der Nachweis über die ordnungsgemäße </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Entsorgung aller nachweispflichtigen Stoffe und Materialien vorzulegen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4.	Nebenleistungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Folgende Leistungen sind Nebenleistungen, die mit den Einheitspreisen abgegolten </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	sind:</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4.1</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Festpunkte, Meterrisse, Achsmarkierungen etc. sind vor Arbeitsbeginn zu sichern.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Wird durch Beschädigung oder Entfernung eine neue Einmessung bzw. Herstellung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	erforderlich, so hat der AN die Kosten dafür zu tragen. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4.2</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Sämtliche Fragen bezüglich des An- und Abtransportes von Baustelleneinrichtungen,</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Gerätschaften , Materialien etc. sowie der dazugehörigen Verkehrsregelung sind mit </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	dem Bauherrn und der Bauleitung, ggf. auch mit den zuständigen Behörden im Vorfeld</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	abzustimmen. Erforderliche verkehrsrechtliche Anordnungen, Absperrungen etc. liegen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	im Verantwortungsbereich des AN. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4.3</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Sollten die genutzten öffentlichen und nichtöffentlichen Verkehrsflächen bzw. kranken-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	hausinternen Verkehrswege verschmutzt werden, so sind diese vom AN unverzüglich, </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	spätestens jedoch zum Feierabend des jeweiligen Tages wieder zu reinigen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">5.	Ausführungszeitraum</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Im Hinblick auf die geplante Gesamtfertigstellung des Projektes sind die gesamten nach-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	stehend beschriebenen Leistungen innerhalb von maximal 8 Wochen nach Beauftragung </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	auszuführen und abnahmereif fertigzustellen. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Mit den Arbeiten soll im Juni/Juli 2026 begonnen werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Vom AN ist nach Auftragserteilung ein detaillierter Terminplan für die gesamten aus-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	geschriebenen Leistungen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Tragwerkplaners zu</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	erstellen, dieser ist mit dem AG und der Bauleitung vor Ausführungsbeginn abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">6.	Sonstiges</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">6.1	</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Beschädigung der bestehenden Gebäudeteile des Klinikums Bad Salzungen sowie der </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	öffentlichen und nichtöffentlichen Verkehrsflächen, ist in jedem Fall zu vermeiden. Die Kosten </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	für die Reparatur bzw. Beseitigung evtl. festgestellter Beschädigungen gehen zu Lasten des </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	jeweiligen Verursachers.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-indent:-28pt;margin-left:28pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:16pt;background:#FFFFFF;">Bodenbelagsarbeiten - PVC-Belag</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-28pt;margin-left:28pt;" />
        <p style="text-indent:-28pt;margin-left:28pt;" />
        <p style="text-indent:-28pt;margin-left:28pt;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Vorbemerkungen</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-28pt;margin-left:28pt;" />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Grundlagen für die Lieferung der Baustoffe, die Ausführung der Arbeiten und die Abrechnungen werden:</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">1.	Die Zeichnungen des Architekten.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">2.	VOB/C, DIN 18 365 - Bodenbelagsarbeiten, neueste Fassung.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">3	</span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DIN EN 1817 - Elastische Bodenbeläge</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">4.	DIN 51 953 - elektrisch ableitender Bodenbelag</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">5.	DIN 4109, Bl. 2/3 und 5, Tabelle 2 - Schallschutz im Hochbau, - Trittschallschutz.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">6.	Die Güterrichtlinien RAL-RG 803 bis RAL-RG 808, falls für diese Beläge keine DIN besteht.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">7.	Die Vorschriften der Bodenbelagshersteller und der Klebestoffhersteller.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">8.	Die näher bezeichneten bzw. zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Fachnormen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">9.	Der Auftragnehmer für Bodenbelagsarbeiten hat vor der Ausführung seiner Arbeiten den Untergrund auf die Oberflächengenauigkeit zu prüfen, ob derselbe der Toleranzvorgaben nach DIN 18 202, Tabelle 3, Zeile 3 entspricht.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">10.	Das vorliegende Projekt enthält im Innenausbau hauptsächlich Bauelemente mit natürlich bleibender Oberfläche (z.B. tapezierte und gestrichene Wände). Diese Teile sind vor Verunreinigungen und Beschädigungen durch die Bodenbelagsarbeiten zu schützen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">11.	Die eingebauten sanitären Einrichtungsgegenstände und Abflußleitungen und Bodenabläufe dürfen auf keinen Fall zum Reinigen von Werkzeugen und dergl. benutzt werden. Für dadurch entstehende Schäden ist ausschließlich der AN verantwortlich. Er hat die Kosten für die Beseitigung der Schäden in vollem Umfang zu tragen. </span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">12.	Weiterhin gilt:</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">a)	Die in der Leistungsbeschreibung angefragten Qualitätsmerkmale in Verlegeart und Farbton werden vom Bauherrn bewertet und sollten in Hinsicht auf Qualität, Verlegeart und Farbtönen bei entsprechend angebotenen Fabrikaten eingehalten werden.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;" />
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">b)	Über die Gleichwertigkeit des vom Auftragnehmer angebotenen Fabrikats entscheidet jedoch allein der Auftraggeber unter Ausschluss des Rechtsweges und einer Begründung.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">13.	Bei PVC-Belägen sind grundsätzlich alle Fugen mittels thermischer Verschweißung zu schließen, falls </span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist. Die Farbe der Schweißschnur ist entsprechend der Farbe des Bodenbelages zu wählen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">14.	Bei elektrisch-ableitfähigem PVC-Belag ist beim Verschweißen der Fräser so einzustellen, dass ca. 3/4 </span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	der Belagsdicke ausgefräst wird und auf keinen Fall das unten liegende Kupfernetz beschädigt wird.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">15.	Für leitfähige Bodenbeläge empfiehlt die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege das Meßverfahren nach DIN 51 953 und nach DIN 54 354; danach darf für leitfähige Bodenbeläge die obere Grenze höchstens liegen bei: gleich oder kleiner als 10 hoch 6 Ohm kurz nach der Verlegung (1 MEG-OHM des Bodenbelages, gleich oder kleiner als 10 hoch 8 Ohm nach 1 und nach 5 Jahren (100 MEG-OHM) Standzeit des Bodenbelages. Eine untere Grenze wird nicht gefordert, jedoch wird empfohlen: größer als 10 hoch 4 OHM. Die Messung der leitfähigen Beläge wird wie folgt durchgeführt:</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	(1)		Materialprüfung durch Hersteller im Werk</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	(2)		Prüfung auf der Baustelle durch Auftragnehmer in Verbindung mit dem TÜV.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Verlegung erfolgt auf einem Kupferbandnetz (0,08 mm x 10,0 mm) mit einem leitfähigen Kleber. Das Kupferband muß jede Platte einmal berühren. Wenn die Fugen der leitfähigen Beläge mit leitfähiger Schweiß-Schnur geschlossen werden, genügt für die Ableitung der statischen Elektrizität ein umlaufendes Kupferband im Abstand von 20 cm von der Wand, das nach VDE-Vorschrift geerdet sein muss.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">16.	Unterlagen und Beläge sind nach den Verarbeitungsvorschriften vollflächig zu kleben.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">17.	Aufmaß und Abrechnung erfolgt grundsätzlich gem. VOB/C - DIN 18365 - 5. Für das Aufmaß jedoch werden die Rohbaumaße (Ausführungspläne) zugrundegelegt.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">18.	Alle Forderungen, die in diesen Technischen Vorbemerkungen enthalten sind und ausgeführt werden müssen, sind als Nebenleistung anzusehen, soweit sie nicht in besonderen Positionen der nachfolgenden Leistungsbeschreibung enthalten sind.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">19.	Für das Aufmaß aller Belagsflächen findet DIN 18 365 Anwendung, d.h. es werden nur die belegten Flächen aufgemessen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">20.	Eine getrennte Erfassung und Ausschreibung der Leistungen nach Geschossen, wie in DIN 18 365 gefordert wird, erfolgt nicht. Ist eine nähere Kenntnis der Einbauorte im Gebäude notwendig, so ist diese vor Angebotsabgabe bei dem Architekten zu erfragen. Spätere Einreden über die Unkenntnis der Einbauorte sind damit ausgeschlossen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">21.	Das Anschließen von Unterlagen an Rohrdurchführungen DIN 18 365, wird nicht besonders vergütet und muß in die entsprechenden Belagspositionen mit einkalkuliert werden.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">22.	Weiterhin sind folgende Punkte in die Einheitspreise mit einzukalkulieren, falls nachstehend nicht besonders erwähnt und keine besonderen Vergütungen vorgesehen sind:</span>
        </p>
        <p style="text-indent:7pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">a)	Das exakte Beispachteln der Schwellen und Materialübergänge sowie leichter Beschädigung und das Ausschneiden von Rohren, Ständern, Bodenanschlüssen etc.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;" />
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">b)	Sauberes Anfügen der Beläge an alle Einbauteile wie Zargen, Einbauschränke etc., einschl. Zukitten von </span>
        </p>
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Anschlußstellen</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;" />
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">c)	Doppeltes Verkleben der Nähte.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;" />
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">d)	Säubern der Beläge nach fertiger Verlegung.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;" />
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">e)	Auswahl des Klebers entspr. den besonderen Anforderungen im Krankenhaus, z.B. rollfest, und Einstellen auf den Untergrund.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;" />
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">f)	Das Prüfen der Unterbodenoberflächenfestigkeit und das Haftvermögen der verklebten Ware auf dem Estrich durch Probeverklebung.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;" />
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">g)	Das Anspachteln von Höhenunterschieden, die entstehen können durch verschiedene Belagsdicken und Schwellenanschlüsse.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;" />
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">h)	Die in den jeweiligen Positionen für die Bodenbelagsarbeiten angeforderten Qualitätsnachweise (z.B. Toxikologische Unbedenklichkeit nach DIN 4102, Abrieb, Trittschall etc.) sind mit der Abgabe des Angebotes vorzulegen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;" />
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">i)	Alle evtl. erforderlichen Schutzmaßnahmen für Abwendung von Gefahr für Menschen und Gebäude bei der Verarbeitung der erforderlichen Kleber sind bei der Ausführung der Arbeiten zu treffen und die dafür erforderlichen Kosten in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:35pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">23.	Bei der Ausführung muss berücksichtigt werden, dass auch Kleinstflächenanteile auszuführen sind sowie Anschlussarbeiten an vorhandene weiterverbleibende Bodenbeläge. Erschwernisse dieser Art werden nicht besonders vergütet und sind daher in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">24.	Die für die Ausführung der Leistungen notwendige Baustelleneinrichtung einschl. aller Geräte ist in die Einheitspreise der LV-Positionen einzurechnen einschl. deren Räumung. Toiletteneinrichtungen auf der Baustelle können mitbenutzt werden. Personalaufenthaltsräume sind Sache des AN.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-21pt;margin-left:21pt;" />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_2175561">
      <BoQInfo>
        <Name>Bodenbelagsarbeiten</Name>
        <LblBoQ>Bodenbelagsarbeiten</LblBoQ>
        <Date>2026-03-12</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_2175567" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Anbau Endoskopie, Bauabschnitt 1</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_2175568" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Belag</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="GW_2175569" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">Vorbehandlung Untergrund</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Remark ID="GW_2175570">
                        <Description ID="c7cdec68-5dd9-4eb0-a741-c354e8ab9715">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="line-height:150%;">
                                  <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anmerkung:</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Alle Vorleistungen erfolgen auf Zementestrich</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt />
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="GW_2175571" RNoPart="1">
                        <Qty>845.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="0396864f-e7b4-44dd-b88a-b201d952a08b">
                          <CompleteText>
                            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Vorstreichen des zementgebundenen Estrichs als Untergrund für den Oberbelag mit einer lösungsmittelfreie Acrylatdispersion-Haftbrücke mit Tiefenwirkung.</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="5aaa4199-302f-4922-9d5d-2bf47a471aa7" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <br />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="c3efd7fd-1337-479e-980f-d8bc77d6a523" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <br />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="669f130d-033d-4034-bc2d-0c90e5673df2" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Typ: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">         (alles vom Anbieter anzugeben)</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Vorstreichen des zementgebundenen Estrichs </span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175572" RNoPart="2">
                        <Qty>845.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="b076178a-38ec-4b4b-91d7-a4c874a3a530">
                          <CompleteText>
                            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Spachteln des zementgebundenen Estrichs auf der Haftbrücke </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">der Pos. 1.1.1.1 als Untergrund für den Oberbelag mit einer hochwertigen stuhlrollenfesten Spachtelmasse </span>
                                </p>
                                <p style="line-height:150%;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke mind. 2,0 mm</span>
                                </p>
                              </Text>
                              <TextComplement ID="9b31b663-719c-4926-a461-d5c79d70484a" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <br />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="043942dd-1375-4b61-9564-2c787dc5fab7" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <br />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="67441737-6cac-40d3-b73d-4b902fdae3a2" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Typ: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <p style="line-height:150%;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">         (alles vom Anbieter anzugeben)</span>
                                </p>
                                <p style="line-height:150%;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Abschleifen nach Erhärtung.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Spachteln des zementgebundenen Estrichs </span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175573" RNoPart="3">
                        <Qty>135.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="ccde4024-64ae-4f7b-81d5-e6a61dc47705">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Ausgleichen von Bodenvertiefungen bestehend aus Neoprene- </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Voranstrich und Spachtelung entsprechend Pos. 1.1.1.2 (falls </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">erforderlich in zweimaligem Anstrich) einschl. Abschleifen. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">(nur auf bes. Anweisung der Bauleitung auszuführen)</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Ausgleichen von Bodenvertiefungen, bis 10 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175574" RNoPart="4">
                        <Qty>845.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="82cff166-9680-4a85-b854-3c58954f8a56">
                          <CompleteText>
                            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Vorbereiten der Estrichflächen:</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">An Wänden, Türzargen und vertikal durchgehenden Installa-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">tionsleitungen sind zur Vermeidung von Schallbrücken Kork-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">filzrandstreifen einzulegen, die nach Durchhärtung der Nivellier-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">schicht auf OK abgeschliffen werden.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Estrichfläche sorgfältig reinigen und Zementstaub entfernen. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Farbreste und andere Verunreinigungen ggf. durch Abstoßen oder Abschleifen entfernen. Wundgelaufene und sandende </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Bereiche mit einem Stahlbesen nachrauhen. Abrieb bzw. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Zementstaub absaugen.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Gereinigte Estrichflächen mit Haft- und Schutzgrundierung </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">gem. Werksvorschrift vorstreichen. Pfützenbildung </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">vermeiden, Grundierung trocknen lassen.</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="f5578b8d-6e24-4711-a20a-b93851aa066b" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Angeb. Fabrikat: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	            (vom Bieter anzugeben)</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Vorbereiten der Estrichflächen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175575" RNoPart="5">
                        <Qty>135.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="fcd5fe0c-70bf-4ebc-9830-c9bbb41709b1">
                          <CompleteText>
                            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einbringen und ausnivellieren des Zement-Fließmörtels gem. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Werksvorschrift.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Mittlere</span>
                                  <span style="background:#FFFFFF;"> Schichtdicke der Ausgleichsmasse 4 mm.</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="6db170f9-b4cc-42c7-b2a4-4b6a1d39e5f1" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Angeb. Fabrikat: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">		(vom Bieter anzugeben)</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Nivellieren Einbringen des Zement-Fließmörtels, i.M. 4 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175576" RNoPart="6">
                        <Qty>75.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="3fa02afa-a109-4309-823b-5d46080f4183">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einbringen einer dickeren Nivellierschicht, soweit dies </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">erforderlich und von der Bauleitung bestimmt wird.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">je mm zusätzlich zur mittleren Schichtdicke</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Einbringen einer dickeren Nivellierschicht</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Remark ID="GW_2175577">
                        <Description ID="611b2ec4-eec9-44f9-bc15-d5dcbe5469ce">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-weight:bold;font-style:italic;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bemerkung:</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">(Nachbehandlung gilt als Nebenleistung, wird nicht besonders vergütet).</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Die eingebrachte Nivellierschicht ist, wie bei zementgebunde-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">nen Estrichen üblich, vor Zugluft und hohen Temperaturen </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">zuschützen. Die Raumtemperatur während des Arbeits- u. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Härtevorgangs muss mind. + 5 °C betragen.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Die ausführende Firma übernimmt die ordnungsgemäße </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Absperrung der frischgegossenen Flächen. Sie sorgt in Über-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">einstimmung mit der Bauleitung dafür, dass während des </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Abbindens das Material die Raumtemperatur  mind.  5 °C </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">beträgt, dass Fenster geschlossen bleiben und Heizkörper,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Warmluftheizungen in unmittelbarer Nähe des Belages </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">abgestellt werden.</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p />
                                  <p />
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="GW_2175578" RNoPart="7">
                        <Qty>70.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description ID="b4e16674-87c4-4c28-8bd9-48d0bb9fd141">
                          <CompleteText>
                            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Verdübeln von Estrich-Schwundfugen mit Expozit-Reaktion- </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Dübelmasse</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="9b32009b-7cd2-4b7e-9d1b-cdac17075554" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Angeb. Fabrikat: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;"> 	(vom Bieter anzugeben)</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Verdübeln von Estrich-Schwundfugen </span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175579" RNoPart="8">
                        <Qty>70.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description ID="b49e0ac4-c206-4f31-bb1b-fff6de4f036c">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Risse im Estrich mit Gießharz kraftschlüssig verschliessen.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Risse im Estrich kraftschlüssig verschliessen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175580" RNoPart="9">
                        <Qty>845.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="2253ae32-fa7e-4e87-a2de-139bfbb48878">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Nach Fertigstellung der Bodenbeläge diese zum Schutz </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">mit Tetra-Packfolie abdecken.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Die Stöße sing gegen Verrutschen Klebeband zu verkleben.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Im Preis enthalten ist das spätere Aufnehmen und</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Beseitigen der Packfolie.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbeläge zum Schutz mit Tetra-Packfolie abdecken</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175581" RNoPart="10">
                        <Qty>535.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description ID="41d90133-6302-4b73-9131-243529a4b9ca">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Randstreifen der Estrichflächen abschneiden und beseitigen.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Randstreifen abschneiden u. beseitigen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="GW_2175582" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Belag</span>
                    </p>
                    <p />
                  </LblTx>
                  <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="GW_2175583" RNoPart="1">
                        <Qty>730.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="dea41383-fcb3-46cb-a721-c77880f35570">
                          <CompleteText>
                            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Elastischer, homogener PVC-Bodenbelag </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">nach DIN EN ISO 10581 / EN 649, richtungsfrei, mehrfarbig granulierte Dessinierung mit kontrastfarbigen sowie </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">transparenten und transluzenten Granulatanteilen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Unisense Design: unifarbener Belagshintergrund mit stark </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">reduziertem Granulatanteil</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Zur Anwendung kommt ein vollständig phtalatfreier </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Weichmacher.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Die einzigartige Konstruktion mit PUR Vergütung macht den Belag lebenslang einpflegefrei und renovierbar.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Der Hersteller des gelieferten Materials verpflichtet sich, bei der Verlegung anfallende Verschnittreste zurückzunehmen und </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">mittels des werkseigenen Recyclingsystems in der Fertigung neuer Beläge wiederzuverwerten. Die Rücknahme erfolgt </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">kostenfrei und in Koordination mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Bauaufsichtliche Zulassung durch das deutsche Institut für Bautechnik (DIBt).</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">TVOC - Emissionswerte nach 28 Tagen liegen bei &lt;10 µg/m³.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Auswahl aus einer Palette von 34 Farben.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Farbe nach Wahl des AG liefern, </span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Kriterien:</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Benutzungsintensität:</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Geschäftsbereich 	ISO 10874 - EN 685 Klasse 34</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Industriebereich 	ISO 10874 - EN 685 Klasse 43</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Gesamtdicke 		ISO 24346 - EN 428 2,0 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Flächengewicht 	ISO 23997 - EN 430 ca. 2,85 kg/m²</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Verschleißprüfung/Volumenverlust   EN 660: Teil 2 Gruppe T: </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">				       &lt;= 2,0 mm³</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Bindemittelgehalt 	ISO 10581 Typ I</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Resteindruck 		ISO 24343-1 - EN 433 </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Geforderter Wert: 	&lt;= 0,10 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Durchschnittlich gemessener Wert: 0,02 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Brandverhalten 		EN 13501-1 Klasse Bfl - s1</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">			EN 9239-1 &gt;= 8 kW / m²</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">			EN ISO 11925-2 bestanden</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Aufladungsspannung 	EN 1815 &lt; 2 kV (antistatisch)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Trittschallschutzverbesserungsmaß 	EN ISO 140-8/717-2 </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">					ca. + 4 dB</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Rutschsicherheit 	DIN 51130 - BGR 181 R 9</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">			EN 13893 &gt;= 0,3</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Lichtechtheit 		EN ISO 105 B02 &gt;= Stufe 6</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Chemikalienbeständigkeit ISO 26987 - EN 423 excellent</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Beständigkeit gegenüber DIN EN 846-C hemmt Pilz- und</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Pilz- und Bakterienwachstum Bakterienwachstum</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Reinraumeignung 	ASTM F51/00 Klasse A</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">			ISO 14644-1 Klasse 4</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Dekontaminierbarkeit 	DIN 25415-1/ISO 8690 excellent</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Emissionsverhalten 	AgBB - ISO 16000 &lt;10µg/m³ </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">			(TVOC nach 28 Tagen)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Nassraumeignung 	EN 13553 - Anhang A wasserdicht</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Abmessungen Bahnen 	200 cm breit</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="ccd215ee-5272-4733-86d1-6934ec40b7a6" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="color:#454B52;">Fabrikat:			</span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="color:#454B52;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <br />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="6f25a5b7-3730-4c61-a486-46d9540977b5" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="color:#454B52;">Kleber: Fabrikat/Qualität:	</span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="color:#454B52;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">				(vom Bieter einzutragen)</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Verschweißen des Bodenbelags mit PVC-Schweißschnur, </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">4,0 mm Ø, Farbton nach Wahl des AG, einschließlich aller </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Fräsarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Materialien:</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Elastischer PVC-Bodenbelag</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175584" RNoPart="2">
                        <Qty>115.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="a589cf52-de80-40e5-bffc-e5205749b141">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Belag wie Pos. 1.1.2.1, jedoch als leitfähigen  PVC-Belag</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Belag wie Pos. 1.1.2.1, jedoch als leitfähigen  PVC-Belag</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175585" RNoPart="3">
                        <Qty>845.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="797296d1-c351-4532-97a9-0e9a39505829">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Den PVC-Belag der Pos. 1.1.2.1 und 1.1.2.2  </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Fräsen und Ausfugen der Belagnähte mit Thermoschnur nach</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Verarbeitungsempfehlung des Belagherstellers,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Farbton jeweils passend zum Bodenbelag, </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Belag der Pos. 1.1.2.1 und 1.1.2.2 </span>
                                  </p>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Fräsen und Ausfugen der Belagnähte mit Thermoschnur </span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175586" RNoPart="4">
                        <Qty>450.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description ID="126647e3-9638-4ff7-ac9c-7dd5371bdcb4">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Sockelleisten aus dem Material des Bodenbelages der </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Pos. 1.1.2.1 mit gerundetem Fuß auf Gipskartonwänden, </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">geputzten Flächen herstellen.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Sockelbelag ca. 10 - 20 cm vom waagerechten Bodenbelag </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">beginnend (Abwicklung daher 20 - 30 cm). </span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Voranstrich zur Staubbindung. Vollflächiges Verkleben auf den </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Wandflächen mit Neoprene- bzw. Kontaktkleber</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Stoßanordnung, Verschweißen der Sockelleisten gerundet </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">zwischen Fußboden und Wand unter Beachtung von ZTV Ziff. 2140 und 2141,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">in kompletter Leistung einschl. aller Eckausbildungen auf </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Gehrung, Tür- und Fensteranschlüsse sowie Stoßverbindungen.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Herstellung mit Hohlkehlprofil aus PVC-Material.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">15/15 mm Schenkellänge mit Innenradius.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Als oberen Abschluss an der Wand eine Einfassleiste EL 8 </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">aus PVC, Farbton: passend zum PVC</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Sockelhöhe ca. 10 cm.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Sockelleisten aus dem Material des Bodenbelages der </span>
                                  </p>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Pos. 1.1.2.1</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175587" RNoPart="5">
                        <Qty>85.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description ID="cac05fe3-4e61-4aa7-b0ae-a9a7e36589b6">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Sockelleisten wie in Pos. 1.1.2.4 beschrieben, jedoch leitfähig </span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Sockelleisten wie in Pos. 1.1.2.4 beschrieben, </span>
                                  </p>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">jedoch leitfähig</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175588" RNoPart="6">
                        <Qty>6.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description ID="db4cd71e-49e8-4717-afb4-041006adb543">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahlschienen als Winkel 30/30/3 mm ca. 25 mm tief in </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Estrichoberfläche einfräsen und als Abschluss zwischen </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Belägen einbauen, einschl. aller Befestigungs- und Anschluss-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">arbeiten, in fix und fertiger Ausführung.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahlschienen als Winkel 30/30/3 mm, 25 mm tief in Estrichoberfläche einfräsen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175589" RNoPart="7">
                        <Qty>6.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description ID="b719ea26-d2f3-43b9-a042-bdbb142d7213">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl-Übergangsschienen 50 mm breit liefern und</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">als Abschluss zwischen verschiedenen Belägen einbauen,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller Befestigungs- und Anschlussarbeiten.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl-Übergangsschienen 50 mm breit</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175590" RNoPart="8">
                        <Qty>117.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description ID="6fa58953-0f3a-45ea-8bee-efc4d0e886ee">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Verfüllen der Hohlkehlsockelleistenstöße mit farbig abge-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">stimmter elastischer Dichtungsmasse auf Silikon-Kautschuk-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Basis einschl. aller Innen- und Außenecken. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einzellängen 10 - 15 cm.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Verfüllen der Hohlkehlsockelleistenstöße mit elastischer Dichtungsmasse</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175591" RNoPart="9">
                        <Qty>55.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description ID="1221e6fb-9ecc-48f2-926a-7f91cccb6ec2">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Elastisches seitl. Verfüllen der Anschlussfugen zwischen </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Sockelleisten der Pos. 1.1.2.4 und Stahlumfassungszargen </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">in Höhe des Hohlkehlsockels mit farbigem Fugenmaterial </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">analog Pos. 1.1.2.8, Abrechnung erfolgt separat für jede </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">einzelne Anschlussfuge.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einzellängen ca. 40 cm pro Zarge, Abrechnung je Zarge</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Elastisches seitl. Verfüllen der Anschlussfugen zwischen Sockelleisten und Stahlumfassungszargen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Remark ID="GW_2175592">
                        <Description ID="18b00d32-dc95-46a4-a322-0b0e915ebe24">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                                  <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;" />
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">1.	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;" />
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">2.	Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag aufgestellt sein und sind spätestens am nächsten Arbeitstag nach der Ausführung der Bauleitung in 3-facher Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen. Die 1. Ausfertigung (Original) ist der Bauleitung sofort, die 2. Ausfertigung mit der Rechnung abzugeben.</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;" />
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">3.	Stundenzettel müssen eindeutig erkennen lassen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:26pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">a)	Name des Auftragnehmers (Firma)</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:26pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">b)	Bezeichnung, Gebäudeteil</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:26pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">c)	Vor- und Zuname, Bezeichnung und Berufsgruppe lt. Tarif, Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, für jeden Arbeitnehmer getrennt.</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:26pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">d)	Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten.</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:26pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">e)	Menge und Art etwaiger Zulieferungen wie Material</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:26pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">f)	Benutzung von Maschinen, Geräten u.ä., deren genaue Bezeichnung und Benutzungsdauer, für Maschinenstunden werden max. die Richtsätze der letzt gültigen Baugeräteliste vergütet, für Lkw-Stunden werden die Tarife nach dem GNT vergütet.</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:26pt;" />
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">4.	Bei Stundenlohnarbeiten werden Aufsichtsstunden nur vergütet, wenn sie in der Stundenlohnanweisung (Ziff. 1) vereinbart worden sind. Sie werden mit dem Lohn eines Facharbeiters vergütet.</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;" />
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">5.	Lohn- und Gehaltsnebenkosten, wie Auslösung, Wegegelder, Wegezeitentschädigungen, Unterkunfts- u. Übernachtungskosten, Kosten für Familienheimfahrten sowie die vom Auftragnehmer zu tragenden Kosten für An- und Rückreise der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer, deren Entgelte zu den Baustellenlohn- und -gehaltskosten gehören, werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p />
                                  <p />
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="GW_2175593" RNoPart="10">
                        <Provis>WithTotal</Provis>
                        <Qty>10.000</Qty>
                        <QU>h</QU>
                        <Description ID="1592ba59-144b-4b64-a988-18c61254ae76">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiter</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiter</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175594" RNoPart="11">
                        <Provis>WithTotal</Provis>
                        <Qty>10.000</Qty>
                        <QU>h</QU>
                        <Description ID="6fde7714-906d-45ae-a037-e01cfda5e745">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Helfer</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Helfer</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175595" RNoPart="12">
                        <Qty>180.000</Qty>
                        <QU>kg</QU>
                        <Description ID="8dc05797-c4ac-4d4e-9561-37cf23052004">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Standfeste Masse liefern und im Bereich der Bodenkanäle und Übergänge einbauen</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Standfeste Masse liefern und im Bereich der Bodenkanäle und Übergänge einbauen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2175596" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">2. Bauabschnitt - Umbau Endoskopie im Bestand</span>
            </p>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung zeitversetzt von ca. 6 Monaten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_2175597" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Belag</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="GW_2175598" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">Vorbehandlung Untergrund</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Remark ID="GW_2175599">
                        <Description ID="c7cdec68-5dd9-4eb0-a741-c354e8ab9715">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="line-height:150%;">
                                  <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anmerkung:</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Alle Vorleistungen erfolgen auf Zementestrich</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt />
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="GW_2175600" RNoPart="1">
                        <Qty>130.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="0396864f-e7b4-44dd-b88a-b201d952a08b">
                          <CompleteText>
                            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Vorstreichen des zementgebundenen Estrichs als Untergrund für den Oberbelag mit einer lösungsmittelfreie Acrylatdispersion-Haftbrücke mit Tiefenwirkung.</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="85a016a4-1407-44e7-a404-8331779f8398" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <br />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="16569f42-58f4-42e8-9765-319f89e02e35" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <br />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="3f371306-312e-4c7f-9b76-ffaab0eab9e9" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Typ: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">         (alles vom Anbieter anzugeben)</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Vorstreichen des zementgebundenen Estrichs </span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175601" RNoPart="2">
                        <Qty>130.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="b076178a-38ec-4b4b-91d7-a4c874a3a530">
                          <CompleteText>
                            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Spachteln des zementgebundenen Estrichs auf der Haftbrücke </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">der Pos. 2.1.1.1 als Untergrund für den Oberbelag mit einer hochwertigen stuhlrollenfesten Spachtelmasse </span>
                                </p>
                                <p style="line-height:150%;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke mind. 2,0 mm</span>
                                </p>
                              </Text>
                              <TextComplement ID="be44db1a-43d9-45ea-9a56-781bb575dcc1" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <br />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="46716db9-3688-41d0-aa9a-2b794361e518" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <br />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="da937ead-bc3a-4577-b108-86eab6a93447" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Typ: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <p style="line-height:150%;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">         (alles vom Anbieter anzugeben)</span>
                                </p>
                                <p style="line-height:150%;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Abschleifen nach Erhärtung.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Spachteln des zementgebundenen Estrichs </span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175602" RNoPart="3">
                        <Qty>130.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="ccde4024-64ae-4f7b-81d5-e6a61dc47705">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Ausgleichen von Bodenvertiefungen bestehend aus Neoprene- </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Voranstrich und Spachtelung entsprechend Pos. 2.1.1.2 (falls </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">erforderlich in zweimaligem Anstrich) einschl. Abschleifen. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">(nur auf bes. Anweisung der Bauleitung auszuführen)</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Ausgleichen von Bodenvertiefungen, bis 10 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175603" RNoPart="4">
                        <Qty>130.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="82cff166-9680-4a85-b854-3c58954f8a56">
                          <CompleteText>
                            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Vorbereiten der Estrichflächen:</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">An Wänden, Türzargen und vertikal durchgehenden Installa-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">tionsleitungen sind zur Vermeidung von Schallbrücken Kork-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">filzrandstreifen einzulegen, die nach Durchhärtung der Nivellier-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">schicht auf OK abgeschliffen werden.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Estrichfläche sorgfältig reinigen und Zementstaub entfernen. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Farbreste und andere Verunreinigungen ggf. durch Abstoßen oder Abschleifen entfernen. Wundgelaufene und sandende </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Bereiche mit einem Stahlbesen nachrauhen. Abrieb bzw. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Zementstaub absaugen.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Gereinigte Estrichflächen mit Haft- und Schutzgrundierung </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">gem. Werksvorschrift vorstreichen. Pfützenbildung </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">vermeiden, Grundierung trocknen lassen.</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="1898ea35-524c-413c-8b25-9dd32a0a748d" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Angeb. Fabrikat: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	            (vom Bieter anzugeben)</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Vorbereiten der Estrichflächen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175604" RNoPart="5">
                        <Qty>130.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="fcd5fe0c-70bf-4ebc-9830-c9bbb41709b1">
                          <CompleteText>
                            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einbringen und ausnivellieren des Zement-Fließmörtels gem. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Werksvorschrift.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Mittlere</span>
                                  <span style="background:#FFFFFF;"> Schichtdicke der Ausgleichsmasse 4 mm.</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="e44393d9-e44f-42ef-a7c1-504d75ce1eac" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Angeb. Fabrikat: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">		(vom Bieter anzugeben)</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Nivellieren Einbringen des Zement-Fließmörtels, i.M. 4 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175605" RNoPart="6">
                        <Qty>60.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="3fa02afa-a109-4309-823b-5d46080f4183">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einbringen einer dickeren Nivellierschicht, soweit dies </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">erforderlich und von der Bauleitung bestimmt wird.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">je mm zusätzlich zur mittleren Schichtdicke</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Einbringen einer dickeren Nivellierschicht</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Remark ID="GW_2175606">
                        <Description ID="611b2ec4-eec9-44f9-bc15-d5dcbe5469ce">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-weight:bold;font-style:italic;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bemerkung:</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">(Nachbehandlung gilt als Nebenleistung, wird nicht besonders vergütet).</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Die eingebrachte Nivellierschicht ist, wie bei zementgebunde-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">nen Estrichen üblich, vor Zugluft und hohen Temperaturen </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">zuschützen. Die Raumtemperatur während des Arbeits- u. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Härtevorgangs muss mind. + 5 °C betragen.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Die ausführende Firma übernimmt die ordnungsgemäße </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Absperrung der frischgegossenen Flächen. Sie sorgt in Über-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">einstimmung mit der Bauleitung dafür, dass während des </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Abbindens das Material die Raumtemperatur  mind.  5 °C </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">beträgt, dass Fenster geschlossen bleiben und Heizkörper,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Warmluftheizungen in unmittelbarer Nähe des Belages </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">abgestellt werden.</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p />
                                  <p />
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="GW_2175607" RNoPart="7">
                        <Qty>30.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description ID="b4e16674-87c4-4c28-8bd9-48d0bb9fd141">
                          <CompleteText>
                            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Verdübeln von Estrich-Schwundfugen mit Expozit-Reaktion- </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Dübelmasse</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="3b9c3395-322b-44a3-91d8-3f466cb94b78" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Angeb. Fabrikat: </span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;"> 	(vom Bieter anzugeben)</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Verdübeln von Estrich-Schwundfugen </span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175608" RNoPart="8">
                        <Qty>28.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description ID="b49e0ac4-c206-4f31-bb1b-fff6de4f036c">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Risse im Estrich mit Gießharz kraftschlüssig verschliessen.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Risse im Estrich kraftschlüssig verschliessen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175609" RNoPart="9">
                        <Qty>130.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="2253ae32-fa7e-4e87-a2de-139bfbb48878">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Nach Fertigstellung der Bodenbeläge diese zum Schutz </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">mit Tetra-Packfolie abdecken.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Die Stöße sing gegen Verrutschen Klebeband zu verkleben.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Im Preis enthalten ist das spätere Aufnehmen und</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Beseitigen der Packfolie.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbeläge zum Schutz mit Tetra-Packfolie abdecken</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175610" RNoPart="10">
                        <Qty>40.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description ID="41d90133-6302-4b73-9131-243529a4b9ca">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Randstreifen der Estrichflächen abschneiden und beseitigen.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Randstreifen abschneiden u. beseitigen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="GW_2175611" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Belag</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="GW_2175612" RNoPart="1">
                        <Qty>130.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="dea41383-fcb3-46cb-a721-c77880f35570">
                          <CompleteText>
                            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Elastischer, homogener PVC-Bodenbelag </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">nach DIN EN ISO 10581 / EN 649, richtungsfrei, mehrfarbig granulierte Dessinierung mit kontrastfarbigen sowie </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">transparenten und transluzenten Granulatanteilen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Unisense Design: unifarbener Belagshintergrund mit stark </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">reduziertem Granulatanteil</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Zur Anwendung kommt ein vollständig phtalatfreier </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Weichmacher.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Die einzigartige Konstruktion mit PUR Vergütung macht den Belag lebenslang einpflegefrei und renovierbar.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Der Hersteller des gelieferten Materials verpflichtet sich, bei der Verlegung anfallende Verschnittreste zurückzunehmen und </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">mittels des werkseigenen Recyclingsystems in der Fertigung neuer Beläge wiederzuverwerten. Die Rücknahme erfolgt </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">kostenfrei und in Koordination mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Bauaufsichtliche Zulassung durch das deutsche Institut für Bautechnik (DIBt).</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">TVOC - Emissionswerte nach 28 Tagen liegen bei &lt;10 µg/m³.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Auswahl aus einer Palette von 34 Farben.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Farbe nach Wahl des AG liefern, </span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Kriterien:</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Benutzungsintensität:</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Geschäftsbereich 	ISO 10874 - EN 685 Klasse 34</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Industriebereich 	ISO 10874 - EN 685 Klasse 43</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Gesamtdicke 		ISO 24346 - EN 428 2,0 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Flächengewicht 	ISO 23997 - EN 430 ca. 2,85 kg/m²</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Verschleißprüfung/Volumenverlust   EN 660: Teil 2 Gruppe T: </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">				       &lt;= 2,0 mm³</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Bindemittelgehalt 	ISO 10581 Typ I</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Resteindruck 		ISO 24343-1 - EN 433 </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Geforderter Wert: 	&lt;= 0,10 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Durchschnittlich gemessener Wert: 0,02 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Brandverhalten 		EN 13501-1 Klasse Bfl - s1</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">			EN 9239-1 &gt;= 8 kW / m²</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">			EN ISO 11925-2 bestanden</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Aufladungsspannung 	EN 1815 &lt; 2 kV (antistatisch)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Trittschallschutzverbesserungsmaß 	EN ISO 140-8/717-2 </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">					ca. + 4 dB</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Rutschsicherheit 	DIN 51130 - BGR 181 R 9</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">			EN 13893 &gt;= 0,3</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Lichtechtheit 		EN ISO 105 B02 &gt;= Stufe 6</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Chemikalienbeständigkeit ISO 26987 - EN 423 excellent</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Beständigkeit gegenüber DIN EN 846-C hemmt Pilz- und</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Pilz- und Bakterienwachstum Bakterienwachstum</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Reinraumeignung 	ASTM F51/00 Klasse A</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">			ISO 14644-1 Klasse 4</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Dekontaminierbarkeit 	DIN 25415-1/ISO 8690 excellent</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Emissionsverhalten 	AgBB - ISO 16000 &lt;10µg/m³ </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">			(TVOC nach 28 Tagen)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Nassraumeignung 	EN 13553 - Anhang A wasserdicht</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Abmessungen Bahnen 	200 cm breit</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="6a1403f8-abe9-48fb-84b3-e59a7e51f7e0" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="color:#454B52;">Fabrikat:			</span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="color:#454B52;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <br />
                              </Text>
                              <TextComplement ID="dd6bb801-bbb3-4dc3-9776-954c81428d7a" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                                <ComplCaption>
                                  <span style="color:#454B52;">Kleber: Fabrikat/Qualität:	</span>
                                </ComplCaption>
                                <ComplBody>
                                  <span style="color:#454B52;">'........................................'</span>
                                </ComplBody>
                                <ComplTail />
                              </TextComplement>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">				(vom Bieter einzutragen)</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Verschweißen des Bodenbelags mit PVC-Schweißschnur, </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">4,0 mm Ø, Farbton nach Wahl des AG, einschließlich aller </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="color:#454B52;">Fräsarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Materialien:</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Elastischer PVC-Bodenbelag</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175614" RNoPart="2">
                        <Qty>130.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description ID="797296d1-c351-4532-97a9-0e9a39505829">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Den PVC-Belag der Pos. 2.1.2.1 fräsen und ausfugen der </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Belagnähte mit Thermoschnur nach Verarbeitungsempfehlung des Belagherstellers,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Farbton jeweils passend zum Bodenbelag, </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Belag der Pos. 2.1.2.1 Fräsen und Ausfugen der </span>
                                  </p>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Belagnähte mit Thermoschnur </span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175615" RNoPart="3">
                        <Qty>124.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description ID="126647e3-9638-4ff7-ac9c-7dd5371bdcb4">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Sockelleisten aus dem Material des Bodenbelages der </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Pos. 2.1.2.1 mit gerundetem Fuß auf Gipskartonwänden, </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">geputzten Flächen herstellen.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Sockelbelag ca. 10 - 20 cm vom waagerechten Bodenbelag </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">beginnend (Abwicklung daher 20 - 30 cm). </span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Voranstrich zur Staubbindung. Vollflächiges Verkleben auf den </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Wandflächen mit Neoprene- bzw. Kontaktkleber</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Stoßanordnung, Verschweißen der Sockelleisten gerundet </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">zwischen Fußboden und Wand unter Beachtung von ZTV Ziff. 2140 und 2141,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">in kompletter Leistung einschl. aller Eckausbildungen auf </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Gehrung, Tür- und Fensteranschlüsse sowie Stoßverbindungen.</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Herstellung mit Hohlkehlprofil aus PVC-Material.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">15/15 mm Schenkellänge mit Innenradius.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Als oberen Abschluss an der Wand eine Einfassleiste EL 8 </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">aus PVC, Farbton: passend zum Belag</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Sockelhöhe ca. 10 cm.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Sockelleisten aus dem Material des Bodenbelages der </span>
                                  </p>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Pos. 2.1.2.1</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175617" RNoPart="4">
                        <Qty>10.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description ID="db4cd71e-49e8-4717-afb4-041006adb543">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahlschienen als Winkel 30/30/3 mm ca. 25 mm tief in </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Estrichoberfläche einfräsen und als Abschluss zwischen </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Belägen einbauen, einschl. aller Befestigungs- und Anschluss-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">arbeiten, in fix und fertiger Ausführung.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahlschienen als Winkel 30/30/3 mm, 25 mm tief in Estrichoberfläche einfräsen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175618" RNoPart="5">
                        <Qty>6.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description ID="b719ea26-d2f3-43b9-a042-bdbb142d7213">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl-Übergangsschienen 50 mm breit liefern und</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">als Abschluss zwischen verschiedenen Belägen einbauen,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller Befestigungs- und Anschlussarbeiten.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl-Übergangsschienen 50 mm breit</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175619" RNoPart="6">
                        <Qty>52.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description ID="6fa58953-0f3a-45ea-8bee-efc4d0e886ee">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Verfüllen der Hohlkehlsockelleistenstöße mit farbig abge-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">stimmter elastischer Dichtungsmasse auf Silikon-Kautschuk-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Basis einschl. aller Innen- und Außenecken. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einzellängen 10 - 15 cm.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Verfüllen der Hohlkehlsockelleistenstöße mit elastischer Dichtungsmasse</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175620" RNoPart="7">
                        <Qty>8.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description ID="1221e6fb-9ecc-48f2-926a-7f91cccb6ec2">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Elastisches seitl. Verfüllen der Anschlussfugen zwischen </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Sockelleisten der Pos. 2.1.2.3 und Stahlumfassungszargen </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">in Höhe des Hohlkehlsockels mit farbigem Fugenmaterial </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">analog Pos. 2.1.2.6, Abrechnung erfolgt separat für jede </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">einzelne Anschlussfuge.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einzellängen ca. 40 cm je Zarge, Abrechnung pro Zarge</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Elastisches seitl. Verfüllen der Anschlussfugen zwischen Sockelleisten und Stahlumfassungszargen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Remark ID="GW_2175621">
                        <Description ID="18b00d32-dc95-46a4-a322-0b0e915ebe24">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                                  <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;" />
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">1.	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;" />
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">2.	Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag aufgestellt sein und sind spätestens am nächsten Arbeitstag nach der Ausführung der Bauleitung in 3-facher Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen. Die 1. Ausfertigung (Original) ist der Bauleitung sofort, die 2. Ausfertigung mit der Rechnung abzugeben.</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;" />
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">3.	Stundenzettel müssen eindeutig erkennen lassen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:26pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">a)	Name des Auftragnehmers (Firma)</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:26pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">b)	Bezeichnung, Gebäudeteil</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:26pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">c)	Vor- und Zuname, Bezeichnung und Berufsgruppe lt. Tarif, Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, für jeden Arbeitnehmer getrennt.</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:26pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">d)	Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten.</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:26pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">e)	Menge und Art etwaiger Zulieferungen wie Material</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:26pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">f)	Benutzung von Maschinen, Geräten u.ä., deren genaue Bezeichnung und Benutzungsdauer, für Maschinenstunden werden max. die Richtsätze der letzt gültigen Baugeräteliste vergütet, für Lkw-Stunden werden die Tarife nach dem GNT vergütet.</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:26pt;" />
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">4.	Bei Stundenlohnarbeiten werden Aufsichtsstunden nur vergütet, wenn sie in der Stundenlohnanweisung (Ziff. 1) vereinbart worden sind. Sie werden mit dem Lohn eines Facharbeiters vergütet.</span>
                                </p>
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;" />
                                <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">5.	Lohn- und Gehaltsnebenkosten, wie Auslösung, Wegegelder, Wegezeitentschädigungen, Unterkunfts- u. Übernachtungskosten, Kosten für Familienheimfahrten sowie die vom Auftragnehmer zu tragenden Kosten für An- und Rückreise der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer, deren Entgelte zu den Baustellenlohn- und -gehaltskosten gehören, werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                                </p>
                                <p />
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p />
                                  <p />
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="GW_2175622" RNoPart="8">
                        <Provis>WithTotal</Provis>
                        <Qty>15.000</Qty>
                        <QU>h</QU>
                        <Description ID="1592ba59-144b-4b64-a988-18c61254ae76">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiter</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiter</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175623" RNoPart="9">
                        <Provis>WithTotal</Provis>
                        <Qty>15.000</Qty>
                        <QU>h</QU>
                        <Description ID="6fde7714-906d-45ae-a037-e01cfda5e745">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Helfer</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Helfer</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="GW_2175624" RNoPart="10">
                        <Qty>340.000</Qty>
                        <QU>kg</QU>
                        <Description ID="8dc05797-c4ac-4d4e-9561-37cf23052004">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Standfeste Masse liefern im Bereich der Bodenkanäle und Übergänge</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Standfeste Masse liefern im Bereich der Bodenkanäle und Übergänge</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2175625" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Revisions- und Materiallisten für 1. und 2. Bauabschnitt</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="GW_2175626" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">Revisions- und Materiallisten für 1. und 2. Bauabschnitt</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="GW_2175627" RNoPart="1">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>psch</QU>
                        <Description ID="a64b87b3-ba2a-41a3-bfc7-7a1f339162b8">
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Herstellen von Revisions- und Materiallisten,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Fertigstellung und Übergabe vor Abnahme der Bauleistung,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Unterlagen mit folgendem Umfang:</span>
                                </p>
                                <p />
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">-	Abgabe aller eingebauten Materialien mit eindeutiger</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	Bezeichnung, Herstellername und Artikelnummer, so</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	dass durch das Facility Management eine sofortige</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	Bestimmung des ggf. zu reparierenden/auszutauschenden</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	Bauteils möglich ist.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">-	alle erforderlichen Fachunternehmererklärungen, </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	Bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnisse,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	Konformitätsbescheinigungen, Fachbauleitererklärungen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">-	Übergabe der vorbeschriebenen kompletten Unterlagen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	jeweils 3-fach, gesammelt und geordnet, in einem (oder</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	mehreren) eindeutig beschriftetem Stehordner.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">-	Das Schriftfeld des Stehordners umfasst folgende</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	Angaben:</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	a)	Ordner, Format A4, mit Schlitzen, PP, Rücken-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">		breite 80 mm, 180°-Präzisionsmechanik, Farbton</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">		schwarz, Sichttasche für auswechselbares Rücken-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">		schild</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	b)	den Projektnamen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	c)	das Gewerk</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	d)	den Firmennamen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	e)	den Leistungszeitraum</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	f)	die laufende Nummer des Ordners (z.B. 1/3, 2/3, 3/3).</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">-	Die einzelnen Unterlagen in den Ordnern sind durch </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	Trennblätter, eindeutig beschriftet, zu trennen. Ein ein-</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	deutiges Inhaltsverzeichnis ist als Deckblatt dem Inhalt</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	voranzustellen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">-	Alle oben beschriebenen Unterlagen sind zusätzlich zur</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	Papierform als elektronische Datei im PDF-Format zu </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">	übergeben.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Herstellen und Übergabe von Revisions- und Materiallisten</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>