<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2026-03-12</Date>
    <Time>10:19:30</Time>
    <ProgSystem>G&amp;W CALIFORNIA PRO</ProgSystem>
    <ProgName>CALIFORNIA PRO V13.1.06</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>SLZ - Endoskopie</NamePrj>
    <LblPrj>Klinikum Bad Salzungen - Erweiterung Endoskopie</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <DetailAddText>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Allgemeine Vorbemerkungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bezeichnung der Baumaßnahme:</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Klinikum Bad Salzungen - Erweiterung Endoskopie</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Malerarbeiten</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Lage der Baustelle:</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Klinikum Bad Salzungen GmbH</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lindigallee 3</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">36433 Bad Salzungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.	Allgemeines</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.1	Baustellenbesichtigung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Als Kalkulationsgrundlage ist dem LV ein Baustelleneinrichtungsplan beigefügt.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Daraus sind die Zuwegungen und Anlieferungswege ersichtlich. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Baustellensituation ist nachfolgend ausreichend beschrieben und im beigefügten BE-Plan </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	plausibel dargestellt.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Es steht jedoch dem Bieter frei, die Baustelle zu besichtigen und die Situation von Ort zu </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	überprüfen. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.2	Krankenhausbetrieb</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Es ist zu berücksichtigen, dass sämtliche ausgeschriebene Maßnahmen während des </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	laufenden Krankenhausbetriebes zu erfolgen haben. Die Betriebssicherheit des Kranken-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	hauses hat in jedem Fall Vorrang bei tangierenden Fragen, die den Fortgang bzw. andere </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	wichtige Entscheidungen des Projektes betreffen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Sowohl im Hinblick auf den Krankenhausbetrieb als auch aufgrund der angrenzenden Wohn-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	bebauung sind zur Verringerung der Belästigung umweltfreundliche und emissionsarme Arbeits-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	methoden vom Auftragnehmer auszuwählen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Anwendung lärm-, erschütterungs- und staubintensiver Geräte und Verfahren zu vermeiden </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	bzw. in Abstimmung mit der Bauleitung auf ein Minimum zu begrenzen ist. Mit der Ausführung </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	der beauftragten Leistungen darf an allen Werktagen erst ab 06:00 Uhr begonnen werden, um </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	spätestens 19.00 Uhr sind diese zu beenden.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Während der Mittagsruhe (12:00 bis 14:00 Uhr) hat der Auftragnehmer lärmverursachende</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Arbeiten einzustellen bzw. zu unterbrechen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.3	Brandschutz und Baustellenordnung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Es ist sicherzustellen, dass die Belange des Brandschutzes bei der Ausführung sämtlicher </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Arbeiten berücksichtigt werden. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Dafür sind in den Arbeitsbereichen jeweils geeignete Feuerlöscher vorzuhalten. Die entsprechen-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	den Aufwendungen sind in die Angebotspreise einzukalkulieren und werde nicht gesondert </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	vergütet.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Für die Maßnahme wurde vom Bauherrn in Abstimmung mit den anderen Planungsbeteiligten </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	eine Baustellenordnung erstellt. Diese wird dem AN im Auftragsfall übergeben und ist als Vertrags-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	bestandteil zu berücksichtigen bzw. umzusetzen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.4	Zufahrten, Baustellenverkehr, Grundwasser- und Bodenschutz</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Schwerer Baustellen- bzw. Ver- und Entsorgungsverkehr ist mit den zuständigen Behörden, </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	denen die Verkehrssicherheit obliegt, abzustimmen und auf die Bedingungen des Krankenhaus-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	betriebes abzustellen. Verschmutzungen der öffentlichen und nicht öffentlichen Verkehrsflächen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	sind unverzüglich zu beseitigen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellflächen müssen jederzeit, d.h. Tag und Nacht,</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	freigehalten werden. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die notwendige Koordination mit dem Bauherrn bzw. die gewerkeübergreifende Koordination </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	bezüglich der Belegung der Flächen ist eigenverantwortlich durchzuführen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Das Parken von Firmenfahrzeugen auf dem Krankenhausgelände ist nur innerhalb der dafür </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	ausgewiesenen Flächen gestattet, Privatfahrzeuge sind grundsätzlich außerhalb des Kranken-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	hausgeländes abzustellen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.	Gesetze, Normen, Bestimmungen, Sicherheit</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Arbeiten sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und unter strengster </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie insbesondere der Unfallverhütungsvorschriften </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	der Berufsgenossenschaften, vornehmlich der Bau-Berufsgenossenschaft sowie der abfallrecht-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	lichen Vorschriften, zu kalkulieren und auszuführen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Arbeiten sind so auszuführen, daß Belästigungen sowie Gefährdung von Leben und Gesund-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	heit von Personen ausgeschlossen sind.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Der Unternehmer ist für die ordnungsgemäße Einrichtung und den sicheren Betrieb der Arbeits-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	stelle, insbesondere für die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte und sonstigen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Einrichtungen sowie für die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften verantwortlich.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	In evtl. Gefahrenzonen sind ausreichend Absperrungen und Hinweiszeichen aufzustellen. Bei </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	drohendem oder gewolltem Um- bzw. Einsturz von Bauteilen sind zusätzlich Warnposten aufzu-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	stellen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Arbeiten sind einzustellen, wenn durch Witterungsverhältnisse gefahrdrohende Zustände </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	zu befürchten sind.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Abfälle sind entsprechend den gültigen Vorschriften nach den einzelnen Abfallschlüsseln zu </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	separieren und sachgerecht zu entsorgen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Den Anordnungen der Verkehrsbehörden und der Beauftragten des zuständigen </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Gewerbeaufsichtsamtes, der städtischen und sonstigen zuständigen Aufsichtsorgane sowie des </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	SiGeKo ist unbedingt Folge zu leisten.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Im übrigen sind die neuesten Bestimmungen der Landesbauordnung Thüringen (ThürBO) </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	maßgebend.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Sollten bei der Durchführung der Arbeiten Besonderheiten, insbesondere kritische Zustände </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	hinsichtlich der Gefährdung von Sachen und Personen auftreten, sind der Bauherr sowie die </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	örtliche Bauleitung davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.	Aufmaße, Nachweise, Abrechnung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.1	</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für alle Leistungen sind prüfbare Aufmaße einschl. dazugehöriger Abrechnungspläne anzu-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	fertigen. Aufmaße für später nicht mehr nachvollziehbare Leistungen, besonders bei Rückbau-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	arbeiten, sind rechtzeitig vor der Ausführung bei der Bauleitung einzureichen, anderenfalls</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	wird ein Aufmaß anhand der vorhandenen Planunterlagen des Architekten bzw. der Fach-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	ingenieure erstellt.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.2	</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Aufwand für die Erstellung der Aufmaß- bzw. Abrechnungspläne (bei Abschlagsrechnungen </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	in zweifacher, bei Schlußrechnungen in dreifacher Ausfertigung) ist in die Angebotspreise einzu-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	kalkulieren, eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.3</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Über die von der Objektüberwachung im Auftrag des AG durchgeführte Aufmaß- /</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Rechnungsprüfung erhält der AN jeweils einen Rücklauf. Korrekturen an/in den</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Aufmaßen/Rechnungen sind vom AN zu prüfen, Unstimmigkeiten bis zur nächsten </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Abrechnung zu klären und die unstrittigen Korrekturen bei der nächsten Abrechnung zu </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	übernehmen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.4</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Spätestens mit der Schlussrechnung ist der Nachweis über die ordnungsgemäße </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Entsorgung aller nachweispflichtigen Stoffe und Materialien vorzulegen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4.	Nebenleistungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Folgende Leistungen sind Nebenleistungen, die mit den Einheitspreisen abgegolten </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	sind:</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4.1</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Festpunkte, Meterrisse, Achsmarkierungen etc. sind vor Arbeitsbeginn zu sichern.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Wird durch Beschädigung oder Entfernung eine neue Einmessung bzw. Herstellung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	erforderlich, so hat der AN die Kosten dafür zu tragen. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4.2</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Sämtliche Fragen bezüglich des An- und Abtransportes von Baustelleneinrichtungen,</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Gerätschaften , Materialien etc. sowie der dazugehörigen Verkehrsregelung sind mit </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	dem Bauherrn und der Bauleitung, ggf. auch mit den zuständigen Behörden im Vorfeld</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	abzustimmen. Erforderliche verkehrsrechtliche Anordnungen, Absperrungen etc. liegen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	im Verantwortungsbereich des AN. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4.3</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Sollten die genutzten öffentlichen und nichtöffentlichen Verkehrsflächen bzw. kranken-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	hausinternen Verkehrswege verschmutzt werden, so sind diese vom AN unverzüglich, </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	spätestens jedoch zum Feierabend des jeweiligen Tages wieder zu reinigen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">5.	Ausführungszeitraum</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Im Hinblick auf die geplante Gesamtfertigstellung des Projektes sind die gesamten nach-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	stehend beschriebenen Leistungen innerhalb von maximal 4 Wochen nach Übergabe</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	des Baufeldes auszuführen und abnahmereif fertigzustellen. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Mit den Arbeiten im EG soll im Juni/Juli 2026 und im UG im Mai 2026 begonnen werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Vom AN ist nach Auftragserteilung ein detaillierter Terminplan für die gesamten aus-</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	geschriebenen Leistungen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Tragwerkplaners zu</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	erstellen, dieser ist mit dem AG und der Bauleitung vor Ausführungsbeginn abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;margin-right:43pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">6.	Sonstiges</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">6.1	</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Beschädigung der bestehenden Gebäudeteile des Klinikums Bad Salzungen sowie der </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	öffentlichen und nichtöffentlichen Verkehrsflächen, ist in jedem Fall zu vermeiden. Die Kosten </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	für die Reparatur bzw. Beseitigung evtl. festgestellter Beschädigungen gehen zu Lasten des </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	jeweiligen Verursachers.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;" />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_2175752">
      <BoQInfo>
        <Name>Malerarbeiten</Name>
        <LblBoQ>Malerarbeiten</LblBoQ>
        <Date>2026-03-12</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_2175845" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">MALERARBEITEN - Neubau 1. Bauabschnitt</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Remark ID="GW_2175755">
              <Description ID="7a84430f-dd27-4e21-9099-e8ce8b48a161">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführungsanweisung Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
                        <span style="background:#FFFFFF;">	 	 		</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung liegen die VOB, neuester </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Fassung sowie die entsprechenden DIN-Normen zugrunde. Neben den einschlägigen DIN-Normen </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">und den Vorschriften sowie den besonderen Vertragsbedingungen gelten im besonderen:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">- VOB, Teil C, DIN 18363   Maler- und Lackierarbeiten 	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">- VOB, Teil C, DIN 18366   Tapezierarbeiten 	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">- VOB, Teil C, DIN 18350   Putz- und Stuckarbeiten	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">- VOB, Teil C, DIN 18364   Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">- VOB, Teil C, DIN 18550   Putzarbeiten 	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">- Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsmerkblätter der Bauberufsgenossenschaft</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">- Technische Merkblätter des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz (BFS), Frankfurt/M., </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">  mit allen darin genannten Normen in der jeweils gültigen Fassung.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Alle Untergründe müssen grundsätzlich sauber, fest, haftfähig und frei von losen Teilen und trennenden</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Substanzen sein.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Beim Einsatz von Abbeizmitteln sind das anfallende Wasser und die Abbeizschlämme in geeigneten </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Behältern aufzufangen und zu entsorgen. Bei der Entsorgung sind die Bestimmungen der örtlichen </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Aufsichtsbehörden sowie die einschlägigen Bestimmungen des Umweltschutzes zu beachten und </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">einzuhalten.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Für die verschiedenen Anstrich- bzw. Beschichtungssysteme dürfen jeweils nur Materialien eines </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Systemherstellers eingesetzt werden. Die Verarbeitung sämtlicher Materialien muss unter Einhaltung </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">der Herstellervorschriften erfolgen. Die angegebenen Mindesttemperaturen dürfen in keinem Fall unter-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">schritten werden. Beschichtungsarbeiten sind bei Unterschreitung des Taupunktes (Temperatur + 5°C</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">oder + 8°C) einzustellen. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Nachbehandlungsfristen bei mineralischen Instandsetzungsmaterialien sind unbedingt </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">einzuhalten. Bei der Beschichtungsausführung sind die in den Werksvorschriften angegebenen Trocken-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">zeiten und Mindesttemperaturen zwingend zu beachten. Die geforderten Mindestverbrauchsmengen sind</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">ebenfalls einzuhalten. Beschlags- und Bauteile aller Art, deren Oberflächen nicht gestrichen werden </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">sollen, sind vor irrtümlichem Überstreichen oder Verschmutzungen durch geeignete Maßnahmen zu</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">schützen. Farbmuster sind in solcher Größe anzulegen, dass eine Beurteilung der Farbtöne auch in </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">bezug auf ihr optisches Gewicht möglich ist (vergl. VOB, Teil C, DIN 18363). Bei Anstrichen, die das </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Anlegen von Mustern auf dem Original-Untergrund nicht zulassen, sind geeignete Tafeln zur Verfügung </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">zu stellen. Die Anstricharbeiten sind bis zur Abnahme vor Beschädigungen und Verunreinigungen un-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">bedingt zu schützen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Farbstufen:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-	hellgetönt</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-	mittelgetönt</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-	sattgetönt</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-	Voll- oder Sonderton</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Für Lackfarben und Spezialbeschichtungen gelten die Farbtonkarten der Herstellerwerke bzw. die </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">RAL-Farbtonkarten. Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten an Ort und Stelle davon zu </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">überzeugen, dass die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten ordnungsgemäß und fachgerecht </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">erbracht werden können. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die Art der Ausführung, so hat er dies vor Beginn der </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Arbeiten der Bauleitung schriftlich mitzuteilen.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p />
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="GW_2175756">
              <Description ID="e550657a-4d89-4283-b640-540359ac1106">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="margin-left:58pt;" />
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführungsanweisung Beton-Schutz und -Instandsetzung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;" />
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung liegen VOB, DIN-Normen und</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">einschlägige Richtlinien in der jeweils gültigen  Fassung zugrunde.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;" />
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Neben den einschlägigen DIN-Normen und Vorschriften sowie den besonderen Vertragsbedingungen </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">gelten im besonderen:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  ZTV-RISS 93	Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien für das Füllen von Rissen </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		in Betonbauteilen</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN 1045	Beton und Stahlbetonbau Bemessung und Ausführung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN 18 349	Betonerhaltungsarbeiten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN 18 551	Spritzbeton Herstellung und Prüfung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN 18 540-F	Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN 18 451	Gerüstarbeiten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN 13 350	Putz- und Stuckarbeiten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  WHG	Wasserhaushaltsgesetz insbesondere Paragraph 7 a</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		(Anforderungen an das Einleiten von Abwasser)</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsmerkblätter der Bauberufsgenossenschaft</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  Technische Informationen für die Verarbeitung der Werkstoffe in der jeweils gültigen Fassung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;" />
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer soll Mitglied einer Gütegemeinschaft sein. Das Baustellen-Fachpersonal soll die </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Qualifikation durch einen SIVV-Schein nachweisen. Der Nachweis von vergleichbaren Referenzobjekten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">ist zu  erbringen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;" />
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Verarbeitung von SPCC-Mörtel im Spritzverfahren ist ein Düsenführerschein nachzuweisen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;" />
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Muster bzw. Probeflächen sind unter örtlichen Bedingungen herzustellen und in einem Protokoll festzu-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">halten. Dabei können optischer Eindruck, Verbrauchswerte und Schichtdicken festgelegt werden.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;" />
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bei Schäden die über eine oberflächennahe Instandsetzung hinausgehen, ist vom Auftraggeber ein </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">sachkundiger Planungsingenieur (SPI) oder ein Tragwerksplaner bzw. Statiker zur Überprüfung der</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Standsicherheit einzuschalten. Während des Baufortschritts erkennbare, notwendige Zusatzararbeiten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">bzw. Mängel, die zum Zeitpunkt der Objektbegehung nicht oder nur unzulänglich einsehbar oder über-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">schaubar waren, sind dem Bauherrn schriftlich mitzuteilen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächenbeschaffenheit: </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Betonuntergründe müssen frei von losen, mürben Teilen und von sich leicht ablösenden, arteigenen</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Schichten sein. Die Oberfläche darf nicht abmehlen oder absanden und muß frei von artfremden Stoffen</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">(Trennmittel, ungeeignete Altbeschichtungen, Ausblühungen, Bewuchs, Öl, etc.) sein.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Es dürfen nur Materialien eines Produktherstellers eingesetzt werden. Der Produkthersteller muß ein </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">zertifiziertes Unternehmen gemäß DIN ISO 9001 sein. Die Verträglichkeit der aufeinanderfolgenden</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Schichten ist nachzuweisen. Die Verarbeitung der Materialien muß unter Einhaltung der Hersteller-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">vorschriften erfolgen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Nachbehandlung und Schutzmaßnahmen gegen Witterungseinflüsse mittels Folie, wasserhaltender </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Abdeckung zur Nachbehandlung von Beton gemäß DIN 1045.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Nachbehandlung für Beschichtungsstoffe durch Schaffung von jeweils günstigen Trocknungs- und </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Härtungsbedingungen bis zum Erreichen der Gebrauchseigenschaft.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bei den Instandsetzungsarbeiten sind Verunreinigungen von LUFT-WASSER-ERDE zu vermeiden. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die bei den Instandsetzungsarbeiten anfallenden Leergebinde sind nach den zur Zeit gültigen Umwelt-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">schutzbedingungen zu entsorgen.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="GW_2175757">
              <Description ID="57495478-0acc-48a1-98d1-c02f960fb767">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">WEITERE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Neben den bereits genannten DIN-Vorschriften und Regelwerken sind die nachfolgend aufgeführten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Punkte zu berücksichtigen und einzuhalten.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">In Bezug auf Maßtoleranzen bei den Leistungen der Vorgewerke gilt die DIN 18 202 Maßtoleranzen </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">am Hochbau.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.0	VERANTWORTLICHKEIT</span>
                        <span style="background:#FFFFFF;">:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Der Bieter ist allein für die richtige Ausführungsart nach VOB DIN 18 363 und 18 336 sowie den</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	weiteren betreffenden DIN- bzw. EN-Normen verantwortlich und kann sich keinesfalls nur auf den</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Text der nachstehenden Ausschreibung berufen. Bestehen gegen die vorgesehene Ausführungsart 	Bedenken, so sind diese bei Angebotsabgabe bzw. vor Leistungsbeginn schriftlich mitzuteilen und</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	entsprechende Gegenvorschläge zu unterbreiten. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Gegebenenfalls sind zusätzliche detaillierte Abstimmungen mit den Auftragnehmern der Vor-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	gewerke sowie den Materialherstellern erforderlich.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.1	MÄNGEL:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer bzw. Anbieter alle Untergründe auf etwaige </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Mängel, die für die Qualität der späteren Anstriche bzw. Beschichtungssysteme ausschlaggebend</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	sein können, zu untersuchen und dem AG bzw. der Bauleitung umgehend evtl. Beanstandungen</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	mitzuteilen. Insbesondere sind die Putzflächen und Gipskartonflächen auf ihre Eignung für die </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	jeweiligen Tapezier- bzw. Anstricharbeiten zu überprüfen. Holz- und Stahlteile sind darauf zu </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	untersuchen, ob die bauseits vorhandenen Grundierungen sowie Rostschutz- und Montage-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	anstriche als Untergrund für die vorgesehenen Deckenanstriche, Lackierungen etc. geeignet sind.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.2	MATERIAL:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Es dürfen nur Materialien der Qualitätsstufe 1 eingesetzt bzw. verwendet werden.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Die speziellen Verarbeitungsanleitungen der Hersteller/Lieferanten sind zu erfragen und zu </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	beachten! Der Fachberaterdienst der Herstellerfirma kann bei Bedarf vom AG bzw. der Bauleitung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	eingeschaltet werden.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Dem Auftraggeber sind auf Verlangen Muster bzw. Materialproben zur Begutachtung zur Verfügung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	zu stellen. Alle zur Verwendung kommenden Materialien müssen den gesetzlichen Güte- und</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Normbestimmungen entsprechen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.3 	ANSTRICHE:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Grundsätzlich sind alle Anstriche wegen der hohen Beanspruchungen in "sehr guter Ausführung"</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	nach den einzelnen Anstricharten der DIN 18 363 mit den dort beschriebenen Arbeitsgängen </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	auszuführen. Eine einzelne Beschreibung dieser Arbeitsgänge im LV erfolgt nicht mehr. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Für die verschiedenen Anstriche sind folgende Mindestdicken (im trockenen Zustand des Gesamt-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	anstriches) zu gewährleisten.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	a)	bei Metallanstrichen		140 - 160 Mü</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	b	bei Holzanstrichen		200 - 240 Mü</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	c)	bei Emulsionswandanstrichen	  80 Mü</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Schlechter Verlauf der Farbe, schlecht geschliffene oder mangelhaft gespachtelte Teile - auch </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	bei Wandflächen - sind unbedingt zu vermeiden und müssen vom AN ohne zusätzliche Vergütung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	ausgebessert bzw. nachgearbeitet werden.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.4	ANSTRICH AUF FRISCHEM PUTZ:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Putzflächen, welche nicht ausreichend ausgetrocknet sind und deren Feuchtigkeitsgehalt mehr </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	als 7 % beträgt, sind vor dem Anstrich zu fluatieren. Gipskartonflächen sind mit einer geeigneten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	wasserverdünnten Grundierung, auf Saugfähigkeit eingestellt, vorzubehandeln.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.5	SCHUTZMASSNAHMEN:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Alle nicht zu beschichtenden Holz-, Kunststoff- bzw. Metallteile sowie alle weiteren Einbauten </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	im Bereich von Wänden, Decken und Fußböden sind sauber mit Papier oder Folie abzukleben </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	bzw. abzudecken und sorgfältig vor Verschmutzungen zu schützen. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Sollten trotzdem Verschmutzungen entstehen, so sind diese mit geeigneten Mitteln sofort zu </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	beseitigen. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht, sofern im LV nicht entsprechende</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Positionen enthalten sind.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.6	AUFENTHALTS- UND LAGERRÄUME:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Diese stehen innerhalb des Gebäudes nur im beschränkten Umfang zur Verfügung. Können von</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	der Bauleitung Räume zugewiesen werden, so sind die notwendigen Türen sowie die Einrichtung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	vom Auftragnehmer selbst bereitzustellen, ein- und auszubauen sowie vorzuhalten.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Sollte durch den Baufortschritt anderer Gewerke ein Umräumen der Aufenthalts- und Lagerräume</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	notwendig werden, so ist dieses vom Auftragnehmer - auch mehrfach - ohne gesonderte Vergütung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	durchzuführen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.7	GERÜSTE</span>
                        <span style="background:#FFFFFF;">:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Entgegen der DIN 18 363 - Ziffer 4.109 - sind alle für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Arbeits-, Schutz- und Hilfsgerüste vom Auftragnehmer zu stellen auch wenn die Arbeitshöhen </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	über 2,00 m betragen (einschl. Vorhaltung). Die Kosten dafür sind mit den Einheitspreisen abge-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	golten. Lediglich die Gerüste im Bereich der Treppenhausköpfe sind in einer gesonderten Position</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	erfasst.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.8	NEBENLEISTUNGEN:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Auf folgende Nebenleistungen der DIN 18 363 und 18 366 wird besonders hingewiesen:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	-	alle erforderlichen Schleifarbeiten, insbesondere für nachfolgende Beschichtungen und </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		Lackierungen</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	-	Abgrenzungen zwischen verschiedenen Anstrichen einschl. Beschneiden der Kanten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	-	das Abnehmen und spätere Wiederanbringen von Glasleisten an Türen und Fenstern, falls </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		dies für die Ausführung des Anstriches erforderlich wird. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	-	Falzdichtungen der Türzargen aus- und nach Trocknung der Zargenbeschichtung wieder </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		einbauen</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	-	Anstriche an Arbeits- oder Dehnungsfugenprofilen sauber einschneiden</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	-	Anarbeiten der Spachtelungen, Beschichtungen (Glasgewebe, Malervlies etc.) und</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		Anstriche an vorhandene Durchdringungen, wie Heizkörperzuleitungen, Wasser- und</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		Abwasserrohre, Elektrodosen und Elektrokabel etc.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Die genannten Leistungen sind in die Angebotspreise einzukalkulieren und werden nicht </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	gesondert vergütet.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.0</span>
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ARBEITSABLAUF:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Der Bauleitung bleibt es vorbehalten, einzelne Räume und Bauteile während der Ausführung der</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Leistungen vorzuziehen, bzw. später im Ablauf nachzuziehen. Alle Einheitspreise gelten auch </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	dann als Festpreise, wenn die Arbeiten zeitlich nicht in einem Zuge ausgeführt werden können. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Um ein nochmaliges Demontieren der Heizkörper (außer 1 x für Anstrich) zu vermeiden, sind die</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Fensterbrüstungen bzw. sonstigen Wandflächen unmittelbar nach Ausführung der Tapezierarbeiten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	fertig zu beschichten. Erschwernisse durch Heizkörperkonsolen und Rohranschlüsse sind zu </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	berücksichtigen und einzukalkulieren (keine gesonderte Vergütung).</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.1</span>
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">BAUSTELLENREINIGUNG:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Bei der Durchführung der Arbeiten ist der Arbeitnehmer verpflichtet, seine Arbeitsplätze </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	mindestens zweimal wöchentlich gründlich zu säubern. Wird dieser Verpflichtung nicht nach-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	gekommen, können der AG bzw. die Bauleitung die Beseitigung des Bauschuttes durch eine </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	andere Firma auf Kosten des Unternehmers veranlassen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Die Beseitigung und der Transport des anfallenden Bauschuttes sind in die Einheitspreise </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.2</span>
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">FABRIKATE/MATERIALIEN:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Für die in den einzelnen Leistungspositionen angebotenen Beschichtungen, Tapeziermateria-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	lien, Anstriche etc. ist vor Auftragsvergabe nachzuweisen, dass diese über die in der Leistungs-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	beschreibung geforderten physikalischen und chemischen Eigenschaften verfügen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Weiterhin gilt:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	a)	Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Technischen Paramteter sind als</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		Mindestanforderungen in jedem Fall zu erfüllen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	b)	Über die Verwendung der in den einzelnen Positionen angebotenen Fabrikate entscheidet</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		der Auftraggeber nach detaillierter Prüfung der vom Bieter auf Verlangen vorzulegenden</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		techn. Datenblätter.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Bieter bestätigt hiermit ausdrücklich, daß er die vorstehenden Punkte 1.0 bis 2.2 anerkennt </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">und in der Lage ist, die geforderten Leistungen im gewünschten Zeitraum und in der geforderten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Qualität auszuführen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">..............................................................	.........................................................................</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Ort, Datum		     Unterschrift mit Firmenstempel</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p />
                        <p />
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="GW_2175758" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Malerarbeiten Außenbereich</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2175759" RNoPart="1">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="fd76374e-6f97-4952-8897-3eca4a3e92a8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen entfernen, </span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-49pt;margin-left:49pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil: 	Stützen und Wandscheiben, </span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-49pt;margin-left:49pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	im Außenbereich</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-49pt;margin-left:49pt;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Staub, Schmutz und lose anhaftende Substanzen durch Dampf-/Heißwasserstrahlen vollflächig entfernen einschl. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aller erforderlichen Gerüste, Geschosshöhen bis 4,50 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen entfernen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175843" RNoPart="2">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="734656bd-fcb2-4555-9519-ec258c21fbd6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die vorh. bituminöse Dichtbeschichtung auf der Wand und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stützen der Pos. 1.1.1 mittels Sand- und/oder Kugelstrahlen restlos entfernen und den anfallenden Schutt beseitigen und entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. aller Gerätschaften, Gerüste, Materialien und Schutzmaßnahmen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">vorh. bituminöse Dichtbeschichtung mittels Sand- und/oder Kugelstrahlen restlos entfernen und Schutt beseitigen und entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175844" RNoPart="3">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="931390d5-1f1b-435e-89a8-564e3cd05225">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Flächen aus der Pos. 1.1.1 und 1.1.2 mit Wasser nochmal gründlich säubern und mit Grundbeschichtung vorstreichen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im 2. Schritt die Flächen der Pos. 1.1.1. und 1.1.2 mit einer geeigneten Spezial-Zementmörtel-Mischung mit haftungsaktiven Kunststoffen, die absolut wasserfest, witterungs- und frost-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">tausalz-beständig sind, abspachteln und glatt abreiben.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alles komplett in fertiger Leistung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Flächen gründlich säubern und vorstreichen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175760" RNoPart="4">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="13f97d6d-ac92-4e4d-977d-e253176b7899">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung/Imprägnierung der Flächen aus</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pos. 1.1.1 bis 1.1.3 mit Microemulsion aus Silanen und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oligomeren Alkoxysiloxanen, wasserverdünnbar, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">hydrophobierend.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch: 	ca. 300 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="fb871513-0c9d-4144-876a-b626dfe17c57" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:  </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. aller erforderlichen Gerüste, Geschosshöhen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis 4,50 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung/Imprägnierung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175761" RNoPart="5">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="7321fdec-8ba3-4208-b823-18c16b0c9b22">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung der Flächen aus Pos. 1.1.1 bis 1.1.3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, Nassabriebklasse 1,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton: 	wie Schlußbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch: 	ca. 200 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="6932a539-69b0-49b7-be16-664eee7b4a40" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:  </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	      (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. aller erforderlichen Gerüste, Geschosshöhen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis 4,50 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175762" RNoPart="6">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="67c49e80-7cbd-4573-b7cb-78a16961aa86">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlußbeschichtung der Flächen aus Pos. 1.1.1 bis 1.1.3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, matt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	mittelgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton: 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch: 	ca. 200 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="baeb633e-7c03-4899-b65b-2e2655e74223" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:  </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. aller erforderlichen Gerüste, Geschosshöhen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis 4,50 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schlußbeschichtung </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175764" RNoPart="7">
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b86af290-ea79-4140-8644-2564f0caa72f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu vorstehenden Positionen 1.1.1 bis 1.1.6 für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzabdeckung bereits fertiggestellter Bodenbeläge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Beton, Pflasterflächen Asphaltflächen etc.) während der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschichtungsarbeiten mit reißfester Folie o.ä., einschl. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beräumung und Entsorgung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schutzabdeckung Bodenbeläge</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2175765" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Malerarbeiten Deckenflächen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2175766" RNoPart="1">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="af7767f8-a62f-42b6-a9b5-6b5295e60267">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technikräume, Beton</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil Decke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahlbeton, schalungsrauh, neu bzw. alt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasser-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdünnbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ: 	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasch-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beständig gem. DIN 53778, matt, Nassabriebklasse 2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">emissions- und lösemittelfrei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton:	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="c23c6744-8e00-437b-b9c1-2ed3e6e7e455" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,50 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Technikräume, Beton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175768" RNoPart="2">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="bfb3a88e-148b-4921-8fff-d2a50940b0e5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Deckenbeschichtungen der Pos. 1.2.1 für die Ausführung der Schlussbeschichtung mit Kunststoff- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Latex-Dispersionsfarbe fungizid (algizid), abwaschbar und scheuerbeständig nach DIN 53778, matt, Farbtonstufe wie vor, Verbrauch ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Schlussbeschichtung mit Kunstoff-Latex-Dispersionsfarbe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175770" RNoPart="3">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="6e0c39bf-698f-494c-9bbb-35e50e6fdebb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den vorbeschriebenen Deckenbeschichtungen in Technikräumen der Pos. 1.2.1 bis 1.2.2 für die Erschwernis im </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bereich von bereits vorhandenen TGA-Installationen (Lüftungskanäle, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.) einschl. Schutz dieser Installationen vor Verschmutzung während der Beschichtungsarbeiten mit Folie,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Grundfläche der TGA-Installationen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Erschwernis im Bereich TGA-Installationen einschl. Schutz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175771" RNoPart="4">
                    <Qty>310.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="3b37826a-c443-4f13-aebb-874f7f095122">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsbereiche, Untersuchungsräume etc. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">desinfektionsmittelbeständig, dekontaminierbar</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil Decke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Gipskartonplatten, glatt, neu,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschichtung auf mit folgendem Aufbau:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung aus 2K-Epoxidharz, lösemittelfrei, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar, pigmentiert, ca. 5 - 10 % mit Wasser </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdünnt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ: 	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung aus 2K-Epoxidharz, lösemittelfrei, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar, diffusionsfähig, pigmentiert.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ: 	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung aus 2K-Epoxidharz, lösemittelfrei, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar, diffusionsfähig, pigmentiert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca. 200 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="b58399cf-68f2-4eb5-8ff6-a79b4a3792d6" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,50 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsbereiche, desinfesktionsmittelbeständig</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175772" RNoPart="5">
                    <Qty>90.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="e96c9d2c-e221-4ff7-9105-388f481011ed">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufenthaltsbereiche, Flure, Diensträume etc.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil Decke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Gipskartonplatten, glatt, neu,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">z. T. als Heiz- bzw. Kühldecken</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung für mineralischen Untergrund, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar, isolierend, haftvermittelnd.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="a7f704e3-8e22-472d-8e1e-87e609493b80" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">                                   (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ: 	wie Schlußbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe, scheuer-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beständig gem. nach DIN 53778, matt, Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- E.L.F. Emissions- und Lösemittel frei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="2706a051-49e2-49e6-9216-3602fa940e79" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	    (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,50 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;"> Aufenthaltsbereiche, Flure, Diensträume etc.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175773" RNoPart="6">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="64c58c97-aab1-4ba7-b4dd-8e529431a4ba">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufenthaltsbereiche, Flure, GK gelocht</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil Decke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Gipskartonplatten, gelocht, neu</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Lochung regelmäßig bzw. unregelmäßig),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">z. T. als Heiz- bzw. Kühldecken</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung für mineralischen Untergrund, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar, isolierend, haftvermittelnd.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="cc9ce1f9-3c42-45d0-97d8-68e1d01099f0" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	         (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasser-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdünnbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ: 	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, scheuer-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beständig gem. nach DIN 53778, matt, Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- E.L.F. Emissions- und Lösemittel frei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton: 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="2f2be145-ed86-4dc8-86e1-5ec3c18ab8d2" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,50 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Aufenthaltsbereiche, Flure, GK gelocht</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175774" RNoPart="7">
                    <Qty>28.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="9c2e018b-7331-433e-819d-3ebf46e321dc">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Naßbereiche</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil Decke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Gipskartonplatten, glatt, neu</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung für mineralischen Untergrund, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar, isolierend, haftvermittelnd</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="70d637cc-fe81-490d-a679-d3a1e30264bf" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">                              (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ: 	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasser-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdünnbar, waschbeständig, matt, Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften: fungizid, algizid eingestellt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="1870d8ac-c20b-4fc2-a814-697efbb23758" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: :</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	   (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,50 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Naßbereiche, Decke aus GK-Platten, alle Fläche unter 5 m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175775" RNoPart="8">
                    <Qty>82.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="3b2c3ffb-a19b-4153-9b44-0537a4f3c506">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsbereiche, Diensträume und Flure, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">GK-Randstreifen (Friese), um reversible Deckenfelder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Metalldecken, Mineralfaserdecken etc.) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Schutz der Deckenfelder durch Abkleben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite der Randstreifen (Friese) von ca. 30 - 120 cm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil Deckenfriese</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Gipskartonplatten, glatt, neu,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">z. T. als Heiz- bzw. Kühldecken</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung für mineralischen Untergrund, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar, isolierend, haftvermittelnd.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="87a5a882-b4be-46d5-9101-1e1703434161" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:.</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	   (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasser-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdünnbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ: 	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlssbeschichtung mit Dispersionsfarbe, scheuer-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beständig gem. DIN 53778, matt, Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- E.L.F. Emissions- und Lösemittel frei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="21380062-3927-4cad-8944-2dc4b4519722" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	         (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,50 m sind einzukalkulieren, ebenso die Kosten für das </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abkleben bzw. die Schutzabdeckung der angrenzenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Metalldecken bzw. Mineralfaserdecken.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">GK-Randstreifen um reversible Deckenfelder</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175776" RNoPart="9">
                    <Qty>82.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="26709864-a389-4fe4-8fb9-649db9dab63b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu Pos. 1.2.9 für Beschichtung der GK-Randstreifen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Friese) wie in Pos. 1.2.4 beschrieben mit 2K-Epoxydharz in  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3 Arbeitsgängen, desinfektionsmittelbeständig und dekonta-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">minierbar.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage desinfektionsmittelbeständige Beschichtung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175777" RNoPart="10">
                    <Qty>420.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b6cdacda-f955-4fde-bfb7-505e3fecb1b6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Deckenbeschichtungen der Positionen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.2.4 bis 1.2.8 für vollflächiges Aufkleben eines </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebes (feinste Struktur) bzw. eines Malervlieses</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Vermeidung einer nachträglichen Rissbildung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung hauptsächlich in Funktionsräumen bzw. Fluren, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Deckenbeschichtung mit Glasgewebe bzw.</span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Malervlies</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175778" RNoPart="11">
                    <Qty>420.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="f6d76008-4d0e-4964-8dbb-33607e33e5b9">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Deckenbeschichtungen der Pos. 1.2.4 bis 1.2.7 für die Ausführung der Schlussbeschichtung mit Kunststoff-Latex-Dispersionsfarbe fungizid (algizid), abwaschbar und scheuerbeständig nach DIN 53778 matt, Farbtonstufen wie vor, Verbrauch ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="0e4a0f1b-226f-4e39-9296-01fa738f7efa" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Schlussbeschichtung mit Kunststoff-Latex-Dispersionsfarbe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175779" RNoPart="12">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description ID="2340c516-bb66-46f0-afe6-40f7f706f8fd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Deckenbeschichtungen der Positionen 1.2.4</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis 1.2.10 für die Ausführung im Bereich von senkrechten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deckenblenden, Höhe bzw. Deckenversatz bis ca. 60 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage senkrechte Deckenblenden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175782" RNoPart="13">
                    <Qty>540.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="9309182d-de88-41a0-acde-561531597f78">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu vorstehenden Positionen 1.2.1 bis 1.2.12 für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzabdeckung bereits fertiggestellter Bodenbeläge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Beton, Estrich, Fliesen etc.) während der Beschichtungs-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">arbeiten mit reißfester Folie o.ä., einschl. Beräumung und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entsorgung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schutzabdeckung Bodenbeläge</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2175783" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Maler- und Tapezierarbeiten, Wandflächen</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2175784" RNoPart="1">
                    <Qty>430.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="2d31d608-f130-4bf8-86f2-7a6116161c90">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technikräume, Nebenräume, Putz Mörtel-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gruppe P II bis P IV bzw. Gipskarton</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil: Wand</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit geglättetem Putz, Mörtelgruppe PII - P IV neu</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. mit Bekleidung aus Gipskartonplatten, glatt, neu</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ: 	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, scheuerbeständig</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gem. DIN 53778, matt, Nassabriebklasse 2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">emissions- und lösemittelfrei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="3bcace26-66f1-450c-b38f-4476a030d218" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	         (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4,50 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Technikräume, Nebenräume, Putz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175785" RNoPart="2">
                    <Qty>850.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="e3cfff3a-86e8-4a7b-bb53-4a9eb852fe30">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technikräume, Flure und Nebenräume, Beton</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil: Wand</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahlbeton, glatt, neu</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasser-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdünnbar</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ: wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, scheuer-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beständig gem. DIN 53778, matt, Nassabriebklasse 2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-emissions- und lösemittelfrei (mit Gutachten)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="ad379d9f-8953-4f7f-b707-7a6bc35c916b" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	         (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4,50 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Technikräume, Flure u. Nebenräume, Beton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175788" RNoPart="3">
                    <Qty>1280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="a26f2860-0622-4d8d-832c-6d6bb37b0b5c">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Wandbeschichtungen der Pos. 1.3.1 bis 1.3.2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die Ausführung der Schlussbeschichtung mit Kunststoff-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Latex-Dispersionsfarbe fungizig (algizid), abwaschbar</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und scheuerbeständig nach DIN 53778, seidenmatt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe wie vor</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="f05dcf5e-5c23-42b5-993a-0d7d7ffcb094" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	              (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Schlussbeschichtung mit Kunststoff-Latex-</span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dispersionsfarbe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175791" RNoPart="4">
                    <Qty>1200.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="110bcf8f-23cc-4f53-b4fe-2dd439d5c685">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsbereiche, Untersuchungs- und Therapieräume, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe Struktur fein</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wand mit geglättetem Putz, Mörtelgr. PII bi PIV, neu</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. mit Bekleidung aus Gipskartonplatten, glatt, neu</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung für mineralischen Untergrund </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">pigmentiert,  wasserverdünnbar, haftvermittelnd.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="88c3fe78-4c44-498b-848d-ca8be98e5072" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	       	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tapezieren mit Glasgewebe unkaschiert. Verkleben des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewebes mit Dispersionskleber auf Stoß.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 250 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="516205d8-b5dd-47b8-809c-2d8ae911cb5e" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ Kleber:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	      	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe mit mittlerer Struktur nach Wahl des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftraggebers, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flächengewicht ca. 175 - 200 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ </span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="74497ed2-fa86-4695-ac4e-b4144ade63f4" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe:		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	      	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Glasgewebe, wasserverdünnbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 200 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="02ad795f-4879-4ed6-a2f7-02eb1ff0cacc" Kind="Bidder" MarkLbl="63" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	      	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit 2K-Polyurethanharzlackfarbe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtsystem schwerentflammbar DIN 4102-B1, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lösemittelverdünnbar, scheuerbeständig gem. DIN 53 778, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">seidenmatt, Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- beständig gegen Desinfektionsmittel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe:	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton:	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 180 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="abe730b5-2386-4455-a351-7adb6fa5800b" Kind="Bidder" MarkLbl="64" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: 	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,50 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsbereiche, Glasgewebe Struktur fein</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175792" RNoPart="5">
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="1854cd08-47a4-4e92-9887-4836895db338">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu Pos. 1.3.4 für Farbstufe: mittelgetönt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">genaue Farbtonangabe durch den Bauherrn bzw. Architekten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu Pos. 1.3.4 für Farbstufe: mittelgetönt,</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175793" RNoPart="6">
                    <Qty>110.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="0a6f49d8-de38-493e-b205-5bbd13f6d595">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu Pos. 1.3.4 für Farbstufe: sattgetönt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">genaue Farbtonangabe durch den Bauherrn bzw. Architekten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu Pos. 1.3.4 für Farbstufe: sattgetönt</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175794" RNoPart="7">
                    <Qty>220.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="dfe601f3-2847-4e38-84aa-562b3f017152">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Personal-, Dienst- und Nebenräume sowie Flure</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe Struktur mittel </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wand mit geglättetem Putz, Mörtelgr. PII bis PIV , neu</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. mit Bekleidung aus Gipskartonplatten, glatt, neu</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung für mineralischen Untergrund,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">pigmentiert, wasserverdünnbar, haftvertmittelnd.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="af32f5ee-eb90-4d64-ad5f-c79dc9beee2c" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	.</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	   	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch: 	ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tapezieren mit Glasgewebe unkaschiert. Verlegen des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewebes mit Dispersionskleber auf Stoß.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 250 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="c1e88230-0b0c-4c0e-aaac-aa70d8bad95c" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ Kleber: 	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe mit mittlerer Struktur nach Wahl des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftraggebers, Flächengewicht ca. 175 - 200 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="5948564a-48fe-460e-83a2-dde07f3a23d0" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe: 		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung mit Dispensionsfarbe </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für  Glasgewebe, wasserverdünnbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ:	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 180 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, fungizid, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">scheuerbeständig gem. DIN 53778, seidenmatt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">E.L.F. Emissions- Lösemittel frei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 200 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="90e86e91-f674-4664-a8fe-7ae28579b56c" Kind="Bidder" MarkLbl="64" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: 	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	    	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,50 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Personal-, Dienst- und Nebenräume sowie Flure, </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe  Struktur mittel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175801" RNoPart="8">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="044c87c1-f9e4-48c2-8ac0-6f6346cacff7">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Patientenzimmer, Glasgewebe Struktur fein</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wand mit geglättetem Putz, Mörtelgr. P II bis P IV, neu </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. mit Bekleidung aus Gipskartonplatten, glatt, neu</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung für mineralischen Untergrund, pigmentiert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar, haftvertmittelnd.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="492bf991-6fec-4937-ae81-aa8561eb2a84" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: 	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	   	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch: 	ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tapezieren mit Glasgewebe unkaschiert. Verlegen des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewebes mit Dispersionskleber auf Stoß.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 200 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="b6a73931-1d45-4645-b890-fa4b0bdef68d" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ Kleber:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe mit </span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">feiner</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> Struktur nach Auswahl des Auftrag-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gebers, Flächengewicht ca. 125 - 150 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="bb9d50be-b87b-43b4-93f2-873808548882" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe:		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Glasgewebe, wasserverdünnbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ:	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 180 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, scheuer-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beständig gem. DIN 53778, seidenmatt, Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">E.L.F. Emissions- Lösemittel frei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 200 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="222188c1-529e-49db-ae90-cdef55cdcb48" Kind="Bidder" MarkLbl="64" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,50 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Patientenzimmer, Glasgewebe Struktur fein</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175807" RNoPart="9">
                    <Qty>220.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="dea428ba-28ae-4182-936d-a41208c43d3d">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur Wandbeschichtung in Fluren gem. Pos. 1.3.7 für die Ausführung der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlußbeschichtung mit Dispersionslasur mit Perlglanzeffekt Silber, glänzend. Gewünschter Effekt durch Zusatz von ca. 3 - 7 % Perlglanzpigment. Auftrag in 1 - 3 Arbeitsgängen, abgetönt und verdünnt </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Abhängigkeit von der gewünschten Farbintensität.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton: nach Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 60 - 80 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="d65d5ac1-2a4d-444c-91be-df5d0281d9db" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Schlussbeschichtung (Dispersionslasur mit </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Perl-Glanzeffekt)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175810" RNoPart="10">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="f6004201-e62a-49f6-b69f-9f79e4248e78">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">WC's und Arbeitsräume, Wandflächen über Fliesen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(unterschiedliche Höhen)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil: Wand</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit geglättetem Putz, Mörtelgruppe P II bis P IV, neu / alt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. mit Bekleidung aus Gipskartonplatten glatt, neu / Bestand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasser-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdünnbar, pigmentiert, haftvermittelnd</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:  	ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="004af90f-b363-4b7a-b4b8-1d489d4c51f6" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasser-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdünnbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ:	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit Kunststoff-Latex Dispersions-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">farbe, fungizid, algizid, abwaschbar und scheuerbeständig </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gem. DIN 53778, seidenmatt, Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- lösemittelfrei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- fungizid, algizid eingestellt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="4ad37f1c-a228-4186-ae92-fbf6deef16dc" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	 </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	    	 (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,00 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">WC's und Arbeitsräume, Wandflächen über Fliesen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175811" RNoPart="11">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b4e58df7-4704-4359-9ce8-ea0dbcc24d12">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ulage zu Pos. 1.3.10 für Farbstufe: mittelgetönt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">genaue Farbtonangabe durch den Bauherrn bzw. Architekten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu Pos. 1.3.10 für Farbstufe: mittelgetönt</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175814" RNoPart="12">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description ID="ea829e17-f2c9-4af2-b46d-943a37cb1cb7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Grundier- und Anstricharbeiten der vor-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">stehenden Positionen für die Ausführung an Leibungs-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">flächen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gemäß VOB/C DIN 18363 Abs. 0.5.2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leibungstiefe bis ca. 30 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Grundier- u. Anstricharbeiten Leibungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175815" RNoPart="13">
                    <Qty>180.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description ID="6b80a1a5-e15b-4697-ac20-c02f5e41979d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Tapezierarbeiten der vorstehenden Positionen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die Ausführung an Leibungsflächen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gemäß VOB/C DIN 18363 Abs. 0.5.2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leibungstiefe bis ca. 30 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Tapezierarbeiten Leibungen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175816" RNoPart="14">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a9050284-ad38-4d4c-994a-3eca83d822bc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Grundier- und Anstricharbeiten der vor-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">stehenden Positionen für die Ausführung in </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kleinflächen bis 2,50 m².</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gemäß VOB/C DIN 18363 Abs. 0.5.3.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Grundier- u. Anstricharbeiten in Kleinflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175817" RNoPart="15">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="9c314a9b-5e5d-4428-8a86-6c40553a9616">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Tapezierarbeiten der vorstehenden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Positionen für die Ausführung in Kleinflächen bis 2,50 m².</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gemäß VOB/C DIN 18363 Abs. 0.5.3.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Tapezierarbeiten in Kleinflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175818" RNoPart="16">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="2640c451-b934-465b-b6da-2e23b24ba380">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vollflächige Spachtelung auf altem bzw. neuem Wandputz </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Mörtelgruppe PII bis P IV (überwiegend Kalk-Gips-Putz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit geeigneter Spachtelmasse einschl. Abschleifen der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flächen, als Vorbereitung für nachfolgende Beschichtungs-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. Anstrichsysteme,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. vorheriger Grundierung der gesamten Fläche.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="641a86f9-3a94-477e-9a7f-772e1e2d2886" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angeb. Fabrikat Grundierung: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="42582b1a-40dc-40a1-9863-73fa997c3b92" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angeb. Fabrikat Spachtelung: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">                              (jeweils vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für Putzflächen in sämtlichen Räumen und Fluren (auch Kleinflächenanteile) sind die notwendigen Gerüste bis zu einer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deckenhöhe von 3,50 m einzukalkulieren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Putzflächen spachteln und schleifen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175819" RNoPart="17">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="a8a56fd4-b591-42f8-b3ad-dce9842390dc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vollflächige Spachtelung auf GK-Flächen von Ständerwänden bzw. Trockenbau-Vorsatzschalen, neu, einschl. Abschleifen als Vorbereitung für nachfolgende Beschichtungs- bzw. Anstrichsysteme, sonst wie in Position 1.3.12 beschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Spachtelung GK-Flächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175820" RNoPart="18">
                    <Qty>120.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description ID="c579876c-e88e-475d-a3c4-3a4c30515fa0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur vorbeschriebenen vollflächigen Spachtelung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Positionen 1.3.12/1.3.13 für die Ausführung an</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leibungsflächen, gemß VOB/C DIN 18363, Abs. 0.5.2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu Spachtelung für Leibungsflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175821" RNoPart="19">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="f1f96e46-bced-47ea-94d5-9435000f04dd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur vorbeschriebenen vollflächigen Spachtelung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Positionen 1.3.12/1.3.13 für die Ausführung in </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kleinflächen bis 2,50 m², gem. VOB/C DIN 18363,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abs. 0.5.2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu Spachtelung in Kleinflächen bis 2,5 m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175835" RNoPart="20">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b275a34d-0706-4207-92fc-223bfc8b6b89">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Herstellen, Liefern und Anbringen von Fototapete als Wand-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beschichtung, als Schwarz-Weiß- bzw. Farbmotive gemäß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorgabe bzw. Auswahl des Architekten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung jeweils raumhoch (Höhe bis ca. 3,00 m)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in unterschiedlichen Breiten, Abrechnung nach Ansichtsfläche,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in kompletter Leistung, einschl. aller Nebenarbeiten sowie </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">fachgerechter vollflächiger Verklebung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fototapete</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175836" RNoPart="21">
                    <Qty>28.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="4a0e4b7e-39cb-443c-b1e4-1046d22456f4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließen von Wandschlitzen bzw. Deckenschlitzen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in unterschiedlichen Einzellängen ab ca. 0,30 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Kalk-Gips-Putzmörtel oberflächenbündig zum an-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">grenzenden Putz für spätere Tapezier- bzw. Anstricharbeiten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlitzbreite:	  bis 5 cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlitztiefe:     2 - 3 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der erforderlichen Grundierung, Arbeitshöhe bis ca. 3,50 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. erforderlicher Gerüststellung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schließen Wand- bzw. Deckenschlitze Kalk-Gips-Putz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175837" RNoPart="22">
                    <Qty>2000.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="38e2f89e-c617-431e-9d07-b3be5a30a61b">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenabdichtung Acrylat</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlußfugen an Fenstern, Türzargen, Deckenrandwinkeln und anderen Bauteilen bzw. im Bereich von GK-Wand- und GK-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deckenanschlüssen, Innenecken, Abkofferungen etc. sowie </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an der Oberkante von Fliesenspiegeln, Sockelleisten, Wandschutzplatten etc. mit Fugendichtstoff aus Acrylat-Dispersion fachgerecht abdichten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugendimension b/t= ca. 5/5 bis 10/10 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="c005f97c-87f6-4769-9b13-fb104407683b" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">In kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fugenabdichtung Acrylat</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175838" RNoPart="23">
                    <Qty>700.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="c8e8d23b-d7e6-4c45-a55b-935a0eb5957d">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenabdichtung Silikon</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlußfugen im lnnenbereich an Fenstern und anderen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteilen mit Fugendichtstoff aus Silikonkautschuk abdichten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. geschlossenzelligem Fugenfüllprofil.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugendimension:	b/t ca. 5/5 bis 10/10 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 75 bis 150 ml/m</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="449641e5-dcab-45cb-9904-9f3fd7155da9" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Erzeugnis: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">In kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fugenabdichtung Silikon</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175839" RNoPart="24">
                    <Qty>240.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description ID="cf3b78a4-cae2-44df-989b-3a7ae285fddf">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lineares einseitiges Abkleben von oberflächenfertigen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteilen, wie z.B. Fenster- und Türelemente, Türzargen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fliesen, reversible Deckenfelder, Sockelleisten etc. sowie </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abkleben von Wandflächen für die Ausführung in unterschied-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichen Farbtönen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit geeignetem Klebeband, Breite mind. 25 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum Schutz vor Verschmutzungen ,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dem späteren Entfernen und Entsorgen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abkleben von oberflächenfertigen Bauteilen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175840" RNoPart="25">
                    <Qty>210.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="178c43cf-548e-42eb-bdab-18c7c2d69b8c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einseitiges Abkleben von Schaltern, Steckdosen, Tastern, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tableaus und anderen elektroseitigen Einbauten im Zuge der Spachtel-, Grundier-, Tapezier- und Anstricharbeiten zum Schutz vor Verschmutzungen, in kompletter Leistung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller Nebenarbeiten sowie dem späteren Entfernen und Entsorgen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abkleben von Schaltern, Steckdosen etc.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175841" RNoPart="26">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description ID="145f5f9d-b8ad-4da6-a04b-28d04065c7af">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abkleben und Schützen von vorhandenen Medienversorgungsschienen in den Patientenzimmern während der Ausführung der vorbeschriebenen Spachtel-, Tapezier- und Malerarbeiten, Höhe bis ca. 30 cm, Tiefe bis ca. 40 cm, in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten sowie dem späteren Entfernen und Entsorgen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Länge der Schienen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abkleben und Schützen von Medienversorgungsschienen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175842" RNoPart="27">
                    <Qty>500.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="bff1b166-4c66-4db2-a858-49f8eac26c68">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliche Schutzabdeckung von Fußbodenflächen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türen, Schränken oder sonstigen Einbauten mit starken</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abdeckpapierbahnen und 1 Lage PE-Folie (Dicke mind. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">0,4 mm) einschl. Fixierung gegen Verrutschen durch Abkleben.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nur auf besondere Anweisung des AG bzw. der Bauleitung, alle sonstigen Schutzabdeckungen sind als </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nebenleistung in die Angebotspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fußbodenflächen abdecken</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2175846" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Lackierarbeiten</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2175847" RNoPart="1">
                    <Qty>98.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="63c620d7-736e-415b-ae39-0e19aaeec1d7">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil Zargen und Stahlblechtüren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahl</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">neu, beschichtet mit Schutz-/Transportanstrich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">unterschiedliche Größen für 1- bzw. 2flgl. Türen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen, nicht mehr fest haftende Schichten und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">partiellen Rostbefall der Oberfläche entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung mit Korrosionsschutzfarbe auf Alkydharz-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">basis, lösemittelverdünnbar. Ausführung in Teilflächen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 100 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="2e6374ed-bbb4-4cd4-8510-3708c63c5536" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erzeugnis: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">                   (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eine Zwischenbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erzeugnis: 	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe, lösemittel-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdünnbar, seidenmatt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- beständig gegen Desinfektionsmittel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	sattgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca.100 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="2d9f99ac-ef30-45bd-b68e-e198e0146d36" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erzeugnis: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">                   (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil Zargen und Stahlblechtüren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175848" RNoPart="2">
                    <Qty>98.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="da25d858-6f37-4483-87a7-c5f978b3a54b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliches Schleifen mit Schleifvlies, reinigen und mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2K Haftgrund vorbehandeln der Zargen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schleifen mit Schleifvlies reinigen und mit 2K Haftgrund vorbehandeln </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175849" RNoPart="3">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description ID="15f4cdce-cca8-4996-8167-629ac5025239">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anstrich wie unter Pos. 1.4.1 beschrieben, jedoch handelt es sich um unbehandelte Heizungsrohre </span>
                              <span style="font-family:Symbol;background:#FFFFFF;">Æ </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">32 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anstrich unbehandelter Heizungsrohre</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2175850" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2175851">
                    <Description ID="7c7641f2-00a9-4bfa-a91c-bc9d9cd7a7f5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;" />
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.	Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag aufgestellt sein und sind spätestens am nächsten Arbeitstag nach der Ausführung der Bauleitung in 3-facher Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen. Die 1. Ausfertigung (Original) ist der Bauleitung sofort, die 2. Ausfertigung mit der Rechnung abzugeben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;" />
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.	Stundenzettel müssen eindeutig erkennen lassen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">a)	Name des Auftragnehmers (Firma)</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">b)	Bezeichnung, Gebäudeteil</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">c)	Vor- und Zuname, Bezeichnung und Berufsgruppe lt. Tarif, Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, für jeden Arbeitnehmer getrennt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">d)	Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">e)	Menge und Art etwaiger Zulieferungen wie Material</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">f)	Benutzung von Maschinen, Geräten u.ä., deren genaue Bezeichnung und Benutzungsdauer, für Maschinenstunden werden max. die Richtsätze der letzt gültigen Baugeräteliste vergütet, für Lkw-Stunden werden die Tarife nach dem GNT vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;" />
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">4.	Bei Stundenlohnarbeiten werden Aufsichtsstunden nur vergütet, wenn sie in der Stundenlohnanweisung (Ziff. 1) vereinbart worden sind. Sie werden mit dem Lohn eines Facharbeiters vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;" />
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">5.	Lohn- und Gehaltsnebenkosten, wie Auslösung, Wegegelder, Wegezeitentschädigungen, Unterkunfts- u. Übernachtungskosten, Kosten für Familienheimfahrten sowie die vom Auftraggeber zu tragenden Kosten für An- und Rückreise der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer, deren Entgelte zu den Baustellenlohn- und -gehaltskosten gehören, werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2175852" RNoPart="1">
                    <Provis>WithTotal</Provis>
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="d16ccdac-6416-41d3-90a7-bfc34540337b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiterstunden</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiterstunden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175853" RNoPart="2">
                    <Provis>WithTotal</Provis>
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="752884b5-05ac-4cd9-bb4d-4b7da2875b05">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Helferstunden</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Helferstunden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2175854">
                    <Description ID="97ed8ca2-06be-4578-b355-eba187620f1f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialpreise für bei vorgenannten Tagelohnstunden zu </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verarbeitende Materialien (unverdünnt).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Materialpreise </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2175855" RNoPart="3">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="807213c3-8e71-448d-9cd1-34a321f15501">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dispersionsfarbe</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dispersionsfarbe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175856" RNoPart="4">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="5ef1142c-0d8d-4951-bce5-804f76106143">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ölfarbe für Voranstriche</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Ölfarbe für Voranstriche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175857" RNoPart="5">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="0c63be98-d5c5-4ca9-9a40-e417ec8de3d6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öllackfarbe für Schlussanstrich (Kunstharz-Seidenlack)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Öllackfarbe für Schlussanstrich (Kunstharz-Seidenlack)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175858" RNoPart="6">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="87c189f6-3187-4244-884b-c32216dff555">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Latex-Dispersionsfarbe</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Latex-Dispersionsfarbe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175859" RNoPart="7">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="4c6bec4d-f3d1-4e18-995b-8d5511de5a44">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ölspachtelmasse</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Ölspachtelmasse</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175860" RNoPart="8">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="ce65ea63-98d2-4f05-86af-7b3155567dc1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dauerelastisches Fugenmaterial Acrylbasis, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kartusche 330 </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">dauerelastisches Fugenmaterial Acrylbasis, </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kartusche 330 </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175861" RNoPart="9">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="43f7855e-723f-4578-87be-335044f59c3f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dauerelastisches Fugenmaterial Siliconbasis, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kartusche 330 </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">dauerelastisches Fugenmaterial Siliconbasis, </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kartusche 330 </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175862" RNoPart="10">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="199b53f4-d900-4123-a49a-cb278f127f51">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe ca. 175 g/m²</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe ca. 175 g/m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175863" RNoPart="11">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="f5df7967-3656-4bd1-bffb-7826bd4cf2c9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rollkleber</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rollkleber</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2175971" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">MALERARBEITEN - 2. BA Umbau im Bestand</span>
            </p>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung ca. 6 Monate nach dem 1. BA</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Remark ID="GW_2175864">
              <Description ID="7a84430f-dd27-4e21-9099-e8ce8b48a161">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-family:Times New Roman;font-size:14pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">MALERARBEITEN</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführungsanweisung Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
                        <span style="background:#FFFFFF;">	 	 		</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung liegen die VOB, neuester </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Fassung sowie die entsprechenden DIN-Normen zugrunde. Neben den einschlägigen DIN-Normen </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">und den Vorschriften sowie den besonderen Vertragsbedingungen gelten im besonderen:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">- VOB, Teil C, DIN 18363   Maler- und Lackierarbeiten 	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">- VOB, Teil C, DIN 18366   Tapezierarbeiten 	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">- VOB, Teil C, DIN 18350   Putz- und Stuckarbeiten	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">- VOB, Teil C, DIN 18364   Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">- VOB, Teil C, DIN 18550   Putzarbeiten 	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">- Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsmerkblätter der Bauberufsgenossenschaft</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">- Technische Merkblätter des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz (BFS), Frankfurt/M., </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">  mit allen darin genannten Normen in der jeweils gültigen Fassung.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Alle Untergründe müssen grundsätzlich sauber, fest, haftfähig und frei von losen Teilen und trennenden</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Substanzen sein.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Beim Einsatz von Abbeizmitteln sind das anfallende Wasser und die Abbeizschlämme in geeigneten </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Behältern aufzufangen und zu entsorgen. Bei der Entsorgung sind die Bestimmungen der örtlichen </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Aufsichtsbehörden sowie die einschlägigen Bestimmungen des Umweltschutzes zu beachten und </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">einzuhalten.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Für die verschiedenen Anstrich- bzw. Beschichtungssysteme dürfen jeweils nur Materialien eines </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Systemherstellers eingesetzt werden. Die Verarbeitung sämtlicher Materialien muss unter Einhaltung </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">der Herstellervorschriften erfolgen. Die angegebenen Mindesttemperaturen dürfen in keinem Fall unter-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">schritten werden. Beschichtungsarbeiten sind bei Unterschreitung des Taupunktes (Temperatur + 5°C</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">oder + 8°C) einzustellen. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Nachbehandlungsfristen bei mineralischen Instandsetzungsmaterialien sind unbedingt </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">einzuhalten. Bei der Beschichtungsausführung sind die in den Werksvorschriften angegebenen Trocken-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">zeiten und Mindesttemperaturen zwingend zu beachten. Die geforderten Mindestverbrauchsmengen sind</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">ebenfalls einzuhalten. Beschlags- und Bauteile aller Art, deren Oberflächen nicht gestrichen werden </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">sollen, sind vor irrtümlichem Überstreichen oder Verschmutzungen durch geeignete Maßnahmen zu</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">schützen. Farbmuster sind in solcher Größe anzulegen, dass eine Beurteilung der Farbtöne auch in </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">bezug auf ihr optisches Gewicht möglich ist (vergl. VOB, Teil C, DIN 18363). Bei Anstrichen, die das </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Anlegen von Mustern auf dem Original-Untergrund nicht zulassen, sind geeignete Tafeln zur Verfügung </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">zu stellen. Die Anstricharbeiten sind bis zur Abnahme vor Beschädigungen und Verunreinigungen un-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">bedingt zu schützen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Farbstufen:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-	hellgetönt</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-	mittelgetönt</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-	sattgetönt</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-	Voll- oder Sonderton</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Für Lackfarben und Spezialbeschichtungen gelten die Farbtonkarten der Herstellerwerke bzw. die </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">RAL-Farbtonkarten. Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten an Ort und Stelle davon zu </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">überzeugen, dass die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten ordnungsgemäß und fachgerecht </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">erbracht werden können. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die Art der Ausführung, so hat er dies vor Beginn der </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Arbeiten der Bauleitung schriftlich mitzuteilen.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">MALERARBEITEN</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="GW_2175865">
              <Description ID="e550657a-4d89-4283-b640-540359ac1106">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="margin-left:58pt;" />
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführungsanweisung Beton-Schutz und -Instandsetzung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;" />
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung liegen VOB, DIN-Normen und</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">einschlägige Richtlinien in der jeweils gültigen  Fassung zugrunde.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;" />
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Neben den einschlägigen DIN-Normen und Vorschriften sowie den besonderen Vertragsbedingungen </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">gelten im besonderen:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  ZTV-RISS 93	Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien für das Füllen von Rissen </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		in Betonbauteilen</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN 1045	Beton und Stahlbetonbau Bemessung und Ausführung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN 18 349	Betonerhaltungsarbeiten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN 18 551	Spritzbeton Herstellung und Prüfung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN 18 540-F	Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN 18 451	Gerüstarbeiten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN 13 350	Putz- und Stuckarbeiten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  WHG	Wasserhaushaltsgesetz insbesondere Paragraph 7 a</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		(Anforderungen an das Einleiten von Abwasser)</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsmerkblätter der Bauberufsgenossenschaft</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">-  Technische Informationen für die Verarbeitung der Werkstoffe in der jeweils gültigen Fassung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;" />
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer soll Mitglied einer Gütegemeinschaft sein. Das Baustellen-Fachpersonal soll die </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Qualifikation durch einen SIVV-Schein nachweisen. Der Nachweis von vergleichbaren Referenzobjekten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">ist zu  erbringen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;" />
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Verarbeitung von SPCC-Mörtel im Spritzverfahren ist ein Düsenführerschein nachzuweisen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;" />
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Muster bzw. Probeflächen sind unter örtlichen Bedingungen herzustellen und in einem Protokoll festzu-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">halten. Dabei können optischer Eindruck, Verbrauchswerte und Schichtdicken festgelegt werden.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;" />
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bei Schäden die über eine oberflächennahe Instandsetzung hinausgehen, ist vom Auftraggeber ein </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">sachkundiger Planungsingenieur (SPI) oder ein Tragwerksplaner bzw. Statiker zur Überprüfung der</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Standsicherheit einzuschalten. Während des Baufortschritts erkennbare, notwendige Zusatzararbeiten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">bzw. Mängel, die zum Zeitpunkt der Objektbegehung nicht oder nur unzulänglich einsehbar oder über-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">schaubar waren, sind dem Bauherrn schriftlich mitzuteilen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächenbeschaffenheit: </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Betonuntergründe müssen frei von losen, mürben Teilen und von sich leicht ablösenden, arteigenen</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Schichten sein. Die Oberfläche darf nicht abmehlen oder absanden und muß frei von artfremden Stoffen</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">(Trennmittel, ungeeignete Altbeschichtungen, Ausblühungen, Bewuchs, Öl, etc.) sein.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Es dürfen nur Materialien eines Produktherstellers eingesetzt werden. Der Produkthersteller muß ein </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">zertifiziertes Unternehmen gemäß DIN ISO 9001 sein. Die Verträglichkeit der aufeinanderfolgenden</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Schichten ist nachzuweisen. Die Verarbeitung der Materialien muß unter Einhaltung der Hersteller-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">vorschriften erfolgen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Nachbehandlung und Schutzmaßnahmen gegen Witterungseinflüsse mittels Folie, wasserhaltender </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Abdeckung zur Nachbehandlung von Beton gemäß DIN 1045.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Nachbehandlung für Beschichtungsstoffe durch Schaffung von jeweils günstigen Trocknungs- und </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Härtungsbedingungen bis zum Erreichen der Gebrauchseigenschaft.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bei den Instandsetzungsarbeiten sind Verunreinigungen von LUFT-WASSER-ERDE zu vermeiden. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die bei den Instandsetzungsarbeiten anfallenden Leergebinde sind nach den zur Zeit gültigen Umwelt-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:58pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">schutzbedingungen zu entsorgen.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="GW_2175866">
              <Description ID="57495478-0acc-48a1-98d1-c02f960fb767">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">WEITERE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Neben den bereits genannten DIN-Vorschriften und Regelwerken sind die nachfolgend aufgeführten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Punkte zu berücksichtigen und einzuhalten.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">In Bezug auf Maßtoleranzen bei den Leistungen der Vorgewerke gilt die DIN 18 202 Maßtoleranzen </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">am Hochbau.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.0	VERANTWORTLICHKEIT</span>
                        <span style="background:#FFFFFF;">:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Der Bieter ist allein für die richtige Ausführungsart nach VOB DIN 18 363 und 18 336 sowie den</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	weiteren betreffenden DIN- bzw. EN-Normen verantwortlich und kann sich keinesfalls nur auf den</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Text der nachstehenden Ausschreibung berufen. Bestehen gegen die vorgesehene Ausführungsart 	Bedenken, so sind diese bei Angebotsabgabe bzw. vor Leistungsbeginn schriftlich mitzuteilen und</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	entsprechende Gegenvorschläge zu unterbreiten. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Gegebenenfalls sind zusätzliche detaillierte Abstimmungen mit den Auftragnehmern der Vor-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	gewerke sowie den Materialherstellern erforderlich.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.1	MÄNGEL:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer bzw. Anbieter alle Untergründe auf etwaige </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Mängel, die für die Qualität der späteren Anstriche bzw. Beschichtungssysteme ausschlaggebend</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	sein können, zu untersuchen und dem AG bzw. der Bauleitung umgehend evtl. Beanstandungen</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	mitzuteilen. Insbesondere sind die Putzflächen und Gipskartonflächen auf ihre Eignung für die </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	jeweiligen Tapezier- bzw. Anstricharbeiten zu überprüfen. Holz- und Stahlteile sind darauf zu </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	untersuchen, ob die bauseits vorhandenen Grundierungen sowie Rostschutz- und Montage-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	anstriche als Untergrund für die vorgesehenen Deckenanstriche, Lackierungen etc. geeignet sind.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.2	MATERIAL:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Es dürfen nur Materialien der Qualitätsstufe 1 eingesetzt bzw. verwendet werden.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Die speziellen Verarbeitungsanleitungen der Hersteller/Lieferanten sind zu erfragen und zu </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	beachten! Der Fachberaterdienst der Herstellerfirma kann bei Bedarf vom AG bzw. der Bauleitung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	eingeschaltet werden.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Dem Auftraggeber sind auf Verlangen Muster bzw. Materialproben zur Begutachtung zur Verfügung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	zu stellen. Alle zur Verwendung kommenden Materialien müssen den gesetzlichen Güte- und</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Normbestimmungen entsprechen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.3 	ANSTRICHE:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Grundsätzlich sind alle Anstriche wegen der hohen Beanspruchungen in "sehr guter Ausführung"</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	nach den einzelnen Anstricharten der DIN 18 363 mit den dort beschriebenen Arbeitsgängen </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	auszuführen. Eine einzelne Beschreibung dieser Arbeitsgänge im LV erfolgt nicht mehr. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Für die verschiedenen Anstriche sind folgende Mindestdicken (im trockenen Zustand des Gesamt-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	anstriches) zu gewährleisten.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	a)	bei Metallanstrichen		140 - 160 Mü</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	b	bei Holzanstrichen		200 - 240 Mü</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	c)	bei Emulsionswandanstrichen	  80 Mü</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Schlechter Verlauf der Farbe, schlecht geschliffene oder mangelhaft gespachtelte Teile - auch </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	bei Wandflächen - sind unbedingt zu vermeiden und müssen vom AN ohne zusätzliche Vergütung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	ausgebessert bzw. nachgearbeitet werden.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.4	ANSTRICH AUF FRISCHEM PUTZ:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Putzflächen, welche nicht ausreichend ausgetrocknet sind und deren Feuchtigkeitsgehalt mehr </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	als 7 % beträgt, sind vor dem Anstrich zu fluatieren. Gipskartonflächen sind mit einer geeigneten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	wasserverdünnten Grundierung, auf Saugfähigkeit eingestellt, vorzubehandeln.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.5	SCHUTZMASSNAHMEN:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Alle nicht zu beschichtenden Holz-, Kunststoff- bzw. Metallteile sowie alle weiteren Einbauten </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	im Bereich von Wänden, Decken und Fußböden sind sauber mit Papier oder Folie abzukleben </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	bzw. abzudecken und sorgfältig vor Verschmutzungen zu schützen. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Sollten trotzdem Verschmutzungen entstehen, so sind diese mit geeigneten Mitteln sofort zu </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	beseitigen. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht, sofern im LV nicht entsprechende</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Positionen enthalten sind.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.6	AUFENTHALTS- UND LAGERRÄUME:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Diese stehen innerhalb des Gebäudes nur im beschränkten Umfang zur Verfügung. Können von</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	der Bauleitung Räume zugewiesen werden, so sind die notwendigen Türen sowie die Einrichtung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	vom Auftragnehmer selbst bereitzustellen, ein- und auszubauen sowie vorzuhalten.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Sollte durch den Baufortschritt anderer Gewerke ein Umräumen der Aufenthalts- und Lagerräume</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	notwendig werden, so ist dieses vom Auftragnehmer - auch mehrfach - ohne gesonderte Vergütung</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	durchzuführen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.7	GERÜSTE</span>
                        <span style="background:#FFFFFF;">:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Entgegen der DIN 18 363 - Ziffer 4.109 - sind alle für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Arbeits-, Schutz- und Hilfsgerüste vom Auftragnehmer zu stellen auch wenn die Arbeitshöhen </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	über 2,00 m betragen (einschl. Vorhaltung). Die Kosten dafür sind mit den Einheitspreisen abge-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	golten. Lediglich die Gerüste im Bereich der Treppenhausköpfe sind in einer gesonderten Position</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	erfasst.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.8	NEBENLEISTUNGEN:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Auf folgende Nebenleistungen der DIN 18 363 und 18 366 wird besonders hingewiesen:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	-	alle erforderlichen Schleifarbeiten, insbesondere für nachfolgende Beschichtungen und </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		Lackierungen</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	-	Abgrenzungen zwischen verschiedenen Anstrichen einschl. Beschneiden der Kanten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	-	das Abnehmen und spätere Wiederanbringen von Glasleisten an Türen und Fenstern, falls </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		dies für die Ausführung des Anstriches erforderlich wird. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	-	Falzdichtungen der Türzargen aus- und nach Trocknung der Zargenbeschichtung wieder </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		einbauen</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	-	Anstriche an Arbeits- oder Dehnungsfugenprofilen sauber einschneiden</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	-	Anarbeiten der Spachtelungen, Beschichtungen (Glasgewebe, Malervlies etc.) und</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		Anstriche an vorhandene Durchdringungen, wie Heizkörperzuleitungen, Wasser- und</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		Abwasserrohre, Elektrodosen und Elektrokabel etc.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Die genannten Leistungen sind in die Angebotspreise einzukalkulieren und werden nicht </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	gesondert vergütet.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.0</span>
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ARBEITSABLAUF:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Der Bauleitung bleibt es vorbehalten, einzelne Räume und Bauteile während der Ausführung der</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Leistungen vorzuziehen, bzw. später im Ablauf nachzuziehen. Alle Einheitspreise gelten auch </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	dann als Festpreise, wenn die Arbeiten zeitlich nicht in einem Zuge ausgeführt werden können. </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Um ein nochmaliges Demontieren der Heizkörper (außer 1 x für Anstrich) zu vermeiden, sind die</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Fensterbrüstungen bzw. sonstigen Wandflächen unmittelbar nach Ausführung der Tapezierarbeiten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	fertig zu beschichten. Erschwernisse durch Heizkörperkonsolen und Rohranschlüsse sind zu </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	berücksichtigen und einzukalkulieren (keine gesonderte Vergütung).</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.1</span>
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">BAUSTELLENREINIGUNG:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Bei der Durchführung der Arbeiten ist der Arbeitnehmer verpflichtet, seine Arbeitsplätze </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	mindestens zweimal wöchentlich gründlich zu säubern. Wird dieser Verpflichtung nicht nach-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	gekommen, können der AG bzw. die Bauleitung die Beseitigung des Bauschuttes durch eine </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	andere Firma auf Kosten des Unternehmers veranlassen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Die Beseitigung und der Transport des anfallenden Bauschuttes sind in die Einheitspreise </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.2</span>
                        <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">FABRIKATE/MATERIALIEN:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Für die in den einzelnen Leistungspositionen angebotenen Beschichtungen, Tapeziermateria-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	lien, Anstriche etc. ist vor Auftragsvergabe nachzuweisen, dass diese über die in der Leistungs-</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	beschreibung geforderten physikalischen und chemischen Eigenschaften verfügen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	Weiterhin gilt:</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	a)	Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Technischen Paramteter sind als</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		Mindestanforderungen in jedem Fall zu erfüllen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">	b)	Über die Verwendung der in den einzelnen Positionen angebotenen Fabrikate entscheidet</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		der Auftraggeber nach detaillierter Prüfung der vom Bieter auf Verlangen vorzulegenden</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">		techn. Datenblätter.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Bieter bestätigt hiermit ausdrücklich, daß er die vorstehenden Punkte 1.0 bis 2.2 anerkennt </span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">und in der Lage ist, die geforderten Leistungen im gewünschten Zeitraum und in der geforderten</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Qualität auszuführen.</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">..............................................................	.........................................................................</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Ort, Datum		     Unterschrift mit Firmenstempel</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left:56pt;" />
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p />
                        <p />
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="GW_2175874" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Malerarbeiten Deckenflächen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2175880" RNoPart="1">
                    <Qty>196.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="3b37826a-c443-4f13-aebb-874f7f095122">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsbereiche, Untersuchungsräume etc. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">desinfektionsmittelbeständig, dekontaminierbar</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil Decke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Gipskartonplatten, glatt, neu,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschichtung auf mit folgendem Aufbau:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung aus 2K-Epoxidharz, lösemittelfrei, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar, pigmentiert, ca. 5 - 10 % mit Wasser </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdünnt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ: 	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung aus 2K-Epoxidharz, lösemittelfrei, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar, diffusionsfähig, pigmentiert.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ: 	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung aus 2K-Epoxidharz, lösemittelfrei, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar, diffusionsfähig, pigmentiert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca. 200 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="40da3866-ea94-40bd-903e-5c0a0fa52a03" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2,70 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsbereiche, desinfesktionsmittelbeständig</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175881" RNoPart="2">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="e96c9d2c-e221-4ff7-9105-388f481011ed">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Patientenzimmer, Aufenthaltsbereiche, Flure, Diensträume etc.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil Decke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Gipskartonplatten, glatt, neu,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">z. T. als Heiz- bzw. Kühldecken</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung für mineralischen Untergrund, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar, isolierend, haftvermittelnd.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="04b9b248-b50f-4da9-94fa-b72a2f2d89b2" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">                                   (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ: 	wie Schlußbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe, scheuer-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beständig gem. nach DIN 53778, matt, Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- E.L.F. Emissions- und Lösemittel frei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="2b09714b-e8b5-4dcb-a4d3-b9574d0deca1" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	    (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2,70 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Patientenzimmer, Aufenthaltsbereiche, Flure, </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Diensträume etc.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175882" RNoPart="3">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="64c58c97-aab1-4ba7-b4dd-8e529431a4ba">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufenthaltsbereiche, Flure, GK gelocht</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil Decke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Gipskartonplatten, gelocht, neu</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Lochung regelmäßig bzw. unregelmäßig),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">z. T. als Heiz- bzw. Kühldecken</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung für mineralischen Untergrund, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar, isolierend, haftvermittelnd.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="29a00b48-0714-4599-9a65-27f9c0708659" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	         (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasser-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdünnbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ: 	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, scheuer-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beständig gem. nach DIN 53778, matt, Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- E.L.F. Emissions- und Lösemittel frei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton: 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="ace83c8d-e1dd-4684-947f-41b432746b06" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,50 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Aufenthaltsbereiche, Flure, GK gelocht</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175884" RNoPart="4">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="3b2c3ffb-a19b-4153-9b44-0537a4f3c506">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsbereiche, Diensträume und Flure, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">GK-Randstreifen (Friese), um reversible Deckenfelder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Metalldecken, Mineralfaserdecken etc.) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Schutz der Deckenfelder durch Abkleben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite der Randstreifen (Friese) von ca. 30 - 120 cm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil Deckenfriese</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Gipskartonplatten, glatt, neu,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">z. T. als Heiz- bzw. Kühldecken</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung für mineralischen Untergrund, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserverdünnbar, isolierend, haftvermittelnd.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="99e891f2-f36f-4002-b7b1-638f10fc8292" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:.</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	   (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasser-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdünnbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ: 	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlssbeschichtung mit Dispersionsfarbe, scheuer-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beständig gem. DIN 53778, matt, Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- E.L.F. Emissions- und Lösemittel frei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="ffbc2ead-0c6f-4009-8ff6-95332254dba1" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	         (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,50 m sind einzukalkulieren, ebenso die Kosten für das </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abkleben bzw. die Schutzabdeckung der angrenzenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Metalldecken bzw. Mineralfaserdecken.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">GK-Randstreifen um reversible Deckenfelder</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175885" RNoPart="5">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="26709864-a389-4fe4-8fb9-649db9dab63b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu Pos. 2.1.4 für Beschichtung der GK-Randstreifen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Friese) wie in Pos. 2.1.1 beschrieben mit 2K-Epoxydharz in  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3 Arbeitsgängen, desinfektionsmittelbeständig und dekonta-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">minierbar.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage desinfektionsmittelbeständige Beschichtung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175887" RNoPart="6">
                    <Qty>240.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="f6d76008-4d0e-4964-8dbb-33607e33e5b9">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Deckenbeschichtungen der Pos. 2.1.1 bis 2.1.4 für die Ausführung der Schlussbeschichtung mit Kunststoff-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Latex-Dispersionsfarbe fungizid (algizid), abwaschbar und scheuerbeständig nach DIN 53778 matt, Farbtonstufen wie vor, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="c44d01eb-a839-4264-97fa-66796131893d" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Schlussbeschichtung mit Kunststoff-Latex-Dispersionsfarbe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175888" RNoPart="7">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description ID="2340c516-bb66-46f0-afe6-40f7f706f8fd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Deckenbeschichtungen der Positionen 2.6</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis 2.12 für die Ausführung im Bereich von senkrechten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deckenblenden, Höhe bzw. Deckenversatz bis ca. 60 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage senkrechte Deckenblenden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175891" RNoPart="8">
                    <Qty>210.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="577f9141-f2e9-4dd8-89e8-913c500b5efb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu vorstehenden Positionen 2.1.1 bis 2.1.7 für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzabdeckung bereits fertiggestellter Bodenbeläge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Beton, Estrich, Fliesen etc.) während der Beschichtungs-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">arbeiten mit reißfester Folie o.ä., einschl. Beräumung und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entsorgung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schutzabdeckung Bodenbeläge</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2175892" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Maler- und Tapezierarbeiten, Wandflächen</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2175900" RNoPart="1">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="110bcf8f-23cc-4f53-b4fe-2dd439d5c685">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsbereiche, Untersuchungs- und Therapieräume, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe Struktur mittel</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wand mit geglättetem Putz, Mörtelgr. PII bi PIV, neu</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. mit Bekleidung aus Gipskartonplatten, glatt, neu</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung für mineralischen Untergrund </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">pigmentiert,  wasserverdünnbar, haftvermittelnd.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="731606ee-979e-4cf6-8fde-0638a47c9a75" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	       	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tapezieren mit Glasgewebe unkaschiert. Verkleben des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewebes mit Dispersionskleber auf Stoß.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 250 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="0696b022-7810-43fe-b1c8-528ce43d14d5" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ Kleber:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	      	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe mit mittlerer Struktur nach Wahl des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftraggebers, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flächengewicht ca. 175 - 200 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ </span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="2d2bd3e0-bacb-496a-80c7-8c4b1e3d467c" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe:		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	      	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Glasgewebe, wasserverdünnbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 200 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="49bbc28b-491a-45d4-8cba-f0ebd0b0293a" Kind="Bidder" MarkLbl="63" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	      	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit 2K-Polyurethanharzlackfarbe, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtsystem schwerentflammbar DIN 4102-B1, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lösemittelverdünnbar, scheuerbeständig gem. DIN 53 778, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">seidenmatt, Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- beständig gegen Desinfektionsmittel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe:	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton:	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 180 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="70932beb-3ab5-42f2-8fab-49c7cf1f384f" Kind="Bidder" MarkLbl="64" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: 	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,50 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsbereiche, Glasgewebe Struktur mittel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175901" RNoPart="2">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="1854cd08-47a4-4e92-9887-4836895db338">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu Pos. 2.2.1 für Farbstufe: mittelgetönt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">genaue Farbtonangabe durch den Bauherrn bzw. Architekten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu Pos. 2.2.1 für Farbstufe: mittelgetönt,</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175903" RNoPart="3">
                    <Qty>160.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="dfe601f3-2847-4e38-84aa-562b3f017152">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Personal-, Dienst- und Nebenräume sowie Flure</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe Struktur mittel </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wand mit geglättetem Putz, Mörtelgr. PII bis PIV , neu</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. mit Bekleidung aus Gipskartonplatten, glatt, neu</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung für mineralischen Untergrund,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">pigmentiert, wasserverdünnbar, haftvertmittelnd.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="f11c1cde-9368-4c4a-a5f1-e2f64de54d01" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	.</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	   	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch: 	ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tapezieren mit Glasgewebe unkaschiert. Verlegen des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewebes mit Dispersionskleber auf Stoß.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 250 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="b37d24c3-cc06-43ba-a900-8b1855ac19b6" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ Kleber: 	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe mit mittlerer Struktur nach Wahl des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftraggebers, Flächengewicht ca. 175 - 200 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="b513f1d9-eef4-4f27-a67f-0f50e8b743b0" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe: 		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung mit Dispensionsfarbe </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für  Glasgewebe, wasserverdünnbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ:	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 180 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, fungizid, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">scheuerbeständig gem. DIN 53778, seidenmatt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">E.L.F. Emissions- Lösemittel frei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 200 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="6309a749-a310-4ad3-927e-f9f9ba37bfa6" Kind="Bidder" MarkLbl="64" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ: 	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	    	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,50 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Personal-, Dienst- und Nebenräume sowie Flure, </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe  Struktur mittel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175907" RNoPart="4">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b2bacd07-4489-45d6-b42a-74a86fb01443">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Patientenzimmer und Aufenthaltsbereiche, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe Struktur mittel </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wand mit geglättetem Putz, Mörtelgr. PII bis PIV, neu</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. mit Bekleidung aus Gipskartonplatten, glatt, neu</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen vollflächig entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung für mineralischen Untergrund, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">pigmentiert, wasserverdünnbar, haftvertmittelnd.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="c34a6bff-2ecd-48a4-828e-5620d64b8b94" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	.</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	    	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch: 	ca. 150 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tapezieren mit Glasgewebe unkaschiert. Verlegen des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewebes mit Dispersionskleber auf Stoß.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 250 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="5ac40551-777f-40c0-a93e-24c0640514b2" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ Kleber: 	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	    	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe mit mittlerer Struktur nach Wahl des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftraggebers, Flächengewicht ca. 175 - 200 g/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="9931bc9c-cdec-4d97-99b9-07a380c57a39" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe:	 	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	    	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe, wasserverdünnbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat/Typ:	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 180 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, scheuer-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beständig gem. DIN 53778, Seidenglanz, Nassabriebklasse 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">E.L.F. Emissions- Lösemittel frei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	hellgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton 	nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 200 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="d780d4d6-986d-4787-aec3-ccf12dfd6cef" Kind="Bidder" MarkLbl="64" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	 </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	   	 (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die notwendigen Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3,50 m sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Patientenzimmer und Aufenthaltsbereiche, </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe Struktur mittel </span>
                              </p>
                              <p />
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175908" RNoPart="5">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="aae4c186-58f7-4cd6-8df6-7acc665d4ed9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu Pos. 2.2.4 für Farbstufe: mittelgetönt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">genaue Farbtonangabe durch den Bauherrn bzw. Architekten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu Pos. 2.2.4 für Farbstufe: mittelgetönt</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175923" RNoPart="6">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description ID="ea829e17-f2c9-4af2-b46d-943a37cb1cb7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Grundier- und Anstricharbeiten der vor-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">stehenden Positionen für die Ausführung an Leibungs-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">flächen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gemäß VOB/C DIN 18363 Abs. 0.5.2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leibungstiefe bis ca. 30 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Grundier- u. Anstricharbeiten Leibungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175924" RNoPart="7">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description ID="6b80a1a5-e15b-4697-ac20-c02f5e41979d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Tapezierarbeiten der vorstehenden Positionen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die Ausführung an Leibungsflächen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gemäß VOB/C DIN 18363 Abs. 0.5.2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leibungstiefe bis ca. 30 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Tapezierarbeiten Leibungen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175925" RNoPart="8">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a9050284-ad38-4d4c-994a-3eca83d822bc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Grundier- und Anstricharbeiten der vor-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">stehenden Positionen für die Ausführung in </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kleinflächen bis 2,50 m².</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gemäß VOB/C DIN 18363 Abs. 0.5.3.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Grundier- u. Anstricharbeiten in Kleinflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175926" RNoPart="9">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="9c314a9b-5e5d-4428-8a86-6c40553a9616">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Tapezierarbeiten der vorstehenden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Positionen für die Ausführung in Kleinflächen bis 2,50 m².</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gemäß VOB/C DIN 18363 Abs. 0.5.3.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Tapezierarbeiten in Kleinflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175946" RNoPart="10">
                    <Qty>180.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="38e2f89e-c617-431e-9d07-b3be5a30a61b">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenabdichtung Acrylat</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlußfugen an Fenstern, Türzargen, Deckenrandwinkeln und anderen Bauteilen bzw. im Bereich von GK-Wand- und GK-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deckenanschlüssen, Innenecken, Abkofferungen etc. sowie </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an der Oberkante von Fliesenspiegeln, Sockelleisten, Wandschutzplatten etc. mit Fugendichtstoff aus Acrylat-Dispersion fachgerecht abdichten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugendimension b/t= ca. 5/5 bis 10/10 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="c7d7da6f-faca-4e2a-b3f0-812ddbb52cb4" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat/Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     	(vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">In kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fugenabdichtung Acrylat</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175947" RNoPart="11">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="c8e8d23b-d7e6-4c45-a55b-935a0eb5957d">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenabdichtung Silikon</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlußfugen im lnnenbereich an Fenstern und anderen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteilen mit Fugendichtstoff aus Silikonkautschuk abdichten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. geschlossenzelligem Fugenfüllprofil.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugendimension:	b/t ca. 5/5 bis 10/10 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 75 bis 150 ml/m</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="5cf25c3e-8130-43b4-b6ab-c75b776b22e7" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Erzeugnis: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	     (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">In kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fugenabdichtung Silikon</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175948" RNoPart="12">
                    <Qty>24.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description ID="cf3b78a4-cae2-44df-989b-3a7ae285fddf">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lineares einseitiges Abkleben von oberflächenfertigen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteilen, wie z.B. Fenster- und Türelemente, Türzargen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fliesen, reversible Deckenfelder, Sockelleisten etc. sowie </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abkleben von Wandflächen für die Ausführung in unterschied-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichen Farbtönen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit geeignetem Klebeband, Breite mind. 25 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum Schutz vor Verschmutzungen ,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dem späteren Entfernen und Entsorgen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abkleben von oberflächenfertigen Bauteilen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175949" RNoPart="13">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="178c43cf-548e-42eb-bdab-18c7c2d69b8c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einseitiges Abkleben von Schaltern, Steckdosen, Tastern, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tableaus und anderen elektroseitigen Einbauten im Zuge der Spachtel-, Grundier-, Tapezier- und Anstricharbeiten zum Schutz vor Verschmutzungen, in kompletter Leistung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller Nebenarbeiten sowie dem späteren Entfernen und Entsorgen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abkleben von Schaltern, Steckdosen etc.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175950" RNoPart="14">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description ID="145f5f9d-b8ad-4da6-a04b-28d04065c7af">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abkleben und Schützen von vorhandenen Medienversorgungsschienen in den Patientenzimmern während der Ausführung der vorbeschriebenen Spachtel-, Tapezier- und Malerarbeiten, Höhe bis ca. 30 cm, Tiefe bis ca. 40 cm, in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten sowie dem späteren Entfernen und Entsorgen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Länge der Schienen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abkleben und Schützen von Medienversorgungsschienen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175951" RNoPart="15">
                    <Qty>198.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="bff1b166-4c66-4db2-a858-49f8eac26c68">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliche Schutzabdeckung von Fußbodenflächen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türen, Schränken oder sonstigen Einbauten mit starken</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abdeckpapierbahnen und 1 Lage PE-Folie (Dicke mind. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">0,4 mm) einschl. Fixierung gegen Verrutschen durch Abkleben.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nur auf besondere Anweisung des AG bzw. der Bauleitung, alle sonstigen Schutzabdeckungen sind als </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nebenleistung in die Angebotspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fußbodenflächen abdecken</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2175953" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Lackierarbeiten</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2175954" RNoPart="1">
                    <Qty>16.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="63c620d7-736e-415b-ae39-0e19aaeec1d7">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil Zargen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahl</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">neu, beschichtet mit Schutz-/Transportanstrich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">unterschiedliche Größen für 1- bzw. 2flgl. Türen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verunreinigungen, nicht mehr fest haftende Schichten und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">partiellen Rostbefall der Oberfläche entfernen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundbeschichtung mit Korrosionsschutzfarbe auf Alkydharz-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">basis, lösemittelverdünnbar. Ausführung in Teilflächen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch:	ca. 100 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="715aef7b-2e6f-4889-9570-ee35ae364c4b" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erzeugnis: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">                   (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eine Zwischenbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erzeugnis: 	wie Schlussbeschichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlussbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe, lösemittel-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdünnbar, seidenmatt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- beständig gegen Desinfektionsmittel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbtonstufe: 	sattgetönt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch je Arbeitsgang: ca.100 ml/m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="7ba66d66-125c-4f2c-b4b2-58a9fb729dd5" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erzeugnis: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">                   (vom Bieter anzugeben)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bauteil Zargen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175955" RNoPart="2">
                    <Qty>16.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="da25d858-6f37-4483-87a7-c5f978b3a54b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliches Schleifen mit Schleifvlies, reinigen und mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2K Haftgrund vorbehandeln der Zargen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schleifen mit Schleifvlies reinigen und mit 2K Haftgrund vorbehandeln </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175956" RNoPart="3">
                    <Qty>16.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description ID="15f4cdce-cca8-4996-8167-629ac5025239">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anstrich wie unter Pos. 2.3.1 beschrieben, jedoch handelt es sich um unbehandelte Heizungsrohre </span>
                              <span style="font-family:Symbol;background:#FFFFFF;">Æ </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">32 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anstrich unbehandelter Heizungsrohre</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2175957" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2175958">
                    <Description ID="7c7641f2-00a9-4bfa-a91c-bc9d9cd7a7f5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">1.	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;" />
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">2.	Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag aufgestellt sein und sind spätestens am nächsten Arbeitstag nach der Ausführung der Bauleitung in 3-facher Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen. Die 1. Ausfertigung (Original) ist der Bauleitung sofort, die 2. Ausfertigung mit der Rechnung abzugeben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;" />
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">3.	Stundenzettel müssen eindeutig erkennen lassen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">a)	Name des Auftragnehmers (Firma)</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">b)	Bezeichnung, Gebäudeteil</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">c)	Vor- und Zuname, Bezeichnung und Berufsgruppe lt. Tarif, Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, für jeden Arbeitnehmer getrennt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">d)	Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">e)	Menge und Art etwaiger Zulieferungen wie Material</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">f)	Benutzung von Maschinen, Geräten u.ä., deren genaue Bezeichnung und Benutzungsdauer, für Maschinenstunden werden max. die Richtsätze der letzt gültigen Baugeräteliste vergütet, für Lkw-Stunden werden die Tarife nach dem GNT vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;" />
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">4.	Bei Stundenlohnarbeiten werden Aufsichtsstunden nur vergütet, wenn sie in der Stundenlohnanweisung (Ziff. 1) vereinbart worden sind. Sie werden mit dem Lohn eines Facharbeiters vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;" />
                            <p style="text-indent:-22pt;margin-left:22pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">5.	Lohn- und Gehaltsnebenkosten, wie Auslösung, Wegegelder, Wegezeitentschädigungen, Unterkunfts- u. Übernachtungskosten, Kosten für Familienheimfahrten sowie die vom Auftraggeber zu tragenden Kosten für An- und Rückreise der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer, deren Entgelte zu den Baustellenlohn- und -gehaltskosten gehören, werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2175959" RNoPart="1">
                    <Provis>WithTotal</Provis>
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="d16ccdac-6416-41d3-90a7-bfc34540337b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiterstunden</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiterstunden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175960" RNoPart="2">
                    <Provis>WithTotal</Provis>
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="752884b5-05ac-4cd9-bb4d-4b7da2875b05">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Helferstunden</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Helferstunden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2175961">
                    <Description ID="97ed8ca2-06be-4578-b355-eba187620f1f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialpreise für bei vorgenannten Tagelohnstunden zu </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verarbeitende Materialien (unverdünnt).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Materialpreise </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2175962" RNoPart="3">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="807213c3-8e71-448d-9cd1-34a321f15501">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dispersionsfarbe</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dispersionsfarbe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175963" RNoPart="4">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="5ef1142c-0d8d-4951-bce5-804f76106143">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ölfarbe für Voranstriche</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Ölfarbe für Voranstriche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175964" RNoPart="5">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="0c63be98-d5c5-4ca9-9a40-e417ec8de3d6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öllackfarbe für Schlussanstrich (Kunstharz-Seidenlack)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Öllackfarbe für Schlussanstrich (Kunstharz-Seidenlack)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175965" RNoPart="6">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="87c189f6-3187-4244-884b-c32216dff555">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Latex-Dispersionsfarbe</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff-Latex-Dispersionsfarbe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175966" RNoPart="7">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="4c6bec4d-f3d1-4e18-995b-8d5511de5a44">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ölspachtelmasse</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Ölspachtelmasse</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175967" RNoPart="8">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="ce65ea63-98d2-4f05-86af-7b3155567dc1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dauerelastisches Fugenmaterial Acrylbasis, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kartusche 330 </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">dauerelastisches Fugenmaterial Acrylbasis, </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kartusche 330 </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175968" RNoPart="9">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="43f7855e-723f-4578-87be-335044f59c3f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dauerelastisches Fugenmaterial Siliconbasis, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kartusche 330 </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">dauerelastisches Fugenmaterial Siliconbasis, </span>
                              </p>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kartusche 330 </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175969" RNoPart="10">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="199b53f4-d900-4123-a49a-cb278f127f51">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe ca. 175 g/m²</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Glasgewebe ca. 175 g/m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2175970" RNoPart="11">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="f5df7967-3656-4bd1-bffb-7826bd4cf2c9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rollkleber</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rollkleber</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2175972" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Revisions- und Materiallisten für BA 2</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2175973" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="4c9581e7-dcf4-41fa-946a-deca0015cfbb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Herstellen von Revisions- und Materiallisten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fertigstellung und Übergabe vor Abnahme der Bauleistung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unterlagen mit folgendem Umfang:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-	Abgabe aller eingebauten Materialien mit eindeutiger</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Bezeichnung, Herstellername und Artikelnummer, so</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	dass durch das Facility Management eine sofortige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Bestimmung des ggf. zu reparierenden/auszutauschenden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Bauteils möglich ist.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-	alle erforderlichen Fachunternehmererklärungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnisse,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Konformitätsbescheinigungen, Fachbauleitererklärungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-	Übergabe der vorbeschriebenen kompletten Unterlagen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	jeweils 3-fach, gesammelt und geordnet, in einem (oder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	mehreren) eindeutig beschriftetem Stehordner.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-	Das Schriftfeld des Stehordners umfasst folgende</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Angaben:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	a)	Ordner, Format A4, mit Schlitzen, PP, Rücken-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		breite 80 mm, 180°-Präzisionsmechanik, Farbton</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		schwarz, Sichttasche für auswechselbares Rücken-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		schild</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	b)	den Projektnamen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	c)	das Gewerk</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	d)	den Firmennamen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	e)	den Leistungszeitraum</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	f)	die laufende Nummer des Ordners (z.B. 1/3, 2/3, 3/3).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-	Die einzelnen Unterlagen in den Ordnern sind durch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Trennblätter, eindeutig beschriftet, zu trennen. Ein ein-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	deutiges Inhaltsverzeichnis ist als Deckblatt dem Inhalt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	voranzustellen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-	Alle oben beschriebenen Unterlagen sind zusätzlich zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Papierform als elektronische Datei im PDF-Format zu </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	übergeben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Herstellen und Übergabe von Revisions- und Materiallisten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2180971" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbeschichtungssystem im UG</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_2181125" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbeschichtungssystem im UG</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2180972">
                    <Description ID="b74063e0-4742-44e2-a366-0bfd34c70ae0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Die Estrichflächen sind mit einem dreischichtigen Boden-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">beschichtungssystem aus Epoxidharz, bestehend aus </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Grundierung, Ausgleichschicht und Nutzschicht</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt />
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2180973" RNoPart="1">
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="2951cebc-45e1-4041-9a82-f675cc2d14ac">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die vorh. Zementestrichflächen von dem Schmutz reinigen und Schmutz entsorgen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorh. Zementestrichflächen reinigen und Schmutz entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2180974" RNoPart="2">
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="dfa96953-b368-45d4-b3d5-65cf3749e637">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die gereinigten Estrichflächen der vorstehenden Position auf Oberflächenhaftung prüfen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">gereinigte Estrichflächen auf Oberflächenhaftung prüfen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2180975" RNoPart="3">
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="9db2f623-1a82-4ded-aa54-924f6d84d67e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fläche der vorstehenden Position grundieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fläche grundieren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2180976" RNoPart="4">
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="2a20b5e9-9672-4705-b628-75048c74e49e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auf die Fläche, die mit Grundierung versehen ist, eine </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geeignete Ausgleichsschicht aufbringen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Ausgleichsschicht auf grundierter Fläche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2180977" RNoPart="5">
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="64f711db-c12f-4e11-9ac5-3b90cdfdcdcc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auf Fläche der Pos. 3.4 eine geeignete Nutzschicht, Schichtdicke ca. 2 mm aufbringen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Auf Fläche der Pos. 3.4 eine geeignete Nutzschicht, Schichtdicke ca. 2 mm aufbringen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2180978" RNoPart="6">
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="f995f7d9-9996-4d08-a3b2-3047cf89864c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur vorstehenden Positione, wenn die Nutzschicht mit farbiger Chipeinstreuung hergestellt wird.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für Nutzschicht mit farbiger Chipeinstreuung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2180979" RNoPart="7">
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="58ef1c01-6ec1-416a-bc69-3c2d810bfd27">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur Ausführung der Oberfläche mit einer Rutschhemmklasse R10</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Oberfläche mit Rutschhemmklasse R10</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2180980" RNoPart="8">
                    <Qty>160.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description ID="e5f4bdb7-018d-4884-b332-78e209531d70">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beim Anschluss an angeschlossene Bauteile ist eine Hohlkehle, d = 5 cm auszubilden und ein Sockel aus gleichem Material wie die vorstehende Position 10 cm hoch auszuführen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hohlkehle, d = 5 cm und Sockel 10 cm hoch</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>