<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.3</Version>
  <VersDate>2019-05</VersDate>
  <Date>2026-04-02</Date>
  <Time>11:08:07</Time>
  <ProgSystem>ASBwin 28.0.2.0</ProgSystem>
  <ProgName>Position 28.0.2.2</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>25118</NamePrj>
  <LblPrj>KIT_G.351 Erw. Prozesskälte</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <BidCommPerm>Yes</BidCommPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>KIT - Institut für Technologie, Eggenste</Name1>
    <Street></Street>
    <PCode>76344</PCode>
    <City></City>
   </Address>
  </OWN>
  <AddText><OutlineAddText><span>Angaben zum Leistungsverzeichnis</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p style="text-align:center;"><span style="font-family:Arial;font-size:20pt;">Leistungsbeschreibung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p/><p style="text-align:center;"><span style="font-family:Arial;font-size:14pt;">BA-Nr.: 35534240</span></p><p/><p style="text-indent:28pt;"/><p style="text-indent:28pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauvorhaben: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geb. 0351/1_Erweiterung Prozesskaltwasser</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="text-indent:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">KIT - Campus Nord</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="text-indent:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hermann-von-Helmholtz-Platz 1</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">76344 Karlsruhe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewerk: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prozesskühlwasser, Medien</span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VOB-C</span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18299   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Allgemeine Regelungen für </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauarbeiten jeder Art </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18299   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Allgemeine Regelungen für </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauarbeiten jeder Art </span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18379  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Raumlufttechnische Anlagen </span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18380  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Heizanlagen und zentrale </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wassererwärmungsanlagen</span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18421  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämm- und </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutzarbeiten an </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">technischen Anlagen</span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauherr: KIT </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Karlsruher Institut für Technologie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Campus Nord</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hermann-von-Helmholtz-Platz 1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">76344 Eggenstein-Leopoldshafen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Projektleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Projektleitung (KIT-IBPT)</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frau Shen</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Telefon:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0721 / 608-26847</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">E-Mail:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bingbin.shen@kit.edu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p style="text-indent:29pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bieter:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">......................................................</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> (Firmenstempel)</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>A.   BAUBESCHREIBUNG</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BAUHERR</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">KIT Campus Nord, Hermann-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">STANDORT</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geb. 0351/1 auf dem Campus Nord</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">KIT, Hermann-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BAUBESCHREIBUNG</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Institut für Beschleunigerphysik und Technologie (IBPT) am KIT Campus Nord möchte im Geb. 0351/1 einen neuen Teilchenbeschleuniger bestehend aus Linearbeschleuniger (FLUTE), Injektionslinien (TL) und Ringbeschleuniger (CStart) zur Photonenforschung aufbauen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Um die diversen Magnete und Dipole sowie weitere Subtools der Beschleuniger mit Prozesskühlwasser versorgen zu können wird eine neue Kaltwassererzeugung auf der Dachfläche des Geb. 0351/1 aufgestellt. Hierdurch kann über einen Wärmetauscher eine neue Prozesskühlwassererzeugung im Raum 007 und der Technikzentrale aufgebaut und die Verbraucher der in Halle versorgt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Baumaßnahme findet von Ende September 2026 bis Mitte April 2027 statt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach den abgeschlossenen Installationsarbeiten und Erstinbetriebnahme findet nach erfolgtem Geräteanschluss der Verbraucher durch den AN ca. 12 Monate später die finale Inbetriebnahme und Funktionstests (Durchfluss und Temperaturstabilität statt).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Installationsarbeiten für die TGA Gewerke sollen im September 2026 beginnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindliche Terminangaben sind aus  den beiliegenden Vertragsunterlagen ersichtlich.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BAUSTELLENEINRICHTUNG</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Campus Nord befindet sich in:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">76344 Eggenstein-Leopoldshafen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hermann-von-Helmholtz-Platz 1</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es liegt im Hardtwald an der Landesstrasse L 559 und ist erreichbar über die Abfahrt der B 36 bei Leopoldshafen bzw. von der L 560 bei Stutensee.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Bau 0351/1 liegt im umzäunten Gelände des KIT.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Zufahrtswege zum Gelände des KIT und die Lage des Gebäudes können der "Baustellenordnung" und dort den Plänen "Zufahrtswege zum Karlsruher Institut für Technologie" und "Geländeplan" (Übersichtslageplan) entnommen werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Äußere Erschließung, Zufahrtswege:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Zufahrtswege sind befestigt. Die Straßen im Karlsruher Institut für Technologie sind für Schwerlastverkehr bis Klasse SWL 60 ausgelegt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lagerplatz Im Gebäude:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Lagerung von Material und Werkzeugen sind im Gebäude nur begrenzt Räume oder Flächen vorhanden. Der Zugang der Räume muss für Dritte gewährleistet sein, bzw. müssen unverschlossen bleiben aufgrund von Flucht- und Rettungswegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sanitäreinrichtungen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Dauer der Installationsarbeiten können die Sanitäreinrichtungen des Gebäudes 0351/1 benutzt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Freiflächen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf der Freifläche kann nur in begrenztem Maß Platz für Material- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkzeugcontainer zugewiesen werden. Die Aufstellung ist mit dem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auftraggeber abzustimmen (siehe Baustellenordnung).</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan kann während der Bauzeit dem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fortschritt des Bauvorhabens entsprechend angepasst werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Arbeitsbereich:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Arbeiten dürfen nur im jeweils freigegebenen Arbeitsbereich durchgeführt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialeinbringung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Materialeinbringung in die Halle EG erfolgt ebenerdig über das seitliche Sektionaltor und ein Drehtor im Erdgeschoss. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Materialeinbringung in UG der Halle erfolgt über das EG der Halle und eine Treppe oder über einen Deckendurchbruch Abmessungen ca. 275 x 180 cm.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Materialeinbringung in die Technikräume im UG erfolgt über einen von außen zugänglichen Lastenaufzug (Abmessungen ca. 530 x 325 cm, Türbreite ca. 256 cm). Die Technikräume selbst sind über einflüglige Türen zugänglich.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Materialeinbringung in den Raum 007 EG (VE-Wassernachspeisung und -Aufbereitung)erfolgt über eine Seitentür des Materialaufzugs. Diese Tür hat die Abmessungen HxB = 176 x 89 cm i.L.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgt bei laufendem Betrieb der angrenzenden Bereiche, Schmutz- und Lärmentwicklungen sind möglichst gering zu halten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Die Arbeitszeit für die Firmen  beträgt Mo- Fr von 07:00 - 18:00</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fotografische Aufnahmen der Baustelle und der Umgebung des Gebäudes 0351/1 sind nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung möglich.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>B.   ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Baustelle</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Lage der Baustelle ist aus dem beigefügten Lageplan und der Baubeschreibung zu entnehmen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montagezeiten sind vorab mit der Bauleitung abzustimmen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Gelände des KIT unterliegt einer Zutrittsbeschränkung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor dem Zutritt zum Gelände erfolgt eine Zutrittskontrolle, hierzu ist an der Pforte ein Tagesausweis zu beantragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach Absprache mit der Projektleitung können für die jeweiligen Mitarbeiter Dauerkarten beantragt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Zufahrt erfolgt über öffentliche Straßen. Der Auftragnehmer hat sämtliche Vorkehrungen zu treffen, die eine Verschmutzung öffentlicher Straßen und Wege</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verhindern. Entstehende Verunreinigungen sind unmittelbar nach deren Entstehen zu beseitigen. Eventuelle Schadenersatzansprüche Dritter gehen zu Lasten des Auftragnehmers.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Planlieferung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftraggeber stellt die für die Ausführung maßgeblichen Pläne wie folgt zur Verfügung:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführungspläne, Schnitte, Ansichten und Details jeweils in 2-facher geplotteter Ausführung und als pdf-Datei, auf Wunsch können die Daten auch zusätzlich als dwg- oder dxf-Datei zur Verfügung gestellt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle weiteren Vervielfältigungen, z.B. für Abrechnungszeichnungen, Bestandspläne usw. gehen zu Lasten des Auftragnehmers</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Montageplanung der ausführenden Firma ist in spätestens  3 Wochen nach Auftragserteilung zur Freigabe durch den Auftraggeber und Ausführung vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erstellung der Revisionspläne durch den AN im DGN Dateiformat mit dem Zeichensystem MicroStation/Bentley nach den KIT - CAD-Richtlinien.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Tagesberichte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mindestens wöchentlich der Bauleitung Tagesberichte mit folgenden Angaben zur Gegenzeichnung vorzulegen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datum, Witterung, Arbeitszeit, Anzahl der Beschäftigten des Auftragnehmers (aufgegliedert nach Lohngruppen), eingesetzte Nachunternehmer und zugehörige Anzahl derer Beschäftigten, Geräteeinsatz, Materialanlieferungen, positionsweise Aufgliederung der wesentlichen Leistungen, evtl. angeordnete Stundenlohnarbeiten, evtl. angeordnete Zusatzleistungen, Planeingang und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Besuche auf der Baustelle )</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Tagesberichte gelten nicht als Nachweis für Stundenlohnarbeiten und nicht als Grundlage für sonstige Leistungsvergütungen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Projektabwicklung / Bauleiter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Leitung der Bauleistung benennt der Auftragnehmer einen verantwortlichen Ansprechpartner als Projektleiter/Bauleiter und einen Stellvertreter. (mit geeigneter Qualifikation). </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Bauleiter sollte bei wesentlichen Arbeiten 1 mal am Tag  (bzw. nach Erfordernissen der Baustelle) - zur Abstimmung mit der Bauleitung des Auftragnehmers - vor Ort sein.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Gesamtdauer der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer eine ständig anwesende Aufsichtsperson (mit geeigneter Qualifikation) einzusetzen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Wechsel bzw. Abzug dieser Personen bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Auftraggebers.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sprache auf der Baustelle ist Deutsch. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine uneingeschränkte Kommunikation der Bauleitung des Auftraggebers mit den auf der Baustelle eingesetzten Beschäftigten ist vom Auftragnehmer zu jeder Zeit zu gewährleisten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die von ihm beauftragte Bauleitung sowie mindestens eine ständige Aufsichtsperson pro Kolonne der deutschen Sprache in Wort und Schrift so mächtig sind, dass technische Anweisungen, Sicherheitsunterweisungen und Abstimmungen zur Bauausführung zweifelsfrei verstanden und umgesetzt werden können.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Genügt das Personal diesen Anforderungen nicht, ist der Auftraggeber berechtigt, nach erfolgloser Abmahnung und Fristsetzung den Austausch des betreffenden Personals gegen qualifiziertes, deutschsprachiges Personal zu verlangen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Baubesprechungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Klärung eventuell auftretender technischer Fragen sowie zur Leistungsverfolgung werden regelmäßige Baubesprechungen durchgeführt (wöchentlich bis 14-tägig). Bei diesen Besprechungen ist die Teilnahme des</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauleiter des Auftragnehmers erforderlich. Der Aufwand hierfür ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Abnahme und Mängel</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Leistungen werden nach Fertigstellung der vertraglichen Gesamtleistung abgenommen, sofern nicht eine Teilabnahme vereinbart ist.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zwischenabnahmen finden nicht statt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mängel vor der Abnahme sind in angemessener Frist zu beseitigen. Der Arbeitsablauf anderer Firmen darf hierdurch nicht beeinträchtigt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schriftliche Mängelrügen während der Laufzeit der Gewährleistungsfrist setzen vom Zeitpunkt der Rüge an eine neue Gewährleistungsfrist gemäß VOB/B § 13 für die gerügte Leistung in Lauf.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Rechnungsstellung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In Ergänzung von VOB/B § 16 wird ausdrücklich festgelegt, dass Zahlungen nur auf fertige Leistungen, nicht jedoch auf Stoffe und noch nicht eingebaute Teile geleistet werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für jede Art von Zahlungen sind Rechnungen und prüffähige Massenberechnungen incl. Abrechnungszeichnungen einzureichen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Rechnungen sind wie folgt einzureichen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rechnungen 1 -fach per mail an </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-KIT Campus Nord, Hermann-Helmholtz-Platz 1, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  76344 Eggenstein-Leopoldshafen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  rechnung@fima.kit.edu</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-an den betreuenden Bauleiter.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Massenberechnung und Abrechnungszeichnungen 1-fach an betreuenden Bauleiter.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abrechnung der Leistungen hat übersichtlich und nachvollziehbar zu erfolgen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für jede Position ist ein Aufmaßblatt anzulegen. Wird eine Position in mehreren Schritten abgerechnet, sind entsprechend gekennzeichnete und nummerierte Folgeblätter anzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die abgerechneten Leistungen sind in Abrechnungsplänen nachvollziehbar farblich darzustellen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sollte es die Übersichtlichkeit erfordern, sind mehrere Abrechnungspläne anzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Weitere Vertragsbedingungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemeinsam vereinbarte Terminveränderungen haben weder Einfluss auf die Einheitspreise noch auf die Kosten der Baustelleneinrichtung und deren Nebenkosten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sollten in Teilbereichen der Baustelle Unterbrechungen entstehen, jedoch aber in anderen Teilbereichen weitergearbeitet werden können, wird eine Behinderung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht anerkannt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Einkaufsbedingungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es gelten die Allgemeinen Einkaufsbedingungen des Auftraggebers</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Verbrauchskosten, Bauschutt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromanschlüsse, Wasseranschlüsse und Sanitäreinrichtungen sind gem. Baubeschreibung vorhanden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Heranführung von den Hauptabnahmestellen an die Verbrauchstellen ist Sache des Auftragnehmers.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verbrauchskosten werden vom AG getragen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Baustelle ist jederzeit besenrein zu halten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer hat den Bauschutt und Abfälle aus seiner Leistung gemäß den Regelungen der VOB/C DIN 18299 in Containern zu sammeln.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der anfallende Schutt ist getrennt nach Werkstoffen, Bauschutt und Baumüll zu sammeln und regelmäßig zu beseitigen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kommt der AN seiner Pflicht zur Müllbeseitigung und Reinhaltung der Baustelle nicht nach, so kann der Auftraggeber die Reinigung nach Abmahnung und Fristsetzung von drei Arbeitstagen auf Kosten des AN durchführen lassen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Gefahrstoffe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist erklärtes Ziel des Auftraggebers, dass keine Stoffe verwendet werden, deren Inhalt ganz oder teilweise als gefährlicher Stoff in der Gefahrstoff-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verordnung (Bundesgesetzblatt 1986 Nr. 47 Seite 1470 ff) aufgeführt ist.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verwendung von asbesthaltigen Produkten ist nicht gestattet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Baustellenbeleuchtung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verkehrswege innerhalb des Gebäudes werden bauseits beleuchtet. Die Beleuchtung der Arbeitsbereiche ist Sache des AN.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Bauschild</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Aufstellung eines allgemeinen Bauschildes ist nicht vorgesehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Anbringen von Firmenwerbeschildern ist von Seiten des Bauherren </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht gestattet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Allgemeine Hinweise zu den Positionsbeschreibungen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">a) Die nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen sind als komplett zu liefern und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   betriebsfertig zu montieren anzubieten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Ein davon abweichendes Leistungsbild ist jeweils bei  den entsprechenden  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Positionen besonders aufgeführt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">b) Bei Positionen mit Fabrikatsbezeichnung und den Zusätzen  "oder gleichwertig"  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    und "angebotenes Fabrikat ." ist das vom Bieter angebotene Fabrikat </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    einzutragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Ohne Fabrikats- / Typenangaben gelten die ausgeschriebenen Fabrikate / </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Typen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">c) Angebotene Alternativfabrikate müssen in allen wesentlichen technischen  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Anforderungen den ausgeschriebenen Positionen entsprechen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Beim Einsatz    von Alternativfabrikaten muss weiterhin die Funktionsfähigkeit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    der Gesamtleistung / -anlage gewährleistet sein.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Evtl. deshalb erforderliche Zusatzpositionen sind in einem separaten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Anschreiben anzubieten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Die Gleichwertigkeit der alternativ angebotenen Fabrikate ist bei Bedarf durch </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    entsprechende technische Datenblätter nachzuweisen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Gegebenenfalls ist eine Bemusterung durchzuführen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">d) Bei fabrikatsneutralen Positionen mit dem Zusatz "angebotenes Fabrikat:." ist  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    unbedingt das vom Bieter angebotene Fabrikat einzutragen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Bei Bedarf  sind die entsprechenden technischen Datenblätter nachzureichen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">e) Sämtliche notwendigen Leistungen (auch wenn diese nicht ausdrücklich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    beschrieben sind, jedoch für die Ausführung der einzelnen Positionen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    notwendig sind) müssen in die Einheitspreise mit einkalkuliert werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Für die einzelnen Positionen sind grundsätzlich Komplettpreise anzubieten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Für die Ausführung gelten alle anwendbaren DIN Normen in der zum</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Angebotszeitpunkt gültigen Fassungen, welche sich auf das Gewerk und die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    vorgesehenen Materialien und deren Verarbeitung nach den neuesten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Kenntnissen der Technik beziehen.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>Zusätzliche Technische Vertragsbestimmungen</span></OutlineAddText><DetailAddText><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Zusätzliche Technische Vertragsbestimmungen</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1. Normen, Richtlinien und Verarbeitungsvorschriften</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundlage für das Angebot, die Lieferung der Baustoffe, die Ausführung der </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Arbeiten und die Abrechnung der Leistung ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) in der zum Ausschreibungszeitpunkt gültigen Fassung, die zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Landesbauordnung (LBO), die zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen DIN-/EN-Vorschriften</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><ul style="list-style:disc;"><li><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">das zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Gesetz zur Einsparung von </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG)</span></li><li><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die anerkannten Regeln der Technik</span></li><li><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Baustellenordnung des Karlsruher Instituts für Technologie die </span></li><li><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">besonderen Bedingungen des Karlsruher Instituts für Technologie</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Zeichnungen der Architekten und die Berechnungen und Zeichnungen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Fachingenieure</span></li><li><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die einschlägigen Sicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen, </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften der Bau-</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berufsgenossenschaft.</span></li></ul><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle in diesen ZTV oder in weiteren gewerkespezifischen ZTV genannten</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorschriften und Regelwerke gelten nur beispielhaft. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2. Bauleitung</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Überwachung der Bauarbeiten obliegt dem von der Bauherrschaft beauftragten Unternehmen. Davon unberührt bleibt die Verpflichtung des AN gemäß VOB/B § 4, Nr. 2, Absatz 1.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die örtliche Bauüberwachung nimmt für den AN keine Lieferungen an.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3. Baustrom und -wasser wird bauseits zur Verfügung gestellt. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Vorhalten der erforderlichen Anschluss- und Verbindungsleitungen ist Sache des Auftragnehmers.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4. Vor Ort hat der Auftragnehmer mit größtmöglicher Sorgfalt unter Vermeidung von Schmutz im gesamten Gebäude und den umgebenden Freiflächen zu arbeiten.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5. Baustelleneinrichtung</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In der nachfolgenden Leistungsbeschreibung ist vom AN die gesamte Baustelleneinrichtung, die für die ordnungsgemäße Durchführung der ausgeschriebenen Arbeiten notwendig ist, in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6. Nach Abschluss der Arbeiten ist gemeinsam mit dem zuständigen Bauleiter ein Aufmaß zu erstellen. Dabei wird auch die Ausführung der Arbeiten abgenommen.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">7. Für alle Diebstähle und Beschädigungen von angelieferten und eingebauten </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialien während der Bauzeit ist der AN verantwortlich.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">8. Gebäude/Bestand</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Arbeiten werden im eigenen Gebäudebestand des AG ausgeführt. Da die Arbeiten an sich im Betrieb befindlichen Gebäuden ausgeführt werden, ist besondere Sorgfalt und Rücksicht auf die Nutzer und deren Einrichtungen zu nehmen.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugänge zum Haus während der Arbeiten an den Gebäuden sind ständig frei und sauber zu halten. Verschmutzungen sind vom AN unverzüglich und unaufgefordert zu beseitigen.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschädigungen der Grundstückszufahrten und der Außenanlagen durch Fahrzeuge und Mitarbeiter des AN sind nach Abschluss der Arbeiten wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die LKW-Zufahrt zur Baustelle ist möglich. Flächen zur Zwischenlagerung von Material sind vorhanden.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">9. Planunterlagen</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche zur Auftragserfüllung notwendigen Planunterlagen, Genehmigungen, etc. rechtzeitig vor Ausführungsbeginn zu beschaffen.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer hat die für die Auftragserfüllung erforderlichen Montagepläne und Detailzeichnungen sowie Berechnungsunterlagen zu erstellen und mit dem Auftraggeber bzw. dessen Vertreter abzustimmen. Die Erstellung aller Zeichnungen hat auf Basis der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Ausführungspläne und der notwendigen Aufmaße zu erfolgen.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10. Ausführung</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Leistung des Auftragnehmers umfasst sämtliche Leistungen, die zur </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">fachgerechten Erstellung der Gesamtleistung erforderlich sind. Sind auch </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelheiten von Leistungen in den Positionsbeschreibungen nicht genannt, so </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind sie trotzdem mit der Gesamtleistung anzubieten und sind mit ihrer </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergütung abgegolten.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach Auftragsvergabe sind die Ausführungszeiten mit der Projektleitung an </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hand von Detailterminplänen durchzusprechen und abzustimmen. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es muss davon ausgegangen werden können, dass die Arbeiten ohne </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterbrechung ausgeführt werden können.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Ausführungsbeginn wird eine Einweisung des Auftragnehmers in die </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">örtlichen Gegebenheiten der Baumaßnahme vorgenommen und protokolliert. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Einweisung, Anleitung und Überwachung des eingesetzten Personals, </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie zur Koordination terminlicher und organisatorischer Belange, stellt der </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auftragnehmer einen mit den nötigen Kompetenzen ausgestatteten Bauleiter </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Verfügung. Der Bauleiter ist direkter Ansprechpartner des AG.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Unterzeichner übernimmt die Verantwortung für die ordnungsgemäße </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erfüllung der Arbeiten und die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dem Auftragnehmer obliegt die eigenverantwortliche Überwachung der </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung seiner Leistung auf Übereinstimmung mit der vertraglich </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">festgelegten Leitung sowie die Einhaltung der Vertragsbedingungen, </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">11. Produkte/Stoffe/Bauteile</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eventuelle Unklarheiten gegenüber ausgeschriebener Produkte bzw. Produkte, die in dieser Ausführungsart nicht zugelassen sind, sind vor Angebotsabgabe zu klären.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist erklärtes Ziel des AG, dass keine Stoffe verwendet werden, deren Inhalt ganz oder teilweise als gefährliche Stoffe in der Gefahrstoffverordnung aufgeführt sind. Die Verwendung von asbesthaltigen Produkten ist nicht gestattet. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Ersatz kommen vorzugsweise die in dem vom Bundesamt herausgegebenen Ersatzstoffkatalog aufgeführten Stoffe in Betracht.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Oberfläche aller Bauteile, Befestigungen, Verbindungselemente, etc. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">müssen ihrem Verwendungszweck entsprechend dauerhaft </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">korrosionsgeschützt sein. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschädigungen sind nach der Montage auszubessern.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">12.Müll/Abfallbeseitigung</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es gilt die Baustellenordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), Campus Nord (CN), Stand März 2015. Diese kann über die Ansprechpartner des KIT bezogen werden.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN bleibt Besitzer bzw. Eigentümer aller anfallenden Abfälle, die durch </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Lieferung und Verarbeitung von Baustoffen, Bauteilen, Betriebsmitteln und </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechenden Verpackungen verursacht werden. Der AN hat die Ausfuhr </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">seiner Abfälle und deren Entsorgung eigenverantwortlich durchzuführen.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">13.Ortsbesichtigung</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dem Bieter wird vor Angebotsabgabe empfohlen, sich bei einer eingehenden Besichtigung der örtlichen Verhältnisse, über den Umfang der durchzuführenden Arbeiten zu informieren. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine Besichtigung der Baustelle kann mit nachfolgenden Personen vereinbart werden:</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Projektleitung (KIT-IBPT) Frau Shen (Tel.: 0721 - 608 26847)</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>Montageplanung</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rechtzeitig vor der Ausführung muss die vom Auftragnehmer zu erstellende Montageplanung mit der Bau- und Projektleitung abgestimmt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hier sind sowohl die vorgesehene Systemkonzeption (Anlagenaufbau und Beschreibung) als auch die zugehörigen Schaltpläne und Unterlagen zur Prüfung vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine Herstellerliste mit allen erforderlichen Datenblättern ist unmittelbar nach Auftragsvergabe vorzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die elektr. Datenblätter sowie die Anschlussbelegung der Klemmen sind zu Beginn der Montageplanung vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufgrund von erhöhten Lieferzeiten und den daraus entstehenden Verschiebungen in der Ausführung müssen die Hauptkomponenten zur Bestellung frühzeitig freigegeben werden. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diese kritischen Komponenten sind unverzüglich nach Auftragsvergabe zur Prüfung und Freigabe einzureichen, damit eine Bestellung durch den AN ausgelöst werden kann.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei den im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung enthaltenen Positionen handelt es sich um eine vollständige Leistung (liefern und montieren).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für elektrische Anlagenteile ist die VDE-Zulassung vorzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach Auftragsvergabe sind die Ausführungszeiten anhand von Detail-Terminplänen durchzusprechen und abzustimmen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Gesamtdauer der nachfolgend beschriebenen Arbeiten hat der Auftragnehmer eine qualifizierte Aufsichtsperson an der Baustelle einzusetzen. Der Wechsel / Abzug dieser Person bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Bauleitung.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C      GEWERKESPEZIFISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN Allgemein</span></OutlineAddText><DetailAddText/></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C-01    Brandschutzkonzept</span></OutlineAddText><DetailAddText><p style="margin-left:14.15pt;text-indent:-14.15pt;"><span>Für dieses Bauvorhaben liegt folgendes Konzept vor: </span></p><ul style="list-style:disc;"><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutzkonzept </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vom 08.08.2013</span></li></ul><p style="margin-left:14.15pt;text-indent:-14.15pt;"/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Konzept ist Bestandteil und Vertragsgegenstand dieser Ausschreibung und immer in der letztgültigen Fassung zugrunde zu legen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Den Anordnungen des Konzepts  ist Folge zu leisten und für jede Einzelanlage getrennt nachzuweisen.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C-02    Brandschutz</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei der Auslegung und Ausführung aller Anlagenteile sind die </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">brandschutztechnischen Anforderungen der jeweiligen Vorschriften zu befolgen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es sind nur zugelassene Systeme zu verwenden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Installationen, die durch Brandwände führen, sind entsprechend Brandschutz-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">konzept bzw. den Vorschriften des örtlichen vorbeugenden Brandschutzes der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feuerwehr mit geeigneten Brandschutzabschottungen zu versehen.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C-03    Schallschutz</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span>Bei der Montage sind die Bestimmungen über den Schallschutz im Hochbau (DIN 4109) zu beachten. Wand- und Deckendurchführungen sind körperschallentkoppelt und dicht herzustellen. Soweit an zu durchdringende Wände und Decken brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, darf die Schutzfunktion des Bauteils nicht beeinträchtigt werden. Des Weiteren sind die schalltechnischen Anforderungen der jeweiligen Nutzungsbereiche zu berücksichtigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In Abstimmung mit den Nebengewerken stellt der AN sicher, dass der Summenpegel der Geräuschimmission die festgelegten Grenzwerte nicht überschreitet.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C-04    Baudynamik</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufstellung von schwingungsemittierenden Geräten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle schwingungsemittierenden Geräte wie z.B. Verdichter, Motoren, Transformatoren etc. sind grundsätzlich schwingungsisolierend aufzustellen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungsanschlüsse etc. sind mit geeigneten Kompensatoren auszustatten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Rohr- / Kanal - Schellen etc. sind mit elastischen Einlagen zu versehen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wand und Deckendurchführungen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Leitungen, Kanäle etc. müssen durch umlaufende Fuge mit einer dauerelastischen Matte gegen Kontakt vollständig vom Beton oder Mauerwerk getrennt sein. Die Fuge darf dauerelastisch geschlossen werden (Brandschutz).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausnahme Stromschienen: Hier reicht eine Gleitfuge auf Brandschutzplatten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus Calciumsilikatplatten. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Maßnahmen zur Schwingungsentkopplung sind vom AN in die Einheitspreise der einzelnen Anlagenpositionen mit einzukalkulieren. Sie werden nicht separat vergütet.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C-05    Montagehinweise</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span>Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass für nachfolgend auszuführende Tätigkeiten (z.B. zur Dämmung von Rohrleitungen und Klimakanälen) genügend Platz freigehalten wird. Einrichtungen und Einbauten des Schall- und Wärmeschutzes dürfen nicht eingeschränkt bzw. beschädigt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Zuwiderhandlung ist der AN verpflichtet, die betroffenen Systeme auf eigene Kosten zu demontieren und nachfolgend wieder sachgemäß anzubringen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Des Weiteren sind zu berücksichtigen:</span></p><ul style="list-style:disc;"><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Einhaltung der Fluchtwege (Breite u. Höhe)</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Ausreichende Kopfhöhe</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Gute Zugänglichkeit der Armaturen bzw. Schaltanlagen und Bedienelemente</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Gut auswechselbare Armaturen</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Möglichst freier Zugang zu anderen Mediensystemen</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Bei Zuwiderhandlung ist der AN verpflichtet, die betroffenen Systeme auf eigene Kosten zu demontieren und nachfolgend wieder sachgemäß anzubringen.</span></li></ul><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Montage aller Rohrleitungs- bzw. Trassensysteme muss spannungsfrei ausgeführt werden. Bei langen Trassenführungen ist der Längenausgleich zu berücksichtigen, der auf Grund von Temperaturschwankungen des Mediums und der Umgebungstemperatur auftritt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Unterstützabstände der Trassen sind so zu wählen, dass die Systeme bei max. Belegung die max. zulässige Biegung nicht überschreiten.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C-06    Befestigungen</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span>Befestigungen am Baukörper (einschl. Bohren) sind Sache des AN. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Materialien und Stoffe, die zum Befestigen der Leistung des AN am Baukörper notwendig sind, sind im Regelfall Bestandteil der jeweiligen LV- Pos. und in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Soweit darüber hinaus zusätzliche Profilstahlkonstruktionen benötigt werden, können diese über den EP dieser LV-Pos. abgerechnet werden. Im Zweifelsfall ist das Erfordernis durch den AN nachzuweisen. Die Leistungen sind rechtzeitig vor Ausführung der Objektüberwachung anzuzeigen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle vom AN anzubringenden Befestigungen müssen die erforderliche Tragfestigkeit besitzen. Der AN haftet voll verantwortlich für alle Folgeschäden aus der unsachgemäßen Anbringung von Befestigungen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Generell dürfen Befestigungen am Baukörper nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln durchgeführt werden. Die zulassungsbedingten Nachweise sind als prüffähige Unterlagen vom AN vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die bauseitige Stahlkonstruktionen im EG der Halle darf zu Befestigungszwecken </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">nicht</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> verwendet werden. Es darf werde angeschweißt noch angeschraubt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">An die bauseitigen Stahlkonstruktionen im Raum 007 der neuen Technikzentrale darf mittels Trägerklammern angeschraubt werden. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die gesamte Installation muss bezüglich ihrer Befestigungsart in der Lage sein, dynamisch wirkende Kräfte (z.B. durch Aus- und Einschaltvorgänge oder wechselnde Medienflüsse) aufzunehmen, bzw. darf dadurch nicht zu Eigenschwingungen neigen.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C-07    Korrosionsschutz/Oberflächenveredelung</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span>Die Oberflächen aller Bauteile müssen ihrem Verwendungszweck entsprechend dauerhaft korrosionsgeschützt ausgeführt sein. Stahlteile, bei denen keine bestimmte Art von Korrosionsschutz nach diesem Leistungsverzeichnis oder den einschlägigen Normen und Richtlinien vorgeschrieben ist, sind gemäß DIN 18364 zu schützen. </span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ist ein Korrosionsschutzanstrich verlangt bzw. erforderlich, müssen sich Grund- und Deckanstriche in unterschiedlicher Farbe nachweisen lassen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Konstruktionen sind so auszuführen, dass Ansatzstellen für eine Rostbildung vermieden werden. Schmutz-, Öl-, Fettschichten sowie Feuchtigkeit sind unmittelbar vor Aufbringung jeder Schutzschicht gründlich zu entfernen.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>Projektbeschreibung Prozesskühlwasser</span></OutlineAddText><DetailAddText><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Prozesskältebedarf beträgt für Gebäude 0351/1 ca. 230 kW. </span></p><p style="line-height:108%;"/><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Auslegung des Prozesskältesystems (Sekundärseite) erfolgt jedoch für 450 KW (Endausbau).</span></p><p style="line-height:108%;"/><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemtemperaturen primär:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16/22°C (von Kältemaschine)</span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemtemperaturen sekundär:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20,5/25°C (Prozesskältenetz)</span></p><p style="line-height:108%;"/><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Auslegung des Sekundärsystems (Prozesskühlwasser) wurde auf Wunsch des AG anhand der Volumenströme der einzelnen Prozesskühlwasserverbraucher (Data-Sammlung) durchgeführt.</span></p><p style="line-height:108%;"/><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Leistungsangaben Prozesskaltwasser:</span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemtemperaturen: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20,5/25,0°C</span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kälteleistung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">450 kW </span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">max. 85,4 m³/h</span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorlaufdruck am Point of Use bar &gt; 5,0</span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geschlossenes Kreislaufsystem</span></p><p style="line-height:108%;"/><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Vorgaben an das Prozesskühlwasser sind:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine Regelstation mit Systemtrennung ist für das Prozesskühlwasser vorgesehen, um die geforderten Vorlauftemperatur und Druckeinstellungen- zu gewährleisten. </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="line-height:108%;"/><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Systembeschreibung</span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Kühlung der neuen Beschleunigersysteme und deren Komponenten wird ein neues, geschlossenes Prozesskaltwassersystem aufgebaut. </span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Prozesskälteversorgung wird durch ein Kaltwassersystem erreicht, dass über einen entsprechenden Wärmetauscher die Kälteenergie für das Prozesskühlwasser bereitstellt. Dieser wird im Raum 007 im UG aufgestellt. Auf eine Redundanz (zweiten Wärmetauscher) wird seitens IBPT verzichtet.</span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Über Pumpen, Filter und Wärmetauscher werden die jeweiligen Verbraucher über das Prozesskaltwasser-Verteilnetz angefahren.</span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Je PKW-Verbraucher ist an den Abgängen der gruppenweisen Prozesskühlwasserverteiler ein Kugelhahn im Vorlauf und ein Strangregulierventil  im Rücklauf vorgesehen. Auf Durchflussmesser (z.B. Schwebekörperdurchflussmesser mit oder ohne Grenzwertkontakt oder Durchflusssensoren mit integr. Temperatursensor) an den einzelnen Verbraucherabgängen wird seitens IBPT verzichtet bzw. diese ggf. vom Institut zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet. </span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Somit ist eine Einregulierung der Durchflüsse gemäß Differenzdruck und Kennlinie der Strangregulierventile lediglich an den PKW-Verteilern Halle UG und EG möglich.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="line-height:108%;"/><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Verbraucheranschluss wird durch IBPT selbst erstellt und erfolgt über Kaltwasserschläuche (Push on). An den Prozesskaltwasserverteilern werden entspr. Übergangsfittinge gem. Vorgabe IBPT auf die zum Schlauch passende Schlauchtülle aus Edelstahl vorgesehen.</span></p><p style="line-height:108%;"/><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Versorgungsanlage wird nicht redundant ausgelegt. Die Nachrüstung einer zweiten Pumpe für den Endausbau ist vorzusehen (Redundanz 2x 100%).</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">An der Pumpe sind Kompensatoren und Rückschlagventile sowie ein Filterstrecke mit Bypass vorgesehen. Der manuelle Rückspülfilter hat eine Maschenweite von 100 µm und muss von Hand rückgespült werden. Über den Rückspülfilter erfolgt ein Differenzdruckmessung welche über die GLT einen erforderlichen Spülvorgang meldet.</span></p><p style="line-height:108%;"/><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Anschluss an das Kältekreislaufsystem erfolgt hydraulisch getrennt über einen geschraubten Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (450 KW). Der Wärmetauscher ist im Leistungsverzeichnis 01 (Kälte) ausgeschrieben.</span></p><p style="line-height:108%;"/><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Vor- und Rücklaufleitungen zur Versorgung des Ringbeschleunigers und der Transferlinie (Halle EG) werden als Stichleitungen an den Wänden unterhalb der Stahlbühne und oberhalb des Sims geführt. Die Prozesskühlwasserverteiler werden von den Wänden aus abgehängt und liegen z.T. unterhalb und z.T. oberhalb der Stahlbühne.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine Abhängung von Leitungen und Verteilern an der Stahlbühne ist nicht möglich bzw. nicht gewünscht. Die Vor- und Rücklaufleitungen der Verbraucher im UG der Halle werden ebenfalls als Stichleitungen zu den Verbrauchern geführt. Die Prozesskühlwasserverteiler für FLUTE, Rack Power Supply sowie K100/K300/LPA Group West werden, wie ein Abgang für einen Kompressor Undulator im Raum 003 bzw. 004 und der Decke positioniert (Halle UG).</span></p><p style="line-height:108%;"/><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Materialspezifikation Prozesskühlwasser</span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrmaterial </span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geschweißtes Edelstahlrohr Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10220, Druckstufe PN10. Alle Formstücke wie entsprechendes Rohrleitungsmaterial.</span></p><p style="line-height:108%;"/><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prozesskühlwasserverteiler</span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gepresstes Edelstahlrohr Werkstoff-Nr. 1.4401 und Edelstahl Pressfitting Werkstoff-Nr. 1.4571 nach DIN 10088, Druckstufe PN10.</span></p><p style="line-height:108%;"/><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis:</span></p><p style="line-height:108%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle medienberührten Bauteile müssen dauerhaft für den Einsatz mit VE-Wasser geeignet sein.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <BoQ ID="I_2100_830">
   <BoQInfo>
    <Name>02</Name>
    <LblBoQ>02 Prozesskühlwasser, Medien</LblBoQ>
    <Date>2026-04-02</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Kapitel</LblBoQBkdn>
     <Length>1</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <LblTime>Minuten</LblTime>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG5</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276 2018-12</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276 2018</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG4</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-1 2008-12</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276-1 2008</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG1</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-93</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276-1 1993</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <Remark ID="I_2100_4314">
     <Description>
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es muss davon ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche nicht in einer durchgehenden Montageabfolge fertiggestellt werden können. D.h. in bestimmten Bereichen muss mit einem mehrmaligen Umsetzen, Abräumen gerechnet werden.</span></p></Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt><span>Kalkulationshinweise</span></TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
      </CompleteText>
     </Description>
    </Remark>
    <BoQCtgy ID="I_2100_4319" RNoPart="1">
     <LblTx/>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="I_2100_850" RNoPart="10">
       <LblTx><span>Prozesskühlwasser</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="I_2100_2699" RNoPart="10">
         <LblTx><span>Hauptkomponenten/Einbauteile</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_2702">
            <PerfNo>1010</PerfNo>
            <PerfLbl>Prozesskühlwasser-Verteiler</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prozesskühlwasservor- und rücklaufverteiler aus V4A, bestehend aus Pressfittingen mit nebeneinander angeordneten Verbraucherabgängen mit Edelstahl-Kugelhähnen, Verschraubungen und Übergängen auf kundenseitig vorgegebene Schläuche und Dimensionen. An den PKW-Verteilern  sind außerdem Entleer- und Entlüftungsabgänge mit Kugelhahn, sowie ein Endstück mit Flansch vorgesehen. Die Absperrarmaturen sind entsprechend der Detailzeichnungen auszurichten.  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die PKW-Verteiler sind nach erfolgter Montage druckzuprüfen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verteiler im EG der Halle, welche parallel der Wände angeordnet werden, sind an den Wänden mittels Konsolen/Auslegern zu befestigen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die beiden Verteilergruppen im EG der Halle welche senkrecht zu den Wände angeordnet werden sind mittels C-Schienenkonstruktion vom Boden abzuständern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verteiler im UG der Halle werden von der Decke im Flur abgehängt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">KALKULATIONSHINWEIS</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausrichtung der T-Stücke der Abgänge des Entleer- und des Belüftungsventils muss vor der Montage vor Ort gemeinsam mit dem Kunde bzw. der Bauleitung abgestimmt werden. Daher kann die Verpressung dieser beiden T-Stücke erst vor Ort erfolgen.</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lieferung, Einbau und betriebsfertige Montage</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inklusive Befestigungsmaterial.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Prozesskühlwasser-Verteiler</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2704" RNoPart="01">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">18,5 l/min</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungsdruck:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16 bar </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungstemperatur:     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50 °C </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe der Flansche min </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN10 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stutzen Abstand:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">variabel </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge des Grundkörpers:          </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 1,65 m </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Abgänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entleerung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entlüftung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufbau : </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück DN 32 mit Einschubende mit 1 1/4" AG</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress T-Stück DN 32/DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Bogen, 90° DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2" (Entleerung)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2" (für Entleerkugelhahn)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">12x Mapress T-Stück DN 32/DN15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress T-Stück DN 32/DN20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">12x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 20 auf 3/4</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">12x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahl-Kugelhahn DN 20 / 3/4"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R1/2" x 3/8" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R1/2" x 1/2" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R3/4" x 3/4" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6x Push-Lok-Adapter  SS 316, 3/8" x 3/8" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5x Push-Lok-Adapter  SS 316, 1/2" x 1/2" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Push-Lok-Adapter  SS 316, 3/4" x 3/4" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Flansch, DN32</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Blindflansch DN 32 incl. Dichtung und Schraubensatz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2 (für Entlüftungs-KH) </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">14x Mapress Rohrstück DN 32 (als Zw.stück) Länge ca. 6,2 cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Rohrstück DN 15 (als Zw.stück) Länge ca. 5,0 cm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PKW-Verteiler cStart, 12 Abgänge, 18,5 l/min</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3153" RNoPart="02">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">27,5 bzw. 28,0 l/min</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungsdruck:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16 bar </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungstemperatur:     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50 °C </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe der Flansche min </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN10 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stutzen Abstand:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">variabel </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge des Grundkörpers:          </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 2,60 m </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Abgänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entleerung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entlüftung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufbau : </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück DN 40 mit Einschubende auf 1 1/2" AG</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress T-Stück DN 40/DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Bogen, 90° DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2" (Entleerung)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2" (für Entleerkugelhahn)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">17x Mapress T-Stück DN 40/DN15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Mapress T-Stück DN 40/DN20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">17x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 20 auf 3/4</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">17x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Edelstahl-Kugelhahn DN 20 / 3/4"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">9x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R1/2" x 3/8" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">8x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R1/2" x 1/2" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R3/4" x 3/4" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">9x Push-Lok-Adapter  SS 316, 3/8" x 3/8" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">8x Push-Lok-Adapter  SS 316, 1/2" x 1/2" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Push-Lok-Adapter  SS 316, 3/4" x 3/4" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Flansch, DN40</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Blindflansch DN 40 incl. Dichtung und Schraubensatz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2 (für Entlüftungs-KH) </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">21x Mapress Rohrstück DN 40 (als Zw.stück) Länge ca. 8,0 cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Rohrstück DN 15 (als Zw.stück) Länge ca. 5,0 cm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PKW-Verteiler cStart, 18 Abgänge, 27,5 bzw. 28,0 l/min</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3466" RNoPart="03">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">^^gemäß Ausführungsbeschreibung 1010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">27,8 l/min</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungsdruck:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16 bar </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungstemperatur:     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50 °C </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe der Flansche min </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN10 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stutzen Abstand:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">variabel </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge des Grundkörpers:          </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 2,10 m </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Abgänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entleerung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entlüftung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufbau : </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück DN 40 mit Einschubende auf 1 1/2" AG</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress T-Stück DN 40/DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Bogen, 90° DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2" (Entleerung)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2" (für Entleerkugelhahn)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10x Mapress T-Stück DN 40/DN15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5x Mapress T-Stück DN 40/DN20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 20 auf 3/4</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5x Edelstahl-Kugelhahn DN 20 / 3/4"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R1/2" x 3/8" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">9x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R1/2" x 1/2" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R3/4" x 3/4" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Push-Lok-Adapter  SS 316, 3/8" x 3/8" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">8x Push-Lok-Adapter  SS 316, 1/2" x 1/2" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5x Push-Lok-Adapter  SS 316, 3/4" x 3/4" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Flansch, DN40</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Blindflansch DN 40 incl. Dichtung und Schraubensatz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2 (für Entlüftungs-KH) </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">14x Mapress Rohrstück DN 40 (als Zw.stück) Länge ca. 8,0 cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Rohrstück DN 15 (als Zw.stück) Länge ca. 5,0 cm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PKW-Verteiler IL 1, 14 Abgänge, 27,8 l/min</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3467" RNoPart="04">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">28,4 l/min</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungsdruck:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16 bar </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungstemperatur:     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50 °C </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe der Flansche min </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN10 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stutzen Abstand:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">variabel </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge des Grundkörpers:          </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 2,00 m </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Abgänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entleerung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entlüftung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufbau : </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück DN 40 mit Einschubende auf 1 1/2" AG</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress T-Stück DN 40/DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Bogen, 90° DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2" (Entleerung)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2" (für Entleerkugelhahn)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">11x Mapress T-Stück DN 40/DN15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3x Mapress T-Stück DN 40/DN20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">11x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 20 auf 3/4</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">11x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3x Edelstahl-Kugelhahn DN 20 / 3/4"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R1/2" x 3/8" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">8x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R1/2" x 1/2" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R3/4" x 3/4" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Push-Lok-Adapter  SS 316, 3/8" x 3/8" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">8x Push-Lok-Adapter  SS 316, 1/2" x 1/2" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3x Push-Lok-Adapter  SS 316, 3/4" x 3/4" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Flansch, DN40</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Blindflansch DN 40 incl. Dichtung und Schraubensatz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2 (für Entlüftungs-KH) </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">13x Mapress Rohrstück DN 40 (als Zw.stück) Länge ca. 8,0 cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Rohrstück DN 15 (als Zw.stück) Länge ca. 5,0 cm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PKW-Verteiler IL 2, 13 Abgänge, 28,4 l/min</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3468" RNoPart="05">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16,9 l/min</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungsdruck:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16 bar </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungstemperatur:     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50 °C </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe der Flansche min </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN10 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stutzen Abstand:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">variabel </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge des Grundkörpers:          </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 1,40 m </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Abgänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entleerung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entlüftung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufbau : </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück DN 32 mit Einschubende auf 1 1/2" AG</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress T-Stück DN 32/DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Bogen, 90° DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2" (Entleerung)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2" (für Entleerkugelhahn)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">9x Mapress T-Stück DN 32/DN15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Mapress T-Stück DN 32/DN20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">9x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 20 auf 3/4</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">9x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Edelstahl-Kugelhahn DN 20 / 3/4"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R1/2" x 3/8" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">7x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R1/2" x 1/2" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R3/4" x 3/4" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Push-Lok-Adapter  SS 316, 3/8" x 3/8" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Push-Lok-Adapter  SS 316, 1/2" x 1/2" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">7x Push-Lok-Adapter  SS 316, 3/4" x 3/4" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Flansch, DN32</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Blindflansch DN 32 incl. Dichtung und Schraubensatz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2 (für Entlüftungs-KH) </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10x Mapress Rohrstück DN 32 (als Zw.stück) Länge ca. 8,0 cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Rohrstück DN 15 (als Zw.stück) Länge ca. 5,0 cm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PKW-Verteiler IL 3, 10 Abgänge, 16,9 l/min</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4252" RNoPart="06">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">85 l/min</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungsdruck:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16 bar </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungstemperatur:     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50 °C </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe der Flansche min </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN10 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stutzen Abstand:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">variabel </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge des Grundkörpers:          </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 1,20 m </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Abgänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entleerung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entlüftung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufbau : </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück DN 50 mit Einschubende auf 2" AG</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress T-Stück DN 50/DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Bogen, 90° DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2" (Entleerung)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2" (für Entleerkugelhahn)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4x Mapress T-Stück DN 50/DN15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress T-Stück DN 50/DN20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 20 auf 3/4</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahl-Kugelhahn DN 20 / 3/4"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R1/2" x 1/2" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R3/4" x 3/4" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4x Push-Lok-Adapter  SS 316, 1/2" x 1/2" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Push-Lok-Adapter  SS 316, 3/4" x 3/4" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Flansch, DN50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Blindflansch DN 50 incl. Dichtung und Schraubensatz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2 (für Entlüftungs-KH) </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">7x Mapress Rohrstück DN 50 (als Zw.stück) Länge ca. 8,0 cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Rohrstück DN 15 (als Zw.stück) Länge ca. 5,0 cm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PKW-Verteiler Flute, 4 Abgänge, 85 l/min</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4285" RNoPart="07">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15,5 l/min</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungsdruck:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16 bar </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungstemperatur:     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50 °C </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe der Flansche min </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN10 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stutzen Abstand:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">variabel </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge des Grundkörpers:          </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 0,7 m </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Abgänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entleerung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entlüftung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufbau : </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück DN 32 mit Einschubende auf 2" AG</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress T-Stück DN 32/DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Bogen, 90° DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2" (Entleerung)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2" (für Entleerkugelhahn)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3x Mapress T-Stück DN 32/DN15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress T-Stück DN 32/DN25</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 25 auf 1"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahl-Kugelhahn DN 25 / 1"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R1/2" x 1/2" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x ger. Einschraubverschraubung SS 316, R1" x 1" KR-Verschr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3x Push-Lok-Adapter  SS 316, 1/2" x 1/2" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Push-Lok-Adapter  SS 316, 1" x 1" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Flansch, DN 32</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Blindflansch DN 32 incl. Dichtung und Schraubensatz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2 (für Entlüftungs-KH) </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6x Mapress Rohrstück DN 32 (als Zw.stück) Länge ca. 8,0 cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Rohrstück DN 15 (als Zw.stück) Länge ca. 5,0 cm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PKW-Verteiler Power Supply, 3 Abgänge, 15,5 l/min</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4286" RNoPart="08">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">340 l/min</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungsdruck:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16 bar </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Auslegungstemperatur:     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50 °C </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe der Flansche min </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN10 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stutzen Abstand:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">variabel </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge des Grundkörpers:          </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 1,7 m </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Abgänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entleerung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung Entlüftung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oben</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufbau : </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück DN 80 mit Einschubende auf 3" Flansch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress T-Stück DN 32/DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Bogen, 90° DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 15 auf 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2" (Entleerung)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2" (für Entleerkugelhahn)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress T-Stück DN 80/DN 65</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Mapress T-Stück DN 80/DN 50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress T-Stück DN 80/DN 20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Übergangsstück mit Außengewinde DN 65 auf 2 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Mapress Übergangsstück mit Einschubende DN 50 auf 2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahl-Kugelhahn DN 65 / 2 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Edelstahl-Kugelhahn DN 50 / 2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahl-Kugelhahn DN 15 / 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen, R 2 1/2" </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Edelstahlstopfen, R 2" </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Push-Lok-Adapter  SS 316, 3/4" x 3/4" Rohrstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Flansch, DN 80</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Blindflansch DN 80 incl. Dichtung und Schraubensatz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Edelstahlstopfen 1/2 (für Entlüftungs-KH) </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6x Mapress Rohrstück DN 80 (als Zw.stück) Länge ca. 8,0 cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Mapress Rohrstück DN 65 (als Zw.stück) Länge ca. 8,0 cm 1x Mapress Rohrstück DN 15 (als Zw.stück) Länge ca. 5,0 cm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PKW-Verteiler K100+K300+LPA West, 3 Abgänge, 340 l/min</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_3154" RNoPart="11">
         <LblTx><span>Hauptkomponenten</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_3155">
            <PerfNo>5710</PerfNo>
            <PerfLbl>Horizontale Kreiselpumpe</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Niederdruckkreiselpumpe </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Horizontale einstufige Spiralgehäusepumpe, einstufig, Leistungen nach EN 733, radial geteiltes Spiralgehäuse,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spiralgehäuse mit angegossenen Pumpenfüßen sowie Lagerträgerausführung. Die Pumpe verfügt über auswechselbare Spaltringe, geschlossenes Radialrad mit räumlich gekrümmten Schaufeln, Einzel- sowie Doppelgleitringdichtungen nach EN 12756, Welle im Bereich der Wellendichtung mit auswechselbarer Wellenschutzhülse. Die Prozessbauweise ermöglicht eine Demontage der Kupplung, der Lagerträger und des Laufrads, ohne dass das Pumpengehäuse von den Rohrleitungen getrennt werden muss.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterliegt der ErP-Richtlinie 2009/125/EG. Erfüllt die 2015 aufgestellten Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung für Wasserpumpen mit maximaler Wellenleistung von 150 kW gemäß der EU-Verordnung 547/2012, die MEI-Werte (min. &gt;= 0,4) sind auf dem Typenschild und im Datenblatt dokumentiert.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei den Flanschen handelt es sich um PN16 mit Abmessungen nach EN 1092-1. Die Pumpe verfügt über einen axialen Saugstutzen, einen radialen Druckstutzen und eine horizontale Welle</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle vom Fördermedium berührten Teile aus Edelstahl (V4A), z.B. 1.4408.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Horizontale Kreiselpumpe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3157" RNoPart="01">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 5710</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Niederdruckkreiselpumpe KSB Normpumpe Etanorm (ETN)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Horizontale einstufige Spiralgehäusepumpe, einstufig, Leistungen nach EN 733, radial geteiltes Spiralgehäuse,          Spiralgehäuse mit angegossenen Pumpenfüßen sowie Lagerträgerausführung. Die Pumpe verfügt über auswechselbare Spaltringe, geschlossenes Radialrad mit räumlich gekrümmten Schaufeln, Einzel- sowie Doppelgleitringdichtungen nach EN 12756, Welle im Bereich der Wellendichtung mit auswechselbarer Wellenschutzhülse. Die Prozessbauweise ermöglicht eine Demontage der Kupplung, der Lagerträger und des Laufrads, ohne dass das Pumpengehäuse von den Rohrleitungen getrennt werden muss.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Unterliegt der ErP-Richtlinie 2009/125/EG. Erfüllt die 2015 aufgestellten Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung für Wasserpumpen mit maximaler Wellenleistung von 150 kW gemäß der EU-Verordnung 547/2012, die MEI-Werte (min. &gt;= 0,4) sind auf dem Typenschild und im Datenblatt dokumentiert.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Komponentenbaureihe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Etanorm [B]</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medium</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VE-Wasser &lt; 10µS/cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mediumtext Zeile 1</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VE-Wasser &lt; 10µS/cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">spezifizierte Medientemperatur</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20 °C</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maximal spezifizierte Medientemperatur</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20 °C</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maximal zulässige Mediumtemperatur</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">110 °C</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichte Fördermedium</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">998 kg/m³</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kinematische Viskosität Medium</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 mm²/s</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Förderstrom</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">85,4 m³/h</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Förderhöhe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">120 m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">maximal aufgenommene Leistung im Betriebspunkt</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">43,1 kW</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">NPSH erforderlich</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3,05 m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wellenachslage</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">horizontal</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung nach Vorschrift</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pumpenbauart</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundplattenmontage</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nenndruck Druckstutzen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN 16</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nenndruck Saugstutzen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN 16</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite Saugstutzen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN  80</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Saugflansch gebohrt nach</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN1092-1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite Druckstutzen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN  65</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckflansch gebohrt nach</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN1092-1</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorbaugröße</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">225M</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bemessungsfrequenz Motor</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100Hz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bemessungsspannung Motor</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">400 V</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorleistung P1</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">45,4 kW</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bemessungsleistung Motor</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">45 kW</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bemessungsstrom Motor</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">99 A</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pumpendrehzahl</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3,312 1/min</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bemessungsdrehzahl Motor</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3,000 1/min</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorpolzahl</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motortemperaturfühler</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3 Kaltleiter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">thermische Klasse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">155 (F) nach IEC 60085</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart Motor</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IP55 (TEFC)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorschaltart</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stern</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzart Motor</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dreiphasenwechselstrom</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorwicklung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- / 400 V</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Effizienzklasse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IE4 (Super Premium)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Strom maximal Aggregat</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0 A</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart Aggregat</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorschutzdach</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nein</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Temperaturklasse Antrieb</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorhersteller</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">KSB</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundplattentyp</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abkantplatte/U-Profil , 9B</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kupplungstyp</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rotex ZS-DKM-SH , 42</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kupplungsschutztyp</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">leicht (ZN79) , A148</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">spezifizierte Umgebungstemperatur</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20 °C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Qualität Deckbeschichtung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hydro-Tauchgrundierung, wasserverdünnbar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Farbton Deckbeschichtung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">RAL5002 Ultramarinblau</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtschichtdicke ca.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100 µm</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführungskonzept</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">CC</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Spiralgehäuse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.4408/A743 GR CF8M</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Gehäusedeckel</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.4408/A743 GR CF8M</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Welle</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.4462/UNS S31803</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Laufrad</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.4408/A743 GR CF8M</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Lagerträger</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN-GJL-250/A48 CL 35B</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Spaltring saugseitig</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(CRNIMO ST INT)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Spaltring druckseitig</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(CRNIMO ST INT)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Wellenschutzhülse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(CRNIMO ST INT)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Schrauben Spiralgehäuse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">A4-70/A193 GR B8M CL2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Mutter Laufradbefestigung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(CRNIMO ST INT)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wellendichtungshersteller produktseitig</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">KSB-Wahl</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gleitringdichtungstyp produktseitig</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">KSB-Wahl</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Wellendichtung produktseitig</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BQVGG</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wellendichtungsausführung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einfachwirkende Gleitringdichtung (A-Deckel) - A</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauraum Gehäusedeckel</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">konisch (A Deckel)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frequenzumrichterbetrieb zugelassen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bauartbedingt notwendig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtgewicht Pumpe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">90,29 kg</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtgewicht Aggregat</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">571 kg</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">KSB</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Etanorm [B] , ETN 080-065-250-CCSAA13 , GSFGO4ECB</span></p><p/><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  oder gleichwertig</span></p><p/><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">KSB PumpMeter [A]</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PumpMeter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Intelligenter Druckaufnehmer PumpMeter - mit Vor-Ort-Betriebspunktanzeige</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Allgemeine Beschreibung:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PumpMeter ist ein intelligenter Druckaufnehmer mit Vor-Ort-Anzeige von Messwerten und Betriebsdaten der Pumpe, der bereits werksseitig komplett montiert und auf Ihre individuelle Pumpe parametriert ist. PumpMeter wird über einen M12-Steckverbinder angeschlossen und ist sofort betriebsbereit.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PumpMeter zeichnet das Lastprofil der Pumpe während des Betriebs auf, um gegebenenfalls Optimierungspotentiale zur Steigerung der Energieeffizienz und der Verfügbarkeit Ihres Pumpensystems auszuweisen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Anzeigeeinheit:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anzeigeeinheit mit beleuchtetem Display zur Vor-Ort-Anzeige von Messwerten und Betriebsparametern der Pumpe, intuitiv und international verständliche Symbolik, in 90°-Schritten drehbar montierte Anzeige.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Anzeigewerte:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Saugdruck, Druck am Eintritt der Pumpe in bar, Relativdruck</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Enddruck, Druck am Austritt der Pumpe in bar, Relativdruck</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Differenzdruck zwischen Ein- und Austritt der Pumpe in bar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Qualitative Betriebspunktanzeige</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Anschluss der Anzeigeeinheit über Steckverbinder M12 x 1,5-polig zur Energieversorgung und zur Nutzung von Kommunikationsschnittstellen. Bereitstellung wahlweise des Messwertes des Enddrucks oder des berechneten Differenzdrucks der Pumpe über einen Analogausgang 4 … 20mA oder über eine alternativ verwendbare serielle Schnittstelle RS 485, Modbus RTU.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Kommunikation über RS232-Service-Schnittstelle zur Parametrierung.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkseitige Vorparametrierung auf die individuelle Pumpe.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Umgebungsbedingungen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart: IP 65</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umgebungstemperatur:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-30°C … 80°C (Transport, Lagerung)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-10°C … 60°C (Betrieb)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medientemperatur: -30°C … 140°C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Materialbeständigkeit:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">UV-beständig (Außenaufstellung möglich)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beständigkeit gegenüber den meisten üblichen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reinigungsmitteln</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ölnebelbeständig</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Silikonfreiheit:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frei von lackbenetzungstörenden Substanzen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Elektrische Daten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spannungsversorgung:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">24V DC ± 10%, min. 140 mA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstellen, alternativ nutzbar:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4 … 20 mA, 3-Leiter (End- oder Differenzdruck)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">RS485, Modbus RTU (Slave)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Service-Schnittstelle: RS232</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EMV:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN 61326-1 (Störfestigkeit Industrie, Störaussendung Wohnbereich)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sensorik:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zwei Relativdrucktransmitter - jeweils 1 Transmitter werksseitig montiert an Ein- und Austritt der Pumpe und mittels Steckverbinder an die Auswerteeinheit angeschlossen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messgenauigkeit (Summe aller Fehler, bezogen auf Messbereichsspanne):</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">±1% für Medientemperatur -10 … 100 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">±2.5% für Medientemperatur -30 … -10 °C und 100...140 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material der Messzelle: Edelstahl (dichtungsfrei)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verfügbare Messbereiche:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-1 ...10 bar (Relativdruck)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-1 ...16 bar (Relativdruck)</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p/><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">PumpDrive 2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Modularer, selbstkühlender Frequenzumrichter für Asynchron- und Synchron-Reluktanzmotoren, ermöglicht </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regelgrößen z.B.: Druck, Differenzdruck delta-p (konstant) oder delta-p (variabel), Temperatur, Niveauregelung, Durchfluss über integrierten PID-Regler</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzfunktionen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Vollschutz durch Überstrombegrenzung und Kaltleiterüberwachung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Automatische Drehzahlreduzierung bei Überlast und Übertemperatur. Schutz gegen Phasenausfall motorseitig, Kurzschlussüberwachung motorseitig (Phase-Phase und Phase-Erde), Überspannung/Unterspannung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schutz gegen Motorüberlastung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schutz vor Trockenlauf und hydraulischer Blockade (sensorlos über Lernfunktion)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Unterdrückung von Resonanzfrequenzen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Überwachung der Kabelintegrität (live zero)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kennliniensteuerung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Steuerung/Regelung im offenen/geschlossenen Regelkreis</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Fühlerlose Differenzdruckregelung (Δp const) in einer Ein-Pumpen-Konfiguration</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Geberlose Differenzdruckregelung mit Staudruckkompensation</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> (Δp var) in einer Ein-Pumpen-Konfiguration, die höhere Energieeinsparungen ermöglicht.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Fühlerlose Volumenstromregelung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionskontrolllauf</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schätzung der Durchflussmenge</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienung und Anzeige:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anzeige von Messwerten und Alarmen sowie zur Einstellung von Parametern</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anzeige des Arbeitspunktes (Q, H)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Optische Serviceschnittstelle zur Anbindung an das KSB Service Tool</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PumpDrive-Funktionen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Programmierbare Start- und Stopprampen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Feldorientierte Regelung (Vektorregelung) mit wählbarem Motorregelverfahren (ASM, SuPremE)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Automatische Motoranpassung (AMA)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Hand-0-Automatik-Betrieb</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Sleep-Modus (Stand-by-Betrieb)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Installationsmöglichkeiten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- M12-Modul zum Busanschluss des PumpMeters und zum Mehrpumpenbetrieb von bis zu sechs Pumpen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funkmodul für die Kommunikation mit einem Smartphone</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Feldbusmodul Modbus RTU, als Alternative zum M12-Modul</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funkentstörklasse: </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> ≤ 11 kW: EN 61800-3 C1 / EN 55011 Klasse B / Leitungslänge ≤ 5 m</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühlkörper: Aluminium-Druckguss</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäusedeckel: Polyamid, glasfaserverstärkt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedienfeld: Polyamid, glasfaserverstärkt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Charakteristik:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzspannung: 3 ~ 380 V AC -10% bis 480 V AC +10 %</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzfrequenz: 50 - 60 Hz +/- 2%</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Interne Spannungsversorgung: 24 V +/- 10 %, max. 600 mA DC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse IP 55 (gemäß EN 60529)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umgebungstemperatur: -10 bis 50 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 5 % bis 85 % (nicht kondensierend)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis zur Installation im Freien: Versehen Sie den Frequenzumrichter mit einem geeigneten Schutz, wenn er im Freien installiert wird, um Kondensation auf den elektronischen Geräten und übermäßige Sonneneinstrahlung zu vermeiden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Serviceschnittstelle: optisch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 analoge Eingänge, 0/2-10 V oder 0/4-20 mA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 analoger Ausgang, 0-10 V oder 4-20 mA</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Digitale Eingänge: </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Hardware-Freigabeeingang</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3 parametrierbare Eingänge</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Relaisausgang: </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 Schließer, parametrierbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pumpenausführung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführungskonzept</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Advanced</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montageort</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motor</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bemessungsleistung Regelgerät</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">45 kW</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">maximaler Ausgangsstrom Regelgerät</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">101 A</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtgewicht Regelgerät</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">69,78 kg</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maximale Länge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">700 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maximal Breite</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">455 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maximale Höhe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">340 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">M12 Module</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">M12 Module PDrv2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldbusmodul</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Modbus RTU</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Antriebs Parameter</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorhersteller</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">KSB</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baureihe Motorhersteller</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">SuPremE C2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorbaugröße</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">225M</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtgewicht Antrieb</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">305 kg</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Effizienzklasse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IE4 (Super Premium)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorpolzahl</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der FU ist auf dem Motor direkt aufgebaut.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Zubehör</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ABSCHLUSSWIDERSTAND G-OM12-5B</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material-Nr.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">01125102</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abschlusswiderstand für Profibus, Modbus und BACnet MS/TP</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ZUSATZMODUL M12-MODULE PDRV2</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material-Nr.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">01537899</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstellenwandler M12</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">O-RING 61,50X 5,00-N-B</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material-Nr.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">01020179</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">O-Ring für SuPremE B2 5,5 - 55 kW</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 16</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material-Nr.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">00140150</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schrauben Supreme Size D, E</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ZUSATZMODUL PDRV2- MODBUS</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material-Nr.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">01496563</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldbusmodul</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inbetriebnahme</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material-Nr.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">01738242</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Service/Dienstleistung: Inbetriebnahme Automation</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern komplett mit Verschraubung, Befestigungsmaterial, systemgebundenem Zubehör, betriebsfertig gemäß Herstellervorgabe montiert und angeschlossen, inkl. zugehörigem Funktionstest bzw. Inbetriebnahme.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">betriebsfertig montieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Horizontale Kreiselpumpe; 120 m 85,4 m3/h</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3165" RNoPart="02">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pumpenfundament ca. 1550x750x250 mm incl. Schalldämmplatten für vorstehende Pumpe</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">incl. Einbringung</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Pumpenfundament ca. 1550x 750x200 mm incl. Schalldämmplatten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3159" RNoPart="03">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rückspül-Schutzfilter</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VE-Wasser-Ausführung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628. Für Wasser bis 30°C.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen können und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10; innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2, Filtergewebe aus Edelstahl. Großes Handrad zur Rückspülung des Siebeinsatzes nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. Schlammfang am Filtereingang für das Auffangen der groben Teilchen. Rückspülung und Absaugung der Siebeinsätze hintereinander. Mit Manometeranschluss (2 x ¼").</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohranschluss</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nenndurchfluss*</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsdruck max.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebstemperatur max.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">30</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckverlust nach Rückspülung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0,2</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maschenweite</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0,1</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baulänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">560</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Judo</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Modell:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">JPF-QC DN 125</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder gleichwertig</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rückspülfilter für Prozesskühlwasser</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_2729">
            <PerfNo>1014</PerfNo>
            <PerfLbl>Absperrklappe als Anflanschklappe</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absperrklappe als Anflanschklappe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtschließende, wartungsfreie Absperrklappe zentrischer Bauart mit Taupunktsperre für Heizungs- und Kälteanlagen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestätigung 6-Grad-Rasthebel mit integrierter Thermometeraufnahme, auch für Bördelflansche ohne Einsatz von zusätzlichen Hart-Dichtungen geeignet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sphäroguss GGG 40,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Manschette</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EPDM mit DVGW-Zulassung</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Wasser</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klappenschiebe </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl (AISI 316)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Welle </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">max. Betriebstemperatur:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">130</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren, inklusive aller Hilfs- Befestigungs- und Verbindungsmaterialien (Schrauben- und Dichtungsmaterial)</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Absperrklappe als Anflanschklappe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2731" RNoPart="04">
            <Qty>11.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1014</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absperrklappe als Anflanschklappe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">150</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kvs-Wert</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1830</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Absperrklappe DN 150 als Anflanschklappe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3160" RNoPart="05">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1014</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absperrklappe als Anflanschklappe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kvs-Wert</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1160</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Absperrklappe DN 125 als Anflanschklappe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2732" RNoPart="06">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1014</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absperrklappe als Anflanschklappe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kvs-Wert</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Absperrklappe DN 100 als Anflanschklappe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2733" RNoPart="07">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1014</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absperrklappe als Anflanschklappe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">80</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kvs-Wert</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">420</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Absperrklappe DN 80 als Anflanschklappe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2734" RNoPart="08">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1014</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absperrklappe als Anflanschklappe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kvs-Wert</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Absperrklappe DN 65 als Anflanschklappe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2735" RNoPart="09">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1014</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absperrklappe als Anflanschklappe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kvs-Wert</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Absperrklappe DN 50 als Anflanschklappe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_2736">
            <PerfNo>1015</PerfNo>
            <PerfLbl>Kugelhahn für Kühlwasser</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse und Kugel aus Edelstahl.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugel mit glattem Durchgang.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handhebel abschließbar</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl 1.4408</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugel</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl 1.4401</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelabdichtung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PTFE</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spindelabdichtung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PTFE</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handhebel</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl 1.4301 ummantelt</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussart : </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innengewinde</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zul. Betriebstemperatur:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">80</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren, inklusive Einbau in das Haupt- Rohrleitungssystem mit allen dafür notwenigen Verbindungs-, Form- und Befestigungsmaterialien.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kugelhahn für Kühlwasser</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2738" RNoPart="10">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1015</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kugelhahn DN 50</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2739" RNoPart="11">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1015</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kugelhahn DN 40</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2740" RNoPart="12">
            <Qty>7.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1015</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">32</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kugelhahn DN 32</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2741" RNoPart="13">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1015</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kugelhahn DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2742" RNoPart="14">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1015</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kugelhahn DN 20</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2743" RNoPart="15">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1015</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kugelhahn DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2744" RNoPart="16">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn zum Füllen, Entleeren oder Entlüften, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführungen mit Verschlusskappe/-stopfen oder mit Schlauchverschraubung und Verschlusskappe</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl 1.4408</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugel</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl 1.4401</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelabdichtung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PTFE</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spindelabdichtung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PTFE</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handhebel</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl 1.4301 ummantelt</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zul. Betriebstemperatur:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Entleerungs-Kugelhahn DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_2751">
            <PerfNo>1017</PerfNo>
            <PerfLbl>Strangregulierventil, Innengewinde</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Strangregulierventil für hydraulischen Abgleich nach </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18 380, VOB Teil C.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl Strangregulier- und Absperrventil </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN 25, DN 15 -65 , Innengewinde</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regulier- und Absperrventile aus Edelstahl. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahlqualitäten: CF8M (vergleichbar 1.4408). Alle medienberührenden Teile aus dem jeweiligen Edelstahl, Dichtungen aus EPDM.</span><br/><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hauptfunktion: Strangregulierventil</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medium: VE-Wasser &lt; 10 µS/cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe: PN 25</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite: DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlüsse: Innengewinde bis DN 50, Flansch DN 65</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebstemperatur: -10 - 95 °C</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Voreinstellung: Ja</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Voreinstellung blockierbar: Ja, plombierbar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Voreinstellanzeige: Ja</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absperrbar: Ja</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messanschluss: Ja</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messventil: Classic</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messmethode: Durchflussbestimmung durch Differenzdruckmessung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäusewerkstoff: Edelstahl</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauform: Schrägsitz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauort: Vorlauf oder Rücklauf</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulage: lageunabhängig</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oventrop</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Modell:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">HydroControl VTS</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder gleichwertig</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inklusive Einbau in das Rohrleitungssystem mit allen dafür notwenigen Verbindungs-, Form- und Befestigungsmaterialien.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Strangregulierventil, Innengewinde</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_4301" RNoPart="17">
            <Qty>7.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1017</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Strangregulierventil</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">32</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innengewinde</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">G 1 1/4"</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kvs-Wert:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">11,85</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Strangregulierventil DN 32 Innengewinde</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3388" RNoPart="18">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1017</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Strangregulierventil</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innengewinde</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">G 1 1/2"</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kvs-Wert:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15,41</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Strangregulierventil DN 40 Innengewinde</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3389" RNoPart="19">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1017</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Strangregulierventil</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innengewinde</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">G 2"</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kvs-Wert:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">27,62</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Strangregulierventil DN 50 Innengewinde</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3390" RNoPart="20">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1017</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Strangregulierventil</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN1092-1</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 65</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kvs-Wert:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">86,9</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Strangregulierventil DN 65 Innengewinde</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_2758">
            <PerfNo>1019</PerfNo>
            <PerfLbl>Rückschlagklappe  als Zwischenflanschklappe</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rückflussverhinderer als Zwischenflansch-Einklemmarmatur, Ventilbauart mit Schließfeder für beliebige Einbaulage. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zentrierung durch Spiralring oder direkt am Gehäuse. Verwendbar für Flüssigkeiten. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Funktion ist unabhängig von der Einbaulage gewährleistet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.4408 / A351 CF 8M</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kegel und Feder</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.4404 / 1.4571  316</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">metallisch dichtend</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EPDM</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">min Öffnungsdruck</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mbar</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bau Länge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN 558-1 Iso 5752</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Temperaturbereich</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0 bis 130</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtheitsprüfung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN 12266 (Leckrate A)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren, inklusive aller Hilfs- Befestigungs- und Verbindungsmaterialien (Schrauben- und Dichtungsmaterial)</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rückschlagklappe als Zwischenflanschklappe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2760" RNoPart="21">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1019</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rückschlagklappe als Zwischenflanschklappe</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">150</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rückschlagklappe DN 150 als Zwischenflanschklappe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_2761">
            <PerfNo>1020</PerfNo>
            <PerfLbl>Axialkompensator mit Festflansch</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Axial-Kompensator mit Festflansch und Dichtleiste</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bewegungsaufnahme: </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Axiale, laterale, angulare sowie kombinierte Bewegungsaufnahmen sind möglich. Zur Aufnahme großer Bewegungen werden Universal-Kompensatoren mit zwei Gummibälgen und Zwischenrohr eingesetzt. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Festpunkte: </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Aufnahme der Axialkräfte sind stabile Rohrleitungsfestpunkte und eine fachgerechte Rohrleitungsführung notwendig.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nichtrostendem Stahl</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren, inklusive aller Hilfs- Befestigungs- und Verbindungsmaterialien (Schrauben- und Dichtungsmaterial)</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Axialkompensator mit Festflansch</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2763" RNoPart="22">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1020</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Axialkompensator mit Festflansch </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">150</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Axialkompensator mit Festflansch DN 150</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2769" RNoPart="23">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherheitsventil aus Edelstahl für geschlossene Kälte-, Kühl- und Klimaanlagen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss Innengewinde</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ansprechdruck:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entspr. Systemdruck </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einstellbar</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Sicherheitsventil 1/2"</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_2777">
            <PerfNo>1022</PerfNo>
            <PerfLbl>Energiezähler Kühlwasser</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wärmezähler „autarkon“ EWZ 211.7A in Mikroprozessortechnik bestehend aus:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">WZ200.7A Messwertgeber DN 80, PN 16,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nenndurchfluss 130 m3/h, Medium Wasser,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebstemperatur … oC, Betriebsdruck … bar(abs.),</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulage horzontal / vertikal,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messrohr mit Kreuzsonde, alle mediumberührten Teile Edelstahl,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messwertumformer mit hydr. Nullabgleich,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kontinuierlich selbstkalibrierendes Messsystem für höchste Genauigkeit und Langzeitstabilität,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unabhängig von Magnetitablagerungen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kleiner Druckverlust,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Plausibilitätsprüfung des Messsystems während des laufenden Betriebs möglich,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">alle mediumberührten Teile Edelstahl</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rechenwerk ERW 700 Durchfluss- und Wärm-/ Kälterechner</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignet für Wand- und Schalttafelmontage</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausgänge:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x (0)4-20 mA galvanisch getrennt,</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">freie Zuordnung zu allen wichtigen Momentanwerten</span></p><p/><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3x Open Kollektor galvanisch getrennt (Optokoppler)</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Freie Zuordnung zu den elektrischen Zählwerken sowie als Grenzkontakt bzw. Statusmeldung nutzbar,</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">M-Bus (Meter Bus) galvanisch getrennt,</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hardware: RS 232 (Modbus RTU, Modbus ASCII)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">graphische Multifunktionsanzeige für Q, P, tw, tk, </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">t</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit MID-Zulassung als Wärmezähler</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart IP 65</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spannungsversorgung 230 VAC</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 Stück Pt 1000 Temperaturfühler einschließlich Tauchhülse Typ 160,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">incl. Lieferung und Einbau der erforderlichen Tauchhülsen für die Temp.-Fühler, sowie aller erforderlichen Anschlusskabel des Zählers.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrischer Anschluss durch das Gewerk MSR.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Parametrieren und in Betrieb nehmen, inkl. erforderliches Montagematerial.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zusatzausrüstung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zusätzliche 2. M-Bus-Schnittstelle, Ethernet TCP/IP Schnittstelle, RS-485 Schnittstelle; (Profibus DP nur ohne MID)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemprüfung, Inbetriebnahme und Einweisung des Personals durch METRA - Kundendiensttechniker gemeinsam mit dem Gewerk Gebäudeautomation.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren inklusive aller erforderlichen Verbindungs-, Form-, Montage- und Befestigungsmaterialien</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabr. Metra (von Bopp&amp;Reuther)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ „autarkon®“ EWZ 211.7A</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder gleichwertig</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Energiezähler Kühlwasser</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2779" RNoPart="24">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1022</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medium</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VE-Wasser &lt; 10 µS/cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 80</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulänge: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">300 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulage: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">horizontal und vertikal</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nenndruck: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN 16</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Minimaldurchfluss: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0,6 m³/h</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dauerdurchfluss: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">85,4 m³/h</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maximaldurchfluss: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">146 m³/h</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckverlust:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">max. 0,1 bar</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einlaufstrecke: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10 x DN nach EN 1434</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auslaufstrecke: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0 x DN nach EN 1434</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzklasse </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IP65</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren, inklusive verkabeln, parametrieren und in Betrieb nehmen, sowie erforderliches Montagematerial.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrischer Anschluss durch das Gewerk MSR.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Energiezähler bis 146 m³/h</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_3396" RNoPart="12">
         <LblTx><span>Rohrleitungsnetz Prozesskühlwasser, Edelstahl geschweißt</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_3397">
            <PerfNo>4635</PerfNo>
            <PerfLbl>Edelstahl Rohr geschweißt</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungssystem für Prozesskühlwasser,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus nahtlosem und geschweißtem Edelstahlrohr, Formteile, Flansche etc. nach DIN EN 1088-3, EN ISO1127, EN10217-7 und EN10296-2</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material Nr. 1.4404</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff: X2CrNiMo17-12-2</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Leitungssystem wird geschweißt. Schweißarbeiten am  Rohrleitungssystem dürfen ausschließlich nur durch geprüftes Personal nach DIN 8560, Gruppe G III. Die Schweißprüfung darf nicht länger als 1 Jahr zurückliegen.</span></p><p style="text-align:justify;"/><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schweißverfahren:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzgas WIG</span></p><p style="text-align:justify;"/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schweißgas muss vom AN bereitgestellt werden und ist in die Einheitspreise mit zu berücksichtigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Befestigungsmaterial ist in verzinkter Ausführung generell mit Einlegegarnitur, Gewindestangen M8 und Befestigungselement an den Grundkonstruktionen oder gegebenenfalls mit zugelassenen Dübel direkt am Baukörper vorzusehen. Auf die allgemeinen Vorbemerkungen bzgl. Körperschallisolierung, Wand- und Deckendurchführungen etc. sei hier nochmals verwiesen. Bei Einbaukomponenten wie z.B. Filter, ist eine separate Einzelbefestigung vorgeschrieben. Die Dichtungselemente sind so vorzusehen, dass ein Verrutschen ausgeschlossen ist.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schweißnähte sind zu säubern </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schweißnähte und Rohrzubehör (Befestigungsmaterial etc.) sind in den Einzel-Preis einzurechnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Edelstahl Rohr geschweißt</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3399" RNoPart="01">
            <Qty>100.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühlwasser - Rohrleitung DN 150</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitung DN 150</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3407" RNoPart="02">
            <Qty>25.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühlwasser - Rohrleitung DN 125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitung DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3409" RNoPart="03">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühlwasser - Rohrleitung DN 100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitung DN 100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3410" RNoPart="04">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühlwasser - Rohrleitung DN 80</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitung DN 80</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3408" RNoPart="05">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühlwasser - Rohrleitung DN 65</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitung DN 65</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3411" RNoPart="06">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühlwasser - Rohrleitung DN 50</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitung DN 50</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3412" RNoPart="07">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühlwasser - Rohrleitung DN 40</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitung DN 40</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3413" RNoPart="08">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühlwasser - Rohrleitung DN 32</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitung DN 32</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3400" RNoPart="09">
            <Qty>50.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">150</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bogen 15-90° DN 150, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3414" RNoPart="10">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bogen 15-90° DN 125, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3415" RNoPart="11">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bogen 15-90° DN 100, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3416" RNoPart="12">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">80</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bogen 15-90° DN 80, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3418" RNoPart="13">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bogen 15-90° DN 65, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3419" RNoPart="14">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bogen 15-90° DN 50, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3420" RNoPart="15">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bogen 15-90° DN 40, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3423" RNoPart="16">
            <Qty>14.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">32</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bogen 15-90° DN 32, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4305" RNoPart="17">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beidseitig Innengewinde</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">R 2"</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verschraubung DN 50, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4307" RNoPart="18">
            <Qty>16.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beidseitig Innengewinde</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">R 1 1/2"</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verschraubung DN 40, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4306" RNoPart="19">
            <Qty>28.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">32</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beidseitig Innengewinde</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">R 1 1/4"</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verschraubung DN 32, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4308" RNoPart="20">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewinde</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">R 2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40 - 80 mm</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Doppelnippel DN 50, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4310" RNoPart="21">
            <Qty>28.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewinde</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">R 1 1/2"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40 - 80 mm</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Doppelnippel DN 40, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4309" RNoPart="22">
            <Qty>28.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">32</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewinde</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">R 1 1/4"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40 - 80 mm</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Doppelnippel DN 32, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3401" RNoPart="23">
            <Qty>13.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">150</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgang</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gleich oder reduziert</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>T-Stück DN 150, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3417" RNoPart="24">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgang</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gleich oder reduziert</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>T-Stück DN 125, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3424" RNoPart="25">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgang</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gleich oder reduziert</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>T-Stück DN 100, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3425" RNoPart="26">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">80</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgang</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gleich oder reduziert</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>T-Stück DN 80, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3426" RNoPart="27">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgang</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gleich oder reduziert</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>T-Stück DN 65, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3427" RNoPart="28">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgang</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gleich oder reduziert</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>T-Stück DN 50, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3428" RNoPart="29">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgang</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gleich oder reduziert</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>T-Stück DN 40, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3402" RNoPart="30">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">150</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100-125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Reduzierung DN 150, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3429" RNoPart="31">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">150</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65-80</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Reduzierung DN 150, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3421" RNoPart="32">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">80-100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Reduzierung DN 125, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3430" RNoPart="33">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50-65</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Reduzierung DN 125, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3422" RNoPart="34">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65-80</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Reduzierung DN 100, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3431" RNoPart="35">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">80</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50-65</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Reduzierung DN 80, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3432" RNoPart="36">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40-50</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Reduzierung DN 65, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3433" RNoPart="37">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">32-40</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Reduzierung DN 50, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4311" RNoPart="38">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewindemuffe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewinde</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3/4"</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">incl. Erstellung Bohrung in der Hauptleitung und Einschweißen</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Gewindemuffe DN 20, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4312" RNoPart="39">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewindemuffe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewinde</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1/2"</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">incl. Erstellung Bohrung in der Hauptleitung und Einschweißen</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Gewindemuffe DN 15, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3404" RNoPart="40">
            <Qty>28.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe PN10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">150</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Flansch DN 150, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3405" RNoPart="41">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe PN10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Flansch DN 125, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3406" RNoPart="42">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe PN10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Flansch DN 100, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3434" RNoPart="43">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe PN10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">80</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Flansch DN 80, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3435" RNoPart="44">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe PN10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Flansch DN 65, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3436" RNoPart="45">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe PN10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Flansch DN 50, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3437" RNoPart="46">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe PN10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">150</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blindflansch DN 150, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3438" RNoPart="47">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe PN10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blindflansch DN 125, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4303" RNoPart="48">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe PN10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blindflansch DN 100, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3440" RNoPart="49">
            <Qty>7.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe PN10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blindflansch DN 65, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4304" RNoPart="50">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4635</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe PN10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blindflansch DN 50, Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_2831">
            <PerfNo>1030</PerfNo>
            <PerfLbl>Lufttopf/Entlüftung</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zum bedienerfreundlichen Entlüften des Rohrleitungsnetzes werden vom Rohrleitungssystem Entlüftungsleitungen bis zu einer Höhe von 1,8m vom Boden geführt und mit einem Kugelhahn abgeschlossen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entlüftungstopf bzw. -leitungen bestehen aus:</span></p><p/><ul style="list-style:disc;"><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für die Hauptleitungen, Lufttopf mit Nenninhalt von ca. 2,0Ltr. mit Rohranschlüssen zum Einbau in Rohrleitungsnetz, bzw. Steigleitungen</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe, Nippel, Übergangsstück zum Anschluss an Kühlwasser- und Entlüftungsleitung</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6m 1/2" Rohr Pressfitting Edelstahl mit Fittinge</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Kugelhahn 1/2" mit Verschlusskappe zum manuellen Entlüften</span></li></ul><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Einbau in Rohrleitung mit allen erforderlichen Verbindungsmaterialien wie Flanschen/Gegenflansch, Schrauben- und Dichtungsmaterialien.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Lufttopf/Entlüftung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2833" RNoPart="51">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1030 jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lufttopf Inhalt ca. 2,0Ltr. mit Rohranschlüssen/Flanschanschlüssen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 150</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und betriebsfertig montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Lufttopf/Entlüftung, DN 150 Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3441" RNoPart="52">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1030 jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lufttopf Inhalt ca. 2,0Ltr. mit Rohranschlüssen/Flanschanschlüssen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und betriebsfertig montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Lufttopf/Entlüftung,  DN 125 Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3442" RNoPart="53">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1030 jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lufttopf Inhalt ca. 2,0Ltr. mit Rohranschlüssen/Flanschanschlüssen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und betriebsfertig montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Lufttopf/Entlüftung,  DN 100 Edelstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_3283" RNoPart="13">
         <LblTx><span>Feldgeräte</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_3284">
            <PerfNo>4685</PerfNo>
            <PerfLbl>Tauchhülsen</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchhülse aus Edelstahl V4A für Fühler.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulänge entsprechend eingesetzter Rohrdimension und Isolierstärke, sowie Längenauswahl zur optimalen Temperaturmessung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl-Tauchhülse </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">R ½ Zoll PN 16</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Längen:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50/100/150mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datenblatt der Tauchhülsen muss in der Montageplanung dem Gewerk EMSR zur Freigabe weitergeleitet werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren inklusive aller erforderlichen Verbindungs-, Form-, Montage- und Befestigungsmaterialien.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschließlich der Rohrmuffe mit entsprechenden Innengewinde.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Tauchhülsen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3286" RNoPart="01">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4685</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Rohrleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125-150</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchhülsenlänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">150mm</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Tauchhülsen für Rohrleitung DN 125-150</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3287" RNoPart="02">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4685</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Rohrleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65-100</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchhülsenlänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100mm</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Tauchhülsen für Rohrleitung DN 65-100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3288" RNoPart="03">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4685</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Rohrleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25-50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchhülsenlänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50mm</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Tauchhülsen für Rohrleitung DN 25-50</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3289">
            <PerfNo>4686</PerfNo>
            <PerfLbl>Einbau / Montage von beigestellten Fühler/Sensoren</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Fühler / Sensoren etc. sind, sofern nicht in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">den Leistungspositionen enthalten, im Gewerk MSR-Technik ausgeschrieben. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Feldgeräte werden vom Gewerk MSR - Technik beigestellt und müssen durch den Anlagenbauer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">montiert werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen ist die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Koordination zwischen MSR- Technik und Anlagenbauer erforderlich.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugehörige Dienstleistungen, die in die Einheitspreise der Leistungspositionen einzukalkulieren sind:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Abforderung der, vom Auftraggeber vorgegebenen Anlagen mit Adressierungsschlüssels vom Gewerk MSR - Technik</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Abklärung und Abforderung der schriftlich fixierten verbalen Beschreibung der erforderlichen MSR-Aufgaben, zur Einhaltung der vorgegebenen Konditionen, in Koordination mit dem Gewerk MSR -Technik.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erstellen bzw. Vervollständigung von Anlagenschemen mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">allen notwendigen Feldgeräten und Einbauteilen, in Koordination mit dem Gewerk MSR - Technik.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Planungsbeginn müssen die Anlagenlisten vom Gewerk</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">MSR - Technik auf Richtigkeit hinsichtlich Nummernschlüssel und doppelte Adressierung geprüft sein und von der Bauleitung freigegeben werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Platzierung der Feldgeräte muss in Koordination mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dem Gewerk MSR-Technik erfolgen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Inbetriebnahme der Anlagen muss nach Absprache,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zusammen mit dem Gewerk MSR - Technik, durchgeführt werden. Die Prüfung erfolgt 1:1 und wird durch das Gewerk MSR - Technik protokolliert.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einbau / Montage von beigestellten Fühler / Sensoren</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3292" RNoPart="04">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>429</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 4686</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bereitstellung des Tauchtemperaturfühlers durch das Gewerk EMSR zum Einbau in zu liefernden Tauchhülse für die Erfassung von Temperaturen in Prozesskühlwassersystemen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten Tauchhülse (als Kalkulationsbasis):</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diese Sind mit dem Gewerk EMSR vor Bestellung zu verifizieren</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulänge:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechend </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchhülsenlänge</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl (V4A)-Tauchhülse:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">R ½ Zoll  PN 16</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Lieferung und Montage.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einbau von Tauchtemperaturfühler</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3293" RNoPart="05">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>429</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 4686</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bereitstellung des Druckmessumformers durch das Gewerk EMSR zum Anbau in zu liefernde Messstutzen für die Erfassung von Druck in Heiz- und Kühlkreisen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Komplett mit Befestigungsmaterial, Absperrung und Adaptern, betriebsfertig montiert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einbau von Druckmessumformer für Wasseranwendungen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3294" RNoPart="06">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>429</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 4686</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bereitstellung des Differenzdruckmessumformers durch das Gewerk EMSR zum Anbau in zu liefernde Messstutzen für die Erfassung von Differenzdruck in Prozesskühlwassersystem..</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Komplett mit Befestigungsmaterial, Absperrung und Adaptern, betriebsfertig montiert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einbau von Differenzdruckmessumformer für Wasseranwendungen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3647" RNoPart="07">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur örtlichen analogen Ist-Wert-Anzeige als Eintauchfühler für druckbehaftete Medien PN16; Messeinsatz als Bimetallspirale in stabilem und korrosionsgeschütztem Stahl-Gehäuse, Zifferblatt, Übersteckring etc. aus Aluminium, eloxiert. Thermometer mit leicht einstellbarer Nachstellvorrichtung auf der Außenseite des Spiralgehäuses montiert. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Skalenbereich (Kälte):</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0 bis + 40</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anzeigegenauigkeit:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">K</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">± 1,5</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse-Durchmesser:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss horizontal mit Tauchschaft aus Niro und Montagestutzen an Rohrleitung. (Stutzenlänge unter der Berücksichtigung der späteren Isolierung)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchschaftlängen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis DN 40</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis DN 80</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ab DN 80</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">145</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Rahmen der Inbetriebnahme ist der Zeigerthermometer über eine Vergleichsmessung mit einem geeichten Quecksilberthermometer zu justieren. Über die ordnungsgemäße Durchführung ist eine Messplakette mit Datum und Personenkennung anzubringen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Zeigerthermometer</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2932" RNoPart="08">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur örtlichen analogen Ist-Wert-Anzeige, geeignet zum </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anbau an Rohrleitungen für Prozesskühlwassersystem in robuster und korrosionsgeschützter Bauweise. Gehäuse aus Edelstahl, Zifferblatt weiß, Anzeiger und Beschriftung schwarz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit radialem Anschluss, R 1/2" unten/hinten, Messsystem aus  Edelstahl, Manometer mit verstell</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">barem Markenzeiger. Der Skalenbereich ist unter Berücksichtigung des Betriebsdruckes auf die beste Anzeigegenauigkeit zu optimieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zubehör:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Manometer-Absperrventil mit Entlüftungs- und Messstutzen, mit Kappe oder Stopfen verschlossen sowie Druckstoß-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">minderer aus entsprechendem Material. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Rahmen der Inbetriebnahme ist der Manometer über eine Vergleichsmessung mit einem geeichten Messgerät zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">überprüfen; über die ordnungsgemäße Durchführung ist </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eine Messplakette mit Datum und Personenkennung anzubringen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Skalenbereich: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 - 10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messklasse:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1,0</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse-Durchmesser: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse-Material:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messsystem: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrfedermanometer</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4287" RNoPart="09">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angeschlossen wird an Messumformer Pos. 1.1.13.18 (LF-Sensor) </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sauerstoffmesstelle:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prozessanschluss: angepasst an Rohrleitungsfitting, Schaft Ø 12 mm, Einbaulänge = 120 mm / bzw. angepasst an Einbausituation </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sensorik: Sauerstoff- Sensor, hygienisches Design, Anzeige/Parametrierung am Messumformer. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten: </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messprinzip: amperometrisch/polarografisch, Drei-Elektroden-Design. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detektions-/Messbereich: 6 ppb bis Sättigung. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Genauigkeit: ± 1 % des Messwertes + 6 ppb. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ansprechzeit ≈ 90 s. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medienberührte Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/316L. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlusskabel: AK9-Koaxialkabel, Länge mind. 5 m </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauarmaturen und Schweißfittings: </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Falls für die bestimmungsgemäße Benutzung des Sensors am Einsatzort laut Hersteller eine Einbauarmatur / Einbaufitting und/oder ein Einschweiß/Einschraubstutzen erforderlich ist, sind passende Prozessadaptionen bereitzustellen und gemäß Herstellerdokumentation zu montieren. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartung / ElektrolytPack: </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Sicherstellung von Schutz, Messbereitschaft und Messgenauigkeit des Sensors sind geeignete Wartungs-, Lagerungs- und Elektrolytlösungen gemäß Herstellerspezifikation vorzusehen und in anwendungstypischen, gängigen Gebindegrößen bereitzustellen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabr. Mettler Toledo</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern, montieren, kalibrieren und betriebsfertig anschließen,  inkl. erforderliches Montagematerial.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrischer Anschluss durch das Gewerk MSR.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>O2 Sensor</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_2835" RNoPart="14">
         <LblTx><span>Kühlwasser Pressfitting Edelstahl</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_2100_2836">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungsmaterial:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungen bis einschl. DN 65 Edelstahlrohr im Pressfittingsystem auszuführen, Leitungen ab einschl. DN 80 als geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10220</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufbau von Kälteverteiler sind in Edelstahlrohr im Pressfittingsystem auszuführen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Rohrleitungssystem und die Einbauteile sind min. in Druckstufe PN 10 auszuführen!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Projektbeschreibung Kälteversorgung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <PerfDescr ID="I_2100_2837">
            <PerfNo>1031</PerfNo>
            <PerfLbl>ESt. Rohr Pressfittingsystem</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemrohre geeigneten Dichtungen (CIIR) aus hochlegiertes, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo Stahl Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 10088. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Gewindeteile an Pressfittingteilen aus Cr-Ni-Mo Stahl Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 10088 inkl. Form- und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsstücke.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 12 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 1,0 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">18 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 1,0 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 20 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">22 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 1,2 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 25 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">28 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 1,2 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 32 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">35 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 1,5 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 40 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">42 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 1,5 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 50 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">54 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 1,5 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 65 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">76,1 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 2,0 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 80 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">88,9 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 2,0 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">108 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 2,0 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Grundelement für die Pressfitting-Verbindung ist </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">das für eine plastische Formgebung ausgebildete Pressfitting. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pressfitting und Systemrohr werden mit einem geeigneten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Presswerkzeug unter Einhaltung der Einschubtiefe als </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pressfitting-Verbindung miteinander verpresst.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive erforderliche CIIR-Dichtungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor der Inbetriebnahme der Gesamtanlage muss das </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitungsnetz eine Druckprobe durchgeführt werden. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Lecktestraten der Drucksysteme  "nach Außen" sind per</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zertifikat mit Messdokument nachzuweisen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druck- und Dichtigkeitsprobe ist separat ausgeschrieben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Verbindungen sind nach einwöchigem </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ordentlichen Anlagenbetrieb nochmalig auf ordnungsgemäße Pressung zu kontrollieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrzubehör und Befestigungsmaterial etc. sind in den Einzel-Preis einzurechnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kälteschellen sind separat ausgeschrieben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Rohr Pressfittingsystem</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2844" RNoPart="01">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1031</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahlrohr Pressfittingsystem</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Rohr Pressfittingsystem DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2845" RNoPart="02">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1031</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahlrohr Pressfittingsystem</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Rohr Pressfittingsystem DN 20</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2846" RNoPart="03">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1031</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahlrohr Pressfittingsystem</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Rohr Pressfittingsystem DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_2847">
            <PerfNo>1032</PerfNo>
            <PerfLbl>ESt Pressfitting Bogen 15-90°</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen von 15-90° für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 1008.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Pressfitting Bogen 15-90°</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2854" RNoPart="04">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1032</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen 15-90°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Bogen Pressf. 15-90° DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2855" RNoPart="05">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1032</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen 15-90°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Bogen Pressf. 15-90° DN 20</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2856" RNoPart="06">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1032</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen 15-90°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Bogen Pressf. 15-90° DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_2857">
            <PerfNo>1033</PerfNo>
            <PerfLbl>ESt Pressfitting T-Stück</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">T-Stück für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 1008.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Pressfitting T-Stück</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2865" RNoPart="07">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1033</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">T-Stück</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt T-Stück Pressf. DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_2866">
            <PerfNo>1034</PerfNo>
            <PerfLbl>ESt. Pressfitting Reduzierung</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 1008.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Pressfitting Reduzierung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2873" RNoPart="08">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1034</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  DN 15</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  reduziert</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Reduzierung Pressfitting DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_2874">
            <PerfNo>1035</PerfNo>
            <PerfLbl>ESt. Pressfitting Muffe</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 1008.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Pressfitting Muffe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2882" RNoPart="09">
            <Qty>0.001</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1035</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Muffe Pressfitting DN 20</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2883" RNoPart="10">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1035</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Muffe Pressfitting DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_2884">
            <PerfNo>1036</PerfNo>
            <PerfLbl>ESt. Übergangsstück mit IG/AG/Flansch</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pressfitting Übergangsstück bzw. Übergangsflansch für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 1008 mit Innen- oder Außengewinde bzw. Flansch.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführungen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Übergang mit Pressmuffe / Überwurfmutter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Übergang mit Pressmufft / Außengewinde</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Übergang mit Pressmuffe / Innengewinde</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Übergang mit Pressmuffe / Flansch (PN10)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schraubenmaterial und Dichtungen sind entsprechend zu berücksichtigen und in den EP einzukalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Übergangsstück mit IG/AG/Flansch</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2891" RNoPart="11">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1036</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übergangsstück</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Übergangsstück Pressfitting DN 20</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4313" RNoPart="12">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1036</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übergangsstück</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Übergangsstück Pressfitting DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_2921" RNoPart="15">
         <LblTx><span>Feldgeräte</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_2922">
            <PerfNo>1060</PerfNo>
            <PerfLbl>Tauchhülsen</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchhülse für beigestellte Fühler.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulänge entsprechend eingesetzter Rohrdimension und Isolierstärke, sowie Längenauswahl zur optimalen Temperaturmessung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl-Tauchhülse R ½ Zoll  PN 16</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren inklusive aller erforderlichen Verbindungs-, Form-, Montage- und Befestigungsmaterialien.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschließlich der Rohrmuffe mit entsprechenden Innengewinde.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Tauchhülsen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2924" RNoPart="01">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1060</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Rohrleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125-150</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchhülsenlänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">150mm</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Tauchhülsen für Rohrleitung DN 125-200</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2925" RNoPart="02">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1060</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Rohrleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65-100</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchhülsenlänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100mm</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Tauchhülsen für Rohrleitung DN 65-100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2926" RNoPart="03">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1060</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Rohrleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25-50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchhülsenlänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50mm</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Tauchhülsen für Rohrleitung DN 32-50</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_2927">
            <PerfNo>1061</PerfNo>
            <PerfLbl>Einbau / Montage von beigestellten Fühlern/Sensoren</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Fühler/Sensoren etc. sind, sofern nicht in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">den Leistungspositionen enthalten, im Gewerk MSR-Technik ausgeschrieben. Die Feldgeräte werden vom Gewerk MSR - Technik beigestellt und müssen durch den Anlagenbauer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">montiert werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen ist die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Koordination zwischen MSR- Technik und Anlagenbauer erforderlich.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugehörige Dienstleistungen, die in die Einheitspreise</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Leistungspositionen einzukalkulieren sind:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abforderung des, vom Auftraggeber vorgegebenen Anlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Adressierungsschlüssels, vom Gewerk MSR - Technik.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abklärung und Abforderung der schriftlich fixierten verbalen Beschreibung der erforderlichen MSR-Aufgaben, zur Einhaltung der vorgegebenen Konditionen, in Koordination mit dem Gewerk MSR -Technik.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erstellen bzw. Vervollständigung von Anlagenschemen mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">allen notwendigen Feldgeräten und Einbauteilen, in Koordination mit dem Gewerk MSR - Technik.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Planungsbeginn müssen die Anlagenlisten von Gewerk</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">MSR - Technik auf Richtigkeit hinsichtlich Nummernschlüssel und doppelte Adressierung geprüft sein und von der Bauleitung frei gegeben werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Platzierung der Feldgeräte muss in Koordination mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dem Gewerk MSR-Technik erfolgen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Inbetriebnahme der Anlagen muss nach Absprache,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zusammen mit dem Gewerk MSR - Technik, durchgeführt werden. Die Prüfung erfolgt 1:1 und wird durch das Gewerk MSR - Technik protokolliert.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Setzen von Messstutzen</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einbau / Montage von beigestellten Fühlern/Sensoren</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2929" RNoPart="04">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>429</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1061</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bereitstellung des Tauchtemperaturfühlers durch das Gewerk MSR zum Einbau in zu liefernden Tauchhülse für die Erfassung von Vorlauftemperaturen in Heiz- und Kühlkreisen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten Tauchhülse (als Kalkulationsbasis):</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diese Sind mit dem Gewerk MSR vor Bestellung zu verifizieren</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulänge:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechend </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchhülsenlänge</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messing-Tauchhülse:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">R ½ Zoll  PN 16</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Lieferung und Montage.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einbau von Tauchtemperaturfühler</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2930" RNoPart="05">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>429</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1061</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bereitstellung des Druckmessumformers durch das Gewerk MSR zum Anbau in zu liefernde Messstutzen für die Erfassung von Druck in Heiz- und Kühlkreisen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Komplett mit Befestigungsmaterial, Absperrung und Adaptern, betriebsfertig montiert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einbau von Druckmessumformer für Wasseranwendungen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2931" RNoPart="06">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>429</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 1061</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bereitstellung des Differenzdruckmessumformers durch das Gewerk MSR zum Anbau in zu liefernde Messstutzen für die Erfassung von Differenzdruck in Heiz- und Kühlkreisen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Komplett mit Befestigungsmaterial, Absperrung und Adaptern, betriebsfertig montiert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einbau von Differenzdruckmessumformer für Wasseranwendungen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3088" RNoPart="07">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur örtlichen analogen Ist-Wert-Anzeige, geeignet zum </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anbau an Rohrleitungen für Kühl-, Kalt- und Warmwasser-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anlagen in robuster und korrosionsgeschützter Bauweise. Gehäuse aus Edelstahl, Zifferblatt weiß, Anzeiger und Beschriftung schwarz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit radialem Anschluss, R 1/2" unten/hinten, Messsystem aus einer Kupferlegierung oder Edelstahl, Manometer mit verstell</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">barem Markenzeiger. Der Skalenbereich ist unter Berücksichtigung des Betriebsdruckes auf die beste Anzeigegenauigkeit zu optimieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zubehör:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Manometer-Absperrventil mit Entlüftungs- und Messstutzen, mit Kappe oder Stopfen verschlossen sowie Druckstoß-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">minderer aus entsprechendem Material. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Rahmen der Inbetriebnahme ist der Manometer über eine Vergleichsmessung mit einem geeichten Messgerät zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">überprüfen; über die ordnungsgemäße Durchführung ist </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eine Messplakette mit Datum und Personenkennung anzubringen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Skalenbereich: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 - 10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messklasse:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1,0</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse-Durchmesser: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse-Material:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messsystem: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Cu-Legierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrfedermanometer</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_2100_599" RNoPart="20">
       <LblTx><span>VE-Wasser</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Remark ID="I_2100_600">
         <Description>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text><p style="tab-stops:43pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Systembeschreibung VE-Wasser Versorgung </span></p><p/><p style="tab-stops:43pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Prozesskühlwassersystem soll mit VE-Wasser &lt; 10 µS/cm betrieben werden. Die Befüllung bzw. Nachspeisung erfolgt über die bestehende Versorgungsleitung PVC d25 in der Technikzentral Raum 005.</span></p><p style="tab-stops:43pt;"/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach dem Anschlusspunkt in der Technikzentrale soll eine Absperrarmatur installiert werden. Hier ist der Materialübergang auf PP-H.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschließend ist eine Spülventil und ein pneum. Ventil und ein freier Auslauf in einen offenen Behälter aus Edelstahl V4A vorgesehen. </span></p><p/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hierdurch ist eine Systemtrennung zw. dem vorhandenen VE-Wassersystem und dem neuen PKW-System gewährleistet. Das Behältervolumen beträgt 1,0 m³. Der Füllstand des Behälters wird über einen Radarsensor erfasst. Ein zusätzlicher kap. Sensor dient als Überfüllsicherung.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dem Behälter nachgeschaltet ist eine Pumpe, die einen Volumenstrom von 0,2m³/h und einen Druck von ca. 7bar erzeugt und das VE-Wasser zur Nachbehandlung (O2-Entgasung) führt.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Membranentgasung dient zur Reduktion des Sauerstoffgehalts, um die metallischen Verbraucher und Rohrleitungen besser vor Korrosion zu schützen. Diese wird mit Druckluft betrieben und von einer Vakuumpumpe unterstützt. </span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die VE-Wasser Rohrleitungen werden an den Prozesskühlwasserrücklauf (Edelstahl) angeschlossen. Der Materialübergang erfolgt an den Membranventilen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Rohrleitungsnetz für die VE-Wassernachspeisung bzw. die O2-Entgasung wird in PP-H ausgeführt.</span></p></Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt><span>Projektbeschreibung VE-Wasser</span></TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="I_2100_601" RNoPart="10">
         <LblTx><span>VE-Wasser Rohrleitungsnetz PP-H</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_602">
            <PerfNo>3010</PerfNo>
            <PerfLbl>Rohrleitungssystem für VE-Wasser PP-H</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungssystem PP-H bestehend aus Rohren und Formteilen, hergestellt aus Polypropylen PP-H </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material:     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Polypropylen (PP-H) DIN  8078</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">S5/ SDR 11 (PN10) </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abmessungen:       </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 8077</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">MRS-Klasse 10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Farbe:        </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">RAL 70 32 Kieselgrau</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebstemperatur:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 0°C bis +90°C</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innenoberfläche: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ra &lt; 1,0 µm (bis AD 110 mm);</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abmessungen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nenngröße   d Außen (mm)   Wandstärke (mm)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 10    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1,8</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1,9</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 20    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2,3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 25    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">32   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2,9</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 32    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3,7</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- gereinigt mit DI-H2O (min. 14 MOhm) und doppelt verpackt in LDPE Folie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- frei von Silikonen, Fetten, Ölen und Wachsen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- DIBt Zulassung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Nachweis der Eigenschaften durch Werkszeugnis nach DIN EN 10204 3.1 </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Verbindungsmöglichkeit ist das IR Schweißen vorgesehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Richtlinien der DIN 16960 sind zu beachten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Schweißnähte werden mit Hilfe einer Spezialschweiß- maschine mit beidseitiger doppelter Halterung der Rohre ausgeführt. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die zum Schweißen verwendeten Vorrichtungen müssen den Anforderungen von DVS 2208 Teil 1 entsprechen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Verwendung von Elektro-Schweißmuffen an Verbindungsstellen sind diese im Einzelfall mit der Bauleitung abzustimmen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Muffen sind in den Einheitspreis der laufenden Meter Rohrleitung einzukalkulieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verlegung und Montage von Rohrleitungsteilen darf nur von Personal durchgeführt werden, das den Nachweis einer Produkteinweisung erbracht hat. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Montagebeginn und bei einem Personal- und Maschinenwechsel ist eine dokumentierte Schweißprobe für jede verwendete Rohrdimension zu erstellen und für den Auftraggeber oder dessen Beauftragten bereitzuhalten. Erst nach förmlicher Freigabe dieser Schweißproben darf mit der Montage begonnen werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In der laufenden Montage ist eine Überprüfung auf Veranlassung der Bauleitung durchzuführen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Gesamtsystem bis DN 40 ist mit zugelassenen Tragschalen und mit leichtem Gefälle (0,5 %) zu verlegen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Rohrleitungssystem ist generell durch geeignete Maßnahmen (Kunststoff oder Metallkappen) geschlossen zu halten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigungsmaterial generell in verzinkter Form.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die max. Halterungsabstände gemäß DIN EN 737-3 sind einzuhalten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dichtigkeit der Rohrleitungssysteme ist per Zertifikat mit Messdokument nachzuweisen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es besteht Koordinationspflicht mit allen Montage-Gewerken (Elektro, Lüftung, etc.)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsmittel und Rohrzubehör (Rohrschellen, Tragschalen, Befestigungs- und Kleinmaterial etc.) sind in den Rohr-Einzelpreis einzurechnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitungssystem für VE-Wasser PP-H</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_604" RNoPart="01">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 3010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension DN20/d25</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren3010</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitung PP-H DN20 / d25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_605" RNoPart="02">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 3010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">45-90° Bogen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension DN20/d25</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>45-90° Bogen PP-H gereinigt DN20 / d25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_606" RNoPart="03">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 3010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">T- Stück</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Durchgang DN20/d25</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgang egal</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>T-Stücke PP-H gereinigt DN20/d25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3360" RNoPart="04">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 3010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Eingang DN20/d25</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausgang egal</span></p><p/><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Reduzierung PP gereinigt DN20 / d25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3359" RNoPart="05">
            <Qty>3.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 3010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Endkappe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension DN20/d25</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Endkappe PP-H gereinigt DN20/d25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_607" RNoPart="06">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 3010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einlegeteil:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Klebemuffe metrisch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschraubteil: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Klebemuffe metrisch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtfläche mit O-Ring Nut</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">O-Ring EPDM</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Durchgang DN20/d25</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verschraubung PP-H DN20/d25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3361" RNoPart="07">
            <Qty>16.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 3010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übergangs-Nippel DN20/d25 x 3/4"</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN10 metrisch R</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Material: PP-H</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Mit Schweiss-Stutzen metrisch und konischem Außengewinde</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Anschluss nur für Kunststoffgewinde</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Übergangsnippel PP-H DN20/d25 x 3/4"</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_608" RNoPart="08">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 3010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einlegeteil Edelstahl für Anschluss an VE-Behälter aus Edelstahl</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Material: Edelstahl 1.4404 (316L)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Gewindestutzen mit konischem Rohr-Außengewinde R</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einlegeteil Edelstahl auf VE-Behälter</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_609" RNoPart="09">
            <Qty>3.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 3010Übergangsverschraubung von PP DN20/25mm auf 1/2" Überwurfmutter mit Innengewinde</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-H Übergang DN20/25mm x 1/2"IG</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_610" RNoPart="10">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss an best. VE-Wasserleitung PVC d25, bestehend</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Teilentleerung der Bestandsleitung PVC d25</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Trennen der bestehenden Leitung PVC</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einkleben eine T-Stücks PVC d25</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einlegeteil PVC d25 (für Kugelhahn DN 20 aus PP-H)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive aller Befestigungs- und Übergangmaterialien.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anschluss an best. VE-Wasserleitung PVC d25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_4050" RNoPart="11">
         <LblTx><span>Behälter VE-Wasser</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_4051" RNoPart="01">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fertigen, Liefern, Einbringen und Montieren eines stehenden Pufferspeichers für VE-Wasser aus 1.4404 (316L), kalt betrieben, mit Stickstoff-Überlagerung. Konstruktion und Ausführung, innen glatt, totraumarm, Schweißnähte blecheben verschliffen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die maximale Außenbreite des kompletten Aufbaus (Behälter, Anbauteile, Kennzeichnung) beträgt ≤ 850 mm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Behältergeometrie und Anschlüsse sind so anzuordnen, dass Einbringung und Montage durch die vorgegebene Öffnung sichergestellt sind.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Optimale Nutzung der verfügbaren Geometrie und Raumhöhen.</span></p><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsbedingungen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Temperaturbereich Betrieb: 10 °C - 30 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsweise: geschlossen mit Stickstoff-Überlagerung (Druckhaltung ca. 0,1 bar)</span><br/></p><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geometrien und Volumen:</span></p><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nutzvolumen: 1,0 m³</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Manteldurchmesser innen: ca. 800 mm (zur Einhaltung Außenbreite ≤ 850 mm)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zylindrische Höhe: ca. 1800 - 1900 mm. </span></p><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kennzeichnung mittels Resopal-Schilder mit Funktion und Leistungsdaten.</span></p><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"/><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlüsse und Armaturen:</span></p><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlüsse oben:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mannloch DN 600</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussstutzen oben für Übervollmessung DN 15 (G 1/2") </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussstutzen oben für Füllstandsmessung DN 40 (G 1 1/2") für Radarsensor.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussstutzen oben für Prozesskühlwasser Zufuhr DN20 (G 3/4") mit Tauchrohr (als Beruhigungsrohr)  </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussstutzen oben für Stickstoff-Überspülung Zufuhr DN 15 (G 1/2") </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussstutzen oben als Reservestutzen DN 20 (G 3/4") mit Blindstopfen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussstutzen oben für VE-Wasser Nachspeisung DN 20 (G 3/4") mit Tauchrohr (als Beruhigungsrohr), </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussstutzen oben für Überdrucksicherung Gasraum DN 15 (G 1/2").</span></p><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlüsse seitlich oben:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 50: Überlauföffnung, mit freiem Auslauf, Leitungsführung so, dass kein Rückfluss zum Behälter erfolgen kann.</span></p><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlüsse seitlich unten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entleerung: DN 25 mit Absperrventil DN 25; an tiefster Stelle, vollständige Entleerung realisieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pumpenanschluss: DN 25 für die Entnahme zur Pumpstation (Pumpe: Saugseitig RP1“)</span></p><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"/><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoffe, Dichtungen, Oberflächen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Behälterwerkstoff: 1.4404 (316L)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtungen medienberührt: PTFE</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schweißnähte: blecheben verschliffen Nahtnachbehandlung inkl. Beizen/Passivieren.</span></p><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fertigung:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reinigung der Bauteile vor Zusammenbau, Schutzstopfen/Schutzkappen für alle Stutzen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach Fertigung innen reinigen, spülen und trocken verpacken.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle medienberührten Oberflächen frei von Öl/Fett und Beizrückständen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Forderungen gemäß der allgemeinen Material-, Fertigung- und Ausführungsspezifikation sowie die allgemeinen und ergänzenden Richtlinien sind zu beachten und einzuhalten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Fertigung, die Reinigung, der ordnungsgemäße Transport, die Einbringung und die Montage muss den Anforderungen der geforderten VE-Wasserqualität entsprechen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Einbringungsweg ist vor Fertigung/Montage der Behälter zu überprüfen. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Füllstandsmessungen werden durch das Gewerk MSR geliefert und beigestellt und sind durch den Bieter lediglich einzubauen.</span></p><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabr. Herco oder gleichwertig</span><br/></p><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>VE-Wasserbehälter 1 m³</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4054" RNoPart="02">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern, Fertigen, Einbringen und Montieren einer vollautomatischen, frequenzgeregelten Druckerhöhungsanlage, Medienberührende Teile (Laufrad und Pumpengehäuse) aus 1.4401, normalsaugend, Medienberührte Werkstoffe VE-Wassergeeignet.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fördermedium und Betriebsbedingungen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fördermedium: VE-Wasser &lt; 10 µS/cm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medientemperatur: 10°C - 30 °C </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsweise: frequenzgeregelt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Solldruck an der Druckseite: Richtwert 4,0 bar einstellbar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">"komplette“ Station auf einem Gestell zur Aufstellung der Pumpen und Frequenzumrichter inklusive der erforderlichen , mit Ventile, kleiner Schaltbox, Verkabelung, etc..</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Förderstrombereich Pumpe: 0,2 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 2,2 m³/h</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Förderhöhe: 40 m </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 65 m</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Solldruck: 4,0 bar </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorleistung je Pumpe: 1,1 kW </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sauganschluss Aggregat: Rp 1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckanschluss Aggregat: Rp 1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Versorgung: 3 × 380 V, 50 Hz) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Vorsicherung: 6A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart: IP 44</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frequenzumrichter: integriert (auf Pumpe aufgebaut)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstellen zum Reinstwasser-Behälter:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Saugseitiger Anschluss am Behälter („seitlich unten“), gemäß Behälter-LV:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussstutzen „seitlich unten“ als Pumpenansaugung DN 25. </span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoffe, Dichtungen, Bauart:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medienberührte Teile: Edelstahl, VE-Wassertauglich; gefordert 1.4404 oder gleichwertig.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabr. Herco oder gleichwertig</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren einschließlich Dokumentation und Prüfungen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inbetriebnahmeunterstützung, Probelauf, Einweisung Betrieb.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Druckerhöhung 0,2 - 2,2 m³/h; 55 m</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4055" RNoPart="03">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Membranentgasung zur Entfernung von O2</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestehend aus Hohlfasermodulen aus Polypropylen in Kombination mit einer Vakuumpumpe und Druckluftbetrieb. Die Einzelfasern sind in einem zylindrischen Gehäuse gehalten. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussstutzen für Ein- und Ausgang sind als Gewindeanschlüsse DN20 auszuführen. Der Einheitspreis für die Entgasungseinheit beinhaltet die gesamte Verrohrung inklusive Formteile und Halterungen und das notwendige Gestell in Edelstahl.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchflussleistung VE-Wasser 150 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 900 l/h.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsdruck 6 bar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebstemperatur: 0 - 35 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">CO2 Konzentration Ausgang: &lt;30 mg/l</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">O2 Konzentration Ausgang: &lt; 30 mg/l </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Membran  Polypropylen/ Epoxy</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Gehäuse  316L</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spezifikation Druckluftklasse 1-4-2 nach ISO 8573-1 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckluft 1 - 6 bar / 5 - 35 °C</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druck nach Filterregler max. 0,7 bar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsdruck 0 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 6,0 bar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckschwankung ± 0,5 bar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Membranfläche 8,1 m²</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckverlust, ca. 0,3 bar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">El. Anschlussleistung &lt; 10 W</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spannung 24 V DC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss Zulauf: DN 20</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsgewicht ca. 6 kg</span></p><p/><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat. </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herco </span></p><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder gleichwertig</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Membranentgasung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4292" RNoPart="04">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagensteuerung für vorgenannte Komponenten. Die Anlagensteuerung muss für die nachträglicher Erweiterung der Anlage um eine Vollentsalzung (mittels Mischbett-Vollentsalzungspatrone) möglich sein.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) Siemens S7-1200. Die SPS zeichnet sich durch eine intuitive Menüführung aus und erlaubt die optimale Kontrolle und Auswertung des Anlagenbetriebs.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lieferumfang:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">7" Touchpanel (TP700C) und alle erforderlichen elektr. Komponenten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">CPU, HMI und alle erforderlichen digitalen/analogen Ein- und Ausgangskarten (=Baugruppen)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anpassung Elektroplan und Dokumentation auf standardisierte Option SPS</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Visualisierung der Anlage, des akt. Betriebszustandes und der Betriebsdaten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sprache der Klartextanzeige: Deutsch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherung aller relevanten Betriebsparameter mit Ablage der Daten als csv-Datei auf SD-Karte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grafische Darstellung der Anlage, der Messwerte und Betriebszustände</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Darstellung der Warn- und Störmeldungen in der Alarmliste</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verschiedene Sicherheitsfunktionen mit Passwort zur Zugriffsverwaltung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Potentialfreie Kontakte für Betriebs- und Störmeldungen (z.B. Sensorfehler).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Smart-Server-Funktion für Zugriff aus gleichem IP-Adressbereich, Fernzugriff optional einrichtbar.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inkl. Inbetriebnahme, Einweisung und Dokumentationsunterlagen</span></p><p/><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Herco </span></p><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder gleichwertig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anlagensteuerung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3296" RNoPart="05">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überlauf-Behälter  (Wasserschloss)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als Zusatzbehälter mit Flüssigkeitsvorlage (mit H2O/H2O2 gefüllt), ausgeführt mit Revisionsöffnung, Sicht-Kontrolle der Vorlage durch Flüssigkeitsstand-Anzeige und Entleerungsmöglichkeit an der tiefsten Stelle. Der Behälter ist bzgl. Konstruktion und Materialstärke auf eine ausreichende Festigkeit und Formstabilität auszulegen. Die Verbindungsleitungen zum VE-Wasserbehälter gehören mit zum Lieferumfang.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erforderliche Sperrhöhe: 1,2 m</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Anschlüsse sind mit Flanschstutzen, Gegenflansch und Dichtungen auszurüsten. Sämtliches verwendetes Material muss VE-Wasserbeständig sein.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erstbefüllung mit Sperrflüssigkeit gehört zum Lieferumfang.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Behältermaterial: PP</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Überlaufbehälter VE-Wasserbehälter</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_618" RNoPart="12">
         <LblTx><span>VE-Wasser Einbauteile PP-H Rohrleitungsnetz</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_619">
            <PerfNo>3030</PerfNo>
            <PerfLbl>Kugelhahn PP-H</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-H 2-Wege Kugelhahn mit Klebemuffe SDR 11</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Radial ein- und ausbaubar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- mit integrierten Gewindebuchsen zur Befestigung der Armatur</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Doppelte Zapfendichtung,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Sollbruchstelle über den Dichtungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kugeldichtung aus PTFE</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Prinzip der schwimmenden Kugel ist durch </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Hinterleg-O-Ringe gewährleistet und bietet hohe Sicherheit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- voller Kreisquerschnitt</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> mit Klebemuffe SDR 11 liefern und montieren</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kugelhahn PP-H</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_621" RNoPart="01">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 3030 und gemäß Ausführungsbeschreibung 3010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension DN20/d25</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kugelhahn PP-H DN20/d25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3365" RNoPart="02">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 3030 und gemäß Ausführungsbeschreibung 3010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-H Membranventil Typ 514</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verschraubungen mit Stumpf-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Elektroschweissstutzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PE100 SDR11 metrisch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- PP-H</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Höherer Durchfluss durch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  optimierte Gehäusegeometrie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Membranventiloberteil über</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Kunststoffgehäusemutter am</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Unterteil befestigt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Die zentrale Gehäusemutter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  ersetzt vier Schrauben</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gehäuse aus PP-GF30</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verriegelbares/abschließbares</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Handrad</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- mit optischer Stellungsanzeige</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dichtungswerkstoff am</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Sicherungselement erkennbar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Radial ein- und ausbaubar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ISO/DIN PN10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Option:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Multifunktionsmodul mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  selbstjustierenden Endschaltern</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimensionsbereich : DN15 - DN50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach DIN EN ISO 16138</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIBt Zulassung beantragt</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">d= 25</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN= 20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN= 10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kv-Wert= 271</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Membranventil PP-H manuell DN20/d25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3366" RNoPart="03">
            <Qty>3.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 3030 und gemäß Ausführungsbeschreibung 3010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-H Membranventil</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ Diastar Ten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">pneum. Stellantrieb (FC)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Verschraubungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stumpfschweissstutzen SDR11</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">metrisch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- PP-H</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Höherer Durchfluss durch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  optimierte Gehäusegeometrie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Membranventiloberteil über</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Kunststoffgehäusemutter am</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Unterteil befestigt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Die zentrale Gehäusemutter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  ersetzt vier Schrauben</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gehäuse aus PP-GF30</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Membrane aus EPDM, PTFE/EDPM</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Steuerdruck max. 6 bar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Wirkungsweise : Federkraft</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  schließend (FC)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- In 90°Schritten drehbarer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Luftanschluss</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- mit optischer Stellungsanzeige</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dichtungswerkstoff am</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Sicherungselement erkennbar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anschlussgewinde : 1/8, 1/4 Zoll</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Radial ein- und ausbaubar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ISO/DIN PN10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimensionsbereich : DN15 - DN50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach DIN EN ISO 16138</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIBt Zulassung beantragt</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">d= 25</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN= 20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN= 10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kv-Wert= 271</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Membranventil PP-H pneum.  DN20/d25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3335">
            <PerfNo>6114</PerfNo>
            <PerfLbl>Kegelrückschlagventil PP-H</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kegelrückschlagventil PP-H</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Verschraubungen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stumpfschweißstutzen SDR 11 metrisch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- PP-H</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Radial ein- und ausbaubar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- gereinigt mit DI-H2O (min. 14 MOhm) und doppelt verpackt in LDPE Folie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- frei von Silikonen, Fetten, Ölen und Wachsen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einbaulage waagrecht oder senkrecht </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1m </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Feder Halar ECTFE beschichtet</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ISO/DIN PN10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtwerkstoff: FPM</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kegelrückschlagventil PP-H</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3339" RNoPart="04">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 6114 und und gemäß Ausführungsbeschreibung 3010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension DN20/d25</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kegelrückschlagventil PP gereinigt DN20 / d25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_625" RNoPart="13">
         <LblTx><span>Prüfung/Zertifizierung</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_3270" RNoPart="01">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beinhaltet nachfolgende Leistungen für einen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ordnungsgemäße Druck- und Dichtigkeitsprobe. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Behälter, Tanks, Rohrleitungen und Verbindungsteile</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüfdruck entspricht 1,5fachem des Betriebsüberdruckes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüfdauer min. 12h</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protokollierungsunterlagen sind vorzulegen </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüfung ggf. in Teilabschnitten die im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen sind.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Druck- und Dichtigkeitsprobe VE-Wasser</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_2100_4067" RNoPart="30">
       <LblTx><span>Druckluft</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Remark ID="I_2100_4068">
         <Description>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Versorgung der O2-Mebranengasungsstation und der pneum. Membranventile wird Druckluft in der neuen Technikzentrale Raum 007 EG benötigt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausführung erfolgt in Mapress Cu.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Anschluss an das Bestandssystem (Cu DN 20) erfolgt in der Technikzentrale Raum 007.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das bestehenden Rohrleitungssystem ist im Pressfittingsystem Cu aufgebaut und soll nach Wunsch des Kunden auch so weitergeführt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das bestehende Druckluftnetz stellt am Anschlusspunkt folgende Qualität zur Verfügung:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Partikel:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klasse 1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wasser:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klasse 4</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Öl:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klasse 2</span></p></Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt><span>Projektbeschreibung Druckluft</span></TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="I_2100_4069" RNoPart="10">
         <LblTx><span>Rohrleitungsmaterial für Druckluft, Kupfer Pressfitting</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_4070">
            <PerfNo>5402</PerfNo>
            <PerfLbl>5402 Spezifikation Rohrleitung Kupfer Pressfittingsystem</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pressfittingsystem Kupfer für Druckluft, Dichtring CIIR-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">schwarz, Druckluftklasse 0 bis 3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kupfer Pressfitting System d = 12 bis 108 mm,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus DHP-Kupfer Werkst.- Nr.: 2.109 nach DIN EN 1412,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus Rotguss (Rg5) Werkst.- Nr.: 2.1096 nach DIN EN</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1982</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemprüfzeichen DVGW: DW-8501AU2013 (Trinkwasser),</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W 534: Ausgabe Mai 2004,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">herstellen mit</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemkomponenten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN-/ DVGW-Kupferrohre (d = 12 bis 108 mm)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kupfer-Installationsrohre nach DIN EN 1057 und DVGW</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">GW 392 (inkl. dünnwandig) geschützt gegen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lochkorrosion, eingetragenes Warenzeichen, Rohre auf Dichtheit geprüft.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kupfer Pressfittings d = 12 bis 108 mm mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pressindikator, Verschlussstopfen und werkseitig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eingelegten Konturdichtringen aus Butylkautschuk</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(CIIR) schwarz d 12 bis 54 mm mit dem Nachweis der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zwangsundichtigkeit in unverpresstem Zustand und Flach-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ovaldichtringen aus EPDM schwarz d 76.1 bis 108 mm mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pressindikator. Die Dichtringe erfüllen alle</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hygieneanforderungen wie z.B. KTW-Empfehlung BGA und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DVGW W 270.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsbedingungen für Druckluft-Installationen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- max. Betriebsdruck: 12 bar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Nicht nach TÜV-Bauteilprüfung geprüft)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Druckluftklasse 0 bis 3 mit einem Restölgehalt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß ISO 8573-1</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geberit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mapress Kupfer für Druckluft</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlegen der Leitung für Druckluft unter Beachtung der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherheitsbestimmungen der Berufsgenossenschaft</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich Ablängen, Ausrichten, Biegen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigen und Dichtheitsprüfung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitung liefern und komplett montieren in den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abmessungen:</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">d mm </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">di mm </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">s mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">12 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">12 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">18 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">22 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">19 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">28 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1,5</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">32 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">35 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">32 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1,5 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">42 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">39 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1,5 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">54 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">51 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor der Inbetriebnahme der Gesamtanlage muss das Leitungsnetz eine Druckprobe durchgeführt werden. Die Lecktestraten der Drucksysteme "nach Außen" sind per Zertifikat mit Messdokument wie folgt nachzuweisen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überdruck im System:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1,5fache des Betriebsdrucks</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüfmedium:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckluft</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckabfall nach 24 h:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht messbar</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>5402 Spezifikation Rohrleitung Kupfer Pressfittingsystem</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_4072" RNoPart="01">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 5402 jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kupfer-Installationsrohre nach DIN EN 1057</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15   d 18 x 1 mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kupfer-Installationsrohre, DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4074" RNoPart="02">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 5402 jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kupfer Muffe (Cu)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15   d 18 mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kupfer Muffe (Cu) DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4076" RNoPart="03">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 5402 jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kupfer Reduzierung (Cu)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15   d 18 mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kupfer Reduzierung (Cu) DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4077" RNoPart="04">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 5402 jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kupfer Bogen 45 Grad und 90 Grad (Cu)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15   d 18 mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kupfer Bogen 45 Grad und 90 Grad (Cu) DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4079" RNoPart="05">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 5402 jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kupfer T-Stück (Cu),</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgang gleich oder reduziert,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15   d 18 mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kupfer T-Stück (Cu) DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4081" RNoPart="06">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 5402 jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rotguss Übergangsverschraubung (Rg)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">flachdichtend, mit Innen- oder Außengewinde,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15   d 18 mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Übergangsstück (Rg) mit IG  DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4084" RNoPart="07">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trennen der bestehenden Cu- Druckluftleitung DN 20  in der Technikzentrale Raum 005</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Trennen der best. Druckluftleitung Cu DN 20</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_4085" RNoPart="11">
         <LblTx><span>Einbauteile Druckluft, Kupfer</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_4086" RNoPart="01">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Ausführungsbeschreibung 5402 jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Betätigungshebel,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für AP-Montage, für Heizungsinstallation,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15   d 18 mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms) DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_4089" RNoPart="12">
         <LblTx><span>Ansteuerung pneum. Prozessventile</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_4090" RNoPart="01">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Manuell betätigtes Einschaltventil zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauort:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ELT/Pneumatik-Box</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medium:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckluft</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchflussrichtung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">rechts nach links </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baugröße:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inkl.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Anschlussplatten Eingang (Anbau rechts)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigung/Montageset z.B. Befestigungswinkel</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder Hutschienenmontage (abhängig von </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ELT/Pneumatikbox)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">nachfolgendes Druckreduzierventil auf der </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">linken Seite mittels passender Adapterplatte </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">angebaut.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Festo</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">MS4-EM</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder vergleichbar</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einschaltventil</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4091" RNoPart="02">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Einstellung des gewünschten Betriebdrucks.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauort:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ELT/Pneumatik-Box</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medium:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckluft</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchflussrichtung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">rechts nach links (abhängig von </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montageplanung!)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckregelbereich:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0,5...12 bar</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inkl.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Drucksensor mit Schaltanzeigen, PNP, NO</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Anschlussplatten zum Anbau eines manuellen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschaltventils (Anbau rechts)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigung/Montageset z.B. Befestigungswinkel</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder Hutschienenmontage (abhängig von </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ELT/Pneumatikbox)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Festo</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">MS4</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder vergleichbar</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Druckreduzierventil 0,5...12bar inkl. Druckschalter</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4092" RNoPart="03">
            <Qty>3.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Magnetventile (Pilotventil) zur Ansteuerung der pneum. Absperrventile (1x N2 und 1x Ar).</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauort:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ELT/Pneumatik-Box</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilfunktion:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3/2 Ruhestellung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geschlossen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betätigungsart:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">elektrisch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">pneum. Anschluss:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">z.B. G1/4"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsdruck:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2,5...8 bar</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baugröße:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">G 1/8" (700 l/min)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennbetriebsspannung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">24 VDC</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inkl. </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schalldämpfer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handhilfsnotbetätigung (rastend)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kennzeichnungsschild zur Beschriftung des </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilplatzes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Haltebügel und Zubehör zur Doppelmontage in der </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pneumatikbox, ggf. mit Hutschienenspangen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">benötigten Schlauchadaptern (QC-Verschraubungen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">o.ä.)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hersteller:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Festo</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VUVS</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder vergleichbar</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Magnetventil 3/2 NC</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4093" RNoPart="04">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerluftschlauch 6x1 aus PEN in knickfester Ausführung zur pneumatischen Versorgung der pneumatisch angesteuerten Ventile (Stickstoff)  von der Position des Vorsteuerventils bzw. der Ventilinsel bis zum pneumatischen Prozessventil incl. aller erforderlichen Verbinder, Schottungen, Halterungen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckfest:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10 bar</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren incl. benötigter Übergangsfittinge</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Steuerluftschlauch PEN 4/6</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4099" RNoPart="05">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ELT-/Pneumatikbox zur Aufnahme der vorgenannten Druckluftkomponenten und der Magnetventile 3/2 (Vorsteuerventile für die pneum. Ventile) incl. aller erforderlichen Verbinder, Durchführungen mittels PG-Verschraubungen und Halterungen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrank 300 x 400 x 210 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mat.: Stahlblech Lichtgrau RAL 7035</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabr. Rittal</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ AX 1034.000</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder gleichwertig</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ELT-/Pneumatikbox</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_4096" RNoPart="13">
         <LblTx><span>Prüfung/Zertifizierung</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_4097" RNoPart="01">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;tab-stops:245pt right 252pt 301pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchführung einer Dichtheitsprüfung.</span></p><p style="text-align:justify;tab-stops:245pt right 252pt 301pt;"/><p style="text-align:justify;tab-stops:245pt right 252pt 301pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor der Inbetriebnahme des Leitungsnetzes muss dieses mit Druckluft gespült und zum Abschluss leckgetestet werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dichtheitsproben sind für das Rohrsystem bis zur Schnittstelle durchzuführen und zu protokollieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Über diese Prüfungen sind Protokolle mit Ausdruck des Ist-Drucks und über die Prüfzeit zu erstellen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Protokolle sind der Bauleitung vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Lecktestraten der Drucksysteme "nach Außen" sind per Zertifikat mit Messdokument wie folgt nachzuweisen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überdruck im System:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1,5fache des Betriebsdrucks</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüfmedium:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckluft</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckabfall nach 24 h:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht messbar</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Dichtheitsprüfung für Druckluftleitungssystem</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_2100_1256" RNoPart="40">
       <LblTx><span>Allgemein</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="I_2100_1257" RNoPart="10">
         <LblTx><span>Kennzeichnung</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_1258" RNoPart="01">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß der in den allgemeinen Projektvorbemerkungen in </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung und Umfang definierten Qualität und Quantität, für externe Geräte, Schalter, Ventile etc. mit Klartext-Beschriftung, gegebenenfalls Positionsnummer gemäß Schemata sowie wichtigen technische Daten in Abstimmung mit der Bauleitung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Versorgungseinheiten, Rohrleitungssysteme etc. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind mit Bezeichnungsschildern zu kennzeichnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Menge und Größe der Schilder sind so auszuführen, dass </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ein Ortsunkundiger den Leitungsführungen problemlos folgen und jeden Einzelabgang identifizieren kann.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Farben der einzelnen Kennzeichnungsschilder sind </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu wählen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Beschilderung ist an leicht zugänglichen Stellen, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gut sichtbar anzubringen. Die Befestigung hat stabil mittels Schrauben oder Nieten zu erfolgen. Die Detailausfüh-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">rung ist vor Ausführungsbeginn mit dem Auftraggeber </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder dessen Beauftragten abzusprechen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zum Selbstbeschriften oder zum Einlegen fertig beschrifteter Schilder, kpl. mit Klarsicht-Abdeckung und Montage.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Größe:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 100x50 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schrifthöhe je nach Schildhöhe ca. 15mm </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montiere, inklusive aller Befestigungsteile.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bezeichnungsschilder</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_1259" RNoPart="02">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß der in den allgemeinen Projektvorbemerkungen in </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung und Umfang definierten Qualität und Quantität, auf Anweisung der Bauleitung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß DIN 2403 Kennzeichnung der Rohrleitungen / Kanäle in Klartext und mit der jeweils chemischen Summenformel. Selbstklebend, Farbe gemäß DIN und mit Richtungsangabe.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitungskennzeichnung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_1260" RNoPart="11">
         <LblTx><span>Sonderkonstruktionen / Formstahl</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_1262" RNoPart="01">
            <Qty>120.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montageschiene C-Profil aus Stahl mit galvanisch verzinkt Oberfläche</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Doppel C-Profilmaße  mm 45/40 oder ähnlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke Profil  mm 2,5</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zusätzlich zu den in den Positionen bereits definierten Mengen für die Befestigung der Rohrleitungen und nur in Abstimmung mit der Bauleitung. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive erforderliche Verbindungsteile wie z.B. Schrauben, Muttern, Winkeln, Haltern, Konsolen, Trägerklammern etc. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Montageschiene C-Profil Stahl verzinkt 45/40/2,5</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_1263" RNoPart="02">
            <Qty>80.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montageschiene C-Profil aus Stahl mit galvanisch verzinkt Oberfläche</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Doppel C-Profilmaße  mm 45/80 oder ähnlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke Profil  mm 2,5</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zusätzlich zu den in den Positionen bereits definierten Mengen für die Befestigung der Rohrleitungen und nur in Abstimmung mit der Bauleitung. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive erforderliche Verbindungsteile wie z.B. Schrauben, Muttern, Winkeln, Haltern, Konsolen, Trägerklammern etc. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Montageschiene C-Profil doppelt Stahl verz. 45/80/2,5</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_1285" RNoPart="12">
         <LblTx><span>Gerüste / Schutzmaßnahmen</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_2100_1286">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerüste oder Hebellift für die Installation im Deckenbereich Aufstellung und Abbau unter Beachtung der UVV-Vorschriften für Gerüste.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorhaltung über die gesamte Bauzeit, einschließlich mehrfachem Versetzen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Bereitstellung und Verwendung von Gerüsten, bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, gilt entsprechend der VOB als Grundleistung und muss in den Einheitspreisen berücksichtigt werden.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Gerüste</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_2100_1287" RNoPart="01">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und / oder Hubwagen/Scherenlift, für die Installation im Deckenbereich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(z. B. Dachdurchführung u. Leitungen) einschl. Überlassung, An- u. Abtransporte von und zur Verwendungsstelle, sowie Aufstellung und Abbau und mehrmaliges Versetzen unter Beachtung der UVV-Vorschriften für Gerüste.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Raumhöhe Halle EG:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3,32 m bis Stahlbühne</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">7,8 m bis Hallendecke</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Raumhöhe Halle UG:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2,3 m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mietpreis je Woche pauschal</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Mietpreis in Stück ergibt sich aus der Anzahl mit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einer Mietdauer von 1 Woche</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beispiel: 1 Woche = 1 Stück</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Kalkulationshinweis:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten für eigene Leistungen, sofern die zu bearbeitende oder zu bekleidende Fläche nicht höher als 3,50 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes liegt werden </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">nicht</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vergütet.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bereitstellung von Gerüsten/Scherenlift bis Raumhöhe 7,8 m</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_1288" RNoPart="13">
         <LblTx><span>Regiearbeiten</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_1289">
            <PerfNo>3050</PerfNo>
            <PerfLbl>Stundenlohnarbeiten</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regiearbeiten sind definitionsgemäß Arbeiten, die zusätzlich zu den im LVZ aufgeführten Leistungen angewiesen werden und dort in den Einheitspreisen nicht enthalten sind. Dies können zum Beispiel Änderungsarbeiten, Erstellen von bauseitigen Leistungen oder ähnliches sein.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diese Arbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anweisung </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Bauleitung ausgeführt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der zur Ausführung geschätzte Zeitaufwand ist vor Beginn der Arbeit der Bauleitung mitzuteilen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeiten müssen eindeutig erkennen lassen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Vor- und Zuname</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Beruf / Qualifikation</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Lohngruppe lt. Tarif</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verbrauch an Baustoffen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  nach Zeit, Ort und Dauer</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unterschriebenen Stundenzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind täglich der Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht anerkannt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Stundenverrechnungssätze sind einschl. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unternehmerzuschlag, Sozialkassenbeitrag,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vermögensbildung, Auslösung (zwischen Firmensitz und Baustelle), Lohnnebenkosten usw. einzusetzen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Regiearbeiten müssen einmal monatlich abgerechnet </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es werden, falls Subunternehmer beschäftigt sind, keine</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unterschiedlichen Stundensätze bei gleicher Qualifikation zugelassen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Stundenlohnarbeiten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_1291" RNoPart="01">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>Std</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 3050</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit für Bauleiter</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entgelt für Lohnarbeiten im Nachweis pro Stunde</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bauleiter</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_1292" RNoPart="02">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>Std</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 3050</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit für Monteur</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entgelt für Lohnarbeiten im Nachweis pro Stunde</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Monteur</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_1293" RNoPart="03">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>Std</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 3050</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit für Helfer</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entgelt für Lohnarbeiten im Nachweis pro Stunde</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Helfer</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_1294" RNoPart="14">
         <LblTx><span>Inbetriebnahme / Einweisung / Abnahme</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_1296">
            <PerfNo>3061</PerfNo>
            <PerfLbl>Inbetriebnahme, Abnahme</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Überprüfung der mechanischen Bauteile auf Funktion.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überprüfung der Regelungs- und Kontrollfunktionen in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Koordination mit dem Gewerk MSR-Technik und Kälte.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Inbetriebnahmebeginn ist detailliert ein Inbetriebnahmeprotokoll zu führen und der Bauleitung unaufgefordert vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach der Einregulierung und Funktionsprüfung mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messungen, ist die Fertigstellung der Anlagen an die Bauleitung zu melden und die Messprotokolle</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abnahme ist mindestens 4 Wochen vorher</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">schriftlich anzumelden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muss eine Abnahme aufgrund wesentlicher Mängel</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">abgebrochen und abgelehnt werden, so sind die Kosten einer weiteren Abnahme vom Auftragnehmer zu tragen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sind die Mängel einer vollzogenen Abnahme beim Mängelbeseitigungstermin nicht behoben, so ist die weitere</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nachabnahme ebenfalls kostenpflichtig (AN).</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Inbetriebnahme, Abnahme</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_1299" RNoPart="01">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 3061</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1. Inbetriebnahme für das Prozesskühlwasser von sämtlichen vorstehenden Anlagen und Komponenten inklusive aller o.g. Einbauteile, Komponenten und Einbauten</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die 1. Inbetriebnahme erfolgt nach Abschluss der Installationsarbeiten und beinhaltet die Druckprüfung des Systems sowie die Überprüfung der mechanischen und elektrischen Bauteile auf Funktion.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überprüfung der Sicherheits-  Regelungs- und Kontrollfunktionen in Koordination mit dem Gewerk MSR-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technik.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>1. Inbetriebnahme Prozesskühlwasser</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_1301" RNoPart="02">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übergabe der Anlage, Ausführliche Einweisung des Bedienungspersonals.  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einweisung des Bedienungspersonals hat gesondert zu erfolgen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Termin für die Einweisung muss vor der Abnahme stattfinden und ist 10 Tage vorher beim AG anzumelden. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zum Termin der Einweisung ist ein Vorabzug der Revisionspläne zu überreichen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die erfolgte Einweisung ist mit von den eingewiesenen Personen unterschriebenen Einweisungsprotokollen nachzuweisen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Einweisungsprotokoll ist den Dokumentationsunterlagen beizufügen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einweisung Prozesskühlwasser</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_1303" RNoPart="03">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Probebetrieb aller ausgeschriebenen Anlagen in Koordination mit dem Gewerk MSR unter Einbeziehung aller am Bauvorhaben beteiligter ausführenden Firmen der Ausbaugewerke.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Anlagen sind über einen ununterbrochenen Zeitraum von 2 Wochen unter Aufsicht des Bauherrn sowie des Auftragsnehmers zu fahren. Der Probebetrieb ist bei der Bauüberwachung anzumelden und auf Anweisung zu starten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Der Probebetrieb muss nach Auftreten einer Störung von neuen beginnen.) Während des Probebetriebs sind alle Regelkreise mit Temperaturverläufen, Einschwingverhalten, Stellgliederansteuerung und Schaltungsabhängigkeiten aufzuzeichnen (Trendprotokolle) und in geeigneter Form dem Bauherrn als Nachweis der Funktionstüchtigkeit der Regelstrecken vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Anlage gilt hierdurch nicht als abgenommen (VOB§12).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für den Probebetrieb muss eine umfassende Koordination mit allen am Bau beteiligten Gewerken erfolgen. Der Probebetrieb erfolgt auf Grundlage und im Rahmen des Terminplans des Bauherrn in Verantwortung des Auftragsnehmers. Der Probebetrieb mit allen notwendigen Hilfsmitteln sowie Betriebsmitteln wie oben beschrieben und Personaleinsatz wie z.B. Inbetriebnahmetechnik des Lieferanten falls</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">notwendig anwesend sein, wird pauschal über diese Position</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">abgegolten.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Probebetrieb</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_1304" RNoPart="15">
         <LblTx><span>Werksbescheinigungen 2.1 / 2.2</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_1305" RNoPart="01">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>l</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werksbescheinigung gemäß DIN EN 10204 - 2.1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die gelieferten Materialien des Prozesskühlwassersystemes (bzw. der Komponenten die mit Prozesskühlwasser oder VE-Wasser medienberührt sind) ist eine Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 vorzulegen. Der Hersteller bestätigt hiermit, dass die gelieferten Erzeugnisse den Anforderungen der Bestellung entsprechen, ohne Angabe von Prüfergebnissen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Bescheinigung ist spätestens bei Lieferung dem Auftraggeber/der Bauleitung in einfacher Ausfertigung zu übergeben. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Werksbescheinigungen 2.1</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4317" RNoPart="02">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:9pt;font-weight:bold;">Upgrade für Werksbescheinigung gemäß DIN EN 10204 - 2.2</span></p><p style="margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:9pt;">Für die gelieferten Materialien des Prozesskühlwassersystemes (bzw. der Komponenten die mit Prozesskühlwasser </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder VE-Wasser</span><span style="font-family:Arial;font-size:9pt;"> medienberührt sind) ist eine Werksbescheinigung 2.2 nach DIN EN 10204 vorzulegen. Der Hersteller bestätigt hiermit, dass die gelieferten Erzeugnisse den Anforderungen der Bestellung entsprechen, ohne Angabe von Prüfergebnissen.</span></p><p style="margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:9pt;">Die Bescheinigung ist spätestens bei Lieferung dem Auftraggeber/der Bauleitung in einfacher Ausfertigung zu übergeben. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span></p><p style="margin-bottom:7.5pt;"/><p style="margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:9pt;">KALKULATIONSHINWEIS</span></p><p style="margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:9pt;">Hier ist der Mehrpreis für ein mögliches Upgrade von Werksbescheinigung 2.2 gegenüber Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 einzukalkulieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Werksbescheinigungen 2.2 als upgrade</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_4315" RNoPart="16">
         <LblTx><span>Dokumentation</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_4316" RNoPart="01">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Dokumentation- und Revisionsunterlagen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dokumentation- und Revisionsunterlagen sind grundsätzlich nach den Richtlinien des KIT zu erstellen.</span></p><p/><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kontaktdaten für Dokumentation:</span></p><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">https://www.pb.kit.edu/404.php</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Unterlagen sind durch einzelne Kapitel getrennt in Register 1 bis 8 in Ordnern anzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Braucht ein Kapitel nicht geliefert zu werden, so ist die Register- Nummer trotzdem beizubehalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für das fehlende Kapitel wird ein Blatt mit dem Text "Kapitel entfällt" eingelegt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ordnerrücken sind zu beschriften:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1) Revisionsunterlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2) Karlsruher Institut für Technologie (KIT)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3) Bau - Institut</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4) Gewerk</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5) Ausführende Firma</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Übersicht/Struktur Revisionsunterlagen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0.    Inhaltsverzeichnis</span></p><ol style="list-style:decimal;"><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagenbeschreibung</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geräteliste unterteilt in Mechanik, Regelung, Elektro</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DVGW-Bescheinigungen, Prüfzeugnisse, Druckproben</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerätebeschreibung (Herstellerangaben) mit Betriebs- und Wartungsanleitung.</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mess- und Einstellprotokolle mit Messstellenplänen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VDE- Prüfprotokoll</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Schaltpläne, Regelpläne, Bustopologieplan </span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestandszeichnungen (farbig angelegt):</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fließschema mit wesentlichen Anlagendaten, Grund- risspläne mit der eingezeichneten Installationen und elektrischen Komponenten mit Eintragung der BMK gemäß Schaltplan vom Gewerk EMSR., evtl.  Schnitte, Strangschemata. </span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutzklappenpläne</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fließschemata im Glasrahmen in Technikräumen</span></li></ol><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Übergabe an den Auftragnehmer:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer erhält die zeichnerische Ausführungs- planung in Autocad .dwg, pdf  und/oder dxf Format</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf Wunsch kann auch eine IFC-Datei (Revit-Exportfunktion) übergeben werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Die Erstellung der Revisionspläne durch den AN im DGN Dateiformat mit dem Zeichensystem MicroStation/Bentley nach den KIT - CAD-Richtlinien, ist in diese Position mit einzukalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Anzahl:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Satz Revisionsunterlagen in vorbeschriebenem Umfang,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeweils in beschrifteten Ordnern (Abschnitt 1 - 8), wobei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pläne nach Abschnitt 7 als Grundriss im Maßstab 1:50,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in DIN-Format, je 1 x Papierpause, farbig und 2 x auf Datenträger müssen wie folgt übergeben werden:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-1x Datenträger (Pläne in PDF-Format Originalgröße / im Revisionsordner für vor Ort zu archivieren und bereit zustellen)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-1x Datenträger (Pläne in DGN-Dateiformat mit dem Zeichensystem MicroStation / Bentley nach den KIT - CAD-Richtlinien zu liefern und in PDF-Format Originalgröße / an FM-PI um die Dokumentationspläne ins System einzustellen und einzuarbeiten).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu berücksichtigen sind ca.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 St. Pläne A0</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">18 St. Pläne A1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 St. Pläne A2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 St. Pläne A3</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-1 Fließschema nach Abschnitt 9.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die entsprechenden Kontaktdaten und CAD-Richtlinien, sowie die Dokumentationsrichtlinien finden Sie auf der Homepage</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> des KIT.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die spezifizierten Festlegungen über Revisionsunterlagen sind zu beachten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Spezifizierte Festlegung über Revisionsunterlagen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 0 - Inhaltsverzeichnis:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Inhaltsverzeichnis gibt einen Überblick über die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzelnen Register wie zuvor beschrieben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein Zeichnungsverzeichnis ist mit aufzuführen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Je nach Umfang der Unterlagen sind die einzelnen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kapitel mit Unterverzeichnissen zu gliedern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 1 - Anlagenbeschreibung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In der Beschreibung ist die Funktion, der Aufbau und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Zweck zu schildern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angaben über Sollwerte für Temperaturen, rel. Feuchte,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Über- / Unterdrücke und Grenzwerte sind anzugeben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Behördenauflagen sind beizufügen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesetze, Normen und Regeln, die in der Planung und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung zugrunde lagen, sind anzugeben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein Fließschema nach Punkt 7 ist beizulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 2 - Gerätelisten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufzählung aller wesentlichen Geräte und Komponenten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Herstellerangaben, Typ- und Größenbezeichnung,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauort, bei MSR-Einrichtungen mit Komponenten-Nr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der elektrischen Schaltpläne.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 3 - TÜV-Bescheinigungen, Druckproben etc.:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hier sind Unterlagen über durchgeführte Prüfungen im</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werk oder auf der Baustelle z. B. Bau-, Druck-, Typ-,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtheitsprüfungen etc. beizufügen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 4 - Gerätebeschreibungen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerätebeschreibungen werden für Bauteile benötigt, die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einem hohen Verschleiß unterliegen (z. B.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilatoren), an denen Veränderungen vorgenommen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden (MSR-Einrichtungen) oder bei denen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartungsarbeiten durchzuführen sind.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gefordert werden detaillierte Werksunterlagen mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartungsanleitungen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In den Leistungskurven bei Ventilatoren und Pumpen sind</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Sollbetriebspunkte einzutragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 5 - Mess- und Einstellprotokolle:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protokolle über durchgeführte Messungen, z. B.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom, Über- / Unterdrücke sind beizufügen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es werden in allen Lüftungsplänen (Grundrisse, Schemata) die Messpunkte eingezeichnet, danach die Volumenströme in die Messpunkttabelle eingetragen und vervollständigt, farbig markiert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Messpunkte sind mit folgender Bezeichnung zu versehen und fortzuführen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">MP01 (Messpunkt Nr. 1) oder mit fortlaufender Nummer - MPXX</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Regelanlagen sind Messstellenpläne mit Sollwerten,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verstärkung, Nachstellzeit, Absenkungen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Begrenzung zu erstellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Stromaufnahme von Motoren mit einer Nennleistung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&gt; 1,00 kW ist zu messen und zu protokollieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 6 - Elektrische Schaltpläne:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Größe DIN A4.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Schaltpläne sind als Stromlaufpläne,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">getrennt nach Haupt- und Steuerstromkreisen, mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltsymbolen nach DIN 40900 zu zeichnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Darstellung nach den CAD-Richtlinien im DGN-Format.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deckblätter müssen in die Seitenzahl der Schaltpläne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit einbezogen werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reserveblätter sind nicht anzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Schaltpläne sind vom Blatt 1 - XXXX</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">durchzunummerieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Komponentenbezeichnung der internen und externen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geräte erfolgt nach EN 61346.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einspeisung von der Hauptverteilung ist</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzutragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außen- und Innenansichten der Schaltschränke sind vor</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstatt-Fertigung durch die Bauleitung genehmigen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu lassen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Regelungspläne:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aus den Regelungsplänen ist die Funktion mit den übrigen Einrichtungen ersichtlich.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geräte sind mit Symbolen der entsprechenden Normen, wo diese nicht ausreichen, nach DIN 19227, Teil 1 + 2, darzustellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die elektrischen und pneumatischen Verbindungen (Signalfluss- weg) sind darzustellen und durch ihre Strichart kenntlich zu machen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Dreiwegeventilen sind die Strömungsrichtung und die Ein- und Ausgänge A, B, AB anzugeben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In Regelungsplänen sind die einzelnen Funktionen darzustellen. Bei kleinen Anlagen kann auf Regelungspläne verzichtet werden, wenn im Fließbild alle MSR-Funktionen dargestellt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Regelschema ist mit elektrischen Komponentennummern zu versehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Programme für SPS- / DDC-Regler sowie Parameterlisten sind als Papierpause und auf Datenträger jeweils 1fach zu liefern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei gesplitteten Anlagen sind Querverweise einzutragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es muss der Standort und Raum auf dem Deckblatt der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrankunterlagen eingetragen sein.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Regelschema ist mit elektrischen Komponentennummern</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu versehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerschaltpläne von Kompaktreglern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;"> </span></p><p style="margin-left:35pt;text-indent:-35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Einbindung Steuer-Schaltpläne von Kompaktreglern in die Dokumentation MSR</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Technische Spezifikationen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Voraussetzung: KEINE Verfügbarkeit des Schaltplans des Kleinanlagenherstellers (Anlagenbeispiele: Hebeanlage, Druckhaltestation, Umluftkühlgerät, Splittgerät, etc.) im DGN-Dateiformat (erstellt mit dem Zeichensystem MicroStation/Bentley)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Begrenzung der max. Seitenzahl: 10 Seiten pro Anlage</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Steuerung erhält eigene Schaltplannummer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Eintragung der elektrischen Zuleitung mit Betriebsmittelkennzeichen des Abgangs aus elektrischer Verteilung/Steuerschaltschrank (Sicherung-Größe / Art / Verteiler-Ort)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Die Querverweise (Klemmen, potentialfreie Kontakte, Betriebs- und Störmeldungen, etc.) von steuerungstechnischen Anschaltungen auf die MSR sind in den Fremdschaltplänen nach Koordination einzubinden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kabelnummern sind in den Schaltplänen einzutragen, ggf. auch Kabelliste erforderlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Übermittlung des Schaltplans (Beschriftung des Planes in deutscher Sprache) nach Bearbeitung erfolgt in folgenden Formaten: TIFF und PDF</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Pläne sind ausschließlich als CAD-bearbeitete Zeichnungen im DGN-Dateiformat mit dem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeichensystem MicroStation/Bentley</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach den KIT - CAD-Richtlinien zu liefern.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei allen anfallenden baulichen Maßnahmen an bestehenden Gebäuden sind unbedingt vorhandene Bestandspläne für die weitere Bearbeitung zu verwenden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sie liegen im DGN- oder TIFF-Raster-Dateiformat vor.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Datenaustausch für das Sichten/Drucken erfolgt im PDF-Format.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Neue Plannummern müssen vom AN bei FM-PB angefordert und in die Pläne eingetragen werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 7 - Bestandszeichnungen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeichnungen werden nach folgenden Normen( in Ihrer gültigen Fassung) erstellt:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trinkwasser: DIN 1988</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regelschemata: nach VDI</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Schaltpläne: nach VDE</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Zeichnungen sind als CAD-Pläne auf Datenträger, im</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DGN-Format (System MicroStation, Fa. Bentley) zu erstellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für jedes Gewerk (oder Medium) sind eigene Dateien (Pläne) anzulegen. Diese müssen bei der Abteilung FM-PB angefordert und abgestimmt werden (Plan-Nummer und Dateinamen).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Zeichnungen sind nach den CAD-Organisationsrichtlinien des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), Abteilung FM-PB, zu erstellen. Diese CAD-Organisationsrichtlinien müssen bei der Abteilung FM-PB angefordert werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Folgende Unterlagen in Form von EDV-Datenträgern werden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">von der Abteilung FM-BPI zur Verfügung gestellt, soweit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorhanden:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Grundrisspläne und Schemata</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Rahmenblätter (Blattrahmen) mit Plankopf</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- SEED-Datei (Vorlage-Dateien) für die Neuerstellung von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestandszeichnungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zellbibliothek für HLS-Symbole</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei vorhandenen Bestandsplänen sind diese zu verwenden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und die Erweiterungen / Änderungen dort einzutragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeichnungen sind grundsätzlich mit einer Bestands-Nummer zu versehen, die über die Bauleitung zu erfragen ist.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Zeichnungen erhalten Klarsichtstreifen mit Lochung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Klebeverbindung. Lochverstärker sind nicht zulässig.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für jedes Gewerk sind eigene Grundrisse, Schnitte und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schemata zu zeichnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In die Grundrisse sind Volumenströme, Geschwindigkeit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Kanalgrößen einzuzeichnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ist mehr als eine Anlage im Plan vorhanden, sind die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzelnen Anlagen zusätzlich mit Zahlen 1... zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kennzeichnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In den Schemata sind wichtige Informationen wie:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsangaben für Ventilatoren, Heiz- / Kühlregister,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Temperaturdifferenz, Volumenströme, Geschwindigkeiten,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">elektrische Komponenten-Nummern nach el. Schaltplan,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit den dazugehörigen HLK-Nummern anzugeben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 8 - Brandschutzklappenpläne:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sind Brandschutzklappen eingebaut, sind eigene Pläne (Maßstab 1:100) auf der Grundlage der Lüftungs-Grundrisse und -Schemata zu erstellen, farbig anzulegen und gemäß elektrischen Schaltplan zu kennzeichnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Brandschutzklappen sind mit folgenden Bezeichnungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu versehen und fortzuführen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 x fortlaufende BSK-Nr. 1 - XXXX.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 x elektrische Komponentennummer.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es werden in allen Lüftungsplänen (Grundrisse, Schemata) die Brandschutzklappen bezeichnet, nummeriert sowie in die Brandschutzklappentabelle eingetragen und vervollständigt, farbig markiert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Bezeichnungen müssen im Schema, Touch und GLT immer gleich sein.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 9 - Fließschemata in den Technikräumen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die in Abschnitt 7 beschriebenen Schemata sind farbig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anzulegen, auf eine wasserfeste Pressspanplatte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aufzuziehen und in der Technikzentrale aufzuhängen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Oberfläche muss UV-beständig sein.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Komplett erstellen und übergeben</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Dokumentation- und Revisionsunterlagen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="I_2100_4384" RNoPart="2">
     <LblTx><span>Zweite Inbetriebnahme und Wartung</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="I_2100_4385" RNoPart="10">
       <LblTx><span>Zweite Inbetriebnahme und Wartung</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="I_2100_4386" RNoPart="10">
         <LblTx><span>Zweite Inbetriebnahme</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_1300" RNoPart="01">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 3061</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2. Komplette Inbetriebnahme für das Prozesskühlwassersystems von sämtlichen vorstehenden Anlagen und Komponenten inklusive aller o.g. Einbauteile, Komponenten und Einbauten</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regeltechnische Einregulierung, Kalibrierung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstellung der Drücke und Volumenströme.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überprüfung der mechanischen und elektrischen Bauteile</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf Funktion.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überprüfung der Sicherheits-  Regelungs- und Kontrollfunktionen in Koordination mit dem Gewerk MSR-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technik.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">KALKULATIONSHINWEIS</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die 2. finale Inbetriebnahme kann bis zu 12 Monate nach der ersten Inbetriebnahme (vorstehende Position) erfolgen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>2. Inbetriebnahme Prozesskühlwasser komplett</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_4388" RNoPart="20">
         <LblTx><span>Wartung, Inspektion, Instandsetzung</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_2100_4404">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die im Nachfolgenden beschriebenen Leistungen umfassen die Durchführung aller Instandhaltungsarbeiten nach DIN 31051, bestehend aus Wartung und Inspektion an allen gelieferten Anlagen und Einrichtungen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nicht zum Leistungsumfang des Arbeitnehmers gehört die Verbesserung gemäß DIN 31051. Optimierungsempfehlungen hat der Arbeitnehmer (AN) jedoch gegenüber dem Institut (IBPT) zu nennen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einzelleistungen sind als Positionen mit Pauschalvergütung wie folgt vorgesehen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pos. 01: Wartung und Inspektion für die Dauer der Verjährungsfrist für Mängelansprüche (4 Jahre)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Durchführung der vereinbarten Leistungen an den technischen Anlagen und Einrichtungen erfolgt eigen- und gesamtverantwortlich durch den AN. Ein Verantwortlicher nach der Vergabe des AN ist schriftlich zu benennen. Dieser wird vom Institut (IBPT) eingewiesen. Die Einweisung ist durch Unterschrift zu bestätigen. Dieser Verantwortliche des AN hat das Personal des AN sowie ggf. vom AN eingesetztes Fremdpersonal zu unterweisen. Das Institut (IBPT) erhält eine Kopie der jeweiligen Unterweisungsnachweise.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Mitarbeiter des AN haben sich jeweils vor Arbeitsaufnahme beim IH-Verantwortlichen des Instituts (IBPT) und beim Gebäudenutzer an- und nach Arbeitsende wieder abzumelden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Änderungen an den technischen Anlagen und Einrichtungen bedürfen der Zustimmung des KIT, d.h. der zuständigen Fachabteilung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Strom und Wasser werden dem AN unentgeltlich zur Verfügung gestellt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN dokumentiert alle durchgeführten Maßnahmen in gedruckter Form des Instituts (IBPT) als Meldungen. Dies gilt sowohl für die Wartungs- und Inspektionsleistungen als auch für die Mängelbeseitigungsmaßnahmen aus der Verjährungsfrist für Mängelansprüche selbst.  Weiterhin hat der AN alle Veränderungen an den betreuten technischen Anlagen und Einrichtungen in Form von "Roteinträgen" entsprechend in der Anlagendokumentation einzutragen und die komplette Betriebsdokumentation zeitnah zu führen. Entsprechende Protokolle sind mit Unterschrift in Papierform übergeben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein Jahresbericht ist bis zum 15. Februar des Folgejahres sowie zu Vertragsbeginn und - ende zu erstellen. Er enthält alle wesentlichen Ereignisse, durchgeführten Maßnahmen, Störungen und Hinweise auf zukünftig notwendige Maßnahmen, die zur Verbesserung und Optimierung der Anlagen erforderlich sind. Der Jahresbericht schließt ab mit einer Übersicht der Instandhaltungsintervalle, -zeiten und - inhalte des Folgejahres. Zu Beginn der Leistungen (Vertragsbeginn) ist nur die Übersicht der Instandhaltungsintervalle, -zeiten und -inhalte des Folgejahres zu liefern.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für zusätzliche Leistungen die nicht unter die Mängelbeseitigungspflicht des AN fallen, ist ein separates Angebot zu erstellen. Solche Arbeiten dürfen erst nach gesondertem schriftlichem Auftrag ausgeführt werden.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Zusätzliche technische Vertragsbedingungen / Hinweise zur Ausführung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_2100_4390" RNoPart="01">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>431</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartung und Inspektion</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchführung von Wartungs- und Inspektionsarbeiten während der Verjährungsfrist für Mängelansprüche an allen gelieferten Anlagen und Einrichtungen, die zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und Sicherheit sowie der vereinbarten Anlagenzustände und Beschaffenheit erforderlich sind. Hierzu gehören auch alle erforderlichen Prüfungen und Dokumentationen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsumfang gemäß Betriebsanleitung/en.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle zur Erbringung der Leistungen erforderlichen Hilfsmittel (z.B. Messgeräte, Werkzeuge), Hilfsstoffe (z.B. Verbrauchsmaterialien wie Schmierstoffe und Reinigungsmittel) und Verschleißteile (z.B. Keilriemen) sind einzukalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartung der Prozesskaltwasseranlage mit allen dazugehörigen Feldgeräten gemäß VDMA, AMEV und nach Vorgabe des AG KIT-MSR. Beigestellte Prüflisten sind abzuarbeiten, auszufüllen sowie in Dateiformat wieder an den AG abzuliefern. Eine rechtzeitige Terminabsprache ist Vorab unbedingt erforderlich. Sämtliche Verbrauchsmaterialen sowie die benötigte Nutzungszeit sind mit einzukalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeitraum:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4 Jahre</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beginn:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Abnahme / 1.Inbetriebnahme</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergütung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pauschalfestpreis</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In 4 gleichen Jahresraten am Ende eines</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vertragsjahres, nach Rechnungsstellung.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Wartung und Inspektion</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
