<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.3</Version>
  <VersDate>2019-05</VersDate>
  <Date>2026-04-02</Date>
  <Time>09:32:50</Time>
  <ProgSystem>ASBwin 28.0.2.0</ProgSystem>
  <ProgName>Position 28.0.2.2</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>25118</NamePrj>
  <LblPrj>KIT_G.351 Erw. Prozesskälte</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <BidCommPerm>Yes</BidCommPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>KIT - Institut für Technologie, Eggenste</Name1>
    <Street></Street>
    <PCode>76344</PCode>
    <City></City>
   </Address>
  </OWN>
  <AddText><OutlineAddText><span>Angaben zum Leistungsverzeichnis</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p style="text-align:center;"><span style="font-family:Arial;font-size:20pt;">Leistungsbeschreibung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p/><p style="text-align:center;"><span style="font-family:Arial;font-size:14pt;">BA-Nr.: xxxxxxxx</span></p><p/><p style="text-indent:28pt;"/><p style="text-indent:28pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauvorhaben: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geb. 0351/1_Erweiterung Prozesskaltwasser</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="text-indent:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">KIT - Campus Nord</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="text-indent:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hermann-von-Helmholtz-Platz 1</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">76344 Karlsruhe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewerk: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sanitär, Kälte,</span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VOB-C</span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18299   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Allgemeine Regelungen für </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauarbeiten jeder Art </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18299   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Allgemeine Regelungen für </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauarbeiten jeder Art </span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18379  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Raumlufttechnische Anlagen </span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18380  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Heizanlagen und zentrale </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wassererwärmungsanlagen</span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18421  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämm- und </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutzarbeiten an </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">technischen Anlagen</span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauherr: KIT </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Karlsruher Institut für Technologie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Campus Nord</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hermann-von-Helmholtz-Platz 1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">76344 Eggenstein-Leopoldshafen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p style="margin-left:28pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Projektleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Projektleitung (KIT-IBPT)</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frau Shen</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Telefon:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0721 / 608-26847</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">E-Mail:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bingbin.shen@kit.edu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p style="text-indent:29pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bieter:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">......................................................</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> (Firmenstempel)</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>A.   BAUBESCHREIBUNG</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BAUHERR</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">KIT Campus Nord, Hermann-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">STANDORT</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geb. 0351/1 auf dem Campus Nord</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">KIT, Hermann-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BAUBESCHREIBUNG</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Institut für Beschleunigerphysik und Technologie (IBPT) am KIT Campus Nord möchte im Geb. 0351/1 einen neuen Teilchenbeschleuniger bestehend aus Linearbeschleuniger (FLUTE), Injektionslinien (TL) und Ringbeschleuniger (CStart) zur Photonenforschung aufbauen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Um die diversen Magnete und Dipole sowie weitere Subtools der Beschleuniger mit Prozesskühlwasser versorgen zu können wird eine neue Kaltwassererzeugung auf der Dachfläche des Geb. 0351/1 aufgestellt. Hierdurch kann über einen Wärmetauscher eine neue Prozesskühlwassererzeugung im Raum 007 und der Technikzentrale aufgebaut und die Verbraucher der in Halle versorgt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Baumaßnahme findet von Ende September 2026 bis Mitte April 2027 statt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach den abgeschlossenen Installationsarbeiten und Erstinbetriebnahme findet nach erfolgtem Geräteanschluss der Verbraucher durch den AN ca. 12 Monate später die finale Inbetriebnahme und Funktionstests (Durchfluss und Temperaturstabilität statt).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Installationsarbeiten für die TGA Gewerke sollen im September 2026 beginnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindliche Terminangaben sind aus  den beiliegenden Vertragsunterlagen ersichtlich.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BAUSTELLENEINRICHTUNG</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Campus Nord befindet sich in:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">76344 Eggenstein-Leopoldshafen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hermann-von-Helmholtz-Platz 1</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es liegt im Hardtwald an der Landesstrasse L 559 und ist erreichbar über die Abfahrt der B 36 bei Leopoldshafen bzw. von der L 560 bei Stutensee.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Bau 0351/1 liegt im umzäunten Gelände des KIT.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Zufahrtswege zum Gelände des KIT und die Lage des Gebäudes können der "Baustellenordnung" und dort den Plänen "Zufahrtswege zum Karlsruher Institut für Technologie" und "Geländeplan" (Übersichtslageplan) entnommen werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Äußere Erschließung, Zufahrtswege:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Zufahrtswege sind befestigt. Die Straßen im Karlsruher Institut für Technologie sind für Schwerlastverkehr bis Klasse SWL 60 ausgelegt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lagerplatz Im Gebäude:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Lagerung von Material und Werkzeugen sind im Gebäude nur begrenzt Räume oder Flächen vorhanden. Der Zugang der Räume muss für Dritte gewährleistet sein, bzw. müssen unverschlossen bleiben aufgrund von Flucht- und Rettungswegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sanitäreinrichtungen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Dauer der Installationsarbeiten können die Sanitäreinrichtungen des Gebäudes 0351/1 benutzt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Freiflächen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf der Freifläche kann nur in begrenztem Maß Platz für Material- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkzeugcontainer zugewiesen werden. Die Aufstellung ist mit dem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auftraggeber abzustimmen (siehe Baustellenordnung).</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan kann während der Bauzeit dem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fortschritt des Bauvorhabens entsprechend angepasst werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Arbeitsbereich:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Arbeiten dürfen nur im jeweils freigegebenen Arbeitsbereich durchgeführt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialeinbringung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Materialeinbringung in die Halle EG erfolgt ebenerdig über das seitliche Sektionaltor und ein Drehtor im Erdgeschoss. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Materialeinbringung in UG der Halle erfolgt über das EG der Halle und eine Treppe oder über einen Deckendurchbruch Abmessungen ca. 275 x 180 cm.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Materialeinbringung in die Technikräume im UG erfolgt über einen von außen zugänglichen Lastenaufzug (Abmessungen ca. 530 x 325 cm, Türbreite ca. 256 cm). Die Technikräume selbst sind über einflüglige Türen zugänglich.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Materialeinbringung in den Raum 007 EG (VE-Wassernachspeisung und -Aufbereitung)erfolgt über eine Seitentür des Materialaufzugs. Diese Tür hat die Abmessungen HxB = 176 x 89 cm i.L.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgt bei laufendem Betrieb der angrenzenden Bereiche, Schmutz- und Lärmentwicklungen sind möglichst gering zu halten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Die Arbeitszeit für die Firmen  beträgt Mo- Fr von 07:00 - 18:00</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fotografische Aufnahmen der Baustelle und der Umgebung des Gebäudes 0351/1 sind nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung möglich.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>B.   ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Baustelle</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Lage der Baustelle ist aus dem beigefügten Lageplan und der Baubeschreibung zu entnehmen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montagezeiten sind vorab mit der Bauleitung abzustimmen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Gelände des KIT unterliegt einer Zutrittsbeschränkung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor dem Zutritt zum Gelände erfolgt eine Zutrittskontrolle, hierzu ist an der Pforte ein Tagesausweis zu beantragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach Absprache mit der Projektleitung können für die jeweiligen Mitarbeiter Dauerkarten beantragt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Zufahrt erfolgt über öffentliche Straßen. Der Auftragnehmer hat sämtliche Vorkehrungen zu treffen, die eine Verschmutzung öffentlicher Straßen und Wege</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verhindern. Entstehende Verunreinigungen sind unmittelbar nach deren Entstehen zu beseitigen. Eventuelle Schadenersatzansprüche Dritter gehen zu Lasten des Auftragnehmers.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Planlieferung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftraggeber stellt die für die Ausführung maßgeblichen Pläne wie folgt zur Verfügung:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführungspläne, Schnitte, Ansichten und Details jeweils in 2-facher geplotteter Ausführung und als pdf-Datei, auf Wunsch können die Daten auch zusätzlich als dwg- oder dxf-Datei zur Verfügung gestellt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle weiteren Vervielfältigungen, z.B. für Abrechnungszeichnungen, Bestandspläne usw. gehen zu Lasten des Auftragnehmers</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Montageplanung der ausführenden Firma ist in spätestens  3 Wochen nach Auftragserteilung zur Freigabe durch den Auftraggeber und Ausführung vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erstellung der Revisionspläne durch den AN im DGN Dateiformat mit dem Zeichensystem MicroStation/Bentley nach den KIT - CAD-Richtlinien.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Tagesberichte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mindestens wöchentlich der Bauleitung Tagesberichte mit folgenden Angaben zur Gegenzeichnung vorzulegen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datum, Witterung, Arbeitszeit, Anzahl der Beschäftigten des Auftragnehmers (aufgegliedert nach Lohngruppen), eingesetzte Nachunternehmer und zugehörige Anzahl derer Beschäftigten, Geräteeinsatz, Materialanlieferungen, positionsweise Aufgliederung der wesentlichen Leistungen, evtl. angeordnete Stundenlohnarbeiten, evtl. angeordnete Zusatzleistungen, Planeingang und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Besuche auf der Baustelle )</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Tagesberichte gelten nicht als Nachweis für Stundenlohnarbeiten und nicht als Grundlage für sonstige Leistungsvergütungen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Projektabwicklung / Bauleiter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Leitung der Bauleistung benennt der Auftragnehmer einen verantwortlichen Ansprechpartner als Projektleiter/Bauleiter und einen Stellvertreter. (mit geeigneter Qualifikation). </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Bauleiter sollte bei wesentlichen Arbeiten 1 mal am Tag  (bzw. nach Erfordernissen der Baustelle) - zur Abstimmung mit der Bauleitung des Auftragnehmers - vor Ort sein.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Gesamtdauer der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer eine ständig anwesende Aufsichtsperson (mit geeigneter Qualifikation) einzusetzen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Wechsel bzw. Abzug dieser Personen bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Auftraggebers.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sprache auf der Baustelle ist Deutsch. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine uneingeschränkte Kommunikation der Bauleitung des Auftraggebers mit den auf der Baustelle eingesetzten Beschäftigten ist vom Auftragnehmer zu jeder Zeit zu gewährleisten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die von ihm beauftragte Bauleitung sowie mindestens eine ständige Aufsichtsperson pro Kolonne der deutschen Sprache in Wort und Schrift so mächtig sind, dass technische Anweisungen, Sicherheitsunterweisungen und Abstimmungen zur Bauausführung zweifelsfrei verstanden und umgesetzt werden können.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Genügt das Personal diesen Anforderungen nicht, ist der Auftraggeber berechtigt, nach erfolgloser Abmahnung und Fristsetzung den Austausch des betreffenden Personals gegen qualifiziertes, deutschsprachiges Personal zu verlangen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Baubesprechungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Klärung eventuell auftretender technischer Fragen sowie zur Leistungsverfolgung werden regelmäßige Baubesprechungen durchgeführt (wöchentlich bis 14-tägig). Bei diesen Besprechungen ist die Teilnahme des</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauleiter des Auftragnehmers erforderlich. Der Aufwand hierfür ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Abnahme und Mängel</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Leistungen werden nach Fertigstellung der vertraglichen Gesamtleistung abgenommen, sofern nicht eine Teilabnahme vereinbart ist.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zwischenabnahmen finden nicht statt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mängel vor der Abnahme sind in angemessener Frist zu beseitigen. Der Arbeitsablauf anderer Firmen darf hierdurch nicht beeinträchtigt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schriftliche Mängelrügen während der Laufzeit der Gewährleistungsfrist setzen vom Zeitpunkt der Rüge an eine neue Gewährleistungsfrist gemäß VOB/B § 13 für die gerügte Leistung in Lauf.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Rechnungsstellung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In Ergänzung von VOB/B § 16 wird ausdrücklich festgelegt, dass Zahlungen nur auf fertige Leistungen, nicht jedoch auf Stoffe und noch nicht eingebaute Teile geleistet werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für jede Art von Zahlungen sind Rechnungen und prüffähige Massenberechnungen incl. Abrechnungszeichnungen einzureichen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Rechnungen sind wie folgt einzureichen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rechnungen 1 -fach per mail an </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-KIT Campus Nord, Hermann-Helmholtz-Platz 1, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  76344 Eggenstein-Leopoldshafen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  rechnung@fima.kit.edu</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-an den betreuenden Bauleiter.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Massenberechnung und Abrechnungszeichnungen 1-fach an betreuenden Bauleiter.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abrechnung der Leistungen hat übersichtlich und nachvollziehbar zu erfolgen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für jede Position ist ein Aufmaßblatt anzulegen. Wird eine Position in mehreren Schritten abgerechnet, sind entsprechend gekennzeichnete und nummerierte Folgeblätter anzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die abgerechneten Leistungen sind in Abrechnungsplänen nachvollziehbar farblich darzustellen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sollte es die Übersichtlichkeit erfordern, sind mehrere Abrechnungspläne anzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Weitere Vertragsbedingungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemeinsam vereinbarte Terminveränderungen haben weder Einfluss auf die Einheitspreise noch auf die Kosten der Baustelleneinrichtung und deren Nebenkosten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sollten in Teilbereichen der Baustelle Unterbrechungen entstehen, jedoch aber in anderen Teilbereichen weitergearbeitet werden können, wird eine Behinderung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht anerkannt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Einkaufsbedingungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es gelten die Allgemeinen Einkaufsbedingungen des Auftraggebers</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbrauchskosten, Bauschutt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromanschlüsse, Wasseranschlüsse und Sanitäreinrichtungen sind gem. Baubeschreibung vorhanden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Heranführung von den Hauptabnahmestellen an die Verbrauchstellen ist Sache des Auftragnehmers.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verbrauchskosten werden vom AG getragen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Baustelle ist jederzeit besenrein zu halten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer hat den Bauschutt und Abfälle aus seiner Leistung gemäß den Regelungen der VOB/C DIN 18299 in Containern zu sammeln.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der anfallende Schutt ist getrennt nach Werkstoffen, Bauschutt und Baumüll zu sammeln und regelmäßig zu beseitigen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kommt der AN seiner Pflicht zur Müllbeseitigung und Reinhaltung der Baustelle nicht nach, so kann der Auftraggeber die Reinigung nach Abmahnung und Fristsetzung von drei Arbeitstagen auf Kosten des AN durchführen lassen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Gefahrstoffe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist erklärtes Ziel des Auftraggebers, dass keine Stoffe verwendet werden, deren Inhalt ganz oder teilweise als gefährlicher Stoff in der Gefahrstoff-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verordnung (Bundesgesetzblatt 1986 Nr. 47 Seite 1470 ff) aufgeführt ist.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verwendung von asbesthaltigen Produkten ist nicht gestattet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Baustellenbeleuchtung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verkehrswege innerhalb des Gebäudes werden bauseits beleuchtet. Die Beleuchtung der Arbeitsbereiche ist Sache des AN.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Bauschild</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Aufstellung eines allgemeinen Bauschildes ist nicht vorgesehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Anbringen von Firmenwerbeschildern ist von Seiten des Bauherren </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht gestattet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Allgemeine Hinweise zu den Positionsbeschreibungen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">a) Die nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen sind als komplett zu liefern und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   betriebsfertig zu montieren anzubieten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Ein davon abweichendes Leistungsbild ist jeweils bei  den entsprechenden  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Positionen besonders aufgeführt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">b) Bei Positionen mit Fabrikatsbezeichnung und den Zusätzen  "oder gleichwertig"  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    und "angebotenes Fabrikat ." ist das vom Bieter angebotene Fabrikat </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    einzutragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Ohne Fabrikats- / Typenangaben gelten die ausgeschriebenen Fabrikate / </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Typen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">c) Angebotene Alternativfabrikate müssen in allen wesentlichen technischen  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Anforderungen den ausgeschriebenen Positionen entsprechen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Beim Einsatz    von Alternativfabrikaten muss weiterhin die Funktionsfähigkeit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    der Gesamtleistung / -anlage gewährleistet sein.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Evtl. deshalb erforderliche Zusatzpositionen sind in einem separaten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Anschreiben anzubieten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Die Gleichwertigkeit der alternativ angebotenen Fabrikate ist bei Bedarf durch </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    entsprechende technische Datenblätter nachzuweisen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Gegebenenfalls ist eine Bemusterung durchzuführen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">d) Bei fabrikatsneutralen Positionen mit dem Zusatz "angebotenes Fabrikat:." ist  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    unbedingt das vom Bieter angebotene Fabrikat einzutragen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Bei Bedarf  sind die entsprechenden technischen Datenblätter nachzureichen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">e) Sämtliche notwendigen Leistungen (auch wenn diese nicht ausdrücklich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    beschrieben sind, jedoch für die Ausführung der einzelnen Positionen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    notwendig sind) müssen in die Einheitspreise mit einkalkuliert werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Für die einzelnen Positionen sind grundsätzlich Komplettpreise anzubieten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Für die Ausführung gelten alle anwendbaren DIN Normen in der zum</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Angebotszeitpunkt gültigen Fassungen, welche sich auf das Gewerk und die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    vorgesehenen Materialien und deren Verarbeitung nach den neuesten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Kenntnissen der Technik beziehen.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>Zusätzliche Technische Vertragsbestimmungen</span></OutlineAddText><DetailAddText><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Zusätzliche Technische Vertragsbestimmungen</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1. Normen, Richtlinien und Verarbeitungsvorschriften</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundlage für das Angebot, die Lieferung der Baustoffe, die Ausführung der </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Arbeiten und die Abrechnung der Leistung ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) in der zum Ausschreibungszeitpunkt gültigen Fassung, die zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Landesbauordnung (LBO), die zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen DIN-/EN-Vorschriften</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><ul style="list-style:disc;"><li><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">das zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Gesetz zur Einsparung von </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG)</span></li><li><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die anerkannten Regeln der Technik</span></li><li><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Baustellenordnung des Karlsruher Instituts für Technologie die </span></li><li><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">besonderen Bedingungen des Karlsruher Instituts für Technologie</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Zeichnungen der Architekten und die Berechnungen und Zeichnungen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Fachingenieure</span></li><li><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die einschlägigen Sicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen, </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften der Bau-</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berufsgenossenschaft.</span></li></ul><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle in diesen ZTV oder in weiteren gewerkespezifischen ZTV genannten</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorschriften und Regelwerke gelten nur beispielhaft. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2. Bauleitung</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Überwachung der Bauarbeiten obliegt dem von der Bauherrschaft beauftragten Unternehmen. Davon unberührt bleibt die Verpflichtung des AN gemäß VOB/B § 4, Nr. 2, Absatz 1.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die örtliche Bauüberwachung nimmt für den AN keine Lieferungen an.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3. Baustrom und -wasser wird bauseits zur Verfügung gestellt. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Vorhalten der erforderlichen Anschluss- und Verbindungsleitungen ist Sache des Auftragnehmers.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4. Vor Ort hat der Auftragnehmer mit größtmöglicher Sorgfalt unter Vermeidung von Schmutz im gesamten Gebäude und den umgebenden Freiflächen zu arbeiten.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5. Baustelleneinrichtung</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In der nachfolgenden Leistungsbeschreibung ist vom AN die gesamte Baustelleneinrichtung, die für die ordnungsgemäße Durchführung der ausgeschriebenen Arbeiten notwendig ist, in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6. Nach Abschluss der Arbeiten ist gemeinsam mit dem zuständigen Bauleiter ein Aufmaß zu erstellen. Dabei wird auch die Ausführung der Arbeiten abgenommen.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">7. Für alle Diebstähle und Beschädigungen von angelieferten und eingebauten </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialien während der Bauzeit ist der AN verantwortlich.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">8. Gebäude/Bestand</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Arbeiten werden im eigenen Gebäudebestand des AG ausgeführt. Da die Arbeiten an sich im Betrieb befindlichen Gebäuden ausgeführt werden, ist besondere Sorgfalt und Rücksicht auf die Nutzer und deren Einrichtungen zu nehmen.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugänge zum Haus während der Arbeiten an den Gebäuden sind ständig frei und sauber zu halten. Verschmutzungen sind vom AN unverzüglich und unaufgefordert zu beseitigen.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschädigungen der Grundstückszufahrten und der Außenanlagen durch Fahrzeuge und Mitarbeiter des AN sind nach Abschluss der Arbeiten wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die LKW-Zufahrt zur Baustelle ist möglich. Flächen zur Zwischenlagerung von Material sind vorhanden.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">9. Planunterlagen</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche zur Auftragserfüllung notwendigen Planunterlagen, Genehmigungen, etc. rechtzeitig vor Ausführungsbeginn zu beschaffen.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer hat die für die Auftragserfüllung erforderlichen Montagepläne und Detailzeichnungen sowie Berechnungsunterlagen zu erstellen und mit dem Auftraggeber bzw. dessen Vertreter abzustimmen. Die Erstellung aller Zeichnungen hat auf Basis der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Ausführungspläne und der notwendigen Aufmaße zu erfolgen.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10. Ausführung</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Leistung des Auftragnehmers umfasst sämtliche Leistungen, die zur </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">fachgerechten Erstellung der Gesamtleistung erforderlich sind. Sind auch </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelheiten von Leistungen in den Positionsbeschreibungen nicht genannt, so </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind sie trotzdem mit der Gesamtleistung anzubieten und sind mit ihrer </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergütung abgegolten.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach Auftragsvergabe sind die Ausführungszeiten mit der Projektleitung an </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hand von Detailterminplänen durchzusprechen und abzustimmen. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es muss davon ausgegangen werden können, dass die Arbeiten ohne </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterbrechung ausgeführt werden können.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Ausführungsbeginn wird eine Einweisung des Auftragnehmers in die </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">örtlichen Gegebenheiten der Baumaßnahme vorgenommen und protokolliert. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Einweisung, Anleitung und Überwachung des eingesetzten Personals, </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie zur Koordination terminlicher und organisatorischer Belange, stellt der </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auftragnehmer einen mit den nötigen Kompetenzen ausgestatteten Bauleiter </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Verfügung. Der Bauleiter ist direkter Ansprechpartner des AG.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Unterzeichner übernimmt die Verantwortung für die ordnungsgemäße </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erfüllung der Arbeiten und die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dem Auftragnehmer obliegt die eigenverantwortliche Überwachung der </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung seiner Leistung auf Übereinstimmung mit der vertraglich </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">festgelegten Leitung sowie die Einhaltung der Vertragsbedingungen, </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">11. Produkte/Stoffe/Bauteile</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eventuelle Unklarheiten gegenüber ausgeschriebener Produkte bzw. Produkte, die in dieser Ausführungsart nicht zugelassen sind, sind vor Angebotsabgabe zu klären.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist erklärtes Ziel des AG, dass keine Stoffe verwendet werden, deren Inhalt ganz oder teilweise als gefährliche Stoffe in der Gefahrstoffverordnung aufgeführt sind. Die Verwendung von asbesthaltigen Produkten ist nicht gestattet. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Ersatz kommen vorzugsweise die in dem vom Bundesamt herausgegebenen Ersatzstoffkatalog aufgeführten Stoffe in Betracht.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Oberfläche aller Bauteile, Befestigungen, Verbindungselemente, etc. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">müssen ihrem Verwendungszweck entsprechend dauerhaft </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">korrosionsgeschützt sein. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschädigungen sind nach der Montage auszubessern.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">12.Müll/Abfallbeseitigung</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es gilt die Baustellenordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), Campus Nord (CN), Stand März 2015. Diese kann über die Ansprechpartner des KIT bezogen werden.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN bleibt Besitzer bzw. Eigentümer aller anfallenden Abfälle, die durch </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Lieferung und Verarbeitung von Baustoffen, Bauteilen, Betriebsmitteln und </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechenden Verpackungen verursacht werden. Der AN hat die Ausfuhr </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">seiner Abfälle und deren Entsorgung eigenverantwortlich durchzuführen.</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"/><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">13.Ortsbesichtigung</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dem Bieter wird vor Angebotsabgabe empfohlen, sich bei einer eingehenden Besichtigung der örtlichen Verhältnisse, über den Umfang der durchzuführenden Arbeiten zu informieren. </span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine Besichtigung der Baustelle kann mit nachfolgenden Personen vereinbart werden:</span></p><p style="margin-left:14.15pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Projektleitung (KIT-IBPT) Frau Shen (Tel.: 0721 - 608 26847)</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>Montageplanung</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rechtzeitig vor der Ausführung muss die vom Auftragnehmer zu erstellende Montageplanung mit der Bau- und Projektleitung abgestimmt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hier sind sowohl die vorgesehene Systemkonzeption (Anlagenaufbau und Beschreibung) als auch die zugehörigen Schaltpläne und Unterlagen zur Prüfung vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine Herstellerliste mit allen erforderlichen Datenblättern ist unmittelbar nach Auftragsvergabe vorzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die elektr. Datenblätter sowie die Anschlussbelegung der Klemmen sind zu Beginn der Montageplanung vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufgrund von erhöhten Lieferzeiten und den daraus entstehenden Verschiebungen in der Ausführung müssen die Hauptkomponenten zur Bestellung frühzeitig freigegeben werden. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diese kritischen Komponenten sind unverzüglich nach Auftragsvergabe zur Prüfung und Freigabe einzureichen, damit eine Bestellung durch den AN ausgelöst werden kann.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei den im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung enthaltenen Positionen handelt es sich um eine vollständige Leistung (liefern und montieren).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für elektrische Anlagenteile ist die VDE-Zulassung vorzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach Auftragsvergabe sind die Ausführungszeiten anhand von Detail-Terminplänen durchzusprechen und abzustimmen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Gesamtdauer der nachfolgend beschriebenen Arbeiten hat der Auftragnehmer eine qualifizierte Aufsichtsperson an der Baustelle einzusetzen. Der Wechsel / Abzug dieser Person bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Bauleitung.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C      GEWERKESPEZIFISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN Allgemein</span></OutlineAddText><DetailAddText/></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C-01    Brandschutzkonzept</span></OutlineAddText><DetailAddText><p style="margin-left:14.15pt;text-indent:-14.15pt;"><span>Für dieses Bauvorhaben liegt folgendes Konzept vor: </span></p><ul style="list-style:disc;"><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutzkonzept </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vom 08.08.2013</span></li></ul><p style="margin-left:14.15pt;text-indent:-14.15pt;"/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Konzept ist Bestandteil und Vertragsgegenstand dieser Ausschreibung und immer in der letztgültigen Fassung zugrunde zu legen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Den Anordnungen des Konzepts  ist Folge zu leisten und für jede Einzelanlage getrennt nachzuweisen.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C-02    Brandschutz</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei der Auslegung und Ausführung aller Anlagenteile sind die </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">brandschutztechnischen Anforderungen der jeweiligen Vorschriften zu befolgen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es sind nur zugelassene Systeme zu verwenden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Installationen, die durch Brandwände führen, sind entsprechend Brandschutz-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">konzept bzw. den Vorschriften des örtlichen vorbeugenden Brandschutzes der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feuerwehr mit geeigneten Brandschutzabschottungen zu versehen.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C-03    Schallschutz</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span>Bei der Montage sind die Bestimmungen über den Schallschutz im Hochbau (DIN 4109) zu beachten. Wand- und Deckendurchführungen sind körperschallentkoppelt und dicht herzustellen. Soweit an zu durchdringende Wände und Decken brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, darf die Schutzfunktion des Bauteils nicht beeinträchtigt werden. Des Weiteren sind die schalltechnischen Anforderungen der jeweiligen Nutzungsbereiche zu berücksichtigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In Abstimmung mit den Nebengewerken stellt der AN sicher, dass der Summenpegel der Geräuschimmission die festgelegten Grenzwerte nicht überschreitet.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C-04    Baudynamik</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufstellung von schwingungsemittierenden Geräten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle schwingungsemittierenden Geräte wie z.B. Verdichter, Motoren, Transformatoren etc. sind grundsätzlich schwingungsisolierend aufzustellen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungsanschlüsse etc. sind mit geeigneten Kompensatoren auszustatten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Rohr- / Kanal - Schellen etc. sind mit elastischen Einlagen zu versehen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wand und Deckendurchführungen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Leitungen, Kanäle etc. müssen durch umlaufende Fuge mit einer dauerelastischen Matte gegen Kontakt vollständig vom Beton oder Mauerwerk getrennt sein. Die Fuge darf dauerelastisch geschlossen werden (Brandschutz).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausnahme Stromschienen: Hier reicht eine Gleitfuge auf Brandschutzplatten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus Calciumsilikatplatten. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Maßnahmen zur Schwingungsentkopplung sind vom AN in die Einheitspreise der einzelnen Anlagenpositionen mit einzukalkulieren. Sie werden nicht separat vergütet.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C-05    Montagehinweise</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span>Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass für nachfolgend auszuführende Tätigkeiten (z.B. zur Dämmung von Rohrleitungen und Klimakanälen) genügend Platz freigehalten wird. Einrichtungen und Einbauten des Schall- und Wärmeschutzes dürfen nicht eingeschränkt bzw. beschädigt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Zuwiderhandlung ist der AN verpflichtet, die betroffenen Systeme auf eigene Kosten zu demontieren und nachfolgend wieder sachgemäß anzubringen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Des Weiteren sind zu berücksichtigen:</span></p><ul style="list-style:disc;"><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Einhaltung der Fluchtwege (Breite u. Höhe)</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Ausreichende Kopfhöhe</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Gute Zugänglichkeit der Armaturen bzw. Schaltanlagen und Bedienelemente</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Gut auswechselbare Armaturen</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Möglichst freier Zugang zu anderen Mediensystemen</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Bei Zuwiderhandlung ist der AN verpflichtet, die betroffenen Systeme auf eigene Kosten zu demontieren und nachfolgend wieder sachgemäß anzubringen.</span></li></ul><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Montage aller Rohrleitungs- bzw. Trassensysteme muss spannungsfrei ausgeführt werden. Bei langen Trassenführungen ist der Längenausgleich zu berücksichtigen, der auf Grund von Temperaturschwankungen des Mediums und der Umgebungstemperatur auftritt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Unterstützabstände der Trassen sind so zu wählen, dass die Systeme bei max. Belegung die max. zulässige Biegung nicht überschreiten.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C-06    Befestigungen</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span>Befestigungen am Baukörper (einschl. Bohren) sind Sache des AN. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Materialien und Stoffe, die zum Befestigen der Leistung des AN am Baukörper notwendig sind, sind im Regelfall Bestandteil der jeweiligen LV- Pos. und in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Soweit darüber hinaus zusätzliche Profilstahlkonstruktionen benötigt werden, können diese über den EP dieser LV-Pos. abgerechnet werden. Im Zweifelsfall ist das Erfordernis durch den AN nachzuweisen. Die Leistungen sind rechtzeitig vor Ausführung der Objektüberwachung anzuzeigen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle vom AN anzubringenden Befestigungen müssen die erforderliche Tragfestigkeit besitzen. Der AN haftet voll verantwortlich für alle Folgeschäden aus der unsachgemäßen Anbringung von Befestigungen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Generell dürfen Befestigungen am Baukörper nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln durchgeführt werden. Die zulassungsbedingten Nachweise sind als prüffähige Unterlagen vom AN vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die bauseitige Stahlkonstruktionen im EG der Halle darf zu Befestigungszwecken </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">nicht</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> verwendet werden. Es darf werde angeschweißt noch angeschraubt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">An die bauseitigen Stahlkonstruktionen im Raum 007 der neuen Technikzentrale darf mittels Trägerklammern angeschraubt werden. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die gesamte Installation muss bezüglich ihrer Befestigungsart in der Lage sein, dynamisch wirkende Kräfte (z.B. durch Aus- und Einschaltvorgänge oder wechselnde Medienflüsse) aufzunehmen, bzw. darf dadurch nicht zu Eigenschwingungen neigen.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>C-07    Korrosionsschutz/Oberflächenveredelung</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span>Die Oberflächen aller Bauteile müssen ihrem Verwendungszweck entsprechend dauerhaft korrosionsgeschützt ausgeführt sein. Stahlteile, bei denen keine bestimmte Art von Korrosionsschutz nach diesem Leistungsverzeichnis oder den einschlägigen Normen und Richtlinien vorgeschrieben ist, sind gemäß DIN 18364 zu schützen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ist ein Korrosionsschutzanstrich verlangt bzw. erforderlich, müssen sich Grund- und Deckanstriche in unterschiedlicher Farbe nachweisen lassen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Konstruktionen sind so auszuführen, dass Ansatzstellen für eine Rostbildung vermieden werden. Schmutz-, Öl-, Fettschichten sowie Feuchtigkeit sind unmittelbar vor Aufbringung jeder Schutzschicht gründlich zu entfernen.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <BoQ ID="I_2100_388">
   <BoQInfo>
    <Name>01</Name>
    <LblBoQ>01 Sanitär, Kälte</LblBoQ>
    <Date>2026-04-02</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Kapitel</LblBoQBkdn>
     <Length>1</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <LblTime>Minuten</LblTime>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG5</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276 2018-12</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276 2018</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG4</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-1 2008-12</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276-1 2008</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG1</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-93</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276-1 1993</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="I_2100_4249" RNoPart="1">
     <LblTx><span>Sanitär, Kälte</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="I_2100_2608" RNoPart="10">
       <LblTx><span>Schmutzwasser</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Remark ID="I_2100_2609">
         <Description>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In der technischen Ausrüstung sind folgende Abwasserarten zu berücksichtigen: </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Schmutzwasser von Wasseraufbereitung bzw. Entleerungen von  Anlagenbauteilen, Überlauf VE-Wasser Behälter, Spülventil, O2-Membranentgasung, Schmutzwasser von Rückspülfilter und Sicherheitsventil </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Kondensat aus Umluftkühler</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abwasser:</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Abwasser des Spülventils der VE-Wassernachspeisung sowie der Membranentgasung und des Behälterüberlaufs wird im Freispiegelgefälle von Raum 007 EG der best. Hebeanlage in Raum 007 UG zugeführt. Das Abwasser des PKW-Rückspülfilters, der Abschlämmleitung und die Abströmleitung des Sicherheitsventils wird ebenfalls an die bestehende Hebeanlage angeschlossen werden.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kondensat:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Kondensat fällt an den Umluftkühler in der Halle oberhalb und unterhalb der Stahlbühne sowie im Keller der Halle an.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es besteht ein Einleitstutzen für Kondensat an der Südwand der Halle, der zur Einleitung der Kondensat-Abwässer aller ULKs innerhalb der Halle geeignet ist. Weitere Einleitepunkte werden in der südwestlichen und der nordwestlichen Hallenecke geschaffen, um das im UG befindliche Kondensatnetz zu erschließen.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es wird ein Kondensat-Abwassernetz erstellt, in welches alle ULK der Halle mit den integrierten Kondensat-Hebepumpen einleiten können. Dieses verläuft mit min. 0,5% Gefälle zum bestehenden Einleitepunkt.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die neuen ULK im UG der Halle werden, analog der bestehenden ULK-Installation, in das bestehende Kondensatnetz entwässert.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrmaterial: Kunststoff-PP (Abwasser) bzw. Edelstahl-Pressfitting-System.</span></p></Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt><span>Projektbeschreibung</span></TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="I_2100_2610" RNoPart="10">
         <LblTx><span>Schmutzwasser Rohrleitungsmaterial</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_2611">
            <PerfNo>4105</PerfNo>
            <PerfLbl>4105 Schalloptimiertes Abwassersystem Kunststoff PP, steckbar</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schalloptimiertes Abwasserstecksystem für Entwässerungs- anlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056 in Verbindung mit DIN 1986 - 100. Rohre und Formstücke sind innerhalb von Gebäuden und erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur (Anwendungskennzeichen "BD" - Building / Drainage) in Anlehnung an DIN EN 1451 - 1 geprüft und zugelassen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Rohre mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus einem schalloptimierten 3-Schicht-Rohr mit geringer Längenausdehnung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Formstücke mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus PP, mit angeformten Rippen an der Muffe, mit visueller Einstecktiefenkontrolle, sowie Markierung für einfache Montageausrichtung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit einem Installationsschallpegel LIN = 24 dB(A) im schutzbedürftigen Raum (diagonal darunter) nach DIN 4109 bei folgenden Einbaubedingungen:</span></p><ul style="list-style:disc;"><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorwandinstallation</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vor massiver Trennwand </span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit handelsüblicher Rohrschelle </span></li></ul><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verbindung erfolgt durch die angeformten Muffen oder mit Doppelmuffen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verarbeitung und Verlegung ist nach den hersteller- spezifischen Vorschriften, sowie unter Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrschellen, Passstücke und Verschnitt, sowie Befestigungs- und Kleinmaterial sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren inklusive aller erforderlichen Verbindungs-, Form-, Montage- und Befestigungsmaterialien.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4105 Schalloptimiertes Abwassersystem Kunststoff PP, steckbar</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_2615" RNoPart="01">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>411</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4105 jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr mit Muffe   d 50</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite:   DN  50</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohr mit Muffe DN50</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2619" RNoPart="02">
            <Qty>31.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>411</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4105 jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen 15 - 87,5 Grad mit Muffe</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite:   DN 50</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bogen 15 - 87,5 Grad mit Muffe DN50</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2623" RNoPart="03">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>411</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4105 jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abzweig 45 - 87,5 Grad mit Muffen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgang gleich oder reduziert.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite:   DN 50</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Abzweig 45 - 87,5 Grad mit Muffen DN50</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2627" RNoPart="04">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>411</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4105 jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduktion</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zentrisch kurz oder exzentrisch mit Muffe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite:   DN 50</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Reduktion DN50</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2630" RNoPart="05">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>411</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4105 jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite:   DN 50</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Muffe DN50</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_2637" RNoPart="11">
         <LblTx><span>Schmutzwasser Einbauteile Rohrleitungsnetz</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_2643" RNoPart="01">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>411</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus Rohrleitung und Formteilen zum Anschluss an Umluftkühlgeräten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es gelten die allgemeinen und ergänzenden Montage- und Fertigungsrichtlinien.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe des Siphons   mm  150</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:     DN  50</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Siphon DN50</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3648" RNoPart="02">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>411</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konfix DN 50</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Konfix DN50</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2645" RNoPart="03">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>411</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abwassertechnischer Anschluss an bauseitige, vorhandene Hebeanlage über Gewindeteil 1" oder 1 1/4"</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusiver aller Formstücke und Befestigungsmaterialien.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anschluss an bauseitige Hebeanlage</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_2648" RNoPart="12">
         <LblTx><span>Kondensat Umluftkühler</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_3662">
            <PerfNo>4006</PerfNo>
            <PerfLbl>4006 Edelstahlrohr Pressfittingsystem</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemrohre mit geeigneten Dichtungen für Trinkwasser (CIIR) aus hochlegiertem, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo Stahl Werkstoff-Nr. 1.4521 nach DIN EN 10088 (sofern die erforderliche Nennweite dies zulässt, ansonsten Werkstoff-Nr. 1.4401).</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 12</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr 15 x 1,0 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr 18 x 1,0 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 20</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr 22 x 1,2 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 25</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr 28 x 1,2 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 32</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr 35 x 1,5 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 40</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr 42 x 1,5 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 50</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr 54 x 1,5 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 65   Rohr 76,1 x 2,0mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Grundelement für die Pressfitting-Verbindung ist der für eine plastische Formgebung ausgebildete Pressfitting.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pressfitting und Systemrohr werden mit einem geeigneten Presswerkzeug unter Einhaltung der Einschubtiefe als Pressfitting-Verbindung miteinander verpresst. Inklusive erforderliche CIIR-Dichtungen für Trinkwasser.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit in die Einheitspreise zu kalkulieren ist die Befestigung der Rohrleitung. Übergreifend auf alle am Projekt beteiligen Gewerke ist ein einheitliches Montagesystem vorzusehen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit in die Einheitspreise zu kalkulieren ist die Spülung gemäß DIN 1988 Teil 2; für Kalt-, Warmwasser und Zirkulation aus Edelstahl- und Metallverbundrohr; größter Rohrdurchmesser DN 65; mit Spülgerät, Installation der Spüleinrichtungen einschl. Anschluss und Sicherung von Abwasserschläuchen, sowie Wiederverschließen nach dem Spülvorgang an sämtlichen Entnahmestellen mit Baustopfen im Verteilleitungssystem. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor der Inbetriebnahme der Gesamtanlage muss in dem Leitungsnetz eine Druckprobe durchgeführt werden. Die Lecktestraten der Drucksysteme "nach Außen" sind per Zertifikat mit Messdokument wie folgt nachzuweisen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überdruck im System: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1,5fache des Betriebsdrucks</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüfmedium:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trinkwasser</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckabfall nach 24 h:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht messbar</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Spülung und Inbetriebnahme erfolgt u.U. abschnittsweise. Dies berechtigt nicht zu zusätzlichen Vergütungsforderungen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Verbindungen sind nach einwöchigem ordentlichen Anlagenbetrieb nochmalig auf ordnungsgemäße Pressung zu kontrollieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsteile und Rohrzubehör (Befestigungsmaterial etc.) sind in den Einzelpreis einzurechnen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4006 Edelstahlrohr Pressfittingsystem</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3664" RNoPart="01">
            <Qty>35.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 4006</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahlrohr Pressfittingsystem</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">28 x 1,2 (DN25)</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Edelstahlrohr Pressfittingsystem  28 x 1,2 (DN25)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3665">
            <PerfNo>4624</PerfNo>
            <PerfLbl>4624 Edelstahl Kugelhahn mit Innengewinde DN 15-80</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl Kugelhahn, wartungsfrei, mit vollem Durchgang, Handhebel aus Edelstahl</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material Gehäuse  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl 1.4406</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material Kugel  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl 1.4401</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugel-Dichtung  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PTFE</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussart  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innengewinde</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Öl- und Fettfrei</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4624 Edelstahl Kugelhahn mit Innengewinde DN 15-80</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3667" RNoPart="02">
            <Qty>22.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 4624</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl Kugelhahn</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Edelstahl Kugelhahn mit Innengewinde DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3668" RNoPart="03">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn zum Füllen, Entleeren oder Entlüften, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführungen mit Verschlusskappe oder mit Schlauchverschraubung und Verschlusskappe</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messing</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugel </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messing verchromt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spindelabdichtung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zwei O-Ringe aus NBR</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelabdichtung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PTFE</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zul. Betriebstemperatur:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Entleerungs-Kugelhahn DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3669">
            <PerfNo>4649</PerfNo>
            <PerfLbl>4649 ESt. Pressfitting Bogen 15-90°</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen von 15-90° für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 10088.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4649 ESt. Pressfitting Bogen 15-90°</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3671" RNoPart="04">
            <Qty>84.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 4649</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen 15-90°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Bogen Pressf. 15-90° DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3672">
            <PerfNo>4648</PerfNo>
            <PerfLbl>4648 ESt. Pressfitting T-Stück</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">T-Stück für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 10088.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4648 ESt. Pressfitting T-Stück</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3674" RNoPart="05">
            <Qty>14.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 4648</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">T-Stück</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. T-Stück Pressf. DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3675">
            <PerfNo>4647</PerfNo>
            <PerfLbl>4647 ESt. Pressfitting Reduzierung</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 1008.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4647 ESt. Pressfitting Reduzierung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3677" RNoPart="06">
            <Qty>14.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 4647</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  DN 25</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  reduziert</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Reduzierung Pressfitting DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3678">
            <PerfNo>4646</PerfNo>
            <PerfLbl>4646 ESt. Pressfitting Muffe</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 10088.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4646 ESt. Pressfitting Muffe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3680" RNoPart="07">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 4646</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Muffe Pressfitting DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3681">
            <PerfNo>4645</PerfNo>
            <PerfLbl>4645 ESt. Übergangsstück mit IG/AG</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übergangsstück für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 1008 mit Innen- oder Außengewinde.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4645 ESt. Übergangsstück mit IG/AG</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3683" RNoPart="08">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4645 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übergangsstück</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Übergangsstück Pressfitting DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3661" RNoPart="09">
            <Qty>14.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zum Anschuss des Kondensatschlauchs auf das Pressfit- Kondensatrohrleitungssystem.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schlauchnennweite </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">9mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IG/AG</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schlauchtülle 9mm mit IG/AG DN25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_2653" RNoPart="10">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>411</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flex-Schlauch für Kondensatableitung aus Polyurethan</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eigenschaften:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- hoch abrieb- und verschleißfest </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- weichmacherfrei </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- hohe mechanische Festigkeit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- geringbleibende Verformung </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- sehr gute Kälteflexibilität </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- öl- und fettbeständig </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- UV-beständig </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- gutes Dämpfungsverhalten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- hohe Elastizität </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Temperaturbereich   °C -40 bis +85</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Form- und Verbindungsteile</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Flex-Schlauch 9mm für Kondensatableitung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3684" RNoPart="11">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss an Bestandsleitung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis DN50</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren, inklusive aller benötigten Verbindungs- und Befestigungsmaterialien.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anschluss Bestand ABW-Rohrleitungssystem</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3686" RNoPart="12">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es sind Trennschnitte an Rohrbauteilen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchmesser der Leitung bis 110 mm, im Gebäude, in allen Geschossen, Höhe bis 3,65 m über Fußboden. Schnitt von Hand/mit handgeführten Kleingeräten. Der Schnitt ist so auszuführen das ein Wiederanschluss möglich ist. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der vorgesehene Aufwand je Trennschnitt wurde wie folgt geplant:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kunststoffrohrrohr: 70 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Monteur 8min</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Helfer 12min</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Trennschnitt bestehendes Kunststoff-Entwässerungssystem.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_2100_410" RNoPart="20">
       <LblTx><span>Kälte</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Remark ID="I_2100_3688">
         <Description>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text><table cellpadding="0"><tr><td><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die bestehende Kälteleistung soll für die neue Forschungsinstallation in der Beschleuniger-Halle um 450 kW erweitert werden. Diese Erhöhung der Kälteleistung erfolgt in 2 Etappen, 230 kW im Stepp 1 und nochmal 230 kW im Stepp 2.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Größe der Kälteleitungen soll jedoch schon im Stepp 1 die volle künftige Kälteleistung berücksichtigen und wird deshalb für 450 kW Leistung dimensioniert.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Kältemaschinen</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Kaltwasser wird über eine (Stepp 1 bzw. zwei im Stepp 2) Kältemaschine(n) auf dem Dach produziert. Als Kältemittel wird R290 (GWP: 3) verwendet. Dies ist ein natürliches Kältemittel und darf nach der aktuellen F-Gase-Verordnung ohne Einschränkung verwendet werden.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Kältemittel ist jedoch brennbar und es entsteht eine Ex-Zone um das Gerät herum. </span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die vorgesehenen Kältemaschinen sind luftgekühlt und besitzen eine Freikühleinheit. </span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Technische Daten Kältemaschinen, Dachgeschoss:</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stepp 1: 230 kW</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                                   Stepp 2: 230 kW  </span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medium </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wasser 100%</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eintritt:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">22°C</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Austritt:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16°C (bis T</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;vertical-align:sub;">A</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">= 36 °C)</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Step 1: 33 m³/h</span></p><p style="margin-left:99.25pt;tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Step 2: 66 m³/h</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektr. Leistung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">75 kW</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schalldruckpegel:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">57dB(A) (Freifeld 10m Entfernung)</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die gesamte Erzeugungsanlage wird für die Leistung im Stepp 2 ausgelegt. Um diese abrufen zu können müssen im Stepp 2, außer der schon dargestellten Kältemaschine, noch je eine Pumpe vor und hinter dem Pufferspeicher (hydraulischen Weiche) installiert werden. Weiter muss das, im Stepp 1 eingebaute Durchgangsregelventil, gegen eines mit höherer Leistung ausgetauscht werden. Die Einstell-Limits des Ventils lassen eine Auslegung für Stepp 1 und 2 bei gleichem Ventil nicht zu.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Wärmetauscher:</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Wärmetauscher mit der zu erwartenden Leistung von Stepp 1 und 2 (450 kW) im Raum 007 UG montiert, der den primären (Kälteerzeugung) und den sekundären Kreis (Prozesskaltwasser) trennt. Beide Kreise enthalten 100% Wasser. Im Fall des Sekundärkreis sogar in VE-Wasser Qualität. </span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Technischen Daten Wärmetauscher, Raum 007 EG</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühlleistung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">450 kW</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;">Primärseite</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medium</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wasser</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">66 m³/h</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorlauf</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16°C</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rücklauf</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">22°C</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckverlust</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0,18 bar</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN100</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;">Sekundärseite (Prozesskälte)</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medium</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wasser</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">85,4m³/h</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorlauf</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20,5°C</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rücklauf</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25,0°C</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckverlust</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0,25 bar</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN100</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Temperaturstabilität Prozesskaltwasser: ±  0,3 K </span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Pumpen/Speicher Primärkreis</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es wird für Stepp 1 eine Pumpe für 230 kW Kälteleistung vorgesehen. Es besteht die Möglichkeit für den Stepp 2 eine weitere, baugleiche Pumpe vorzusehen. Diese werden im Untergeschoss im Raum R007 geplant. </span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Um die Laufzeiten der Kältemaschine zu optimieren, wird auf der Primärseite ein Speicher vorgesehen. Dieser wurde mit einer Kapazität von 1.000L festgelegt. Dieser Speicher kann somit in die Kältezentrale eingebracht werden.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Speicher bedingt die Verwendung einer weiteren Primärpumpe. Auch hier werden baugleiche Pumpen eingesetzt und auch hier wird für Stepp 1 eine Pumpe und für Step 2 eine weitere, baugleiche Pumpe verwendet. </span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Technische Daten Primärpumpen, Raum 007 UG</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medium</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wasser</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inlinepumpe mit integriertem FU</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom max.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">33 m³/h</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Förderhöhe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6,0 m (entspr. Druckverlustberechnung)</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektr. Leistung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2,2 kW</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Umluftkühlung Halle EG:</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Klimatisierung der Forschungshalle im Erdgeschoss dient der Abfuhr der von Maschinen erzeugten Abwärme. Diese wird über an den Wänden montierte Umluftkühler abgeführt. Im Erdgeschoss wird eine erste Gerätegruppe über der Stahlbühne und eine zweite darunter installiert, um die klimatisierte Luft besser zu verteilen. </span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Temperaturstabilität in der Halle: ±  0,2 K</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als anfallende Kälteleistung wurde vereinbart: 25kW</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beide zuvor genannte Gerätegruppen werden über ein gemeinsames Rohrleitungsnetz erschlossen.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Insgesamt werden in der Halle 12 baugleiche Umluftkühlgeräte vorgesehen, von denen sich acht Stück oberhalb der Stahlbühne und vier Stück darunter befinden werden.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es werden Geräte zum Wandaufbau vorgesehen.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Versorgungsleitungen der neuen Umluftkühlgeräte werden an der bestehenden Kälteleitung im Untergeschoss der Halle angeschlossen. Diese ist sowohl in Nennweite und Kapazität in der Lage die Kühllast zu liefern. </span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Materialspezifikation Rohleitungen</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Rohrmaterial bis DN65</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl Pressfitting gem. DVGW Pressfitting-Teilen aus Cr-Ni-Mo Stahl Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN10088, Druckstufe PN10.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Rohrmaterial ab DN80</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nahtloses und geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10220, Druckstufe PN10</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Formstücke wie entsprechendes Rohrleitungsmaterial</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Materialspezifikation Wärmedämmung von Kälteleitungen</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Im Innenbereich</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Synthetischer Kautschuk, schwerentflammbar B1 B-s3-d0, 0,035 W/m*K, </span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmstärke mind.19mm, Ummantelung mit verzinktem Stahlblech in stoßgefährdeten, durchgangs- und wartungsintensiven Bereichen bis 2,0m</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Im Außenbereich</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Synthetischer Kautschuk, schwerentflammbar B1 B-s3-d0, 0,035 W/m*K, </span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmstärke mind.19mm, Ummantelung mit seewasserbeständigem Aluminium.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Hinweis:</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle frostgefährdeten Anlagenteile werden durch eine selbstregelnde, elektrische Begleitbeheizung geschützt.</span></p></td></tr><tr><td><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Materialspezifikation</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungssystem für Kühl- und Kaltwasser bestehend aus nahtlosem und geschweißtem Stahlrohr nach DIN EN 10220. Druckstufe min. PN 10.</span></p><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungssystem bestehend aus gepresstem Edelstahl Pressfitting/ Rohr Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN 10088</span></p><p/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diffusionsdichte Kältedämmung DIN 4140 Teil 2 an Rohrleitungen, bestehend aus Elastomerschaum, halogen- und chlorparaffinfrei.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmstärke mind. 19 mm, vollflächig verklebt.</span></p><p/><p style="tab-stops:99pt 454pt right;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In den stoßgefährdeten Bereichen wird darüber ein Mantel aus ALU Blech, seewasserbeständig, aufgebracht. Die Blechdicke ist abhängig vom Umfang der zu dämmenden Rohrleitung und beträgt mindestens 0,5mm.</span></p></td></tr><tr><td/></tr></table><p/></Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt><span>Projektbeschreibung Kälte</span></TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="I_2100_3689" RNoPart="10">
         <LblTx><span>Hauptkomponenten/Einbauteile</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_4030" RNoPart="01">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LUFTGEKÜHLTER FLÜSSIGKEITSKÜHLER MIT HALBHERMETISCHEN HUBKOLBENVERDICHTERN UND FREIER KÜHLUNG (GLYKOLFREI),</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit EC-Ventilatoren für Außenaufstellung und Kältemittel R290,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Selbsttragendes, korrosionsgeschütztes und schallisoliertes Gehäuse für Außenaufstellung, aus vorlackiertem Zinkblech, pulverbeschichtet mit Polymerlack in der Farbe RAL7035</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Halbhermetische Hubkolbenverdichter mit Ölmanagement und Ölschauglas, Ölwannenheizung und eingebautem SE-B zur Überwachung der Druckgas- und Motortemperatur</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kupfergelötete Plattenverdampfer aus rostfreiem Stahl AISI 316 mit einem Wasserkreislauf und Kältemittelkreisläufen, für Trockenverdampfung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Mikrokanal-Verflüssigerregister, vollständig aus Aluminium gefertigt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Hocheffiziente EC-Ventilatoren mit stufenloser Drehzahlregelung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kältemittel R290</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kältekreislauf aus Kupferrohr mit:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Filtertrockner und Schauglas mit Feuchtigkeitsanzeige in der Flüssigkeitsleitung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verdichterabsperrventile an Hoch- und Niederdruckseite</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Absperrventile in Flüssigkeitsleitung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schwingungsdämpfer in Heißgas- und Saugleitung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Nachverdampfer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Hoch- und Niederdruckschalter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- analoge und digitale Manometer auf der Hoch- und Niederdruckseite</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- elektronisches Expansionsventil</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- zwei Sicherheitsventile mit Wechselventil</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ATEX-Leckagesensor innerhalb des Gerätegehäuses</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ATEX-Leckagesensoren (5 Stk.) zur Installation auf der Dachfläche mit zugehöriger Betontrittplatte 40 x 40 x 8 und Konsole. Zur Überwachung von gefährdeten, bauseitigen Stellen. Max. Verkabelungslänge 10m. Verkabelung im metallischen Schutzrohr. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ATEX-Gehäuseventilator</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Wasserkreislauf mit:</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betriebsfühler und Frostschutzfühler</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Medienanschlüsse mit Flanschen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Elektroschaltschrank mit Hauptschalter und Not-Aus-Taster und innenliegender thermostatgeführter Schaltschrankheizung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Elektronische Regelung, zur Aufrechterhaltung ständig stabiler Betriebsbedingungen bei maximaler Energieeinsparung, mit LCD-Display zur Betriebsdatenanzeige und Bedienung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schnittstelle Modbus RTU, Modbus TCP/IP und BACnet IP</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- potentialfreie Kontakte: externe Freigabe und Sammelstörmeldung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Funktionskontrolle und Probelauf des Flüssigkeitskühlers im Werk</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dokumentation für den Flüssigkeitskühler</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Freie Kühlung „gleitend“ als glykolfreie Variante</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der luftgekühlte Flüssigkeitskühler ist mit einer integrierten Freikühlfunktion ausgestattet. Die freie Kühlung erfolgt über separate Wärmetauscher Register in Alu-Kupfer-Ausführung. Dadurch kann das System kühle Außenluft nutzen, um bei entsprechenden Außentemperaturen die mechanische Kühlung zu reduzieren oder sogar ganz zu vermeiden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionsweise:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hohe Außentemperatur (z. B. im Sommer)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">•  freie Kühlung außer Betrieb</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mäßig kühle Außentemperatur (10 - 15 °C)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">•  Das System wechselt in den gleitenden Freikühlmodus.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">•  Die Kompressorlast nimmt ab, je weiter die Außentemperatur sinkt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Niedrige Außentemperatur (kleiner 10 °C)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">•  kompletter Freikühlbetrieb ohne Kompressor</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">•  Nur Ventilatoren und Pumpen laufen → minimaler Energieverbrauch.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei der glykolfreien Variante wird der Luft/Wasser-Wärmetauscher der freien Kühlung über einen eigenen Wasserkreis mit Plattenwärmetauscher, Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Temperatursensoren, etc. betrieben. Ausschließlich in diesem „kleinen“ Kreislauf befindet sich ein Wasser-Glykol-Gemisch. Das das Kälte-Gesamtnetz wird mit Wasser betrieben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zubehör:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x)  Werkseitig installierte Gummi-Schwingungsfüße, zur Reduzierung der Restschwingungsübertragung auf das Fundament.</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x) Modul zur Datenübermittlung, Störweiterleitung und Gasalarmmeldung für Monitoring und Fernbedienung. Die Hersteller-Cloud wird im Schalt- und Steuerschrank integriert. Die Internetverbindung wird über eine mobile Datenfunkverbindung hergestellt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x) Invertersteuerung für einen Verdichter; Der Verdichter wird mit einem Inverter zur Regelung seiner Drehzahl verbunden, für stufenlose Verdichter-Leistungsregelung. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x) Wärmemengenzähler,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Misst die Wärmeenergie in Heiz- und Kühlsystemen durch die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kombination eines Stromzählers und eines Ultraschall-Durchflussmessers.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x)  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sollwertverschiebung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 0-10 V</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x) 4- poliger Überspannungsableiter mit Hilfskontakt u. integrierter Vorsicherung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x) Kalorimetrischer Strömungswächter, das Gerät überwacht die Strömung in flüssigen Medien. Die Überwachung erfolgt nach dem kalorimetrischen Messprinzip. Montage und Verkabelung in das Kaltwassersystem. Lose der Kältemaschine beigelegt. Installation durch den Anlagenbauer. Zu kalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x) Begleitheizung mit Frostschutzlogik, Frostschutzheizung für alle in der Maschine wasserberührenden Komponenten und Rohrleitungen in Abhängigkeit der Außentemperatur inklusive Pumpenstart bei Temperaturunterschreitung im Wassersystem.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x) Pollenschutzgitter Edelstahl-Filter für Verflüssigerregister, abnehmbarer Aluminium Rahmen mit verstärktem Edelstahl- Gittergewebe, Lochabstand 2 mm, Befestigung unten mit Führungsschiene und oben mit Magneten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x)  Reparaturschalter je EC-Ventilator, jeder Ventilator verfügt über einen eigenen Reparaturschalter mit Rückmeldekontakt, einschl. Wetterschutzdach aus</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aluminiumblech für die REP-Schalter</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x)  Zusätzliche Einspeisung 230V, zusätzliche Einspeisung für Gaswarngerät, Lüfter, Schaltschrankbeleuchtung, Ölheizungen und Verdampferfrostschutzheizungen und zur Spannungsversorgung aller Heizungen und 230V Steckdose, inkl. Abgangsklemme für Rohrbegleitheizung,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x)  Licht und Steckdose, LED Beleuchtung im Schaltschrank und 230V Steckdose,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x)  Phasenkontrollleuchte als LED</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x)  Galvanische Trennung, für die Modbus RTU-Schnittstelle</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x)  Überdachung vor Schaltschrank aus VA-Wellblech Ausladung 1m über gesamte Breite der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kältemaschine mit Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(x)  Unterstützung und zusätzliche Dokumentation für die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung und das Explosionsschutzdokument</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat der Planung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rütgers - REFRA</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ: CW-C22R2304AP-GF</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefernachweis:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rütgers GmbH &amp; Co. KG</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herrmann-Leichtlin-Straße 9a</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">76185 Karlsruhe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mobil: +49 172 6210920</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">E-Mail: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">tino.leyrer@ruetgers.com</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kältemaschine, lüftgekühlt 230kW, R290 mit Freikühleinheit</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4031" RNoPart="02">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IBN Kältetechnische Inbetriebnahme des Flüssigkeitskühlers am Aufstellungsort, durch Fachpersonal des Herstellers gemäß EN 378-2, Anhang J, Überprüfung und Einstellung der Regelung, Einregulierung, Anfahren und Einweisung des Bedienungspersonals, Umsetzung der durch das A3-Kältemittel zusätzlichen Anforderungen im Zuge der Inbetriebnahme (unter Berücksichtigung einer Anreise)</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Herstellerseitige Inbetriebnahme der Kältemaschine</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4289" RNoPart="03">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Passend für vorstehende Kältemaschine</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auffang- und Rückhaltesystem entsprechend WHG für Kaltwasseranlagen und Rückkühler zur Einhaltung der Gesetzesanforderungen nach § 62g ff. des WHG</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abmessungen (L x B x H):</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6700 x 2450 x 100 mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Auffang- und Rückhaltesystem besteht aus:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - Edelstahl-Auffangwannen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - Gegenstromsystem-Ölabscheider im Baukastenprinzip</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - Gegenstromsystem-Laubschutzgitter aus Edelstahl</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - Druckmessumformer für Wasser-Glykolkreis</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - Schließventil Schließzeit max. 10 Sekunden, mit Selbst-    </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       testfunktion</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - Steuerungseinheit</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Auffang- und Rückhaltesystem besteht aus einer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mehrteiligen, verschraubten Edelstahl-Auffangwanne.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leichtflüssigkeiten müssen zurückgehalten werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der vom Druckmessumformer gemeldete Wert wird als Klartext im Display angezeigt und kann über einen potentialfreien Alarmgeber für Messungen ausgewertet werden. Die Steuerung alarmiert über die GA.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Sicherheitsventil ist stromlos geschlossen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">während des Normalbetriebs ständig geöffnet. Bei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromausfall, Kabelbruch, defekter Drucküberwachung und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerung werden die Sicherheitsventile geschlossen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ein Alarmkontakt aktiviert. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auffangsystem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flüssigkeiten:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Öl, Glykol</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl 1.4301</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schließventil</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IP66</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schließzeit:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">max. 10 Sekunden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherheit:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Selbsttest im Intervall</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherheit:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Endlagenschalter</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gegenstromsystem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl 1.4301</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuermodul</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IP66</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">UV-Beständigkeit:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ja</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alarmgeber:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Potentialfrei</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckmessumformer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IP67</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Druck:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25 bar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzulöten bzw. einzuschweißen in den Druckkreislauf</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Adapter:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ermöglicht Anschluss an Muffe</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit folgendem Zubehör:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   - Heizeinsatz zur Ablaufbeheizung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   - Glykol-Sensor mit Verkabelung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   - Montagesockel zur Installation der KM in der Wanne </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     ca. 120 x 120 x 110 mm, 8 Stk</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Öl- und Glykolauffangwanne für Flüssigkeitskühler</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4291" RNoPart="04">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für vorstehende Kältemaschine, Glykolprotektor und Stahlbühne</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vertikale Hubhöhe ca. 12m </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entfernung Absetzpunkt zu Gebäudekante ca. 5m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufstellfläche für Kran ca. 8 x 15m, an das Gebäude angrenzend.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuggewicht ca. 6.000kg</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist jeweils einen Einsatz für die Stahlbühne/Glykolprotektor und die Kältemaschine zu kalkulieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kraneinsatz für Kältemaschine/Stahlbühne</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_4033">
            <PerfNo>4617</PerfNo>
            <PerfLbl>4617 Pufferspeicher</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pufferspeicher für Kühl- und Heizkreisläufe, Ausführung gemäß DGRL 2014/68/EU und AD 2000-Regelwerk.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus Qualitätsstahl mit Rostschutzgrundierung, Position und Dimension von Flanschen und Muffen in Sonderausführung,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Aufhänge Laschen, Speicher mit Fußkonstruktion für eine Bodenfreiheit von 150 mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flanschstutzen                        </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN 10 nach EN 1092-1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">          </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN 10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulässiger Betriebsdruck </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">max. 3 bar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulässige Betriebstemperatur </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">max. 110°C</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mediumtemperatur:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">min 6 °C  </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Korrosionsschutz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 4 St. Fühlermuffen 1''</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 1 St. Gewindestutzen als Entleerung bis 1"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 1 St. Gewindestutzen als Entlüftung bis 1''</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 1 St. Revisionsflansch rund 115/180 verschlossen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 3 St. Fuß mit Bodenplatte 200 x 200</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Hersteller-Wärmedämmung für Kältebetrieb diffusionsdicht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Oberflächenschutz für Wärmedämmung aus LDPE</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern, Einbau und betriebsfertige Montage mit Anlieferung, Abladen und Transport zum Aufstellungsort.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Befestigungsmaterial und Inbetriebnahme</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4617 Pufferspeicher</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_4035" RNoPart="05">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4617 jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pufferspeicher 1.000 l</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive folgenden Anschlüssen in Sonderausführung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flanschanschluss</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">150</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anzahl</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x2 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VL/RL</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchmesser:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">900</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Pufferspeicher 1.000 l</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3690" RNoPart="06">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl 316 Wärmeüberträger für VE-Wasser als Wärmetauscher für Kühlwasser. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übertragungsleistung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kW</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">450</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kalte Seite:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medium  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wasser 100%</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">64,5</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eintrittstemperatur  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Austrittstemperatur  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">22</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckverlust  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&lt;0,3</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Warme Seite:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medium  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VE-Wasser 100%</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">85,4</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eintrittstemperatur  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Austrittstemperatur  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20,5</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckverlust  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&lt;0,3</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Plattenmaterial   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">316L Edelstahl</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtungsmaterial</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">SS</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abmessungen BxHxT  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">400x1250x450mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stutzen Eintritt/Austritt  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Standkonsole aus Edelstahl. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestehend aus zwei Standfüßen, abgestimmt auf Wärmetauscher. Standkonsole als Zubehörmaterial des Herstellers.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gegenflansch als Vorschweißflansch PN 10 inklusive verzinkten Schrauben 8.8 und Dichtungen. Passend für Plattenwärmetauscher mit Flanschanschlüssen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Wärmedämmung mit Elastomerschaumstoff, Halogen- und chlorparaffinfrei, diffusionsdicht mit Alu-Blechmantel. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechmantel ist mittels Spannverschlüsse demontierbar.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufstellung, Anschluss sowie Dämmung nach Herstellerangaben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern, abladen und aufstellen bzw. montieren und in Betrieb nehmen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Wärmetauscher Prozesskühlwasser 450kW, UG</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3695">
            <PerfNo>4619</PerfNo>
            <PerfLbl>4619 elektr. geregelte Trockenläuferpumpe</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein- bzw. mehrstufige, vertikale Kreiselpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen in Inlinebauweise. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die medienberührten Bauteile der Pumpe sind aus Grauguss (Kopf und Fußtück) und Edelstahl. Die Kraftübertragung erfolgt über eine starre, geteilte Kupplung. Der Rohrleitungsanschluss erfolgt über kombinierte DIN-Flansche.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, lüftergekühlten Permanentmagnet-Synchronmotor ausgerüstet. Der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorwirkungsgrad entspricht der Energieeffizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Drehzahlregelung verfügt der Motor über einen Frequenzumrichter und PI-Regler, die im Klemmenkasten des </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motors untergebracht sind. Über ein Bedienfeld am </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motor-Klemmenkasten kann der Sollwert eingestellt werden. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausstattung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- mit werkseitig montiertem Differenzdrucksensor für </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  konstante oder proportionale Differenzdruckregelung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Integrierter Motorvollschutz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einstellung von Soll-Förderhöhe, EIN/AUS, MAX- und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  MIN- Kennlinie durch Drucktasten mit LED-Leuchtfeldern zur</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Anzeige</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Umschaltung zwischen Konstantdruck und Proportional-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  druck möglich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betriebs- und Störmeldeleuchte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Eingang für Extern-EIN/AUS</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ausgang für Störmeldung (potentialfrei)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Eingang für 0 -10 V Stell-Signal bzw. Sollwertführung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Inklusive Dämmschale für Kälteanwendung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fördermedium:   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100% Wasser</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">potentialfreie Kontakte für Betrieb-, Störmeldung sowie Freigabe.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und betriebsfertig montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4619 elektr. geregelte Trockenläuferpumpe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3697" RNoPart="07">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4619 jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Förderstrom (Betriebspunkt):</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">33</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Förderhöhe (Betriebspunkt):</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">8,3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Pumpengehäuse:   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grauguss</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Laufrad:   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maximale Umgebungstemperatur:   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite:   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spannungsversorgung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">V AC</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">400</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorbemessungsleistung P2:   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kW </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2,2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzfrequenz:   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hz </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IE Wirkungsgradklasse:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IE</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart (IEC 34-5):   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IP </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">55</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Isolationsklasse (IEC 85):    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">F</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauort:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Primärpumpe</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Speicher-KM</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PK1.1 Trockenläuferpumpe 33m³/h, H= 8,3m</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4036" RNoPart="08">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4619 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Förderstrom (Betriebspunkt):</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">33</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Förderhöhe (Betriebspunkt):</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">9,3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Pumpengehäuse:   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grauguss</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff Laufrad:   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maximale Umgebungstemperatur:   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite:   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spannungsversorgung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">V AC</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">400</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motorbemessungsleistung P2:   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kW </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2,2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzfrequenz:   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hz </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IE Wirkungsgradklasse:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IE</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart (IEC 34-5):   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IP </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">55</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Isolationsklasse (IEC 85):    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">F</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauort:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Primärpumpe</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Speicher-WT</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PK2.1 Trockenläuferpumpe 33m³/h, H= 9,3m</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_4037">
            <PerfNo>4618</PerfNo>
            <PerfLbl>4618 Absperrklappe als Anflanschklappe</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absperrklappe als Anflanschklappe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtschließende, wartungsfreie Absperrklappe zentrischer Bauart mit Taupunktsperre für Heizungs- und Kälteanlagen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestätigung 6-Grad-Rasthebel mit integrierter Thermometeraufnahme, auch für Bördelflansche ohne Einsatz von zusätzlichen Hart-Dichtungen geeignet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sphäroguss GGG 40,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Manschette</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EPDM mit DVGW-Zulassung</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Wasser</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Klappenschiebe </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl (AISI 316)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Welle </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">max. Betriebstemperatur:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">130</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren, inklusive aller Hilfs- Befestigungs- und Verbindungsmaterialien (Schrauben- und Dichtungsmaterial)</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4618 Absperrklappe als Anflanschklappe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_4044" RNoPart="09">
            <Qty>7.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4618</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absperrklappe als Anflanschklappe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kvs-Wert</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1250</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Absperrklappe DN 125 als Anflanschklappe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4040" RNoPart="10">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4618</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absperrklappe als Anflanschklappe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kvs-Wert</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">589</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Absperrklappe DN 100 als Anflanschklappe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3726">
            <PerfNo>4620</PerfNo>
            <PerfLbl>4620 Kugelhahn für Kühlwasser</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse und Kugel aus korrosionsbeständigem Rotguss.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugel mit glattem Durchgang.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Demontierbarer Bedienungsknebel aus schlagfestem Kunststoff mit geringer Ausladung. Knebelanschlag verdeckt, dadurch keine Verletzungsgefahr</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse und Kugel</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rotguss</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelabdichtung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PTFE</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spindelabdichtung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zwei O-Ringe aus EPDM</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussart : </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innengewinde</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zul. Betriebstemperatur:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">120</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inklusive Einbau in das Haupt- Rohrleitungssystem mit allen dafür notwenigen Verbindungs-, Form- und Befestigungsmaterialien.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4620 Kugelhahn für Kühlwasser</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3731" RNoPart="11">
            <Qty>24.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4620</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kugelhahn DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3732" RNoPart="12">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4620</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kugelhahn DN 20</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3733" RNoPart="13">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4620</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kugelhahn DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3734" RNoPart="14">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelhahn zum Füllen, Entleeren oder Entlüften, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführungen mit Verschlusskappe oder mit Schlauchverschraubung und Verschlusskappe</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messing</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugel </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messing verchromt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spindelabdichtung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zwei O-Ringe aus NBR</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugelabdichtung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PTFE</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zul. Betriebstemperatur:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Entleerungs-Kugelhahn DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_4046">
            <PerfNo>4621</PerfNo>
            <PerfLbl>4621 Automatisches Kombiventil mit Stellantrieb</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckunabhängiges Regelventil für Regelung und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">hydraulischen Abgleich mit Messanschluss.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle auftretenden Schwankungen des anstehenden </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Differenzdrucks werden vom Druckregler korrigiert. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventil als automatische Durchflussregler, mit direkter </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstellung des Durchfluss am Ventil.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material DN15-32:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilgehäuse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messing</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kegel (Regelventil)</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messing</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sitz (Regelventil)</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messing</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Membran + O-Ringe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EPDM</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">NBR</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material DN40-100:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilgehäuse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gusseisen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kegel (Regelventil)</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messing</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sitz (Regelventil)</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.4305</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Membran + O-Ringe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EPDM</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">NBR</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN 10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inklusive Zubehör:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Stetigem Stellantrieb </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Versorgungspannung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">V AC</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">24</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Stellsignal:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">V DC</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0-10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4621 Automatisches Kombiventil mit Stellantrieb</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_4048" RNoPart="15">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 4621</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automatisches Kombiventil DN 100  mit Stellantrieb</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Differenzdruck: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kPa </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">30 - 400</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstellbereich: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">l/h </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15.200 - 38.000</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Automatisches Kombiventil DN 100 mit Stellantrieb</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3740" RNoPart="16">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 4621</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automatisches Kombiventil mit Stellantrieb</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN20</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Differenzdruck: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kPa </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstellbereich: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">l/h </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">180 - 900</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Automatisches Kombiventil DN 20 mit Stellantrieb</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3741">
            <PerfNo>4622</PerfNo>
            <PerfLbl>Strangregulierventil, Innengewinde</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Strangregulierventil für hydraulischen Abgleich nach </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18 380, VOB Teil C.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Kombination aus Strangregulier- und Absperrventil mit folgenden Funktionsmerkmalen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Abnehmbares Handrad zur Erleichterung der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Montage.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Um 360° drehbares Kopfteil für einfaches Messen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  und Entleeren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Digitale, aus verschiedenen Blickwinkeln</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  ablesbare Einstellskala.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Einfachste Arretierung der Voreinstellung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Integrierte Messnippel für 3-mm-Messnadeln.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Integrierter Entleerhahn für wahlweise</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Vorlauf-/ Rucklaufmontierung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Öffnen/Schließen in Notfällen mit Innensechskantschlüssel</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">• Farbanzeige für Ventil offen/geschlossen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilgehäuse </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DZR-Messing</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">O-Ringe </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EPDM</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugel </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verchromtes Messing</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kugeldichtung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Teflon</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebstemperatur:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-20 bis 120</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innengewinde DIN 2999</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inklusive Einbau in das Haupt- Rohrleitungssystem mit allen dafür notwenigen Verbindungs-, Form- und Befestigungsmaterialien.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Strangregulierventil, Innengewinde</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3743" RNoPart="17">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4622</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Strangregulierventil</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kvs-Wert:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m³/h</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3,5</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Strangregulierventil DN 15 Innengewinde</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3744">
            <PerfNo>4623</PerfNo>
            <PerfLbl>Schmutzfänger in Schrägsitzbauweise</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schmutzfänger in Schrägsitzbauweise mit Flanschen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN-JL 1040</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN-GJL-250</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sieb:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">X5CrNi 18-10, 1.4301</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maschenweite:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bau Länge: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundreihe 1</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren, inklusive aller Hilfs- Befestigungs- und Verbindungsmaterialien (Schrauben- und Dichtungsmaterial)</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schmutzfänger in Schrägsitzbauweise</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3746" RNoPart="18">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4623</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schmutzfänger in Schrägsitzbauweise </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schmutzfänger in Schrägsitzbauweise DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3748">
            <PerfNo>4625</PerfNo>
            <PerfLbl>Rückschlagklappe als Zwischenflanschklappe</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rückflussverhinderer als Zwischenflansch-Einklemmarmatur, Ventilbauart mit Schließfeder für beliebige Einbaulage. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zentrierung durch Spiralring oder direkt am Gehäuse. Verwendbar für Flüssigkeiten. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Funktion ist unabhängig von der Einbaulage gewährleistet.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messing</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilplatte, Schließfeder</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.4571</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EPDM</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">min Öffnungsdruck</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mbar</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bau Länge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN 558-1 Iso 5752</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Temperaturbereich</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0 bis 130</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtheitsprüfung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EN 12266 (Leckrate A)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren, inklusive aller Hilfs- Befestigungs- und Verbindungsmaterialien (Schrauben- und Dichtungsmaterial)</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rückschlagklappe als Zwischenflanschklappe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3750" RNoPart="19">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 4625</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rückschlagklappe als Zwischenflanschklappe</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rückschlagklappe DN 100 als Zwischenflanschklappe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_4126">
            <PerfNo>4666</PerfNo>
            <PerfLbl>4666 Edelstahl Axialkompensator</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl Axialkompensator, beidseits mit drehbaren Losflanschen aus Edelstahl</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Balg:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl 1.4571</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch DIN EN 1092-1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebstemp. max.:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">300</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4666 Edelstahl Axialkompensator</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_4128" RNoPart="20">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 4666</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension :</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Edelstahl Axialkompensator DN 100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_4130">
            <PerfNo>4611</PerfNo>
            <PerfLbl>4611 Membranausdehnungsgefäß</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Membranausdehnungsgefäß für Heiz- und Kühlsysteme</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Membrane nach DIN EN 13831, Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 2014/68/EG</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zul. Betriebstemperatur </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">70</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vordruck bei Baugröße 12-35:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1,5</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vordruck bei Baugröße 50-500l:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Zubehör:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausrüstung mit Wärmedämmung, Gegenflanschen mit Dichtungen und Schrauben zum Einbau in das Rohrleitungssystem.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Fülldruck des MAG ist gemäß den Anlagenfülldruck anzupassen! Die Befüllung hat mit Stickstoff zu erfolgen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4611 Membranausdehnungsgefäß</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_4132" RNoPart="21">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 4611</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Membranausdehnungsgefäß</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vordruck:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1,5</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Max. Betriebsdruck:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennvolumen:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">l</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">80</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">R</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchmesser:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">550</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewicht:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">             kg</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Membranausdehnungsgefäß 80l</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4136" RNoPart="22">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kombinationsarmatur mit Montagebügel zur direkten Verbindung von Nachspeiseeinrichtungen für Heiz- und Kühlwassersysteme mit Trinkwassernetzen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Einzelnen bestehend aus:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Armaturabsperrkugelhähnen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Systemtrenner nach DIN 1988-100 bzw. DIN EN 1717 (BA), mit integriertem Schmutzfänger</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Wasserzähler</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Montagebügel zur horizontalen Wandmontage</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zul. Betriebsüberdruck: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10 bar</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zul. Betriebstemperatur: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">60 °C</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchfluss-Kennwert kvs: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0,8 m3/h</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss Eintritt / Austritt: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">G 1/2</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>automatische Füllarmatur mit Systemtrenner</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_4138">
            <PerfNo>4614</PerfNo>
            <PerfLbl>4614 Sicherheitsventil DN 20-100</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vollhub Federsicherheitsventil nach TRD 721 mit geschlossener Federhaube O-Ring Kegel und Elastomer-Faltenbalg bauteilgeprüft Bauartkennzeichen "D/G/H"</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ansprechdruck:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1-10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss Flansch:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material Gehäuse:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">GG-25</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material Sitz und Kegel:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Niro</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>4614 Sicherheitsventil DN 20-100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_4140" RNoPart="23">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 4614</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherheitsventil </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Sicherheitsventil DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4142" RNoPart="24">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kappenventil:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- gesicherte Absperrung bei Demontage von Ausdehnungsgefäßen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- mit Entleerung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- nach DIN EN 12828</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagentemp. max: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">120</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zul. Betriebsüberdruck: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bar </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flanschanschluss: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kappenventil DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4144" RNoPart="25">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schwimmergesteuerter Schnellentlüfter zur vollautomatischen Entlüftung von offenen und geschlossenen Warm- und Kaltwassersystemen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Solides Gehäuse mit abschraubbarem Deckel aus </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pressmessing.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Langjährige Funktionssicherheit durch korrosions- und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">temperaturbeständige Innenteile.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein ständiges Luftpolster im oberen Gehäuseteil verhindert die Verschmutzung des Ventilsitzes während des Betriebs.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">"</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3/8</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Automatischer Schnellentlüfter 3/8"</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3763" RNoPart="26">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umluftkühlgerät zur Wandmontage, wassergeführt,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Luftausblasrichtung nach oben und Umluftansaugung an der Vorderseite des Gerätes. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schmale Bauform, erhöhte Schallanforderung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung als Einkreiswärmetauscher mit schallgedämmten Gehäuse.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühlen mit Kühlwasser</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Technische Daten:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Medium:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wasser/Luft</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühlleistung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis 4,0 kW</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mediumtemp.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">14/18 °C (VL/RLWasser)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Raumtemperatur:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25°C +/- 0,2K</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">rel. Feuchte:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">55 %</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Luftleistung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis ca. 860 m³/h</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühler:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlüsse:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN25, 1"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsdruck:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckverlust Kühler</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 20kPa</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kondensatanschluss</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20mm, Schlauch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abm. BxTxH:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 2690x265x750 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewicht</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 125 kg </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schalldruckpegel</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">max. 50dB(A) in 1m Entfernung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motor-EC</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 0,4 kW</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spannung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">230 V</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stromaufnahme</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 3,2 A</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frequenz</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50 Hz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart / Iso-Klasse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">IP 41</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Regelung: </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Regelung erfolgt bauseits.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ansteuerung EC Ventilator 0...10V von bauseitiger DDC</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ansteuerung des Regelventils bauseits.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit Platine für EC Gebläse in Schaltkasten eingebaut und verdrahtet. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Technische Daten: </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsspannung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AC 230 V, 50/60 Hz </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilatoransteuerung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AC 230 V, 50/60 Hz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EC Ventilator</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerspannung 0...10V</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">potentialfreie Kontakte für Betrieb/Störung sowie Freigabe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Platine für EC Gebläse; inkl. Klemmkasten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Meldung EC-Gebläse Störung; Betrieb; potenzialfrei auf Klemme verdrahtet. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit außen angebrachten Anschlüssen, betriebsfertig  montiert und anschlussfertig verdrahtet.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EC Motor für Stufenlose Drehzahlsteuerung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive </span></p><ul style="list-style:disc;"><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebs- und Störmeldemodul, betriebsfertig montiert</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse mit abnehmbaren Seitenteilen, Ausblas- und Ansauggittern Aluminium, Schallgedämmt  </span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">montagefreundlich, direkter Zugriff auf Elektroschaltkasten und Mediumsanschlussseite</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussfertig verdrahtet</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Inbetriebnahme gemeinsam mit dem Gewerk Gebäudeautomation.</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montagematerial</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auffangwanne aus Edelstahl </span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">automatische Kondesatpumpe eingebaut und verdrahtet auf Klemmendose, Spannungsversorgung durch Gewerk GA</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive sämtlichem Befestigungsmaterial</span></li></ul><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und betriebsfertig montieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat der Planung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Walter Roller GmbH, HKN1400</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Umluftkühler Versuchshalle Wandgerät</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4360" RNoPart="27">
            <Qty>3.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umluftkühlgerät wie zuvor beschieben </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch zur Deckenmontage, </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit zusätzlich folgendem Zubehör:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hintere Geräteabdeckung aus Stahlblech, passend zu restlichen Gehäuse.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat der Planung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Walter Roller GmbH, HKND1400</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Umluftkühler Versuchshalle Deckengerät</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4145" RNoPart="28">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die zuvor beschriebenen Umluftkühler Versuchshalle werden teilweise in einer Höhe von etwa 2,3m oberhalb einer Stahlbühne mit Stahlplattenbelag installiert. Die Stahlbühne selbst befindet sich ca. 3,3m über der OK FB der Versuchshalle.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Stahlbühne ist zwei Treppen zugänglich.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu kalkulieren ist folgender zusätzlicher Aufwand für die Montage eines der vorgenannten ULKs:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Hebezeug zum Transport des ULK auf die Stahlbühne.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Auslegen, Rückbau von Schaltafeln auf der Stahlplattenbelag. Stärke ca. 19mm, ca. 30m².</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Auf- und Abbau eines Standgerüstes, Breitenklasse W06, Höhenklasse H1, Lastklasse 3. ca. 6 m².</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Montage des ULK vom genannten Standgerüst aus.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Erschwernis Montage ULK Stahlbühne</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4148" RNoPart="29">
            <Qty>3.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die zuvor beschriebenen Umluftkühler Versuchshalle werden teilweise in einer Höhe von etwa 2,3m oberhalb des FFB der Halle auf einer zu fertigenden Konsole installiert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu kalkulieren ist folgender zusätzlicher Aufwand für die Montage eines der vorgenannten ULKs:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Hebezeug zur Installation der ULK in einer Höhe von ca. 2,3m.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Konsolen aus Installationsprofilen ca. 41 x 41 x 2mm, verzinkt, zur Installation der ULK ca. 0,45m vor der Wand.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Erschwernis Montage ULK Versuchshalle</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_4174" RNoPart="11">
         <LblTx><span>Begleitheizung</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_4175" RNoPart="01">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelheizung als Frostschutzsystem für Rohrleitungen in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">frostgefährdeten Bereichen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Versorgungsspannung:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">V</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">230</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennleistung bei 5°C  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W/m </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">23</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitungsschutzschalter (C) max.  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">A </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">16</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge Heizband max.:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Zubehör:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Einstellbare Steuerung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anschlusssystem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Störungskontakt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Endabschlussgarnitur </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Heizband verlegen, verkabeln und Inbetriebnahme.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elektrische Begleitheizung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_3770" RNoPart="12">
         <LblTx><span>Kühlwasser Rohrleitungsnetz Stahlrohr</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_2100_3771">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungsmaterial:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungen bis einschl. DN 65 Edelstahlrohr im Pressfittingsystem auszuführen, Leitungen ab einschl. DN 80 als geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10220</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufbau von Kälteverteiler sind grundsätzlich in Stahlrohr geschweißt oder Gewinderohr auszuführen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Rohrleitungssystem und die Einbauteile sind min. in Druckstufe PN 10 auszuführen!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Projektbeschreibung Kälteversorgung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <PerfDescr ID="I_2100_3772">
            <PerfNo>5001</PerfNo>
            <PerfLbl>Rohrleitungsnetz Stahlrohr mit Zubehör</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungssystem für bestehend aus nahtlosem und geschweißtem Stahlrohr nach DIN EN 10220, DIN EN 10216-1 und DIN EN 10217-1.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff-Bez.:                        </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">P235TR1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff-Nr.:             </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.0254</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Leitungssystem wird geschweißt. Schweißarbeiten am Rohrleitungssystem dürfen ausschließlich durch geprüftes Personal mit gültiger Schweißer-Prüfungsbescheinigung nach DIN EN ISO 9606-1 durchgeführt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schweißverfahren:                    MAG</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schweißgas muss vom AN bereitgestellt werden und ist in die Einheitspreise mit zu berücksichtigen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">An den entsprechenden Stellen ist das System mit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entlüftungseinrichtungen zu versehen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Befestigungsmaterial ist in verzinkter Ausführung generell mit Einlegegarnitur, Gewindestangen M8 und Befestigungselement an den Grundkonstruktionen oder gegebenenfalls mit zugelassenen Dübeln direkt am Baukörper vorzusehen. Auf die allgemeinen Vorbemerkungen bzgl. Körperschallisolierung, Wand- und Deckendurchführungen etc. sei hier nochmals verwiesen. Bei Einbaukomponenten wie z.B. Filter, ist eine separate Einzelbefestigung vorgeschrieben. Die Dichtungselemente sind so vorzusehen, dass ein Verrutschen ausgeschlossen ist.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor der Inbetriebnahme der Gesamtanlage muss das Leitungsnetz gespült, entleert und erneut mit Medium befüllt werden und eine Druckprobe nach DIN 1988 durchgeführt werden. Die Lecktestraten der Drucksysteme "nach Außen" sind per Zertifikat mit Messdokument nachzuweisen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Korrosionsschutz unter Wärmedämmung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Rohrleitungen, Formstücke, Einbauteile, Verteiler, Sammer etc., sind mit zweifachem Rostschutzanstrich zu behandeln. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die beiden Anstriche muss ein unterschiedlicher Farbton verwendet werden!</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Korrosionsschutz muss in die Einheitspreise eingerechnet werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schweißnähte, Verbindungsteile und Rohrzubehör (Befestigungsmaterial etc.) sind in den Einzel-Preis einzurechnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kälteschellen für die Rohrleitungsbefestigung sind separat ausgeschrieben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitungsnetz Stahlrohr mit Zubehör</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3774" RNoPart="01">
            <Qty>43.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5001</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühlwasser - Rohrleitung DN 125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitung DN 125 Stahlrohr</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3775" RNoPart="02">
            <Qty>25.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5001</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kühlwasser - Rohrleitung DN 100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitung DN 100 Stahlrohr</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3782">
            <PerfNo>5002</PerfNo>
            <PerfLbl>Bogen 15-90° Stahlrohr</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen von 15-90° für Rohrleitungssystem aus nahtlosem </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und geschweißtem Stahlrohr nach DIN EN 10220 Druckstufe PN 10.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungsnetz Stahlrohr mit Zubehör</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bogen 15-90° Stahlrohr</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3784" RNoPart="03">
            <Qty>11.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5002</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bogen 15-90° DN 125 Stahlrohr</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3785" RNoPart="04">
            <Qty>13.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5002</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bogen 15-90° DN 100 Stahlrohr</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3792">
            <PerfNo>5003</PerfNo>
            <PerfLbl>T-Stück Stahlrohr</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">T-Stück für Rohrleitungssystem aus nahtlosem </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und geschweißtem Stahlrohr nach DIN EN 10220 Druckstufe PN 10.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungsnetz Stahlrohr mit Zubehör</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>T-Stück Stahlrohr</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3794" RNoPart="05">
            <Qty>13.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5003</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">T-Stück, egal</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>T-Stück DN 125 Stahlrohr</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3802">
            <PerfNo>5004</PerfNo>
            <PerfLbl>Reduzierung Stahlrohr</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung für Rohrleitungssystem aus nahtlosem und geschweißtem Stahlrohr nach DIN EN 10220 Druckstufe </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN 10.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungsnetz Stahlrohr mit Zubehör</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Reduzierung Stahlrohr</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3804" RNoPart="06">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5004</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">65-100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Reduzierung DN 125 Stahlrohr</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3806" RNoPart="07">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5004</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">80</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50-65</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Reduzierung DN 80 Stahlrohr</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3812">
            <PerfNo>5005</PerfNo>
            <PerfLbl>Flansch Stahlrohr</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch für Rohrleitungssystem aus nahtlosem und geschweißtem Stahlrohr nach DIN EN 10220 Druckstufe </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN 10.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Formstück als Einzelflansch inklusive nichtrostenden </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schrauben und Dichtung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungsnetz Stahlrohr mit Zubehör</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Flansch Stahlrohr</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_4168" RNoPart="08">
            <Qty>16.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5005</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Flansch DN 125 Stahlrohr</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3815" RNoPart="09">
            <Qty>26.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5005</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flansch </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Flansch DN 100 Stahlrohr</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3821">
            <PerfNo>5006</PerfNo>
            <PerfLbl>Lufttopf/Entlüftung</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zum bedienerfreundlichen Entlüften des Rohrleitungsnetzes werden vom Rohrleitungssystem Entlüftungsleitungen bis zu einer Höhe von 1,8m vom Boden geführt und mit einem Kugelhahn abgeschlossen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entlüftungstopf bzw. -leitungen bestehen aus:</span></p><p/><ul style="list-style:disc;"><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für die Hauptleitungen, Lufttopf mit Nenninhalt von ca. 2,0Ltr. mit Rohranschlüssen zum Einbau in Rohrleitungsnetz, bzw. Steigleitungen</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe, Nippel, Übergangsstück zum Anschluss an Kühlwasser- und Entlüftungsleitung</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6m 1/2" Rohr Pressfitting Edelstahl mit Fittinge</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Kugelhahn 1/2" mit Verschlusskappe zum manuellen Entlüften</span></li></ul><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Einbau in Rohrleitung mit allen erforderlichen Verbindungsmaterialien wie Flanschen/Gegenflansch, Schrauben- und Dichtungsmaterialien.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Lufttopf/Entlüftung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3823" RNoPart="10">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5006</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lufttopf Inhalt ca. 2,0Ltr. mit Rohranschlüssen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und betriebsfertig montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Lufttopf/Entlüftung,  DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4302" RNoPart="11">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Installation von Sensoren, Tauchhülsen oder Fühlern. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 150</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Anschweiß-Gewindestutzen   DN 15</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">120 mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und betriebsfertig montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anschweiß-Gewindestutzen,  DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_3825" RNoPart="13">
         <LblTx><span>Kühlwasser Pressfitting Edelstahl</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_2100_3826">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungsmaterial:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungen bis einschl. DN 65 Edelstahlrohr im Pressfittingsystem auszuführen, Leitungen ab einschl. DN 80 als geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10220</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufbau von Kälteverteiler sind grundsätzlich in Stahlrohr geschweißt oder Gewinderohr auszuführen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Rohrleitungssystem und die Einbauteile sind min. in Druckstufe PN 10 auszuführen!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Projektbeschreibung Kälteversorgung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <PerfDescr ID="I_2100_3827">
            <PerfNo>5007</PerfNo>
            <PerfLbl>ESt. Rohr Pressfittingsystem</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemrohre geeigneten Dichtungen (CIIR) aus hochlegiertes, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo Stahl Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 10088. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Gewindeteile an Pressfittingteilen aus Cr-Ni-Mo Stahl Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 10088 inkl. Form- und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsstücke.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 12 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 1,0 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">18 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 1,0 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 20 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">22 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 1,2 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 25 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">28 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 1,2 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 32 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">35 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 1,5 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 40 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">42 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 1,5 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 50 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">54 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 1,5 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 65 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">76,1 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 2,0 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 80 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">88,9 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 2,0 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">108 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">x 2,0 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Grundelement für die Pressfitting-Verbindung ist </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">das für eine plastische Formgebung ausgebildete Pressfitting. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pressfitting und Systemrohr werden mit einem geeigneten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Presswerkzeug unter Einhaltung der Einschubtiefe als </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pressfitting-Verbindung miteinander verpresst.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive erforderliche CIIR-Dichtungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor der Inbetriebnahme der Gesamtanlage muss das </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitungsnetz eine Druckprobe durchgeführt werden. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Lecktestraten der Drucksysteme  "nach Außen" sind per</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zertifikat mit Messdokument nachzuweisen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druck- und Dichtigkeitsprobe ist separat ausgeschrieben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Verbindungen sind nach einwöchigem </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ordentlichen Anlagenbetrieb nochmalig auf ordnungsgemäße Pressung zu kontrollieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrzubehör und Befestigungsmaterial etc. sind in den Einzel-Preis einzurechnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kälteschellen sind separat ausgeschrieben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Rohr Pressfittingsystem</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3832" RNoPart="01">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5007</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahlrohr Pressfittingsystem</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Rohr Pressfittingsystem DN 40</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3833" RNoPart="02">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5007</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahlrohr Pressfittingsystem</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">32</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Rohr Pressfittingsystem DN 32</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3834" RNoPart="03">
            <Qty>62.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5007</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahlrohr Pressfittingsystem</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Rohr Pressfittingsystem DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3836" RNoPart="04">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5007</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahlrohr Pressfittingsystem</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Rohr Pressfittingsystem DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3837">
            <PerfNo>5008</PerfNo>
            <PerfLbl>ESt Pressfitting Bogen 15-90°</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen von 15-90° für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 1008.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Pressfitting Bogen 15-90°</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3842" RNoPart="05">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5008</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen 15-90°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Bogen Pressf. 15-90° DN 40</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3843" RNoPart="06">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5008</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen 15-90°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">32</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Bogen Pressf. 15-90° DN 32</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3844" RNoPart="07">
            <Qty>62.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5008</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen 15-90°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Bogen Pressf. 15-90° DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3846" RNoPart="08">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5008</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bogen 15-90°</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Bogen Pressf. 15-90° DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3847">
            <PerfNo>5009</PerfNo>
            <PerfLbl>ESt Pressfitting T-Stück</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">T-Stück für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 1008.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Pressfitting T-Stück</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3852" RNoPart="09">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5009</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">T-Stück</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt T-Stück Pressf. DN 40</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3853" RNoPart="10">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5009</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">T-Stück</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">32</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt T-Stück Pressf. DN 32</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3854" RNoPart="11">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5009</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">T-Stück</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt T-Stück Pressf. DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3856">
            <PerfNo>5010</PerfNo>
            <PerfLbl>ESt. Pressfitting Reduzierung</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 1008.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Pressfitting Reduzierung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3861" RNoPart="12">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  DN 40</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  reduziert</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Reduzierung Pressfitting DN 40</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3862" RNoPart="13">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  DN 32</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  reduziert</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Reduzierung Pressfitting DN 32</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3863" RNoPart="14">
            <Qty>16.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reduzierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension A:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  DN 25</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension B:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  reduziert</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt Reduzierung Pressfitting DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3864">
            <PerfNo>5011</PerfNo>
            <PerfLbl>ESt. Pressfitting Muffe</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 1008.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Pressfitting Muffe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3869" RNoPart="15">
            <Qty>3.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5011</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Muffe Pressfitting DN 40</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3870" RNoPart="16">
            <Qty>13.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5011</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">32</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Muffe Pressfitting DN 32</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3871" RNoPart="17">
            <Qty>31.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5011</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Muffe Pressfitting DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3873" RNoPart="18">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5011</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Muffe Pressfitting DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3874">
            <PerfNo>5012</PerfNo>
            <PerfLbl>ESt. Übergangsstück mit IG/AG/Flansch</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pressfitting Übergangsstück bzw. Übergangsflansch für Rohrleitungssystem aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 1008 mit Innen- oder Außengewinde bzw. Flansch.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unter Berücksichtigung der Richtlinien für das Rohrleitungssystem Edelstahl Pressfitting</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführungen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Übergang mit Pressmuffe / Überwurfmutter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Übergang mit Pressmufft / Außengewinde</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Übergang mit Pressmuffe / Innengewinde</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Übergang mit Pressmuffe / Flansch (PN10)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schraubenmaterial und Dichtungen sind entsprechend zu berücksichtigen und in den EP einzukalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Übergangsstück mit IG/AG/Flansch</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3880" RNoPart="19">
            <Qty>68.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5012</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übergangsstück</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Übergangsstück Pressfitting DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4354" RNoPart="20">
            <Qty>42.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5012</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übergangsstück</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Übergangsstück Pressfitting DN 20</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4169" RNoPart="21">
            <Qty>42.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5012</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übergangsstück</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>ESt. Übergangsstück Pressfitting DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3888">
            <PerfNo>5013</PerfNo>
            <PerfLbl>Flex. Schlauch Edelstahl, L=500mm</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">diffusionsdichte Panzerschläuche mit Edelstahlumflechtung aus Nichtrostendem Stahl, TÜV, DVGW und KTW-geprüft.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlüsse. </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Außengewinde </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Überwurfmutter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus Messing (flachdichtend) mit Dichtung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innenschlauch:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EPDM</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebstemperatur:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">°C</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-20 bis 100</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckstufe min.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und betriebsfertig montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Flex. Schlauch Edelstahl, L=500mm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3890" RNoPart="22">
            <Qty>16.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5013</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flex. Schlauch für Anschluss Umluftkühler</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">25</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">500</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Flex. Schlauch Edelstahl DN 25, Anschluss ULK</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3892">
            <PerfNo>5014</PerfNo>
            <PerfLbl>Lufttopf/Entlüftung</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zum bedienerfreundlichen Entlüften des Rohrleitungsnetzes werden vom Rohrleitungssystem Entlüftungsleitungen bis zu einer Höhe von 1,8m vom Boden geführt und mit einem Kugelhahn abgeschlossen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entlüftungen für Rohrleitungen für Rohrleitungen installiert mit  Pressfitting System</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entlüftungstopf bzw. -leitungen bestehen aus:</span></p><p/><ul style="list-style:disc;"><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für die Hauptleitungen, Lufttopf mit Nenninhalt von ca. 2,0Ltr. mit Rohranschlüssen zum Einbau in Rohrleitungsnetz, bzw. Steigleitungen</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe, Nippel, Übergangsstück zum Anschluss an Kühlwasser- und Entlüftungsleitung</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6m 1/2" Rohr Pressfitting Edelstahl mit Fittinge</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Kugelhahn 1/2" mit Verschlusskappe zum manuellen Entlüften</span></li></ul><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Einbau in Rohrleitung mit allen erforderlichen Verbindungsmaterialien wie Übergangsverschraubung auf Pressfitting System.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Lufttopf/Entlüftung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3896" RNoPart="23">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5014</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lufttopf Inhalt ca. 2,0Ltr. mit Rohranschlüssen/Übergangsverschraubungen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 40</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und betriebsfertig montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Lufttopf/Entlüftung,  DN 40</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4125" RNoPart="24">
            <Qty>70.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die zuvor beschriebenen Rohrleitungen werden innerhalb der  Versuchshalle teilweise in einer Höhe von etwa 3,5m oberhalb einer Stahlbühne mit Stahlplattenbelag installiert. Die Stahlbühne selbst befindet sich ca. 3,3m über der OK FB der Versuchshalle.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Stahlbühne ist über zwei Treppen zugänglich.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu kalkulieren ist folgender zusätzlicher Aufwand für die Montage eines Meters der vorgenannten Rohrleitung inkl. der Formstücke:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Hebezeug zum Transport des Rohres auf die Stahlbühne.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Montage des Rohres von einem Standgerüst aus ca. 3,5m über OK der Stahlbühne. (das Standgerüst ist bereits bei der Erschwernis Montage ULKs benannt.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Erschwernis Montage Stahlbühne Rohrleitung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4124" RNoPart="25">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die zuvor beschriebenen Rohrleitungen werden teilweise innerhalb eines engen Schachts montiert der zwischen OG und Dach mit einer DN150 Kälteleitung versehen wird.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Schachtstrecke ist ca. 3m lang. Der Querschnitt des Schachtes ca. 0,6 x 1,0m.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Rohrleitung kann beidseitig in den Schacht eingebracht werden. Es sind Schweißarbeiten innerhalb des Schachtes zu erledigen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu kalkulieren ist folgender zusätzlicher Aufwand für die Erstellung einer Schweißnaht DN 150:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Mehraufwand des Schweißers 30min.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Erschwernis Montage Schacht Rohrleitung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_3899" RNoPart="14">
         <LblTx><span>Kälteschellen</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_3900">
            <PerfNo>5015</PerfNo>
            <PerfLbl>Rohrschellen für Kälteversorgung</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kälteschelle, bestehend aus einer PE/PU-Verbundschale mit beschichteter Stirn- und Innenseite, besitzt an den Verbindungsflächen der Halbschalen synthetische Kautschukpolster.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außen-Rohrdurchm.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmdicke</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schalenlänge</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">[mm]</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">[mm]</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">[mm]</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">35 - 76,1</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">88,9 - 159</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">20</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">159 -  219,1</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">30</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">60</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">219,1 - 329,9</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">30</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">80</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material Rohrschelle:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahl S235JR</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">galvanisch verzinkt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baustoffklasse:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">B2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Temperaturbereich:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-50 bis 120 °C</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigungs- und Schraubenmaterial ist in Einheitspreis zu kalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrschellen für Kälteversorgung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3902" RNoPart="01">
            <Qty>22.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5015</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungsdimension</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrschellen für Kälteversorgung DN125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3903" RNoPart="02">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5015</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungsdimension</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrschellen für Kälteversorgung DN100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3907" RNoPart="03">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5015</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungsdimension</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 40</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrschellen für Kälteversorgung DN40</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3908" RNoPart="04">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5015</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungsdimension</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 32</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrschellen für Kälteversorgung DN32</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3909" RNoPart="05">
            <Qty>62.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5015</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungsdimension</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrschellen für Kälteversorgung DN25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4171" RNoPart="06">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5015</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungsdimension</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 20</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrschellen für Kälteversorgung DN15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_3911" RNoPart="15">
         <LblTx><span>Feldgeräte</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_3912">
            <PerfNo>5016</PerfNo>
            <PerfLbl>Tauchhülsen</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchhülse für beigestellte Fühler.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulänge entsprechend eingesetzter Rohrdimension und Isolierstärke, sowie Längenauswahl zur optimalen Temperaturmessung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahl-Tauchhülse R ½ Zoll  PN 16</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren inklusive aller erforderlichen Verbindungs-, Form-, Montage- und Befestigungsmaterialien.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschließlich der Rohrmuffe mit entsprechenden Innengewinde.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Tauchhülsen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3914" RNoPart="01">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>422</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5016</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Rohrleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125-150</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchhülsenlänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">150mm</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Tauchhülsen für Rohrleitung DN 125-200</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3917">
            <PerfNo>5017</PerfNo>
            <PerfLbl>Einbau / Montage von beigestellten Fühlern/Sensoren</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Fühler/Sensoren etc. sind, sofern nicht in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">den Leistungspositionen enthalten, im Gewerk MSR-Technik ausgeschrieben. Die Feldgeräte werden vom Gewerk MSR - Technik beigestellt und müssen durch den Anlagenbauer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">montiert werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen ist die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Koordination zwischen MSR- Technik und Anlagenbauer erforderlich.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugehörige Dienstleistungen, die in die Einheitspreise</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Leistungspositionen einzukalkulieren sind:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abforderung des, vom Auftraggeber vorgegebenen Anlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Adressierungsschlüssels, vom Gewerk MSR - Technik.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abklärung und Abforderung der schriftlich fixierten verbalen Beschreibung der erforderlichen MSR-Aufgaben, zur Einhaltung der vorgegebenen Konditionen, in Koordination mit dem Gewerk MSR -Technik.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erstellen bzw. Vervollständigung von Anlagenschemen mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">allen notwendigen Feldgeräten und Einbauteilen, in Koordination mit dem Gewerk MSR - Technik.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Planungsbeginn müssen die Anlagenlisten von Gewerk</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">MSR - Technik auf Richtigkeit hinsichtlich Nummernschlüssel und doppelte Adressierung geprüft sein und von der Bauleitung frei gegeben werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Platzierung der Feldgeräte muss in Koordination mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dem Gewerk MSR-Technik erfolgen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Inbetriebnahme der Anlagen muss nach Absprache,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zusammen mit dem Gewerk MSR - Technik, durchgeführt werden. Die Prüfung erfolgt 1:1 und wird durch das Gewerk MSR - Technik protokolliert.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Setzen von Messstutzen</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einbau / Montage von beigestellten Fühlern/Sensoren</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3919" RNoPart="02">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>429</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5017</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bereitstellung des Tauchtemperaturfühlers durch das Gewerk MSR zum Einbau in zu liefernden Tauchhülse für die Erfassung von Vorlauftemperaturen in Heiz- und Kühlkreisen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technische Daten Tauchhülse (als Kalkulationsbasis):</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diese Sind mit dem Gewerk MSR vor Bestellung zu verifizieren</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulänge:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechend </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tauchhülsenlänge</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messing-Tauchhülse:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">R ½ Zoll  PN 16</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Lieferung und Montage.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einbau von Tauchtemperaturfühler</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3920" RNoPart="03">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG1</CtlgID>
             <CtlgCode>429</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5017</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bereitstellung des Druckmessumformers durch das Gewerk MSR zum Anbau in zu liefernde Messstutzen für die Erfassung von Druck in Heiz- und Kühlkreisen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Komplett mit Befestigungsmaterial, Absperrung und Adaptern, betriebsfertig montiert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einbau von Druckmessumformer für Wasseranwendungen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_4176" RNoPart="16">
         <LblTx><span>diffusionsdichte Wärmedämmung Kühlwasser</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_4255">
            <PerfNo>5018</PerfNo>
            <PerfLbl>Vinylkautschuk-Wärmedämmung 19mm</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Kühlwassersysteme erhalten eine diffusionsdichte Wärmedämmung aus Vinylkautschuk.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kältedämmung DIN 4140 Teil 2 an Rohrleitungen, bestehend aus geschlossenzelligem, schwerentflammbarem Vinylkautschuk DIN 4102 Teil 1 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baustoffklasse B1 in Schlauch- oder Plattenform mit proportional zunehmender Dämmdicke.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindest-Dämmstärke: 19 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Längsfugen sind in der unteren Hälfte angeordnet. Der Fugenschluss ist spaltfrei und sorgfältig auszuführen. Sämtliche Längs- und Rundnähte sind mit Neoprenkontaktkleber sauber zu verkleben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist nicht erlaubt, Nähte mit Isolierband zu überkleben. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind einzuhalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verlegung wird als Sichtisolierung ausgeführt. Die Dämmschicht ist außerdem in ausreichendem Maße fest am Rohr zu verkleben, um ein Verrutschen auszuschließen. Bögen, Abzweige etc. sind diffusionsdicht mit speziell </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zugeschnittenen Dämmschichtmaterial zu umschließen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abnehmbare Teile, wie z.B. Schmutzfängerdeckel oder Wartungskomponenten an Ventilen etc. werden mit einem leicht abnehmbaren Teil versehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dieses ist mit verzinktem Blech zu versteifen und mit leicht bedienbaren Spannelementen zu befestigen. Gegen feststehende Körperkanten, Anschlussnähte ist das Dichtungsmaterial mit Flüssiggummi abzudichten. Bei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pumpenkörpern wird nur das Pumpengehäuse isoliert. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussnähte sind ebenfalls mit Flüssiggummi abzudichten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wanddurchführungen durch F90 Wände müssen ebenfalls diffusionsdicht sein und den Forderungen der örtlichen Feuerwehr entsprechen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nichtdurchflossene Leitungen werden bis 1,0m von der durchflossenen Leitung isoliert.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Leitungsenden sind mit einem Tellerabschluss oder mit einer Rosette z.B. bei Entlüftungsleitungen aus Kunststoff oder Blechmaterial zu versehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Kosten für die Dämmung sämtlicher Rohrstutzen für Manometer, Thermometer sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Vinylkautschuk-Wärmedämmung 19mm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_4179" RNoPart="01">
            <Qty>43.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff - Wärmedämmung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4180" RNoPart="02">
            <Qty>25.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung DN 100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4184" RNoPart="03">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 40</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung DN 40</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4185" RNoPart="04">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 32</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung DN 32</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4186" RNoPart="05">
            <Qty>62.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4250" RNoPart="06">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4188" RNoPart="07">
            <Qty>11.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Rohrleitungsbogen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90°</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Bogen DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4189" RNoPart="08">
            <Qty>13.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Rohrleitungsbogen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90°</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Bogen DN 100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4193" RNoPart="09">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Rohrleitungsbogen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90°</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 40</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Bogen DN 40</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4194" RNoPart="10">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Rohrleitungsbogen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90°</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 32</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Bogen DN 32</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4195" RNoPart="11">
            <Qty>62.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Rohrleitungsbogen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90°</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 25</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Bogen DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4251" RNoPart="12">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Rohrleitungsbogen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90°</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Bogen DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4197" RNoPart="13">
            <Qty>13.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an T-Stück</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90°</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung T-Stück DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4202" RNoPart="14">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an T-Stück</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90°</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 40</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung T-Stück DN 40</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4203" RNoPart="15">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an T-Stück</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90°</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 32</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung T-Stück DN 32</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4204" RNoPart="16">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an T-Stück</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15-90°</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 25</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung T-Stück DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4262" RNoPart="17">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Reduzierung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Reduzierung DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4263" RNoPart="18">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Reduzierung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Reduzierung DN 100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4260" RNoPart="19">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Reduzierung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 40</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Reduzierung DN 40</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4259" RNoPart="20">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Reduzierung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 32</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Reduzierung DN 32</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4258" RNoPart="21">
            <Qty>16.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Reduzierung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 25</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Reduzierung DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4272" RNoPart="22">
            <Qty>16.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Flansch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Flansch DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4273" RNoPart="23">
            <Qty>26.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Flansch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Flansch DN 100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4276" RNoPart="24">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Lufttopf</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 150</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Lufttopf DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4355" RNoPart="25">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff -Wärmedämmung an Lufttopf</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 40</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Wärmedämmung Lufttopf DN 40</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_4206">
            <PerfNo>5019</PerfNo>
            <PerfLbl>Elastomerschaumstoff-Armaturen-Wärmedämmung 19mm</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindest-Dämmstärke: 19 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abnehmbare Teile, wie z.B. Schmutzfängerdeckel oder </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartungskomponenten an Ventilen etc. werden mit einem leicht abnehmbaren Teil versehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dieses ist mit verzinktem Blech zu versteifen und mit leicht bedienbaren Spannelementen zu befestigen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gegen feststehende Körperkanten, Anschlussnähte ist das Dichtungsmaterial mit Flüssiggummi abzudichten. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussnähte sind ebenfalls mit Flüssiggummi  abzudichten. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Lieferung und Montage.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Armaturen-Wärmedämmung 19mm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_4277" RNoPart="26">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5019</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff - Armaturen-Wärmedämmung </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Armaturen-Wärmedämmung DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4209" RNoPart="27">
            <Qty>15.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5019</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff - Armaturen-Wärmedämmung </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Armaturen-Wärmedämmung DN 100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4215" RNoPart="28">
            <Qty>16.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5019</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff - Armaturen-Wärmedämmung </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 25</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Armaturen-Wärmedämmung DN 25</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4216" RNoPart="29">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5019</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff - Armaturen-Wärmedämmung </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 20</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Armaturen-Wärmedämmung DN 20</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4278" RNoPart="30">
            <Qty>22.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5019</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elastomerschaumstoff - Armaturen-Wärmedämmung </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Elastomerschaumstoff-Armaturen-Wärmedämmung DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_4217">
            <PerfNo>5020</PerfNo>
            <PerfLbl>Blechmantel Wärmedämmung für Kühlwasser 19mm</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mantel aus seewasserfestem Aluminiumblech zum Wetter- und UV-Schutz im Außenbereich. Blechstärke nach statischer Erfordernis jedoch mindestens 0,7mm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Längsnähte werden mit mindestens 6 Blechschrauben je Meter verschraubt. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Befestigungsschrauben müssen kleiner als 15 mm sein. Es dürfen generell keine Nieten verwendet werden. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verkleidungen der Bogen durch schmale Segmente, beiderseits gesickt und verschraubt. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Segmente untereinander durch Sicke und Gegensicke verbunden. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Kosten für den Blechmantel sämtlicher Rohrstutzen für Manometer, Thermometer und Entleerungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und montieren</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel für Wärmedämmung Kühlwasser 19mm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_4219" RNoPart="31">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5020</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechmantel-Wärmedämmung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel-Wärmedämmung DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4220" RNoPart="32">
            <Qty>19.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5020</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechmantel-Wärmedämmung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel-Wärmedämmung DN 100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4225" RNoPart="33">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5020</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechmantel-Wärmedämmung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel-Wärmedämmung DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4226" RNoPart="34">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5020</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechmantel-Wärmedämmung für Rohrbogen Mindestdämmstärke 19mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel-Wärmedämmung Rohrbogen, DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4227" RNoPart="35">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5020</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechmantel-Wärmedämmung für Rohrbogen Mindestdämmstärke 19mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel-Wärmedämmung Rohrbogen, DN 100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4230" RNoPart="36">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5020</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechmantel-Wärmedämmung für Rohrbogen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindestdämmstärke 19mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel-Wärmedämmung Rohrbogen, DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4231" RNoPart="37">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5020</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechmantel-Wärmedämmung für Rohr-T-Stück</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindestdämmstärke 19mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel-Wärmedämmung T-Stück, DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4280" RNoPart="38">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5020</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechmantel-Wärmedämmung für Reduktion, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindestdämmstärke 19mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel-Wärmedämmung Reduktion, DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4284" RNoPart="39">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5020</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechmantel-Wärmedämmung für Reduktion, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindestdämmstärke 19mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel-Wärmedämmung Flansche, DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4356" RNoPart="40">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5020</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechmantel-Wärmedämmung für Reduktion, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindestdämmstärke 19mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel-Wärmedämmung Flansche, DN 100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_4238">
            <PerfNo>5022</PerfNo>
            <PerfLbl>Blechmantel Pumpen/Armaturen-Wärmedämmung 19mm</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5018</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Ventile, Absperr- und Regulierschieber, Schmutzfänger, Pumpenkörper etc. einschließlich den Gegenflanschen in abnehmbarer zweigeteilter Ausführung (Kappe) mit Spannbänder gehalten. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmdicke entspricht den gesetzlichen Vorschriften, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch Mindest-Isolierstärke: 19 mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mantel aus seewasserfestem Aluminiumblech, Blechstärke nach statischer Erfordernis jedoch mindestens 0,7mm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Längsnähte werden mit mindestens 6 Blechschrauben je Meter verschraubt. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Befestigungsschrauben müssen kleiner als 15 mm sein. Es dürfen generell keine Nieten verwendet werden. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verkleidungen der Bogen durch schmale Segmente, beiderseits gesickt und verschraubt. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Segmente untereinander durch Sicke und Gegensicke verbunden. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Kosten für die Isolierung sämtlicher Rohrstutzen für Manometer, Thermometer, Entleerungs- und Entlüftungsleitungen, Lufttöpfe und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flanschverbindungen, sowie Formteile wie Reduzierungen, Bogen, T-Stücke sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel Pumpen/Armaturen-Wärmedämmung 19mm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_4240" RNoPart="41">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5022</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch wie zuvor beschrieben, jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechmantel Armaturen-Wärmedämmung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 125</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel Armaturen-Wärmedämmung DN 125</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4241" RNoPart="42">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5022</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechmantel Armaturen-Wärmedämmung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel Armaturen-Wärmedämmung DN 100</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_4248" RNoPart="43">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>499</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5022</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechmantel Armaturen-Wärmedämmung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension Rohrleitung </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 15</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blechmantel Armaturen-Wärmedämmung DN 15</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_3923" RNoPart="17">
         <LblTx><span>Druck- und Dichtigkeitsprüfung, Spülen, Befüllen</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_3924" RNoPart="01">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mobile-Wasseraufbereitungsanlage als Leihgerät. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Anlage ist auf ein mobiles Fahrgestell anschlussfertig montiert und dient zur Befüllung von Kühlwasseranlagen mit aufbereitetem Wasser.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Wasserqualität muss den technischen Anforderungen sowie den Herstellerangaben entsprechen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leihgebühr zur Befüllung des neu installierte- und Bestands Heizungssystems einschließlich aller Regenerierungskosten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive aller Transport- Aufstellungs- und Anschlusskosten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung der Befüllung nach Herstellerangaben und nach Absprache mit dem AG.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Mobile Wasseraufbereitung zur Erstbefüllung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3925">
            <PerfNo>5023</PerfNo>
            <PerfLbl>Spülen, Befüllen und Entlüften</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Je nach Verunreinigung des Rohrleitungsnetzes ist eine Spülung nach erfolgter Komplett-Montage inklusive </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaukomponenten (Armaturen geöffnet), erforderlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">um Verunreinigungen auszutragen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sofern der Montage- / Baufortschritt es erfordert, ist die Spülung in Teilabschnitten durchzuführen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Spülung erfolgt mit Trinkwasser.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es muss gewährleistet sein, dass eine Mindestfließ-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geschwindigkeit von 0,5 m/s in allen Teilabschnitten gewährleistet ist. Die Zeitdauer der Spülung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad der Anlage, jedoch ist eine </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindestumwälzung von 50-fach auszuführen und nachzuweisen. Die Spülzyklen sind zu protokollieren. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach Abschluss der Spülarbeiten ist das Gesamtsystem mit aufbereitetem Wasser, gemäß aktuellen einschlägigen Richtlinien ( u.a. VDI 2035) und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben verwendeter Komponenten, zu füllen und entlüften,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dimension:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Titel Rohrleitung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das eventuell erforderliche Nachentlüften nach 4 bis 6- wöchiger Betriebszeit ist mit in diese Position einzukalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Befüllen erfolgt nach Absprache mit dem AG.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Spülen, Befüllen und Entlüften</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3927" RNoPart="02">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5023</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spülen für das Kühlwassernetz</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Spülen, Kühlwassernetz</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_3929" RNoPart="03">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5023</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befüllen und Entlüften Kühlwasser Netz</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Befüllen und Entlüften, Kühlwassernetz</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <PerfDescr ID="I_2100_3931">
            <PerfNo>5024</PerfNo>
            <PerfLbl>Druck- und Dichtigkeitsprobe</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beinhaltet nachfolgende Leistungen für eine ordnungsgemäße Druck- und  Dichtigkeitsprobe. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Mess- und Analysegeräte sind vom  Auftragnehmer bereitzustellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dichtheitsprüfung sowie die Druckprüfung hat nach </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 1988-2 (alt), DIN EN 14336 sowie EN 806-4:2010 zu erfolgen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dichtheitsprüfung sowie die Druckprüfung sind zu protokollieren und der Bauleitung vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtigkeitsprüfung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüfmedium: Luft</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor der eigentlichen Druckprobe muss das Leitungsnetz (ggf.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Abschnitten) auf Dichtheit mit Luft überprüft werden (max.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0,5 bar).</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorprüfung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüfmedium: Wasser</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei der Vorprüfung wird ein Prüfdruck angelegt, der dem 1,3-fachen des zulässigen Betriebsdrucks entspricht. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dieser Druck muss zweimal innerhalb von 30 Minuten in Intervallen von 10 min wiederhergestellt werden. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach einem Prüfzeitraum von weiteren 30 Minuten darf der Prüfdruck um höchstens 0,6 bar gefallen sein. Undichtigkeiten dürfen zu keinem Zeitpunkt während der Prüfung des Systems auftreten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hauptprüfung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüfmedium: Wasser</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Hauptprüfung muss unmittelbar nach der Vorprüfung durchgeführt werden. Die Prüfung dauert 2 Stunden. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Am Ende dieses Zeitraums darf der Prüfdruck, der nach der Vorprüfung aufgezeichnet wurde, um höchstens 0,2 bar gefallen sein. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Undichtigkeiten dürfen zu keinem Zeitpunkt während der Prüfung des Systems auftreten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die erfolgte Druckprüfung muss vom Monteur protokolliert werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Protokoll sind festzuhalten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeitpunkt Befüllung, Druck, Zeitdauer aus Protokoll ersichtlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Namen der Beteiligten bei der Sichtprüfung (&gt; 2 Personen).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterschrift des bauleitenden Monteurs.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Druck- und Dichtigkeitsprobe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_3933" RNoPart="04">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>434</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 5024</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druck- und Dichtigkeitsprobe für das Netz Kühlwasser</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Druck- und Dichtigkeitsprobe, Kühlwassernetz</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_2100_791" RNoPart="90">
       <LblTx><span>Allgemein</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="I_2100_792" RNoPart="10">
         <LblTx><span>Kennzeichnung</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_793" RNoPart="01">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>410</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß der in den allgemeinen Projektvorbemerkungen in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung und Umfang definierten Qualität und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Quantität, auf Anweisung der Bauleitung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß DIN 2403 Kennzeichnung der Rohrleitungen / Kanäle</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Klartext und mit der jeweils chemischen Summenformel</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(bei gasförmigen Medien). Selbstklebend, Farbe gemäß</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN und mit Richtungsangabe.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitungs- / Kanalkennzeichnung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_794" RNoPart="02">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>410</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß der in den allgemeinen Projektvorbemerkungen in Ausführung und Umfang definierten Qualität und Quantität, für externe Geräte, Schalter, Ventile etc. mit Klartext-Beschriftung, gegebenenfalls Positionsnummer gemäß Schemata sowie wichtigen technische Daten in Abstimmung mit der Bauleitung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Versorgungseinheiten, Rohrleitungssysteme etc. sind mit Bezeichnungsschildern zu kennzeichnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Menge und Größe der Schilder sind so auszuführen, dass ein Ortsunkundiger den Leitungsführungen problemlos folgen und jeden Einzelabgang identifizieren kann.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Farben der einzelnen Kennzeichnungsschilder sind entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu wählen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Beschilderung ist an leicht zugänglichen Stellen, gut sichtbar anzubringen. Die Befestigung hat stabil mittels Schrauben oder Nieten zu erfolgen. Die Detailausführung ist vor Ausführungsbeginn mit dem Auftraggeber oder dessen Beauftragten abzusprechen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zum Selbstbeschriften oder zum Einlegen fertig beschrifteter Schilder, kpl. mit Klarsicht-Abdeckung und Montage und Schraubenmaterial</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Größe:   100x50 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schrifthöhe je nach Schildhöhe ca. 15mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren, inklusive aller Befestigungsteile.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bezeichnungsschilder</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_795" RNoPart="11">
         <LblTx><span>Sonderkonstruktionen / Formstahl</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_796" RNoPart="01">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>410</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellen, liefern und montieren einer freistehenden Stahlbühne zur Aufstellung einer Kältemaschine auf einem bestehenden Flachdach. Die Stahlbühne ist vollständig korrosionsgeschützt, für Wartungsarbeiten begehbar und mit umlaufendem Geländer auszuführen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konstruktion:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahlkonstruktion als geschraubte/geschweißte Rahmenkonstruktion aus warmgewalztem Profilstahl (z.B. I-, H- oder Rechteck-Hohlprofile), statisch nachzuweisen für:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Eigengewicht der Bühne ca. 3.000 kg,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Betriebsgewicht der Kältemaschine inkl. Betriebsmittel ca. 4.500 kg,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Abmessung der Kältemaschine ca. 6,5 x 2,2 m²,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Wartungslasten 2,0 kN/m²,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Wind- und ggf. Schneelasten entsprechend den örtlichen Gegebenheiten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abmessungen der Bühne ca. 7,2 x 5 m², Oberkante Bühnenbelag über Dach ca. 1m.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vier Stück Stützen/Füße zur Lastabtragung in die Tragkonstruktion unterhalb der Dachhaut; Anordnung entsprechend statischer Planung des AG. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fünfstufige Treppe zur Erschließung der Bühne von bestehender Stahlkonstruktion aus. Treppe mit Gitterrost und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handlauf wie folgend beschrieben. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausbildung der Anschlussdetails (Knoten, Fußpunkte, Konsolen) nach statischen Erfordernissen; Schraubenverbindungen min. Festigkeitsklasse 8.8, geeignet für den Außenbereich.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Korrosionsschutz:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Alle Stahlbauteile feuerverzinkt nach gültiger Norm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schnittkanten, Bohrungen und ggf. beschädigte Stellen nach der Montage fachgerecht ausbessern.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bühnenbelag / Laufflächen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Laufflächen der Stahlbühne als Gitterroste, Rutschhemmungsklasse R12 oder besser, auflage- und verliersicher befestigt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Tragfähigkeit der Gitterroste entsprechend der geforderten Verkehrslast inkl. punktueller Lasten (z.B. Werkzeug, Material).</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geländer / Absturzsicherung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Umlaufendes Geländer an allen offenen Seiten der Bühne. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamte Geländerlänge ca. 24 m </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Höhe des Handlaufs gemäß geltenden Vorschriften ca. 1,10 m über Oberkante Laufbelag.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ausführung des Handlaufs mit Knieleiste und Fußleiste (mind. 0,10</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0,15 m hoch) sowie Füllstäben oder entsprechendem Füllelement nach den einschlägigen Normen für Absturzsicherungen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Oberfläche des Geländers feuerverzinkt wie die übrige Stahlkonstruktion.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss an das Flachdach:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ausbildung von vier Stahlfüßen / Auflagerpunkten, die in die Dachabdichtung zu integrieren sind.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Lieferung und Montage von Auflagerplatten bzw. -konsolen, die eine kraftschlüssige Befestigung an der Tragkonstruktion des Gebäudes ermöglichen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Abstimmung der Details mit dem Dachdecker zur fachgerechten Einbindung in die Dachabdichtung (Hochzüge, Manschetten, Blechabdeckungen).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Beauftragung des Dachdeckers bei Notwendigkeit,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Durchdringungen der Dachhaut sind dauerhaft wasserdicht auszuführen; Koordination mit anderen Gewerken ist sicherzustellen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsinhalt allgemein:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Aufmaß vor Ort, Erstellung der Werk- und Montagezeichnungen, inkl. Abstimmung mit Statik und anderen Gewerken.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Abgleich der Statik mit der bauseits erstellen statischen Berechnung der Stahlbühne inkl. Nachweise für Anschlüsse und Füße mit dem Ziel eine prüffähige Statik der zu erstellenden Bühne zu erhalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anfertigung im Werk inkl. Korrosionsschutz.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Transport zur Baustelle, Abladen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kranstellung in separater Position,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Montage der Stahlbühne vor Ort, inkl. aller Befestigungsmittel,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Endkontrolle, Beseitigung von Mängeln, Übergabe an den Auftraggeber.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Stahlbühne Kältemaschine</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_797" RNoPart="02">
            <Qty>60.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>410</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montageschiene C-Profil aus Stahl mit galvanisch verzinkt Oberfläche</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Doppel C-Profilmaße  mm 45/40 oder ähnlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke Profil  mm 2,5</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zusätzlich zu den in den Positionen bereits definierten Mengen für die Befestigung der Rohrleitungen und nur in Abstimmung mit der Bauleitung. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive erforderliche Verbindungsteile wie z.B. Schrauben, Muttern, Winkeln, Haltern etc. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Montageschiene C-Profil Stahl verzinkt 45/40/2,5</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_798" RNoPart="03">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>410</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montageschiene C-Profil aus Stahl mit galvanisch verzinkt Oberfläche</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Doppel C-Profilmaße  mm 45/80 oder ähnlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke Profil  mm 2,5</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zusätzlich zu den in den Positionen bereits definierten Mengen für die Befestigung der Rohrleitungen und nur in Abstimmung mit der Bauleitung. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive erforderliche Verbindungsteile wie z.B. Schrauben, Muttern, Winkeln, Haltern etc.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Montageschiene C-Profil doppelt Stahl verz. 45/80/2,5</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_799" RNoPart="12">
         <LblTx><span>Durchbrüche / Kernbohrungen</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_4173" RNoPart="01">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in der Auflage der Stahlbühne (Riffelstahlblech 5mm) sind vor Ort kreisrunde Ausschnitte zur Rohrdurchführung herzustellen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einsatz von mobiler Bohrmaschine und Kronenbohrer. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bohrdurchmesser:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">100mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Schnittkanten sind mit Zinkspray zu schützen. Ein Kantenschutzprofil aus Kunststoff ist zu verwenden.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kreisrunder Ausschnitt Stahlbühne</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_806" RNoPart="13">
         <LblTx><span>Gerüste / Schutzmaßnahme</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_2100_4172">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerüste oder Hebellift für die Installation im Deckenbereich Aufstellung und Abbau unter Beachtung der UVV-Vorschriften für Gerüste.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorhaltung über die gesamte Bauzeit, einschließlich mehrfaches  Versetzen </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Bereitstellung und Verwendung von Gerüsten, bis zu einer Raumhöhe von 3,5m, gilt entsprechend der VOB als Grundleistung und muss in den Einheitspreisen berücksichtigt werden.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Gerüste</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_2100_808" RNoPart="01">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>410</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und / oder Hubwagen/Scherenlift, für die Installation im Deckenbereich, An- u. Abtransporte von und zur Verwendungsstelle, sowie Aufstellung und Abbau unter Beachtung der UVV-Vorschriften für Gerüste.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Raumhöhe EG:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">7,5 m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mietpreis je Woche pauschal</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Mietpreis in Stück ergibt sich aus der Anzahl mit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einer Mietdauer von 1 Woche</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beispiel: 1 Woche = 1 Stück</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bereitstellung von Gerüsten/Scherenlift bis Raumhöhe 7,5m</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_815" RNoPart="15">
         <LblTx><span>Inbetriebnahme / Einweisung / Abnahme</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <PerfDescr ID="I_2100_4361">
            <PerfNo>9010</PerfNo>
            <PerfLbl>Inbetriebnahme, Abnahme</PerfLbl>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Überprüfung der mechanischen Bauteile auf Funktion.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überprüfung der Regelungs- und Kontrollfunktionen in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Koordination mit dem Gewerk MSR-Technik und Kälte.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Inbetriebnahmebeginn ist detailliert ein Inbetriebnahmeprotokoll zu führen und der Bauleitung unaufgefordert vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach der Einregulierung und Funktionsprüfung mit Messungen, ist die Fertigstellung der Anlagen an die Bauleitung zu melden und die Messprotokolle</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abnahme ist mindestens 4 Wochen vorher schriftlich anzumelden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muss eine Abnahme aufgrund wesentlicher Mängel abgebrochen und abgelehnt werden, so sind die Kosten einer weiteren Abnahme vom Auftragnehmer zu tragen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sind die Mängel einer vollzogenen Abnahme beim Mängelbeseitigungstermin nicht behoben, so ist die weitere</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nachabnahme ebenfalls kostenpflichtig (AN).</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Inbetriebnahme, Abnahme</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </PerfDescr>
           <Item ID="I_2100_4363" RNoPart="01">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 9010</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1. Inbetriebnahme für das Sanitär- und des Kalt- wassersystems sämtlichen vorstehenden Anlagen und Komponenten inklusive aller o.g. Einbauteile, Komponenten und Einbauten</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die 1. Inbetriebnahme erfolgt nach Abschluss der Installationsarbeiten und beinhaltet die Druckprüfung des Systems sowie die Überprüfung der mechanischen und elektrischen Bauteile auf Funktion.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überprüfung der Sicherheits-  Regelungs- und Kontrollfunktionen in Koordination mit dem Gewerk MSR-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technik.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>1. Inbetriebnahme Sanitär / Kaltwasser</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_2100_820" RNoPart="02">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>410</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übergabe der Anlage, Ausführliche Einweisung des Bedienungspersonals.  Die Einweisung des Bedienungspersonals hat gesondert zu erfolgen. Der Termin für die Einweisung muss vor der Abnahme stattfinden und ist 10 Tage vorher beim AG anzumelden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zum Termin der Einweisung ist ein Vorabzug der Revisionspläne zu überreichen. Die erfolgte Einweisung ist mit von den eingewiesenen Personen unterschriebenen Einweisungsprotokollen nachzuweisen. Das Einweisungsprotokoll ist den Dokumentationsunterlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beizufügen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Einweisung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_821" RNoPart="16">
         <LblTx><span>Dokumentation</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_822" RNoPart="01">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>410</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Dokumentation- und Revisionsunterlagen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dokumentation- und Revisionsunterlagen sind grundsätzlich nach den Richtlinien des KIT zu erstellen.</span></p><p/><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kontaktdaten für Dokumentation:</span></p><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">https://www.pb.kit.edu/404.php</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Unterlagen sind durch einzelne Kapitel getrennt in Register 1 bis 8 in Ordnern anzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Braucht ein Kapitel nicht geliefert zu werden, so ist die Register- Nummer trotzdem beizubehalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für das fehlende Kapitel wird ein Blatt mit dem Text "Kapitel entfällt" eingelegt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ordnerrücken sind zu beschriften:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1) Revisionsunterlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2) Karlsruher Institut für Technologie (KIT)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3) Bau - Institut</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4) Gewerk</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5) Ausführende Firma</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Übersicht/Struktur Revisionsunterlagen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0.    Inhaltsverzeichnis</span></p><ol style="list-style:decimal;"><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anlagenbeschreibung</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geräteliste unterteilt in Mechanik, Regelung, Elektro</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DVGW-Bescheinigungen, Prüfzeugnisse, Druckproben</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerätebeschreibung (Herstellerangaben) mit Betriebs- und Wartungsanleitung.</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mess- und Einstellprotokolle mit Messstellenplänen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VDE- Prüfprotokoll</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Schaltpläne, Regelpläne, Bustopologieplan </span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestandszeichnungen (farbig angelegt):</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fließschema mit wesentlichen Anlagendaten, Grund- risspläne mit der eingezeichneten Installationen und elektrischen Komponenten mit Eintragung der BMK gemäß Schaltplan vom Gewerk EMSR., evtl.  Schnitte, Strangschemata. </span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutzklappenpläne</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fließschemata im Glasrahmen in Technikräumen</span></li></ol><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Übergabe an den Auftragnehmer:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer erhält die zeichnerische Ausführungs- planung in Autocad .dwg, pdf  und/oder dxf Format</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf Wunsch kann auch eine IFC-Datei (Revit-Exportfunktion) übergeben werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Die Erstellung der Revisionspläne durch den AN im DGN Dateiformat mit dem Zeichensystem MicroStation/Bentley nach den KIT - CAD-Richtlinien, ist in diese Position mit einzukalkulieren. Kalkulatorisch ist hierbei von 4 Stk Grundrissen im A1-Format (M1:50) und 2 Stk Schnitte im A1-Fomat (M1:50) sowie einem Schema im A1-Format auszugehen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Anzahl:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Satz Revisionsunterlagen in vorbeschriebenem Umfang,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeweils in beschrifteten Ordnern (Abschnitt 1 - 8), wobei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pläne nach Abschnitt 7 als Grundriss im Maßstab 1:50,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in DIN-Format, je 1 x Papierpause, farbig und 2 x auf Datenträger müssen wie folgt übergeben werden:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-1x Datenträger (Pläne in PDF-Format Originalgröße / im Revisionsordner für vor Ort zu archivieren und bereit zustellen)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-1x Datenträger (Pläne in DGN-Dateiformat mit dem Zeichensystem MicroStation / Bentley nach den KIT - CAD-Richtlinien zu liefern und in PDF-Format Originalgröße / an FM-PB um die Dokumentationspläne ins System einzustellen und einzuarbeiten).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-1 Fließschema nach Abschnitt 9.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die entsprechenden Kontaktdaten und CAD-Richtlinien, sowie die Dokumentationsrichtlinien finden Sie auf der Homepage</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> des KIT.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die spezifizierten Festlegungen über Revisionsunterlagen sind zu beachten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Spezifizierte Festlegung über Revisionsunterlagen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 0 - Inhaltsverzeichnis:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Inhaltsverzeichnis gibt einen Überblick über die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzelnen Register wie zuvor beschrieben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein Zeichnungsverzeichnis ist mit aufzuführen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Je nach Umfang der Unterlagen sind die einzelnen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kapitel mit Unterverzeichnissen zu gliedern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 1 - Anlagenbeschreibung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In der Beschreibung ist die Funktion, der Aufbau und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Zweck zu schildern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angaben über Sollwerte für Temperaturen, rel. Feuchte,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Über- / Unterdrücke und Grenzwerte sind anzugeben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Behördenauflagen sind beizufügen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesetze, Normen und Regeln, die in der Planung und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung zugrunde lagen, sind anzugeben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein Fließschema nach Punkt 7 ist beizulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 2 - Gerätelisten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufzählung aller wesentlichen Geräte und Komponenten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Herstellerangaben, Typ- und Größenbezeichnung,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauort, bei MSR-Einrichtungen mit Komponenten-Nr.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der elektrischen Schaltpläne.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 3 - TÜV-Bescheinigungen, Druckproben etc.:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hier sind Unterlagen über durchgeführte Prüfungen im</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werk oder auf der Baustelle z. B. Bau-, Druck-, Typ-,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtheitsprüfungen etc. beizufügen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 4 - Gerätebeschreibungen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerätebeschreibungen werden für Bauteile benötigt, die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einem hohen Verschleiß unterliegen (z. B.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ventilatoren), an denen Veränderungen vorgenommen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden (MSR-Einrichtungen) oder bei denen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartungsarbeiten durchzuführen sind.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gefordert werden detaillierte Werksunterlagen mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartungsanleitungen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In den Leistungskurven bei Ventilatoren und Pumpen sind</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Sollbetriebspunkte einzutragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 5 - Mess- und Einstellprotokolle:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protokolle über durchgeführte Messungen, z. B.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Volumenstrom, Über- / Unterdrücke sind beizufügen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es werden in allen Lüftungsplänen (Grundrisse, Schemata) die Messpunkte eingezeichnet, danach die Volumenströme in die Messpunkttabelle eingetragen und vervollständigt, farbig markiert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Messpunkte sind mit folgender Bezeichnung zu versehen und fortzuführen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">MP01 (Messpunkt Nr. 1) oder mit fortlaufender Nummer - MPXX</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Regelanlagen sind Messstellenpläne mit Sollwerten,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verstärkung, Nachstellzeit, Absenkungen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Begrenzung zu erstellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Stromaufnahme von Motoren mit einer Nennleistung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&gt; 1,00 kW ist zu messen und zu protokollieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 6 - Elektrische Schaltpläne:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Größe DIN A4.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Schaltpläne sind als Stromlaufpläne,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">getrennt nach Haupt- und Steuerstromkreisen, mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltsymbolen nach DIN 40900 zu zeichnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Darstellung nach den CAD-Richtlinien im DGN-Format.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deckblätter müssen in die Seitenzahl der Schaltpläne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit einbezogen werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reserveblätter sind nicht anzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Schaltpläne sind vom Blatt 1 - XXXX</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">durchzunummerieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Komponentenbezeichnung der internen und externen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geräte erfolgt nach EN 61346.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einspeisung von der Hauptverteilung ist</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzutragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außen- und Innenansichten der Schaltschränke sind vor</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstatt-Fertigung durch die Bauleitung genehmigen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu lassen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Regelungspläne:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aus den Regelungsplänen ist die Funktion mit den übrigen Einrichtungen ersichtlich.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geräte sind mit Symbolen der entsprechenden Normen, wo diese nicht ausreichen, nach DIN 19227, Teil 1 + 2, darzustellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die elektrischen und pneumatischen Verbindungen (Signalfluss- weg) sind darzustellen und durch ihre Strichart kenntlich zu machen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Dreiwegeventilen sind die Strömungsrichtung und die Ein- und Ausgänge A, B, AB anzugeben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In Regelungsplänen sind die einzelnen Funktionen darzustellen. Bei kleinen Anlagen kann auf Regelungspläne verzichtet werden, wenn im Fließbild alle MSR-Funktionen dargestellt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Regelschema ist mit elektrischen Komponentennummern zu versehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Programme für SPS- / DDC-Regler sowie Parameterlisten sind als Papierpause und auf Datenträger jeweils 1fach zu liefern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei gesplitteten Anlagen sind Querverweise einzutragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es muss der Standort und Raum auf dem Deckblatt der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltschrankunterlagen eingetragen sein.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Regelschema ist mit elektrischen Komponentennummern</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu versehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerschaltpläne von Kompaktreglern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;"> </span></p><p style="margin-left:35pt;text-indent:-35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Einbindung Steuer-Schaltpläne von Kompaktreglern in die Dokumentation MSR</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Technische Spezifikationen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Voraussetzung: KEINE Verfügbarkeit des Schaltplans des Kleinanlagenherstellers (Anlagenbeispiele: Hebeanlage, Druckhaltestation, Umluftkühlgerät, Splittgerät, etc.) im DGN-Dateiformat (erstellt mit dem Zeichensystem MicroStation/Bentley)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Begrenzung der max. Seitenzahl: 10 Seiten pro Anlage</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Steuerung erhält eigene Schaltplannummer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Eintragung der elektrischen Zuleitung mit Betriebsmittelkennzeichen des Abgangs aus elektrischer Verteilung/Steuerschaltschrank (Sicherung-Größe / Art / Verteiler-Ort)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Die Querverweise (Klemmen, potentialfreie Kontakte, Betriebs- und Störmeldungen, etc.) von steuerungstechnischen Anschaltungen auf die MSR sind in den Fremdschaltplänen nach Koordination einzubinden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Kabelnummern sind in den Schaltplänen einzutragen, ggf. auch Kabelliste erforderlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Übermittlung des Schaltplans (Beschriftung des Planes in deutscher Sprache) nach Bearbeitung erfolgt in folgenden Formaten: TIFF und PDF</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Pläne sind ausschließlich als CAD-bearbeitete Zeichnungen im DGN-Dateiformat mit dem Zeichensystem MicroStation/Bentley nach den KIT - CAD-Richtlinien zu liefern.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei allen anfallenden baulichen Maßnahmen an bestehenden Gebäuden sind unbedingt vorhandene Bestandspläne für die weitere Bearbeitung zu verwenden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sie liegen im DGN- oder TIFF-Raster-Dateiformat vor.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Datenaustausch für das Sichten/Drucken erfolgt im PDF-Format.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Neue Plannummern müssen vom AN bei FM-PB angefordert und in die Pläne eingetragen werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 7 - Bestandszeichnungen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeichnungen werden nach folgenden Normen( in Ihrer gültigen Fassung) erstellt:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trinkwasser: DIN 1988</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regelschemata: nach VDI</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Elektrische Schaltpläne: nach VDE</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Zeichnungen sind als CAD-Pläne auf Datenträger, im</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DGN-Format (System MicroStation, Fa. Bentley) zu erstellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für jedes Gewerk (oder Medium) sind eigene Dateien (Pläne) anzulegen. Diese müssen bei der Abteilung FM-PB angefordert und abgestimmt werden (Plan-Nummer und Dateinamen).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Zeichnungen sind nach den CAD-Organisationsrichtlinien des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), Abteilung FM-PB, zu erstellen. Diese CAD-Organisationsrichtlinien müssen bei der Abteilung FM-PB angefordert werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Folgende Unterlagen in Form von EDV-Datenträgern werden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">von der Abteilung FM-BPI zur Verfügung gestellt, soweit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorhanden:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Grundrisspläne und Schemata</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Rahmenblätter (Blattrahmen) mit Plankopf</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- SEED-Datei (Vorlage-Dateien) für die Neuerstellung von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestandszeichnungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zellbibliothek für HLS-Symbole</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei vorhandenen Bestandsplänen sind diese zu verwenden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und die Erweiterungen / Änderungen dort einzutragen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeichnungen sind grundsätzlich mit einer Bestands-Nummer zu versehen, die über die Bauleitung zu erfragen ist.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Zeichnungen erhalten Klarsichtstreifen mit Lochung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Klebeverbindung. Lochverstärker sind nicht zulässig.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für jedes Gewerk sind eigene Grundrisse, Schnitte und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schemata zu zeichnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In die Grundrisse sind Volumenströme, Geschwindigkeit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Kanalgrößen einzuzeichnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ist mehr als eine Anlage im Plan vorhanden, sind die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzelnen Anlagen zusätzlich mit Zahlen 1... zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kennzeichnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In den Schemata sind wichtige Informationen wie:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsangaben für Ventilatoren, Heiz- / Kühlregister,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Temperaturdifferenz, Volumenströme, Geschwindigkeiten,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">elektrische Komponenten-Nummern nach el. Schaltplan,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit den dazugehörigen HLK-Nummern anzugeben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 8 - Brandschutzklappenpläne:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sind Brandschutzklappen eingebaut, sind eigene Pläne (Maßstab 1:100) auf der Grundlage der Lüftungs-Grundrisse und -Schemata zu erstellen, farbig anzulegen und gemäß elektrischen Schaltplan zu kennzeichnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Brandschutzklappen sind mit folgenden Bezeichnungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu versehen und fortzuführen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 x fortlaufende BSK-Nr. 1 - XXXX.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 x elektrische Komponentennummer.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es werden in allen Lüftungsplänen (Grundrisse, Schemata) die Brandschutzklappen bezeichnet, nummeriert sowie in die Brandschutzklappentabelle eingetragen und vervollständigt, farbig markiert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Bezeichnungen müssen im Schema, Touch und GLT immer gleich sein.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Punkt 9 - Fließschemata in den Technikräumen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die in Abschnitt 7 beschriebenen Schemata sind farbig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anzulegen, auf eine wasserfeste Pressspanplatte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aufzuziehen und in der Technikzentrale aufzuhängen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Oberfläche muss UV-beständig sein.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Komplett erstellen und übergeben</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Dokumentation- und Revisionsunterlagen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="I_2100_4366" RNoPart="2">
     <LblTx><span>Zweite Inbetriebnahme und Wartung</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="I_2100_4373" RNoPart="10">
       <LblTx><span>Zweite Inbetriebnahme und Wartung</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="I_2100_4374" RNoPart="10">
         <LblTx><span>Zweite Inbetriebnahme</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_2100_4364" RNoPart="01">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>470</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Ausführungsbeschreibung 9010  (Siehe vor Pos. 1.90.15.01.) jedoch,</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2. Komplette Inbetriebnahme für das Sanitär- und des Kalt- wassersystems von sämtlichen vorstehenden Anlagen und Komponenten inklusive aller o.g. Einbauteile, Komponenten und Einbauten</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regeltechnische Einregulierung, Kalibrierung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstellung der Drücke und Volumenströme.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überprüfung der mechanischen und elektrischen Bauteile</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf Funktion.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überprüfung der Sicherheits-  Regelungs- und Kontrollfunktionen in Koordination mit dem Gewerk MSR-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technik.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">KALKULATIONSHINWEIS</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die 2. finale Inbetriebnahme kann bis zu 12 Monate nach der ersten Inbetriebnahme (vorstehende Position) erfolgen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>2. Inbetriebnahme Sanitär / Kaltwasser komplett</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_2100_4379" RNoPart="20">
         <LblTx><span>Wartung, Inspektion</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_2100_4405">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die im Nachfolgenden beschriebenen Leistungen umfassen die Durchführung aller Instandhaltungsarbeiten nach DIN 31051, bestehend aus Wartung und Inspektion an allen gelieferten Anlagen und Einrichtungen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nicht zum Leistungsumfang des Arbeitnehmers gehört die Verbesserung gemäß DIN 31051. Optimierungsempfehlungen hat der Arbeitnehmer (AN) jedoch gegenüber dem Institut (IBPT) zu nennen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einzelleistungen sind als Positionen mit Pauschalvergütung wie folgt vorgesehen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pos. 01: Wartung und Inspektion für die Dauer der Verjährungsfrist für Mängelansprüche (4 Jahre)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Durchführung der vereinbarten Leistungen an den technischen Anlagen und Einrichtungen erfolgt eigen- und gesamtverantwortlich durch den AN. Ein Verantwortlicher nach der Vergabe des AN ist schriftlich zu benennen. Dieser wird vom Institut (IBPT) eingewiesen. Die Einweisung ist durch Unterschrift zu bestätigen. Dieser Verantwortliche des AN hat das Personal des AN sowie ggf. vom AN eingesetztes Fremdpersonal zu unterweisen. Das Institut (IBPT) erhält eine Kopie der jeweiligen Unterweisungsnachweise.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Mitarbeiter des AN haben sich jeweils vor Arbeitsaufnahme beim IH-Verantwortlichen des Instituts (IBPT) und beim Gebäudenutzer an- und nach Arbeitsende wieder abzumelden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Änderungen an den technischen Anlagen und Einrichtungen bedürfen der Zustimmung des KIT, d.h. der zuständigen Fachabteilung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Strom und Wasser werden dem AN unentgeltlich zur Verfügung gestellt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN dokumentiert alle durchgeführten Maßnahmen in gedruckter Form des Instituts (IBPT) als Meldungen. Dies gilt sowohl für die Wartungs- und Inspektionsleistungen als auch für die Mängelbeseitigungsmaßnahmen aus der Verjährungsfrist für Mängelansprüche selbst.  Weiterhin hat der AN alle Veränderungen an den betreuten technischen Anlagen und Einrichtungen in Form von "Roteinträgen" entsprechend in der Anlagendokumentation einzutragen und die komplette Betriebsdokumentation zeitnah zu führen. Entsprechende Protokolle sind mit Unterschrift in Papierform zu übergeben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein Jahresbericht ist bis zum 15. Februar des Folgejahres sowie zu Vertragsbeginn und - ende zu erstellen. Er enthält alle wesentlichen Ereignisse, durchgeführten Maßnahmen, Störungen und Hinweise auf zukünftig notwendige Maßnahmen, die zur Verbesserung und Optimierung der Anlagen erforderlich sind. Der Jahresbericht schließt ab mit einer Übersicht der Instandhaltungsintervalle, -zeiten und - inhalte des Folgejahres. Zu Beginn der Leistungen (Vertragsbeginn) ist nur die Übersicht der Instandhaltungsintervalle, -zeiten und -inhalte des Folgejahres zu liefern.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für zusätzliche Leistungen die nicht unter die Mängelbeseitigungspflicht des AN fallen, ist ein separates Angebot zu erstellen. Solche Arbeiten dürfen erst nach gesondertem schriftlichem Auftrag ausgeführt werden.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Zusätzliche technische Vertragsbedingungen / Hinweise zur Ausführung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_2100_4381" RNoPart="01">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <CtlgAssign>
             <CtlgID>idCG5</CtlgID>
             <CtlgCode>431</CtlgCode>
            </CtlgAssign>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartung und Inspektion</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchführung von Wartungs- und Inspektionsarbeiten während der Verjährungsfrist für Mängelansprüche an allen gelieferten Anlagen und Einrichtungen, die zur Aufrechterhaltung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherstellung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Betriebsbereitschaft und Sicherheit sowie der vereinbarten Anlagenzustände und Beschaffenheit erforderlich sind. Hierzu gehören alle erforderlichen Prüfungen und Dokumentationen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsumfang gemäß Betriebsanleitung/en.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle zur Erbringung der Leistungen erforderlichen Hilfsmittel (z.B. Messgeräte, Werkzeuge), Hilfsstoffe (z.B. Verbrauchsmaterialien wie Schmierstoffe und Reinigungsmittel) und Verschleißteile (z.B. Keilriemen) sind einzukalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartung der Kaltwasser-Anlage mit allen dazugehörigen Feldgeräten gemäß VDMA, AMEV und nach Vorgabe des AG KIT-MSR. Beigestellte Prüflisten sind abzuarbeiten, auszufüllen sowie in Dateiformat wieder an den AG abzuliefern. Eine rechtzeitige Terminabsprache ist Vorab unbedingt erforderlich. Sämtliche Verbrauchsmaterialen sowie die benötigte Nutzungszeit sind mit einzukalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeitraum:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4 Jahre</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beginn:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Abnahme/1. Inbetriebnahme</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergütung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pauschalfestpreis</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In 4 gleichen Jahresraten am Ende eines</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vertragsjahres, nach Rechnungsstellung.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Wartung und Inspektion</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
