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für die Fahrzeugtypen NGT D8 DD und NGT D12 DD
Vorgangsnummer: 2026-00172

(Vordruck_V11)
Technische Erfüllungserklärung
Zum offenen Verfahren gemäß § 119 Abs. 3 GWB i.V.m. §§ 13 Abs. 1, 14 SektVO
Über die Entwicklung, Lieferung und Ersatzversorgung von Türsteuergeräten für die Fahrzeugtypen NGT D8 DD und NGT D12 DD
Hinweise zum Ausfüllen
· Dieser Vordruck ist vollständig ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen.
· Jede Anforderung in Teil 1 ist durch Ankreuzen zu bestätigen. Die Spalte „Bemerkung“ ist optional.
· Sämtliche Anforderungen in Teil 1 sind Mindestanforderungen. Die Nichtbestätigung einer Anforderung oder eine Abweichung führt zum Ausschluss des Angebots (Ziffer 4.5.2 der Angebotsbedingungen).
· Inhaltliche Änderungen an diesem Vordruck sind unzulässig (Ziffer 3.6.6 der Angebotsbedingungen).
· Die bestätigte Erfüllung ist im Rahmen der Vertragsdurchführung insbesondere im Typtest nachzuweisen.

	Name des Bieters / der Bietergemeinschaft
	



Teil 1 – Erfüllungsmatrix
	Nr.
	Anforderung
	LB
	Erfüllung bestätigt
	Bemerkung (optional)

	1
	Vollständige Funktionsgleichheit zum MT24, insbesondere automatische Türöffnung bei Betätigung von Fahrgast-, Behinderten-/Fahrrad- oder Haltewunschtaster bei vorhandenem Türfreigabe- und Stillstandssignal
	§ 1
	☐
	

	2
	Vollständige Reproduktion der Sicherheitsarchitektur des MT24 (Unterteilung in sichere und nicht sichere Funktionsbereiche, Reaktion auf Fehlerzustände)
	§ 1
	☐
	

	3
	Vollständige Kompatibilität zu allen bestehenden türinternen Sensoren und Aktoren (u. a. digitaler Wegsensor, Motoranschluss inkl. Stromtragfähigkeit, Taster)
	§ 1
	☐
	

	4
	Vollständige Kompatibilität zur bestehenden MVB-Kommunikation (identische Signale, Adresslogik beim Aufrüsten)
	§ 1
	☐
	

	5
	Diagnoseschnittstelle mit vollständigem Funktionsumfang der bisherigen RS232-Schnittstelle (Fehlerspeicher, Weg- und Motorstromprofile, Statusinformationen, Parametrierung)
	§ 1
	☐
	

	6
	Einbau in den bestehenden Bauraum; mechanisch identische oder kompatible Befestigung; elektrisch vollständige Übereinstimmung mit den bestehenden Steckverbindern
	§ 1
	☐
	

	7
	Einsatz eines eigenständigen Türsteuergerätes je Tür (keine Ansteuerung mehrerer Türen durch ein Gerät)
	§ 2
	☐
	

	8
	Einstufung als „Bauteil gleicher Funktion und Leistung“ gemäß § 62 BOStrab, sodass keine Neuzulassung / Inbetriebnahmegenehmigung erforderlich ist
	§ 1, § 3
	☐
	

	9
	Konformität mit EN 50126, EN 50128, EN 50129 sowie Zertifizierung nach EN 50155 oder gleichwertig
	§ 3
	☐
	

	10.1
	Nennbetriebsspannung 24 V DC bei Einhaltung der EN 50155 oder gleichwertig
	§ 4
	☐
	

	10.2
	Automatischer Wiederanlauf und ordnungsgemäßer Weiterbetrieb nach Unterbrechung der Betriebsspannung
	§ 4
	☐
	

	10.3
	Temperaturklasse mindestens OT3; keine bleibenden Schäden innerhalb OT6 (EN 50155 oder gleichwertig)
	§ 4
	☐
	

	10.4
	Vibration und Schock: EN 50155 und DIN EN 61373, Kategorie 1, Klasse B oder gleichwertig
	§ 4
	☐
	

	10.5
	Umgebungsbedingungen: EN 50125-1 oder gleichwertig
	§ 4
	☐
	

	10.6
	EMV: EN 50155, EN 50121 und EN 61000 oder gleichwertig
	§ 4
	☐
	

	10.7
	Brandschutz: EN 45545 (Betriebsklasse 1, Bauartklasse N, Gefährdungsklasse HL1) oder gleichwertig
	§ 4
	☐
	

	10.8
	Sofern Stützbatterien eingesetzt werden: eigenständige Überwachung des Ladezustands und automatische Signalisierung bei Grenzwertunterschreitung
	§ 4
	☐
	

	11
	Lieferung der vollständigen technischen Dokumentation (u. a. Schaltpläne, Prüfprotokolle, Zertifikate, Parameter- und Fehlermeldungslisten, Ersatzteildokumentation)
	§ 1
	☐
	

	12
	Gemeinsame Erstinbetriebsetzung mit dem AG für beide Fahrzeugtypen und Nachweis der Funktionsgleichheit im Typtest
	§ 3
	☐
	

	13
	Lieferfähigkeit des Türsteuergerätes bis mindestens 31.12.2045; bei Abkündigung von Bauteilen Bereitstellung eines funktions-, schnittstellen- und bauraumgleichen Ersatzes ohne erneute Zulassung auf Kosten des AN; Information des AG mindestens 6 Monate vor Abkündigung
	§ 3
	☐
	

	14
	Berücksichtigung der Anforderungen an Datenschutz, Informationssicherheit und Produktsicherheit (Anlage_08) sowie Bereitstellung einer KRITIS-relevanten Bewertung
	§ 3
	☐
	



Teil 2 – Angabe zu Option (2) Modernisierte Diagnoseschnittstelle
Angebotener Schnittstellentyp:   ☐ USB      ☐ Ethernet
Im Übrigen gelten für sämtliche Optionen die Anforderungen gemäß § 7 der Leistungsbeschreibung; die Preise sind ausschließlich im Preisblatt (Anlage_02, Abschnitt 3) anzugeben.
Teil 3 – Technisches Kurzkonzept
Dem Angebot ist ein technisches Kurzkonzept (max. 5 Seiten) beizufügen, das in kurzer Form darstellt:
· den Systemaufbau des angebotenen Türsteuergerätes einschließlich Blockschaltbild,
· wie die Funktions-, Schnittstellen- und Bauraumgleichheit zum MT24 erreicht wird,
· den vorgesehenen Weg zur Einstufung als Bauteil gleicher Funktion und Leistung (§ 62 BOStrab) sowie
· die Sicherstellung der Lieferfähigkeit bis 31.12.2045 (Obsoleszenzmanagement).
☐ Technisches Kurzkonzept ist beigefügt.
Die vollständige technische Dokumentation ist im Rahmen der Vertragsdurchführung gemäß Vertrag zu liefern und nicht Bestandteil des Angebots.
Teil 4 – Erklärung
Der Bieter erklärt verbindlich, dass das angebotene Türsteuergerät sämtliche in Teil 1 aufgeführten Anforderungen vollständig erfüllt und die Optionen gemäß § 7 der Leistungsbeschreibung umgesetzt werden. Ihm ist bekannt, dass ein nicht bestätigter Punkt oder eine Abweichung von einer Anforderung zum Ausschluss des Angebots führt (Ziffer 4.5.2 der Angebotsbedingungen). Die Erfüllung ist im Rahmen der Vertragsdurchführung, insbesondere im Typtest, nachzuweisen.

     												
Ort, Datum				Name des/ der Erklärenden*

* Im elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die Textform (Angabe des Namens des Erklärenden) die händische Unterschrift. Der bzw. die Erklärenden müssen vertretungsberechtigt sein und die Angebote bzw. Erklärungen in vertretungsberechtigter Anzahl abgeben. Ist die Vertretungsberechtigung nicht aus öffentlichen Registern ersichtlich, ist dem Angebot ein entsprechender Nachweis der Vertretungsberechtigung (z. B. Vollmacht) beizufügen.
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