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Vorgangsnummer: 2026-00251

(Vordruck_V11)
Technische Erfüllungserklärung
Zum Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemäß § 119 Abs. 5 GWB i.V.m. §§ 13 Abs. 1, 15 SektVO
Über die Lieferung vollständiger Wellenbalgsysteme für die Fahrzeugtypen NGT D8 DD und NGT D12 DD
Hinweise zum Ausfüllen
· Dieser Vordruck ist vollständig ausgefüllt mit dem Erstangebot und mit dem endgültigen Angebot einzureichen.
· Jede Anforderung in Teil 1 ist durch Ankreuzen zu bestätigen. Die Spalte „Bemerkung“ ist optional.
· Die Anforderungen Nr. 1 bis 9 in Teil 1 sind Mindestanforderungen und nicht verhandelbar (Ziffer 5.3 der Bewerbungs- und Angebotsbedingungen). Die Nichtbestätigung einer dieser Anforderungen oder eine Abweichung führt zum Ausschluss des Angebots. Die Anforderungen Nr. 10 bis 16 sind vertragliche Leistungspflichten. Verhandlungsbedarf hierzu ist mit dem Erstangebot über den Vordruck_V10 anzumelden (Ziffer 5.2.2). Mit dem endgültigen Angebot ist die Erfüllung sämtlicher Anforderungen in der dann geltenden Fassung der Vergabeunterlagen zu bestätigen.
· Inhaltliche Änderungen an diesem Vordruck sind unzulässig (Ziffer 3.6.6 der Bewerbungs- und Angebotsbedingungen).
· Die bestätigte Erfüllung ist im Rahmen der Vertragsdurchführung insbesondere im Rahmen der Erstmusterprüfung (Ziffer 3.2 der Leistungsbeschreibung) nachzuweisen.

	Name des Bieters / der Bietergemeinschaft
	












Teil 1 – Erfüllungsmatrix
	Nr.
	Anforderung
	LB
	Erfüllung bestätigt
	Bemerkung (optional)

	1
	Anschlusskontur und Lochbild maßgleich gemäß Anlage A, spannungsfreie Montage ohne Nacharbeit, Adapter, zusätzliche Bohrungen oder sonstige Änderungen am Wagenkasten
	2.1, 2.7
	☐
	

	2
	Toleranzen: Anschlussrahmen und Lochbild nach ISO 2768-mK, Positionstoleranz der Befestigungsbohrungen Ø 0,4 mm, flexibler Balgkörper nach ISO 2768-c
	2.1
	☐
	

	3
	Einbaulänge 900 mm, dauerhafte Aufnahme der Einzelbewegungen (Drehen ± 31,5°, Nicken ± 5°, Wanken ± 3°) und der überlagerten Bewegungsfälle ohne Kollision, bleibende Verformung oder Beeinträchtigung der Dichtfunktion
	2.2
	☐
	

	4
	Ausführung als Einheitssystem für alle Übergangspositionen der Fahrzeugtypen NGT D8 DD und NGT D12 DD ohne positionsabhängige Varianten
	1.2
	☐
	

	5
	Temperaturbereich −30 °C bis +60 °C, dauerhaft UV-, ozon- und witterungsbeständig, Farbe des Balgmaterials schwarz
	2.3
	☐
	

	6
	Dauerhafte Beständigkeit von Balgmaterial, Dichtungen und Profilen gegen die Wasch- und Reinigungsmittel des AG
	2.4
	☐
	

	7
	Dauerhaft witterungs- und spritzwassergeschützter Übergang mit selbsttätigem Wasserablauf, schlüssiges Dichtkonzept liegt dem Angebot bei
	2.5
	☐
	

	8
	Brandschutz nach EN 45545-2, Gefährdungsstufe HL1, für alle nichtmetallischen Werkstoffe, Prüfzeugnisse liegen dem Angebot bei
	2.6
	☐
	

	9
	Korrosionsbeständige Befestigungs- und Verbindungselemente, planmäßige Wartung und Tausch von Verschleißteilen im eingebauten Zustand und im Rahmen der Fristarbeiten des AG, handelsübliches Werkzeug bzw. Mitlieferung erforderlicher Spezialwerkzeuge
	2.7
	☐
	

	10
	Aufarbeitung der beigestellten Spannschlösser und Aufhängekonsolen sowie Einbau der beigestellten Verschleißauflagen und Meldung nicht aufarbeitbarer Altteile mit Befund
	1.4
	☐
	

	11
	Lieferung des Erstmusters innerhalb der angebotenen Lieferfrist, Serienfertigung erst nach schriftlicher Erstmusterfreigabe durch den AG
	3.2
	☐
	

	12
	Transport in den Spezialrahmen des AG mit beschädigungsfreier Sicherung, Transport zum Lieferort durch den AN
	1.5
	☐
	

	13
	Lieferung der technischen Dokumentation in deutscher Sprache
	4.1
	☐
	

	14
	Mindestlebensdauer 16 Jahre, Lieferbarkeit von Ersatz- und Verschleißteilen für mindestens 16 Jahre ab Abnahme des letzten Seriensystems
	5.1, 5.2
	☐
	

	15
	Technischer Ansprechpartner, Rückmeldung auf technische Anfragen und Störungsmeldungen innerhalb von 2 Arbeitstagen
	5.3
	☐
	

	16
	Einweisung des Werkstattpersonals des AG
	5.4
	☐
	


Teil 2 – Angaben zum angebotenen Wellenbalgsystem
Hersteller und Typbezeichnung des Wellenbalgsystems: ____________________________________
Balgwerkstoff (Bezeichnung / Hersteller): ____________________________________
Fertigungsstandort: ____________________________________
Teil 3 – Nachweise
Dem Angebot sind die Nachweise gemäß Ziffer 3.1 der Leistungsbeschreibung beizufügen, insbesondere:
· Materialdatenblätter der wesentlichen Balg-, Dicht- und Profilwerkstoffe,
· gültige Brandschutzprüfzeugnisse nach EN 45545-2, Gefährdungsstufe HL1,
· Dichtkonzept gemäß Ziffer 2.5 der Leistungsbeschreibung sowie
· Nachweise zur Eignung für die geforderten Bewegungen und Umgebungsbedingungen sowie zur Beständigkeit gegen die Reinigungsmittel.
☐ Die Nachweise sind beigefügt bzw. gelten beim endgültigen Angebot aus dem Erstangebot unverändert fort (Ziffer 5.7.3 der Bewerbungs- und Angebotsbedingungen).
Die vollständige technische Dokumentation gemäß Ziffer 4.1 der Leistungsbeschreibung ist im Rahmen der Vertragsdurchführung zu liefern. Muster bzw. Auszüge (Montageanleitung, Wartungs- und Instandhaltungsplan, Ersatzteilliste) sind gemäß Ziffer 5.7.2 der Bewerbungs- und Angebotsbedingungen bereits mit dem Angebot einzureichen.
Teil 4 – Erklärung
Der Bieter erklärt verbindlich, dass das angebotene Wellenbalgsystem sämtliche in Teil 1 aufgeführten Anforderungen vollständig erfüllt. Ihm ist bekannt, dass ein nicht bestätigter Punkt oder eine Abweichung von einer Mindestanforderung (Nr. 1 bis 9) zum Ausschluss des Angebots führt (Ziffer 5.3 der Bewerbungs- und Angebotsbedingungen). Die Erfüllung ist im Rahmen der Vertragsdurchführung, insbesondere im Rahmen der Erstmusterprüfung, nachzuweisen.

     												
Ort, Datum				Name des/ der Erklärenden*

* Im elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die Textform (Angabe des Namens des Erklärenden) die händische Unterschrift. Der bzw. die Erklärenden müssen vertretungsberechtigt sein und die Angebote bzw. Erklärungen in vertretungsberechtigter Anzahl abgeben. Ist die Vertretungsberechtigung nicht aus öffentlichen Registern ersichtlich, ist dem Angebot ein entsprechender Nachweis der Vertretungsberechtigung (z. B. Vollmacht) beizufügen.


Vordruck_V11 | Technische Erfüllungserklärung		Seite 1 von 1
vertraulich		
image1.png
F/DVB

DRESDNER VERKEHRSBETRIEBE AG




