<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.2</Version>
    <VersDate>2013-10</VersDate>
    <Date>2026-07-15</Date>
    <Time>15:41:18</Time>
    <ProgSystem>G&amp;W CALIFORNIA PRO</ProgSystem>
    <ProgName>CALIFORNIA PRO V15.1.12</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>Stuttgart StuWe Fruwirthstraße</NamePrj>
    <LblPrj>Stuttgart StuWe Fruwirthstraße</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p />
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:18pt;background:#FFFFFF;">LEISTUNGSVERZEICHNIS</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">_______________________________________________________________________________________________</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Gewerk Bodenbelagsarbeiten</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">_______________________________________________________________________________________________</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme:</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Neubau Wohnen für Studierende Hohenheim</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Fruwirthstraße 15-19</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="background:#FFFFFF;">70599 Stuttgart</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauherr:</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.d.ö.R.</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="background:#FFFFFF;">vertreten durch die Abteilung Bauwesen</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Friedrichstrasse 21 </span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="background:#FFFFFF;">72072 Tübingen</span>
        </p>
        <p />
        <p />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ANLAGEN</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <page />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ANLAGEN</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Diesem Leistungsverzeichnis liegen zur Übersicht und als reine Kalkulationshilfe Pläne entsprechend Planliste bei. </span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ANGABEN NACH DIN 18299</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ANGABEN NACH DIN 18299</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1 Angaben zur Baustelle</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.1</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lage der Baustelle</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Baufeld liegt zwischen dem Ortsteil Steckfeld und dem Universitätsgelände Hohenheim. Es grenzt im Südwesten an die Fruwirthstraße an und wird von dort mit der Zu- und Abfahrt erschlossen. Es gelten keine besonderen Lastbeschränkungen für LKW-Verkehr.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Baufeld ist mit einem Bauzaun eingefriedet (Leistung AN Übergeordnete Baustelleneinrichtung). Der Zugang und die Ausfahrt erfolgen über Tore. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Parken von Firmenfahrzeugen auf dem Baustellengelände ist nur eingeschränkt möglich. Es besteht seitens des AN keine Anspruch auf einen Stellplatz für Firmenfahrzeuge auf dem Baugelände.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle öffentliche Verkehrsflächen außerhalb des Gebäudes, Straßen, Wege und sonstige Außenanlagen sind unbeschädigt und sauber zu halten und bei unvermeidlichen Verschmutzungen unverzüglich zu reinigen. Die Kosten trägt in vollem Umfang der Verursacher.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.2 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Durchführung der Arbeiten sind das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz BImSchV) sowie die</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">allgemeinen Verwaltungsvorschriften (AVV Baulärm) zum Schutz gegen Baulärm (Geräuschemissionen), jeweils in der</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">geltenden Fassung zu beachten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Geräuschintensive Tätigkeiten, bei denen davon auszugehen ist, dass die Immissionsrichtwerte der AVV für den Nachtzeitraum überschritten werden, sind nur werktags in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr auszuführen. Dies gilt auch für die An- und Abfahrt der LKW zur Baustelle.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Beim Betrieb auf der Baustelle, insbesondere beim Betrieb von Baumaschinen, ist darauf zu achten, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm nicht überschritten werden:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gebietswerte bei: vorwiegender Wohnnutzung  Tag: 55 dB(A) Nacht: 40 dB(A)</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Um Staubbelästigungen auf der Baustelle sowie in der Umgebung zu vermeiden, ist eine Wasserbedüsung einzusetzen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.3 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Erstellt werden ein 4-geschossiges und zwei 3-geschossige Wohnheimbauten für Studierende. Die freistehenden Gebäude haben jeweils eine Grundfläche von ca. 22mx22m. Das 4-geschossige Gebäude ist teilunterkellert.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.4 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle siehe BE-Plan FRU_APL_050_BG_2024_10_29_A,pdf und Lageplan FRU_APL_100_LP_2024_12_19.pdf</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.5 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">---</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.6</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">---</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.7 </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Ausbaugewerke sind eingerichtet: </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- je Haus ein Trink-/ Bauwasserverteiler als Standverteiler Armaturen Messing</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">winterfest und frostsicher, bestehend aus:</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">1 Bauwasserverteiler Anschluss / Durchmesser DN 32,</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2 Stück Anschlüsse 3/4 "</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">3 Stück Anschlüsse 1/2 " </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">inklusive Absperrventil und Schlauchverschraubung je Abgang</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- insges. 7 Stück Baustrom-Entnahmestellen, im einzelnen bestehend aus:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1 Sicherungskasten 6x3x25A Sicherungselemente, Mp- und Sl-Schienen, gleichw. K+M RS 27/I44E, einschl. Sicherungserstbestückung </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1 Fehlerstromschutzschalter 4-pol. IN=40A, IFN=30mA </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1 CEE-Steckvorrichtung A.P. 5-pol. IN=16A, 380 Volt </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1 dto. jedoch IN=32A </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">6 FR.AP.-Schukosteckdosen </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es bestehen keine Anschlüsse an Abwasserleitungen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.8 </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Flächen auf dem Baufeld sind begrenzt. Es sind keine Flächen für Lagerung und Parken vorgesehen. In ca. 500 m Entfernung ist ein öffentlicher Parkplatz "Parken am Schloß". </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Rohbauer stellt Sanitärcontainer, auch zur Nutzung durch die Ausbaugewerke zur Verfügung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es werden keine Lager- und Aufenthaltsräume bereit gestellt. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei den Förderwegen für alle auszuführenden Arbeiten ist in die Positionen mit einzukalkulieren, dass der längste vertikale Förderweg zum Lager-/Ladeplatz bis zu 10 m, und der längste horizontale Förderweg zum Lager-/Ladeplatz bis zu 100 m von der Arbeitsstelle betragen kann.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.9   </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.10 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.11 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.12 </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Es bestehen keine Anschlüsse an Abwasserleitungen, Schmutzwasser ist aufzufangen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.13 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.14</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich der BE-Fläche stehen Bäume, welche Bestandteil der späteren Außenanlagen sind.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich der Baumkronen (+ 1,5 m Radius) darf kein Material gelagert werden oder Fahrzeuge bewegt oder abgestellt werden. Die Bäume werden durch den AN Rohbau geschützt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.15</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei der öffentlichen Zufahrt sind die öffentlichen gesetzlichen Regelungen zu beachten.Es ist mit tlw. reduzierter Aufmerksamkeit speziell der Fußgänger und Fahrradfahrer im Bereich der Baustelle und außerhalb der Baustelle zu rechnen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.16</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.17</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.18 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.19 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Durch den AG wurde ein SiGeKo beauftragt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.20 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.21 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.22</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.23</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Leistungen werden im Zusammenhang mit Leistungen anderer Unternehmer auf der Baustelle ausgeführt. Dabei sind Abhängigkeiten zu berücksichtigen, die sich aus der Koordination des Bauablaufs mit Leistungen anderer Unternehmer ergeben. Hieraus erforderliche Abstimmungen und Rücksprache mit der Bauleitung des AG für einen reibungslosen Bauablauf sind zu gewährleisten.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2. Angaben zur Ausführung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.1 </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführung erfolgt in Haus 15 und 17 überschneidend, zeitlich getrennt davon, als separater Arbeitsabschnitt, erfolgen die Arbeiten in Haus 19.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.2 bis 2.5</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.6</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Baugeräte (wie z.B. Bau- und Autokräne usw.) die bei der Baudurchführung zum Einsatz kommen, bedürfen einer luftrechtlichen Genehmigung gemäß § 15 Abs. 2 LuftVG und sind dem Regierungspräsidium Stuttgart mindestens 4 Wochen vor dem beabsichtigten Einsatz zur Genehmigung vorzulegen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.7</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">---</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.8</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es stehen längenorientierte Schutz- und Arbeitsgerüste W06, LK 3 mit Dachfang entlang der Fassadenkanten, jedoch keine Hebezeuge (Aufzüge o. dgl.) zur Verfügung:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Haus 17 bis 04.09.2026</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Haus 15 bis 17.09.2026</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Haus 19 bis 13.01.2027</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es stehen keine Gerüste im Innenraum zur Verfügung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.9 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.10</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.11</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.12 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
          <br />
          <br />
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.13</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Eignungs- und Gütenachweise und bauaufsichtlichen Zulassungen sind während der Bauzeit dem AG und der Bauleitung unaufgefordert vor der Ausführung vorzulegen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Weitere Dokumentationspflichten sind im Leistungsverzeichnis geregelt</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.14 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.15</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">--</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.16</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vom Auftraggeber werden keine Baustoffe beigestellt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2.17 bis 2.22</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">---</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">TECHNISCHE ANGABEN - BODENBELAGSARBEITEN</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">TECHNISCHE ANGABEN - BODENBELAGSARBEITEN</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich gelten die Abrechnungshinweise der DIN 18365 </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführung </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">entspr. Positionen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Musterflächen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für alle Bodenbeläge hat der Auftragnehmer vor Beginn der Ausführung Musterflächen, Mindestgröße ca. 1,0 m², gemäß VOB/C anzulegen. Nach Freigabe dieser Flächen durch den Auftraggeber werden sie Standard für die Ausführung der Arbeiten. Die über die Nebenleistung hinaus erforderlichen Musterflächen sind in gesonderter Position erfasst.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Prüfung Vorleistung/ Untergründe</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten hat der AN sich ferner davon zu überzeugen, dass die Untergrundflächen, Bauteile und angrenzenden Materialien geeignet sind, die vorgeschriebenen Konstruktionsaufbauten bzw. Materialien aufzunehmen. Ferner hat er zu prüfen, ob die Verträglichkeit der zusammengefügten Materialien für die vorgesehene Nutzung geeignet ist. Sind Mängel zu erkennen oder Schäden am fertigen Produkt zu befürchten, ist der AG sofort darauf hinzuweisen. Nachträgliche Einwände und Forderungen sind ausgeschlossen und werden nicht anerkannt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungsmängel von Vorleistungen anderer AN</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat sich als Nebenleistung nach VOB "Prüfung des Vorgewerks", von der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistungen von Vorunternehmern, innerhalb von 2 Wochen nach Aufforderung durch die AG-Bauleitung, zu überzeugen. Mängel an der Leistung des AN, die nachträglich auf mangelhafte Vorleistungen begründet werden, berechtigen nicht zu Nachforderungen, um den vertragsgemäßen Zustand seiner Leistung wieder herzustellen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Messungen und Höhenangaben</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die zur Durchführung der eigenen Leistungen erforderlichen Messungen und Bauabschnürungen sind vom AN zu erbringen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Maße und Stückzahlen sind vor Ausführung am Bau selbstverantwortlich zu prüfen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Maße sind, soweit vom Bauablauf, möglich vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baumaße vorangehender Gewerke am Bau müssen dem Baufortschritt entsprechend kontrolliert werden. Abweichungen über den zulässigen Toleranzbereich hinaus sind dem AG unverzüglich mitzuteilen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Geschieht dies vor dem Beginn der Arbeiten nicht, so gilt das als Bestätigung, dass die zulässigen Rohbautoleranzen nicht überschritten worden sind.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Untergrundvorbereitung </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die vom AN nach den Angaben und Vorschriften der Hersteller der verwendeten Produkte vorzunehmende Untergrundvorbehandlung durch Grundierung, Voranstriche, Spachtelung etc. ist auf den vorhandenen Untergrund und den Belagsaufbau abzustimmen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Randdämmstreifen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Abschneiden der Randdämmstreifens erfolgt durch das Gewerk Bodenbelag.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schutzmaßnahmen fertiger Bauteile</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Selbst verschuldete Verschmutzungen müssen vom AN rückstandslos entfernt werden. Dabei sind Werkzeuge und Reinigungsmittel so einzusetzen, dass andere Bauteile nicht beschädigt werden. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Entsorgung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle während der Arbeiten anfallenden zu entsorgenden Materialien sind vom AN zu entsorgen einschließlich Entsorgungsgebühren auch wenn dies in den Leistungspostionen nicht gesondert erwähnt ist.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_11801959">
      <BoQInfo>
        <Name>320_Bodenbelaege</Name>
        <LblBoQ>320_Bodenbelaege</LblBoQ>
        <Date>2026-07-15</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_12111409" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">ÜBERGEORDNETE ARBEITEN</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_12016197" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">BAUSTELLENEINRICHTUNG</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_11801968">
                    <Description ID="4184d293-0433-41cb-a8f7-0c35089a8378">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">HINWEIS BAUSTELLENEINRICHTUNG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelle ist durch den AN für sämtliche in der Leistungsbeschreibung erfassten Leistungen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber einzurichten und nach erfolgter Leistungserbringung der beauftragten Leistung rückzubauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diese Leistungen umfassen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, alle erforderlichen Geräte / Fahrzeuge / Misch- und Förderzeuge zum Einbringen der Materialien, Maschinen incl. Bedienung, zusätzlich zu denen vom AG gestellten, erforderliche Gerüste etc. und anschließendem Rückbau. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei Mitbenutzung von Teilen der Baustelleneinrichtung anderer Unternehmer ist vom Auftragnehmer mit diesen direkt zu vereinbaren und mit diesen unmittelbar abzurechnen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die zur Verfügung stehenden Flächen sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. Vom AN ist innerhalb von 10 Kalendertagen nach Auftragserteilung ein eigener Baustelleneinrichtungsplan auf der Grundlage des Gesamt-Baustelleneinrichtungsplanes zur Freigabe vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">HINWEIS BAUSTELLENEINRICHTUNG</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_11801969" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="3a6c2d90-9a02-457c-b192-a2c4c4f1144f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung Einrichten und Räumen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelleneinrichtung, mit allen erforderlichen Materiallagerung, Maschinen, Gräten, etc. für die ausgeschriebenen Leistungen des Gewerkes, hat so zu erfolgen, dass ein einwandfreier technischer und terminlicher Ablauf, der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen, immer garantiert ist. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">In der Baustelleneinrichtung müssen alle erforderlichen Kosten und Gebühren enthalten sein, einschl. Umsetzen von Maschinen, Geräten sowie sonstiger Baustelleneinrichtungsteile bei Standortwechsel, ebenso Räumung und Wiederherstellung der Örtlichkeiten nach Fertigstellung der Leistungen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es ist davon auszugehen, dass Flächen nur im begrenzten Umfang zur Verfügung stehen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Materialien, Geräte und Arbeitsmittel, sind unmittelbar im Ausführungsbereich nur als "Just-in-Time-" anzuliefern und dort einzubauen bzw. zu verarbeiten. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Benutzung des Arbeitsfeldes für Zwischenlagerungen darf nur in dem von der Objektüberwachung genehmigten Umfang erfolgen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die gesamten Flächen der Arbeitsbereiche sind sauber zu halten und unverzüglich bei Unterbrechung besenrein zu hinterlassen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustellenabfälle und Restmaterialien seines Gewerkes sind unverzüglich zu entfernen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Abfälle werden Eigentum des AN und sind ordnungsgemäß auf zugelassene Deponien zu entsorgen. Der AN trägt die Deponiegebühren. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der AG behält sich vor, bei Nichteinhaltung, eine Fremdfirma auf Kosten des AN, für die Beseitigung von Baustellenabfälle und Restmaterialien zu beauftragen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Vergütung für die Baustelleneinrichtung erfolgt anteilmäßig nach Baufortschritt.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung Einrichten und Räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11801970" RNoPart="2">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>StWo</QU>
                    <Description ID="d3c8b066-cf2f-4218-9330-e6ead20857ed">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorhaltung Baustelleneinrichtung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhaltung der Baustelleneinrichtung für Zwecke des AN während der Ausführungszeit des AN bis zum Abschluss seiner Leistungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführung erfolgt in Haus 15 und 17 überschneidend, zeitlich getrennt davon, als separater Arbeitsabschnitt, erfolgen die Arbeiten in Haus 19. In dieser Position ist die Summe der vorgesehenen Zeitspannen für alle 3 Häuser zusammen ausgeschrieben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorhaltung Baustelleneinrichtung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_11802083" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">PLANUNG, PRÜFUNG, DOKUMENTATION</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_11802084" RNoPart="1">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="9e7e9da5-5f92-43b4-9b00-95297cd90c17">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Feuchtemessung CM-Verfahren</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchführung und Protokollierung als Ergänzung zur Nebenleistung. Das einmalige Messen der Feuchte des Untergrundes ist Nebenleistung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diese Position gilt für ein eventuell erforderliches wiederholtes Messen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor der Verlegung des Oberbodens muss die Belegreife mittels CM-Messung gemessen und protokolliert werden. Die CM-Messung erfolgt gemäß FBH-AD Dokumentation "CM-Messung" incl. Messmarken in Fußboden. Die Prüfung erfolgt mit Prüfgut, welches aus dem kompletten Estrichquerschnitt entnommen wurde.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nur nach Absprache mit der Bauleitung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Feuchtemessung CM-Verfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11802085" RNoPart="2">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="27ec1fce-1c0d-4392-b3b2-cb6ae699f2c4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Haftzugproben</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Haftzugproben zur Ermittlung der Haftzugfestigkeit auf der Estrichoberfläche.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung und Dokumentation nach BEB-Hinweisblatt Oberflächenzug- und Haftzugfestigkeit von Fußböden, aktuellster Stand.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Nachweise sind vom AN mit genauem Standort, Datum und erreichter Haftzugfestigkeit zu protokollieren und 3-fach der Bauleitung zu übergeben.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Haftzugproben sind an den von der Bauleitung vorgegebenen Estrichflächen gemeinsam mit der Bauleitung durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Prüfstelle ist mit Kunstharzmörtel zu verschließen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Abrechnung erfolgt nur bei Haftzugproben, die auf besondere Anweisung der Bauleitung des AG durchgeführt werden.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Haftzugproben</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11802086" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="28cfc827-c183-4def-93ca-220e192c0090">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Erstellen von Verlegeplänen </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen von Verlegeplänen nach Vorgabe des Architekten/ Planers für alle im LV beschriebenen Bodenbelagsarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat nach Auftragserteilung nach örtlichem Aufmaß den Verlegeplan unter Berücksichtigung der Stützenraster, Wandöffnungen bzw. Installationen zu erstellen und dem AG in 3-facher Ausfertigung zur Prüfung und Freigabe zu überlassen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dem AG stehen 10 Kalendertage zur Prüfung der vorgelegten Verlegepläne zur Verfügung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es darf nur nach zur Ausführung freigegebenen und entsprechend gekennzeichneten Verlegeplänen gearbeitet werden.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen von Verlegeplänen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11802087" RNoPart="4">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="902dee73-7052-45ba-a3ec-4dbd7c2ec09c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Dokumentation</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der AN übergibt die komplette Dokumentation seiner Leistung vier Wochen vor</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dem Schlussabnahmetermin an den AG. Die Übergabe erfolgt:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- in Papierform, in dreifacher Ausfertigung, zusammengestellt in Ordnern, Größe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN A4</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- zusätzlich digital auf Datenträger.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Dokumentation muss in folgender Reihenfolge enthalten:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">00 	Inhaltsverzeichnis</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">01 	Fachunternehmer- und Fachbauleitererklärung</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">02 	Übereinstimmungserklärungen</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">03 	Prüfzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen,</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">04 	Einbauvorschriften</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">05 	Materiallisten</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">06 	Produktunterlagen geordnet nach:</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	a. Fabrikatangaben</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	b. Modell- bzw. Artikelnummer</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	c. Farbangaben</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	d. Materialangaben, Produktdatenblätter</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	e. Hersteller und Lieferant</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	f. Einbauanleitungen</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	g. Pflegeanleitungen</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">07 	Zeichnungen</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	a. Planlisten, Übersichten</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">08. 	Bautagebücher</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">09 	Abnahmeprotokoll ggf. mit Mängellisten</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">10 	Firmenprotokolle</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	a. Betriebsvorschriften</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	b. Funktionsbeschreibungen</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	d. Protokolle zu Leistungen während der Bauzeit, die zu</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	protokollieren waren.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11802088" RNoPart="5">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="8413e44a-b9b5-44a2-994a-36763c5052a3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bemusterung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übergabe von Linoleum-Mustern Abmessung ca. 1 x 1 m einschl. Handmuster  Schweißschnur:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">6 Stück Muster Linoleum, 2,5 mm, Abmessung ca. 1 x 1 m </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">12 Stück Handmuster Schweißschnur/Schweißdraht</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 Stück Handmuster Sockelleiste </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3 Stück Handmuster Schienenprofile</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">6 Stück Farbmuster Silikone / elastischer Verfugungsstoff </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung der 2 Wochen nach Auftragserteilung. Die Muster gehen in den Besitz des AG über.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bemusterung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_11801979" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">BODENBELAGSARBEITEN</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_11802204" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">VORBEREITENDE MASSNAHMEN </span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_12016299">
                    <Description ID="6a5fe469-8042-4a31-83e2-e8bcfa9a9636">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">UNTERGRUNDVORBEREITUNG </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">UNTERGRUNDVORBEREITUNG </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_11840028" RNoPart="1">
                    <Qty>340.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="f57b146f-01e9-4ac2-a313-60dd87eef8ec">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <page />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">z.B. Gips- und Mörtelreste, Farbreste, Öl o.ä., soweit diese von anderen Unternehmen herrühren und nicht Nebenleistung sind.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund: Zementestrich schwimmend </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich fachgerechter Entsorgung des anfallenden Materials.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11840029" RNoPart="2">
                    <Qty>340.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="0370540e-fd7d-4cd5-a670-d44c24d7bf78">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reinigen des Untergrundes von haftmindernder Schichten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mechanisches Entfernen von haftmindernden Schichten durch schleifen / absaugen oder bürsten / absaugen, inkl. Ausführung auf Kleinflächen &lt;2,5 m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund: Zementestrich schwimmend </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich fachgerechter Entsorgung des anfallenden Materials.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reinigen des Untergrundes von haftmindernder Schichten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11840030" RNoPart="3">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="1af55410-222d-44ef-91d2-0bdeec904d5c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fugen/Risse verharzen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fachgerechtes, kraftschlüssiges Schließen von Schwind- und Arbeitsfugen, sowie Spannungsrissen im Zementestrich, einschl. Erweitern, Aussaugen, Verklammern a = 20 cm, und anschließendem Vergießen mit Reaktionsharz und Abstreuen mit Quarzsand.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Produkt ist auf die Eigenschaften der nachfolgenden Aufbauten abzustimmen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nur nach Rücksprache mit der Bauleitung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fugen/Risse verharzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_12339486" RNoPart="4">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="49e565ba-145a-4751-953a-6b697f08188c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fräsen des Untergrundes </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fräsen des Untergrundes aus Zementestrich, Abtragsdicke bis 5 mm, für Bodenbelagarbeiten, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, inkl. fachgerechtes Entsorgung des anfallenden Materials.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund: Zementestrich schwimmend</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nur nach vorheriger Rücksprache und besonderer Beauftragung der Bauleitung des AG.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fräsen des Untergrundes </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11840031" RNoPart="5">
                    <Qty>3400.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="31a16a30-2fb8-4565-9947-c4ac27e93988">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschleifen und Absaugen des Untergrundes </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Zementestrich mit geeigneten Schleifwerkzeugen zur Verbesserung der Haftung und Beseitigung von Anhaftungen, Verschmutzungen und instabilen Oberflächenrandzonen, inkl. fachgerechtes Entsorgung des anfallenden Materials.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund: Zementestrich schwimmend</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anschleifen und Absaugen des Untergrundes </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_12016302">
                    <Description ID="ed345340-a699-4e3a-a01a-1c2ad77dcc30">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">SPACHTELUNG </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">SPACHTELUNG </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_11840033" RNoPart="6">
                    <Qty>3400.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="4ff2c9ff-f65d-44a6-8b2d-ffeaeffdceb5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Voranstrich Zementestrich</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorstreichen mit Kunstharz-Dispersion zur Erzielung einer guten Haftung für nachfolgende Spachtelschichten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund: Zementestrich schwimmend </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Produkt ist auf die Eigenschaften der nachfolgenden Aufbauten abzustimmen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Voranstrich Zementestrich</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11840034" RNoPart="7">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="55816777-bb44-4f24-a8c2-e51819b3a079">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage für Grundierung auf Epoxidharzbasis</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu voriger Position für Ausführung Epoxidharzgrundierung in Bereichen / Räumen mit erhöhter Restfeuchte</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für Grundierung auf Epoxidharzbasis</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11840035" RNoPart="8">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>3400.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="c8c2a5b7-1ab9-4564-9492-0875e9d2fe26">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Spachteln des Untergrundes bis D 3mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Zementestrich schwimmend, in Rakel- und Spachtelwalztechnik zum Ausgleich von Unebenheiten von mehr als 1 mm mit geeigneter Zementspachtelmasse, für nachfolgende Bodenbelagsarbeiten, nach Herstellervorschrift, Dicke bis 3 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Spachteln des Untergrundes bis D 3mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11840036" RNoPart="9">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_11840035" />
                    <Qty>500.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="de546ea4-d555-4d86-b9a5-0a392a79ef66">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zusätzliches Spachteln Mehrdicke bis D 3mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliche Spachtelung mit bis zu 3 mm Dicke in Teilflächen, bei größeren Unebenheiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliches Spachteln Mehrdicke bis D 3mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11840037" RNoPart="10">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="480cfcdd-2006-4a2e-ab67-8a2235910aaf">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausgleichskeile / Teilflächen spachteln</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausgleichskeile an z.B. Türschwellen oder Bodenbelagsübergängen mit geeigneter Spachtelmasse anspachteln. Ausführung mit geeigneter Nivelliermasse mit Hochleistungsverflüssiger der Festigkeitsklasse C 35 / F7 .</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite bis ca. 100 cm, Höhendifferenz bis ca. 2 cm, inkl. Untergrundvorbereitung und Haftbrücke.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort: Belagswechsel zu Fliesenbelag und im Bereich von Fertigteiltreppen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Ausgleichskeile / Teilflächen spachteln</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_12016303">
                    <Description ID="78999ca8-db40-4397-a779-7a21f5ac23da">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">SONSTIGES</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">SONSTIGES</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_11840038" RNoPart="11">
                    <Qty>4020.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="cb993e0f-73d8-4291-85c5-9034247b72b0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abschneiden und Entsorgen des Estrichrandstreifens</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überstehende Estrichrandstreifen aus Polystyrol-Schaumstoff oder Mineralwolle nach Abschluss der Spachtelarbeiten abschneiden, einschl. Entsorgung </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abschneiden und Entsorgen des Estrichrandstreifens</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11840039" RNoPart="12">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="d4890e3c-b98d-43fb-81ab-b150a4bd26bf">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anarbeiten an Bauteile mit Epoxidharzmörtel</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">fachgerechtes Anarbeiten bzw. Ausbesserungen an Bauteile und umlaufend an Einbauten / Installationen mit Epoxidharzmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand. Die Oberfläche ist abzusanden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung in unterschiedlichen Abmessungen und bei unterschiedlichen Estrichstärken. Abrechnung in kg verbrauchtem Epoxidharz ohne Quarzsand. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die Bauleitung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anarbeiten an Bauteile mit Epoxidharzmörtel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_11840439" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">BODENBELAG LINOLEUM</span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_12339253">
                    <Description ID="9649d64c-bb86-4775-988a-9bb32a5ccbbe">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">HINWEIS LINOLEUM</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Dicke 2,5 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit folgenden Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die nachstehenden </span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">technischen Anforderungen</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> sind nach Aufforderung zu belegen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-5pt;margin-left:5pt;tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 717-2: 	ca. 5 dB,</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-5pt;margin-left:5pt;tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529: 	geeignet (Typ W), </span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-5pt;margin-left:5pt;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- geeignet für Fußbodenheizung: 		ja</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-5pt;margin-left:5pt;tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1: 	Cfl-s1, </span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-5pt;margin-left:5pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- brandtoxikologisch unbedenklich</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-5pt;margin-left:5pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-5pt;margin-left:5pt;" />
                            <p style="text-indent:-5pt;margin-left:5pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815 = antistatisch, Aufladung &lt; 2 kV.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-5pt;margin-left:5pt;" />
                            <p style="text-indent:-5pt;margin-left:5pt;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Bewertungsgruppe Rutschgefahr 		R 9 gemäß BGR 181,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Oberflächen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit werkseitiger Oberflächenvergütung nach Vorgabe des Herstellers </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Verlegung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Linoleum vollflächig auf gespachteltem Untergrund verkleben mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODEEC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem Dispersionsklebstoff nach Herstellervorgabe, Belag anreiben, anwalzen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund Zementestrich, vollflächig gespachtelt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Linoleum ist aus einer Anfertigung/ Rolle zu wählen, Rollenetiketten sind bis zur Bauabnahme aufzubewahren, Verlegerichtung nach Angabe AG, die Lage von Fugen und Stöße ist vor Ausführung mit dem AG abzuklären</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es wird nur die tatsächlich verlegte Fläche abgerechnet. Verschnittmengen sind in die Einheitspreise einzurechnen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Farben:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es kommen 3 unterschiedliche Farben aus der Standardkollektion des Herstellers zur Ausführung. Die nachfolgend aufgeführten Farbangaben dienen als Kalkulationsgrundlage.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Auswahl der Farben erfolgt nach Auftragserteilung durch den AG.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">HINWEIS LINOLEUM</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_11840441" RNoPart="1">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>2107.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="79629d5d-95b0-4db9-9634-292913260ed8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Linoleum-Bodenbelag 'GR', Farbton grau D 2,5 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton: 		grau, NCS: S3010_G90Y </span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-85pt;margin-left:85pt;" />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche: 	glatt, einfarbige Flächenwirkung, feine Musterung, </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		Betonoptik </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund:	Zementestrich gespachtelt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Appartements und Zimmer EG-3.OG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planunterlagen: Linoleum GR</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: Marmoleum Concrete 2,5 mm, 3758 shale oder gleichwertig </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Linoleum-Bodenbelag 'GR', Farbton grau D 2,5 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11840443" RNoPart="2">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_11840441" />
                    <Qty>673.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="57785c68-1799-4d35-a51c-6765fd422bab">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Linoleum-Bodenbelag 'GE', Farbton gelb D 2,5 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="text-indent:-85pt;margin-left:85pt;tab-stops:15mm 30mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton: 		gelb, NCS: S1050_Y10R </span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-85pt;margin-left:85pt;" />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche: 	glatt, marmoriert, Einzelfarben in feiner Abstufung </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund:	Zementestrich gespachtelt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flure, Geschossdecken der Treppenräume, Neben- und Lagerräume UG-3.OG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planunterlagen: Linoleum GE</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: Marmoleum Fresco 2,5 mm, 3251 lemon zest oder gleichwertig </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Linoleum-Bodenbelag 'GE', Farbton gelb D 2,5 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11840442" RNoPart="3">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_11840441" />
                    <Qty>617.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="0edffe9f-9d95-473e-a554-481388ee5811">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Linoleum-Bodenbelag 'OG', Farbton orange D 2,5 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="text-indent:-85pt;margin-left:85pt;tab-stops:15mm 30mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton: 		orange, NCS: S1070_Y20R </span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-85pt;margin-left:85pt;" />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche: 	glatt, marmoriert, Einzelfarben in feiner Abstufung </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund:	Zementestrich gespachtelt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flure, Geschossdecken der Treppenräume, Neben- und Lagerräume UG-3.OG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planunterlagen: Linoleum OG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="text-indent:-85pt;margin-left:85pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: Marmoleum Fresco 2,5 mm, 3125 golden sunset oder gleichwertig </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Linoleum-Bodenbelag 'OG', Farbton orange D 2,5 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11885022" RNoPart="4">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="5ca33959-e91d-4c26-972f-3d65b2cfcd13">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage Erschwernis Ausführung unter Treppen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu vor beschriebenen Linoleumbodenbelägen, Erschwernis bei Einbau unterhalb der Treppen mit einer lichten Arbeitshöhe unter 150 cm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Mehraufwand für Anschluss an Treppenfußpunkt. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Erschwernis Ausführung unter Treppen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11885020" RNoPart="5">
                    <Qty>170.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="7995fcff-dad3-4940-ad6a-4809e73f04c7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Reserve Bodenbelag Linoleum</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">je Farbe des Linoleums Bodenbelags ca. 5% Reservebelag liefern und im Gebäude nach Angabe der Bauleitung lagern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reserve Bodenbelag Linoleum</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_11885024" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">ANPASSEN ANSCHLÜSSE</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_12016320" RNoPart="1">
                    <Qty>315.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="daa1d7f6-d1d9-424e-be73-e3a7918637a4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anpassen Aussparung, rund bis d 50 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbelag exakt anpassen an Rohrleitungen einschl. wasserdicht verfugen, Aussparung wird nachträglich mit Heizkörper Doppelrosette verdeckt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzelgröße bis ca. d 50 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung an Heizkörpern</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <image width="228" Type="image/jpeg">[encoded data, 109008 characters]</image>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anpassen Aussparung, rund bis d 50 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_12016321" RNoPart="2">
                    <Qty>154.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="f8081681-c49a-4a26-917f-7d481ef18f85">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anpassen Aussparung, rund bis d 100 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbelag exakt anpassen an Rohrleitungen einschl. wasserdicht verfugen, Einzelgröße über 50 bis ca. d 100 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung an Küchenzeilen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <image width="227" Type="image/jpeg">[encoded data, 122304 characters]</image>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anpassen Aussparung, rund bis d 100 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11840446" RNoPart="3">
                    <Qty>470.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="8b1ba3a1-0d40-482a-83dc-93b42ebe3745">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anpassen an Bauteile ohne Sockelleiste</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sorgfältiges, exaktes Anpassen der vorgenannten Linoleum-Bodenbeläge an aufgehende oder höhengleich angrenzende Bauteile (z.B. Glasfassaden, Zargen, etc.), an denen keine Sockelleisten zur Ausführung kommen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sichtbare Fuge mit gleichbleibender Fugenbreite von ca. 5 mm. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verfugung ist in separater Position erfasst und dort zu kalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung im Bereich von Sichtbetonwänden Treppenhaus und allgemeine Flure und Glasfassaden</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anpassen an Bauteile ohne Sockelleiste</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11840455" RNoPart="4">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="d0cac85f-f9c8-470c-92d5-e0b0db81ed68">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Nachträgliches Anpassen an Bauteile </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für nachträgliches Anarbeiten des Belages an Einbauteile bzw. aufgehende Bauteile, auch kleinformatig &lt;1,00 m.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung nach Meter Anschlusslänge an Bauteile.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Nachträgliches Anpassen an Bauteile </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_11802381" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">SOCKELLEISTEN</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_11885153" RNoPart="1">
                    <Qty>2780.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="f8e09696-88b5-4e59-9e37-ddef4f636265">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kernsockelleiste, weiß, 11/57 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kernsockelleiste, MDF-Kern, vollummantelt mit Kunststoff, stoß- kratz- und feuchtigkeitsbeständig, weiß RAL 9016, stanzbar, Befestigung geklebt nach Herstellervorschrift</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Innen- und Außenecken auf Gehrung, stanzbar, in gesonderter Pos. einzukalkulieren</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessung: 11/57 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerk und Trockenbau</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitfabrikat: Fa. Döllken Cubu Life 60 oder gleichwertig</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernsockelleiste, weiß, 11/57 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11885155" RNoPart="2">
                    <Qty>700.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="224d7e09-d466-4a01-8113-f7915424958d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Eckausbildung Innen- und Außenecken</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eckausbildung, Innen- und Außenecken, 90° in vorbeschriebenen Holzsockel, auf Gehrung, Anschluss, passgenau, stumpf gestoßen, Schnittkanten entgraten, Schnittflächen beschichten, inklusive Verfugen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung je Stück Ecke</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Eckausbildung Innen- und Außenecken</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_12016194" RNoPart="3">
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="5763a524-a1fd-4ab7-8bfb-fe9d013d2ab0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage Kurzstücke </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu vorbeschriebenen Holzsockel für Ausführung von</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kurzstücke L&lt;1,00m </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung je Stück</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Kurzstücke </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_11802386" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">SONSTIGE MASSNAHMEN </span>
                </p>
                <p />
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_12016192">
                    <Description ID="6ae7e9cc-ebf8-428d-8386-2ce0b7c5356a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">VERFUGUNGEN</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">VERFUGUNGEN</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_12339837" RNoPart="1">
                    <Qty>470.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="9af34350-ac56-4542-81de-32ea5c26822d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2K-Epoxidharz Verfugung ca. 5-10 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verfugung mit 2K-Fugendichtstoff auf Epoxidharzbasis, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">widerstandsfähig gegen Salzwasser, Fette, Öle und diverse schwache Säuren und Laugen, nach Werksvorschrift verarbeiten, einschließlich aller Nebenarbeiten, die zur fachgerechten Verfugungsarbeit gehören (z. B. Vorbereiten des Untergrundes, Primer, Abkleben von Flächen, etc.)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenbreite/-tiefe ca. 5-10mm, Farbe der Fugenmasse wie Farbe des jeweiligen Bodenbelags.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort: Ausführung im Bereich Sichtbetonwänden Treppenhaus und allgemeine Flure und Glasfassaden</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitfabrikat: Easypox Professionell Sarközy oder gleichwertig</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2K-Epoxidharz Verfugung ca. 5-10 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11802387" RNoPart="2">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="0cd9d889-424c-4e43-836b-8eb94e11905d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Elastische Verfugung ca. 5-10 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elastische Verfugung mit 1K-Fugendichtstoff auf Silikonkautschuk-Basis, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">widerstandsfähig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, fungizid, alterungs- und UV-beständig, nach Werksvorschrift verarbeiten, einschließlich aller Nebenarbeiten, die zur fachgerechten Verfugungsarbeit gehören (z. B. Vorbereiten des Untergrundes, Primer, Abkleben von Flächen, etc.)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenbreite/-tiefe ca. 5-10mm, Farbe der Fugenmasse wie Farbe des jeweiligen Bodenbelags.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort: Ausführung im Bereich Türzargen Bäder, etc. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Elastische Verfugung ca. 5-10 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11802388" RNoPart="3">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_11802387" />
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="45f7f3aa-24cf-48d8-b3aa-30659526dff0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Elastische Verfugung, über 10 mm bis 30 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenbreite-/tiefe &gt; 10 und bis zu 30 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Elastische Verfugung, über 10 mm bis 30 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_12020318" RNoPart="4">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="6c989468-19e4-4414-9f3b-e96aa6123c91">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hinterfüllung mit PE-Schnur für elastische Fugen</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbringen einer Hinterfüllung aus PE-Schnur für elastische Fugen bei einer Fugentiefe über 10mm. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinterfüllung PE-Schnur für elastische Fugen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11840444" RNoPart="5">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="086787f7-2ca4-4955-8f8f-dacb3171e442">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verfugen Boden mit Schmelzdraht</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verfugen des Bodenbelags aus Linoleum mit Schmelzdraht nach Herstellervorschrift, inkl. Vorarbeiten wie</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fräsen, Farbton dem Bodenbelag angepasst. Es ist von insgesamt 3 verschiedenen Farbtönen auszugehen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verfugen Boden mit Schmelzdraht</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_12016196">
                    <Description ID="5cdf7a67-afe5-4e07-8b25-cdd19d03b1c2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">PROFILE</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PROFILE</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_12314523" RNoPart="6">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="8fdb8997-4f3c-441c-8de9-57344d0a719f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellen von Estrichschnitten, Scheinfugen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Herstellen von Fugen als Scheinfugen durch gradliniges Einschneiden mit geeignetem Werkzeug. Fuge gründlich aussaugen. Anschließend Fuge mit Reaktionsharz verfüllen und mit Quarzsand absanden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schnitttiefe der Scheinfugen ist so zu wählen, dass die im Estrich verlegten Rohrleitungen nicht beschädigt werden. Anordnung gemäß abgestimmten Fugenplan bzw. in Abstimmung mit der Bauleitung des AG.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung in verschiedenen Einzellängen und an Türdurchgängen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Herstellen von Estrichschnitten, Scheinfugen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11802390" RNoPart="7">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="e53e1f8b-3906-459f-8d19-ffff9c48c728">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abschluss-/Übergangsprofil Edelstahl, L-Winkel</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abschluss-/ Übergangsprofil, L-Winkel ggf. mit Rückkantung, Edelstahl niro, Profilhöhe gem. Belagstärke ca. 2,5 mm, Einbau bündig mit OK FFB. einschl. Verfugung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau auf Estrich gem. Herstellerangaben, einschl. erforderlichem Unterfütterungsmörtel, Bodenbelag einseitig anpassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung an Bodenbelagsabschlüssen bzw. -übergängen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abschluss-/Übergangsprofil Edelstahl, L-Winkel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11802391" RNoPart="8">
                    <Qty>350.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="90d199e1-709a-4695-b266-951bbf72b326">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Dehnfugenprofil Edelstahl, Doppel-L-Winkel </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dehnfugenprofil, Edelstahl niro, bestehend aus zwei L-Winkeln und elastischem Dehnbereich (UV- und alterungsbeständig), Farbe nach Wahl des AG aus Herstellerfarbkarte, sichtbare Breite ca. 5-10 mm, Profilhöhe gem. Belagstärke ca. 2,5 mm, Einbau bündig mit OK FFB, einschl. Verfugung </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau auf Estrich gem. Herstellerangaben, einschl. erforderlichem Unterfütterungsmörtel, Bodenbelag zweiseitig anpassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung an Bewegungsfugen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dehnfugenprofil Edelstahl, Doppel-L-Winkel </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_12016193">
                    <Description ID="91f0d32d-e062-49c3-817b-e92c0e714bab">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">SCHUTZ, REINIGUNG</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">SCHUTZ, REINIGUNG</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_11840463" RNoPart="9">
                    <Qty>3400.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="c68f992d-ea55-465a-991c-5efc2e386039">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Erstreinigung inkl. Polieren</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstreinigung der Linoleumbeläge gem. Herstellervorgaben </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch maschinelle Reinigung mit einer Einscheibenmaschine oder einem Scheuersaugautomaten reinigen, Pad: rot oder mittelharte Scheuerbürste, Neutral-/ Intensivreiniger pH-Wert &lt;9</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schmutzflotte aufnehmen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden trocknen lassen </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Polieren des Belags mit Einscheibenmaschine ca. 400 U/Min, Pad weiß/beige/rot je nach gewünschtem Glanzgrad. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nach Abstimmung und Vorgabe der Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Reinigung findet in mehreren Abschnitten statt, z.B. Räume und Flure getrennt. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erstreinigung inkl. Polieren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11802197" RNoPart="10">
                    <Qty>2900.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="0409dbb1-bb57-417c-84fa-223a4d9d618f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schutzabdeckung Bodenbelag</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abdeckung des fertigen und gereinigten Bodenbelags als besonderen Schutz mit dampfdiffusionsoffenem Abdeckvlies, Stöße überlappend allseitige Ränder abgeklebt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausbau und Entsorgung erfolgt durch das Gewerk Baureinigung. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schutzabdeckung Bodenbelag</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_11885160" RNoPart="11">
                    <Qty>500.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="ee55dd64-1ac2-4b7f-8ac3-0f979f975544">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schutzabdeckung Bodenbelag, begehbar</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzabdeckung gegen mechanische Beschädigungen, Verschmutzungen sowie Staub aller Art liefern und auf Bodenflächen verlegen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Malervlies mit einseitiger PE-Folie, Stöße überlappend allseitige Ränder abgeklebt. Darauf zusätzlich beidseitig folienkaschierter Karton als "Tetrapakmaterial" in Bahnen, Mindeststärke ca. 2 mm, vollflächig verlegt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stöße überlappend, gegen Verschieben gesichert, im Randbereich verklebt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nach besonderer Aufforderung Bauleitung, in Teilbereichen, in Teilflächen und in allen Abmessungen, nach besonderer Anforderung der Bauleitung, einschl. rückstandsfreier Entsorgung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schutzabdeckung Bodenbelag, begehbar</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_12314525" RNoPart="12">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="6099325c-1cc2-4455-9b93-fb858e26cbd0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schmutzfangmatten</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schmutzfang-/Sauberlaufmatten, Oberschicht aus Kunstfasern mit hoher Trockenschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, Randprofil seitlich, rutschfeste Rückseite.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lose Verlegung raumseitig an Gebäudezugängen, Mattengröße: ca. 1,20 x 5,00 m.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausbau und Entsorgung erfolgt durch das Gewerk Baureinigung. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung: Fläche m² neu gelieferter und verlegter Schmutzfangmatten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schmutzfangmatten </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>