Rahmenvertrag über die Lieferung von Beleuchtungsmasten für die Straßenbeleuchtung (Gas) der Landeshauptstadt Düsseldorf 



Anfrage über die Lieferung von ca. 500 Beleuchtungsmasten aus Stahl nach DIN EN 40 ff aus S235 JR, hergestellt im vollmechanisierten Laserschweißverfahren aus einem Stück und ohne Überlappung an der Längsnaht. Bauform der Masten: konisch als Aufsatzmast oder als Ansatzmast, selbstgasführend. Anschlussstutzen (Zopfmaß) Gewindenippel 1 - 3" Außen - je nach Ausführung. Anschlussstutzen (Erdreich) Muffe 52,5 mm x 44,5 mm.

Alle Schweißnähte sind optisch oberflächenbündig herzustellen. Alle Masten innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461, mit einer Zinkauflage von µ >= 70 µm. Druckprüfung bis 6 bar im Wasserbad vor und nach dem verzinken, inkl. beizulegendem Prüfprotokoll.

Lichtpunkthöhen/Masthöhe über Boden: 4 bis 6 Meter (größere Lichtmasten auf Anfrage), Erdstück bituminiert.

Lieferungszeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2023 
