Rahmenvertrag über die Lieferung von Beleuchtungsmasten für die Straßenbeleuchtung (Strom) der Landeshauptstadt Düsseldorf 



Anfrage über die Lieferung von ca. 1.500 Beleuchtungsmasten aus Stahl nach DIN EN 40 aus S235 JR, hergestellt im vollmechanisierten Laserschweißverfahren aus einem Stück und ohne Überlappung an der Längsnaht. Bauform der Masten:  konisch oder dreifach zylindrisch abgestuft mit 1 bis 3 Masttüren mit c-Schiene und Türverschluss als Dreikant in V2A, 2 Kabeleinführungsöffnungen sowie Schrumpfmanschette im Erdübergangsbereich. Alle Schweißnähte sind optisch oberflächenbündig herzustellen. Alle Masten innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461, mit einer Zinkauflage von µ >= 70 µm.
Lichtpunkthöhen/Masthöhe über Boden: 3 bis 12 Meter (größere Lichtmasten auf Anfrage)

Lieferungszeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2023 


