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Errichtung technische Bahnübergangssicherung BÜ 10,8 Strecke 9360

Anlage 6
Stellungnahme zur Anpassung AP EEA
Stellungnahme folgenden Änderungsvorhaben:
· Entgegen der Ausführungsplanung EEA soll das Erdungskonzept überarbeitet werden mit dem Ziel die Anzahl der Tiefenerder auf zwei Stück (einmal BSH BÜ und einmal BSH TK) zu reduzieren. Die Lichtzeichen und Überwachungssignale der neuen BÜ-Technik sollen gegen die Gleisschiene geerdet werden. Diese soll über jeweils eine HPAS in den BSH mit den jeweiligen Tiefenerdern verbunden werden.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
· Anstelle von Kupfer bzw. Kupfer-Stahl Erdungsleitungen sollen Erdungsleitungen aus Aluminium verwendet werden.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
· Die vorhandene Unterverteilung im BSH TK soll erneuert werden. Der vorhandene Kleinverteiler der UV soll mit in den neuen NAK am BSH TK integriert werden.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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