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1. Hinweise für die Bieter zum Ausfüllen dieses Leistungsblattes

Der Bieter muss zu den in dieser Anlage geforderten Anforderungen entsprechende Angaben machen. Dazu muss er in der Spalte „Angaben des Bieters“ die entsprechenden Eintragungen vornehmen.
Werden nur Eigenerklärungen verlangt, sind diese an der dafür vorgesehenen Stelle anzukreuzen. Muss der Bieter eine Eigenerklärung mit „Nein“ beantworten, ist dafür eine Begründung auf separater Anlage beizufügen.

Vom Bieter wird für jede Anforderung eine Angabe erwartet. Fehlende oder falsche Angaben sowie Änderungen an der Tabelle können zum Ausschluss des Angebots führen.

Erfüllt eine Leistung des Bieters nicht die Mindestanforderung, wird das Angebot aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen.
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2.1 Server-Hardware (2 identische Knoten)

	Merkmal
	Mindestanforderungen gemäß Leistungsverzeichnis
	Angaben des Bieters

	Formfaktor
	19-Zoll-Rack-Server, max. 2 Höheneinheiten (2U) je Knoten, inkl. Schienensatz für vorhandene Racks
	Name des Herstellers:

     
     

Typ/Produktnummer:

     


Mindestanforderung erfüllt:
☐	Ja

	Nein


	Prozessor
	2 Prozessor-Sockel je Knoten, x86-64-Server-CPU-Architektur, insgesamt mindestens 32 physische Kerne je Knoten, mindestens 2,0 GHz Basistakt
	Name des Herstellers:

     
     

Typ/Produktnummer:

     

Mindestanforderung erfüllt:
	Ja

	Nein


	Arbeitsspeicher
	Mindestens 384 GB ECC-Arbeitsspeicher je Knoten (aktueller Server-Speicherstandard), Erweiterbarkeit auf mindestens 1 TB je Knoten ohne Austausch der verbauten Module
	
	Ja

	Nein




	Boot-Laufwerke
	Redundante interne Boot-Laufwerke im Spiegelbetrieb (RAID 1 oder gleichwertig), mindestens 2× 480 GB NVMe- oder SSD-Kapazität, über eigenen Boot-Controller getrennt von den Datenlaufwerken des Storage-Systems
	
	Ja

	Nein


	Storage-Anbindung
	Mindestens 2 dedizierte SAS-Host-Bus-Adapter-Ports (Mini-SAS HD, SFF-8644) mit mindestens 12 Gbit/s je Lane (SAS-3) je Knoten, als Direktanbindung (Point-to-Point) redundant an beide Storage-Controller angeschlossen (Multipath-fähig)
	
	Ja

	Nein


	LAN-Anbindung
	Mindestens 2 weitere Netzwerkschnittstellen mit mindestens 10 Gbit/s je Knoten für LAN-/VM-Datenverkehr, redundant auslegbar (Teaming/LACP-fähig)
	
	Ja

	Nein


	Out-of-Band-Management
	Dediziertes Fernwartungsmodul mit eigenem Ethernet-Anschluss, unabhängig vom Hauptbetriebssystem erreichbar (Remote-Konsole, Firmware-Update, Health-Monitoring), webbasierte Bedienoberfläche
	
	Ja

	Nein


	Stromversorgung
	Mindestens 2 redundante, im laufenden Betrieb austauschbare Netzteile (hot-plug, N+1) je Knoten, Effizienzklasse mindestens 80 PLUS Platinum oder gleichwertig
	
	Ja

	Nein


	Bauidentität
	Beide Knoten sind baugleich zu liefern (identische Plattform, CPU-Bestückung, Speicherausbau, Firmware-/BIOS-Version)	
	
	Ja

	Nein


	Software-Kompatibilität
	Herstellerseitige Freigabe/Zertifizierung für den Betrieb von Microsoft Windows Server 2025 inkl. Hyper-V-Rolle im Cluster-Verbund (Nachweis auf Verlangen, z. B. Eintrag in einer öffentlich einsehbaren Kompatibilitätsliste des Herstellers)
	
	Ja

	Nein
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	Merkmal
	Mindestanforderung gemäß Leistungsverzeichnis
	Angaben des Bieters

	Bauform
	Redundant auslegbares Storage-System (Dual-Controller oder gleichwertiges Hochverfügbarkeitskonzept ohne Single Point of Failure), rackfähig 19 Zoll, max. 2 Höheneinheiten (2U) im Basisausbau
	Name des Herstellers:

     
     

Typ/Produktnummer:

     

Mindestanforderung erfüllt:
	Ja

	Nein


	Nutzkapazität
	Mindestens 50 TB nutzbare Kapazität nach Abzug von Redundanz-/Paritätsinformationen (RAID bzw. gleichwertiger Datenschutzmechanismus) und mindestens einem Hot-Spare-Laufwerk bzw. gleichwertiger Reservekapazität
	
	Ja

	Nein


	Datenschutz/Redundanz
	Schutz vor gleichzeitigem Ausfall von mindestens 2 Laufwerken innerhalb einer Redundanzgruppe (z. B. RAID 6 oder gleichwertig), ohne Datenverlust
	
	Ja

	Nein


	Erweiterbarkeit
	Kapazitätserweiterung um mindestens 50 % der ausgeschriebenen Nutzkapazität muss durch Hinzufügen weiterer Laufwerke bzw. Erweiterungseinheiten ohne Austausch der Grundeinheit möglich sein
	
	Ja

	Nein


	Host-Anbindung
	Mindestens 4 redundante SAS-Host-Schnittstellen (Mini-SAS HD, SFF-8644, mindestens 2 je Controller) mit mindestens 12 Gbit/s je Lane (SAS-3) für die Direktanbindung (Point-to-Point) beider Server-Knoten; Multipath-I/O-Unterstützung zwingend erforderlich
	
	Ja

	Nein


	Verfügbarkeit
	Firmware-Updates und Laufwerkstausch im laufenden Betrieb (kein Produktivausfall) müssen möglich sein
	
	Ja

	Nein


	Management
	Web- oder browserbasierte Verwaltungsoberfläche mit Kapazitäts-, Performance- und Zustandsüberwachung sowie proaktiver Benachrichtigung bei Hardwarefehlern
	
	Ja

	Nein





	Software-Kompatibilität
	Zertifizierte Interoperabilität mit Microsoft Windows Server 2025 Failover-Clustering (Mini-SAS-Anbindung, Cluster Shared Volumes)
	
	Ja

	Nein
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2.3 Netzwerk-Komponenten

	Merkmal
	Mindestanforderung gemäß Leistungsverzeichnis
	Angaben des Bieters

	SAS-Direktverkabelung (Pflichtposition, siehe Kapitel 2.1/2.2)
	Point-to-Point-Verkabelung mittels Mini-SAS-HD-Kabeln (SFF-8644) zwischen beiden Server-Knoten und beiden Storage-Controllern; eine zusätzliche Fabric- bzw. Switch-Infrastruktur ist nicht erforderlich. Server und Storage-System müssen aufgrund der Kabellängenbegrenzung (i. d. R. max. ca. 10 m bei passiven Kupferkabeln; größere Reichweiten nur mit aktiven optischen SAS-Kabeln) im gleichen oder unmittelbar benachbarten Rack platziert werden
	
	Ja

	Nein


	LAN-Switches (Bedarfsposition, siehe Kapitel 4)
	Mindestens 2 Ethernet-Switches mit mindestens 24 Ports, mindestens 10 Gbit/s je Port, für redundante Anbindung des VM-/Management-Datenverkehrs an das bestehende Unternehmensnetz (physisch getrennt von der SAS-Storage-Verkabelung)
	
	Ja

	Nein





2.4 [bookmark: _Toc239080101] Windows Server 2025 Datacenter-Lizenzierung

	Merkmal
	Mindestanforderung gemäß Leistungsverzeichnis
	Angaben des Bieters

	Edition/Lizenzmodell	
	Core-basierte Lizenzierung der Windows Server 2025 Datacenter-Edition (oder der zum Zeitpunkt der Beschaffung aktuellen, funktional gleichwertigen Nachfolgeversion)
	Name des Herstellers:

     
     

Typ/Produktnummer:

     

Mindestanforderung erfüllt:
	Ja

	Nein


	Lizenzumfang je Knoten
	Lizenzierung sämtlicher physischer Kerne jedes Server-Knotens gemäß Kapitel 2.1 (mindestens 16 Kerne je Server, entsprechend den Microsoft-Lizenzbedingungen), in marktüblichen 2-Kern-Lizenzpaketen
	
	Ja

	Nein


	Lizenzumfang Cluster
	Beide Cluster-Knoten sind vollständig zu lizenzieren, unabhängig davon, ob auf einem Knoten im Normalbetrieb dauerhaft VMs laufen, da VMs im Rahmen von Live-Migration bzw. Failover auf jeden Knoten wechseln können
	
	Ja

	Nein


	Virtualisierungsrechte
	Uneingeschränkte Anzahl virtueller Windows-Server-Instanzen je lizenziertem Host (kein Limit auf eine bestimmte VM-Anzahl)
	
	Ja

	Nein


	Zugriffslizenzierung (CAL)
	Mindestens 50 Windows-Server-CALs (User- oder Device-CAL, Wahlfreiheit des Auftraggebers vorbehalten) für den Zugriff der Mitarbeitenden auf die Windows-Server-Dienste
	
	Ja

	Nein


	Lizenznachweis
	Vorlage einer nachvollziehbaren Lizenzbilanzierung (Anzahl Kerne je Knoten, Anzahl Lizenzpakete, Anzahl CALs) im Angebot
	
	Ja

	Nein
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