<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2026-04-08</Date>
    <Time>14:01:14</Time>
    <ProgSystem>G&amp;W CALIFORNIA PRO</ProgSystem>
    <ProgName>CALIFORNIA PRO V15.1.02</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>24.098 Einr. TUR-Untersuchung</NamePrj>
    <LblPrj>Einrichtung TUR-Untersuchung</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Leistungsverzeichnis</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p style="tab-stops:55mm;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bauvorhaben: </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Neueinrichtung eines TUR- und urologischen OP's</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:55mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">im Johanniter Krankenhaus, Johanniterstr. 3-5, 53113 Bonn</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:55mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:55mm;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bauherr:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Johanniter Krankenhaus GmbH</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:55mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Johanniterstraße 3-5. 53113 Bonn</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:55mm;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Architekt:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zimmer Architekten GmbH</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> | Augustenthaler Str. 83b | 56567 Neuwied</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:55mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Telefon: 02631 95902-0 | Fax: 02631 95902-22</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">_______________________________________________________________________________________________</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:55mm;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Gewerk:</span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">	380.25 - Innenputz-Arbeiten</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:55mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">	380.26 - Außenputz-Arbeiten + Wärmedämmverbundsystem WDVS</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">_______________________________________________________________________________________________</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:54mm;">
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Vergabeart:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">öffentliche Ausschreibung</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:54mm;">
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Abgabetermin:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">siehe VHB*-Blätter</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:54mm;">
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Abgabeort:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">siehe VHB*-Blätter</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:54mm;">
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bestandteile des Angebotes:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	- Vergabehandbuchblätter [VHB]</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:54mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- Allgemeine Vorbemerkungen [AV]</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:54mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- Allgemein Technische Vertragsbedingungen [ATV]</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:54mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen [ZTV]</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:54mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- Leistungsverzeichnis [LV]</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:54mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- Grundriss-Übersicht</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:54mm 60mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- Terminplan</span>
          <span style="font-size:8pt;color:#808080;background:#FFFFFF;">	</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">_______________________________________________________________________________________</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Unterzeichnete erbietet sich, aufgrund genauer Prüfung der Verhältnisse den Vertragsgegenstand nach </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Anerkennung aller Vertragsbestandteile, unter Bindung bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist, zu den in diesem </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Leistungsverzeichnis angebotenen Einheitspreisen um die voraussichtliche</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p style="tab-stops:43mm 78mm 128mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">*</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">)</span>
          <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> ungeprüft EURO</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">geprüft EURO</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:43mm 78mm 128mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">		-------------------------------------	--------------------------------------</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:30mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">	Brutto-Angebotssumme:</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:43mm 78mm 128mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">		.............................................	..............................................</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:43mm 78mm 128mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">		= = = = = = = = = = = = = = =	= = = = = = = = = = = = = = =</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">auszuführen.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bieter*in / Angebots-Ersteller*in:</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p style="tab-stops:43mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">............................................................................	............................................................................</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:15mm;">
          <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">eigenhändige Unterschrift Bieter*in / Angebots-Ersteller*in</span>
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Firmen-Stempel Bieter*in / Angebots-Ersteller*in</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">_______________________________________________________________________________________________</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">*)</span>
          <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> vom Bieter auszufüllen</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Allgemeine Vorbemerkungen [AV]</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.1	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Angaben zur Baustelle</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.1.1	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Lage der Baustelle, Zufahrtsmöglichkeit, eventuelle Einschränkungen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Das Johanniterkrankenhaus befindet sich in zentraler Lage der Stadt Bonn</span>
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Baustellenlogistikflächen liegen in 53113 Bonn, Johanniterstr. 3-5 und sind direkt von der Straße zugängig</span>
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Baustelle selbst befindet sich im 1. Obergeschoss des parkseitigen Gebäudeflügels und ist per Baukran und über Außengerüste mit angeliederten Treppenturm zu erreichen / zu beschicken</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Für die Zugangswege wird unverbindlich auf folgendes hingewiesen:</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Lagerplätze und die Baustelleneinrichtung wird auf einer vorbereiteten Fläche im Park angeboten und ist über die </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Feuerwehrzufahrt von der Johanniterstrasse zu erreichen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Fluchtwege- und Feuerwehrzufahrten und Krankenwagenzufahrten sind immer frei zu halten.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Zuwiderhandlungen werden sofort zu Lasten des Verursachers beseitigt.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Aus Sicherheitsgründen findet keine schriftliche Aufforderung statt.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Baustelle nur über die beschriebene Zufahrt und</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Zugänge zu betreten sind.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.1.2	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Größe des Objektes, Anzahl und Höhe der Geschosse</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Das Johanniterkrankenhaus beabsichtigt einen  OP-Bereich mit 2 OP Sälen im Bereich der alten Intensivstation  zu errichten </span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">auf  einer Bruttogeschossfläche von ca. 680 qm</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Erschließung erfolgt über Baukran + Gerüsttreppentürme.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.1.3	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Verkehrsregelung im öffentlichen Straßenbereich ist eigenverantwortlich durchzuführen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Verschmutzungen auf dem Grundstück und im öffentlichen Bereich sind unverzüglich zu entfernen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Für eine etwaige Mitbenutzung von Straßenland oder sonstigem Gelände, muss der Auftragnehmer die erforderlichen Genehmigungen selbst einholen. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Auf  dem Grundstück wird eine Fläche für die Baustelleneinrichtung  zur Verfügung gestellt</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Baustelle ist sobald wie möglich zu räumen.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, laufend den anfallenden Schutt, </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Verpackungsmaterial und Schmutz fachgerecht zu beseitigen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Alle Entsorgungskosten hiervon gehen zu Lasten des Auftragnehmers.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Parkmöglichkeiten im Baustellenbereich stehen nur begrenzt zur Verfügung.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Eine Abstimmung kann zwischen allen Beteiligten erfolgen. Eine Zusicherung für Stellplätze auf dem Grundstück kann nicht gegeben werden und muss bei der Kalkulation der Preise berücksichtigt werden. Behinderungsanzeigen wegen fehlenden Parkmöglichkeiten werden nicht anerkannt.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Abtransport von Material ist mit allen vor Ort tätigen Firmen eigenverantwortlich abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Da der Lagerbereich auf dem Grundstück begrenzt ist, müssen Arbeitsmaterialien zeitnah bei den Verarbeitern auf der Baustelle angeliefert werden.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.1.4	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Für den Verkehr freizuhaltende Flächen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Wie schon in Pkt. 0.1.1 erläutert, muss die Krankenwagen- und Feuerwehrzufahrt immer frei sein.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ebenso sind die Fluchtwege aus den Fluren im angrenzenden und darüberliegenden Etagen freizuhalten.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.1.5	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anschlüsse für Wasser, Abwasser, Energie auf dem Baugrundstück</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ein Baustromverteiler wird vom Gewerk Elektro eingerichtet, ebenso die gesamte Baustellenbeleuchtung.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vorhandene Wasseranschlüsse sind zu nutzen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die einzelnen Auftragnehmer haben erforderlichenfalls die Energieanschlüsse für ihre jeweiligen Belange umzurüsten, oder zu ergänzen. Die hierfür entstehenden Kosten sind in die Preiskalkulation einzubeziehen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.1.6	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Möglichkeiten der Baustelleneinrichtungen, insbesondere Beschränkungen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Lagerflächen im Gebäude können nur begrenzt angeboten werden.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.1.7	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Angaben zu den Bodenverhältnissen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	entfällt</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.1.8	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässer, Abflussvermögen, </span>
          <span style="font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Hochwasserverhältnisse, Wasseranalysen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	entfällt</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.1.9	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Besondere Umweltrechtlichen Vorschriften</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">keine</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.1.10	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Besondere Vorgaben zur Entsorgung von Abwasser, Abfall, Abbruchmaterial etc.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Entsorgung von Abbruch- und Verpackungsmaterial muss nach den Vorschriften der öffentlichen Behörde erfolgen. Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe des Angebotes ausreichend zu informieren. Aus Unwissenheit entstehende Mehrkosten werden nicht anerkannt.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die beauftragten Firmen müssen für die Durchführung der Abbrucharbeiten erforderliche Qualifikation- und Zulassungen nachweisen. Diese sind vor Arbeitsbeginn vorzulegen. Dies gilt insbesondere bei asbesthaltigen Materialien. Bei Abbruchmaßnahmen anfallende Abfälle sind unter Beachtung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nach DIN 18299 und nach der Verwaltungsvorschrift Bauabfall hat der Auftragnehmer spätestens mit der Rechnungsaufstellung den Nachweis zu erbringen, dass alle wieder verwendbaren Stoffe ordnungsgemäß behandelt und entsorgt wurden und alle anderen Stoffen auf eine Deponie nach Wahl, des AN, bzw. entsprechender Vorschriften, entsorgt wurden.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Es sind Original Liefer- und Deponiescheine vorzulegen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">In den Einheitspreisen sind alle Entsorgungskosten für Abbruchmaterial, Restmaterial, sowie Verpackungsmaterial einzukalkulieren, gemäß den oben genannten Vorgaben.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Allgemeine Technische Vertragsbedingungen [ATV]</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p style="tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Angaben zur Ausführung</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.1	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Unterbrechungen und Beschränkungen</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Baumaßnahme wird in einem Bauabschnitt durchgeführt.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Fristen für Beginn und Vollendung der Leistungen, sind gemäß dem beiliegenden Rahmenterminplan, einzuschätzen,</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">mit dem Vertrag wird ein verbindlicher Terminplan übergeben.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Bauherr behält sich vor, aufgrund der schwierigen Situationen die Termine des dem Vertrag zu Grunde liegenden Terminplan </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">bei Bedarf zu verschieben.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bei Änderungen der Termine werden diese in den Baubesprechungen abgestimmt.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Alle Terminänderungen abgestimmt in den Baubesprechungen und dokumentiert in den Besprechungsprotokollen werden Vertragsbestandteil.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.2	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Besondere Erschwernisse</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bei der Preiskalkulation ist zu berücksichtigen, dass alle Arbeiten im laufenden Betrieb des Krankenhaus durchzuführen sind. Der Haupteingang zum Krankenhaus ist immer freizuhalten.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Wegen der Besonderheit der Baustelle ist die Lärm- und Schmutzbelästigung auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Bei schmutzintensiven Arbeiten ist vor Arbeitsbeginn zu prüfen, ob alle vorh. Schutzvorkehrungen wie Staubwand und Abklebungen funktionswirksam sind. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Außerhalb der Baustelle sind die Arbeiten nur nach Einbau dieser Vorkehrungen in Absprache mit der Bauleitung durchzuführen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Dieser o.g. Mehraufwand zur Kontrolle und Nachbesserung aller Schutzvorkehrungen und für entsprechende Arbeitsvorbereitung und Arbeitsdurchführung,  ist in den Preisen zu berücksichtigen. Staubschutzwände, Abdeckungen und Abklebungen werden gesondert vergütet, sollte nichts anderes in den  Positionen beschrieben sein.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bei der Preisangabe ist zu kalkulieren, dass im Zuge von Anschlussarbeiten der Installation in anderen Geschossen Arbeiten in kleinen Mengen in allen Gewerken anfallen, die im laufenden Betrieb mit der Einrichtung von entsprechenden Schutzmaßnahmen und sofortiger Schmutzbeseitigung durchgeführt werden müssen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Diese Arbeiten können während der gesamten Bauabwicklung aller Gewerke in den einzelnen Bauabschnitten anfallen und sind, falls keine Zulageposition für Kleinstmengen vorgesehen sind, in den Preisen zu berücksichtigen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vor Demontage, Bohr- und Stemmarbeiten ist das Vorhandensein von Elektro-, Sanitär-, Heizung-, Lüftungs- und Gasleitungen in dem entsprechenden Bereich zu prüfen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ein Abstellen oder Abklemmen kann nur nach vorheriger Rücksprache mit der Bauleitung oder der technischen Hausleitung erfolgen. Ein völliges Freischalten der Baubereiche ist meistens nicht möglich. Die Arbeiten sind mit der entsprechenden Vorsicht in diesem Falle durchzuführen. Dieser Mehraufwand ist im Preis einzurechnen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Werden Leitungen trotzdem beschädigt, ist dies unverzüglich der technischen Hausleitung mitzuteilen. Das Personal ist vor Arbeitsbeginn so einzuweisen, dass ein schnelles Absperren von Leitungen erfolgen kann.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> 0.2.3	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Besondere Anforderungen für Arbeiten im kontaminierten Bereich</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">keine</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.4	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Besonderte Anforderung an die Baustelleneinrichtung und die Schuttentsorgung</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Auf Grund der besonderen Situation, wird besonders auf die Baustellensauberkeit verwiesen. Sämtliche Schuttmaterialien und nicht mehr benötigte Restbaustoffe, sind jeweils durch den Gewerkausführenden, spätestens wöchentlich zu räumen und zu entsorgen. Bei Nichtbeachten wird nach einmaliger Aufforderung der Schutt durch eine Fremdfirma entsorgt. Die Kosten trägt der Verursacher.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bei der Baumaßnahme wird besonderen Wert auf die Sicherung der Baustelle nach den Unfallverhütungsvorschriften gelegt.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Dies betrifft besonders den Baustellenzugang, der täglich zu verschließen ist, sowie den ordnungsgemäßen Betrieb und den täglichen Verschluss des Baustellenbereiches.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Hierzu ist jede Firma verpflichtet, die an der Baustelle tätig ist.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.5	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Reglung und Sicherung des Verkehrs</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	--</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.6	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Auf- und abbauen von Gerüsten, ebenso Vorhaltung</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	Die Fassade wird eingerüstet. Die Baustelle ist zugängig über einen Gerüsttreppenturm und einer Absetzplattform im 1. OG,</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	dass  von einem bauseitigen Kran angedient werden kann.</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	Die Nutzung des Krans ist mit dem Rohbauunternehmer abzustimmen und frühzeitig anzumelden.</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	Die Kosten der Kranführung übernimmt der Bauherr</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> 0.2.7	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge und sonstige Baustelleneinrichtungen</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Es wird ein Baukran , sowie ein Absetzturm am Fassadengerüst zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung gestellt, weitere Hilfseinrichtungen Hebezeuge stehen nicht zur Verfügung. Alle Kosten hierfür sind für die jeweiligen Gewerke in den Einheitspreisen einzurechnen. Die Bestückung der Baustelle kann nur von Außen geschehen. Es dürfen keine Materialien durch das Gebäude transportiert werden.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.8	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Vorhaltezeiten Baustelleneinrichtung</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-left:39pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> siehe Ausführungszeit</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.9	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anforderung an Recycling-Material</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-left:39pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> keine</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.11	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Besondere Anforderungen an die Umweltverträglichkeit</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Entsprechende Zertifikate sind bei Aufforderung durch den Bauherrn oder Bauleiter vor Ausführung vorzulegen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Es wird im besonderen darauf hingewiesen, dass nur Materialien zur Anwendung kommen, die den Hygienisch- und Gesundheitsunbedenklichkeitsanforderungen eines Krankenhauses genügen.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:14mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.12	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;"> Art und Umfang von Eignungsnachweisen</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bei Sicherheitsrelevanten Bauprodukten oder Bauarten, sind grundsätzlich vor Ausführung die Prüfzeugnisse und die Übereinstimmungszertifikate vorzulegen, ansonsten erfolgt keine Freigabe zur Ausführung.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Mit der Schlussrechnung sind die notwendigen behördlichen Nachweise, sowie Fachbauleitererklärungen über die ordnungsgemäße Ausführung der Gewerke zu übergeben, ebenso die gesamte Dokumentation der verbauten Materialien.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Aufwand hierfür ist in den EP's einzurechnen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vor Schweiß-, Trenn- und Schneidearbeiten, sowie generell vor allen Arbeiten mit offener Flamme, oder bei denen Funkenflug entsteht, ist täglich die Erlaubnis bei dem Brandschutzbeauftragten des Krankenhauses einzuholen und es sind entsprechende Anträge auszufüllen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Den Sicherheitsvorgaben des Krankenhauses ist strengstens zu folgen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bei nicht Beachten erfolgt die sofortige Arbeitseinstellung.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Mehrkosten gehen zu Lasten der Firma des Verursachers.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.13	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Nutzung der bauseits gewonnenen Stoffe</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ausstattungselemente wie Fenster- Türbeschläge-, Armaturen-, sind auf Wunsch der techn. Hausleitung zu übergeben.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:42pt;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.14	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Beschreibung der zu entsorgenden Stoffe, Bäder und Bauteile</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	siehe Position der LV's</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.15	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Information zu Stoffen die vom Auftraggeber beigestellt werde</span>
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">n</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	keine</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.16	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Hilfestellung zum Be- und Entladen, Lagern und Transport von Stoffen durch den </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Auftrageber</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	keine</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.17	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Leistungen für andere Firmen</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	keine</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.18	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Mitwirkung bei Einstellen und Inbetriebnahme Gebäudeautomation</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	siehe LV-Beschreibung</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.19	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Benutzung von Teilen vor der Abnahme</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	Es ist eine förmliche Abnahme durchzuführen. Dies kann auch nach der Inbetriebnahme der Einrichtung erfolgen</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.22	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Baubesprechungen</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-left:39pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Um den terminlich vorgegebenen Rahmen der Baumaßnahme zu gewährleisten, ist es erforderlich regelmäßige Baustellenbesprechungen durchzuführen. In der Regel wöchentlich.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:39pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:39pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Eine Nichtteilnahme kann nur nach Rücksprache mit der Bauleitung gestattet werden.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:39pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Eine Teilnahme ist erforderlich sobald Arbeiten der Firmen anstehen und während der Ausführung des Gewerkes.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:39pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber behält sich vor, bei entsprechend unentschuldigter Abwesenheit, einen Kostenansatz von 150,00 €, pro Baubesprechung, von der Schlussrechnung abzuziehen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:39pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Dies wird in den Baubesprechungsprotokollen vermerkt.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">0.2.23	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Hinweis zur Kalkulation</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-left:39pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Bieter sollte die Baustelle mit ihrem Umfeld vor Abgabe des Angebotes besichtigen und sich über die An- und Abfahrtsmöglichkeiten, sowie sonstige Gegebenheiten informieren.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:39pt;">
          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Das Außengelände ist frei zugängig.</span>
        </p>
        <p />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <DetailAddText>
        <p style="tab-stops:0mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.3	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen [ZTV]</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:0mm 10mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">		</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gewerk:</span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
          <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Innen- und Außenputzarbeiten</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:0mm;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">0.3.1	Grundlage zur Ausführung</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:0mm;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">	</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Für die Ausführung der </span>
          <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Putzarbeiten</span>
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;"> gelten die </span>
          <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">nachstehenden Vorschriften</span>
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;"> und </span>
          <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">DIN- Normen</span>
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">:</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">VOB Teil C</span>
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;"> in der jeweiligen gültigen Fassung</span>
        </p>
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:42pt;">
              <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Unfallverhütungsvorschriften der Bau-Berufsgenossenschaf</span>
              <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">t</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:42pt;">
              <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Die jeweilig gültige </span>
              <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Landesbauordnung</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:42pt;">
              <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Herstellervorgaben mit Einbaurichtlinien</span>
              <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;"> </span>
              <br />
              <span style="font-style:italic;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Grundsätzlich sind nur geschlossene Systeme der Hersteller anzubieten und auszuführen. Mischsystem sind mit dem Hersteller abzustimmen</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:42pt;">
              <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">dieses </span>
              <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Leistungsverzeichnis</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p />
        <p style="tab-stops:0mm;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">0.3.2	Innenputzarbeiten</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Die Ausführung des</span>
          <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:9pt;background:#FFFFFF;"> Innenputzes</span>
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;"> erfolgt - sofern im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben -  in Zement, Kalkzement bzw. Gipsputz nach Herstellerangaben und DIN-Vorschrift. Als Zuschlagstoff darf nur sauber gewaschener Sand verwendet werden. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Alle Putzflächen wie Beton, Mauerwerk, Leichtbauplatten usw. sind mit Zementmörtel aus Zement und scharfem Sand i. MV 1:3 vorzuspritzen und müssen vor dem Weiterverputzen entsprechend der Untergrundbeschaffenheit abgebunden sein. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Als Vorleistung sind alle verschmutzten Flächen, sowie die Betonflächen mit einem Stahlbesen zu reinigen. Bei glatten Betonflächen ist dem Spritzbewurf ein Zusatzmittel wie PCI oder gleichwertiges zuzufügen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Stark ausgetrockneter, oder besonders aufsaugender Putzuntergrund ist vor Auftragen der ersten Putzschicht so anzufeuchten, dass ein unzulässig starker Wasserentzug des Mörtels verhindert wird.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Der Unternehmer haftet für eine einwandfreie Putzhaftung.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Der Putz ist grundsätzlich in Bahnen abzuziehen und flucht- und lotgerecht herzustellen. Die Ecken und Kanten sind sauber und scharfkantig auszuführen. Auf eine einwandfreie, saubere und handwerksgerechte Ausführung wird besonders Wert gelegt.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Die Anschlüsse an Sichtbeton, Verblendmauerwerk, Fliesen, Fenster und Stahlzargen sind besonders sorgfältig auszuführen und gegen Verschmutzungen abzusichern.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Fenster, Klinker usw. sind abzukleben, entsprechende  Verschmutzungen sind sofort unaufgefordert zu entfernen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Der Preis pro qm versteht sich für fix und fertige Arbeit, gemäß Vorgaben der VOB/C.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Die Kosten evtl. erforderliche Nachputzarbeiten, sowie Unterhaltung des Putzes während der Bauzeit sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, ebenso die Baustelleneinrichtung und Anschlusskosten für Versorgungseinrichtung für Strom und Wasser, gemäß den allgemeinen Vorbemerkungen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Die erforderlichen Gerüste sind in den Einheitspreisen abgegolten und werden nicht </span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">gesondert vergütet, für die vorliegenden Wandhöhen vom 2,50 - 4,00 m.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Bei Ausführung in Maschinenputz gelten die technischen Vorbemerkungen entsprechend, wobei statt Vorspritzen der Betondecken- und Wände Betonkontakt und bei zu stark saugenden Untergründen Grundiermittel anzuwenden sind. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Das Fabrikat kann vom Bieter frei gewählt werden.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:0mm;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">0.3.3	Außenputzarbeiten</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Die Ausführung der  Außenputzarbeiten erfolgt entsprechend der o.g. Vorbemerkungen für Innenputzarbeiten, jedoch auf die Besonderheiten für einen Außenputz abgestimmt.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Zur Ausführung kommt ein Wärmedämmverbundsystem.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Das Fabrikat kann vom Anbieter frei gewählt werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Um die Verträglichkeit der einzelnen Systemkomponenten zu gewährleisten, müssen alle verwendeten Komponenten vom Systembieter stammen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;tab-stops:40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 65mm 70mm;">
          <span style="font-size:9pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Fabrikat:</span>
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">		............................................................................................................................................ 					</span>
          <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;tab-stops:40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 65mm 70mm;">
          <span style="font-size:9pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes System:</span>
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">		............................................................................................................................................ 					</span>
          <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Alle erforderlichen Leistungen umfassen die Lieferung der dazugehörigen Stoffe, einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle, sowie erforderliche Zwischen- und Höhentransporte bis zur Verwendungsstelle.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Sämtliche ausgeschriebene Positionen in fertiger Leistungen, einschließlich allen Nebenleistungen gem. DIN 18350 bzw. 18363, Abs. 4.1.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Bei der Verarbeitung und Trocknung der Baustoffe darf die in den entsprechenden Produktblättern angegebene Mindestverarbeitungstemperatur  nicht unterschritten werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Während der gesamten Fassadenarbeiten sind angrenzende und umliegende Bauteile und vorhandene Außenanlagen vor Beschädigungen zu schützen. Diese Leistungen sind mit dem Einzelpreis abgegolten. Für Beschädigung aller Einrichtungen oder fertiger Gewerke durch das Personal des Auftragnehmers, ist dieser ersatzpflichtig.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Vor Abgabe des Angebotes ist eine Objektbesichtigung vorzunehmen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Erkennt der Anbieter, dass Leistungen nicht erschöpfend erfasst sind, so hat er dieses schriftlich mitzuteilen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Sind sichtbare Mängel im Untergrund oder bei den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB, Teil B, DIN 1961, § 4, Nr. 3 sowie VOB, Teil C, DIN 18 350 und 18 363, Absatz 3.1.1., verpflichtet, schriftlich darauf hinzuweisen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Die in den Leistungsbeschreibungen angegebenen Werkstoffe gelten als Qualitätsbeispiel und schaffen für alle Anbieter eine einheitliche Kalkulationsgrundlage. Sie werden bei Angebotsabgabe Bestandteil des Angebotes.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Der Anbieter hat die Möglichkeit, ein gleichwertiges anderes Erzeugnis anzubieten, wobei der Nachweis der Gleichwertigkeit durch den Auftraggeber gefordert werden kann.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Die fertig aufgebrachte Dämmung stellt das Konstruktionsmaß, insbesondere für die Abrechnung, dar. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Die Farbtöne sind in Absprache mit der Bauleitung festzulegen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">In Anlehnung an das StLB Z 763 gelten folgende </span>
          <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Abtönstufen</span>
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">:</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;tab-stops:10mm 15mm;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">"leicht getönt"</span>
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;"> 	bis 12 % Volltonanteil</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;tab-stops:10mm 15mm 30mm 45mm;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">				</span>
          <span style="font-style:italic;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">(für weiße oder leicht getönte Beschichtungen)</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;tab-stops:10mm 15mm;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">"mittel getönt"</span>
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;"> 	über 12 bis 50 % Volltonanteil</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;tab-stops:10mm 15mm;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">"satt getönt"</span>
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;"> 	über 50 bis 90 % Volltonanteil</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;tab-stops:10mm 15mm 30mm;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">"Vollton"</span>
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;"> 		über 90 % Volltonanteil</span>
        </p>
        <p style="margin-left:42pt;" />
        <p style="margin-left:42pt;">
          <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Für die Außenputz-Arbeiten wird bauseits ein Gerüst gestellt.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_1155291">
      <BoQInfo>
        <Name>380.25-26 Innen-Auße</Name>
        <LblBoQ>380.25-26 Innen-Außenputz+WDVS</LblBoQ>
        <Date>2026-04-08</Date>
        <OutlCompl>DetailTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>3</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_1155299" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="font-style:italic;font-size:12pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">380.25 - </span>
              <span style="font-size:12pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Innenputz-Arbeiten</span>
            </p>
            <p />
            <p />
            <p />
            <p />
            <p />
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_1155301" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 1: Baustelleneinrichtung IP</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1155302" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="69218b51-6976-468e-bebb-4de4965d9c21">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung Innenputz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung gemäß den Vorbemerkungen, die zur Ausführung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sämtlicher </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Innenputz-Arbeiten</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> dieser Ausschreibung notwendig sind.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelleneinrichtung ist anzuliefern, vorzuhalten und nach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fertigstellung restlos wieder zu entfernen, einschließlich allen nicht mehr</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">benötigten Materialien.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Baumaßnahme wird in 2 bis 3 aufeinanderfolgenden bzw. parallellaufenden </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauabschnitten gem. Bauzeitenplan ausgeführt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">In der Baustelleneinrichtung sind alle Arbeitseinsätze zu erfassen, auch wenn diese nicht kontinuierlich durchgeführt werden können.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1155303" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 2: Innenputz-Arbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1155304" RNoPart="10">
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="9e4fdc63-78c7-4e0a-a280-921c0714ab59">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Untergrundvorbereitung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonflächen von Trennmittel befreien.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	in allen Bereichen der Baumaßnahme</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155305" RNoPart="20">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="2af997d0-ceed-45b7-bed4-9852633e7b37">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Untergrundvorbereitung Altbestandputz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaffung von haftungsfähigen Untergründen auf den Flächen des AltbestandPutzes, bestehend aus Tapeten, Dispersions-Anstrichen sowie Kalkschlemmen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Oberflächen sind so vorzubereiten, dass diese mit dem Wandputz gemäß der Pos. 1.2.160 - Pos. 1.2.220 überzogen werden können.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:35mm 45mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		in allen Bereichen der Baumaßnahme</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155306" RNoPart="30">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="c04e2526-a397-4ce6-9a0b-68ffc458858c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Beseitigung von Putzablösungen, Altbestand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lose Putzflächen des Altputzbestandes entfernen und entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Mauerwerk ist zu reinigen und zu wässern.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">zu bearbeitende Bereiche</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> sind </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">vor der </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">			Ausführung</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">mit Bauleitung abzustimmen</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:23mm 30mm 45mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Putzstärke:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">15 - 40</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> (mm)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155307" RNoPart="40">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="1639d9eb-6fb7-4e69-974f-bc267e09b94b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abbruch Altputzflächen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Altputzflächen (</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">Gips-, Zement- oder Kunstharz-Reibe-Putz</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">abschlagen und Bauschutt Fach- sowie Umwelt-gerecht entsorgen;</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	in allen Bereichen der Baumaßnahme</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:23mm 30mm 45mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Putzstärke:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">15 - 40 </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(mm)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155308" RNoPart="50">
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="922b0c6f-b4c5-4ca5-b048-b2cdb6be59d5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Haftbrücke auf Beton, KSV und Bims</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Betonkontakt als Haftbrücke</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> liefern und auf Decken und Wandflächen aus </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">glattem, schalöl- und staubfreien Beton oder Beton-Fertigteilen  bzw. Kalk-Sandsteinen sowie auf Altputzflächen, welche mit Kalk-Gips- oder mit Gips-Putz verputzt werden sollen, gemäß der Hersteller-Verarbeitungs-Hinweisen aufbringen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	in allen Bereichen der Baumaßnahme</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Material:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155309" RNoPart="60">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="ef9ee1ef-f0c7-488c-88f0-10e216719f3a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Spritzbewurf, nicht volldeckend</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Putzmörtel der Mörtelgruppe P III liefern und als nicht volldeckenden Spritzbewurf auf die freigelegten Mauerwerkswände im Bereich von abgebrochenen Altputzflächen aufbringen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:28mm 30mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Auftragsdicke:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">			~ </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">5 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:28mm 30mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Mörtelgruppe:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">P III</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">nach DIN 18550</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:28mm 30mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Putzgrund:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vollziegel-</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">bzw.</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bims-Mauerwerk</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> des Altbestandes</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:28mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	in allen Bereichen der Baumaßnahme</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor Einbau des Wandputzes der Pos. 1.2.160 sind die Flächen gemeinsam mit der Bauleitung aufzumessen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für nicht gesichteten Spritzbewurf besteht kein Anrecht auf Vergütung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Fabrikat:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155310" RNoPart="70">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="a314edf2-0b06-4ab0-b613-5a944efefbcb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausgleichputz - Wände, d bis 10 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern von Putzmörtel der Mörtelgruppe P II nach DIN 18550 und als Ausgleichsputz auf unebenen Wände aufbringen und lot- und fluchtrecht abziehen, als Unterputz zu den Wandpositionen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:28mm 30mm 40mm 45mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Auftragsdicke:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">				bis </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:28mm 30mm 40mm 45mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Mörtelgruppe:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">				</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">P II</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">nach DIN 18550</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:28mm 30mm 40mm 45mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Putzgrund:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">				</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">KS-, Beton-, Vollziegel-</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">bzw.</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bims-Mauerwerk</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:28mm 30mm 40mm 45mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">				des Altbestandes</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	in allen Bereichen der Baumaßnahme</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Fabrikat:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155311" RNoPart="80">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="84dca9d8-f233-486e-b2f1-06ccea2538db">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage-Position: Ausgleichputz - Wände, d = 10 - 20 (mm)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zulage zu Pos. 1.2.70</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für den Auftrag von </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Mehrstärken von</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">10</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> bis </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">20</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> (mm)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155312" RNoPart="90">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="34ba1f56-68bf-4d47-aca2-244e7e364e30">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verzinkte Eckschutzschienen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verzinkte Eckschienen, liefern und lot- sowie fluchtrecht an alle Ecken und </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanten setzen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	in allen Bereichen der Baumaßnahme</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Fabrikat:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155313" RNoPart="100">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="2d04a76d-70c7-4342-a8f4-6c166eaa7416">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Armierungsgewebe an rissgefährdeten Stellen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">An rissgefährdeten Stellen Armierungsgewebe liefern und oberflächennah in die Nass-Mörtelschicht einlegen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	in allen Bereichen der Baumaßnahme</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Fabrikat:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155314" RNoPart="110">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="0b2f3daa-ec88-4e90-b033-f4ab1fddc704">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anputzleisten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und fluchtgerechtes Anbringen von Anputzleisten mit Gewebe; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an Fenster- und Türrahmen gemäß Hersteller-Verarbeitungs-Hinweisen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	in allen Bereichen der Baumaßnahme</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Fabrikat:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155315" RNoPart="120">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="f523a01d-b73f-44b9-8fd6-152f3bd0740b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schlitze schließen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Installationsschlitze einseitig einschalen und mit </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Isoliermörtel </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(oder gleichw.)</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in fertiger Arbeit verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Schlitzgröße:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">20 x 12,5</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> bis </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">50 x 12,5</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> (cm)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Material:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155316" RNoPart="130">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="7b89130d-44c7-45a3-b38b-d3e0a94342b4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage-Position: Flachrippenstreckmetall einbauen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">als Zulage zur Schlitz- und Putzposition </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">(der </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">Pos. 1.2.120</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">Pos.1.2.140</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> und </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">Pos. 1.2.150</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">)</span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">;</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die Lieferung und den fachgerechten Einbau von Flachrippen-Streckmetall; </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Zuschnitten, zur Überbrückung von Schlitzen, mit Mörtel ausdrücken;</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich der Befestigung des Flachrippen-Streckmetalls an Profilstahl-, Mauerwerks- und Stahlbetonbauteilen, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich sämtlicher dazu erforderlicher Befestigungsmittel.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155317" RNoPart="140">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="f5d8599b-b28e-4ce7-8f39-46fd450022f0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Elektroschlitze schließen 5 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektroschlitze in vorhandenen Putzflächen bis zu einer </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Breite von 5 cm</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und einer </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Tiefe von bis ~ 3 cm</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> fachgerecht beiputzen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	in allen Bereichen der Baumaßnahme</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155318" RNoPart="150">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="d1cf47cc-888a-42a4-938e-8b0c264778f8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Elektroschlitze schließen; ˃ 5 bis 10 (cm)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließen von Elektroschlitzen; wie in der Vorposition beschrieben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch mit </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Breite von ˃ 5 bis 10 (cm)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155319" RNoPart="160">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="97902c9a-0526-4e38-90af-34baaf1ad9b5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wandputz herstellen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandputz der Mörtelgruppe P IV a nach DIN 18550 liefern auf vorbereiteten Wandflächen der Pos. 1.2.10 bis Pos. 1.2.80 als einlagigen Gips-Maschinen-Leichtputz mit der Putzmaschine in einer Dicke von 15 mm (im Mittel) aufbringen und lot- sowie fluchtrecht abziehen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nach dem Anziehen die Putzfläche filzen und glätten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	in allen Bereichen der Baumaßnahme</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Fabrikat:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155320" RNoPart="170">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="36a550aa-cd1d-4585-b6eb-875e36f16200">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wandputz in kleinen Flächen, 1 m² bis 3 m²</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandputz wie in der </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">Pos. 1.2.160</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> beschrieben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch bei Einzelflächen mit einer </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Einzelgröße bis 3 qm</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, welche nicht im </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusammenhang mit den Flächen der </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">Pos. 1.2.160</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> stehen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie Einzelflächen, die nachträglich beigearbeitet werden müssen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(in allen Bereichen der Baumaßnahme);</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">			die zu bearbeitenden Bereiche</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> sind </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">vor</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;"> der </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">			Ausführung</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">mit Bauleitung abzustimmen</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155321" RNoPart="180">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="556fce04-f9a0-4629-8bc1-f267b8d0bdc6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wandputz in Kleinst-Flächen; bis 1 m²</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandputz wie in der </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">Pos. 1.2.160</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> beschrieben, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch bei </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Einzelflächen mit einer Einzelgröße bis 1 qm</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, welche nicht im </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusammenhang mit den Flächen der </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">Pos. 1.2.160</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> stehen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie bei Einzelflächen, die nachträglich beigearbeitet werden müssen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(in allen Bereichen der Baumaßnahme);</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">			die zu bearbeitenden Bereiche</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> sind </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">vor</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;"> der </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 30mm 45mm;">
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">			Ausführung</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">mit Bauleitung abzustimmen</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155322" RNoPart="190">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="8ade58fa-5b35-4d01-9167-6084cd6098d0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ZulagePosition: Putz-Mehrstärken</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zulage zu Pos. 1.2.160 und 2.170</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">; </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Putz-Mehrstärken durch Überschreitung der zulässigen Toleranzen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß DIN 18206, Blatt 2, die vor der Ausführung anzuzeigen sind.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(in allen Bereichen der Baumaßnahme);</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">			die zu bearbeitenden Bereiche</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> sind </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">vor</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;"> der </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">			Ausführung</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">mit Bauleitung abzustimmen</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:15mm 30mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Abrechnung:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1 cm Mehrstärke pro m²</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155323" RNoPart="200">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="b7ba9656-0bd0-4d33-9646-ec0c4f6c6a50">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage-Position: Laibungs-Putz; bis 20 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Laibung der Öffnung von Fenstern und Türen - </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Tiefe: bis 20 cm</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> -, wie in </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">Pos. 1.2.160</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> beschrieben, verputzen, in fertiger Arbeit.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155324" RNoPart="210">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="e92c045f-4ee0-4c8d-a1c5-b4e71ddf9d99">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage-Position: Unterputz für Keramik-Fliesenbeläge</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zulage zu </span>
                              <span style="font-style:italic;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Pos. 1.2.160</span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;"> und </span>
                              <span style="font-style:italic;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Pos. 1.2.170</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">;</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellung des Wandputzes </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Unterputz</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Keramik-Fliesen-Beläge</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">; als </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Kalk-Zement-Maschinenputz</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Mörtelgruppe P II b</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> nach </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">DIN 18550</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Schnellputz-Leisten</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> sind </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">als Putzlehren lot- sowie fluchtgerecht zu setzten</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> und der </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Kalk-Zementputz ist</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">über die Schienen</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">plan abzuziehen</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">An </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">rissgefährdeten Stellen</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> sind </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Armierungs-Gewebe</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Oberflächen-nah in die Nass-Mörtelschicht</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> einzulegen</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">Das Armierungs-Gewebe wird gesondet vergütet</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Nach</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> dem </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Ansteifen der Fläche</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">mit</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> dem </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Gitterrabbot beiarbeiten</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155325" RNoPart="220">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="c599edc8-64da-45a4-97c4-9ec91ffe4245">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage-Position: Anarbeiten der Putzflächen an Altbestand</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zulage zur Wandputz-Position;</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für das flächenbündige Anarbeiten an die Kanten der Altputz-Flächen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich dem Ausbilden von ebenen Übergängen in den Anschluss-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bereichen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vergütet wird der zu bearbeitende Übergangsbereich über die Breite von 0,5 m. Erforderliche Mehrstärken werden gesondert abgerechnet.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155327" RNoPart="230">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="aa5b0e6d-6882-4d94-b853-554348d83a23">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage-Position: nachträgliches Anarbeiten an Stahl-Umfassungszargen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zulage zu </span>
                              <span style="font-style:italic;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Pos 1.2.160 - Pos. 1.2.180</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">;</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für das </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">nachträgliche Einputzen</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> von Stahl-Umfassungszargen, wenn diese nach den Verputzarbeiten montiert werden und der Innenputz bis ca. 10 cm an die Türlaibung aufgebracht wurde. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit dieser Position sind alle Arbeiten für das Nacharbeiten der Putzflächen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zwischen Zarge und vorhandener Putzfläche abgegolten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsbereich:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">in allen Bereichen der Baumaßnahme</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Breite der Fehlstellen:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis 10 cm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155328" RNoPart="240">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="0d689a73-bb0e-41bf-8772-8ab4549b28c9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Dehnfugen-Profil</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung und Einbau eines Dehnfugen-Profils.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:15mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Fabrikat:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:15mm 30mm 45mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1155329" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="font-weight:normal;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Los 1</span>
                  <span style="font-weight:normal;background:#FFFFFF;"> | </span>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 3: Verschiedenes</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_1155330">
                    <Description ID="1c66b39d-a3bc-4117-8567-5efaaa6ffc07">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;margin-left:78pt;margin-right:58pt;" />
                            <p style="text-align:justify;margin-left:78pt;margin-right:58pt;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Arbeiten zum Nachweis auf Anordnung der Bauherrschaft/ Bauleitung. In den Stundensätzen sind alle Lohnnebenkosten, sowie Fahrt- und evtl. Auslösekosten zu erfassen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-left:78pt;margin-right:58pt;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Die Stundenzettel sind innerhalb von fünf Arbeitstagen vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-left:78pt;margin-right:58pt;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Später eingereichte Stundenzettel werden nicht anerkannt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-left:78pt;margin-right:58pt;" />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1155331" RNoPart="10">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="15df5078-cf10-4ec0-b68c-1a95a1fa2ad9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Facharbeiter - Stundensatz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für Arbeiten, die nicht über LV-Pos. abgerechnet werden können.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nur auf besondere Anweisung der örtlichen Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155332" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="96636c05-506a-4b3c-9fea-badafa301264">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bauhelfer - Stundensatz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für Arbeiten, die nicht über LV-Pos. abgerechnet werden können.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_1155300" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="font-style:italic;font-size:12pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">380.26 - </span>
              <span style="font-size:12pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Außenputz-Arbeiten + WDVS</span>
            </p>
            <p />
            <p />
            <p />
            <p />
            <p />
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_1155335" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 1: Baustelleneinrichtung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1155336" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="93e85f9b-4cc5-4b5e-81af-bca2c69fc4eb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung Außenputz &amp; WDVS</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">gemäß den Vorbemerkungen</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">welche zum Einbau aller Einbauteile für das </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Gewerk: </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Außenputz-Arbeiten und Wärmedämm-Verbundsystem</span>
                              <span style="font-style:italic;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;"> [WDVS]</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dieser Ausschreibung notwendig sind.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Für die Außenputz-Arbeiten wird bauseits ein Gerüst gestellt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung ist anzuliefern, vorzuhalten sowie nach Fertigstellung restlos wieder zu entfernen</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich sämtlichen nicht mehr benötigten Materialien.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155337" RNoPart="20">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="6ac3cba7-8d90-43e9-99ea-b8e88dfbd607">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schutz von angrenzenden Bauteilen (Verunreinigungen)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Vollflächiges Abkleben / Abdecken von angrenzenden Bauteilen</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(wie z. B. Fenster, Türen, Briefkastenanlagen, Ein- und Anbauteilen, etc.);</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Schutz vor Verunreinigungen</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> mit geeignetem Material, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(wie z.B. PE-Folie - mind. 0,12 mm dick ),</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich dem Vorhalten sowie - nach erfolgter Abnahme der Bauleistungen - dem Beseitigen der Schutzabdeckung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Für Flächen, welche nach VOB/B </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">nicht</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;"> als Nebenleistung zu werten sind.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155338" RNoPart="30">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="93959aa1-68c0-4c8e-8dea-d6ad4c192810">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einfache Schutzabdeckung von Dächern, Pflanzen, u.ä.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Maßnahmen zum Schutz von Bau- und Anlageteilen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(z. B. Dächern, Pflanzen-, Rasenflächen, Gehsteigen u. ä.) </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">herstellen, </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich dem Vorhalten, der Unterhaltung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie - nach erfolgter Abnahme der Bauleistungen - der späteren Fach- und Umwelt-gerechten Entsorgung der Schutz-Abdeckung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Material:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdeckplane</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">, Dicke </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">d= mind. 0,12 mm</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">,</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Malervlies</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> oder </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Tetrapak-Karton</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Für Flächen, welche nach VOB/B </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">nicht</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;"> als Nebenleistung zu werten sind.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1155340" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 2: Vorarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1155341" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="c917bb00-e71a-4c46-8a8b-49e9af0a8a4e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Untergrund prüfen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überprüfung des Untergrunds auf Fett- und Staubfreiheit, der Abreißfestigkeit von mind. 0,08 N/mm² sowie der Verträglichkeit zwischen einer eventuell vorhandenen Beschichtung und dem zu verwendenden Klebemörtel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zulässiger Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis max. 1 cm / m bei geklebten</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis max. 2 cm / m bei geklebten und gedübelten</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis max. 3 cm / m bei mechanisch befestigten WDVS</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Hinweis:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Untergrund ist auf die Verwendbarkeit gemäß der Zulassungskriterien zu prüfen. Gleichzeitig gelten die </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">Regelungen der </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">DIN 18345</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155342" RNoPart="20">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="43c441a4-d65f-48cc-bca7-194715bc2ff4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Untergrund reinigen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reinigen und Abkehren des Untergrundes. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entfernen von haftmindernden Rückständen, sowie sonstigen Unebenheiten und Teilen in oder auf der Fläche.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor nachfolgenden Arbeiten muss gewährleistet sein, dass die Untergründe</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">eben</span>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">tragfähig</span>
                                  <span style="background:#FFFFFF;"> und </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">trocken</span>
                                  <span style="background:#FFFFFF;"> sowie </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">frei von haftmindernden Rückständen</span>
                                  <span style="background:#FFFFFF;"> sind </span>
                                  <br />
                                  <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">- wie z. B.:</span>
                                </p>
                                <ul style="list-style:disc;">
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">Sinterschichten, </span>
                                    </p>
                                  </li>
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">kreidenden Anstrichen, </span>
                                    </p>
                                  </li>
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">sandenden Bestandteilen, </span>
                                    </p>
                                  </li>
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">Staub, </span>
                                    </p>
                                  </li>
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">etc.</span>
                                      <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                                    </p>
                                  </li>
                                </ul>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich der Fach- sowie Umwelt-gerechten Entsorgung sämtlichen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">anfallenden Materials sowie Bauschutts.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155343" RNoPart="30">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="2cb0a4f3-f865-4fdb-9fd1-2743d956d4cb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Oberflächen partiell ausgleichen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen eines Niveauausgleiches nach </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">DIN 18 202 Tab. 3</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Putz</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> (mindestens) </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">der Mörtelgruppe CS II</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">nach DIN EN 998</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder anderen geeigneten Baustoffen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:39mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155344" RNoPart="40">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="07313155-e60b-4e4f-97d3-af89fcf72198">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Tiefgrund aus lösungsmittelfreier Kunstharz-Dispersion</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufbringen einer lösungsmittelfreien Dispersions-Grundierung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Tiefgrundierung zur Verfestigung des Untergrundes.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">gewähltes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hydro-Tiefgrund</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(oder gleichwertig)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1155345" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 3: Außenputz-Arbeiten + WDVS</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_1155346">
                    <Description ID="eec2b398-d08c-4f28-b0b4-20c5559ce456">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">WDVS-Dämmplatten auf vorbereitete Flächen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">WDVS-Dämmplatten auf vorbereitete Flächen in Dämmkleber, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verkleben und statisch relevant verdübeln.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1155347" RNoPart="10">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b158efb9-c103-4832-a55b-fc065c2b19ea">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mineralwolle-Dämmplatte WLG 035 anbringen; d =  80 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtrechtes und plan-ebenes Anbringen einer Wärmedämm-Schicht aus nichtbrennbaren, gering zugfesten Mineralwolle-Dämmplatten (DIN EN 13162); </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Brandverhalten:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">nichtbrennbar</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">nach LBO</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Abmessungen:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">81 / 62 (cm)</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">sichtseitig rot kaschiert</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verkleben mit System-zugehörigem Plattenkleber auf den vorbereiteten Untergrund, offene Stoß- und Lager-Fugen, mit geeigneten Materialien schließen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anwendungsgebiet:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">(DIN 4108-10):WAP-zg</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:</span>
                              <br />
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(nach DIN V 4108-4):</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0,035 W/(mK)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Dämmstoffdicke:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">80 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Untergrund:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">wetterfeste 6K-Spezialplatte</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">mit Fugen-Klebeband</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">einer Außenwand-Konstruktion </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:45mm 50mm 55mm 60mm;">
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">				in Stahl-Leichtbau</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:45mm 50mm 55mm 60mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotene Produkte:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 				...............................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:45mm 50mm 55mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">				</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155348" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="92430cca-d12b-4c4f-94f7-02157d28c7c3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage- bzw. Abschlags-Position: Mehr- / Minder-Stärken Dämmstoffdicke</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage bzw. Abschlag für Mehr- oder Minder-Stärke der Dämmstoffdicke;</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">für je 1 cm Dämmstoff-Mehr- bzw. Minder-Dicke</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155353" RNoPart="30">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="273d8887-bffb-4952-8101-bc7da3d3a8f1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schräge Zuschnitte von Dämmplatten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zuschneiden von Dämmplatten in Winkeln &lt;/&gt; 90°; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Bereich von Anschlüssen, Fensterbänken und Systemrändern</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_1155355">
                    <Description ID="fa36d089-6730-4d0b-8ac4-6e240334422b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Armierung WDVS</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1155356" RNoPart="40">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="a2affbb9-731d-4409-96f5-3bb436e932dd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Leichtarmierungs-Mörtel aufbringen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vollflächiges Auftragen einer systemzugehörigen Armierungsschicht, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus mineralischem Leichtarmierungs-Mörtel, in ca. 5 - 7 mm Schichtdicke, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auf die vorbereiteten Fassadendämmplatten. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einlegen eines systemzugehörigen Armierungs-Gewebes in die offene Armierungsmasse; Gewebe jeweils 10 cm überlappen, planspachteln zur Aufnahme eines Putzes mit 2 mm Körnung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:45mm 50mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotene Produkte:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 		.............................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:45mm 50mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155358" RNoPart="50">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="51ad1a83-f812-4181-9208-458c8e6dcbba">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Diagonal-Armierung an Ecken von Öffnungen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen einer Diagonalarmierung in Form von vorgefertigten Diagonal-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Armierungspfeilen oder Armierungs-Gewebezuschnitten von mind. 25 x 25 cm, verlegt unter 45° zur Flächen-Armierung im Bereich aller Außenecken von Gebäudeöffnungen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbetten des Gewebes in die Armierungsmasse, planspachteln.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:45mm 50mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_1155361">
                    <Description ID="02d0f42f-a28a-4997-af20-35396660f442">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Unterputz Mauerwerk</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1155362" RNoPart="60">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="f25d34fb-09d4-4f8b-b260-dd2047a2d0b6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schnelltrocknenden, faserarmierten Leicht-Unterputz </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufputzen einer Grundschicht aus </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">System-zugehörigem Leicht-Unterputz</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> der </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">Mörtelgruppe CS II nach DIN EN 998-1 und P II nach DIN 18550</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit EPS-Zuschlägen, faserarmiert, schnelltrocknend und geringem Verbrauch; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für alle gängigen Mauerwerksuntergründe innen und außen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in mindestens 10 mm bis max. 15 mm Schichtdicke, einlagig (Schichtdicken bis max. 25 mm zweilagig möglich), auf den vorbereiteten Untergrund.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:13mm 25mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Überarbeitungszeit:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">mind. 4 d mit organischen</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, und </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:13mm 25mm 38mm 51mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">				</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">mind. 2 d mit mineralischen Strukturputzen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:13mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Trockenmörtelrohdichte:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	ca. </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1,0 g/cm³ </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">nach </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">DIN EN 1015-10 </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:13mm 25mm 38mm 51mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">				</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(nach 28 Tagen)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:13mm 25mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Biegezugfestigkeit:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1,5 - 2,0 N / mm² </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">nach </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">DIN EN 1015-11 </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:13mm 25mm 38mm 51mm;">
                              <span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">				</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(nach 28 Tagen)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:13mm 25mm 38mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Druckfestigkeit:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 			</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">&gt; 2,5 N / mm²</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">nach </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">DIN EN 1015-11 </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:13mm 25mm 38mm 51mm;">
                              <span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">				</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(nach 28 Tagen)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:13mm 25mm 38mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">E-Modul:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 			</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">&gt; 2500 N / mm²</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> (nach 28 Tagen)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:13mm 25mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Wasseraufnahme:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Klasse W2 nach DIN EN 998-1</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> und</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:13mm 25mm 38mm 51mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">				</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">c ≤ 0,15 kg/(m²h 1/2)</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> nach </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">DIN EN 1015-11</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:13mm 25mm 38mm 51mm 64mm 76mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Wärmeleitfähigkeit:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">T2 nach DIN EN 998-1</span>
                              <br />
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">				λ10 dry ≤ 0,2 W/(mK)</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;"> nach </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">DIN EN 1745</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:45mm 50mm 55mm 60mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 		.............................................................................</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155365" RNoPart="70">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b4c0f6ea-2475-4245-a640-17a60c0db3f6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Haftbrücke auf Beton aufbringen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufbringen und planspachteln einer Haftbrücke auf schwach saugenden BetonUntergründen; bestehend aus einer System-zugehörigen Armierungs-Masse.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zur anschließenden Aufnahme des Mineral-Leichtputz.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 		.................................................................</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_1155366">
                    <Description ID="36a906d3-ef45-45fd-88e9-66a35ee88c29">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Oberputz &amp; Anstrich</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1155368" RNoPart="80">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="67e04935-2942-42c6-b620-91548643961a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Haftgrundierung für Silikatputze auftragen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftragen einer Haftgrundierung; für nachfolgende Beschichtungen, mit SilikatPutzen auf die durchgetrocknete Armierungs-Schicht.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton gleich dem der End-Beschichtung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155369" RNoPart="90">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="fa8f75db-c4ea-4f91-b89a-d15e8648a90a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Silikatischen Mineralleichtputz für außen auftragen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufziehen und Strukturieren von System-zugehörigem, silikatischem MineralLeichtputz nach DIN EN 998, als einfärbbaren und spannungsarmen Oberputz für außen; auf die vorbereitete Grundschicht.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Korngröße:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:40mm;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">	</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">gewähltes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Alsilite T Aero, 2,0 mm, weiß</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:40mm;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(oder gleichwertig)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 45mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155371" RNoPart="100">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="f97d03a5-c122-4470-a3af-3e925ede1bd9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Carbonfaser-verstärkte und Nano-strukturierte Siliconharzfarbe auftragen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gleichmäßiges Auftragen einer Carbonfaser-verstärkten, System-zugehörigen, extrem Wasser-abweisenden und Wasserdampf-durchlässigen Siliconharz-</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fassadenfarbe mit Hydrobalance- und Abperl-Effekt, geringer Verschmutzungs- Anfälligkeit und hoher Sicherheit gegen den Befall durch Mikroorganismen durch spezielle Photo-katalytisch wirkenden Pigmente und eine Nano-strukturierte Pigment- / Füllstoff-Packung, mit erhöhtem Frost-Tau-Widerstand gegen Tausalz-Belastung (geprüft in Anlehnung an DIN 13687-1), matt, auf Basis einer hochwertigen Siliconharz-Emulsion, als volldeckende Fassaden-Farbe durch Streichen oder Rollen in zwei Lagen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bindemittel:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Klasse A </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(gemäß BFS-Merkblatt 26)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">gewähltes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Alsicolor Carbon, weiß</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">,</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(oder gleichwertig)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155372" RNoPart="110">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="2e454586-71e5-44b2-8925-cbb84dc2db98">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulage-Position: für helle Farbtöne</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zulage zu vorbeschriebener Position</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Ausführung in hellen Farbtönen (HBW &gt; 60 %)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Hinweis:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">alsecco GmbH</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> setzt zur Farbgebung hochwertige UV-stabile bzw. lichtechte Farbpigmente ein. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deshalb sind bei bestimmten Farbtönen Farbtonzuschläge zu berücksichtigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_1155376">
                    <Description ID="f58cd3f7-d426-4463-b804-db564aeb9013">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschlüsse, Laibungen, Fugen, Kanten</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1155377" RNoPart="120">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="cf6a5225-b523-4b51-8d5b-feccdf752a50">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Laibungen armieren, putzen und streichen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Armieren, Putzen und überstreichen von horizontalen und vertikalen Laibungen wie Hauptpositionen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Laibungstiefe:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">~ 80 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155378" RNoPart="130">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="f0daa298-ec9e-4a09-b819-eeca4c9301b0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kantenschutz in mittelschichtigen Armierungen verlegen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lot- und Flucht-gerechtes Verlegen des System-zugehörigen Kantenprofils zur Ausbildung von Ecken und Kanten, bei späterem Putzauftrag von mittel-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schichtiger Armierung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vollflächiges Einbetten in die System-zugehörige Armierungs-Masse.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 45mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	..................................................................................</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155379" RNoPart="140">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="15805552-59eb-4c69-a305-4fcfb5dbd719">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschluss mit Anputzleiste für extreme Fugenbewegungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lot- und fluchtrechte Verklebung von systemzugehörigen selbstklebenden Anputzleisten mit integriertem Gewebe und expandierendem Dichtband auf gereinigtem Untergrund bei zu erwartenden extremen Fugenbewegungen mit Bewegungsaufnahme liefern u. herstellen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zug:bis ca. 5 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Druck:bis ca. 2 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Scherbewegung in Fensterebene:+/- 3,2 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Notwendige Profilstöße mit Dichtstoff schließen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkte:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Anputzprofil Alsipro Perfekt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Alseccoflex MS</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  oder gleichwertiges</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angebotene Produkte: .......................................................................................</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155380" RNoPart="150">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="e81122f0-3b7b-45cc-9eb7-9716a26aa19f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschluss-Abdichtung an andere Bauteile mit Fugen-Dichtband erstellen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen einer dauerhaften Anschluss-Abdichtung an andere Bauteile mit einem System-zugehörigen, selbstklebenden, vorkomprimierten Dichtband. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau im Bereich aller System-begrenzenden Bauteile (wie z.B. Ortgang-, Traufanschlüsse, Attika, ungedämmte Bauteile, Festerbänke umlaufend, Sparrenköpfe umlaufend); </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich ggf. erforderlicher Ausklink- und Anpassungs-Arbeiten sowie der Herstellung notwendiger Aussparungen im Dämmstoff. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Armierungs- und Putz-Beschichtungen sind durch geeignete Maßnahmen von angrenzenden Bauteilen zu trennen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Beanspruchungsgruppe:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">BG1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Farbton:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 			</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">anthrazit / grau</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">			</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fugendichtband 2D Typ, 2 - 9 (mm)</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:40mm 45mm 50mm 55mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">				</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">	(oder gleichwertig)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	.................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">		(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155381" RNoPart="160">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="68c5f9c8-0653-4f10-b15d-80b3c05b2443">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschluss-Abdichtung mit Fugen-Dichtstoff erstellen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen einer Anschluss-Abdichtung an andere Bauteile (z.B. Fenster etc.) mit einem System-zugehörigen, Anstrich-verträglichen, plastoelastischen Acrylat-Fugendichtstoff. Einspritzen in vorbereitete Fuge und glätten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">alsecco-Dämmflex</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(oder gleichwertig)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	.................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">		(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155386" RNoPart="170">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="4f6706aa-4bc9-4625-8633-83385a64cf3f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Tropfkanten-Profil mit Gewebe verlegen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtrechte Verlegung eines Kanten-Profiles mit alkalifestem Gewebe zur Ausbildung von Tropfkanten bei Balkon-Untersichten, Versätzen, Stürzen u.a. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vollflächiges Einbetten in die System-zugehörige Armierungs-Masse.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:45mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überstand:	40 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:45mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ansichtshöhe:	80 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	.................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">		(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155387" RNoPart="180">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="9d18279f-9c09-426c-bb28-7b44797bacb4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Putz-Abschlussprofil mit Gewebe verlegen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lot- und Flucht-rechtes Verlegen der System-zugehörigen Putz-Abschlussprofile aus PVC mit Gewebe, für Putz-Abschlüsse oder -Übergänge in den festgelegten Bereichen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vollflächiges Einbetten in die System-zugehörige Armierungs-Masse.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Putzdicke:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">5 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Putz-Abschlussprofil KU, mit Gewebe</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(oder gleichwertig)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	.................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">		(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155388" RNoPart="190">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="cfa511d5-99e7-4c22-9f2c-f829ec5c7600">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Dehnfuge, Fassaden-bündig mit Dehnfugen-Profil ausbilden</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausbildung einer vertikalen Dehnfuge, Fassaden-bündig, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus System-zugehörigen Dehnfugen-Profilen mit elastischem Mittelteil, durch Einbetten des Profils in die System-zugehörige Armierungs-Masse.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	.................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">		(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155491" RNoPart="200">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="a02ea19d-c6c8-4886-9889-0925b2a59d21">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sockel-Profil</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung und Fach-gerechter Einbau eines Sockel-Profils;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum Aufsetzen der untersten Dämmstoff-Platte ab Sockel-Abschluss.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Passend zum Aufbau / der Dämmstoff-Dicke des eingebauten Dämm-Systems mit Tropfkante.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	.................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:40mm;">
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">	(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Material:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	.................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">		(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1155391" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 4: Fensterbank-System</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_1155401">
                    <Description ID="599a0ee7-5843-4d31-a498-af10682d30b2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fensterbank-System</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1155402" RNoPart="10">
                    <Qty>11.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="bf87e4d9-d057-49e7-aa22-61eca9ffd1c3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Alu - Fensterbänke</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauen von vorkonfektionierten Fensterbänken, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit zugehörigem Abdichtungs-Profil und Antidröhn-Band. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fluchtgerechte Montage mit Schrauben auf dem Untergrund, in der Ausladung dem verwendeten Fassaden-System angepasst. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbringen einer Schlagregen-dichten Abdichtung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zwischen Aufkantung Fensterbank und Blendrahmen Fenster. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau von Befestigungs-Ankern für das WDVS mit einem Maximal-Abstand von 0,60 m, zur zusätzlichen Sicherung des Fensterbank-Systems vor angreifenden Windlasten </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(mind. 2 Befestigungsanker je Fensterbank)</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ausladung:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">140 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Farbton:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">RAL Farbe, </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">angepasst an den Bestand, </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(bzw. nach Wahl des Bauherrn)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotene Produkte:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	.................................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">		(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155403" RNoPart="20">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="2ccad332-5b10-44a5-86fc-d2169536f6a3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zweiteilige Bord-Profile für WDVS </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausbilden eines Schlagregen-dichten und auf 1950 Pa. geprüften FensterbankSystems durch Besetzen der Fensterbank-Enden mit System-zugehörigen, zweiteiligen, Wasser-dichten Bord-Profilen mit Butyl-Gleitzone, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Aufnahme thermischer Längen-Änderungen; </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Breite der oberen Abdeckung:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">28 mm</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dazu Schutzfolie vom Butyl-Kleber entfernen; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dichtelement des Profils bis zum Anschlag der Montierhilfe auf der Fensterbank platzieren und fest anpressen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montier-Hilfe durch Abknicken entfernen und Alu-Abdeckprofil über das DichtElement schieben. Verarbeitung jeweils paarweise.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 50mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ausladung:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 			</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">195 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:40mm 45mm 50mm 55mm 60mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Farbton:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 			</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">RAL Farbe, </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">angepasst an den Bestand, </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">				</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(bzw.  nach Wahl des Bauherrn)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 		.............................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 50mm;">
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">			(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155404" RNoPart="30">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="581983fa-709c-4c27-9557-9b11cfa33005">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-indent:-52pt;margin-top:5pt;margin-bottom:5pt;margin-left:52pt;">
                              <span style="font-weight:bold;font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Schlagregen-dichten Stoß-Verbinder einbauen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau von geprüften, Schlagregen-dichten Stoß-Verbindern bei Fensterbank-Längen &gt; 3 m; zur Aufnahme der thermischen Längen-Änderung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ausladung:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">195 mm </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Farbton:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">RAL Farbe,</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;"> angepasst an den Bestand</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">(bzw.  nach Wahl des Bauherrn)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 	.............................................................................</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">		(von Bieter*in / Angebots-Ersteller*in anzugeben)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Produkt:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> - Stoßverbinder SMART</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angebotenes Produkt: ......................................................................................</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1155406" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Titel 5: Verschiedenes</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1155407" RNoPart="10">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="00f3f846-3da5-4ed2-a2de-96877828c90c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kleinflächen Wandputz</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei-Arbeiten von Kleinflächen kleiner 5,0 m²; </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Bei-Arbeiten des Außen-Putzes in alter Putz-Fassade.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155408" RNoPart="20">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="49c07cac-3c2d-46d7-9d1a-2762c2735dee">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kleinflächen Oberputz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei-Arbeiten von Kleinflächen kleiner 5,0 m²; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Bei-Arbeiten des Außen-Putzes in alter Putz-Fassade.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155409" RNoPart="30">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="4d701e04-5adf-49f5-a710-977d84aa1387">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Gerüstanker-Löcher verschließen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Regen-dichtes Verschließen der Gerüstanker-Löcher, mit imprägniertem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">PU-Weichschaumstoff.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Dimension:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ø 30 x 40 (mm)</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, </span>
                              <span style="font-style:italic;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Farbe: </span>
                              <span style="font-weight:bold;font-style:italic;background:#FFFFFF;">grau</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sorgfältiges Anpassen der Ausbesserungsstelle an die vorhandene Putz-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Struktur sowie des Farbtons.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155410" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="3b2fc5cd-e44d-48ed-b0f3-7d83fbe068f7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Entfernen von Schutz-Folien bauseitiger Profile und Fensterbänke</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entfernen von Schutz-Folien von bauseitigen Profilen und Fensterbänken, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Zuge oder nach den WDVS-Arbeiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fach- und Umwelt-gerechte Entsorgung des Bau-Schutts ist in den Einheits-Preis [EHP] mit einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_1155492">
                    <Description ID="412ec1af-08f3-4661-9fee-dd8c4b13ebca">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;margin-left:78pt;margin-right:58pt;" />
                            <p style="text-align:justify;margin-left:78pt;margin-right:58pt;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Arbeiten zum Nachweis auf Anordnung der Bauherrschaft/ Bauleitung. In den Stundensätzen sind alle Lohnnebenkosten, sowie Fahrt- und evtl. Auslösekosten zu erfassen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-left:78pt;margin-right:58pt;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Die Stundenzettel sind innerhalb von fünf Arbeitstagen vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-left:78pt;margin-right:58pt;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Später eingereichte Stundenzettel werden nicht anerkannt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-left:78pt;margin-right:58pt;" />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1155493" RNoPart="50">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="4df358d9-2356-4638-8044-a46fa7cadeaa">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Facharbeiter - Stundensatz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für Arbeiten, die nicht über LV-Pos. abgerechnet werden können.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nur auf besondere Anweisung der örtlichen Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1155494" RNoPart="60">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="cb4120df-704d-4a68-8c89-8d96e4d78aaa">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bauhelfer - Stundensatz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für Arbeiten, die nicht über LV-Pos. abgerechnet werden können.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <Remark ID="GW_1155496">
          <Description ID="86a7518d-3006-4af6-a905-79d86fd9ce76">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der / die </span>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bieter</span>
                    <span style="background:#FFFFFF;">*in </span>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">erklärt durch Unterschrift</span>
                    <span style="background:#FFFFFF;">, dass </span>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">das vorliegende Angebot exakt und gewissenhaft kalkuliert</span>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> wurde, </span>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">im Auftragsfall zum angegebenen Termin</span>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> sowie </span>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">innerhalb der vorgesehenen Arbeitsfrist</span>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">sämtliche beschriebenen Leistungen </span>
                    <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Leistungsverzeichnis </span>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">erfüllt werden</span>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> können;</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p />
                  <p />
                  <p style="tab-stops:97mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">....................................................................	.........................................................................</span>
                  </p>
                  <p style="tab-stops:97mm;">
                    <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(Ort)	(Datum)</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p />
                  <p />
                  <p />
                  <p />
                  <p style="tab-stops:97mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">....................................................................	...........................................................................</span>
                  </p>
                  <p style="tab-stops:97mm;">
                    <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(Firmen-Stempel des Bieters)	(eigenhändige Unterschrift des Bieters)</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>