#begin[GAEB]
 #begin[GAEBInfo]1
  [Version]1.2[end]
  [VersMon]11[end]
  [VersJahr]2001[end]
  [Datum]08.07.2026[end]
  [Uhrzeit]09:27[end]
  [ProgSystem]BUILDUP[end]
  [ProgName]ava[end]
  [Zertifikat]N[end]
  [Zeichensatz]ANSI[end]
 #end[GAEBInfo]1
 #begin[PrjInfo]2
  [Name]23-211-0[end]
  [Bez]Schloss Marienburg - BA2 LV06 Gerüstarbeiten[end]
  [Wae]EUR[end]
  [WaeBez]Euro[end]
 #end[PrjInfo]2
 #begin[Vergabe]3
  [DP]83[end]
  #begin[VergabeInfo]4
   [Wae]EUR[end]
   [WaeBez]Euro[end]
  #end[VergabeInfo]4
  #begin[AG]5
   #begin[Adresse]6
    [Name1]Stiftung Schloss Marienburg[end]
    [Name2]Marienberg 1[end]
    [Strasse]30982 Pattensen[end]
    [LandBez][end]
    [PLZ][end]
    [Ort][end]
    [Telefon][end]
    [Fax][end]
   #end[Adresse]6
  #end[AG]5
  #begin[LV]7
   #begin[LVInfo]8
    [Name]000[end]
    [Bez]Schloss Marienburg - BA2 LV06 Gerüstarbeiten[end]
    [Datum]30.12.1899[end]
    [KurzLang]1[end]
    #begin[LVGlied]9
     [Typ]LVStufe[end]
     [Laenge]2[end]
    #end[LVGlied]9
    #begin[LVGlied]10
     [Typ]LVStufe[end]
     [Laenge]2[end]
    #end[LVGlied]10
    #begin[LVGlied]11
     [Typ]LVStufe[end]
     [Laenge]2[end]
    #end[LVGlied]11
    #begin[LVGlied]12
     [Typ]Position[end]
     [Laenge]4[end]
    #end[LVGlied]12
    #begin[LVGlied]13
     [Typ]Index[end]
     [Laenge]1[end]
    #end[LVGlied]13
    [USt]19[end]
   #end[LVInfo]8
   #begin[LVBereich]14
    [Oz]01[end]
    [Bez]BA2 LV06 Gerüstbauarbeiten (Hang) gem. DIN 18451[end]
    [USt]19[end]
    #begin[Hinweis]15
     #begin[Beschreibung]16
      [Kurztext]Allgemeine Erläuterungen zum Leistungstext[end]
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;\red128\green128\blue0;\red238\green0\blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\sa160\sl259\slmult1\wpparflg32\plain\fs20\b 
      1. Allgemeine Baubeschreibung\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Die Stiftung Schloss Marienburg beabsichtigt die Sanierung des Schlosses. Das Geb\'E4ude ist ein 
      eingetragenes Baudenkmal. Die historische Bausubstanz ist zu schonen und zu erhalten. Die Erfordernisse aus dem Denkmalschutz 
      verlangen von allen am Bau beteiligten Firmen eine besondere Vorsicht und Sorgfalt und eine enge Abstimmung mit der Bauleitung.
      \par
      \plain\fs20 Alle Mitarbeitende sind von der Firmenleitung auf den Denkmalwert des Geb\'E4udes und die hieraus erwachsenden 
      Notwendigkeiten bei der Arbeit hinzuweisen.\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Im Bauabschnitt 2.1 ist die Sicherung des \'F6stlich gelegenen Hangbereiches mittels einer r
      \'FCckverankerten Spritzbetonschale und Arbeiten am Natursteinmauerwerk vorgesehen. \par
      \wpparflg32\plain\fs20 Der zu sanierende Hangbereich besteht aus einer bis zu rd. 13 m hohen und bis zu rd. 65\'B0 gegen\'FCber 
      der Horizontalen geneigten Festgesteinswand aus Bundsandstein. Im oberen Bereich des Hanges befindet sich ein Laubengang, 
      welcher mittels einer Gew\'F6lbekonstruktion auf den Hang aufgelagert ist. Haupttragelement sind Konsolsteine aus Naturstein, 
      welche die Gew\'F6lbe tragen und urspr\'FCnglich auf dem Hang aufgelagert waren. Infolge von eindringendem Wasser und 
      ausbreitendem Bewuchs kommt es zum kontinuierlichen sukzessiven L\'F6sen der einzelnen Felsplatten und zur Verringerung der 
      Felsoberfl\'E4che. Die Auflagerpunkte der Konsolsteine sind zu einem gro\'DFen Teil nicht mehr vorhanden. Sie werden aktuell 
      durch eine Notabst\'FCtzung aus Stahl abgefangen. Der Laubengang ist gesperrt und darf nicht betreten werden. \par
      \wpparflg32\plain\fs20 Die Natursteinelemente des Laubenganges und die zugeh\'F6rigen W\'E4nde aus Naturstein oberhalb des 
      Felshanges werden ebenfalls saniert. Im Laubengang ist die Instandsetzung des Gew\'F6lbes und die Neuherstellung des 
      Bodenaufbaus inkl. Entw\'E4sserung erforderlich.\par
      \wpparflg32\plain\fs20\b 1.1. Lage der Baustelle\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Der Baustellenbereich Hangsicherung liegt s\'FCdlich des Marienberg 1 in Pattensen, direkt am Fu\'DFe 
      des Schlosses Marienburg sowie im Bereich des umlaufenden Schlossparks innerhalb der Schlossmauern.\par
      \wpparflg32\plain\fs20\b 1.2. Baustellenzufahrt\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Zur Baustelle gelangt man vom vorderen Besucher-Parkplatz kommend \'FCber zwei Waldwege im \'F6stlichen 
      Bereich von Schloss Marienburg. Diese beiden Waldwege, oberer und unterer Waldweg genannt, sind zu Baustra\'DFen ert\'FCchtigt 
      worden. Der obere Waldweg f\'FChrt zum Nordosttor (ca. 300 m), der untere Waldweg zum Hangfu\'DF (ca. 500 m).\par
      \plain\fs20 Im Verlauf des unteren Waldweges befindet sich eine Tr\'E4gerbohlwand, welche den Weg im Hangbereich st\'FCtzt und 
      mit Fahrzeugen bis max. 3,5 to befahren werden darf. Er ist zwischen ca. 2,5 m und ca. 2,8 m breit.\par
      \plain\fs20 Zwischen oberem und unterem Waldweg befindet sich eine vor- und fr\'FChgeschichtliche Wallanlage, bei der es sich 
      um ein Kulturdenkmal im Sinne von \'A7 3 Abs. 4 NDSchG handelt. \par
      \plain\fs20 Ein Queren der Wallanlage vom oberen zum unteren Waldweg oder umgekehrt mit Baumaschinen ist untersagt. Die 
      Befahrung des oberen Waldweges ist nur bis zur ausgewiesenen Silostellfl\'E4che zul\'E4ssig.\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \plain\fs20 Westlich der Hauptzufahrt zum Schlossgeb\'E4ude wurde ein Mauerdurchbruch mit ca. 4 m Breite durch die umgrenzende 
      Schlossmauer hergestellt und mit einem h\'F6lzernen Bautor verschlossen. Das Bautor l\'E4sst sich von au\'DFen \'F6ffnen und 
      ist mit einem Zahlenvorh\'E4ngeschloss versehen.\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Im Schlosspark steht im Bereich des Westfl\'FCgels eine ca. 860 m\'B2 gro\'DFe BE-Fl\'E4che zur Verf
      \'FCgung. Von hier ist au\'DFerdem eine Baustra\'DFe bis zur Terrasse S\'FCd angelegt, welche f\'FCr eine Befahrbarkeit f\'FCr 
      Fahrzeuge bis max. 7 to (z.B. Kompaktradlader 5-7t) ausgelegt ist. \par
      \wpparflg32\plain\fs20 Zwischen S\'FCdfl\'FCgel/Terrasse und Ostfl\'FCgel blockiert derzeit die Konstruktion der Notabst
      \'FCtzung des Laubenganges die Durchfahrt. Arbeiten im Bereich des Ostfl\'FCgels k\'F6nnen nur \'FCber die Zuwegung durch das 
      Nordosttor (1,55x2,0m) erfolgen. Die Notabst\'FCtzung wird erst w\'E4hrend der Mauerarbeiten zur\'FCckgebaut.\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Das Nordosttor ist mit kleinem bis mittleren Ger\'E4t \'FCber eine befestigte Zufahrt (Asphalt und 
      Schotter) erreichbar. Auf dem Gel\'E4nde ist eine Baustra\'DFe, ca. 2,5m breit, vom Tor bis zur Notabst\'FCtzung angelegt.\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Weitere Informationen zur vorhandenen Baustelleneinrichtung sind den beiliegenden Planunterlagen zu 
      entnehmen.\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \wpparflg32\plain\fs20\b 1.3 Naturschutz und Umweltbaubegleitung\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Im Rahmen der Sanierungsma\'DFnahmen sind naturschutzrechtliche Belange zu ber\'FCcksichtigen. Zur Pr
      \'E4vention und der Vermeidung von \'F6kologischen und \'F6konomischen Sch\'E4den ist vom AG eine Umweltbaubegleitung 
      beauftragt, welche s\'E4mtliche naturschutzrechtlich relevanten Bauma\'DFnahmen fachlich begleitet.\par
      \plain\fs20 Folgende Auflagen aus der naturschutzrechtlichen Genehmigung sind einzuhalten:\par
      \plain\fs20 -\tab Der Einsatz l\'E4rmintensiver Maschinen und die Befahrung des Gebietes sind auf das zur \tab Umsetzung der Ma
      \'DFnahmen notwendige Minimum zu beschr\'E4nken.\par
      \plain\fs20 -\tab Arbeiten in der Nacht und in der D\'E4mmerungsphase (eine Stunde vor Sonnenuntergang \tab und eine Stunde 
      nach Sonnenaufgang) sind zu unterlassen.\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \wpparflg32\plain\fs20\b 1.4 Bauablauf\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Vor Beginn der Arbeiten wird der AN von der \'F6rtlichen Bauleitung eingewiesen. \par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \wpparflg32\plain\fs20\b 1.5 \'D6ffnungszeiten\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Die hier aufgef\'FChrten Baustellen\'F6ffnungszeiten entsprechen der maximal m\'F6glichen 
      Regelarbeitszeit. \par
      \plain\fs20 Die tats\'E4chliche arbeitst\'E4gliche Regelarbeitszeit richtet sich nach dem Bedarf der Bauma\'DFnahme.\par
      \plain\fs20 Montag bis Freitag 7:00 bis 18:00 Uhr (bzw. verk\'FCrzt gem. Vorgabe Naturschutz, s. Pkt. 1.3).\par
      \plain\fs20 Eine Abweichung von der Regelarbeitszeit ist nur in begr\'FCndeten Ausnahmef\'E4llen m\'F6glich, die dem AG 
      mindestens 5AT im Voraus schriftlich mitzuteilen ist. Der AG kann das Abweichen von der Regelarbeitszeit begr\'FCndet ablehnen, 
      ohne dass dem AN dadurch Anspr\'FCche entstehen. Die Anordnung auf Abweichung von der Regelarbeitszeit durch den AG bleibt von 
      dieser Regelung unber\'FChrt. Die Einholung beh\'F6rdlicher Erlaubnisse f\'FCr Sonn- und Feiertagsarbeit sowie 
      Ausnahmezulassung f\'FCr Bauarbeiten w\'E4hrend der gesetzlich gesch\'FCtzten Ruhezeiten (Sonn- und Feiertage 22:00- 6:00 Uhr) 
      obliegt dem AN.\par
      \wpparflg32\plain\fs20\b 1.6  Ortsbesichtigung\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Vor Abgabe des Angebotes wird dem AN empfohlen, das beschriebene Gel\'E4nde zu besichtigen und sich ein 
      genaues Bild \'FCber den Umfang der zu erbringenden Leistungen zu machen. Die Fl\'E4chen au\'DFerhalb des Schlosses (oberer und 
      unterer Waldweg, Hang) sind zug\'E4nglich und einsehbar. Der Bereich innerhalb der Schlossmauern ist nicht frei zug\'E4nglich.
      \par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\wpparflg32\plain\fs20\cf17\par
      \wpparflg32\plain\fs20\b 2. Baustellenbetrieb\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\wpparflg32\plain\fs20\par
      \wpparflg32\plain\fs20\b 2.1 Anordnungsrecht\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Das Anordnungsrecht auf der Baustelle und bei der Bauausf\'FChrung wird ausschlie\'DFlich durch die 
      \'F6rtliche Bauleitung des Generalplaners/Architekten ausge\'FCbt.\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \wpparflg32\plain\fs20\b 2.2 Arbeitseinsatz\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Die Baustelle ist st\'E4ndig mit einer ausreichenden Zahl Arbeitskr\'E4fte, Ger\'E4te und aller Art von 
      Hilfsmitteln zu besetzen, um eine z\'FCgige und termingerechte Fertigstellung zu gew\'E4hrleisten. Der Arbeitseinsatz ist so 
      einzurichten, dass andere am Bau besch\'E4ftigte AN in ihrem Baufortschritt nicht behindert werden.\par
      \plain\fs20 Der Auftragnehmer hat eine geeignete Fachkraft als verantwortlichen Vertreter zu benennen, die nur im Einvernehmen 
      mit der Bauleitung gewechselt werden sollte. Diese Vertretung muss st\'E4ndig auf der Baustelle anwesend und zur Entgegennahme 
      von Anordnungen und Anweisungen berechtigt sein. Im Verhinderungsfalle ist ein geeigneter Stellvertreter zu benennen.\par
      \plain\fs20 Wohn- und Schlafgelegenheiten sowie Einrichtungen der Bewirtschaftung sind auf der Baustelle ausgeschlossen.\par
      \plain\fs20 Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelleneinrichtung, die der Auftragnehmer f\'FCr die Durchf\'FChrung seiner 
      Leistungen ben\'F6tigt, zu r\'E4umen. Eine besondere Verg\'FCtung dieser Leistung erfolgt nicht.\par
      \plain\fs20 Mannschafts- und Privat-PKW d\'FCrfen im Bereich des Besucherparkplatzes abgestellt werden. Das Schloss ist zur 
      Zeit nicht ge\'F6ffnet. Im Bereich um die Marienburg ist allerdings mit Spazierg\'E4ngern zu rechnen. \par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \wpparflg32\plain\fs20\b 2.3  Ger\'E4teeinsatz\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Es d\'FCrfen ausschlie\'DFlich Maschinen und Ger\'E4te zum Einsatz kommen, die den Vorschriften zum 
      Schutz gegen Baul\'E4rm und den Bestimmungen des Immissionschutzes entsprechen. Eventuelle Verschmutzungen der Fahrbahnen und 
      Gehwege m\'FCssen umgehend ohne Aufforderung beseitigt werden. F\'FCr die S\'E4uberungsarbeiten wird keine besondere Verg
      \'FCtung gew\'E4hrt.\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \wpparflg32\plain\fs20\b 2.4  Erdarbeiten\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Bei nassem Boden oder Regenwetter sind die vegetationstechnischen Bodenarbeiten zu unterbrechen, bis 
      eine Bearbeitung m\'F6glich ist, ohne dass Sch\'E4den (z.B. Sch\'E4den des Bodengef\'FCges) hervorgerufen durch N\'E4sse/ 
      Bodenverdichtungen, auftreten k\'F6nnen. \par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \wpparflg32\plain\fs20\b 2.5 Baustelleneinrichtung\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Das Aufstellen von Firmenschildern ist nicht zul\'E4ssig. \par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \plain\fs20 2.5.1 Baustrom\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \wpparflg32\plain\fs20 (Siehe auch "Weitere Besondere Vertragsbedingungen")\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\wpparflg32\plain\fs20\par
      \plain\fs20 2.5.2 Bauwasser\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \plain\fs20 (Siehe auch "Weitere Besondere Vertragsbedingungen")\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \plain\fs20 2.5.3 Sanit\'E4reinrichtungen\par
      \plain\fs20 Ein Sanit\'E4rcontainer mit Toiletten und Waschgelegenheiten steht im Bereich des Stiftungsparkplatzes zur Verf
      \'FCgung.\par
      \plain\fs20 (Siehe auch "Weitere Besondere Vertragsbedingungen")\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Die erforderlichen Baustelleneinrichtungen sowie Lager- und Zufahrtsfl\'E4chen sind vorher mit der 
      Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen. Als Hauptfl\'E4che f\'FCr die Baustelleneinrichtung (Aufenthaltscontainer, Hauptlager 
      Material etc.) steht der Besucherparkplatz zur Verf\'FCgung. Von hier sind \'FCber den unteren Waldweg etwa 500 m bis zum 
      eigentlichen Arbeitsplatz der Hangsicherung zur\'FCckzulegen. Im Bereich der Hangsicherung ist aufgrund der Zuwegung und der 
      geringen Platzverh\'E4ltnisse lediglich die Baustelleneinrichtung m\'F6glich, welche direkt f\'FCr die Ausf\'FChrung der 
      Arbeiten notwendig ist. Gleiches gilt f\'FCr die befestigte Fl\'E4che vor dem Nordosttor am oberen Waldweg.\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \wpparflg32\plain\fs20\b 2.6 Abrechnung \par
      \wpparflg32\plain\fs20 Grundlage ist das vorliegende Leistungsverzeichnis mit den beigef\'FCgten Planunterlagen. Abweichungen m
      \'FCssen zu Beginn der zu erbringenden Leistung bei der \'F6rtlichen Bauleitung angezeigt werden.\par
      \plain\fs20 Abzurechnenden Massen sind durch pr\'FCfbare (skizzierte und verma\'DFte) Aufma\'DFe zu belegen. Begr\'FCndung: Bei 
      reinen Zahlenkolonnenaufma\'DFen kann nur die rechnerische Richtigkeit \'FCberpr\'FCft werden. Es besteht keine M\'F6glichkeit 
      einer fachlichen und sachlichen Pr\'FCfung! \par
      \plain\fs20 Aufma\'DFe und Stundenzettel sind zeitnah, d.h. sp\'E4testens eine Woche nach Ausf\'FChrung der Bauleitung 
      vorzulegen. Stundenlohnarbeiten bed\'FCrfen in jedem Fall vor der Ausf\'FChrung einer besonderen Vereinbarung mit der 
      Bauleitung. Stundenlohnnachweise werden ohne vorangegangene Anerkennung durch die Bauleitung nicht verg\'FCtet.\par
      \plain\fs20 Bei Rechnungen sind eine Massenermittlung und die dazugeh\'F6renden Aufma\'DFe beizuf\'FCgen.  \par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \wpparflg32\plain\fs20\b 2.7 Erschwernisse\par
      \wpparflg32\plain\fs20 Das Gel\'E4nde ist schwer anfahrbar. Die zur Baustra\'DFe ert\'FCchtigten Waldwege sowie die Zufahrt zum 
      Schlosspark durch den Mauerdurchbruch begrenzen jeweils die Breite der einzusetzenden Fahrzeuge. \par
      \plain\fs20 Im Verlauf des unteren Waldweges befindet sich eine Tr\'E4gerbohlwand, welche den Weg im Hangbereich st\'FCtzt und 
      mit Fahrzeugen bis max. 3,5 to befahren werden darf. Der Weg  ist zwischen ca. 2,5 m und ca. 2,8 m breit.\par
      \plain\fs20 Im Schlosspark ist die Befahrbarkeit der Baustra\'DFen f\'FCr Fahrzeuge bis max. 7 to (z.B. Kompaktradlader 5-7t) 
      hergestellt.\par
      \plain\fs20 Die Notsicherungskonstruktion des Laubenganges kann erst nach Fertigstellung der Hangsicherung r\'FCckgebaut 
      werden. \par
      \plain\fs20 S\'E4mtliche Arbeiten unterhalb des Laubenganges sind mit gr\'F6\'DFter Vorsicht auszuf\'FChren. Der Laubengang und 
      die Auflagerung der Konsolsteine sind w\'E4hrend der Ausf\'FChrung der Arbeiten zu beobachten.\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      \wpparflg32\plain\fs20 - Es sind die den Vergabeunterlagen beiliegenden\b  Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (WBVB)\b0 
      zu beachten. -\par
      \pard\plain\sa160\sl259\slmult1\plain\fs20\par
      }}[end]
     #end[Beschreibung]16
    #end[Hinweis]15
    #begin[LVBereich]17
     [Oz]0101[end]
     [Bez]Hinweispositionen und Dokumentation[end]
     [USt]19[end]
     #begin[Hinweis]18
      #begin[Beschreibung]19
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;\red128\green128\blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\wpparid0\plain\fs20\cf0\cb0 F\'FCr alle nachfolgenden Positionen 
       gilt: \par
       \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\par
       \plain\fs20 Die an der Baustelle besch\'E4ftigten Handwerker\par
       \wpparflg32\plain\fs20 m\'FCssen \'FCber das n\'F6tige Gesp\'FCr und K\'F6nnen verf\'FCgen, wie es der Umgang mit historischen 
       Baukonstruktionen erfordert. Der AN muss gew\'E4hrleisten, dass \'FCber die Dauer der Arbeiten eine gleichbleibende 
       Arbeitskolonne, gef\'FChrt von einem versierten Meister oder Polier, eingesetzt wird.\par
       \plain\fs20 Alle Arbeiten sind mit \'E4u\'DFerster Vorsicht und Sorgfalt\par
       \plain\fs20 zu erledigen. Sie sind mit R\'FCcksicht auf den Wert und\par
       \plain\fs20 Zustand des Bauwerkes ersch\'FCtterungsarm\par
       \plain\fs20 auszuf\'FChren.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \plain\fs20 Die Befestigungen am steinsichtigen Mauerwerk sind auf\par
       \wpparflg32\plain\fs20 das tats\'E4chlich Notwendige zu begrenzen.\par
       \plain\fs20 Angrenzende Fl\'E4chen d\'FCrfen durch die Arbeiten nicht\par
       \plain\fs20 besch\'E4digt oder sch\'E4digend verschmutzt werden.\par
       \plain\fs20 S\'E4mtliche Leistungen umfassen das Liefern und\par
       \plain\fs20 Montieren des Ger\'FCstes und den R\'FCckbau nach Freigabe durch den AG.\par
       \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\ulnone\par
       \wpparid0\plain\fs20\ulnone Diese Randbedingungen sind in die EP einzukalkulieren. \par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       }}[end]
       [Kurztext]Hinweisposition: Allgemeine Anforderungen[end]
      #end[Beschreibung]19
     #end[Hinweis]18
     #begin[Hinweis]20
      #begin[Beschreibung]21
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 F\'FCr alle folgenden Positionen gilt:\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \plain\fs20 Die Terrasse und der Laubengang sind schwer anfahrbar. Die zur Baustra\'DFe ert\'FCchtigten Waldwege, das 
       Nordosttor sowie die Zufahrt zum Schlosspark durch den Mauerdurchbruch bregrenzen jeweils die Breite der einzusetzenden 
       Fahrzeuge. \par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \plain\fs20 Arbeiten im Bereich des Ostfl\'FCgels, d.h. beim Laubengang, k\'F6nnen nur \'FCber die Zuwegung durch das 
       Nordosttor (lichte \'D6ffnung 1,55x2,0m) erfolgen. Zwischen S\'FCdfl\'FCgel/Terrasse und Ostfl\'FCgel blockiert derzeit die 
       Konstruktion der Notabst\'FCtzung des Laubenganges die Durchfahrt. \par
       \plain\fs20 Die Notsicherungskonstruktion des Laubenganges kann erst nach dem Untermauern der Konsolsteine durch das Mauer- und 
       Natursteingewerk auf die Spritzbetonschale r\'FCckgebaut werden.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \plain\fs20 Das Nordosttor ist mit kleinem bis mittleren Ger\'E4t \'FCber eine befestigte Zufahrt (Asphalt und Schotter, ca. 
       300 m) erreichbar.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \plain\fs20 Auf dem Gel\'E4nde ist eine Baustra\'DFe, ca. 2,5m breit, vom Tor bis zur Notabst\'FCtzung \cf0 angelegt. Der Weg 
       zwischen Nordosttor und Laubengang (Wand Nord) betr\'E4gt ca. 50 m.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \plain\fs20 Zur Erschlie\'DFung des Schlossgel\'E4ndes innerhalb der umgebenden Schlossmauern bis zur Terrasse S\'FCd ist eine 
       etwa 4m breite \'D6ffnung in der Schlossmauer im nordwestlichen Schlossmauerbereich hergestellt. Haupt- und Nebenlagerfl
       \'E4chen sowie eine Baustra\'DFe von der Bestandsstra\'DFe durch den Mauerdurchbruch bis zur Terrasse S\'FCd sind vorhanden.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \plain\fs20 Im Schlosspark ist die Befahrbarkeit der Baustra\'DFen f\'FCr Fahrzeuge bis max. 7 to (z.B. Kompaktradlader 5-7t) 
       hergestellt.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \wpparid0\plain\fs20\b Die Fl\'E4che vor dem Hangfu\'DF ist \'FCber den unteren Waldweg zu erreichen. Der untere Waldweg ist 
       mit Kiesschotter, d= 30 cm, befestigt und mit Fahrzeugen maximal \ul bis max 3,5to\ulnone  befahrbar und hat vom 
       Besucherparkplatz aus gemessen eine L\'E4nge von ca. 500m.  Er ist zwischen ca. 2,5 m und ca. 2,8 m breit.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \plain\fs20 Ein Auflagern auf die Zinnen ist nicht zul\'E4ssig!\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \plain\fs20 Dies ist in den folgenden Positionen einzukalkulieren.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       }}[end]
       [Kurztext]Hinweisposition: Zugänglichkeit[end]
      #end[Beschreibung]21
     #end[Hinweis]20
     #begin[Hinweis]22
      #begin[Beschreibung]23
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20\cf0\cb0 Die Ger\'FCstarbeiten umfassen den kompletten Aufbau- und Abbau des 
       Ger\'FCstes inkl. Anlieferung und Abholung s\'E4mtlicher notwendiger Ger\'FCstbauteile und Hilfselemente.\par
       \pard\plain\plain\fs20\cf0\cb0\par
       \plain\fs20\cf0\cb0 Die Ger\'FCstbauarbeiten werden in zwei Abschnitten ausgef\'FChrt:\par
       \pard\plain\plain\fs20\cf0\cb0\par
       \plain\fs20\cf0\cb0 1.\par
       \plain\fs20\cf0\cb0 Erstellung eines Raumger\'FCstes als Hilfs- und Tragkonstruktion f\'FCr eine Arbeitsplattform, die sich zum 
       Teil auf unterschiedlichen Ebenen befinden.\par
       \wpparid0\plain\fs20\cf0\cb0 Das Ger\'FCst steht vor dem Hang unter dem Laubengang. Dieser Hang ist vorab durch eine 25-50cm 
       dicke, bewehrte Spritzbetonschale gesichert, in der die Ger\'FCstverankerungen vorgenommen werden k\'F6nnen. Der Hang bzw. die 
       Spritzbetonschale hat eine Neigung von ca. 60\'B0. Demzufolge ist das Ger\'FCst dem Hang folgend abzutreppen.\par
       \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\cf0\cb0\par
       \wpparid0\plain\fs20\cf0\cb0 Auf dem Raumger\'FCst ist eine Arbeitsplattform mit dreiseitiger Absturzsicherung zu erstellen. 
       Diese Arbeitsplattform dient der Ausf\'FChrung von Mauerarbeiten unter und am Natursteinmauerwerk des Laubengangs. Da sich die 
       Arbeitsplattform auf unterschiedlichen Ebenen befindet, sind diese durch Ger\'FCsttreppen miteinander zu verbinden.\par
       \wpparid0\plain\fs20\cf0\cb0 Es ist zu beachten, dass der Hangverlauf nur bedigt geradlinig ist und die Abst\'E4nde zwischen 
       Raumger\'FCst und Hang dadurch variieren k\'F6nnen. Der Abstand der Arbeitsebene zum Hang bzw. der Spitzbetonschale darf jedoch 
       an jeder Stelle max. 10cm betragen. Der Mehraufwand f\'FCr die Anpassarbeiten der Arbeitsebene an den Hang bzw. die 
       Spritzbetonschale ist einzukalkulieren.\par
       \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\cf0\cb0\par
       \wpparid0\plain\fs20\cf0\cb0 Seitlich des Raumger\'FCstes und der Arbeitsplattform ist auf einem Mauerversprung ein Arbeitsger
       \'FCst aufzustellen. Dieses Ger\'FCst ist mit der Arbeitsplattform zu verbinden, da \'FCber dieses Ger\'FCst der Zugang zur 
       Arbeitsplattform erfolgt.\par
       \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\cf0\cb0\par
       \wpparid0\plain\fs20\cf0\cb0 2.\par
       \wpparid0\plain\fs20\cf0\cb0 In einem zweiten Schritt ist das Raumger\'FCst durch ein auf der Arbeitsplattform aufzustellendes 
       Arbeitsger\'FCst zu erg\'E4nzen. Dieses Arbeitsger\'FCst dient den weiterf\'FChrenden Arbeiten am Mauerwerk der Br\'FCstung des 
       Laubengangs.\par
       \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\cf0\cb0\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \plain\fs20 Dies ist in den folgenden Positionen einzukalkulieren.\par
       \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\cf0\cb0\par
       \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\cf0\cb0\par
       }}[end]
       [Kurztext]Hinweisposition: Gerüst[end]
      #end[Beschreibung]23
     #end[Hinweis]22
     #begin[Position]24
      [Oz]0101  0001[end]
      [Menge]1[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]25
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\wpparid0\plain\fs20 Erstellen einer pr\'FCff\'E4higen statischen Berechnung und der 
       dazugeh\'F6rigen Ausf\'FChrungszeichnungen f\'FCr die nicht nach Regelausf\'FChrung zu errichtende Ger\'FCstkonstruktion. Der 
       Nachweis muss den Vorschriften der TRBS 2121 Teil 1, der DIN EN 12811 und der Baustellenverordnung entsprechen. Die Erstellung 
       hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die freigegebene Statik vor Beginn der Montagearbeiten vorliegt.\par
       \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\par
       \wpparid0\plain\fs20 Die Statik und Pl\'E4ne sind zuvor mit den Planenden abzustimmen und ggf. zu \'FCberarbeiten, die Ausf
       \'FChrungsweise wird durch den Planenden freigegeben.\par
       \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\par
       \wpparid0\plain\fs20 Inkl. Erstellung erforderlicher Ausf\'FChrungszeichnungen und Verankerungspl\'E4ne. \'DCbergabe 2-fach\cf0 
       in Papierform sowie digital als pdf-Datei(en). Beide Exemplare sind mit Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen zu versehen. \par
       \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\par
       \wpparid0\plain\fs20 Eine Ausfertigung ist auf der Baustelle vorzuhalten, eine weitere dem Auftraggeber vor Arbeitsbeginn zu 
       \'FCbergeben.\par
       \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\par
       \wpparid0\plain\fs20 Die statische Berechnung bezieht sich auf die Gesamtkonstruktion (Raumger\'FCst, Arbeitsplattform, 
       Arbeitsger\'FCst und Ger\'FCsttreppe).\par
       }}[end]
       [Kurztext]Planung und Gerüststatik[end]
      #end[Beschreibung]25
     #end[Position]24
    #end[LVBereich]17
    #begin[LVBereich]26
     [Oz]0102[end]
     [Bez]Raumgerüst und Arbeitsplattform[end]
     [USt]19[end]
     #begin[Position]27
      [Oz]0102  0001[end]
      [Menge]1050[end]
      [ME]m³[end]
      #begin[Beschreibung]28
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Raumfachwerkger\'FCst als mehrteiliges Stahlrohrsystemger\'FCst, au\'DFen, 
       teilweise dem Hang folgend abgetreppt und mittels Gittertr\'E4gern bzw. schwenkbarer Kippspindel am Hang befestigt, liefern, 
       aufbauen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.\par
       \plain\fs20 Die Ankermittel sind in der Position einzukalkulieren.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 Zweck: Leerger\'FCst als Abfang- und Hilfskonstruktion f\'FCr die Arbeitsplattform\par
       \plain\fs20 Lastklasse: 4 (3 kN/m2)\par
       \plain\fs20 H\'F6he: 7,50m bis 11,50m \'FCber Gel\'E4nde\par
       \plain\fs20 Grundfl\'E4che: ca. 80 m\'B2\par
       \plain\fs20 Standfl\'E4che: Abbruchmaterial, wieder verf\'FCllte Baugrube, leicht ansteigend (H\'F6henunterschied bis 1,50m auf 
       25m)\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 Aufstellort: vor dem mit Spitzbeton gesicherten Hang, erreichbar \'FCber den unteren Waldweg 
       (Traglast max. 3,5 to)\par
       }}[end]
       [TLKNr]0010[end]
       [Kurztext]Raumfachwerkgerüst, außen, Leergerüst[end]
      #end[Beschreibung]28
     #end[Position]27
     #begin[Position]29
      [Oz]0102  0002[end]
      [Menge]14700[end]
      [ME]m³Wo[end]
      #begin[Beschreibung]30
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Gebrauchs\'FCberlassung f\'FCr das Raumfachwerkger\'FCst f\'FCr die Dauer der 
       Arbeiten.\par
       }}[end]
       [TLKNr]0020[end]
       [Kurztext]Raumfachwerkgerüst, Gebrauchsüberlassung[end]
      #end[Beschreibung]30
     #end[Position]29
     #begin[Position]31
      [Oz]0102  0003[end]
      [Menge]95[end]
      [ME]m²[end]
      #begin[Beschreibung]32
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Arbeitsplattform als oberste Ger\'FCstlage auf Raumger\'FCst 
       unterschiedlicher H\'F6he, einschl. seitlicher Begrenzung umlaufend als Brustwehr und Unterbau sowie stolperstellenfrei und 
       dicht, liefern, aufbauen und nach Abschlus der Arbeiten abbauen.\par
       \pard\plain\li2260\fi-2260\plain\fs20\par
       \plain\fs20 Lastklasse: 4 (3 kN/m2)\par
       \plain\fs20 H\'F6he: 7,50m bis 11,50m\par
       \plain\fs20 Wandabstand: max. 10 cm\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 Aufstellort: Befestigung auf Raumfachwerkger\'FCst, H\'F6he von 7,50m bis 11,50m \'FCber Gel\'E4nde 
       (siehe Vorposition), erreichbar \'FCber den unteren Waldweg (Traglast max. 3,5 to)\par
       }}[end]
       [TLKNr]0100[end]
       [Kurztext]Arbeitsplattform auf Raumgerüst[end]
      #end[Beschreibung]32
     #end[Position]31
     #begin[Position]33
      [Oz]0102  0004[end]
      [Menge]1330[end]
      [ME]m²Wo[end]
      #begin[Beschreibung]34
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Gebrauchs\'FCberlassung f\'FCr die Arbeitsplattform f\'FCr die Dauer der 
       Arbeiten.\par
       }}[end]
       [TLKNr]0110[end]
       [Kurztext]Arbeitsplattform, Gebrauchsüberlassung[end]
      #end[Beschreibung]34
     #end[Position]33
     #begin[Position]35
      [Oz]0102  0005[end]
      [Menge]136[end]
      [ME]m²[end]
      #begin[Beschreibung]36
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\wpparid0\plain\fs20 Kletterschutzgitter an Ger\'FCstbauteilen herstellen, montieren, 
       vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder demontieren. Ausf\'FChrung als Kletterschutz aus engmaschigem Stahlgitter, 
       Lochblech, OSB-Platten oder gleichwertig, um das unbefugte Hochklettern in den ersten Ger\'FCstlagen zu verhindern. Die 
       Befestigung erfolgt systemgebunden und standsicher gem\'E4\'DF Herstellerangaben. Abrechnung nach den tats\'E4chlichen 
       Quadratmetern (m\'B2) verkleideter Ger\'FCstfl\'E4che.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \plain\fs20\cf0\cb0 H\'F6he: 4,0m\par
       \plain\fs20\cf0\cb0 Montageort: unterste Lage Raumger\'FCst\par
       \plain\fs20\cf0\cb0 Untergrund: Raumger\'FCst\par
       }}[end]
       [Kurztext]Kletterschutz[end]
      #end[Beschreibung]36
     #end[Position]35
     #begin[Position]37
      [Oz]0102  0006[end]
      [Menge]1904[end]
      [ME]m²Wo[end]
      #begin[Beschreibung]38
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\wpparid0\plain\fs20 Gebrauchs\'FCberlassung f\'FCr den Kletterschutz f\'FCr die Dauer 
       der Arbeiten.\par
       }}[end]
       [Kurztext]Kletterschutz, Gebrauchsüberlassung[end]
      #end[Beschreibung]38
     #end[Position]37
     #begin[Position]39
      [Oz]0102  0007[end]
      [Menge]1[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]40
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 T\'FCr, 1-flg., verschlie\'DFbar, zum Einbau in vorbeschriebenen 
       Kletterschutz, aufstellen, vorhalten und ber\'E4umen nach Ende der Bauzeit.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 BxH:mind. 1,00x2,00 m\par
       }}[end]
       [Kurztext]Bautür in Kletterschutz[end]
      #end[Beschreibung]40
     #end[Position]39
     #begin[Position]41
      [Oz]0102  0008[end]
      [Menge]14[end]
      [ME]StWo[end]
      #begin[Beschreibung]42
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset0 Arial;}{\f2\fnil\fcharset2 
       Wingdings;}{\f3\fnil\fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0
       \blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0
       \green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128
       \blue128;\red0\green0\blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\wpparid0\plain\fs20 T\'FCr im Kletterschutz, 1-flg., vorhalten und 
       betreiben, f\'FCr die Dauer der Arbeiten.\par
       }}[end]
       [Kurztext]Bautür, Gebrauchsüberlassung[end]
      #end[Beschreibung]42
     #end[Position]41
    #end[LVBereich]26
    #begin[LVBereich]43
     [Oz]0103[end]
     [Bez]Arbeitsgerüst[end]
     [USt]19[end]
     #begin[Position]44
      [Oz]0103  0001[end]
      [Menge]24[end]
      [ME]m²[end]
      #begin[Beschreibung]45
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Arbeitsger\'FCst gem. DIN EN 12811-1 als l\'E4ngenorientiertes Standger\'FCst 
       (Fassadenger\'FCst DIN EN 12810-1) liefern, aufbauen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 Zweck: Arbeitsger\'FCst f\'FCr Arbeiten am Natursteinmauerwerk einer Laubengangbr\'FCstung\par
       \plain\fs20 Lastklasse: 4 (3 kN/m2)\par
       \plain\fs20 Standfl\'E4che: eben, normal belastbar, nicht befestigt\par
       \plain\fs20 H\'F6he einzur\'FCst.Fl\'E4che: bis 4 m\par
       \plain\fs20 Breitenklasse: W09 (mind. 0,90-1,20 m)\par
       \plain\fs20 Befestigungsuntergrund: Mauervorsprung\par
       \plain\fs20 Wandaufbau: Sandsteinmauerwerk\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 Aufstellort: Mauervorsprung\par
       }}[end]
       [TLKNr]0140[end]
       [Kurztext]Fassadengerüst, LK4, W09, auf Mauervorsprung[end]
      #end[Beschreibung]45
     #end[Position]44
     #begin[Position]46
      [Oz]0103  0002[end]
      [Menge]336[end]
      [ME]m²Wo[end]
      #begin[Beschreibung]47
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Gebrauchs\'FCberlassung f\'FCr das Fassadenger\'FCst (Lastklasse 4) f\'FCr 
       die Dauer der Arbeiten.\par
       }}[end]
       [TLKNr]0150[end]
       [Kurztext]Fassadengerüst, LK4, W09, auf Mauervorsprung,
       Gebrauchsüberlassung[end]
      #end[Beschreibung]47
     #end[Position]46
     #begin[Position]48
      [Oz]0103  0003[end]
      [Menge]107,5[end]
      [ME]m²[end]
      #begin[Beschreibung]49
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Arbeitsger\'FCst gem. DIN EN 12811-1 als l\'E4ngenorientiertes Standger\'FCst 
       (Fassadenger\'FCst DIN EN 12810-1) liefern, aufbauen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 Zweck: Arbeitsger\'FCst f\'FCr Arbeiten am Natursteinmauerwerk einer Laubengangbr\'FCstung\par
       \plain\fs20 Lastklasse: 4 (3 kN/m2)\par
       \plain\fs20 Standfl\'E4che: eben, normal belastbar, nicht befestigt\par
       \plain\fs20 H\'F6he einzur\'FCst.Fl\'E4che: bis 7 m\par
       \plain\fs20 Breitenklasse: W09 (mind. 0,90-1,20 m)\par
       \plain\fs20 Befestigungsuntergrund: Arbeitsplattform aus Titel 2\par
       \plain\fs20 Wandaufbau: Sandsteinmauerwerk\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 Aufstellort: Arbeitsplattform auf dem Raumger\'FCst, erreichbar \'FCber den unteren Waldweg 
       (Traglast max. 3,5 to)\par
       }}[end]
       [TLKNr]0140[end]
       [Kurztext]Fassadengerüst, LK4, W09, auf Arbeitsplattform[end]
      #end[Beschreibung]49
     #end[Position]48
     #begin[Position]50
      [Oz]0103  0004[end]
      [Menge]1075[end]
      [ME]m²Wo[end]
      #begin[Beschreibung]51
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Gebrauchs\'FCberlassung f\'FCr das Fassadenger\'FCst (Lastklasse 4) f\'FCr 
       die Dauer der Arbeiten.\par
       }}[end]
       [TLKNr]0150[end]
       [Kurztext]Fassadengerüst, LK4, W09, auf Arbeitsplattform,
       Gebrauchsüberlassung[end]
      #end[Beschreibung]51
     #end[Position]50
     #begin[Position]52
      [Oz]0103  0005[end]
      [Menge]150[end]
      [ME]m²[end]
      #begin[Beschreibung]53
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Plane f\'FCr Fassadenger\'FCste aus armierten Kunststofffolien als Staub- und 
       Wetterschutz. Unverschmutzte, nicht eingerissene Folien gleicher Farbe und Struktur einschl. ggf. erforderlicher 
       Mehrverankerung des Ger\'FCstes liefern, befestigen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 Zweck: AGB nach DIN 4420-1\par
       \plain\fs20 Plane: Schutzwand (SWD) nach DIN 4420-1, hergestellt nach EN 1263-1\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 Aufstellort: Arbeitsger\'FCste\par
       }}[end]
       [TLKNr]0300[end]
       [Kurztext]Gerüstplanen[end]
      #end[Beschreibung]53
     #end[Position]52
     #begin[Position]54
      [Oz]0103  0006[end]
      [Menge]1620[end]
      [ME]m²Wo[end]
      #begin[Beschreibung]55
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Gebrauchs\'FCberlassung f\'FCr die Ger\'FCstplanen (guter Zustand) f\'FCr die 
       Dauer der Arbeiten.\par
       }}[end]
       [TLKNr]0310[end]
       [Kurztext]Gerüstplanen, Gebrauchsüberlassung[end]
      #end[Beschreibung]55
     #end[Position]54
     #begin[Position]56
      [Oz]0103  0007[end]
      [Menge]10[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]57
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Anpassungen von \'DCberg\'E4ngen zwischen Fassadenger\'FCst und 
       Arbeitsplattform, z.B. durch Ausbohlung oder Vergleichbares, verrutschsicher befestigt, liefern, aufbauen und nach Abschlus der 
       Arbeiten abbauen.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \plain\fs20 Abrechnung nach Anzahl von \'DCberg\'E4ngen inkl. f\'FCr die Arbeiten notwendiges Material, inkl. Seitenschutz und R
       \'FCckbau nach Abschluss der Arbeiten.\par
       }}[end]
       [Kurztext]Anpassung von Übergängen zwischen Fassadengerüst und
       Arbeitsplattform[end]
      #end[Beschreibung]57
     #end[Position]56
     #begin[Position]58
      [Oz]0103  0008[end]
      [Menge]40[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]59
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Belagsverbreiterung an der Innenseite des Arbeitsger\'FCstes als nachtr
       \'E4glich separat herausnehmbare Konsolen, liefern, aufbauen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 Breite: 30 cm\par
       \plain\fs20 Lastklasse: entsprechend Standger\'FCst\par
       \plain\fs20 Hauptposition\par
       }}[end]
       [TLKNr]0500[end]
       [Kurztext]Belagsverbreiterung innen[end]
      #end[Beschreibung]59
     #end[Position]58
     #begin[Position]60
      [Oz]0103  0009[end]
      [Menge]400[end]
      [ME]mWo[end]
      #begin[Beschreibung]61
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Gebrauchs\'FCberlassung f\'FCr die Ger\'FCstverbreiterung (innen) f\'FCr die 
       Dauer der Arbeiten.\par
       }}[end]
       [TLKNr]0510[end]
       [Kurztext]Belagsverbreiterung innen, Gebrauchsüberlassung[end]
      #end[Beschreibung]61
     #end[Position]60
     #begin[Position]62
      [Oz]0103  0010[end]
      [Menge]20[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]63
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Zus\'E4tzlicher Seitenschutz an den Innenseiten der Ger\'FCstlagen des 
       Arbeitsger\'FCstes gem. DIN EN 12811-1. Erforderlich bei Abstand zwischen Belag und Bauwerk > 30 cm, liefern, aufbauen und nach 
       Abschluss der Arbeiten abbauen.\par
       }}[end]
       [TLKNr]0600[end]
       [Kurztext]zusätzlicher Seitenschutz, innen[end]
      #end[Beschreibung]63
     #end[Position]62
     #begin[Position]64
      [Oz]0103  0011[end]
      [Menge]200[end]
      [ME]mWo[end]
      #begin[Beschreibung]65
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Gebrauchs\'FCberlassung f\'FCr den zus\'E4tzlichen Seitenschutz f\'FCr die 
       Dauer der Arbeiten.\par
       }}[end]
       [TLKNr]0610[end]
       [Kurztext]zusätzlicher Seitenschutz, innen, Gebrauchsüberlassung[end]
      #end[Beschreibung]65
     #end[Position]64
    #end[LVBereich]43
    #begin[LVBereich]66
     [Oz]0104[end]
     [Bez]Gerüsttreppe[end]
     [USt]19[end]
     #begin[Position]67
      [Oz]0104  0001[end]
      [Menge]6[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]68
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Ger\'FCsttreppen einschl. Gel\'E4nder, Handlauf und Trittschutz zum Erreichen 
       der einzelnen Arbeitsplattformen bzw. Arbeitsger\'FCste. Abrechnung nach St\'FCck, inkl. notwendiger Ger\'FCstbauteile f\'FCr 
       den Anschluss an die Arbeitsplattform bzw. das Ger\'FCst, liefern, aufbauen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 Lastklasse: 4 (3 kN/m2)\par
       \plain\fs20 Laufbreite: mind. 0,60 m\par
       \plain\fs20 Auftrittstiefe: mind. 25 cm\par
       \plain\fs20 Treppenh\'F6he: bis 2 m\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 Aufstellort: seitlich an den Arbeitsplattformen bzw. am Ger\'FCst\par
       \pard\plain\li2260\fi-2260\plain\fs20\par
       \pard\plain\li2260\fi-2260\plain\fs20\par
       }}[end]
       [TLKNr]0200[end]
       [Kurztext]Gerüsttreppe, h=2,0 m[end]
      #end[Beschreibung]68
     #end[Position]67
     #begin[Position]69
      [Oz]0104  0002[end]
      [Menge]84[end]
      [ME]StWo[end]
      #begin[Beschreibung]70
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\wpparid0\plain\fs20 Gebrauchs\'FCberlassung f\'FCr die Ger\'FCsttreppe, h=2,0 m 
       (Lastklasse 4) f\'FCr die Dauer der Arbeiten.\par
       }}[end]
       [Kurztext]Gerüsttreppe, h=2,0 m, Gebrauchsüberlassung[end]
      #end[Beschreibung]70
     #end[Position]69
     #begin[Position]71
      [Oz]0104  0003[end]
      [Menge]1[end]
      [ME]St[end]
      #begin[Beschreibung]72
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Ger\'FCsttreppen einschl. Gel\'E4nder, Handlauf und Trittschutz zum Erreichen 
       der einzelnen Arbeitsplattformen bzw. Arbeitsger\'FCste. Abrechnung nach St\'FCck, inkl. notwendiger Ger\'FCstbauteile f\'FCr 
       den Anschluss an die Arbeitsplattform bzw. das Ger\'FCst, liefern, aufbauen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 Lastklasse: 4 (3 kN/m2)\par
       \plain\fs20 Laufbreite: mind. 0,60 m\par
       \plain\fs20 Auftrittstiefe: mind. 25 cm\par
       \plain\fs20 Treppenh\'F6he: bis 1 m\par
       \pard\plain\plain\fs20\par
       \li2260\fi-2260\plain\fs20 Aufstellort: seitlich an den Arbeitsplattformen bzw. am Ger\'FCst\par
       \pard\plain\li2260\fi-2260\plain\fs20\par
       \pard\plain\li2260\fi-2260\plain\fs20\par
       }}[end]
       [Kurztext]Gerüsttreppe, h=1,0 m[end]
      #end[Beschreibung]72
     #end[Position]71
     #begin[Position]73
      [Oz]0104  0004[end]
      [Menge]14[end]
      [ME]StWo[end]
      #begin[Beschreibung]74
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\wpparid0\plain\fs20 Gebrauchs\'FCberlassung f\'FCr die Ger\'FCsttreppe, h=1,0 m 
       (Lastklasse 4) f\'FCr die Dauer der Arbeiten.\par
       }}[end]
       [Kurztext]Gerüsttreppe, h=1,0 m, Gebrauchsüberlassung[end]
      #end[Beschreibung]74
     #end[Position]73
    #end[LVBereich]66
    #begin[LVBereich]75
     [Oz]0105[end]
     [Bez]Allgemeines[end]
     [USt]19[end]
     #begin[Position]76
      [Oz]0105  0001[end]
      [Menge]5[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]77
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset0 Arial;}{\f2\fnil\fcharset2 
       Wingdings;}{\f3\fnil\fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0
       \blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0
       \green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128
       \blue128;\red0\green0\blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\f1\fs20\cf0\cb0 NATO-Draht auf einem Mauervorsprung als 
       Vorleistung f\'FCr das Aufstellen eines Arbeitsger\'FCstes auf diesem Mauervorsprung entfernen, f\'FCr die Dauer der Ger
       \'FCststellung seitlich lagern und nach Abbau des Ger\'FCstes wieder verlegen.\par
       \pard\plain\plain\f1\fs20\cf0\cb0\par
       \plain\f1\fs20\cf0\cb0 Ort: Mauervorsprung\par
       }}[end]
       [Kurztext]NATO-Draht entfernen, seitlich lagern und wieder
       verlegen[end]
      #end[Beschreibung]77
     #end[Position]76
     #begin[Position]78
      [Oz]0105  0002[end]
      [Menge]600[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]79
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Vollumf\'E4ngliches und oberfl\'E4chenb\'FCndiges Schlie\'DFen der Ankerl
       \'F6cher des Ger\'FCstes in der Spritzbetonschale mit Zementm\'F6rtel.\par
       \pard\plain\par
       \plain\fs20 Material: Reparaturm\'F6rtel M10 nach DIN EN 998-2\par
       \pard\plain\par
       \plain\fs20 Abrechnung: nach Anzahl der Ankerl\'F6cher\par
       }}[end]
       [Kurztext]Schließen von Ankerlöchern[end]
      #end[Beschreibung]79
     #end[Position]78
     #begin[Position]80
      [Oz]0105  0003[end]
      [Menge]120[end]
      [ME]m²[end]
      #begin[Beschreibung]81
       [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
       \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
       \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
       \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
       \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\*\listtable{\list\listtemplateid1\listsimple{\listlevel\leveljc0\levelfollow0
       \levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc23\levelstartat1{\leveltext\'02\u8226 •\'00;}{\levelnumbers \'02;}}\listid1}}{\*
       \listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}}{\wpparid0\plain\fs20 Herrichtung des Untergrund durch vollfl
       \'E4chig\cf0 es Verlegen von Lastverteilerplatten unter dem Raumger\'FCst, da die Fl\'E4che direkt vor dem Hangfu\'DF nur mit 
       Abbruchmaterial verf\'FCllt ist.\par
       \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\cf0\par
       \plain\fs20\ul Leistungsumfang\par
       \ls1\ilvl0{\listtext\fs20 \u8226 ?\tab}\li720\fi-720\plain\fs20 Untergrund vorbereiten\par
       {\listtext\fs20 \u8226 ?\tab}\plain\fs20 Lastverteilungsplatten liefern und verlegen\par
       {\listtext\fs20 \u8226 ?\tab}\plain\fs20 ggf. Lagesicherung\par
       {\listtext\fs20 \u8226 ?\tab}\plain\fs20 Vorhaltung \'FCber die Dauer der Bauzeit\par
       {\listtext\fs20 \u8226 ?\tab}\plain\fs20 R\'FCckbau und Entfernung nach Anweisung\par
       \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\cf0\par
       \li2260\fi-2260\wpparid0\plain\fs20 Untergrund: Abbruchmaterial, wieder verf\'FCllte Baugrube, leicht ansteigend (H
       \'F6henunterschied bis 1,50m auf 25m)\par
       }}[end]
       [Kurztext]Lastverteilungsplatten unter Raumgerüst[end]
      #end[Beschreibung]81
     #end[Position]80
    #end[LVBereich]75
    #begin[LVBereich]82
     [Oz]0106[end]
     [Bez]Bereich: Arbeiten nach Aufwand[end]
     [USt]19[end]
     #begin[LVBereich]83
      [Oz]010601[end]
      [Bez]Stundenlohnarbeiten[end]
      [USt]19[end]
      #begin[Hinweis]84
       #begin[Beschreibung]85
        [Kurztext]Stundenlohnarbeiten[end]
        [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
        \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
        \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
        \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
        \blue0;}{\*\generator WPTools_6.250;}{\plain\fs20 Stundenlohnarbeiten d\'FCrfen nur auf Anordnung oder mit vorheriger 
        Zustimmung der zust\'E4ndigen Bauleitung des AG durchgef\'FChrt werden.\par
        \pard\plain\plain\fs20\par
        \plain\fs20 Nachweise \'FCber Stundenlohnarbeiten sind zeitnah, d.h. sp\'E4testens eine Woche nach Ausf\'FChrung der Bauleitung 
        vorzulegen und abzeichnen zu lassen.\par
        \pard\plain\plain\fs20\par
        \plain\fs20 Die Stundenverrechnungss\'E4tze enthalten unaufgegliedert\par
        \plain\fs20 - die Lohn- und Gehaltskosten einschlie\'DFlich VWL\par
        \plain\fs20 - die tariflichen und \'FCbertariflichen Zuschl\'E4ge\par
        \plain\fs20 - Lohn- und Gehaltsnebenkosten\par
        \plain\fs20 - die Gemeinkosten, Wagnis, Gewinn, Beitr\'E4ge an\par
        \plain\fs20   die tariflichen Sozialkosten und die Winterbaumlage nach \line   der Betriebsverordnung nach dem neuesten Stand.
        \par
        \pard\plain\plain\fs20\par
        \plain\fs20 Der Stundenverrechnungssatz gilt unabh\'E4ngig von der Anzahl der abgerechneten Stunden und den Bestimmungen der 
        Stundenlohn-Abrechnungs-Vorschriften.\par
        \pard\plain\plain\fs20\par
        \plain\fs20 Die Anerkennung der Lohnnachweise erfolgt in allen F\'E4llen grunds\'E4tzlich unter dem Vorbehalt der sonstigen 
        vertraglichen Vereinbarungen.\par
        \pard\plain\plain\fs20\par
        \plain\fs20 Vertragsgrundlage ist die VOB ohne Einschr\'E4nkungen.\par
        }}[end]
       #end[Beschreibung]85
      #end[Hinweis]84
      #begin[Position]86
       [Oz]0106010001[end]
       [Menge]5[end]
       [ME]h[end]
       #begin[Beschreibung]87
        [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
        \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
        \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
        \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
        \blue0;}\wpprheadfoot1\paperw12240\paperh15840\margl1880\margr1880\margt1440\margb1440\headery720\footery720\endnhere
        \sectdefaultcl{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\f0\fs22 Normalstunden - Vorarbeiter\par
        }}[end]
        [Kurztext]Normalstunden - Vorarbeiter[end]
       #end[Beschreibung]87
      #end[Position]86
      #begin[Position]88
       [Oz]0106010002[end]
       [Menge]5[end]
       [ME]h[end]
       #begin[Beschreibung]89
        [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
        \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
        \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
        \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
        \blue0;}\wpprheadfoot1\paperw12240\paperh15840\margl1880\margr1880\margt1440\margb1440\headery720\footery720\endnhere
        \sectdefaultcl{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\f0\fs22 Normalstunden - Facharbeiter\par
        }}[end]
        [Kurztext]Normalstunden - Facharbeiter[end]
       #end[Beschreibung]89
      #end[Position]88
      #begin[Position]90
       [Oz]0106010003[end]
       [Menge]5[end]
       [ME]h[end]
       #begin[Beschreibung]91
        [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
        \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
        \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
        \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
        \blue0;}\wpprheadfoot1\paperw12240\paperh15840\margl1880\margr1880\margt1440\margb1440\headery720\footery720\endnhere
        \sectdefaultcl{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\f0\fs22 Normalstunden - Arbeiter\par
        }}[end]
        [Kurztext]Normalstunden - Arbeiter[end]
       #end[Beschreibung]91
      #end[Position]90
     #end[LVBereich]83
    #end[LVBereich]82
   #end[LVBereich]14
  #end[LV]7
 #end[Vergabe]3
#end[GAEB]
