<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.2</Version>
    <VersDate>2013-10</VersDate>
    <Date>2026-07-08</Date>
    <Time>09:27:32</Time>
    <ProgSystem>BUILDUP</ProgSystem>
    <ProgName>BUILDUP v30.0.0.0</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>23-211-0</NamePrj>
    <LblPrj>Schloss Marienburg - BA2 LV06 Gerüstarbeiten</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <OWN>
      <Address>
        <Name1>Stiftung Schloss Marienburg</Name1>
        <Name2>Marienberg 1</Name2>
        <Street>30982 Pattensen</Street>
        <PCode></PCode>
        <City></City>
        <Country></Country>
        <Phone></Phone>
        <Fax></Fax>
        <Email></Email>
        <Bank>
          <LblBank></LblBank>
          <BRNo></BRNo>
          <AcctNo></AcctNo>
          <BIC></BIC>
          <IBAN></IBAN>
        </Bank>
      </Address>
    </OWN>
    <CnstSite>
      <Address>
        <Name1>Sanierung Schloss Marienburg</Name1>
        <Name2>BA 2.1 Hangsicherung</Name2>
        <Street></Street>
        <PCode></PCode>
        <City></City>
        <Country></Country>
        <Phone></Phone>
        <Fax></Fax>
        <Email></Email>
        <Bank>
          <LblBank></LblBank>
          <BRNo></BRNo>
          <AcctNo></AcctNo>
          <BIC></BIC>
          <IBAN></IBAN>
        </Bank>
      </Address>
    </CnstSite>
    <BoQ ID="R_1911_1">
      <BoQInfo>
        <Name>000</Name>
        <LblBoQ>Schloss Marienburg - BA2 LV06 Gerüstarbeiten</LblBoQ>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>4</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Index</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>No</Num>
          <Alignment>left</Alignment>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="E_1911_CE92BDAE9F63446CB82071B368ED4B57" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span>BA2 LV06 Gerüstbauarbeiten (Hang) gem. DIN 18451</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Remark ID="H_1911_1C4F00D2D98C409CB0931090481F57F9_VORTEXT">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1. Allgemeine Baubeschreibung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Stiftung Schloss Marienburg beabsichtigt die Sanierung des Schlosses. Das Gebäude ist ein eingetragenes Baudenkmal. Die historische Bausubstanz ist zu schonen und zu erhalten. Die Erfordernisse aus dem Denkmalschutz verlangen von allen am Bau beteiligten Firmen eine besondere Vorsicht und Sorgfalt und eine enge Abstimmung mit der Bauleitung.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle Mitarbeitende sind von der Firmenleitung auf den Denkmalwert des Gebäudes und die hieraus erwachsenden Notwendigkeiten bei der Arbeit hinzuweisen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Im Bauabschnitt 2.1 ist die Sicherung des östlich gelegenen Hangbereiches mittels einer rückverankerten Spritzbetonschale und Arbeiten am Natursteinmauerwerk vorgesehen. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der zu sanierende Hangbereich besteht aus einer bis zu rd. 13 m hohen und bis zu rd. 65° gegenüber der Horizontalen geneigten Festgesteinswand aus Bundsandstein. Im oberen Bereich des Hanges befindet sich ein Laubengang, welcher mittels einer Gewölbekonstruktion auf den Hang aufgelagert ist. Haupttragelement sind Konsolsteine aus Naturstein, welche die Gewölbe tragen und ursprünglich auf dem Hang aufgelagert waren. Infolge von eindringendem Wasser und ausbreitendem Bewuchs kommt es zum kontinuierlichen sukzessiven Lösen der einzelnen Felsplatten und zur Verringerung der Felsoberfläche. Die Auflagerpunkte der Konsolsteine sind zu einem großen Teil nicht mehr vorhanden. Sie werden aktuell durch eine Notabstützung aus Stahl abgefangen. Der Laubengang ist gesperrt und darf nicht betreten werden. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Natursteinelemente des Laubenganges und die zugehörigen Wände aus Naturstein oberhalb des Felshanges werden ebenfalls saniert. Im Laubengang ist die Instandsetzung des Gewölbes und die Neuherstellung des Bodenaufbaus inkl. Entwässerung erforderlich.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.1. Lage der Baustelle</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der Baustellenbereich Hangsicherung liegt südlich des Marienberg 1 in Pattensen, direkt am Fuße des Schlosses Marienburg sowie im Bereich des umlaufenden Schlossparks innerhalb der Schlossmauern.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.2. Baustellenzufahrt</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zur Baustelle gelangt man vom vorderen Besucher-Parkplatz kommend über zwei Waldwege im östlichen Bereich von Schloss Marienburg. Diese beiden Waldwege, oberer und unterer Waldweg genannt, sind zu Baustraßen ertüchtigt worden. Der obere Waldweg führt zum Nordosttor (ca. 300 m), der untere Waldweg zum Hangfuß (ca. 500 m).</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Im Verlauf des unteren Waldweges befindet sich eine Trägerbohlwand, welche den Weg im Hangbereich stützt und mit Fahrzeugen bis max. 3,5 to befahren werden darf. Er ist zwischen ca. 2,5 m und ca. 2,8 m breit.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zwischen oberem und unterem Waldweg befindet sich eine vor- und frühgeschichtliche Wallanlage, bei der es sich um ein Kulturdenkmal im Sinne von § 3 Abs. 4 NDSchG handelt. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ein Queren der Wallanlage vom oberen zum unteren Waldweg oder umgekehrt mit Baumaschinen ist untersagt. Die Befahrung des oberen Waldweges ist nur bis zur ausgewiesenen Silostellfläche zulässig.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Westlich der Hauptzufahrt zum Schlossgebäude wurde ein Mauerdurchbruch mit ca. 4 m Breite durch die umgrenzende Schlossmauer hergestellt und mit einem hölzernen Bautor verschlossen. Das Bautor lässt sich von außen öffnen und ist mit einem Zahlenvorhängeschloss versehen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Im Schlosspark steht im Bereich des Westflügels eine ca. 860 m² große BE-Fläche zur Verfügung. Von hier ist außerdem eine Baustraße bis zur Terrasse Süd angelegt, welche für eine Befahrbarkeit für Fahrzeuge bis max. 7 to (z.B. Kompaktradlader 5-7t) ausgelegt ist. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zwischen Südflügel/Terrasse und Ostflügel blockiert derzeit die Konstruktion der Notabstützung des Laubenganges die Durchfahrt. Arbeiten im Bereich des Ostflügels können nur über die Zuwegung durch das Nordosttor (1,55x2,0m) erfolgen. Die Notabstützung wird erst während der Mauerarbeiten zurückgebaut.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Das Nordosttor ist mit kleinem bis mittleren Gerät über eine befestigte Zufahrt (Asphalt und Schotter) erreichbar. Auf dem Gelände ist eine Baustraße, ca. 2,5m breit, vom Tor bis zur Notabstützung angelegt.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Weitere Informationen zur vorhandenen Baustelleneinrichtung sind den beiliegenden Planunterlagen zu entnehmen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.3 Naturschutz und Umweltbaubegleitung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen sind naturschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen. Zur Prävention und der Vermeidung von ökologischen und ökonomischen Schäden ist vom AG eine Umweltbaubegleitung beauftragt, welche sämtliche naturschutzrechtlich relevanten Baumaßnahmen fachlich begleitet.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Folgende Auflagen aus der naturschutzrechtlichen Genehmigung sind einzuhalten:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	Der Einsatz lärmintensiver Maschinen und die Befahrung des Gebietes sind auf das zur 	Umsetzung der Maßnahmen notwendige Minimum zu beschränken.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	Arbeiten in der Nacht und in der Dämmerungsphase (eine Stunde vor Sonnenuntergang 	und eine Stunde nach Sonnenaufgang) sind zu unterlassen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.4 Bauablauf</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vor Beginn der Arbeiten wird der AN von der örtlichen Bauleitung eingewiesen. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.5 Öffnungszeiten</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die hier aufgeführten Baustellenöffnungszeiten entsprechen der maximal möglichen Regelarbeitszeit. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die tatsächliche arbeitstägliche Regelarbeitszeit richtet sich nach dem Bedarf der Baumaßnahme.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Montag bis Freitag 7:00 bis 18:00 Uhr (bzw. verkürzt gem. Vorgabe Naturschutz, s. Pkt. 1.3).</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Eine Abweichung von der Regelarbeitszeit ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich, die dem AG mindestens 5AT im Voraus schriftlich mitzuteilen ist. Der AG kann das Abweichen von der Regelarbeitszeit begründet ablehnen, ohne dass dem AN dadurch Ansprüche entstehen. Die Anordnung auf Abweichung von der Regelarbeitszeit durch den AG bleibt von dieser Regelung unberührt. Die Einholung behördlicher Erlaubnisse für Sonn- und Feiertagsarbeit sowie Ausnahmezulassung für Bauarbeiten während der gesetzlich geschützten Ruhezeiten (Sonn- und Feiertage 22:00- 6:00 Uhr) obliegt dem AN.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.6  Ortsbesichtigung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vor Abgabe des Angebotes wird dem AN empfohlen, das beschriebene Gelände zu besichtigen und sich ein genaues Bild über den Umfang der zu erbringenden Leistungen zu machen. Die Flächen außerhalb des Schlosses (oberer und unterer Waldweg, Hang) sind zugänglich und einsehbar. Der Bereich innerhalb der Schlossmauern ist nicht frei zugänglich.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2. Baustellenbetrieb</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.1 Anordnungsrecht</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Das Anordnungsrecht auf der Baustelle und bei der Bauausführung wird ausschließlich durch die örtliche Bauleitung des Generalplaners/Architekten ausgeübt.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.2 Arbeitseinsatz</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Baustelle ist ständig mit einer ausreichenden Zahl Arbeitskräfte, Geräte und aller Art von Hilfsmitteln zu besetzen, um eine zügige und termingerechte Fertigstellung zu gewährleisten. Der Arbeitseinsatz ist so einzurichten, dass andere am Bau beschäftigte AN in ihrem Baufortschritt nicht behindert werden.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer hat eine geeignete Fachkraft als verantwortlichen Vertreter zu benennen, die nur im Einvernehmen mit der Bauleitung gewechselt werden sollte. Diese Vertretung muss ständig auf der Baustelle anwesend und zur Entgegennahme von Anordnungen und Anweisungen berechtigt sein. Im Verhinderungsfalle ist ein geeigneter Stellvertreter zu benennen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wohn- und Schlafgelegenheiten sowie Einrichtungen der Bewirtschaftung sind auf der Baustelle ausgeschlossen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelleneinrichtung, die der Auftragnehmer für die Durchführung seiner Leistungen benötigt, zu räumen. Eine besondere Vergütung dieser Leistung erfolgt nicht.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mannschafts- und Privat-PKW dürfen im Bereich des Besucherparkplatzes abgestellt werden. Das Schloss ist zur Zeit nicht geöffnet. Im Bereich um die Marienburg ist allerdings mit Spaziergängern zu rechnen. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.3  Geräteeinsatz</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es dürfen ausschließlich Maschinen und Geräte zum Einsatz kommen, die den Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm und den Bestimmungen des Immissionschutzes entsprechen. Eventuelle Verschmutzungen der Fahrbahnen und Gehwege müssen umgehend ohne Aufforderung beseitigt werden. Für die Säuberungsarbeiten wird keine besondere Vergütung gewährt.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.4  Erdarbeiten</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bei nassem Boden oder Regenwetter sind die vegetationstechnischen Bodenarbeiten zu unterbrechen, bis eine Bearbeitung möglich ist, ohne dass Schäden (z.B. Schäden des Bodengefüges) hervorgerufen durch Nässe/ Bodenverdichtungen, auftreten können. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.5 Baustelleneinrichtung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Das Aufstellen von Firmenschildern ist nicht zulässig. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">2.5.1 Baustrom</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(Siehe auch "Weitere Besondere Vertragsbedingungen")</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">2.5.2 Bauwasser</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(Siehe auch "Weitere Besondere Vertragsbedingungen")</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">2.5.3 Sanitäreinrichtungen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ein Sanitärcontainer mit Toiletten und Waschgelegenheiten steht im Bereich des Stiftungsparkplatzes zur Verfügung.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(Siehe auch "Weitere Besondere Vertragsbedingungen")</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die erforderlichen Baustelleneinrichtungen sowie Lager- und Zufahrtsflächen sind vorher mit der Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen. Als Hauptfläche für die Baustelleneinrichtung (Aufenthaltscontainer, Hauptlager Material etc.) steht der Besucherparkplatz zur Verfügung. Von hier sind über den unteren Waldweg etwa 500 m bis zum eigentlichen Arbeitsplatz der Hangsicherung zurückzulegen. Im Bereich der Hangsicherung ist aufgrund der Zuwegung und der geringen Platzverhältnisse lediglich die Baustelleneinrichtung möglich, welche direkt für die Ausführung der Arbeiten notwendig ist. Gleiches gilt für die befestigte Fläche vor dem Nordosttor am oberen Waldweg.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.6 Abrechnung </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Grundlage ist das vorliegende Leistungsverzeichnis mit den beigefügten Planunterlagen. Abweichungen müssen zu Beginn der zu erbringenden Leistung bei der örtlichen Bauleitung angezeigt werden.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abzurechnenden Massen sind durch prüfbare (skizzierte und vermaßte) Aufmaße zu belegen. Begründung: Bei reinen Zahlenkolonnenaufmaßen kann nur die rechnerische Richtigkeit überprüft werden. Es besteht keine Möglichkeit einer fachlichen und sachlichen Prüfung! </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aufmaße und Stundenzettel sind zeitnah, d.h. spätestens eine Woche nach Ausführung der Bauleitung vorzulegen. Stundenlohnarbeiten bedürfen in jedem Fall vor der Ausführung einer besonderen Vereinbarung mit der Bauleitung. Stundenlohnnachweise werden ohne vorangegangene Anerkennung durch die Bauleitung nicht vergütet.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bei Rechnungen sind eine Massenermittlung und die dazugehörenden Aufmaße beizufügen.  </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.7 Erschwernisse</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Das Gelände ist schwer anfahrbar. Die zur Baustraße ertüchtigten Waldwege sowie die Zufahrt zum Schlosspark durch den Mauerdurchbruch begrenzen jeweils die Breite der einzusetzenden Fahrzeuge. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Im Verlauf des unteren Waldweges befindet sich eine Trägerbohlwand, welche den Weg im Hangbereich stützt und mit Fahrzeugen bis max. 3,5 to befahren werden darf. Der Weg  ist zwischen ca. 2,5 m und ca. 2,8 m breit.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Im Schlosspark ist die Befahrbarkeit der Baustraßen für Fahrzeuge bis max. 7 to (z.B. Kompaktradlader 5-7t) hergestellt.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Notsicherungskonstruktion des Laubenganges kann erst nach Fertigstellung der Hangsicherung rückgebaut werden. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Arbeiten unterhalb des Laubenganges sind mit größter Vorsicht auszuführen. Der Laubengang und die Auflagerung der Konsolsteine sind während der Ausführung der Arbeiten zu beobachten.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Es sind die den Vergabeunterlagen beiliegenden</span>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;"> Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (WBVB)</span>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> zu beachten. -</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span>Allgemeine Erläuterungen zum Leistungstext</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="E_1911_D876D4672A5640E38D34DE860EA400E2" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Hinweispositionen und Dokumentation</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="P_1911_1929F6A0DA7042D8BA384B90EF0378E6">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für alle nachfolgenden Positionen gilt: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die an der Baustelle beschäftigten Handwerker</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">müssen über das nötige Gespür und Können verfügen, wie es der Umgang mit historischen Baukonstruktionen erfordert. Der AN muss gewährleisten, dass über die Dauer der Arbeiten eine gleichbleibende Arbeitskolonne, geführt von einem versierten Meister oder Polier, eingesetzt wird.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle Arbeiten sind mit äußerster Vorsicht und Sorgfalt</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">zu erledigen. Sie sind mit Rücksicht auf den Wert und</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zustand des Bauwerkes erschütterungsarm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">auszuführen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Befestigungen am steinsichtigen Mauerwerk sind auf</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">das tatsächlich Notwendige zu begrenzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angrenzende Flächen dürfen durch die Arbeiten nicht</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">beschädigt oder schädigend verschmutzt werden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Leistungen umfassen das Liefern und</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Montieren des Gerüstes und den Rückbau nach Freigabe durch den AG.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Diese Randbedingungen sind in die EP einzukalkulieren. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Hinweisposition: Allgemeine Anforderungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="P_1911_051A97C48AD347C3B153444211B194A0">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für alle folgenden Positionen gilt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Terrasse und der Laubengang sind schwer anfahrbar. Die zur Baustraße ertüchtigten Waldwege, das Nordosttor sowie die Zufahrt zum Schlosspark durch den Mauerdurchbruch bregrenzen jeweils die Breite der einzusetzenden Fahrzeuge. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeiten im Bereich des Ostflügels, d.h. beim Laubengang, können nur über die Zuwegung durch das Nordosttor (lichte Öffnung 1,55x2,0m) erfolgen. Zwischen Südflügel/Terrasse und Ostflügel blockiert derzeit die Konstruktion der Notabstützung des Laubenganges die Durchfahrt. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Notsicherungskonstruktion des Laubenganges kann erst nach dem Untermauern der Konsolsteine durch das Mauer- und Natursteingewerk auf die Spritzbetonschale rückgebaut werden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Das Nordosttor ist mit kleinem bis mittleren Gerät über eine befestigte Zufahrt (Asphalt und Schotter, ca. 300 m) erreichbar.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Auf dem Gelände ist eine Baustraße, ca. 2,5m breit, vom Tor bis zur Notabstützung angelegt. Der Weg zwischen Nordosttor und Laubengang (Wand Nord) beträgt ca. 50 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zur Erschließung des Schlossgeländes innerhalb der umgebenden Schlossmauern bis zur Terrasse Süd ist eine etwa 4m breite Öffnung in der Schlossmauer im nordwestlichen Schlossmauerbereich hergestellt. Haupt- und Nebenlagerflächen sowie eine Baustraße von der Bestandsstraße durch den Mauerdurchbruch bis zur Terrasse Süd sind vorhanden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Im Schlosspark ist die Befahrbarkeit der Baustraßen für Fahrzeuge bis max. 7 to (z.B. Kompaktradlader 5-7t) hergestellt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Die Fläche vor dem Hangfuß ist über den unteren Waldweg zu erreichen. Der untere Waldweg ist mit Kiesschotter, d= 30 cm, befestigt und mit Fahrzeugen maximal </span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;text-decoration:underline;">bis max 3,5to</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;"> befahrbar und hat vom Besucherparkplatz aus gemessen eine Länge von ca. 500m.  Er ist zwischen ca. 2,5 m und ca. 2,8 m breit.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ein Auflagern auf die Zinnen ist nicht zulässig!</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dies ist in den folgenden Positionen einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Hinweisposition: Zugänglichkeit</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="P_1911_1D51075DE1ED4E3EAC6D79BB38166DFE">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Gerüstarbeiten umfassen den kompletten Aufbau- und Abbau des Gerüstes inkl. Anlieferung und Abholung sämtlicher notwendiger Gerüstbauteile und Hilfselemente.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Gerüstbauarbeiten werden in zwei Abschnitten ausgeführt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">1.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Erstellung eines Raumgerüstes als Hilfs- und Tragkonstruktion für eine Arbeitsplattform, die sich zum Teil auf unterschiedlichen Ebenen befinden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Das Gerüst steht vor dem Hang unter dem Laubengang. Dieser Hang ist vorab durch eine 25-50cm dicke, bewehrte Spritzbetonschale gesichert, in der die Gerüstverankerungen vorgenommen werden können. Der Hang bzw. die Spritzbetonschale hat eine Neigung von ca. 60°. Demzufolge ist das Gerüst dem Hang folgend abzutreppen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Auf dem Raumgerüst ist eine Arbeitsplattform mit dreiseitiger Absturzsicherung zu erstellen. Diese Arbeitsplattform dient der Ausführung von Mauerarbeiten unter und am Natursteinmauerwerk des Laubengangs. Da sich die Arbeitsplattform auf unterschiedlichen Ebenen befindet, sind diese durch Gerüsttreppen miteinander zu verbinden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es ist zu beachten, dass der Hangverlauf nur bedigt geradlinig ist und die Abstände zwischen Raumgerüst und Hang dadurch variieren können. Der Abstand der Arbeitsebene zum Hang bzw. der Spitzbetonschale darf jedoch an jeder Stelle max. 10cm betragen. Der Mehraufwand für die Anpassarbeiten der Arbeitsebene an den Hang bzw. die Spritzbetonschale ist einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Seitlich des Raumgerüstes und der Arbeitsplattform ist auf einem Mauerversprung ein Arbeitsgerüst aufzustellen. Dieses Gerüst ist mit der Arbeitsplattform zu verbinden, da über dieses Gerüst der Zugang zur Arbeitsplattform erfolgt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">2.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">In einem zweiten Schritt ist das Raumgerüst durch ein auf der Arbeitsplattform aufzustellendes Arbeitsgerüst zu ergänzen. Dieses Arbeitsgerüst dient den weiterführenden Arbeiten am Mauerwerk der Brüstung des Laubengangs.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dies ist in den folgenden Positionen einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Hinweisposition: Gerüst</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="P_1911_45D27540A42C4070BF62DA4386FB4ECA" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Erstellen einer prüffähigen statischen Berechnung und der dazugehörigen Ausführungszeichnungen für die nicht nach Regelausführung zu errichtende Gerüstkonstruktion. Der Nachweis muss den Vorschriften der TRBS 2121 Teil 1, der DIN EN 12811 und der Baustellenverordnung entsprechen. Die Erstellung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die freigegebene Statik vor Beginn der Montagearbeiten vorliegt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Statik und Pläne sind zuvor mit den Planenden abzustimmen und ggf. zu überarbeiten, die Ausführungsweise wird durch den Planenden freigegeben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Inkl. Erstellung erforderlicher Ausführungszeichnungen und Verankerungspläne. Übergabe 2-fach in Papierform sowie digital als pdf-Datei(en). Beide Exemplare sind mit Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen zu versehen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Eine Ausfertigung ist auf der Baustelle vorzuhalten, eine weitere dem Auftraggeber vor Arbeitsbeginn zu übergeben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die statische Berechnung bezieht sich auf die Gesamtkonstruktion (Raumgerüst, Arbeitsplattform, Arbeitsgerüst und Gerüsttreppe).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Planung und Gerüststatik</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1911_EDFE87D9E81246A1ACE0022B713397CF" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Raumgerüst und Arbeitsplattform</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1911_F8136A96842045C286AF2A1A34C26E5E" RNoPart="1">
                    <Qty>1050.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0010</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Raumfachwerkgerüst als mehrteiliges Stahlrohrsystemgerüst, außen, teilweise dem Hang folgend abgetreppt und mittels Gitterträgern bzw. schwenkbarer Kippspindel am Hang befestigt, liefern, aufbauen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Ankermittel sind in der Position einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zweck: Leergerüst als Abfang- und Hilfskonstruktion für die Arbeitsplattform</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lastklasse: 4 (3 kN/m2)</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe: 7,50m bis 11,50m über Gelände</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Grundfläche: ca. 80 m²</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Standfläche: Abbruchmaterial, wieder verfüllte Baugrube, leicht ansteigend (Höhenunterschied bis 1,50m auf 25m)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aufstellort: vor dem mit Spitzbeton gesicherten Hang, erreichbar über den unteren Waldweg (Traglast max. 3,5 to)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Raumfachwerkgerüst, außen, Leergerüst</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_3A7799F314CC4D8999ABCE9408FDB88E" RNoPart="2">
                    <Qty>14700.000</Qty>
                    <QU>m³Wo</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0020</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebrauchsüberlassung für das Raumfachwerkgerüst für die Dauer der Arbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Raumfachwerkgerüst, Gebrauchsüberlassung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_D5BE5C786BD447E1A7586AFC67D88829" RNoPart="3">
                    <Qty>95.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0100</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeitsplattform als oberste Gerüstlage auf Raumgerüst unterschiedlicher Höhe, einschl. seitlicher Begrenzung umlaufend als Brustwehr und Unterbau sowie stolperstellenfrei und dicht, liefern, aufbauen und nach Abschlus der Arbeiten abbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lastklasse: 4 (3 kN/m2)</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe: 7,50m bis 11,50m</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wandabstand: max. 10 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aufstellort: Befestigung auf Raumfachwerkgerüst, Höhe von 7,50m bis 11,50m über Gelände (siehe Vorposition), erreichbar über den unteren Waldweg (Traglast max. 3,5 to)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Arbeitsplattform auf Raumgerüst</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_0237ACD83D5B4B94A8F98A4DCB5DC0A5" RNoPart="4">
                    <Qty>1330.000</Qty>
                    <QU>m²Wo</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0110</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebrauchsüberlassung für die Arbeitsplattform für die Dauer der Arbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Arbeitsplattform, Gebrauchsüberlassung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_7F61FAB923DA4BC0980DCBA222E7BDEC" RNoPart="5">
                    <Qty>136.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Kletterschutzgitter an Gerüstbauteilen herstellen, montieren, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder demontieren. Ausführung als Kletterschutz aus engmaschigem Stahlgitter, Lochblech, OSB-Platten oder gleichwertig, um das unbefugte Hochklettern in den ersten Gerüstlagen zu verhindern. Die Befestigung erfolgt systemgebunden und standsicher gemäß Herstellerangaben. Abrechnung nach den tatsächlichen Quadratmetern (m²) verkleideter Gerüstfläche.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe: 4,0m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Montageort: unterste Lage Raumgerüst</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund: Raumgerüst</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Kletterschutz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_D3965CC15C6245D898348AB9D2C118A3" RNoPart="6">
                    <Qty>1904.000</Qty>
                    <QU>m²Wo</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebrauchsüberlassung für den Kletterschutz für die Dauer der Arbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Kletterschutz, Gebrauchsüberlassung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_CCA20A0EBD204439857A43242AD538EB" RNoPart="7">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Tür, 1-flg., verschließbar, zum Einbau in vorbeschriebenen Kletterschutz, aufstellen, vorhalten und beräumen nach Ende der Bauzeit.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">BxH:mind. 1,00x2,00 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Bautür in Kletterschutz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_27D9BD5CEABF4979AC9343D0B49E6ED0" RNoPart="8">
                    <Qty>14.000</Qty>
                    <QU>StWo</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Tür im Kletterschutz, 1-flg., vorhalten und betreiben, für die Dauer der Arbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Bautür, Gebrauchsüberlassung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1911_672966EFE2F04943ACDD20814BF8FAB2" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Arbeitsgerüst</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1911_BDCD2E9E383F4A9285F59FD1C7CBDB13" RNoPart="1">
                    <Qty>24.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0140</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeitsgerüst gem. DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst (Fassadengerüst DIN EN 12810-1) liefern, aufbauen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zweck: Arbeitsgerüst für Arbeiten am Natursteinmauerwerk einer Laubengangbrüstung</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lastklasse: 4 (3 kN/m2)</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Standfläche: eben, normal belastbar, nicht befestigt</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe einzurüst.Fläche: bis 4 m</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Breitenklasse: W09 (mind. 0,90-1,20 m)</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund: Mauervorsprung</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wandaufbau: Sandsteinmauerwerk</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aufstellort: Mauervorsprung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Fassadengerüst, LK4, W09, auf Mauervorsprung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_302BF9A4B56F4DACA010603B2461F124" RNoPart="2">
                    <Qty>336.000</Qty>
                    <QU>m²Wo</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0150</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebrauchsüberlassung für das Fassadengerüst (Lastklasse 4) für die Dauer der Arbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Fassadengerüst, LK4, W09, auf Mauervorsprung, Gebrauchsüberlassung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_63C5552D2C794939860D74C100A07FF6" RNoPart="3">
                    <Qty>107.500</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0140</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeitsgerüst gem. DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst (Fassadengerüst DIN EN 12810-1) liefern, aufbauen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zweck: Arbeitsgerüst für Arbeiten am Natursteinmauerwerk einer Laubengangbrüstung</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lastklasse: 4 (3 kN/m2)</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Standfläche: eben, normal belastbar, nicht befestigt</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe einzurüst.Fläche: bis 7 m</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Breitenklasse: W09 (mind. 0,90-1,20 m)</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund: Arbeitsplattform aus Titel 2</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wandaufbau: Sandsteinmauerwerk</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aufstellort: Arbeitsplattform auf dem Raumgerüst, erreichbar über den unteren Waldweg (Traglast max. 3,5 to)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Fassadengerüst, LK4, W09, auf Arbeitsplattform</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_F46D0C79DD604437B2E7083E89A29EA9" RNoPart="4">
                    <Qty>1075.000</Qty>
                    <QU>m²Wo</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0150</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebrauchsüberlassung für das Fassadengerüst (Lastklasse 4) für die Dauer der Arbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Fassadengerüst, LK4, W09, auf Arbeitsplattform, Gebrauchsüberlassung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_BFF4FE210CE3462F8BD531A404037D1C" RNoPart="5">
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0300</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Plane für Fassadengerüste aus armierten Kunststofffolien als Staub- und Wetterschutz. Unverschmutzte, nicht eingerissene Folien gleicher Farbe und Struktur einschl. ggf. erforderlicher Mehrverankerung des Gerüstes liefern, befestigen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zweck: AGB nach DIN 4420-1</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Plane: Schutzwand (SWD) nach DIN 4420-1, hergestellt nach EN 1263-1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aufstellort: Arbeitsgerüste</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Gerüstplanen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_CDE1AAB396F24E489791F7A271A94333" RNoPart="6">
                    <Qty>1620.000</Qty>
                    <QU>m²Wo</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0310</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebrauchsüberlassung für die Gerüstplanen (guter Zustand) für die Dauer der Arbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Gerüstplanen, Gebrauchsüberlassung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_B6C8BC2DDFE246FEB2B825FD95680128" RNoPart="7">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anpassungen von Übergängen zwischen Fassadengerüst und Arbeitsplattform, z.B. durch Ausbohlung oder Vergleichbares, verrutschsicher befestigt, liefern, aufbauen und nach Abschlus der Arbeiten abbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Anzahl von Übergängen inkl. für die Arbeiten notwendiges Material, inkl. Seitenschutz und Rückbau nach Abschluss der Arbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Anpassung von Übergängen zwischen Fassadengerüst und Arbeitsplattform</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_C42762B53AE446C4AA14C827732D2C0C" RNoPart="8">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0500</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Belagsverbreiterung an der Innenseite des Arbeitsgerüstes als nachträglich separat herausnehmbare Konsolen, liefern, aufbauen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Breite: 30 cm</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lastklasse: entsprechend Standgerüst</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Hauptposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Belagsverbreiterung innen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_17693E9685094DBC9BD0DFB72AD5ADD2" RNoPart="9">
                    <Qty>400.000</Qty>
                    <QU>mWo</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0510</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebrauchsüberlassung für die Gerüstverbreiterung (innen) für die Dauer der Arbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Belagsverbreiterung innen, Gebrauchsüberlassung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_E3312F0F2D8F4683A84C66C6338F7C2F" RNoPart="10">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0600</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zusätzlicher Seitenschutz an den Innenseiten der Gerüstlagen des Arbeitsgerüstes gem. DIN EN 12811-1. Erforderlich bei Abstand zwischen Belag und Bauwerk &gt; 30 cm, liefern, aufbauen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>zusätzlicher Seitenschutz, innen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_AE449616DCC04219B4FFBC8D13921C59" RNoPart="11">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>mWo</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0610</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebrauchsüberlassung für den zusätzlichen Seitenschutz für die Dauer der Arbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>zusätzlicher Seitenschutz, innen, Gebrauchsüberlassung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1911_EBAFBA65A00A4F459E4A6BD02334F414" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Gerüsttreppe</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1911_0EB59A0E8C4C44009BBF523719A851E7" RNoPart="1">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>0200</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gerüsttreppen einschl. Geländer, Handlauf und Trittschutz zum Erreichen der einzelnen Arbeitsplattformen bzw. Arbeitsgerüste. Abrechnung nach Stück, inkl. notwendiger Gerüstbauteile für den Anschluss an die Arbeitsplattform bzw. das Gerüst, liefern, aufbauen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lastklasse: 4 (3 kN/m2)</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Laufbreite: mind. 0,60 m</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Auftrittstiefe: mind. 25 cm</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Treppenhöhe: bis 2 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aufstellort: seitlich an den Arbeitsplattformen bzw. am Gerüst</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;"/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Gerüsttreppe, h=2,0 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_115AA1D24BA94F9E894BA3240794C5DB" RNoPart="2">
                    <Qty>84.000</Qty>
                    <QU>StWo</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebrauchsüberlassung für die Gerüsttreppe, h=2,0 m (Lastklasse 4) für die Dauer der Arbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Gerüsttreppe, h=2,0 m, Gebrauchsüberlassung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_BC1A73B75368476A856A0473B01F04DB" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gerüsttreppen einschl. Geländer, Handlauf und Trittschutz zum Erreichen der einzelnen Arbeitsplattformen bzw. Arbeitsgerüste. Abrechnung nach Stück, inkl. notwendiger Gerüstbauteile für den Anschluss an die Arbeitsplattform bzw. das Gerüst, liefern, aufbauen und nach Abschluss der Arbeiten abbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lastklasse: 4 (3 kN/m2)</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Laufbreite: mind. 0,60 m</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Auftrittstiefe: mind. 25 cm</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Treppenhöhe: bis 1 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aufstellort: seitlich an den Arbeitsplattformen bzw. am Gerüst</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;"/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Gerüsttreppe, h=1,0 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_646B9912EA2B4ACD92D51F53B72D0684" RNoPart="4">
                    <Qty>14.000</Qty>
                    <QU>StWo</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebrauchsüberlassung für die Gerüsttreppe, h=1,0 m (Lastklasse 4) für die Dauer der Arbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Gerüsttreppe, h=1,0 m, Gebrauchsüberlassung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1911_307843685E414AE6BB08FFDE1EF684A3" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Allgemeines</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1911_CBCAB3E255594A5A828764E344103A48" RNoPart="1">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">NATO-Draht auf einem Mauervorsprung als Vorleistung für das Aufstellen eines Arbeitsgerüstes auf diesem Mauervorsprung entfernen, für die Dauer der Gerüststellung seitlich lagern und nach Abbau des Gerüstes wieder verlegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ort: Mauervorsprung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>NATO-Draht entfernen, seitlich lagern und wieder verlegen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_3413A1F7CD35410E90A8DCB030F567CE" RNoPart="2">
                    <Qty>600.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vollumfängliches und oberflächenbündiges Schließen der Ankerlöcher des Gerüstes in der Spritzbetonschale mit Zementmörtel.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material: Reparaturmörtel M10 nach DIN EN 998-2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung: nach Anzahl der Ankerlöcher</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Schließen von Ankerlöchern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1911_EEA21C82CF3A4A72BD7A4F444BE10CD8" RNoPart="3">
                    <Qty>120.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herrichtung des Untergrund durch vollflächiges Verlegen von Lastverteilerplatten unter dem Raumgerüst, da die Fläche direkt vor dem Hangfuß nur mit Abbruchmaterial verfüllt ist.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);text-decoration:underline;">Leistungsumfang</span>
                            </p>
                            <ul style="text-align:left;">
                              <li>
                                <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund vorbereiten</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lastverteilungsplatten liefern und verlegen</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">ggf. Lagesicherung</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorhaltung über die Dauer der Bauzeit</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Rückbau und Entfernung nach Anweisung</span>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund: Abbruchmaterial, wieder verfüllte Baugrube, leicht ansteigend (Höhenunterschied bis 1,50m auf 25m)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Lastverteilungsplatten unter Raumgerüst</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1911_5044E4E6825E43D9BA9645DEE4702771" RNoPart="6">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Bereich: Arbeiten nach Aufwand</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="E_1911_EAC48C56D76D4CC685408A3D78110B6D" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>Stundenlohnarbeiten</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Remark ID="H_1911_EAC48C56D76D4CC685408A3D78110B6D_VORTEXT">
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anordnung oder mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Bauleitung des AG durchgeführt werden.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nachweise über Stundenlohnarbeiten sind zeitnah, d.h. spätestens eine Woche nach Ausführung der Bauleitung vorzulegen und abzeichnen zu lassen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Stundenverrechnungssätze enthalten unaufgegliedert</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- die Lohn- und Gehaltskosten einschließlich VWL</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- die tariflichen und übertariflichen Zuschläge</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Lohn- und Gehaltsnebenkosten</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- die Gemeinkosten, Wagnis, Gewinn, Beiträge an</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  die tariflichen Sozialkosten und die Winterbaumlage nach </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  der Betriebsverordnung nach dem neuesten Stand.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der Stundenverrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden und den Bestimmungen der Stundenlohn-Abrechnungs-Vorschriften.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Anerkennung der Lohnnachweise erfolgt in allen Fällen grundsätzlich unter dem Vorbehalt der sonstigen vertraglichen Vereinbarungen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vertragsgrundlage ist die VOB ohne Einschränkungen.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Stundenlohnarbeiten</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="P_1911_450A2D89C0584D0AB4E25098FF2BD4F7" RNoPart="1">
                        <Qty>5.000</Qty>
                        <QU>h</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Normalstunden - Vorarbeiter</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Normalstunden - Vorarbeiter</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_1911_19F9E3A5317D46249A1CE78672B6D10A" RNoPart="2">
                        <Qty>5.000</Qty>
                        <QU>h</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Normalstunden - Facharbeiter</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Normalstunden - Facharbeiter</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_1911_5FA0424FE7DF4886909FD228CF5B7284" RNoPart="3">
                        <Qty>5.000</Qty>
                        <QU>h</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Normalstunden - Arbeiter</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Normalstunden - Arbeiter</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>