Leistungsverzeichnis - Traktor mit Kommunalausstattung
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Lieferung eines Traktors mit Kabine 
einschließlich Fronthubwerk, Frontzapfwelle und Frontlader
1. Gegenstand der Beschaffung
Lieferung eines fabrikneuen, zulassungsfähigen Traktors mit geschlossener Kabine, stufenlosem Fahrantrieb, Allradantrieb, Fronthubwerk, Frontzapfwelle, Heckdreipunkt, Heckzapfwelle, kommunaler Bereifung und Frontlader. Das Fahrzeug ist vollständig montiert, betriebsbereit, geprüft und mit allen für den vorgesehenen kommunalen Einsatz erforderlichen Unterlagen zu übergeben.
Der Traktor ist insbesondere für Transport-, Pflege-, Lade- und Anbauarbeiten auf kommunalen Sport-, Grün- und Betriebsflächen vorgesehen. Sämtliche angebotenen Komponenten müssen für den gemeinsamen Betrieb technisch abgestimmt und vom jeweiligen Hersteller freigegeben sein.
2. Allgemeine Anforderungen
Die Leistungsbeschreibung ist produktneutral. Fabrikats- oder typenspezifische Lösungen sind nicht gefordert. Technisch gleichwertige oder höherwertige Ausführungen sind zulässig, sofern alle Mindestanforderungen erfüllt werden.
Das angebotene Fahrzeug muss fabrikneu, unbenutzt und aus laufender Serienfertigung sein. Vorführ-, Miet- oder Gebrauchtmaschinen sind nicht zugelassen.
Der Bieter hat sämtliche angebotenen Ist-Werte in der vorgesehenen Bietererklärung einzutragen. Abweichungen von Mindestanforderungen sind eindeutig und vollständig zu kennzeichnen.
Alle Fahrzeugteile, Anbauten, Kupplungen, hydraulischen und elektrischen Schnittstellen müssen aufeinander abgestimmt, verkehrs- und betriebssicher sowie für den bestimmungsgemäßen Einsatz geeignet sein.
Sämtliche zum vollständigen Betrieb erforderlichen Halterungen, Leitungen, Kupplungen, Schutzvorrichtungen, Betriebsstoffe, Befestigungsteile und Nebenarbeiten sind einzukalkulieren, auch wenn sie nicht einzeln aufgeführt sind.
Das Angebot muss einen verbindlichen Gesamtpreis einschließlich Überführung, Montage, Abladen, Einweisung, Dokumentation und aller Nebenkosten ausweisen.

3. Grundfahrzeug und Motor
	Pos.
	Menge
	Einh.
	Leistungsbeschreibung
	EP EUR
	GP EUR

	3.001
	1
	St
	Traktor, fabrikneu, mit Dieselmotor, geschlossener Sicherheitskabine, stufenlosem Fahrantrieb und Allradantrieb, vollständig betriebsbereit liefern.
	
	

	3.002
	1
	St
	Motor mit mindestens 4 Zylindern, Common-Rail-Einspritzung, Turbolader und Abgasnachbehandlung nach der zum Lieferzeitpunkt geltenden Abgasstufe.
	
	

	3.003
	1
	St
	Nennleistung mindestens 80 kW; Maximalleistung mindestens 87 kW. Nenn- und Maximalleistung sowie die zugehörigen Motordrehzahlen sind anzugeben.
	
	

	3.004
	1
	St
	Motorhubraum mindestens 4.400 cm³ und maximales Drehmoment mindestens 540 Nm.
	
	

	3.005
	1
	St
	Kraftstofftank mindestens 165 l; separater Tank für das erforderliche Abgasnachbehandlungsmedium mindestens 18 l.
	
	

	3.006
	1
	St
	Elektronischer Batterietrennschalter sowie Lichtmaschine mit mindestens 200 A.
	
	



4. Getriebe, Achsen und Bremsanlage
	Pos.
	Menge
	Einh.
	Leistungsbeschreibung
	EP EUR
	GP EUR

	4.001
	1
	St
	Stufenloses Getriebe mit Endgeschwindigkeit mindestens 40 km/h und kraftstoffsparender ECO-Fahrstrategie bei Straßenfahrt.
	
	

	4.002
	1
	St
	Permanenter oder zuschaltbarer Allradantrieb mit hydraulisch oder elektrohydraulisch betätigter Differenzialsperre an der Hinterachse.
	
	

	4.003
	1
	St
	Gefederte Vorderachse mit Lenkwinkelerfassung; Vorderachsdifferenzialsperre oder technisch gleichwertige Traktionsunterstützung.
	
	

	4.004
	1
	St
	Betriebs- und Feststellbremsanlage entsprechend der Fahrzeugzulassung; verschleißarme, für den kommunalen Einsatz geeignete Bremsscheiben.
	
	

	4.005
	1
	St
	Pneumatische Zweileiter-Anhängerbremsanlage.
	
	

	4.006
	1
	St
	Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen; zulässige Anhänge- und Stützlasten sind anzugeben.
	
	



5. Hydraulik, Hubwerke und Zapfwellen
	Pos.
	Menge
	Einh.
	Leistungsbeschreibung
	EP EUR
	GP EUR

	5.001
	1
	St
	Load-Sensing- oder technisch gleichwertige Hydraulikanlage mit Axialkolben-Verstellpumpe und Förderleistung mindestens 105 l/min.
	
	

	5.002
	1
	St
	Mindestens vier elektrisch betätigte Hecksteuergeräte, farblich eindeutig gekennzeichnet.
	
	

	5.003
	1
	St
	Mindestens drei elektrisch betätigte Steuergeräte im Front- bzw. Zwischenachsbereich; Bedienung über einen elektronischen Joystick.
	
	

	5.004
	1
	St
	Druckloser Rücklauf am Fahrzeugheck. Erforderliche Rücklauf- und Leckölanschlüsse für angebotene Anbaugeräte sind vollständig bereitzustellen.
	
	

	5.005
	1
	St
	Elektronisch geregeltes Heckhubwerk mindestens Kategorie 3N oder gleichwertig, Hubkraft mindestens 5.500 kg, mit zwei externen Hubzylindern, Unterlenkerstabilisierung und Kugelaufnahme.
	
	

	5.006
	1
	St
	Heckzapfwelle mit mindestens 540, 540E und 1.000 min-1, einschließlich sicherer Drehzahlumschaltung.
	
	

	5.007
	1
	St
	Integriertes Fronthubwerk mit Managementfunktion und zum Fahrzeug passender Frontzapfwelle, vollständig montiert und betriebsbereit.
	
	

	5.008
	1
	St
	Außenbedienung an beiden Heckkotflügeln mindestens für Heckhubwerk und Heckzapfwelle sowie für ein Hecksteuergerät.
	
	

	5.009
	1
	St
	Elektrische Anschlüsse im Frontbereich: mindestens eine 3-polige Steckdose und eine 7-polige Steckdose.
	
	



6. Kabine, Fahrerplatz und Bedienung
	Pos.
	Menge
	Einh.
	Leistungsbeschreibung
	EP EUR
	GP EUR

	6.001
	1
	St
	Geschlossene, geprüfte Sicherheitskabine mit Umsturzschutz, guter Rundumsicht, Heizung und Klimaautomatik.
	
	

	6.002
	1
	St
	Kabinenfederung sowie gefederte Vorderachse zur Verringerung der Schwingungsbelastung.
	
	

	6.003
	1
	St
	Luftgefederter Komfort-Fahrersitz mit Stoffbezug, Sicherheitsgurt, Sitzheizung, Rückenunterstützung und Belüftung oder technisch gleichwertiger Ausstattung.
	
	

	6.004
	1
	St
	Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt.
	
	

	6.005
	1
	St
	Ergonomische Bedienarmlehne mit integriertem Fahr-, Hydraulik- und Hubwerksmanagement; Armlehne fahrerbezogen einstellbar.
	
	

	6.006
	1
	St
	Erweiterter elektronischer Joystick zur Bedienung der Front- bzw. Zwischenachshydraulik und des Frontladers.
	
	

	6.007
	1
	St
	Digitales Bedienterminal in der Armlehne oder ergonomisch gleichwertig angeordnet; Funktionen für Fahrzeug-, Hydraulik-, Vorgewende- und Anbaugeräteeinstellungen.
	
	

	6.008
	1
	St
	Radio mit Bluetooth-Funktion, Lautsprechern, USB-Anschluss und Mobiltelefonhalterung.
	
	

	6.009
	1
	St
	Front- und Heckscheibenwischer mit Waschanlage, heizbare Heckscheibe, Innenbeleuchtung, Sonnenblende vorn und zwei großflächige Außenspiegel mit Weitwinkeleinsatz.
	
	



7. Beleuchtung, Elektrik und Kommunikation
	Pos.
	Menge
	Einh.
	Leistungsbeschreibung
	EP EUR
	GP EUR

	7.001
	1
	St
	Vollständige Beleuchtungs- und Signalanlage für die Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr.
	
	

	7.002
	1
	St
	LED-Arbeitsscheinwerferpaket mit mindestens vier Arbeitsscheinwerfern vorn und vier hinten sowie seitlicher Arbeitsfeldausleuchtung.
	
	

	7.003
	1
	St
	Mindestens eine gelbe Rundumkennleuchte auf der linken Kabinenseite, entsprechend den straßenverkehrsrechtlichen Anforderungen.
	
	

	7.004
	1
	St
	ISOBUS-Schnittstelle mindestens Klasse II oder technisch gleichwertig, einschließlich Hecksteckdose und Kabinenanschluss.
	
	

	7.005
	1
	St
	Vorrüstung für ein satellitengestütztes Lenksystem einschließlich Lenkwinkelsensor und erforderlicher Verkabelung. Ein Aktivierungssatz oder Korrektursignal ist nicht Bestandteil, sofern nicht gesondert angeboten.
	
	

	7.006
	1
	St
	Programmierbares Vorgewendemanagement zur automatisierten Ausführung wiederkehrender Bedienfolgen.
	
	



8. Bereifung, Abmessungen und Gewichte
	Pos.
	Menge
	Einh.
	Leistungsbeschreibung
	EP EUR
	GP EUR

	8.001
	1
	Satz
	Kommunalbereifung mit Blockprofil, für Straßenfahrt sowie Arbeiten auf Sport- und Grünflächen geeignet; vorn etwa 400/80 R24 und hinten etwa 480/80 R34 oder technisch gleichwertige Dimensionen.
	
	

	8.002
	1
	St
	Dynamische Frontkotflügel sowie Heckkotflügel mit erforderlichen Verbreiterungen, auf die angebotene Bereifung abgestimmt.
	
	

	8.003
	1
	St
	Zulässiges Gesamtgewicht mindestens 8.500 kg; Leergewicht, zulässige Achslasten und tatsächliche Gewichtsverteilung der angebotenen Konfiguration sind anzugeben.
	
	

	8.004
	1
	St
	Gesamthöhe maximal 2.800 mm. Fahrzeuglänge ohne Frontladerwerkzeug, Fahrzeugbreite, Radstand und Bodenfreiheit sind anzugeben.
	
	



9. Frontlader
	Pos.
	Menge
	Einh.
	Leistungsbeschreibung
	EP EUR
	GP EUR

	9.001
	1
	St
	Zum Traktor passender Frontlader einschließlich fahrzeugseitigem Grundrahmen und Konsolen, vollständig montiert, geprüft und vom Hersteller für das angebotene Fahrzeug freigegeben.
	
	

	9.002
	1
	St
	Frontlader mit hydraulischer oder mechanischer Parallelführung, Schwingungstilgung und mindestens drittem hydraulischem Steuerkreis.
	
	

	9.003
	1
	St
	Bedienung des Frontladers über den in der Bedienarmlehne integrierten elektronischen Joystick; Fahr- und Frontladerfunktionen müssen ergonomisch kombinierbar sein.
	
	

	9.004
	1
	St
	Schnellwechselrahmen für marktübliche Arbeitswerkzeuge einschließlich hydraulischer Werkzeugverriegelung oder technisch gleichwertiger sicherer Lösung.
	
	

	9.005
	1
	St
	Hubhöhe am Werkzeugdrehpunkt mindestens 3.700 mm und Hubkraft im durchgehenden Arbeitsbereich mindestens 1.800 kg. Herstellerdiagramm zu Hubhöhe und Hubkraft ist beizufügen.
	
	

	9.006
	1
	St
	Alle erforderlichen Hydraulikleitungen, Schnellkupplungen, Abstellstützen, Schutzvorrichtungen und Befestigungsteile sind im Lieferumfang enthalten.
	
	



10. Sicherheit, Zulassung und Kennzeichnung
	Pos.
	Menge
	Einh.
	Leistungsbeschreibung
	EP EUR
	GP EUR

	10.001
	1
	psch
	Lieferung mit EG-/EU-Konformitätsunterlagen, erforderlichen Typgenehmigungen und vollständigen Fahrzeugpapieren für die Zulassung in Deutschland.
	
	

	10.002
	1
	psch
	Alle Schutzeinrichtungen, Abdeckungen, Warnhinweise, Unterlegkeile und sonstigen sicherheitsrelevanten Ausstattungen gemäß geltenden Vorschriften und Herstellerfreigaben.
	
	

	10.003
	1
	psch
	Kennzeichenhalterungen vorn und hinten sowie Geschwindigkeitskennzeichnung, soweit für die angebotene Fahrzeugausführung erforderlich.
	
	

	10.004
	1
	psch
	CE-Kennzeichnung der Anbaugeräte und dokumentierte Schnittstellenfreigabe für die Gesamtkonfiguration.
	
	



11. Lieferung, Einweisung, Garantie und Service
	Pos.
	Menge
	Einh.
	Leistungsbeschreibung
	EP EUR
	GP EUR

	11.001
	1
	psch
	Anlieferung frei Verwendungsstelle einschließlich Transport, Abladen, Endmontage, Erstbefüllung mit Betriebsstoffen und Übergabedurchsicht.
	
	

	11.002
	1
	psch
	Ausführliche Einweisung von mindestens zwei Beschäftigten in Bedienung, Arbeitssicherheit, tägliche Kontrolle, An- und Abbau, Frontladerbetrieb, Pflege und Wartung.
	
	

	11.003
	1
	psch
	Übergabe aller Unterlagen in deutscher Sprache: Betriebsanleitungen für Fahrzeug und Anbauten, Wartungspläne, Ersatzteilinformationen, Konformitätsunterlagen, Fahrzeugdokumente und Schalt- bzw. Hydraulikpläne.
	
	

	11.004
	1
	psch
	Herstellergarantie mindestens 24 Monate ab mängelfreier Abnahme. Abweichende oder weitergehende Garantiezeiten sind anzugeben; Bedingungen und Ausschlüsse sind vollständig beizufügen.
	
	

	11.005
	1
	psch
	Ersatzteil- und Kundendienstversorgung: zuständige Servicestelle, Entfernung zum Lieferort, mobile Servicefähigkeit, übliche Reaktionszeit und Ersatzteilversorgung sind anzugeben.
	
	

	11.006
	1
	psch
	Gemeinsame Abnahme und Funktionsprüfung aller Fahrzeug-, Hydraulik-, Zapfwellen-, Hubwerks- und Frontladerfunktionen. Festgestellte Mängel sind vor der endgültigen Übernahme zu beseitigen.
	
	

	11.007
	1
	psch
	Verbindliche Lieferzeit ab Auftragserteilung sowie frühestmöglicher Liefertermin sind im Angebot anzugeben.
	
	



12. Vom Bieter mit dem Angebot einzureichen
Ausgefülltes technisches Datenblatt mit den angebotenen Ist-Werten und eindeutiger Bestätigung jeder Mindestanforderung.
Hersteller- und Typenbezeichnung des angebotenen Traktors sowie der wesentlichen Anbauten.
Maßblatt mit Länge, Breite, Höhe, Radstand, Bodenfreiheit, Leergewicht, Achslasten und zulässigem Gesamtgewicht.
Angaben zu Motorleistung, Abgasstufe, Drehmoment, Tankvolumen, Getriebe, Hydraulikleistung, Zapfwellen und Hubkräften.
Frontladerdaten einschließlich Hubhöhen-/Hubkraftdiagramm und Bestätigung der Fahrzeugfreigabe.
Bereifungsdaten mit Größen, Tragfähigkeiten und zulässiger Fahrzeugkonfiguration.
Garantiebedingungen sowie Angaben zu Kundendienst, Ersatzteilversorgung und Servicestelle.
Gesamtpreis einschließlich sämtlicher Nebenleistungen und verbindliche Lieferzeit.
Aufstellung aller Abweichungen von der Leistungsbeschreibung. Nicht ausdrücklich bezeichnete Abweichungen gelten als nicht angeboten.
13. Bietererklärung und technisches Datenblatt
	Merkmal
	Angebotener Ist-Wert
	Nachweis / Prospektseite

	Hersteller / Typ Traktor
	
	

	Motorleistung Nenn / maximal (kW)
	
	

	Hubraum (cm³) / Drehmoment (Nm)
	
	

	Abgasstufe
	
	

	Getriebe / Höchstgeschwindigkeit
	
	

	Hydraulikförderleistung (l/min)
	
	

	Anzahl Heck- / Frontsteuergeräte
	
	

	Heckhubkraft (kg)
	
	

	Heckzapfwellendrehzahlen
	
	

	Fronthubwerk / Frontzapfwelle
	
	

	Bereifung vorn / hinten
	
	

	Leergewicht / zul. Gesamtgewicht (kg)
	
	

	Länge / Breite / Höhe (mm)
	
	

	Hersteller / Typ Frontlader
	
	

	Frontlader-Hubhöhe / Hubkraft
	
	

	Garantie
	
	

	Servicestelle / Entfernung
	
	

	Lieferzeit
	
	





14. Wertung und Gleichwertigkeit

Die Einhaltung sämtlicher als Mindestanforderung formulierter Vorgaben ist Voraussetzung für die technische Wertbarkeit des Angebots. Gleichwertige technische Lösungen sind zulässig, wenn der Bieter die Gleichwertigkeit nachvollziehbar nachweist und die vorgesehene Nutzung, Bedienbarkeit, Arbeitssicherheit, Schnittstellenkompatibilität und Leistungsfähigkeit mindestens in gleichem Umfang gewährleistet sind.
Herstellerbezogene Alleinstellungsmerkmale werden nicht gefordert oder bewertet. Technische Abweichungen dürfen nicht allein durch Werbeaussagen belegt werden; maßgeblich sind Herstellerdaten, Typgenehmigungen, technische Zeichnungen und verbindliche Erklärungen des Bieters.
15. Preiszusammenstellung
	Preisbestandteil
	Netto EUR
	Brutto EUR

	Grundfahrzeug einschließlich Serienausstattung
	
	

	Sonder- und Kommunalausstattung
	
	

	Fronthubwerk und Frontzapfwelle
	
	

	Frontlader einschließlich Montage
	
	

	Überführung, Einweisung und Dokumentation
	
	

	Sonstige Nebenleistungen
	
	

	Gesamtangebotspreis
	
	


16. Unterschrift des Bieters
Mit der Unterschrift bestätigt der Bieter die Richtigkeit und Verbindlichkeit sämtlicher Angaben sowie die vollständige Berücksichtigung der beschriebenen Leistungen im Angebotspreis.
Ort, Datum: __________________________________________
Firma: ______________________________________________
Name: ______________________________________________
Unterschrift / Stempel: _______________________________
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