<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2026-06-17</Date>
    <Time>14:42:20</Time>
    <ProgSystem>CaliforniaX by G&amp;W Software AG</ProgSystem>
    <ProgName>CaliforniaX V25.2.05</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>40188-01 BG Klinik IMC Turm2</NamePrj>
    <LblPrj>40188-01 BG Klinik IMC Turm2</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <BoQ ID="GW_2792643">
      <BoQInfo>
        <Name>Metall-Glas-Türen</Name>
        <LblBoQ>Metall-Glas-Türen</LblBoQ>
        <Date>2026-06-17</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>4</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Index</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>No</Num>
          <Alignment>left</Alignment>
        </BoQBkdn>
        <Ctlg>
          <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
          <CtlgType>cost group DIN 276 2018-12</CtlgType>
          <CtlgName>Vergabeeinheiten</CtlgName>
        </Ctlg>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <Remark ID="GW_2824484">
          <Description ID="525e1410-0fea-4910-884c-f859c1348ed0">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">UMFANG DER BAUARBEITEN:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei den ausgeschriebenen Bauarbeiten handelt es sich um</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">die Metall-Glastüren in Flur- und Zimmerbereichen im</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Aluminiumprofilsystem und Stahlblechtüren für Innenbereiche</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">im Zuge des IMC-Stationumbaus im Turm 2 der BG-Klinik</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ludwigshafen.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">UMFANG DER BAUARBEITEN:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2824485">
          <Description ID="9d2c5ffb-fc3f-4e05-874c-393729f54b64">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">PLANANLAGE:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Pläne liegen dem Leistungsverzeichnis</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">als Kalkulationsgrundlage bei:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Lageplan:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">00063_A_V_Baustelleneinrichtung_Bauaufzug</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">00064_A_V_Lageplan BE</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Grundrisse:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Übersicht Türen Grundriss GG_M.1_50</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Übersicht Türen Grundriss EG_M.1_50</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Details:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">0720_Detail BST_2.E.F08-1M_M.1_25</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">0721_Detail BST_2.E.F10-2M_M.1_25</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">0722_Detail BST_2.E.F12-1M_M.1_25</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">0725_Detail BST_2.G.035-1_M.1_25</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">0730_Detail BST_2.E.F07-1S_M.1_25</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">0731_Detail BST_2.E.F07-2M_M.1_25</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">0732_Detail BST_2.E.F10-1S_M.1_25</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Statikplan KB05a für Detailplan 0725</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Unterlagen liegen dieser Ausschreibung bei:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- SiGeKo-Abstimmung vom 26.11.2020 </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Baustellenordnung</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Brandschutzkonzept IB Lehmann vom 27.02.2024 </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Brandschutzplan EG</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Wegeplan 1 und Wegeplan 2</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Dieses Leistungsverzeichnis wurde automatisch sortiert. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">anhand der Seitenzahlen zu prüfen und ggf. fehlende </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Blätter anzufordern. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Leistungen sind gemäß den zum Zeitpunkt der Ausführung </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">gültigen und freigegebenen Ausführungsplänen auszuführen.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">PLANANLAGE:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909765">
          <Description ID="bc2672f9-b59a-4656-98c8-1659e6b8eb10">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">BAUSTELLEN-BESCHREIBUNG</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die ausgeschriebene Maßnahme des Bauherrn:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">BG Kliniken Ludwigshafen und Tübingen gGmbH</span>
                  </p>
                  <p style="tab-stops:13mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Postanschrift: 	Ludwig-Guttmann-Str.13,</span>
                  </p>
                  <p style="tab-stops:13mm 25mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">		67071 Ludwigshafen,</span>
                  </p>
                  <p style="tab-stops:13mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Projektnummer:	LU-012</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">erfolgen in der BG-Klinik Ludwigshafen,</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ludwig-Guttmann-Str.13 in 67071 Ludwigshafen,</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im Turm 2 im Bereich der aktuellen Arztdienstzimmer im Erdge- schoss soll eine zentrale Intermediate-Care-Einheit (IMC) errichtet werden. Die IMC entlastet die Intensivstation, bietet 5  Einzelzimmer/</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Isolationszimmer und 7 Zweibettzimmer in unmittelbarer Nähe zur Intensivstation. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die dazugehörige Lüftungszentrale wird im darunterliegenden Gartengeschoss im Bereich von Umkleide- und Waschräumen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">platziert.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Umstrukturierung wird im laufenden Klinikbetrieb durchgeführt. Da die Aufzüge sich im Baufeld befinden und weiterhin für die Anbindung des OP-Bereichs im EG genutzt werden müssen, ist es notwendig, die Erreichbarkeit der Aufzüge jederzeit zu gewährleisten.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zu diesem Zweck werden zunächst zwei der drei Aufzüge durch einen Tunnel vom restlichen Baufeld abgetrennt und bleiben somit für den OP-Betrieb nutzbar. Gegen Ende der Maßnahme wird der andere einzelne Aufzug freigegeben und die anderen Bettenaufzüge gesperrt, damit auch der übrige Bereich umgebaut werden kann.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Klinikgebäude besteht aus Stahlbeton und wird durch den massiven Kern sowie Stahlbetonscheiben im äußeren Bereich konstruktiv ausgesteift. Die vertikalen Sanitärtrassen verlaufen im Bereich der äußeren Stahlbetonscheiben, während die Lüftungs- </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und Elektrotrassen zentral im Kernbereich verlaufen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bauablaufbeschreibung:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelleneinrichtung wird im südlichen Bereich des Turm 2 </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">auf Höhe des Gartengeschosses verortet. Die Erschließung des Erdgeschosses erfolgt über einen Treppenturm sowie einen Bauaufzug für Baumaterialien. Das Gartengeschoss wird ebenerdig erschlossen. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustellenfläche, inklusive WC, Container, Lagerfläche usw., </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">wird umzäunt. Ein Zufahrtstor, das nach Zufahrt bzw. Betreten </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">sofort zu schließen ist, ermöglicht den Baustellenzugang.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Zufahrt erfolgt über die Feuerwehrumfahrt des Gebäudes.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nur die Fläche vor dem Gebäudezugang ist gepflastert, die restliche</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Baustellenfläche ist geschottert bzw. bewachsen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nach der Baustellenerschließung erfolgt der Rückbau und die Entsorgung der KMF (künstliche Mineralfasern) mit anschließen-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">der Freimessung.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im nächsten Schritt erfolgt der weitere Rückbau, wobei Medien-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">leitungen der anderen Etagen gekennzeichnet werden und in </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Betrieb verbleiben müssen. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die angrenzenden Stationen der darüber und darunterliegenden Ebenen und danebenliegenden Bereichen bleiben voll im Betrieb.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die vorhandene Tragstruktur wird dabei nicht verändert, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">jedoch werden nichttragende Wandbereiche der tragenden </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Schottenwände abgebrochen. Weiterhin sind im geringen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Umfang kleinere Eingriffe für veränderte Türdurchgänge und</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Wanddurchbrüche notwendig.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die meisten losen Möbel, wie Tische, Betten, Stühle, medizin-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">technische Einbauten, Schrankinhalte, usw. werden bauseits </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">vor Beginn der Abbrucharbeiten entfernt. Die in der Station ver-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">bleibenden Einrichtungsgegenstände werden durch AN entfernt</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und entsorgt.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle abgehängte Decken und Bodenbeläge im Baustellenbereich </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">werden zurückgebaut (Ausnahme bilden die beiden Treppen-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">räume und Durchgangsbereiche zu angrenzenden Stationen).</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Anschließend werden die Räumlichkeiten neu aufgebaut:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutztechnische Ertüchtigung der vorhandenen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Schächte, Sanierung/Erneuerung der TGA-Schottungen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzklappen werden durchgeführt.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Neuerrichtung ergänzender Zimmer- und Flurwände in </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">entsprechender Brandschutzqualität und den aktuellen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Schallschutzanforderungen. Austausch aller Türelemente</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">mit -zargen zu und in den Räumen, sowie neue Brand-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">schutzelemente in den Fluren zur Abtrennung der </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">jeweiligen Nutzungseinheiten. Weiterhin erfolgt ein Aus-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">tausch der Fenstergläser sowie Dichtungsprofile. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Boden-, Wand- und Deckenflächen werden erneuert, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">sowie Möbel und Einrichtung werden dem geänderten </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bedarf neu angepasst. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Um die Intermediate-Care-Station zu versorgen, wird eine neue Lüftungszentrale im darunter liegenden Gartengeschoss im Kernbereich geplant. Die bestehenden Umkleideräume entfallen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Zuluft und Abluft werden von diesem Standort aus in der Zwischendecke über die bestehenden Umkleideräume hinweg zur Fassade geführt.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die übrigen Technikräume für Heizung, Lüftung und Sanitär (HLS) sowie Elektroinstallation (ELT) werden im Kernbereich des Erdgeschosses platziert. Die Kanäle und Leitungen verlaufen von </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">hier aus und folgen dem Flur vor den Patientenzimmern. Die einzelnen Patientenzimmer werden durch Stichleitungen versorgt.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Größe des Umbau-/Sanierungsbereichs:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">BGF:  ca. 1.100 m²   Erdgeschoss</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">BRI:   ca. 3.700 m³   Erdgeschoss</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">BAUSTELLEN-BESCHREIBUNG NACH DIN 18299</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909766">
          <Description ID="e0f0a0a9-7cbf-4cea-b5ef-dd8c1ddc45f2">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Vorgaben aus der Baustellenordnung und dem Gut-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">achten hinsichtlich Brandschutz gelten bei der Durchführung</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">der Arbeiten und Vertrag mit.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Über die gesamte Ausführungsdauer ist ein Bautagebuch</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">zu führen. dies ist wöchentlich der Objektüberwachung</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">zur Kontrolle vorzulegen; zur Gewerkabnahme ist dies</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">dem Auftraggeber einfach und nach Datum sortiert zu</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">übergeben.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">WEITERE ANGABEN ZUR BAUSTELLE </span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909767">
          <Description ID="e041bb50-3bb3-473a-b9b9-2ad452c80d1d">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">BAU- UND BAUABLAUFBESCHREIBUNG</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt über öffentliche und teil-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">weise über betriebseigene Straßen auf dem Klinikgelände</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">zur Baustelleneinrichtungsfläche auf der Gartenseite.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Hier steht eine kleine, begrenzte Fläche zur Verfügung,</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">siehe dazu Lageplan. Es stehen wenig befestigte Flächen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">zur Verfügung. Der Schotterweg ist für Materialtransporte </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">mit zu benutzen. Grünanlagen und Bäume sind zu schützen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Zugang zur Gartengeschossebene erfolgt ebenerdig aus </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">dem abgesperrten Baustellenbereich, die Erreichbarkeit des </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Erdgeschosses wird über Außengerüst, Gerüsttreppe und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bauaufzug (ca. 500 kg Tragkraft) ermöglicht.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustellenanfahrt ist nur mit Firmenfahrzeugen gestattet.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kostenfreie Parkplätze für Privatfahrzeuge werden nicht zur</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Verfügung gestellt.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Diese sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Baustellenzugang sowie alle Materialtransporte und Schutt-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">transporte erfolgen über die Baustelleneinrichtung und deren Zuweg/Zufahrt gartenseitig in die Ebene GG, sowie über außen-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">liegender Material-/Personal-Transportbühne in die Ebene EG, hier beträgt die Einbringöffnung 1,20m x 1,55m.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Nutzung von klinikeigenen Aufzügen und internen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zugängen über die Treppenhäuser ist untersagt und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">müssen staubschutztechnisch </span>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">immer</span>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> verschlossen bleiben. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Treppenhäuser dürfen ausschließlich im Brandfall </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">als Rettungswege benutzt werden.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Transportweg und die Gerüste sind </span>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">keine </span>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Lager- oder </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenlagerflächen; diese dürfen nur zum Transport</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">benutzt werden. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Aufteilen von Materiallasten ist zur Anlieferung so</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">vorzunehmen, dass diese über die Gerüste und Bauaufzug</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">in das Gebäude eingebracht werden können.</span>
                    <br />
                    <span style="background:#FFFFFF;">Dies bedingt auch das Verteilen der Materiallasten in </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">mehrere Einzelpakete vor dem Transport.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zur Materialanlieferung müssen immer auch die jeweiligen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Firmenmonteure zur Annahme und Lagerung vor Ort sein.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle gelagerten Materialien müssen gegen Abheben bzw. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Verwehen gesichert sein.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle Leistungen umfassen neben dem Einbau auch die </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Abladen auf der Baustelle sowie Transporte vom </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Verladeplatz über die Transportbühne, das Einbringen in </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">das Gebäude und das Verteilen innerhalb den Etagen bis</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">zum Einbauort.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ACHTUNG: </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Die Anlieferung mit Transportfahrzeugen erfolgt über</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">die Feuerwehrzufahrt und ist ZWINGEND frei zu halten.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größere Anlieferungen sind IMMER mit der Objekt-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">überwachung bzw. dem Bauherrn abzustimmen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Abbruchpositionen beinhalten die Transporte innerhalb der</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Etage bis zum Aufzug/Zugangsgerüst und zum</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Verladeplatz im GG, das Laden, den Abtransport sowie das</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ordnungsgemäße Entsorgen der anfallenden Materialien </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">incl. aller Deponiegebühren und alle für die Abbrucharbeiten</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">erforderlichen Kleingeräte sowie das Kehren/Reinigen des </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Abbruchbereiches.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Abfall- und Schutttransporte sind in Roll-Behältern zu trans-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">portieren und staubfrei in die Abfallbehälter einzubringen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Vergütung von Altmaterial und die erhöhten Aufwen-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">dungen bei dem Transport und der Entsorgung des demon-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">tierten Materials ist bei der Preisbildung zu berücksichtigen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Heizungs-, Kälte- u. Sanitäranlage muss für die anderen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Etagen im Gebäude in Betrieb bleiben. Hierzu wird der Um-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">schluss von Leitungen parallel zu den Rückbauarbeiten durch</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">separat beauftragte TGA-Firmen durchgeführt.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">In Betrieb befindliche Leitungen werden bauseits gekennzeichnet.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Sanitär- und Elektroleitungen, die Baubereiche</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">betreffen, werden bauseits vor Beginn der Rückbauarbeiten </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">frei geschaltet/"still" gelegt (Medium kann noch beinhaltet sein).</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsleitungen des Baubereiches werden von der in Betrieb </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">verbleibenden Lüftungsanlage bauseits abgetrennt. Die Heiz-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">anlage wird zur Demontage außer Betrieb genommen, die </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Heizkörper werden demontiert und entsorgt. Dazu gehörige</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Heizleitungen werden nur auf Anweisung demontiert.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Demontagematerial geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und ist entsprechend der geltenden Abfallsatzung zu entsorgen. Für die Entsorgung ist der Bauleitung auf Anforderung der Entsorgungsnachweis vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für die Strom- und Wasserversorgung während Abbrucharbeiten</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">wird bauseits eine Abnahmestelle je Etage und in erdgeschossi-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ger BSE definiert und vorbereitet. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Von dort sind alle erforderlichen Maßnahmen zur Beleuchtung</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und zur Stormverteilung innerhalb der Etage bzw. BSE im </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Verantwortungsbereich des Unternehmens. Hierzu sind aus-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">reichende örtliche Beleuchtungen vorzusehen und einzu-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">kalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bauwasser und Baustrom und stehen im gartengeschossigen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Außenbereich der Baustelleneinrichtung zur Verfügung</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">(im Bereich des Sanitärcontainers), </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">erforderliche Verlängerungen und Leitungen sind durch den</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">AN einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für Arbeiten in der Baustellenebene GG steht ein bauseitiger</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Elektrounterverteiler und in der Baustellenebene EG stehen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">zwei bauseitige E-Unterverteiler zur Verfügung.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">In beiden Ebenen steht jeweils ein Bauwasseranschluss im </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Umbaubereich zur Verfügung.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Weiterer Lagerplatz steht nicht zur Verfügung, Verbrauchs-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">materialien sollten werktäglich angeliefert werden.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stellplätze für temporäre Schuttmulden sind mit der Objekt-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">überwachung abzustimmen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Aufgrund sehr beengtern Platzverhältnissen steht nur eine beschränkte Lagerfläche zur Verfügung. Großanlieferungen können daher nicht angenommen werden. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es stehen keine Parkplatzflächen für Fahrzeuge zur Verfügung.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es stehen im Gebäude keine abschließbaren Räume zur </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Verfügung. </span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">BAU- UND BAUABLAUFBESCHREIBUNG</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909768">
          <Description ID="3194ed4a-a004-4f84-a709-87ede044cc37">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">WEITERE VORGABEN ZUM BAUABLAUF</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Die Anlieferung von Materialien kann nur mit Fahrzeugen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  bis 7,5 to gestattet werden, da kurze und kleine Vorfahrt</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  in der Baustelleneinrichtungsfläche vorhanden ist.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  Vorfahrt ohne Wendemöglichkeit.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- eigenverantwortliche Abstimmung der Firmen unterein-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  ander und der Objektüberwachung hinsichtlich des täg-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  lichen Anlieferungszeitpunkts mit Firmenfahrzeugen und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  -dauer aufgrund BSE-Enge und sehr begrenzter Lager-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  möglichkeit.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- es ist nicht zulässig Flüssigkeitstransporte über den aus-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  gewiesenem Bauzugang durchzuführen. Hierzu sind </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  Einzelabstimmungen mit Auftraggeber zuvor notwendig.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- es werden keine Winterbauvorkehrungen seitens des </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  Bauherrn getroffen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- es wird kein bauseitiger Witterungsschutz für An-/Ab-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  transport bzw. für Gebäudezugang bauseitig hergestellt.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- es gilt ein generelles Rauchverbot auf der Baustelle und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  dem KH-Gelände, außer in ausgewiesenen Raucherzonen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  bzw. Raucherpavillons.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Feuergefährliche Arbeiten (u.a. Trennschleifen, Brennen, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  Flexen) sind vor Beginn der Arbeiten bei Auftraggeber </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  einzeln schriftlich anzumelden. Diese Genehmigung ist </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  örtlich vorzuhalten und die Sicherheits- und Brandschutz-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  vorgaben einzuhalten.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- bei allen feuergefährlichen Arbeiten, Flexen und Trenn-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  schleifen müssen notwendige Löschmittel bereitstehen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  und in Abstimmung mit dem Bauherrn eine Brandwache </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  gestellt werden.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Das Abtrennen von deckendurchstoßenden Leitungen/</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  kanälen müssen so ausgeführt werden, dass die Bereiche</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  soweit freiliegen, dass diese im Brandfall erreicht und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  bekämpft werden können.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Es ist nicht zulässig Deckendurchbrüche ohne Vorabinformation</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  an Bauherr und Objektüberwachung herzustellen. Nach der</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  Herstellung sind diese sofort (temporär) staubdicht und gemäß</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  Brandschutzvorgaben  zu verschließen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Abladung oder Montagen mit Autokranen sind nicht zulässig.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Alle zur Durchführung notwendigen Gerätschaften und deren </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  Vorhaltungen während den Arbeitsprozessen sind in die </span>
                    <br />
                    <span style="background:#FFFFFF;">  Einheitspreise einzukalkulieren, dies gilt insbesondere für</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  Kleingeräte, Transportbehälter, Transportgeräte, Leitern </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  bzw. Rollgerüste.</span>
                    <br />
                    <span style="background:#FFFFFF;">  Temporär abdichtende Mittel (Dichtschaum, Folien, Klebeband)</span>
                    <br />
                    <span style="background:#FFFFFF;">  sind vorzuhalten und in Kleinmengen beinhaltet.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">WEITERE VORGABEN ZUM BAUABLAUF</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909769">
          <Description ID="e30bbb50-6a0b-4089-8a3f-e9d7f9f2b53c">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">SCHADSTOFFE:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei einer Schadstoffanalyse wurden Schadstoffe in verschie-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">denen Bauteilen vorgefunden. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vor weiteren Abbrucharbeiten, die nach der Schadstoffsanierung</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">erfolgen muss das Gutachten eingesehen werden. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im Wesentlichen liegen im Bestand folgende Schadstoffe vor:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Wärmedämmungen und Hohlraumdämmungen mit</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">  lungengängigen künstlichen Mineralfasern (KMF)</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- kmf-haltige Dämmwolle im Bodenaufbau GG</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- KMF-haltiger Fliesenkleber im Bodenaufbau des GG</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- KMF-haltige Sperrlage im Bodenaufbau des GG</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Schadstoffe werden vor dem eigentlichen Rückbau </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">vollständig ausgebaut/entfernt.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">SCHADSTOFFE</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909770">
          <Description ID="d430e836-68dd-4f60-b500-2ef81c60725e">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ARBEITSZEITEN / LÄRMINTENSIVE ARBEITEN / AN- UND </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ABMELDUNG MITARBEITER:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeiten sind in den Zeiten montags bis freitags </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">von 7.00 bis 18.00 Uhr auszuführen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es kann bei lärmintensiven/vibrationsintensiven Arbeiten </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">durch betriebliche Zwänge auch kurzfristig zu Unterbre-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">chungen kommen. Dies berechtigt nicht zu Mehrforderungen des AN. Diese Arbeiten sind grundsätzlich zu bündeln und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">mit verstärktem Mitarbeitereinsatz zeitgleich auszuführen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Firmen müssen sich täglich vor Arbeitsbeginn bei der </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ständig besetzten Technikstelle anmelden und die Brand-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">meldeanlage freischalten lassen, bei Arbeitsende ist an </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">gleicher Stelle die Abmeldung sowie das Zuschalten der </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Brandmeldeanlage erforderlich.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">ARBEITSZEITEN / LÄRMINTENSIVE ARBEITEN / AN- UND ABMELDUNG MITARBEITER:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909771">
          <Description ID="08669749-9504-43ab-bb5e-ea9acf278b9f">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelle wird von einem Koordinator nach Baustellen-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">verordnung (SiGeKo) betreut. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Koordinator nach Baustellenverordnung erstellt einen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plan. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Dieser wird im Bauablauf ständig angepasst. Er ist vom AN </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">bei seiner Arbeitsvorbereitung zu beachten und wird Vertrags-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">bestandteil. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht seinen arbeits-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">schutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">(Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-Benutzung, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Betriebssicherheitsverordnung, der Lastenhandhabungsverord-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">nung, der Arbeitsstättenverordnung mitzugehörigen Arbeits-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">stättenregeln etc.). </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Dem Koordinator nach Baustellenverordnung sind die von ihm</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">im Rahmen der Firmenauskunft zur Arbeitssicherheit abgefrag-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ten Informationen vor Ausführungsbeginn zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft auch die vom AN erstellten Gefährdungsbeurteilungen gem. Arbeitsschutzgesetz, soweit sie vom Koordinator abgefragt</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">werden. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ebenso sind dem Koordinator im Falle eines Unfalls die Unterlagen über den Hergang des Unfalls (Unfallbericht) zugänglich zu machen. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Befähigungsnachweise sind vorzuhalten. Sie sind auf Verlangen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">dem Koordinator vorzulegen. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes sind einzuhalten. Bau-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">stellenstillstände aufgrund von Verletzungen des Arbeitszeitge-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">setzes gehen zu Lasten des AN. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vor Aufnahme der Tätigkeit muss der AN nachweisen, dass er</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">alle seine auf der Baustelle beschäftigten Mitarbeiter auf Grund-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">lage der baustellenbezogenen Gefährdungsanalyse unterwiesen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">hat. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">SIGEKO</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909772">
          <Description ID="ad32c60e-5bd6-4e34-a140-9b6ebf15d967">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">BAUSTELLENBESICHTIGUNG:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Wir empfehlen vor Angebotsabgabe einen Ortstermin</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">durchzuführen. Hierzu ist mit der örtlichen Bauleitung</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">über die DTVP-Plattform ein Termin zu vereinbaren.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">BAUSTELLENBESICHTIGUNG:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909773">
          <Description ID="7630df7f-ec2c-4f3a-b81b-a5b7d309dcb6">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">PRODUKTANGABEN BIETER </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Produktdatenblätter, Zulassungen etc. und sonstige Nach-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">weise sowie Muster sind spätestens auf Anforderung</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen (in Schriftform</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und elektronisch im pdf-Format auf Datenträgern).</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für alle Bauabschnitte sind jeweils die gleichen Produkte</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">anzubieten. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">PRODUKTANGABEN BIETER:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909774">
          <Description ID="6eb1fb31-695e-4ce3-86b5-84292d874be6">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ANGABEN ÜBER BAUART, BAUTEIL, BAUSTOFF:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Regeln der Technik und der gesetzlichen und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">behördlichen Vorschriften als beschrieben. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Hierbei bedeutet Bauart das Herstellen durch </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zusammenfügen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Leistung.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">ANGABEN ÜBER BAUART, BAUTEIL, BAUSTOFF:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909775">
          <Description ID="ec05b87a-02df-40f1-b300-1305c7d3e2ed">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">EINBAU + LIEFERUNG STOFFE:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle Leistungen umfassen neben dem Einbau auch die </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle,</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">vorgeschrieben ist.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei Abbrucharbeiten umfasst dies den Ausbau auch </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">den Abtransport (ggf´s incl. Verpacken), das Laden, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und die Entsorgung incl. Entsorgungsgebühren,</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">sowie das Kehren des Abbruchbereiches.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ACHTUNG: </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Die Anlieferung mit Transportfahrzeugen erfolgt über</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">die Mitarbeiterzufahrt und die Feuerwehrumfahrt</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">und ist ZWINGEND frei zu halten. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ein Entladen ist nur im Baustellenbereich zulässig, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wobei eine Feuerwehrzufahrt möglich sein muss.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größere Anlieferungen sind IMMER mit der Objekt-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">überwachung bzw. dem Bauherrn abzustimmen.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">EINBAU + LIEFERUNG STOFFE:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909776">
          <Description ID="b446cf71-0982-44d4-a145-77397cbf05d8">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">VORARBEITEN DURCH DEN AG:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeiten finden im Bestandsgebäude statt,</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">so dass die Höhenfixpunkte immer die Bestandsestrich-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und Belagshöhen an den Aufzugs- und Treppenraumtüren </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">sind.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Meterriss wird vom Bauherrn an relevante Stellen in der</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Umbauebene übertragen und muss vom AN eigenverantwort-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">lich an die für ihn notwendigen Stellen übertragen werden. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">VORARBEITEN DURCH DEN AG / METERRISS:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909777">
          <Description ID="fa8cda54-6681-4794-a7d6-c79be8cac9ed">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ERKUNDUNG DES UNTERGRUNDES:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat die Pflicht, den Untergrund auf vorhandene </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Technische Anlagen im Baufeld zu überprüfen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Gleiches gilt im Gebäude für Deckenbereiche.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">ERKUNDUNG DES UNTERGRUNDES:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909778">
          <Description ID="510de2b3-ffd0-4fa8-aa32-3988a0cc3318">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">TERMINE, BAUAUSFÜHRUNG, ARBEITSABSCHNITTE:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nach erfolgter Auftragserteilung hat der AN dem AG </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">innerhalb von 2 Wochen einen bauteil- und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">geschossweisen Taktplan im Rahmen der vorgesehenen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Fristen zur Prüfung vorzulegen. Der genehmigte </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Terminplan wird Vertragsbestandteil.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Termine und Abläufe werden vorgegeben:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">siehe Besondere Vertragsbedingungen (BVB).</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">TERMINE, BAUAUSFÜHRUNG, ARBEITSABSCHNITTE:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909779">
          <Description ID="1f534223-b96a-43ab-8dae-b8ec7adb9cd2">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">BAUSTROM, BAUWASSER, BAUSCHUTT:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Regelungen zu Kosten für Baustrom, Bauwasser und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bauschuttbeseitigung:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">siehe Besondere Vertragsbedingungen (BVB). </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">BAUSTROM, BAUWASSER, BAUSCHUTT:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909780">
          <Description ID="ebf01385-1aea-4f02-9929-079a5a3c8b0f">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">BAUSTELLENEINRICHTUNG:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller dazugehörigen Nebenarbeiten ist in die</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Einheitspreise einzurechnen. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">BAUSTELLENEINRICHTUNG:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909781">
          <Description ID="e51d03f0-97ed-48ea-8735-9e65ff081f59">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">LAGERMÖGLICHKEITEN:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Lagermög-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">lichkeiten von Baustoffen und Geräten auf der Baustelle</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">NICHT zur Verfügung stehen. In dem Bereich der Baustellen-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">einrichtung sind Möglichkeiten für Schutt- und/oder Material-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">container zur Lagerung vorhanden. Ein Anspruch hierauf</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">sowie auf einen Elektroanschluss besteht nicht.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Notwendige kurzfristige Lagerung von Baustoffen und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Geräten ist rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei Zuwiderhandlung ist die Bauleitung berechtigt, nach </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">fruchtloser Aufforderung Materialien/Geräte zu Lasten </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">des AN umsetzen bzw. abfahren zu lassen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Etwa darüberhinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">hat der Auftragnehmer zu beschaffen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es ist nicht zulässig Lagerbereiche mit Bautüren im </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Umbaubereich abzutrennen.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">LAGERMÖGLICHKEITEN:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909782">
          <Description ID="e35c8873-9d53-4332-91ef-b3157ac9d7a0">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">MATERIALTRANSPORT:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich ist der Transport der Materialien zu den </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Verwendungsstellen, d.h. zum Verarbeitungs-/Einbauort </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">gemäß dem zuvor beschriebenem Weg zu und von der </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">sofern nicht besondere Ansätze in den Positionen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">enthalten sind. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">MATERIALTRANSPORT:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909783">
          <Description ID="a44b3fe7-410f-444d-bf48-f8fb45cfe7c7">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">MITBENUTZUNG VON FLÄCHEN UND RÄUMEN:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber stellt auf der ausgewiesenen Baustelleneinrichtungsfläche einen Aufenthaltscontainer zur allgemeinen Nutzung bereit. Der Container dient als gemeinschaftlicher Aufenthaltsraum für alle auf der Baustelle tätigen Auftragnehmer. Eine gesonderte Bereitstellung weiterer Aufenthaltsräume durch die Auftragnehmer ist nicht erforderlich.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AG stellt keine Lagerräume zur </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Verfügung. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Es ist grundsätzlich nicht zulässig, Bautüren im </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Gebäude einzubauen. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Notwendige Lagerräume zur Durchführung </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">der Leistung des AN sind in die Einheitspreise </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">einzukalkulieren. </span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">MITBENUTZUNG VON FLÄCHEN UND RÄUMEN:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909784">
          <Description ID="7a2fb10b-8ac8-40df-b6a8-f3556b1eb5c8">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE BESEITIGUNG VON </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ABWASSER UND ABFÄLLEN:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die bei den Arbeiten des AN anfallenden Abfälle, Bauschutt, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Verpackungsmaterialien und dergleichen sind vorschriftsmäßig </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">zu beseitigen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Einheitspreise beinhalten auch die Kosten für die Entsorgung </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">des anfallenden Schuttmaterials (Transport und Kippgebühr), </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">sofern in den jeweiligen Positionen keine abweichenden </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Festlegungen getroffen sind.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Entsorgung hat entsprechend den geltenden Vorschriften </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">zu erfolgen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Hierbei sind zu berücksichtigen:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz KrW-/AbfG </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Transportgenehmigungsverordnung TgV </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Gewerbeabfallverordnung GewAbfV </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Altholzverordnung AltholzV </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Abfallverzeichnis-Verordnung AVV </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">- Vorgaben der LAGA </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Entsorgung hat außerdem entsprechend den </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Satzungen/ Richtlinien der zuständigen Verwaltung </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">(Stadt/Kreis) zu erfolgen. Bei Widerspruch zu den </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vorbemerkungen des Leistungsverzeichnisses </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">gelten für die Entsorgung diese Vorschriften.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Entsorgung ist über Entsorgungsnachweise </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und Begleitscheine bzw. Übernahmescheine zu </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">dokumentieren. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Diese Nachweise aller entsorgten Materialien sind </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">der Schlussrechnung beizufügen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Abwässer dürfen generell nicht im Gebäude eingeleitet </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">werden.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">BESEITIGUNG VON ABWASSER + ABFÄLLEN</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909785">
          <Description ID="1217cfe8-30b1-4923-9544-579b2f72b9e3">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER AUF DER BAUSTELLE:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es sind zeitgleich andere Unternehmer auf der Baustelle </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">tätig. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER AUF DER BAUSTELLE:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909786">
          <Description ID="8e52db4e-bdae-41ba-a1f8-06ea651b0780">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">WINTERBAUVORKEHRUNGEN:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AG wird keine Winterbauvorkehrungen vornehmen.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">WINTERBAUVORKEHRUNGEN:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909787">
          <Description ID="1b0f6e79-2831-4e3b-aa39-855c64cf7294">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ANFORDERUNGEN AN RECYCLING-MATERIALIEN:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Beabsichtigt der AN Recyclingmaterialien einzubauen, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ist zuvor die Zustimmung des AG unter Vorlage der </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">erforderlichen Nachweise, Unbedenklichkeits- </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">bescheinigungen und Zulassungen vorzulegen. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">ANFORDERUNGEN AN RECYCLING-MATERIALIEN:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909788">
          <Description ID="75e36f42-f79e-44b7-93dc-e5cd9b1ee983">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ANFORDERUNGEN AN STOFFE INBEZUG AUF </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es dürfen grundsätzlich keine lösungsmittelhaltigen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">oder als gesundheitsschädlich eingestuften Materialien </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">verarbeitet werden. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Lösungsmittelhaltige Materialien sind nur zulässig, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">wenn keine technischen Alternativen möglich sind und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">bei entsprechendem Nachweis die eingesetzten Materialien </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">vor Beginn der Arbeiten vom Auftraggeber genehmigt werden. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Datenblätter der Materialien sind hierfür vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für alle zum Einbau in Innenräumen kommenden Materialien </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">muss der Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">gemäß ABG - Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">des Gesundheitsschutzes - des DIBt erbracht sein. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei allen Materialien, die in Boden und Grundwasser eingebaut </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">bzw. durch Niederschlag beaufschlagt werden, ist sicherzustellen, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">dass die verwendeten Bauteile weder eine schädliche Bodenveränderung noch eine Grundwasserverunreinigung hervorrufen können. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Auswahl der Materialien für die betroffenen Bauteile </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">(z.B. Dachhaut, Fassade, Gründung) und bei der Ausführung der </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Arbeiten ist die ABuG - Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich der Auswirkungen auf Boden und Gewässer - des DIBt einzuhalten.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die entsprechenden Nachweise sind vom AN vorzulegen. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">ANFORDERUNGEN GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909789">
          <Description ID="3cee6d36-a2cb-4cbb-8ee2-c04d48a15119">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ART UND UMFANG VON ZULASSUNGSNACHWEISEN: </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Verwendung von zulassungspflichtigen Stoffen </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und Bauteilen ist der gültige Zulassungsbescheid </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">vorzulegen. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">ART UND UMFANG VON ZULASSUNGSNACHWEISEN:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909790">
          <Description ID="a4f749d7-a2d0-41e8-8f18-50eb86739d8a">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ALLGEMEINER HINWEIS </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Grundlage des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und Plananlagen. Der Bieter ist gehalten, die im LV </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungs-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">zweck zu überprüfen. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären. </span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">ALLGEMEINER HINWEIS</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909791">
          <Description ID="460cb609-7f69-4db4-a7d1-e0b917e7713f">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN: </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Planunterlagen des Auftraggebers (AG) werden dem </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auftragnehmer (AN) grundsätzlich nur digital als </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">pdf- oder dwg-Dateien unentgeltlich zur Verfügung gestellt. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Weitere Ausfertigungen wie Papierplots u.ä. müssen durch </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">den Auftragnehmer selbst erbracht werden. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Erhalt der Unterlagen ist vom AN schriftlich zu bestätigen. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Planunterlagen des Auftragnehmers (AN) sind dem </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auftraggeber (AG) bzw. Architekten grundsätzlich </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">digital als pdf- oder dwg-Dateien rechtzeitig und unaufge-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">fordert zur Prüfung (2 Wochen Prüffrist ist einzukalkulieren)</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">vorzulegen, wenn in der Leistungsbeschreibung keine ab-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">weichende Angabe gemacht ist.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Revisionspläne sind bis zum Zeitpunkt der Abnahme zu erstellen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">und dem Bauherrn 1-fach in Papierform dabei zu übergeben und</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">digital als pdf- oder als dwg-Datei mit der Schlußrechnung </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">einzureichen.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909792">
          <Description ID="04fd3f5f-1798-42ff-a9a5-1c47396a900d">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ANFORDERUNG DIGITALER AUFMASSE </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Abrechnung und die zugehörigen Aufmaße sind so aufzu-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">stellen, dass sie sowohl manuell als auch mit EDV geprüft </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">werden können. Hierfür sind die Aufmaße zusätzlich zur Aus-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">fertigung in Papierform auch digital auf Datenträger im Datei-</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Format DA11 gemäß REB vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p />
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">ANFORDERUNG DIGITALER AUFMASSE</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909859">
          <Description ID="72aec131-69b7-424c-bba3-0822979ad424">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">BAUSTELLENMANAGEMENT:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Baustellen Management </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im Projekt wird folgend beschriebenes Steuerungswerkzeug für die Ablaufplanung und Logistik in der Ausführungsphase über alle Teilprojekte eingesetzt. Im Mittelpunkt steht hierbei der optimale Gesamtprozess für alle Beteiligten mit möglichst großer Wertschöpfung in Hinblick auf das zu erstellende Gebäude. Zur erfolgreichen Einführung des Systems ist die aktive Mitarbeit aller beteiligten Unternehmen notwendig. Die Einführung hiervon ist nicht nachtragsberechtigt, ist in das Angebot einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Das System besteht aus folgenden Elementen:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="margin-bottom:13pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtprozessanalyse – einheitliches Gesamtverständnis</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:13pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Gesamtprozessanalyse (GPA) analysiert und optimiert gemeinsam den Gesamtprozess vom Fertigstellungstermin rückwärts zum Baubeginn. Im Mittelpunkt steht dabei die gemeinsame (alle Beteiligten) Erarbeitung/Hinterfragung des Gesamtprozesses vor Beginn. Die Erstellung der GPA erfolgt zumeist mit den Planungsbeteiligten und ist die Grundlage für die Prozessplanung. </span>
                  </p>
                  <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Prozessplanung – als Generalablauf und Terminplan</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:13pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Prozessplanung (Vorschau aller Aktivitäten auf der Baustelle), als Generalablauf und Terminplan zwischen Baustelle und Planung, wird auf Basis der Gesamtprozessplanung einmalig mit den Beteiligten der Planung erstellt und im Anschluss (nach Beauftragung) mit den ausführenden Firmen überarbeitet. Der Fokus liegt hierbei auf der Baubarkeit und des Generalablaufs. Die Prozessplanung ist der erste Schritt zu einer stabilen und belastbaren Ablaufplanung.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Prozessplanung – als Vorschau</span>
                  </p>
                  <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Prozessplanung (4-Monats-Vorschau aller Aktivitäten auf der Baustelle), als Steuerungs- und Kommunikationsmedium zwischen Baustelle und Planung, wird auf Basis der Gesamtprozessplanung und des Terminplans monatlich mit den Beteiligten der Baustelle und der Planung erstellt. Der Fokus liegt hierbei auf der pro-aktiven Erkennung von Hindernissen und der Lösung der Probleme. Die Prozessplanung ist der erste Schritt zu einer stabilen und belastbaren Ablaufplanung.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">In diesem monatlichen Abstimmungstermin stimmen alle relevanten Projektbeteiligten (Terminplaner, Bauleitung, Firmen-Projektleiter, GU-Vertreter, Bauherren-Vertreter etc.) und ausführende Firmen die Aktivitäten der nächsten 4 Monate zusammen ab. Hauptfokus hierbei ist das Erkennen und Beseitigen von Hindernissen und die Festlegung eines gemeinsamen Bauablaufes. </span>
                    <br />
                  </p>
                  <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ablaufplanung – im Detail</span>
                  </p>
                  <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">In der aus der Prozessplanung abgeleiteten detaillierten Ablaufplanung (4-Wochen-Vorschau aller Aktivitäten und der Logistik auf der Baustelle als transparentes und visuelles Planungswerkzeug) wird die Baustelle durch einen tagesaktuellen „Produktionsplan“ gesteuert. Die Planung wird wöchentlich erstellt und täglich angepasst. In der wöchentlichen Überarbeitung der Ablaufplanung werden alle erkennbaren Hindernisse in den nächsten 4 Wochen erfasst und ein detaillierter Ablauf in kleinräumigen Einheiten der Baustelle ausgetaktet. Täglich wird die Planung an die tatsächlichen Gegebenheiten (Termineinhaltung und Qualität) angepasst und die Austaktung überarbeitet. Zur ständigen Kontrolle der Wirksamkeit werden im System Kennzahlen (Qualität und Termintreue) für die einzelnen Unternehmen erfasst und ausgehängt. Der Prozess auf der Baustelle wird damit stabil und verlässlich, so dass die Logistik und Engpassressourcen bedarfsgerecht darauf abgestimmt werden können. Für die beteiligten Unternehmen steigt die Effizienz der Abwicklung durch die belastbare Planung auf der Baustelle. In einem wöchentlichen Abstimmungstermin (i.d.R. im Zuge der Baubesprechung) werden gemeinsam zwischen der Bauüberwachung und den ausführenden Unternehmen / respektive mit dem Vertreter AN Bau die Aktivitäten bis auf Tages- und Bereichsbasis zusammen auf der Planungstafel rollierend für die nächste 3./4. Woche gesteckt. Es erfolgt zusätzlich ein Quick Check der Wochen 1-3.  Dieser Termin muss durch die ausführenden Unternehmen / respektive des Vertreters AN Bau vorbereitet werden, um die geplanten Aktivitäten gemeinsam planen und abbilden zu können und entspricht der Arbeitsvorbereitung der Unternehmen / des AN Bau. Eine Vorbereitung und Teilnahme mind. eines aussagefähigen Vertreters AN Bau als auch der Bauleitung ist zwingend erforderlich. Der Aufwand für diesen Abstimmungstermin bewegt sich im Rahmen einer normalen Baubesprechung und wird nicht gesondert vergütet. </span>
                  </p>
                  <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">In einem täglichen kurzen Abstimmungstermin werden morgens die Aktivitäten des letzten Tages und des aktuellen Tages durchgesprochen und eventuelle Anpassungen an der Planung vorgenommen. Die offenen Punkte werden besprochen. Teilnehmer am täglichen Abstimmungstermin sind die Bauleitung und die ausführenden Unternehmen / aussagefähiger Vertreter AN Bau. Der Aufwand entspricht üblichen Abstimmungen auf der Baustelle und sollte eine Dauer von ca. 15-30 Minuten nicht überschreiten.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die hierfür erforderlichen täglichen Abstimmungen mit der zuständigen Bauüberwachung vorzunehmen sowie die hierfür als Grundlage der Abstimmungen erforderlichen vorausschauenden bereichsbezogenen Ablaufplanungen (täglich, wöchentlich, monatlich) rechtzeitig vorab auf Anforderung zu übergeben. </span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">BAUSTELLENMANAGEMENT:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909793">
          <Description ID="3ba524ed-cfa5-41d4-9b2e-f786e75b2879">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">BAUTAGESBERICHTE:</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bautagesberichte der Arbeitsprozesse sind täglich zu führen und sind der Objektüberwachung wöchentlich unaufgefordert vorzulegen. Für</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">die reine Vorhaltedauer ohne Arbeiten werden diese nicht gefordert.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:8pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung von Bedeutung sein können, insbesondere über Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, Zu- und Abgang von Hauptbaustoffen und Großgeräten, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfangs, Betonierungszeiten und dgl.), Abnahmen nach § 12 Nr. 2 VOB/B, Behinderung und Unterbrechung der Ausführung Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse. Die Form der Bautagesberichte ist mit der Objektüberwachung abzustimmen.  </span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:8pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Eintragungen in den Bautagesberichten bzw. dem Baustellentagebuch gelten nicht als Behinderungs-, Bedenken- oder Mehrkostenanzeigen.</span>
                  </p>
                  <p style="margin-bottom:8pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der vorgenannte Vertreter des AN muss die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen. Der Austausch des Vertreters des AN durch den AN ist dem AG schriftlich anzuzeigen.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">BAUTAGESBERICHTE:</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2909795">
          <Description ID="631f936f-d662-4b8a-b5ef-8ead3947dec6">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">ARBEITEN AN VORHANDENEN BAUTEILEN</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p style="margin-bottom:8pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei Arbeiten an vorhandenen Bauteilen bzw. Anschlussarbeiten an vorhandene Bauteile ist der AN verpflichtet zu prüfen, ob alle tech-</span>
                    <br />
                    <span style="background:#FFFFFF;">nischen Medien (Gas, Wasser, Strom, Heizung, Lüftung o.ä. Instal-</span>
                    <br />
                    <span style="background:#FFFFFF;">lationen) so abgesichert sind, dass weder für die eingesetzten Arbeitskräfte, noch für die technischen Anlagen eine Gefährdung besteht.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">ARBEITEN AN VORHANDENEN BAUTEILEN</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_2918808">
          <Description ID="d702414f-d8e6-4ff2-a663-5c3c2cb3005e">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Spezifikationen in Bezug genommen.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="GW_2797439" RNoPart="01">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">METALL-GLAS-BRANDSCHUTZTÜREN</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Remark ID="GW_2797440">
              <Description ID="fadfd6a2-7921-41e4-b6f3-491138748ef5">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV) </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">FÜR METALLBAU- UND VERGLASUNGSARBEITEN BRANDSCHUTZTÜREN </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">1.   Normen, Richtlinien, Vorschriften, Verordnungen:</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzlich zur VOB, Teil C (neueste Ausgabe) mit den dort </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">aufgeführten "Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">für Bauleistungen (ATV)" gilt folgendes:</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">- DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und  </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bauteilen  bzw.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">- DIN EN 13501 - Klassifizierung von Bauprodukten und </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bauarten zu ihrem Brandverhalten </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">- DIN EN 1634 - Prüfungen zum Feuerwiderstand und zur </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Rauchdichte für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Fenster und Beschläge </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">- Die jeweils gültigen Technischen Baubestimmungen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">- Sämtliche Unfallverhütungsvorschriften und die  </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Regeln der Bauberufsgenossenschaften </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">- Die jeweils gültigen TRGS </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">- Die jeweils gültigen Abfallentsorgungsbestimmungen</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Außerdem müssen folgende Richtlinien eingehalten </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">werden:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">- Verglasungsrichtlinien der Glashersteller.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">- System- und Verarbeitungs-Richtlinien des </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">System-Herstellers für Brand- und </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzkonstruktionen</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführung der vertraglichen Leistungen hat in Über-</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">einstimmung mit den DIN-Normen, Fachregeln der Verbände, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Verordnungen der Baubehörden, allgemein anerkannten Regeln </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">der Technik sowie Hinweisen des Werkstofflieferanten zu </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">erfolgen. Sie gelten vollinhaltlich als Ergänzung der Leistungs-</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">beschreibung. </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Spezifikationen in Bezug genommen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">2.   Ausführung </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Grundlage des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">und Plananlagen. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Bieter ist gehalten, die im LV beschriebenen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">überprüfen. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über die DTVP-Plattform.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Vor Beginn der Arbeiten ist gemeinsam mit der </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung eine genaue Leistungsaufnahme vorzunehmen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">und der Arbeitsablauf festzulegen. Der AN ist </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">verpflichtet, bei der Ausführung die Koordinierung mit </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">den anderen Gewerken zu gewährleisten, bei denen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Kontaktpunkte zur eigenen Leistung vorhanden sind. </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Vor Aufnahme der Auftragsvorbereitung/Fertigung ist </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">durch den Auftragnehmer ein eigenverantwortliches </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Aufmaß zu nehmen. Bauseits werden hierzu an </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Messhilfspunkten verbindliche Meterrisse angebracht. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Diese sind zu überprüfen und bei Unstimmigkeiten mit </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">der örtlichen Bauleitung auf Verbindlichkeit </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">festzulegen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Das Aufmaß ist vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">er allein ist für das richtige Maß verantwortlich,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">es ist jedes Element vor Ort aufzumessen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die im LV angegebenen Maße sind ungefähre Planungsmaße, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">die von den örtlichen bzw. zur Ausführung kommenden </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Maßen abweichen können.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die angegebenen Öffnungsmaße sind Richtmaße und </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">beziehen sich auf die Rohbaumaße, wenn nicht anders </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">angegeben.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die angegebenen Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Fertigfußboden, wenn nicht anders angegeben.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Erforderliche lichte nutzbare Durchgangsbreiten </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">sind aus der lichten Durchgangsbreite zwischen den </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Rahmen abzüglich der Abmessungen der Flügelprofil-Tiefe </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">und von in den Durchgang ragenden Beschlagteilen zu </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">ermitteln.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass die </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">einzelnen Elemente aufgrund von Toleranzen in der Decke </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">bzw. im Estrich unterschiedliche Höhen haben können, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">auch wenn sie in gruppenweise in den Positionen mit </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">einer Höhe angegeben sind.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Fordert der Auftraggeber, dass die Konstruktionen schon </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, der </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">ein vorheriges Aufmaß unmöglich macht, so sind unter </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Berücksichtigung der Bautoleranzen nach DIN 18202 die </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Fertigungsmaße mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">2.1  Allgemein </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Folgendes ist in die Einheitspreise einzukalkulieren:</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Aufwand für Aufmaß vor Ort gemäß o.a. Beschreibung.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Einbau der Türen erfolgt in allen angegebenen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Geschossen, die genaue Lage nach Angabe der Bauleitung </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">bzw. entsprechend Grundriss bzw. Türliste. </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Türen sind dichtschließend und leichtgängig </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">einzubauen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Montage der Elemente hat in Dübelmontage mit </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">verdeckter Befestigung zu erfolgen. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungen am Baukörper einschl. aller </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmittel sowie Bohrungen in Mauerwerk, Beton </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">und Stahl, Schrauben, Bolzen etc. aus Edelstahl bzw. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">nichtrostend und Dübel gemäß Verwendbarkeitsnachweis </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend den Technischen Baubestimmungen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">(z.B. Zulassung (abZ) etc.) und statischen Erfordernissen, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">sämtliche Befestigungsmittel mit Verwendbarkeitsnachweis </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend den Technischen Baubestimmungen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Innerhalb von Wänden aus Sichtbeton oder fertig </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">verputzten Wänden ist der Einbau der Elemente in </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Sichtqualität auszuführen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Ggf. notwendige Befestigungsprofile im abgehängten </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Deckenbereich und die verstärkten Profile in den Wänden </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">werden nach Wahl AG entweder bauseits vom Trockenbauer </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">montiert oder gemäß einer entsprechenden separaten </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Position ausgeführt und abgerechnet.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die dafür erforderliche Vorab-Leistung inkl. Anfahrt </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">für das Erstellen der Unterkonstruktion in einem </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitsgang mit der bauseitigen Erstellung der </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Trennwände/Decke sind für diese Leistung bei der </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulation zu berücksichtigen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind in </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussfugenbreite umlaufend max. 10 mm.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Anschlüsse nach bauphysikalischen Anforderungen und </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Stand der Technik sowie gemäß Verwendbarkeitsnachweis.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Für Versiegelungen der Anschlussfugen sind elastisch </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">bleibende Dichtstoffe auf Silikon- oder Thiokolbasis zu </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">verwenden. Die Versiegelung muss unter Berücksichtigung </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">der konstruktiven Gegebenheiten innerhalb der </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">vorkommenden Temperaturbereiche an den anschließenden </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bauteilen so haften, dass sie unter Berücksichtigung </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">der zulässigen Dehnungsbewegungen der Bauteile nicht </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">von den Haftflächen abreißen. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit elastischen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Dichtstoffen sind die DIN 18540 und die Verarbeitungs- </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Richtlinien des Herstellers zu befolgen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Fugenmassen müssen schwerentflammbar - </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102 sein.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Das nach nach BauProdV erforderliche CE-Zeichen ist </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">dauerhaft als Blechschild an den Türelementen anzubringen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">2.2  Beschläge</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Es sind nur Markenbeschläge in Objektqualität gemäß </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4 zu verwenden, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">sofern im Positionstext nichts anderes angegeben ist.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Im Zuge der Klarstellung sind die Beschläge zu bemustern.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Einbau der Türdrücker generell 1,05 m ü. OK FFB, sofern nicht </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung anders angegeben.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">2.3  Verwendbarkeitsnachweise gemäß den Technischen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Baubestimmungen für Brandschutz- und Rauchschutztüren</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutztür-Elemente müssen gemäß DIN 4102 bzw. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN 13501 und DIN EN 1634 als Feuerschutzabschlüsse </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">geprüft sein und einen Verwendbarkeitsnachweis gemäß den </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Technischen Baubestimmungen (z.B. Zulassung (abZ) etc.) haben, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutztür-Elemente müssen gemäß DIN 18095 bzw. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN 1634 geprüft sein und einen Verwendbarkeitsnachweis </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">gemäß den Technischen Baubestimmungen (z.B. Prüfzeugnis </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">(abP) etc.) haben. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bei Sondergrößen bzw. Sonderausführung ist vom AN die </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">einzuholen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Einbau der Elemente muss jeweils entsprechend </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Zulassung (abZ) oder </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Prüfzeugnis (abP) etc.) und Montageanleitung des </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Herstellers erfolgen. </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Diese Verwendbarkeitsnachweise (z.B. Zulassungs- bzw. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Prüfbescheide), Werksbescheinigung sowie Montage- und </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Wartungsanleitungen des Herstellers für die eingebauten </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bauteile sind nach Aufforderung innerhalb von 6 Kalendertagen, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">spätestens jedoch vor Montagebeginn vorzulegen. </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Spätestens zur Abnahme sind unaufgefordert alle </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">entsprechenden Übereinstimmungsbestätigungen des AN der </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung auszuhändigen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung der Brandschutzgläser entsprechend </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">jeweiliger Brandschutzanforderung gemäß </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Verwendbarkeitsnachweis entsprechend den Technischen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Baubestimmungen  (z.B. Zulassung (abZ) etc.) als Klarglas </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">sowie bis mind. 2 m Höhe als beidseitiges Sicherheitsglas </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">nach DIN 1259 und Verbundsicherheitsglas nach </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN ISO 12543, mit Prüfung der Sicherheitsglas- </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften im "kalten" Zustand (normale Zimmertemperatur).</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Das jeweils angebotene Brandschutzglas muss </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">grundsätzlich für Beklebung mit selbstklebenden Folien </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">aus PVC oder PET mit max. Dicke von 250 mym zugelassen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">und geeignet sein.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">2.4   Zeichnungen </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN anzufertigen, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Übersichtszeichnungen im Maßstab 1:10 und </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Anschlusspunkt-Zeichnungen im M 1:1, und in zweifacher </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Ausfertigung sowie digital rechtzeitig dem Architekten zur Prüfung </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">auf Übereinstimmung mit dessen Planung vorzulegen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Aus den vom Auftragnehmer zu liefernden zeichnerischen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">und beschreibenden Darstellungen müssen Konstruktion, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Maße, Einbau und Befestigungspunkte der Bauteile und </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Unterkonstruktionen sowie die Einbaufolge zu ersehen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">sein. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Diese sind mit dem Architekten bezüglich Teilung, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussdetails etc. zu koordinieren.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Es ist ein Prüfungszeitraum von mind. 4 Wochen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">einzukalkulieren, die Unterlagen sind entsprechend </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">rechtzeitig vor Fertigungs- und Montagebeginn </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">einzureichen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Sollte der Bauablauf oder der Leistungsumfang kürzere </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Prüffristen erfordern bzw. ermöglichen, sind diese </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">rechtzeitig vorab bei der Bauleitung anzumelden und </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">bestätigen  zu lassen. </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Mit der Fertigung darf erst nach positivem Prüfergebnis </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">begonnen werden. </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Planänderungen des AG bzw. seiner Bevollmächtigten sind </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">nachzutragen und berechtigen nicht zu Nachforderungen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die geprüften und ggf. entsprechend Prüfung des </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Architekten korrigierten Planunterlagen sind der </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung 2-fach in Papierform sowie digital zu übergeben.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">einschl. der vollständigen konstruktiven Bearbeitung </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich örtlichem Aufmaß, Detailierung sowie die </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung mit dem Architekt, den Fachingenieuren,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">inklusive Planung, Lichtpaus- und Vervielfältigungs- </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Kosten für die oben genannten Ausfertigungen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Planvorlage-Termine sind in dem vom AN </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">vorzulegenden Terminplan mit aufzuführen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">2.5   Statische Dimensionierung</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich sind die Profiltypen und Glasdicken je </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Element statisch zu ermitteln und entsprechend </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">statischer Erfordernis zu dimensionieren.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Dies ist in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Angaben der formalen Profilabmessungen (Bautiefen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">und Ansichtsbreiten) und der Konstruktionsmerkmale der </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungsbeschreibung sind zu berücksichtigen. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Abweichungen von den dort gemachten Angaben werden ggf. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">in den jeweiligen Positionsbeschreibungen aufgeführt.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Gegebenenfalls aus statischen Gründen verstärkte </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Profile werden an dieser Stelle nicht genannt und sind </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">vom AN in formaler Abstimmung mit dem Architekten </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">anzuordnen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Vom Auftraggeber gewünschte formale Profilabmessungen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">entbinden den Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">zu einem statischen Nachweis.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Dimensionierung der Profile in den beiliegenden </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Regeldetails ist nicht verbindlich und muss im Rahmen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">der statischen Dimensionierung überprüft werden. </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">2.6 Abnahmeprüfung Feststellanlagen etc.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Nach dem betriebsfertigen Einbau am Verwendungsort ist </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">die einwandfreie Funktion und vorschriftsmäßige </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Installation durch eine Abnahmeprüfung festzustellen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Abnahmeprüfung darf nur von Fachkräften oder einer </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">dafür zuständigen Prüfstelle durchgeführt werden.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Nach erfolgter Abnahmeprüfung ist in unmittelbarer </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Nähe des Abschlusses nach Angabe des AG ein </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnungsschild dauerhaft anzubringen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Dem AG ist über die erfolgreiche Abnahmeprüfung eine </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bescheinigung auszustellen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Alle dem AN entstehenden Kosten in Zusammenhang mit den </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">vorbeschriebenen Prüfungen und Kennzeichnungen sind in </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">die jeweilige Position einzukalkulieren.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">2.7  Elektrische Komponenten </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Für elektrische Komponenten wie Türantriebe, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlagen, Einbauteile für Einbruchmeldeanlagen, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Zutrittskontrollanlagen etc., die gemäß der </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Leistungsbeschreibung zum Leistungsumfang des AN </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">gehören, sind die zugehörigen projektbezogenen Kabelpläne </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">und Kabelzuglisten vorab (spätestens 2 Wochen nach erfolgter </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Fachplanung) zu liefern, dies ist in die entsprechenden Einheits-</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">preise einzukalkulieren.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Schnittstelle zum Elektrogewerk:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Alle Anschlusskabel, die an bauseitige Elektroleitungen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">anzuschließen sind, sind vom AN verdeckt bis zur </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Übergabestelle in der Wand bzw. in der abgehängten Decke </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">zu führen, dies ist in die entsprechenden Einheitspreise </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">einzukalkulieren.</span>
                      </p>
                      <p />
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ZTV METALL-BRANDSCHUTZTÜREN (09/2021)</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="GW_2797441">
              <Description ID="93b24b02-0900-4837-b081-5f354b22fd80">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">FARBBESCHICHTUNG:</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der ausführende Beschichtungsbetrieb muss Inhaber des</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Gütezeichens der GSB International ("Gütegemeinschaft</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">für die Stückbeschichtung von Bauteilen",</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">www.gsb-international.de) </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">oder eines gleichwertigen Gütenachweises sein.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">FARBBESCHICHTUNG:</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="GW_2824486">
              <Description ID="e23a5b04-56b1-4031-a48b-8fdf271ecf4b">
                <CompleteText>
                  <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DIE TÜRBESCHLÄGE:</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Alle angebotenen Beschläge müssen grundsätzlich für</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">den Einsatz an Türen mit höchsten Beanspruchungen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">geeignet und geprüft sein sowie den Anforderungen der</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Unfallverhütungsvorschriften des GUV entsprechen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Anforderung an alle Drückergarnituren gemäß</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN 1906:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Gebrauchskategorie: Klasse 4</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Dauerhaftigkeit: Klasse 7</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Sicherheit: Klasse 1</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungsart: Typ B - mit Federvorspannung,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">festdrehbar gelagert.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Entsprechende Prüfzeugnisse sind auf Anforderung</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">spätestens innerhalb 6 Kalendertagen vorzulegen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Material aller Drückergarnitur-Typen: </span>
                        <br />
                        <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl rostfrei, Oberflächen matt.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Drücker innen und außen mit ovalen Rosetten,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">in Feuerschutzausführung in Edelstahl.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Es sind die Im Gebäude vorhandenen Drücker  ähnlich anzubieten</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">und jeweils einzubauen: </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <image width="310" Type="image/jpeg">[encoded data, 40568 characters]</image>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">an Flurtüren als Rahmendrücker in verlängerter Form,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">an Blockzargentüren in abgekröpfter Form,</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Beschläge müssen die Anforderungen an</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Notausgänge/Fluchtwege gemäß DIN EN 179 erfüllen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">und entsprechend zusammen geprüft sein</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">sowie den Richtlinien der gesetzlichen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Unfallversicherungsträger (GUV) der öffentlichen Hand</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">entsprechen.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausstattung und Anordnung sämtlicher Beschlag-</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">teile und Zubehör ist nach technischen und statischen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Anforderungen, dem gültigen Zulassungsbescheid</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">und/oder Angaben des System-Herstellers vorzusehen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Ein Öffnungswinkel der Türen von mind. 90° ist</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">grundsätzlich zu gewährleisten.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Angebotenes Drücker-Fabrikat:</span>
                      </p>
                      <p />
                    </Text>
                    <TextComplement ID="46003285-9896-4c33-8bb3-bed6d2e57eff" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                      <ComplCaption />
                      <ComplBody>
                        <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                      </ComplBody>
                      <ComplTail />
                    </TextComplement>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DIE TÜRBESCHLÄGE:</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="GW_2824487">
              <Description ID="7a50b5e5-4e4e-43e2-8a66-6fcd819802e9">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Das angebotene Drücker-Programm muss auch in der</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit verlängerter Drückern erhältlich sein,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung bei den Drückergarnituren an</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Patientenzimmer- Zugangstüren gemäß Zulageposition.</span>
                      </p>
                      <p />
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis zu verlängerten Drückern </span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="GW_2821638">
              <Description ID="afdab8fa-acaf-47f9-824e-486e0e8ef3b2">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die angebotenen Verglasungen müssen grundsätzlich für </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Beklebung mit selbstklebenden Folien aus PVC oder PET mit </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">max. Dicke von 250 mym zugelassen und geeignet sein. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Verglasungsrichtlinien sind zu beachten.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Folienbeschichtungen werden bauseits aufgebracht.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Folienbeschichtung bauseits</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="GW_2807045">
              <Description ID="3eb6f637-639e-4db9-a088-3de032b43979">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG STOSSBÜGEL</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Stoßbügel aus Edelstahl,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">bestehehend aus 3 Edelstahl-Rundrohren,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser 16 mm, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Wandungsdicke gemäß statischer Erfordernis, </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">an den Enden jeweils um 90° umgebogen und verdeckt </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">mit innenliegenden Gewindestiften auf Rahmenprofil </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">befestigt, Oberflächen feingeschliffen,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung mit Edelstahl-Schrauben,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Einzellängen jeweils entsprechend Türflügel- bzw.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Seitenteil-Breite, Anordnung ein- bzw. beidseitig auf</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">den Türelementen gemäß Angabe in der Einzelposition</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">bzw. gemäß Planangabe,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Detailzeichnung.</span>
                      </p>
                      <p />
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG STOSSBÜGEL (SB)</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="GW_2901792">
              <Description ID="3ced620e-fe96-4146-8694-a4ee1c54be5c">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Anforderung Verbundglas, Verbund-Sicherheitsglas, in DIN EN 14449:2005-07 nicht geregelt:</span>
                        <br />
                        <span style="background:#FFFFFF;">Bei Verwendung von Verbund-Sicherheitsglas im Anwendungsbereich der DIN 18008 ist das Haftverhalten des Glases an der Zwischenschicht bei gebrochenen Scheiben zur Sicherung der Resttragfähigkeit auf Grundlage einer ETA oder in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten Stelle nachzuweisen. Alternativ: ehemalige Dokumentationsunterlagen (z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)).</span>
                      </p>
                      <p />
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verbundglas, Verbund-Sicherheitsglas Haftverhalten</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="GW_2824492">
              <Description ID="7174cab5-22ca-46ef-9e9c-e64f7eba5580">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">PRODUKTANGABEN BIETER </span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Produktdatenblätter, Zulassungen etc. und sonstige Nachweise </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">sowie Muster sind spätestens auf Anforderung innerhalb von </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">6 Kalendertagen vorzulegen (in Schriftform und elektronisch </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">im pdf-Format auf Datenträgern).</span>
                      </p>
                      <p />
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">PRODUKTANGABEN BIETER </span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="GW_2797778" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">ALU-GLAS-TÜREN</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2797807">
                    <Description ID="8ae27a6e-0eed-4555-b1ab-6417bcd8a7ec">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG ALUMINIUM-BRANDSCHUTZ-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">INNENTÜR-ELEMENTE</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ALUMINIUM-BRANDSCHUTZKONSTRUKTION MIT VERGLASUNG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Herstellung, Lieferung und Montage von </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz-Konstruktionen als Alu-Glas-Elemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung als komplette, vollverglaste Elemente </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Rahmentüren, Beschlägen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz-Verglasungen etc.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- bzw. Rauchschutz-Anforderungen jeweils </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Angabe in der Einzelposition. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz-Innentür-Element mit gemäß der bauaufsichtlichen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anforderungen gültigem Verwendbarkeitsnachweis, als nach </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN 4102-5 geprüftes Bauteil mit allgemeiner bauaufsichtlicher </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulassung (abZ)/allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutz geprüft nach DIN 18095 bzw. DIN EN 1634-3 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP) und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übereinstimmungserklärung des Herstellers (ÜH), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder nach Wahl des Bieters nach DIN EN 13501-2 mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Europäischer Technischer Bewertung (ETA). </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Angaben aus dem jeweiligen bauaufsichtlichen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwendbarkeitsnachweis und der zugehörigen Einbau-, Montage- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Betriebsanleitung sind bei der Bauausführung einzuhalten. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diese Dokumente und die Wartungsanleitung sowie </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Systemzeichnungen sind spätestens auf Anforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">innerhalb 6 Kalendertagen vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikats-Typen jeweils gemäß Anforderungen und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen der Einzelpositionen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Eignungsnachweis der angebotenen Brand- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutztüren muss den Einsatz von Feststellanlagen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zulassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Konstruktionsmerkmale:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die tragende Konstruktion besteht aus stranggepressten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">thermisch getrennten Aluminium-Profilen mit geprüftem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Werksverbund, bei reinen Rauchschutz-Konstruktionen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ist die thermische Trennung nicht erforderlich.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">In die äußeren Profilkammern werden Isolatoren mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Haltefedern eingebracht. Alle Eck- und T- Verbindungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">werden mechanisch (nagelbar) und mit sicherer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kleberspritztechnik ausgeführt. Im Falzbereich der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blend-/Flügelrahmen werden beschichtete Dichtbänder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in die Profilnuten eingeschoben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profil-Bautiefe:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rahmen und Flügel: ca. 80 mm (T30)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. ca. 105 mm (T90)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. ca. 65 mm (RS)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">innen und außen in einer Ebene liegend.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilansichtsbreiten (Angaben für T30,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreiten T90 und RS mit ähnlichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ansichtsbreiten):</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blendrahmen: ca. 60-70 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flügelrahmen: ca. 70-80 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite Blend- + Flügelrahmen: max. 150 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pfosten, Riegel: ca. 80-90 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sockelprofil-Höhe: ca. 100 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungen für Schloss, Schließplatte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sicherungsbolzen usw. selbstlehrend und klemmbar.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächenbehandlung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Profiloberflächen pulverlackbeschichtet in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">RAL-Farbton nach Wahl des AG aus RAL-Farbpalette</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. RAL 9006 (Weißaluminium) und RAL 9007</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Graualuminium), keine Perlglimmer-Farbtöne.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verglasung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzglas entsprechend Brandschutzanforderung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Zulassungsbescheid als Klarglas sowie bis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mind. 2 m Höhe als beidseitiges Sicherheitsglas nach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN 1259 und Verbundsicherheitsglas nach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN ISO 12543,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glasdicken nach statischen Erfordernissen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das angebotene Brandschutzglas muss grundsätzlich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Beklebung mit selbstklebenden Folien aus PVC oder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">PET mit max. Dicke von 250 mym zugelassen und geeignet</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sein. Die Verglasungsrichtlinien sind zu beachten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Abdichtung der Brandschutzgläser und/oder Aus-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">fachungen erfolgt mit äußeren und inneren EPDM-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dichtungen. Glasleisten stumpf gestoßen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erforderlicher Glastyp jeweils gemäß Anforderungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Abmessungen der Einzelposition.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Türbeschläge entsprechend Zulassung in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzausführung:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schloss:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rahmeneinsteckschloss als Riegel-Fallenschloss mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wechselvorrichtung, mit 9 mm Vierkantnuss, mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Antipanikfunktion (Umschaltfunktion B mit geteilter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nuss), vorgerichtet für Profilzylinder,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geschlossener Kasten, Stulp aus nicht rostendem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flüglige Türen zusätzlich mit Treibriegelschloss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und verdecktliegendem Gestänge im Standflügel-Profil</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie Bodenhülse aus Edelstahl.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsbeschreibung (Vollpanikfunktion):</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im abgeschlossenen Zustand wird im Panikfall durch</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betätigen des Treibriegels zwangsläufig auch der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gehflügel geöffnet. Die Entriegelung erfolgt über</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treibriegel und Treibstange durch den im Standflügel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">eingebauten Gegenkasten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Zwängungsfreiheit der 2-flügligen Tür bei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gleichzeitiger Öffnung beider Flügel ist durch</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geeignete Maßnahmen zu gewährleisten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bänder: dreiteilige Rollentürbänder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. nur bei T90: dreiteilige Aufsatztürbänder,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jeweils mit 3-facher Nachstellmöglichkeit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(dreidimensional) für höchste Beanspruchung, verdeckt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">befestigt, mit Sicherungsbolzen, Bandtyp für ein</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">späteres Einhängen der Türen geeignet,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen: Edelstahl bzw. nur bei T90: Aluminium,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl entsprechend Türgewicht, mind. 3 Stück je</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türdrücker:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rahmentür-Drückergarnitur in Feuerschutzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gebrauchskategorie Klasse 4 EN 1906, weitere </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anforderungen siehe oben im Abschnitt: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Anforderungen an die Türbeschläge.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flüglige Türen zusätzlich mit entsprechendem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Standflügel-Drücker mit Rosette.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Beschläge müssen die Anforderungen an</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Notausgänge/Fluchtwege gemäß DIN EN 179 erfüllen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und entsprechend zusammen geprüft sein</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie den Richtlinien der gesetzlichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unfallversicherungsträger (GUV) der öffentlichen Hand</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodendichtungen als automatische Senkdichtung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türschließer jeweils gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elemente z.T. mit Stoßabweisern gemäß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungsbeschreibung Stoßbügel, Anordnung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ein- bzw. beidseitig auf den Türelementen gemäß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angabe in der Einzelposition bzw. gemäß Planangabe.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausstattung und Anordnung sämtlicher Beschlag-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">teile und Zubehör ist nach technischen und statischen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anforderungen, dem gültigen Zulassungsbescheid</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und/oder Angaben des System-Herstellers vorzusehen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ein Öffnungswinkel der Türen von mind. 90° ist</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">grundsätzlich zu gewährleisten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Türelemente sind z.T. mit elektrischen, z.T.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bauseits gelieferten Komponenten für Zutrittskontrolle</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. Fluchtwegsteuerung auszustatten bzw. vorzurichten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau gemäß gesonderten Positionen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung entsprechend bauaufsichtlichem Verwend-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">barkeitsnachweis.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau der Elemente in Trockenbau- und Massivwänden,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">z.T. Befestigung an Stahlkonstruktion mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">F90-Bekleidung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung jeweils gemäß Zulassung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandart gemäß Angabe in der Einzelposition,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung verdeckt in Dübel-/Schraubmontage,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dimensionierung gemäß statischer Erfordernis.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei Einbau in Trockenbauwänden bzw. unter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Trockenbau-Stürzen werden für die Befestigung der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elemente verstärkte Stahlprofile integriert.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diese Stahl-Unterkonstruktionen werden gemäß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gesonderter Position vergütet, sofern sie nicht</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bauseits erbracht werden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die F90-Bekleidung der Stahlprofile erfolgt bauseits.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die statische Dimensionierung dieser jeweils</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">erforderlichen Stahlprofile ist durch den AN</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorzunehmen, als Hohlprofil-Typ in Abstimmung mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Bauleitung, und ist mind. 2 Wochen vor Ausführung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">des Trockenbaus schriftlich vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung der Elemente unten auf Estrich,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. falls dies gemäß der jeweiligen Zulassung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">erforderlich ist, auf der Stahlbeton-Rohdecke mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einem Sockelprofil aus Stahlrohr (feuerverzinkt),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe passend zur jeweiligen Fußbodenaufbau-Höhe,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sockelprofil verdeckt im Fußbodenaufbau liegend, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Türbereich mit Abdeckblech aus Edelstahl, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausbildung als ebenflächige, bodengleiche Türschwelle </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit rutschhemmender Oberfläche </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(entsprechend Fluchtweg-Anforderung).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Seitliche und obere Anschlussfugen zwischen Rahmen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Unterkonstruktion gemäß Zulassung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hohlraumhinterfüllung mit festgestopfter Mineralwolle,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nicht brennbar.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. dauerelastischer Verfugung aller</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussfugen mit Fugenmaterial auf Silikon-Basis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Brandschutzqualität, Farbton nach Wahl des AG.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die umlaufenden Rahmenkonstruktionen der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elemente sind z.T. zeitlich vorgezogen vor Ausführung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Putzarbeiten und vor Einbau der abgehängten Decken</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einzubauen, alle eingebauten Profile etc. sind mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geeigneten Maßnahmen vor Beschädigung während der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauzeit zu schützen, wie z.B. durch Ummantelung aus</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">stabilem Karton o.ä. Material nach Wahl des AN,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung ohne Beschädigung der Profile.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Um Farbgleichheit zu gewährleisten, sind die später</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einzubauenden Profile in einem Zug mit den zeitlich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorgezogenen Rahmenprofilen zu fertigen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EP einschl. Lagerung der Materialien in einem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lager des AN.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dies ist in den EP einzukalkulieren, einschl. aller</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechenden Zusatzkosten wie zusätzlichen An- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfahrtskosten, Lagerhaltung etc.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Einbau der Türflügel und der Verglasungen erfolgt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">erst nach Fertigstellung der Trockenbauarbeiten und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">abgehängten Decken sowie nach den Maler- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbelagsarbeiten, daher sind beim Einbau alle</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angrenzenden Bauteile vor Verschmutzung und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschädigung zu schützen, dieser Umstand ist bei der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulation zu berücksichtigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG ALU-BRANDSCHUTZ-INNENTÜREN</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2807036" RNoPart="0001">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="a6ace6de-7a81-4558-8a15-66f06e8932f3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Alu-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aluminium-Brandschutzelemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Fluchtwegtür entgegen der Fluchtrichtung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element mit oben verbreitertem Blendrahmen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreiten: von 137 bis 143 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Blechschwelle unter Bodendichtung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymetrische Teilung der Flügel,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne PZ-Lochbohrung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum Anschluss an bauseitige Zugangskontrolle,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur elektromotorischen Bedienung in separater Position,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">incl. Anschluss an LED-Fußnäherungstaster aus anderer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Position.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Je Türflügel mit 3 Stoßbügel auf beiden Flügelseiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand, seitlich verstärkte Profile,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oben mit verstärktem Trockenbausturz,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnungsbreite: ca. 1,76 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnungshöhe: ca. 2,50 m (ab OK FFB),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 8 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichte Durchgangsbreite Gehflügel: &gt;= 100 cm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lichte Durchgangsbreite bei beiden geöffneten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flügeln:  &gt;= 1,50 m</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Tür-Nr.:   2E.F08-1.M (Plan 0720)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">EI</span>
                                <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                                <span style="background:#FFFFFF;"> 90-S</span>
                                <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                                <span style="background:#FFFFFF;">-C5-Tür, 176/250cm, 2-flg, (2E.F08-1.M)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2797918" RNoPart="0002">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="a70eece5-89f9-4f70-8d83-a14904a6ed15">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Alu-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aluminium-Brandschutzelemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Fluchtwegtür in Fluchtrichtung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element mit oben verbreitertem Blendrahmen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilhöhen: ca. 137 bis 143 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">symetrische Teilung der Flügel,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne PZ-Lochbohrung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum Anschluss an bauseitige Zugangskontrolle</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">(entgegen der Fluchtrichtung),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur elektromotorischen Bedienung in separater Position,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 3 Stoßbügel auf beiden Flügelseiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oben mit verstärktem Trockenbausturz,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,46 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnungswinkel mind. 135 Grad,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,50 m (OK FFB - UK Trockenbausturz),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 8 cm,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Tür-Nr.:   2E.F10-2.M  (Plan 0721)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">EI</span>
                                <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                                <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                                <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                                <span style="background:#FFFFFF;">-C5-Flurtür, 195/250cm, 2-flg, (2E.F10-2.M)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2806924" RNoPart="0003">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="feaa4db1-0186-4788-a183-954bb4616030">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flügliges, verglastes Alu-Türelement,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aluminium-Brandschutzelemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als beidseitige Fluchtwegtür.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element mit beidseitig verbreiterten Blendrahmen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite: 125 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit oben verbreitertem Blendrahmen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilhöhe: von 137 bis 143 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">asymetrische Teilung der Flügel </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(max. Breite Bedarfsflügel: 70 cm),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne PZ-Lochbohrung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum Anschluss an bauseitige Zugangskontrolle,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur elektromotorischen Bedienung in separater Position,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">beide Türflügel mit je 3 Stoßbügel auf beiden Flügelseiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oben mit verstärktem Trockenbausturz,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,26 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,50 m (OK FFB - UK Trockenbausturz),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 8 cm,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Tür-Nr.:   2E.F12-1.M  (Flur Aufzug)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">EI</span>
                                <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                                <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                                <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                                <span style="background:#FFFFFF;">-C5-Flurtür, 226/250cm, 2-flg, (2E.F12-1.M)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2797917">
                    <Description ID="30b15240-8ab1-453f-bb24-f5a2b1e122b7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ZULAGEN, EINBAUTEILE UND TÜRSCHLIESSER:</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">ZULAGEN, EINBAUTEILE UND TÜRSCHLIESSER:</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2806847" RNoPart="0004">
                    <Qty>24.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="8e7645d7-eb99-4034-b1ec-7c12bb4d830a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für Ausführung der Türen mit dreiteiligen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rollentürbändern mit 3-facher Nachstellmöglichkeit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(dreidimensional) für höchste Beanspruchung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdeckt befestigt, mit Sicherungsbolzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen: Edelstahl,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(anstatt Konstruktionsbändern).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EP je Türband</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nach Angabe der Bauleitung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für Edelstahl-Rollentürbänder</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2806666" RNoPart="0005">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="7c6c5558-10ba-4b1d-898b-e57653a91b33">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Automatischer Drehflügeltürantrieb für 2-flüglige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutztüren mit Antrieben für beide Türflügel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und mit integrierter Schließfolgeregelung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geräuscharme elektromechanische Drehtürantriebe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit elektromagnetischer Feststellvorrichtung nach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN 18263 Teil 4, mit DIBt-Zulassung gemäß den</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Richtlinien für Feststellanlagen des DIBt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung drückend mit Gestänge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage auf der Bandgegenseite,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Montageplatte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit verlängerter, auf gesamter Türelement-Breite</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">durchgehender Verkleidung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen silberfarbig eloxiert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schlanke Bauweise, Antriebshöhe: 70 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 16005 und gemäß </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">den Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie den UVV, EMV (CE-Zeichen) und VDE-Vorschriften, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jeweils neueste Fassung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anlage komplett liefern und einbauen einschl. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aller Komponenten, Ausführung entsprechend Zulassung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Abnahmeprüfung und dauerhaftes Anbringen des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulassungsschildes.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betätigung vorgerichtet für Anschluss an bauseitige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zutrittskontrolle und Kartenleser.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstellbare Funktionen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Endschlag:  jeweils voneinander unabhängig einstellbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließkraft EN 3-6 stufenlos einstellbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Offenhaltezeit einstellbar (0-60 Sek.).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türöffnungswinkel: bis 110°,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Resettaster für Wiederherstellung der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsbereitschaft nach Alarmauslösung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsarten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aus, Daueroffen, Automatik, Nachtverriegelung und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ladenschluss  in Verbindung mit externem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Programmschalter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Stromausfall: Türschließerfunktion,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Niedrigenergieantrieb gemäß DIN 18650,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Behinderungserkennung und Reversierung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diagnosefunktion und Fehlerspeicher,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sämtliche Einstellungen über externen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Display-Programmschalter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussmöglichkeiten für zusätzliche Sicherheits-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sensorleisten, Türöffner, Türverriegelung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaltrelais, Motorschloss o.ä.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stromversorgung für externe Geräte 24 V DC, 1200 mA.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. externem Display-Programmschalter für</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2x7-Segement-Display, alpha-nummerischer Fehleranzeige,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Aufputz- oder Unterputz-Ausführung nach Angabe der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung, Montageort in Absprache mit Elektrogewerk.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Sicherheits- Sensorleisten als</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Infrarot-Sensorleisten zur Absicherung des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drehbereichs in Öffnungs- und Schließrichtung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geprüft nach DIN 18650, Sensorleisten in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aluminiumprofil, silberfarbig eloxiert, mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">infrarotdurchlässiger Kunststoffabdeckung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4 Sensorleisten mit der Türflügel-Breite entsprechender </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge, Türflügel-Breite bis einschl. 1,40 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage auf Band- und auf Bandgegenseite.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Rauchmeldezentrale in Sturzmontage mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ansteuerung der vorbeschriebenen Feststellanlage,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Anschlussmöglichkeiten für weitere Rauchmelder,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">potentialfreier Wechselkontakt, geeignet für Anschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an bauseitige Brandmeldezentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss 230 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Verdrahtung des bauseitig bereitgestellten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandmeldekabel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich 1 Stück Handauslösetaster,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">roter Schalter mit der Aufschrift "Feuerschutzabschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schließen", in Aufputz- oder Unterputzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe der Objektüberwachung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Wandmontage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Not-Befehlseinrichtung nach DIN VDE</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Türnähe montiert, Not-Aus oder Not-Stop,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Aufputz- oder Unterputzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe der Bauleitung, einschl. Wandmontage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einheitspreis einschl. Ausrüstung des 2-flügligen Türelementes </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit elektrischen Türöffnern mit Rückmeldekontakt, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türöffner-Typ für Kombination mit elektrischem Antrieb </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie für Brandschutztüren und für Einsatz in Flucht- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Rettungswegen geeignet, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie mit Riegelschaltkontakt bzw. entsprechender Schlossfunktion zur Abschaltung der Ansteuerelemente bei mechanisch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verschlossenem Riegel, Ausführung auch für Türen mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vollpanikfunktion (Panikfunktion an Gang- und Standflügel) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geeignet, einschließlich allen Anschlusskabeln, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jeweils mit verdecktliegendem Kabelübergang und mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdecktliegender Kabelführung in Zarge, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung entsprechend  Zulassungsbescheid bzw. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfzeugnis. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau einschl. elektrischer Verdrahtung und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme des Drehflügelantriebes und aller</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dazugehörigen Komponeten wie Rauchmeldezentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Impulsgeber, Sensorleisten, Türöffner, Riegelkontakt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Programmschalter etc. ab der bauseits verlegten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klemmdose (elektrische Zuleitung  220 V), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelführung verdeckt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">In den Einheitspreis ist ebenfalls die für den</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drehtürantrieb erforderliche Verstärkung der Bänder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und ggf. erforderliche Zusatzbänder sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">eine Erhöhung des Kämpferprofils für die Aufnahme </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">des Antriebs, sofern dies aufgrund der Abmessung des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angebotenen Antriebssystems erforderlich ist,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">am betreffenden Türelement miteinzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Automatischer Drehtürantrieb für 2-flüglige BS-Tür, drückend mit Gestänge auf BGS</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2797800" RNoPart="0006">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="871caf39-b2ec-473c-b348-04758e678716">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Manuelle Impulsgeber als Wandtaster</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Zulage zum Drehflügeltürantrieb,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Taster als Großflächentaster gemäß DIN 18040,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen Edelstahl, in Unterputz- bzw.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufputz-Ausführung nach Angabe der Bauleitung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Einbaudose bzw. Aufputzgehäuse liefern </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und einbauen, einschl. elektrischem Anschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Inbetriebnahme mit Antrieb durch AN. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektrische Zuleitung 230 V vom Taster bis zum </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übergabepunkt in der abgehängten Decke bauseits. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Manuelle Impulsgeber als Großflächen-Wandtaster</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2824603" RNoPart="0007">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="6d469cc7-82b7-4217-a4b1-abc6ce667422">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Türpositionen für Lieferung und Einbau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">eines elektrischen Türöffners mit Rückmeldekontakt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Anschlusskabel mit verdecktliegender</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelführung in Zarge.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türöffner-Typ für Brandschutztüren und für Einsatz in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flucht- und Rettungswegen geeignet, Ausführung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend Zulassungsbescheid bzw. Prüfzeugnis.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EP einschl. Herstellen der Aussparung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in der Zarge, einschl. Lieferung und Einbau von</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektro-Anschlusskabel, Leerrohr sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klein- und Befestigungsmaterialien,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel im Leerrohr verdeckt im Zargenprofil </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geführt, Länge des Anschlusskabels: 3 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(gemessen ab Zargen-Austritt).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage E-Türöffner</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2806926" RNoPart="0008">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="eb1360dc-439d-407d-aace-7a115c33c8d8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu den Drehtürenantrieben für 2-flüglige Türen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Ausführung aller Oberflächen mit Pulverlackbeschichtung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in einem RAL-Farbton nach Wahl des AG </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(aus RAL-Classic-Farbkarte einschl. Perlglimmer-Farbtönen). </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zum Drehtürantrieb für 2-flg. RAL-Farbton 9006</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2806917" RNoPart="02">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">STAHLBLECHTÜREN </span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2806679">
                    <Description ID="4feccf32-ceba-4b03-9bb2-99a6bc6481cc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG STAHLBLECHTÜREN </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1- oder 2-flüglige Stahltür mit Brandschutz- und/oder </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutzanforderung, Anforderungen jeweils gemäß </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angabe in der Einzelposition.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz-Innentür-Element mit gemäß der bauaufsichtlichen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anforderungen gültigem Verwendbarkeitsnachweis, als nach </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN 4102-5 geprüftes Bauteil mit allgemeiner bauaufsichtlicher </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulassung (abZ)/allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutz geprüft nach DIN 18095 bzw. DIN EN 1634-3 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP) und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übereinstimmungserklärung des Herstellers (ÜH), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder nach Wahl des Bieters nach DIN EN 13501-2 mit </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Europäischer Technischer Bewertung (ETA). </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Angaben aus dem jeweiligen bauaufsichtlichen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwendbarkeitsnachweis und der zugehörigen Einbau-, Montage- </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Betriebsanleitung sind bei der Bauausführung einzuhalten. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diese Dokumente und die Wartungsanleitung sowie </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Systemzeichnungen sind spätestens auf Anforderung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">innerhalb 6 Kalendertagen vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planzeichnung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Eignungsnachweis der angebotenen Brand- und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutztüren muss den Einsatz von Feststellanlagen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und elektrischen Türantrieben zulassen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DIN links bzw. rechts gemäß Planangabe,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element komplett mit Stahlzarge und Beschlägen wie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nachfolgend beschrieben liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türblatt aus verzinktem Stahlblech, d = 1,5 mm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">doppelwandig, Dicke: ca. 55 - 68 mm (je nach </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anforderung), Einlage aus Mineralfaserplatte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Flachstahlaussteifung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dreiseitig gefälzt mit Dickfalz,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächenausführung grundiert.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikats-Typen jeweils gemäß Anforderungen und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen der Einzelpositionen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Eignungsnachweis der angebotenen Brand- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchschutztüren muss den Einsatz von Feststellanlagen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zulassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Stahlzarge, Zargenart gemäß Angabe in den</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzelpositionen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Massivwand bzw. Trockenbau-Ständerwand</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Angabe in den Einzelpositionen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Zulassung entsprechend</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anforderung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zargen dreiseitig ohne Schwelle,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material: Stahlblech, 2 mm dick,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">feuerverzinkt und tauchgrundiert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Bandaufnahmetaschen für unten angegebene Bänder,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verstellbar mit Stahleinlagen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Umfassungszargen mit Spiegelverbreiterung auf</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Bandgegenseite, Maulweitenkante: 15 mm tief, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Spiegelbreiten 40/55 mm (Bandseite/Bandgegenseite). </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Ausfräsungen für Schlossfalle und Schlossriegel,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hinterschweißtasche, Meterrisseinkerbung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Ständerwänden: mit mind. 8 Stück</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeschweißten Hutankern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">untere Transportschiene aus Winkeleisen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit oder ohne Bodeneinstand nach Angabe der Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. 3-seitig umlaufender Zargendichtung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Einziehen der Dichtung in die Stahlzarge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Abschluss der bauseitigen Malerarbeiten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung erst nach Aufforderung durch die Bauleitung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dies ist einschl. der Zusatzkosten wie zusätzliche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fahrtkosten etc. in die Einheitspreise</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei Einbau in Trockenbauwänden bzw. unter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Trockenbau-Stürzen werden für die Befestigung der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elemente verstärkte Stahlprofile integriert.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diese Stahl-Unterkonstruktionen werden gemäß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gesonderter Position vergütet, sofern sie nicht</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bauseits erbracht werden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die F90-Bekleidung der Stahlprofile erfolgt bauseits.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die statische Dimensionierung dieser jeweils</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">erforderlichen Stahlprofile ist durch den AN</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorzunehmen, als Hohlprofil-Typ in Abstimmung mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Bauleitung, und ist rechtzeitig vor Ausführung des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Trockenbaus schriftlich vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. dauerelastischer, rauchdichter Verfugung aller</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussfugen zwischen Zarge und Baukörper</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Fugenmaterial auf Silikon-Basis in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzqualität, Farbton nach Wahl des AG.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schloss:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Behörden- Einsteckschloss, Klasse 4 nach DIN 18250,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einfalleneinsteckschloss, mit Wechselvorrichtung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">9 mm Vierkantnuss, mit Antipanikfunktion</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Umschaltfunktion B mit geteilter Nuss),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vorgerichtet für Profilzylinder, geschlossener Kasten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stulp aus nicht rostendem Edelstahl.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flüglige Türen zusätzlich mit Treibriegelschloss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und verdecktliegendem Kantriegel im Standflügel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie Bodenhülse aus Edelstahl.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsbeschreibung (Vollpanikfunktion):</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im abgeschlossenen Zustand wird im Panikfall durch</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betätigen des Treibriegels zwangsläufig auch der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gehflügel geöffnet. Die Entriegelung erfolgt über</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treibriegel und Treibstange durch</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">den im Standflügel eingebauten Gegenkasten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Zwängungsfreiheit der 2-flügligen Tür bei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gleichzeitiger Öffnung beider Flügel ist durch</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geeignete Maßnahmen zu gewährleisten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bänder: dreiteilige Konstruktionsbänder mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kugellagerring nach DIN 18272</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für höchste Beanspruchung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Sicherungsbolzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl jeweils entsprechend Türgewicht.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türdrücker:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drückergarnitur in Feuerschutzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gebrauchskategorie Klasse 4 EN 1906, weitere </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anforderungen siehe oben im Abschnitt: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Anforderungen an die Türbeschläge.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flüglige Türen zusätzlich mit entsprechendem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Standflügel-Drücker mit Rosette.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Beschläge müssen die Anforderungen an</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Notausgänge/Fluchtwege gemäß DIN EN 179 erfüllen und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend zusammen geprüft sein</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie den Richtlinien der gesetzlichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unfallversicherungsträger (GUV) der öffentlichen Hand</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodendichtungen als automatische Senkdichtung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schachttüren müssen zudem für den Einbau in </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">größerer Höhe (nicht fußbodengleich) zugelassen sein </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">und mit einer umlaufenden Dichtung versehen sein. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türschließer gemäß gesonderter Position.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Türelemente sind z.T. mit elektrischen, z.T.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bauseits gelieferten Komponenten für Zutrittskontrolle</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. Fluchtwegsteuerung auszustatten bzw. vorzurichten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau gemäß gesonderten Positionen, Ausführung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend bauaufsichtlicher Zulassung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG STAHLBLECHTÜREN</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_2806687">
                    <Description ID="05f2470f-9299-48dd-b4d2-2615eba2d5b2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">TÜRELEMENTE MIT ANFORDERUNG EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5:</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TÜRELEMENTE MIT ANFORDERUNG EI</span>
                                <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                                <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                                <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                                <span style="background:#FFFFFF;">-C5:</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2806787" RNoPart="0001">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="828a384d-a6bd-47ed-bf27-b541cc3f4862">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1-flüglige Stahlblechtür mit Umfassungszarge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlblechtüren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 1,28 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,14 m (OK FFB - UK Sturz Stahlbetonwand)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 24 cm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Tür-Nr.: Gartengeschoss  2G.035-1  (Plan 0725)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung im 1.BA</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1-flg Stahlblechtür GG, EI2 30-S500-C5, B/H: 128/214cm, E, (0725)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2807158" RNoPart="0002">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="312ed498-76f7-4a55-93f2-25aaf6126bf4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flüglige Stahltür mit 2-teiliger Stahl-Blockzarge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlblechtüren. Einbau im 1. BA,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite: ca. 150 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element mit oben verbreitertem Blendrahmen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilhöhe: ca. 140 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne PZ-Lochung,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit übermauertem Stahlbetonsturz,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,08 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,50 m (OK FFB - UK Stb-Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 8 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufteilung mittig geteilt,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Tür-Nr.:   2E.F07-2.S (Plan 0731)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung im 1.BA</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg Stahlblechtür EI</span>
                                <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                                <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                                <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                                <span style="background:#FFFFFF;">-C5, B/H: 208/250cm, BZ, (0731)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2807159" RNoPart="0003">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="7782a1e5-8928-4734-9ec2-7acff2d5a591">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flüglige Stahltür mit 2-teiliger Stahl-Blockzarge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlblechtüren. Einbau im 2. BA,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element beidseitig mit verbreitertem Blendrahmen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilbreite: ca. 150 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Element mit oben verbreitertem Blendrahmen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profilhöhe: ca. 140 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne PZ-Lochung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Stahlbetonwand, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit übermauertem Stahlbetonsturz,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,08 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,50 m (OK FFB - UK Stb-Sturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 8 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufteilung mittig geteilt,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Tür-Nr.:   2E.F07-1.S (Plan 0730)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung im 2.BA</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg Stahlblechtür EI</span>
                                <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                                <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                                <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                                <span style="background:#FFFFFF;">-C5, B/H: 208/250cm, BZ, 2.BA</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2806843" RNoPart="0004">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="80a275ac-2c9f-4b84-a239-44bdf5e03f2a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2-flüglige Stahlblechtür mit 2-teiliger Stahl-Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz- und Rauchschutzanforderung EI</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">2</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> 30-S</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">200</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">-C5,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlblechtüren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Fluchtwegtür in beide Richtungen, nicht abschließbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ohne PZ-Bohrung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnung bis mind. 135 Grad.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau in Trockenbauwand mit verstärktem Trockenbausturz.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elementabmessungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite: ca. 2,23 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: ca. 2,50 m (OK FFB - UK Trockenbausturz)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zuzügl. Fußbodenaufbau-Höhe ca. 8 cm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zargenbreite: ca. 150 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort/Tür-Nr.:  2E.F10-1.S (Plan 0732)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung im 1.BA</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">2-flg Stahlblechtür EI2 30-S500-C5, B/H: 223/250cm, U150mm </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2806702">
                    <Description ID="9f98b99a-875b-40ae-8e6f-65561a97d097">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EINBAUTEILE UND TÜRSCHLIESSER:</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">EINBAUTEILE UND TÜRSCHLIESSER:</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2806703" RNoPart="0005">
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="16e8403e-bfbd-48a4-8dc4-8764da4ad054">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für Ausführung der Türen mit dreiteiligen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rollentürbändern mit 3-facher Nachstellmöglichkeit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(dreidimensional) für höchste Beanspruchung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">verdeckt befestigt, mit Sicherungsbolzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen: Edelstahl,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(anstatt Konstruktionsbändern).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EP je Türband</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nach Angabe der Bauleitung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für Edelstahl-Rollentürbänder</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2807156" RNoPart="0006">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="2d635b73-a352-4735-b7b3-558d3ff44f49">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu vorbeschriebenen Tür-Positionen für</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung der 2-flügligen Türen mit Beschlägen als</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Türen in Rettungwegen nach DIN EN 1125</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(anstatt Notausgangsverschluss nach DIN EN 179).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Panikstange: Betätigungsstange als Wippe,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ A gemäß DIN EN 1125,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klasse 2: Überstand max. 100 mm (Normalüberstand),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als horizontaler Stangengriff für Rahmentüren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als integriertes System mit Einsteckschloss mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anti-Panik-Funktion, mit integriertem PZ-Langschild,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">alle Oberflächen Edelstahl,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anordnung einseitig gemäß Fluchtrichtung an jedem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türflügel (Gang- und Standflügel),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Anbringen der erforderlichen Hinweisschilder/</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Piktogramme.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EP komplett für 2-flüglige Tür,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für alle vorkommenden Türbreiten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für Paniktürbeschläge DIN EN 1125 2-flg. Tür</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2806708" RNoPart="0007">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="90f41dcb-071b-488b-a82c-3de06dc4a89e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer für 2-flüglige Brandschutztüren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Gleitschiene nach DIN EN 1154 und integrierter,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mechanischer Schließfolgeregelung nach DIN EN 1158,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">über ein von der  Schließerhydraulik unabhängiges</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schubstangen-Klemm- System mit Überlastsicherung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe entsprechend Türgröße,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit stufenlos einstellbarer Schließkraft,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließgeschwindigkeit, Endschlag,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließverzögerung von vorne einstellbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Befestigungszubehör und Montageplatte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächen silberfarbig eloxiert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">komplett liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türschließer für Türflügelbreiten bis mind. jeweils 1,40 m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bei Türflügelbreiten bis einschl. 1,25 m in barrierefreier </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit stark abfallendem Öffnungsmoment für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Öffnen der Tür mit geringem Kraftaufwand unter Einhaltung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der nach DIN 18040 max. zulässigen Bedienkräfte.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türschließer mit durchgehender Bekleidung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau auf der Bandseite.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer für 2-flüglige BS-Türen (B bis 2,80 m, barrierefrei bis 1,25 m Flb)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2806712" RNoPart="0008">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="8cbcc9bd-47d0-49ff-8b35-aed0ddb0a8bd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer für 2-flg. Brandschutztüren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit durchgehender Gleitschiene, gemäß DIN EN 1154,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und integrierter, mechanischer Schließfolgeregelung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß DIN EN 1158, mit Feststellanlage 180° daueroffen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mittels Haltemagneten  und Rauchmeldezentrale,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">komplett liefern und einbauen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Abnahmeprüfung der Feststellanlage und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dauerhaftes Anbringen des Zulassungsschildes.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die Verwendung an Brandschutztüren mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlagen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größe entsprechend Türgröße,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit stufenlos einstellbarer Schließkraft,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließgeschwindigkeit, Endschlag,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schließverzögerung von vorne einstellbar.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlage 180° daueroffen mittels Elektro-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Haltemagneten und dazugehörigen Magnetankern</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an beiden Flügeln, Haltemagnete mit Aluminiumgehäuse,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbton weiß oder Edelstahl-Design nach Wahl des AG,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Standprofilen bzw. Abstandshaltern für Boden- bzw.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandmontage, einschl. Befestigung auf</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbelag/Estrich bzw. an Wand.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich 1 Stück Handauslösetaster,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">roter Schalter mit der Aufschrift "Feuerschutzabschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schließen", in Aufputz- oder Unterputzausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Angabe der Bauleitung, einschl. Wandmontage.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. integrierter Rauchmeldezentrale in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sturzmontage mit integriertem Netzteil und optischem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchmelder zur Ansteuerung der vorbeschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellanlage, mit Anschlussmöglichkeiten für weitere</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rauchmelder und externe Handauslösung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">potentialfreier Wechselkontakt ,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss 230 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gleiche Bauhöhe wie Gleitschiene: ca. 30 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. elektrischer Verkabelung, Anschluss und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme aller zu Türschließer und Feststellanlage </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gehörenden Komponenten einschl. Rauchmeldezentrale</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ab der bauseits verlegten Klemmdose (elektrische</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zuleitung 220 V), Kabelführung verdeckt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau Türschließer einschl. aller erforderlichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montageplatten und Befestigungsmaterialien,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Montage Türschließer auf der Bandseite,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau mit den dazugehörigen Komponenten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit durchgehender Bekleidung, Oberflächen silberfarbig.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Obentürschließer 2.flg. FSA 180° mit 2x Haltemagneten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2806735">
                    <Description ID="948c6648-5290-4286-b5c5-ff92974f5853">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">UNTERKONSTRUKTIONEN:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlprofil-Unterkonstruktion als Verstärkungen in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bauseitigen Trockenbau-Wänden und -Stürzen zur Aufnahme</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">von in diesem LV-Teil beschriebenen Türelementen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sofern sie nicht bauseits ausgeführt werden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die statische Dimensionierung der erforderlichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlprofile gehört in jedem Fall zur Leistung des AN</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und ist in die Einheitspreise der jeweiligen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tür-Elemente einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">UNTERKONSTRUKTIONEN:</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2806736" RNoPart="0009">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="e9d45cbb-d27b-4043-b8f1-7b54de3e3592">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlprofil-Unterkonstruktionen als Verstärkungen in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bauseitigen Trockenbau-Wänden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Aufnahme von in diesem LV beschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türelementen liefern und im Zuge der Trockenbauarbeiten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Absprache mit dem Gewerk Trockenbau und der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung einbauen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stützen aus Stahl-Hohlprofilen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querschnitt: 50 x 100 x 4 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. gemäß statischer Erfordernis,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">größere Stahlquerschnitte gemäß Zulageposition,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlgüte: Festigkeitsklasse S 235 JR</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach DIN EN 10 027 (ST 37-2 nach DIN 18 800).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschl. Befestigung am Baukörper mittels Fuß- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kopfplatten bzw. -Laschen aus Flachstahl,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">alle Stahlteile und Befestigungsmittel in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">korrosionsgeschützter oder nichtrostender Ausführung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigung einschl. aller Befestigungsmittel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend Befestigungsuntergrund</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und aller erforderlichen Bohrungen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsuntergrund: Stahlbeton bzw. z.T. Mauerwerk,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dimensionierung und Ausführung gemäß statischer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erfordernis.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzellängen: ca. ´4,50 m</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erforderliche Brandschutzbekleidungen nach DIN 4102</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. Gipsplatten-Bekleidungen erfolgen bauseits.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführung der Arbeiten erfolgt zeitlich vorgezogen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vor Einbau der Türelemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">die hierfür erforderlichen gesonderten An- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfahrtskosten sowie der Mehraufwand der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung ist in den Einheitspreis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stahlprofil-Stützen 50 x 100 x 4 mm (für 15 cm Wanddicke)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2806738" RNoPart="0010">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="a6fd0efa-e78c-4362-9ca8-2b48b3332705">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlprofil-Unterkonstruktionen, 50 x 100 x 4 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistung wie in Pos.  01.02.0009  beschrieben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jedoch Ausführung als Sturzprofile im Bereich der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">abgehängten Decken,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau zwischen vorbeschriebenen Stahlstützen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bzw. seitlicher Anschluss z.T. an Massivwänden</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stahlprofil-Stürze 50 x 100 x 4 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2806741" RNoPart="0011">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="f9839494-e118-45ee-bb33-ba6a78510ebf">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung und Montage einer Bodenschiene</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Flachschwelle aus Edelstahl, matt gebürstet,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dicke 2 mm, Breite: ca. 40 - 50 mm gemäß </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Türblatt-Dicke der zugehörigen Brandschutztür.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung als nichtbrennbarer Bodenbelag unterhalb</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">des Türblatts gemäß dem jeweiligen bauaufsichtlichem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verwendbarkeitsnachweis der Brandschutztüren und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gleichzeitig als ebene Anpress-Schiene für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">absenkbare Bodendichtungen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Einpassen zwischen der Zarge einschl.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aller Zuschnitte und Befestigung auf dem Estrich.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche bündig mit den jeweils angrenzenden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bauseitigen Bodenbelägen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einzellängen entsprechend Türbreiten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ca. 0,885 - 1,26 m (RBM)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Lieferung und Montage einer Edelstahl-Bodenschiene</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2797560" RNoPart="03">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">LEISTUNGEN AUF NACHWEIS</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2797562">
                    <Description ID="cf535421-0f5c-419e-ac80-8b0054e24a52">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">ERGÄNZENDE ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">FÜR STUNDENLOHNARBEITEN </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten werden gem. VOB/B §2 Abs. 10 und § 15 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ausgeführt bzw. abgerechnet. Der AN hat über Stundenlohnarbeiten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">werktäglich Stundenlohnzettel in 2-facher Ausfertigung einzureichen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diese müssen außer den Angaben nach VOB/B §15 Abs. 3 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">folgende Angaben enthalten: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- das Datum</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- die Bezeichnung der Baustelle</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Gehaltsgruppe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Baustelle</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- die Art der Leistung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- die Gerätekenngrößen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des AG </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu  erbringenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten bezahlt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehalts-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wegezeiten, Fahrtkosten sowie Kosten für Aufsicht (Leitungspersonal)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sowie Kleingeräteeinsatz sind ebenfalls in die Einheitspreise der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nachfolgenden Stundenverrechnungssätze einzurechnen und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">werden nicht gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die angesetzten Lohnkosten sind auf Basis der Urkalkulation </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu ermitteln. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wird während der Ausführungszeit erkannt, dass mehr Stundenlohn-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">arbeiten erforderlich werden als beauftragt, werden diese nur vergütet,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wenn vor Ausführung von weiteren Stundenlohnarbeiten eine </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechende Auftragserweiterung durch den Auftraggeber erteilt </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wurde.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">ERGÄNZENDE ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2797563" RNoPart="0001">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="1c89ba01-0d8a-44e2-bb96-0ab54ab5c87b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiter/-in, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenverrechnungssatz wie oben beschrieben. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stundensatz Facharbeiter/-in</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2797564" RNoPart="04">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">DOKUMENTATION </span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2797565" RNoPart="0001">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                      <CtlgCode>344</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description ID="13c1dc38-bda5-440e-afd0-ebfd7bf9dc6c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zusatzaufwand für geordnete Übergabe der Bestandsunterlagen </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Bestandsunterlagen sind 1-fach in je einem DIN-A4-Ordner </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und 1-fach auf digitalem Datenträger (USB-Stick oder Cloud) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit gleicher, nachstehender Ordnerstruktur rechtzeitig </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vor Abnahme an die zuständige Objektüberwachung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Prüfung zu übergeben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Als Dateiformat ist grundsätzlich „pdf“ zu verwenden. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planunterlagen sind im Format “dwg“ oder „dxf“ </span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">und</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> „pdf“ </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zu speichern.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Unterlagen sind gemäß nachstehender Liste in die </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">jeweiligen Register einzusortieren. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sollte ein DIN-A4-Ordner nicht ausreichen, so sind die </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ordner in entsprechender Reihenfolge und mit der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtanzahl an Ordnern zu nummerieren. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auf den Rückenschildern sind ferner das Bauvorhaben, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Gewerkenummer, das Gewerk und die ausführende </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Firma zu verzeichnen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Je nach Gewerk kann es zu einzelnen Abschnitten keine </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angaben geben. Dies ist kenntlich zu machen (z.B. durch </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis: „entfällt“) und die entsprechenden Register sind </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">leer zu lassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Die Dokumente sind jeweils mit Angabe der betreffenden </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">LV-Positionsnummer direkt auf den zugehörigen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Dokumenten (Datenblätter etc.) zu versehen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eine Abnahme ohne vollständige Bestandsunterlagen wird </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">vom Auftraggeber verweigert. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Register-Nr. - Ordnerinhalt: </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">0 - Inhaltsverzeichnis</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1 - Bauvorhaben, LV-Nummer und Gewerk, Firmenangaben </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">     und Ansprechpartner</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 - Fachunternehmererklärung / Konformitätserklärungen / </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">     Übereinstimmungserklärungen/ Leistungserklärungen </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3 - Kopie Abnahmeprotokoll(e) – </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">wird vom AG eingefügt </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">     Bestätigung der Mängelbeseitigung – </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">wird ggf. vom AN </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">     nachgereicht</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4 - Einweisungsprotokolle </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">5  - Reinigungs-/Wartungs- und Pflegehinweise</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">6  - Herstellernachweise / Systembeschreibungen / </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Produktdatenblätter / Sicherheitsdatenblätter</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">7  - Prüfzeugnisse / Zulassungsbescheide </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      (z.B. für Brandschutz, Schallschutz, Dämmwerte, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Druckprüfungen, Spülprotokolle, etc.), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Prüfbescheinigung Standfestigkeit</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">8  - TÜV-Zertifikate / TÜV-Abnahmen / Sachverständigenabnahmen /</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Gutachterliche Stellungnahmen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">9  - Vollständige Liste der verwendeten Werkstoffe bzw. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">      Materialien inkl. der genauen Herstellerbezeichnung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">10 - Bedienungsanleitungen </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">11 - Planverzeichnis und Bestandspläne, wie Werkpläne </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">       mit Eintragung tatsächlicher (ggf. abweichender) Ausführung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">       Werkstattzeichnungen, Verlegepläne, Aufbauzeichnungen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">       Schemata, Verteilerpläne, etc.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">12 - Zusätzlich bei Technischen Anlagen:  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">       Für den Betrieb der Technischen Anlagen erforderliche </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">       Unterlagen (wie z.B. Prüfbücher etc.)  </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:normal;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Zusatzaufwand für geordnete Übergabe der Bestandsunterlagen (Formatierung ohne Tabelle)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>