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[bookmark: _Toc242359780]Zentrale Einrichtungen

[bookmark: _Toc242359781]Software Parkleitzentrale

[bookmark: _Toc242359782]Bedien- und Steuersoftware
Einmalige Kosten zur Erstellung, Konfiguration und Implementierung der Bedien- und Steuersoftware für die PLS-Zentrale gemäß Leistungsbeschreibung.
1 psch	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359783]HTML-Benutzeroberfläche
Einmalige Kosten zur Realisierung der "HTML-Benutzeroberfläche" gem. Leistungsbeschreibung 
Sämtliche Funktionalitäten der PLS-Bediensoftware sind auch in die HTML-Benutzeroberfläche zu integrieren. Lieferung, Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme eines Web-Interface zur Bedienung des PLS über HTML.
Der Zugriff auf die Benutzeroberfläche muss über gesicherte Verbindungen (https: oder VPN) erfolgen.
1 psch	………….…	…………….


[bookmark: _Toc242359784]Schnittstelle App
Einmalige Kosten für die Einrichtung einer Netzwerkschnittstelle zur Übertragung der Parkhausdaten und Push-Meldungen an die anzubietende Smartphone-App
Sollten keine Kosten anfallen, ist diese Position mit 0,01 € zu bepreisen.
1 psch	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359785]Smartphone-App
Bereitstellung einer Smartphone-App (Android und iOS) mit Funktionen gemäß Leistungsbeschreibung.
Bieterangabe:
Die Servicepauschale für eine Transaktion zur Bezahlung der Parkgebühren für den Endnutzer beträgt: Bedarfsposition
1 psch	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359786]Betriebskostenpauschale Hosting und Support
Monatliche Kosten für die Bereitstellung eines vom AN gehosteten, virtuellen Servers und den Betrieb, Support und Softwarepflege der Parkleitsoftware als Dienst („Software as a service“), inkl. aller Lizenzkosten für die Bedien- und Steuersoftware und die erforderlichen Softwarezertifikate.
60 Monate	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359787]Lizenzkosten
[bookmark: _Toc242359788]Monatliche Lizenzkosten für die Schnittstelle Internetportal
Sollten keine Lizenzkosten anfallen, ist diese Position mit 0,01 € zu bepreisen.
60 Monate	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359789]Hosting- und Lizenzkosten Smartphone App
Monatliche Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb, Support und Softwarepflege der Smartphone App; inkl. aller erforderlichen Zertifikate und Leistungen am App-Backend
60 Monate	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359790]Bedarfsposition
[bookmark: _Toc242359791]Servicepauschale Smartphone-App
Jährliche Kosten für die dem Auftragnehmer entstehenden Kosten für Transaktionen bei Bezahlung der Parkgebühren über die Smartphone-App. Pauschalbetrag pro Jahr bei Nutzung der App von bis zu 5.000 aktiven Nutzern
1 Jahr	………………	nur EP

[bookmark: _Toc242359792]Einrichtung Bedienrechner
Einrichten eines Bedienrechners auf bestehendem Arbeitsplatz-PC im Betriebsgebäude. Arbeitsplatz-PC verfügt bauseits über Webbrowser und Netzwerkverbindung zum Parkleitrechner
1 Stück	………………	…………….

Summe Titel 1.1 Software Parkleitzentrale:		…………….


Summe Titel 1: Zentrale Einrichtungen		…………….
[bookmark: _Toc58595561][bookmark: _Toc242359793]Parkdatenerfassung
[bookmark: _Toc58595562][bookmark: _Toc242359794]Parkdatenerfassungsgeräte
Die monatlichen Kosten für die SIM-Karte bzw. Mobilfunkverbindung sind nicht in dieser Position enthalten. Diese werden separat vergütet und sind unter Position 6.6 zu kalkulieren.

[bookmark: _Toc242359795]Parkdatenerfassungsgerät P11
Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung. 
Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.
Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.
DSGVO-konform
Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.
Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.
Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.
Zur Orientierung des Bieters: 
BERNARD Mobility Analyser BMA V3 
3 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359796]Parkdatenerfassungsgerät P12
Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.
Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von einer Ein- und Ausfahrt.
Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.
DSGVO-konform
Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.
Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.
Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.
Zur Orientierung des Bieters: 
BERNARD Mobility Analyser BMA V3
1 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359797]Parkdatenerfassungsgerät Einzelplatzerfassung P12
Lieferung, Montage und betriebsfertige Inbetriebnahme eines IoT-Parksensors zur automatisierten Erfassung der Belegung einzelner Stellplätze mittels 3-Achs-Magnetfeldsensorik und Nanoradar. Datenübertragung über LoRaWAN einschließlich automatischer Datenspeicherung bei Verbindungsunterbrechungen und nachträglicher Übertragung.
Detektionsgenauigkeit 99,96 %
Geeignet für den dauerhaften Außeneinsatz, Schutzart IP68, Stoßfestigkeit IK10, Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C. Inklusive Batterie, Befestigungsmaterial, Parametrierung, Funktionsprüfung und vollständiger betriebsfertiger Übergabe. Abmessungen ca. Ø 120 × 25 mm, Batterielebensdauer min. 5 Jahre.
Hosting, Lizenz- und Betriebskosten sind in Position 1.1.6. zu kalkulieren.
18 Stück	………………	…………….



[bookmark: _Toc242359798]GSM-Gateway 
Lieferung, Montage und Einbau eines GSM-Gateways zur Kommunikation der Einzelplatzerfassungssensoren mit der Parkleitzentrale über Mobilfunk LTE. Inklusive Antenne, erforderlicher Netzteile, Kabel und Kleinmaterialien.
Befestigung am Lampenmast des AG’s
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. 
1 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359799]Parkdatenerfassungsgerät P23
Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.
Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.
Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.
DSGVO-konform
Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.
Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.
Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.
Zur Orientierung des Bieters: 
BERNARD Mobility Analyser BMA V3
2 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359800]Parkdatenerfassungsgerät P 24
Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.
Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.
Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.
DSGVO-konform
Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.
Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.
Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.
Zur Orientierung des Bieters: 
BERNARD Mobility Analyser BMA V3
3 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359801]Parkdatenerfassungsgerät P 25
Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.
Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.
Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.
DSGVO-konform
Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.
Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.
Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.
Zur Orientierung des Bieters: 
BERNARD Mobility Analyser BMA V3
2 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359802]Parkdatenerfassungsgerät P 22
Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.
Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.
Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.
DSGVO-konform
Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.
Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.
Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.
Zur Orientierung des Bieters: 
BERNARD Mobility Analyser BMA V3
2 Stück	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359803]Parkdatenerfassungsgerät P 21
Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.
Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.
Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.
DSGVO-konform
Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.
Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.
Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.
Zur Orientierung des Bieters: 
BERNARD Mobility Analyser BMA V3
1 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359804]Parkdatenerfassungsgerät Einzelplatzerfassung P34
Lieferung, Montage und betriebsfertige Inbetriebnahme eines IoT-Parksensors zur automatisierten Erfassung der Belegung einzelner Stellplätze mittels 3-Achs-Magnetfeldsensorik und Nanoradar. Datenübertragung über LoRaWAN einschließlich automatischer Datenspeicherung bei Verbindungsunterbrechungen und nachträglicher Übertragung.
Detektionsgenauigkeit 99,96 %
Geeignet für den dauerhaften Außeneinsatz, Schutzart IP68, Stoßfestigkeit IK10, Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C. Inklusive Batterie, Befestigungsmaterial, Parametrierung, Funktionsprüfung und vollständiger betriebsfertiger Übergabe. Abmessungen ca. Ø 120 × 25 mm, Batterielebensdauer min. 5 Jahre.
Hosting, Lizenz- und Betriebskosten sind in Position 1.1.6. zu kalkulieren.
21 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359805]GSM Gateway
Lieferung, Montage und Einbau eines GSM-Gateways zur Kommunikation der Einzelplatzerfassungssensoren mit der Parkleitzentrale über Mobilfunk LTE. Inklusive Antenne, erforderlicher Netzteile, Kabel und Kleinmaterialien.
Befestigung am Lampenmast des AG’s
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. 
1 Stück	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359806]Parkdatenerfassungsgerät P 35
Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.
Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.
Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.
DSGVO-konform
Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.
Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.
Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.
Zur Orientierung des Bieters: 
BERNARD Mobility Analyser BMA V3
1 Stück	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359807]Parkdatenerfassungsgerät P 37
Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.
Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.
Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.
DSGVO-konform
Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.
Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.
Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.
Zur Orientierung des Bieters: 
BERNARD Mobility Analyser BMA V3
1 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359808]Parkdatenerfassungsgerät P 41
Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.
Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.
Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.
DSGVO-konform
Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.
Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.
Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.
Zur Orientierung des Bieters: 
BERNARD Mobility Analyser BMA V3
2 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359809]Parkdatenerfassungsgerät P 42
Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.
Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.
Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.
DSGVO-konform
Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.
Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.
Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.
Zur Orientierung des Bieters: 
BERNARD Mobility Analyser BMA V3
2 Stück	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359810]Parkdatenerfassungsgerät P 47
Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.
Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.
Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.
DSGVO-konform
Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.
Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.
Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.
Zur Orientierung des Bieters: 
BERNARD Mobility Analyser BMA V3
2 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359811]Parkdatenerfassungsgerät Einzelplatzerfassung P 51 / P 52
Lieferung, Montage und betriebsfertige Inbetriebnahme eines IoT-Parksensors zur automatisierten Erfassung der Belegung einzelner Stellplätze mittels 3-Achs-Magnetfeldsensorik und Nanoradar. Datenübertragung über LoRaWAN einschließlich automatischer Datenspeicherung bei Verbindungsunterbrechungen und nachträglicher Übertragung.
Detektionsgenauigkeit 99,96 %
Geeignet für den dauerhaften Außeneinsatz, Schutzart IP68, Stoßfestigkeit IK10, Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C. Inklusive Batterie, Befestigungsmaterial, Parametrierung, Funktionsprüfung und vollständiger betriebsfertiger Übergabe. Abmessungen ca. Ø 120 × 25 mm, Batterielebensdauer min. 5 Jahre.
Hosting, Lizenz- und Betriebskosten sind in Position 1.1.6. zu kalkulieren.
156 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359812]GSM-Gateway
Lieferung, Montage und Einbau eines GSM-Gateways zur Kommunikation der Einzelplatzerfassungssensoren mit der Parkleitzentrale über Mobilfunk LTE. Inklusive Antenne, erforderlicher Netzteile, Kabel und Kleinmaterialien.
Befestigung am Lampenmast des AG’s
Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. 
1 Stück	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359813]Betriebskostenpauschale Parkdatenerfassung
Monatliche Kosten für die Bereitstellung der Backendsysteme des Sensorherstellers der Kamerasensorik und der Einzelplatzerfassung, inkl. aller Lizenzkosten für die Schnittstellen und die erforderlichen Softwarezertifikate.
Die Pauschale gilt als Monatspauschale für alle unter den OZ 2.1.1 – 2.1.13 installierten Sensoren
60 Monate	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359814][bookmark: _GoBack]Alternativposition – Parkdatenerfassungsgeräte als solarbetriebene Ausführung
Lieferung und Montage eines autarken, solarbetriebenen Parkdatenerfassungsgerätes zur Erfassung von Fahrzeugen für die Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung, ohne Erfordernis einer dauerhaften externen Spannungsversorgung. 

Angebotenes Fabrikat / Typ: ____________________

Zur Orientierung des Bieters: Funktional gleichwertige Erfassung zur netzgebundenen Ausführung BERNARD Mobility Analyser BMA V3, jedoch mit autarker solarbasierter Energieversorgung.
1 Stück	………………	…………….


Summe Titel 2.1 Parkdatenerfassungsgeräte:		…………….


Summe Titel 2 Parkdatenerfassung:		…………….
[bookmark: _Toc58595564][bookmark: _Toc242359815]Parkleitwegweiser
[bookmark: _Toc58595565][bookmark: _Toc242359816]Dynamische Parkleitwegweiser
Die monatlichen Kosten für die SIM-Karte bzw. Mobilfunkverbindung sind nicht in dieser Position enthalten. Diese werden separat vergütet und sind unter Position 6.6. zu kalkulieren.

[bookmark: _Toc242359817]Dynamischer Parkleitwegweiser
Lieferung und Montage an Masten dynamischer Standorte von dynamischem Parkleitwegweiser
Ausführung gem. Leistungsbeschreibung mit ISO-Pfeil, Parkhaus/platz-Symbol, Parkhausname, einer dreistelligen LCD-Stellplatzanzeige zur Anzeige der freien Kapazitäten, Höhe 160 mm. Technische Ausführung der Anzeige gemäß Baubeschreibung.
Ausführung als Gehäuse, verschiebbar am Mast, beklebt mit reflektierender Folie Typ RA2/C 
Größe ca. 500 x 2000 x 120 mm (H x B x T)
Inkl. Energieversorgung, aller Befestigungselemente, Kleinteile und Nebenarbeiten, betriebsbereit.
32 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359818]Standortcontroller
Lieferung und werkseitige Montage in das Gehäuse des untersten Standortschilds einer Mastersteuerelektronik gem. Leistungsbeschreibung zur Ansteuerung aller Stellplatzanzeigen eines Anzeigestandorts und Kommunikation mit der Parkleitzentrale.
Energieverteilung mit FI-Schutzschalter und standortbezogener Kabelverbindungen für die Stromkreise der Systemkomponenten des Standortes, inkl. aller Absicherungen. 
Ausführung zum Anschluss an bauseitige Netzversorgung 230V/50Hz
inkl. aller Befestigungselemente, Kleinteile und Nebenarbeiten, betriebsbereit.

9 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359819]LTE-Terminal
Lieferung eines LTE-Terminals zur Kommunikation des Standortcontrollers mit der Parkleitzentrale über Mobilfunk LTE. Die Kommunikation zum Parkleitrechner muss als gesicherte VPN-Verbindung ausgeführt werden. Inklusive Antenne, erforderlicher Netzteile, Kabel und Kleinmaterialien. Werkseitiger Einbau in das unterste Gehäuse eines Anzeigestandorts und Aufbau der Antenne auf dem obersten Anzeigegehäuse eines Anzeigestandorts.
11 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Hlk198822488]Summe Titel 3.1 dynamische Parkleitwegweiser:		…………….


[bookmark: _Toc242359820]Statische Wegweiser

[bookmark: _Toc242359821]Statischer Wegweiser
Lieferung und Montage an Masten statischer Standorte von statischen Parkleitwegweiser
Ausführung gem. Leistungsbeschreibung als randverstärkter Wegweiser aus Aluminium (Mindeststärke 2 mm) und umlaufenden Aluminiumprofil mit ca.65 – 70 mm Eckradius; Beschriftung mit ISO-Pfeil, Parkhaus/platz-Symbol, Parkhausname. 
Ausführung mit reflektierender Folie Typ RA2/C 
Größe ca. 350 x 2000 x 40 mm (H x B x T)
Inkl. Energieversorgung, aller Befestigungselemente, Kleinteile und Nebenarbeiten, betriebsbereit.
31 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359822]Statischer Wegweiser Standort S3
Lieferung und Montage an Masten statischer Standorte von statischem Parkleitwegweiser
Ausführung gem. Leistungsbeschreibung als randverstärkter Wegweiser aus Aluminium (Mindeststärke 2 mm) und umlaufenden Aluminiumprofil mit ca.65 – 70 mm Eckradius; Beschriftung mit ISO-Pfeil, Parkhaus/platz-Symbol, Parkhausname. 
Ausführung mit reflektierender Folie Typ RA2/C 
Größe ca. 1000 x 650 x 40 mm (H x B x T)
Inkl. Energieversorgung, aller Befestigungselemente, Kleinteile und Nebenarbeiten, betriebsbereit.
1 Stück	………………	…………….


Summe Titel 3.2 statische Wegweiser:		…………….


[bookmark: _Toc242359823]LED-RGB Vollmatrix Anzeigen
[bookmark: _Toc242359824]LED-RGB Vollmatrixanzeige
Lieferung und Montage der Vollmatrix Anzeigen an Masten
Ausführung gemäß Leistungsbeschreibung mit einer Größe
von ca. 1950x1950x150mm und einem Pixelabstand von 6-7 mm
inkl. Energieversorgung, aller Befestigungselemente, Kleinteile
und Nebenarbeiten, betriebsbereit 
2 Stück	………………	…………….
		 

Summe Titel 3.3 LED-RGB Vollmatrixanzeigen:		…………….


Summe Titel 3 Parkleitwegweiser:		…………….

[bookmark: _Toc58595567][bookmark: _Toc242359825]Aufstellvorrichtungen
[bookmark: _Toc58595568][bookmark: _Toc242359826]Rundrohrmaste
Alle Maste für die 12 Standorte müssen zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Mastverlängerung so zu verlängern sein, dass ein weiteres Einzelschild am Standort montiert werden kann. Bei der statischen Berechnung der Fundamente ist dies zu berücksichtigen. (zusätzlich zum Endausbau)
Alle Maste sind in Ihrer Länge so dimensionieren, dass ein Lichtraum bis zur Unterkante des untersten Schildes von 2,50m bei Einbau des Fundaments 250 mm unter GOK gewährleistet ist.
Maste an dynamischen Anzeigestandorten und für die Erfassungskameras müssen mit Kabeltür, Kabelverteiler, Kabelauslass mit Kantenschutz im Bereich der Beschilderung ausgeführt sein. In diese Masten ist ein Kabelübergangskasten hinter der Kabeltür zu montieren. Dieser ist in den Einheitspreis der Maste einzurechnen.
Bei Rohrmasten für rein statische Anzeigestandorte kann die Kabeltür, Kabelübergangskasten und Kabelauslass entfallen.
Die Masten sind mit einer Abdeckkappe aus Kunststoff oben abzudecken.
Für alle Maste ist ein statischer Nachweis zu erbringen. Eine Grünprüfung durch den AN ist nicht erforderlich.

[bookmark: _Toc242359827]Aufstellvorrichtung für Erfassungskamera
Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen (Windlastzone III) und technischen Anforderungen (Detektionshöhe) der angebotenen Videosensorik. 
Inkl. Ankerkorb. Die Ankerkörbe sind dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen
19 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359828]Aufstellvorrichtung für einzeilige Standorte statisch
Lieferung und Montage auf Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für einzeiligen Anzeigestandort.
Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).
Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.
Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Die Ankerkörbe sind dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen
6 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359829]Aufstellvorrichtung für zweizeilige Standorte statisch
Lieferung und Montage auf Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für einzeiligen Anzeigestandort.
Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).
Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.
Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Die Ankerkörbe sind dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen
4 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359830]Aufstellvorrichtung für dreizeilige Standorte statisch
Lieferung und Montage auf Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für einzeiligen Anzeigestandort.
Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).
Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.
Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Die Ankerkörbe sind dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen
4 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Hlk198639885][bookmark: _Toc242359831]Aufstellvorrichtung für zweizeilige Standorte dynamisch
Lieferung und Montage auf bauseits erstelltes Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für zweizeiligen Anzeigestandort.
Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).
Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.
Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Der Ankerkorb ist dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen
1 Stück	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359832]Aufstellvorrichtung für zweizeilige Standorte, doppelseitig, dynamisch
Lieferung und Montage auf bauseits erstelltes Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für zweizeiligen Anzeigestandort.
Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).
Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.
Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Der Ankerkorb ist dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen
1 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359833]Aufstellvorrichtung für dreizeilige Standorte dynamisch
Lieferung und Montage auf bauseits erstelltes Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für zweizeiligen Anzeigestandort.
Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).
Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.
Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Der Ankerkorb ist dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen
4 Stück	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359834]Aufstellvorrichtung für dreizeilige Standorte, doppelseitig, dynamisch
Lieferung und Montage auf bauseits erstelltes Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für zweizeiligen Anzeigestandort.
Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).
Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.
Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Der Ankerkorb ist dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen
1 Stück	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359835]Aufstellvorrichtung für vierzeilige Standorte dynamisch
Lieferung und Montage auf bauseits erstelltes Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für zweizeiligen Anzeigestandort.
Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).
Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.
Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Der Ankerkorb ist dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen
2 Stück	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359836]Aufstellvorrichtung für dynamische LED RGB Vollmatrix Tafel
Lieferung und Montage auf bauseits erstelltes Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für dreizeiligen Anzeigestandort.
Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).
Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.
Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Der Ankerkorb ist dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen
2 Stück	………………	…………….

[bookmark: _Toc242359837]Statische Berechnungen
Erstellen von statischen Berechnungen für alle neuen Fundamente und Maste entsprechend der Leistungsbeschreibung. Für jeden Standort ist eine eigene, prüffähige Berechnung vorzulegen.
Übergabe der statischen Berechnungen im pdf-Format.
47 Stück	………………	…………….

Summe Titel 4.1 Rundrohrmaste:		…………….


Summe Titel 4 Aufstellvorrichtungen:		…………….
[bookmark: _Toc58595569][bookmark: _Toc242359838]Weitere Leistungen
[bookmark: _Toc58595570][bookmark: _Toc242359839]5.1	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
[bookmark: _Toc242359840]Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig Aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
1 psch		…………….


[bookmark: _Toc242359841]Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend des ursprünglichen Zustandes unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
1 psch		…………….


[bookmark: _Toc242359842]Verkehrssicherung
Verkehrssicherung zur Montage des Parkleitsystems im öffentlichen Straßenraum gemäß Leistungsbeschreibung einrichten, durchführen und abbauen.
1 psch		…………….



Summe Titel 5.1 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung:		…………….


Summe Titel 5 weitere Leistungen:		…………….


[bookmark: _Toc58595571][bookmark: _Toc242359843]Projektrealisierung
[bookmark: _Toc58595572][bookmark: _Toc242359844]Ausführungsplanung
[bookmark: _Toc242359845]Ausführungsunterlagen
Durchführung der Detailplanung und Erstellung der Ausführungsunterlagen gemäß Leistungsbeschreibung für den Bau des Parkleitsystems Grömitz
1 psch		…………….


[bookmark: _Toc242359846]Realisierungspflichtenheft
Erstellung, Abstimmung und Anpassung eines Pflichtenheftes für die Soft- und Hardware der zentralen Einrichtungen
1 psch		…………….


Summe Titel 6.1 Ausführungsunterlagen:		…………….


[bookmark: _Toc58595573][bookmark: _Toc242359847]Projektabwicklung
[bookmark: _Toc242359848]Projektabwicklung- und –koordinierung
Projektabwicklung durch den Beauftragten des Auftragnehmers, Ortsbegehungen für alle Standorte, Teilnahme an Baubesprechungen, Abstimmung mit dem AG und den Kommunalen Servicebetrieben Grömitz, inhaltliche und terminliche Abstimmungen mit dem Tiefbauunternehmen, Abstimmungen Führen von Protokollen der Begehungen und der Besprechungen
1 psch		…………….


Summe Titel 6.2 Projektabwicklung:		…………….


[bookmark: _Toc58595574][bookmark: _Toc242359849]Inbetriebnahme und Probebetrieb
[bookmark: _Toc242359850]Test und Inbetriebnahme des Gesamtsystems
Funktionstest und Inbetriebnahme des fertig montierten Parkleitsystems durch Fachpersonal des AN.
Inklusive erforderlichen Fahrzeugen, Material und Verkehrssicherungsmaßnahmen
1 psch		…………….

[bookmark: _Toc242359851]Probebetrieb
Verantwortliche Betreuung des Probebetriebes für eine Dauer von 2 Wochen (sofern fehlerfrei) gem. Leistungsbeschreibung.
Beistellen von geschultem Fachpersonal nach Anforderung AG, das die während des Probebetriebes anfallenden Tätigkeiten, wie Tests, Einstellungen, Anpassungen der Kommunikation usw. überwacht und auftretende Störungen lokalisiert und deren Behebung durchführt/ koordiniert.
1 psch	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359852]Abnahme
Abnahme der Gesamtanlage gemeinsam mit dem AG. Begehung aller Standorte, Erstellung des Abnahmeprotokolls gemeinsam mit dem AG
2 Tage	………………	…………….

Summe Titel 6.3 Inbetriebnahme und Probebetrieb:		…………….

[bookmark: _Toc58595575][bookmark: _Toc242359853]Dokumentation / Schulung
[bookmark: _Toc242359854]Erstellung der Gesamtdokumentation
Liefern einer umfassenden, allgemein verständlichen Systembeschreibung sowie Bedienungs- und Wartungsanleitungen in deutscher Sprache für alle Anlagenkomponenten. 
1 psch		…………….


[bookmark: _Toc242359855]Bedienhandbuch Parkleitzentrale
Liefern eines umfassenden, allgemein verständlichen Bedienhandbuchs in deutscher Sprache für sämtliche Funktionen der Parkleitzentrale
1 psch		…………….

[bookmark: _Toc242359856]Schulung Bedienung PLS-Zentrale
Einweisung des Bedienpersonals in die Funktionsweise aller Anlagenkomponenten der Parkleitzentrale durch geschultes Fachpersonal.
Dauer der Schulung: 1 Tag.
Ort der Schulung: Grömitz
Bis zu 5 Teilnehmer.
1 psch	………………	…………….


[bookmark: _Toc242359857]Schulung Bedienung Außenanlagen
Einweisung des Wartungs- und Bedienpersonals in die Funktionsweise aller Anlagenkomponenten der Anzeigestandorte, Parkdatenerfassungsgeräte und Datenübertragungskomponenten durch geschultes Fachpersonal.
Dauer der Schulung: 1 Tag.
Ort der Schulung: Grömitz 
Bis zu 5 Teilnehmer.
1 psch	………………	…………….


Summe Titel 6.4 Dokumentation / Schulung:		…………….


[bookmark: _Toc242359858]Wartung
[bookmark: _Toc242359859]Wartung
Wartung der Feldgeräte (einmal jährlich) gemäß Leistungsbeschreibung, Seite 29
60 Mon	………………	…………….

Summe Titel 6.5 Wartung:		…………….


[bookmark: _Toc242359860]Mobilfunkkosten
[bookmark: _Toc242359861]Mobilfunkkosten

Monatliche Kosten für die Stellung von Mobilfunk-SIM-Karten für alle dynamischen Anzeigestandorte und die komplette Erfassungssensorik.
60 Mon	………………	…………….

Summe Titel 6.6 Mobilfunkkosten:		…………….


Summe Titel 6 Projektrealisierung:		…………….

[bookmark: _Toc58595577][bookmark: _Toc242359862]Zusammenfassung des Angebots
Titel 1	Zentrale Einrichtungen		………………

Titel 2	Parkdatenerfassung		……………….

Titel 3	Parkleitwegweiser		………………

Titel 4	Aufstellvorrichtungen		……………….

Titel 5	Weitere Leistungen		……………….

Titel 6	Projektrealisierung		………………..

Gesamtsumme (netto)		………………..
Zzgl. 19% MwSt.		………………..

Gesamtsumme (brutto):		………………..



………………….., den ……………..


		
(Firmenstempel und Unterschrift)
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