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Zuschlagskriterien
Anlage 2 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Zuschlagskriterien

Zu erzielende Punkte und Gewichtung:

	Nr.
	Zuschlagskriterium
	Punkte (max. erzielbar)
	Gewichtung
	Ergebnis (max. erzielbar)

	1.
	Preis (Gesamtpreis netto inkl. Servicevertrag)
	4
	10
	40

	2.
	Technische Zusatzmerkmale
	4
	7
	28

	3.
	Lieferzeit bis zur Abnahme
	4
	3
	12

	
	Gewichtete Gesamtpunktzahl 
	80



Die gewichtete Punktzahl je Kriterium ergibt sich aus den erzielten Punkten multipliziert mit der Gewichtung. Die Gewichtung entspricht folgenden Anteilen: Preis 50 %, technische Zusatzmerkmale 35 %, Lieferzeit 15 %.
Der Auftraggeber schließt den Vertrag mit dem Bieter, dessen Angebot die höchste gewichtete Gesamtpunktzahl (letzte Zeile der vorstehenden Tabelle) erhält. Voraussetzung für die Wertung ist die Erfüllung aller technischen Mindestanforderungen gemäß Leistungsbeschreibung (Anlage 3, Abschnitt 3) sowie die Einhaltung der Frist für Lieferung, Installation und Abnahme (spätestens 15.02.2027). Angebote, die eine Mindestanforderung nicht erfüllen, werden vor der Wertung ausgeschlossen.

1. Preis
Gewertet wird der Gesamtpreis (netto, ohne Umsatzsteuer) für die vollständige Leistung gemäß Leistungsbeschreibung, d. h. das Liquid-Handling-System einschließlich Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Anwendertraining zuzüglich des Servicevertrags nach Ablauf der Gewährleistung.
Die Punkteverteilung beim Preis erfolgt folgendermaßen:
Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält 4 Punkte, ein Angebot mit einem Preis, der beim (mindestens) 2,0-fachen des niedrigsten Preises liegt, erhält 0 Punkte. Ein Angebot mit einem Preis, der zwischen dem 1,0-fachen und 2,0-fachen des niedrigsten Preises liegt, erhält die Punktzahl, die sich aus der linearen Interpolation nach der nachfolgenden Formel mit bis zu drei Stellen nach dem Komma ergibt:

Punktzahl = Höchstpunktzahl x (2 – (angebotener Preis/niedrigster Preis))

2. Technische Zusatzmerkmale
Bewertet werden Leistungsmerkmale, die über die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung hinausgehen. Für jedes der folgenden Merkmale, das mit dem Angebot durch Datenblätter oder Herstellerangaben eindeutig nachgewiesen wird, erhält das Angebot 1 Punkt (maximal 4 Punkte):
a) Füllstandserkennung (Liquid-Level-Detection), z. B. kapazitiv oder druckbasiert. Dies reduziert Pipettierfehler bei wechselnden Füllvolumina.
b) Kamera zur Überwachung des Arbeitsdecks bzw. des Protokollablaufs. Dies erleichtert die Fehlererkennung beim Betrieb durch Studierende.
c) Offene, dokumentierte Programmierschnittstelle (z. B. Python) zur vollständigen Protokollsteuerung ohne zusätzliche Lizenzkosten. Dies ermöglicht die Entwicklung eigener Hochdurchsatz-Protokolle für das Enzym-Screening.
d) Verfügbarkeit eines auf dem Arbeitsdeck integrierbaren Absorptions-Plattenlesemoduls. Dies ermöglicht die direkte Auswertung von Enzymassays ohne manuellen Plattentransfer.
Merkmale, die mit dem Angebot nicht eindeutig nachgewiesen werden, werden nicht berücksichtigt.

3. Lieferzeit bis zur Abnahme
Gewertet wird die im Angebot verbindlich angegebene Lieferzeit in Kalenderwochen, gerechnet ab Zuschlagserteilung bis zur abgeschlossenen Installation und formalen Geräteabnahme am Aufstellungsort (Lichtenbergstr. 4, 85748 Garching bei München). Die Frist gemäß Leistungsbeschreibung (spätestens 15.02.2027) ist in jedem Fall einzuhalten.
4 Punkte: innerhalb von 4 Kalenderwochen
3 Punkte: innerhalb von 5 Kalenderwochen
2 Punkte: innerhalb von 6 Kalenderwochen
1 Punkt: innerhalb von 7 Kalenderwochen
0 Punkte: 8 Kalenderwochen oder mehr (unter Einhaltung der Frist bis 15.02.2027)
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