<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2026-02-19</Date>
    <Time>14:36:53</Time>
    <ProgSystem>5 260217</ProgSystem>
    <ProgName>NOVA AVA</ProgName>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>143</NamePrj>
    <LblPrj>Johann-Peter-Hebel Grundschule, Gundelfingen</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <OWN>
      <Address>
        <Name1>Gemeinde Gundelfingen</Name1>
        <Street>Alte Bundesstraße 31</Street>
        <PCode>79194</PCode>
        <City>Gundelfingen</City>
      </Address>
    </OWN>
    <CnstSite>
      <Address>
        <Name1>Gemeinde Gundelfingen, Flurstück 104/3</Name1>
        <Street>Scheffelstraße</Street>
        <PCode>79194</PCode>
        <City>Gundelfingen</City>
      </Address>
    </CnstSite>
    <BoQ ID="B644">
      <BoQInfo>
        <Name>LV Landschaftsbau</Name>
        <LblBoQ>HGGI Interminsbau</LblBoQ>
        <CPVCode>
          <CPVNo>45112700-2</CPVNo>
          <CPVText/>
        </CPVCode>
        <Date>2026-01-27</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn>Abschnitt</LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <LblBoQBkdn>Position</LblBoQBkdn>
          <Length>4</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Index</Type>
          <LblBoQBkdn>Index</LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>No</Num>
        </BoQBkdn>
        <Ctlg>
          <CtlgID>CY1</CtlgID>
          <CtlgType>work category</CtlgType>
          <CtlgName>Leistungsbereiche</CtlgName>
        </Ctlg>
        <Ctlg>
          <CtlgID>CY2</CtlgID>
          <CtlgType>cost group DIN 276-1 2008-12</CtlgType>
          <CtlgName>DIN 276-1 2008-12</CtlgName>
        </Ctlg>
        <Ctlg>
          <CtlgID>CY3</CtlgID>
          <CtlgType>cost group DIN 276 2018-12</CtlgType>
          <CtlgName>DIN 276 2018-12</CtlgName>
        </Ctlg>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="C7110" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p style="text-align:left; ">
              <span style=" font-size:10pt; ">Garten- und Landschaftsbauarbeiten </span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Remark ID="R7687">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">DECKBLATT</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>LEISTUNGSBESCHREIBUNG:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Landschaftsbauarbeiten</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Bauvorhaben:     </span>
                        <span style="font-weight: bold;">HGGI - Johann-Peter-Hebel Grundschule</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">                            Interimsgebäude</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>                           Neubau eines Interimsgebäudes für die Johann-Peter-</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>                           Hebel Grundschule in Gundelfingen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Bauort:               Gemeinde Gundelfingen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>                           Gemarkung: Gundelfingen, Flurstück: 104/3</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>                           Scheffelstraße</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>                           79194 Gundelfingen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Bauherr:             Gemeinde Gundelfingen,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>                           Alte Bundesstraße 31</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>                           79194 Gundelfingen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>                           Tel.: 0761-5911-0</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Projektsteuerung:  Hitzler Ingenieure GmbH &amp; Co. KG</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>                               Zettachring 2a</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>                               70567 Stuttgart</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>                              Tel.: 0711-120244-10</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Objekt-Planung:    K9 ARCHITEKTEN GmbH</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left: 90px;">
                        <span>   Am Karlsplatz 1</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left: 90px;">
                        <span>   79098 Freiburg</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left: 90px;">
                        <span>   Tel: 0761/208542-0</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left: 60px;">
                        <span>            Fax: 0761/208542-29</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left: 90px;">
                        <span>   HGG@k9architekten.de</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left: 90px;">
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Freianlagen-Planung: freisign Landschaftsarchitektur PartGmbB</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left: 90px;">
                        <span>        Basler Straße 55</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left: 90px;">
                        <span>        79100 Freiburg</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left: 90px;">
                        <span>        Tel: 0761/60046300</span>
                      </p>
                      <p style="margin-left: 90px;">
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Hinweis:                 AG = Auftraggeber</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>                              AN = Auftragnehmer</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <span>Deckblatt</span>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="R7580">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span>Die Gemeinde Gundelfingen plant die Errichtung einer zeitlich begrenzten</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Interimscontaineranlage der Johann Peter Hebel Grundschule Gundelfingen in</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>zwei Gebäuderiegeln in Containerbauweise während der Bauzeit des Neubaus.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Die Erschließung des östlich gelegenen Gebäuderiegels wird über eine</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>dreigeschössige Rahmenstruktur gewährleistet, welche auf die Container folgt.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Die Maßnahme ist auf 3 Jahre ab Errichtung begrenzt und wird nach Fertig-</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>stellung des zu errichtenden Neubaus vom AN auf Abruf des AG vollständig</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>zurückgebaut.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Das Interimsgebäude ist in dreigeschossiger Bauweise für ca. 400 Schüler*innen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>geplant und beinhaltet 23 Klassenräume. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">1.1. Örtliche Verhältnisse</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Das Baugrundstück liegt im Kern des Stadtzentrums von Gundelfingen auf dem</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Flurstück 104/3.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Nördlich des Grundstücks liegt das Gebäude der ev. Kirchengemeinde "Connect"</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>auf dem Flurstück 102. Im Osten wird das Grundstück durch ein Grundstück mit</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Mehrfamilienhaus begrenzt.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Im Süden wird das Baugrundstück durch die Scheffelstraße, in südwestlicher und</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>westlicher Richtung durch Grundstücke mit Einfamilienhäusern begrenzt.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">Hinweis:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Der Zugang zum Baugrundstück kann über die Scheffelstraße in südlicher</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Richtung erfolgen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Grössere Anlieferungen sind immer nach Absprache mit der Bauleitung</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>durchzuführen um eine freie Zufahrt zu gewähren. Ein Vororttermin wird</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>empfohlen bevor ein Angebot abgegeben wird. Terminanfrage über</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Vergabeplattform.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">2. ANGABEN ZUR</span>
                        <span> </span>
                        <span style="font-weight: bold;">BAUSTELLE</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">2.1 Flächen für die Zwecke des AN</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Alle vom AN für seine Zwecke in Anspruch genommenen Flächen sind nach der</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Baustellenräumung vom AN in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Lagerflächen im Außenbereich sind nur äußerst begrenzt verfügbar und mit dem</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>AG abzustimmen. Die Baustelleneinrichtung ist in Abstimmung mit dem AG durch</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>den AN zu planen und vor Ausführung zu übergeben.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Tagesunterkünfte können auf der Baustelle nicht eingerichtet werden.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Parkplätze für Firmenfahrzeuge der Auftragnehmer können auf dem beengten</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Grundstück nicht zur Verfügung gestellt werden. Abstimmung mit AG erforderlich!</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">2.2 . Sauberhalten öffentlicher Verkehrsflächen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Öffentliche Verkehrsflächen außerhalb der Baustelle, Straßen, Wege,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Durchgänge, sonstige Außenanlagen und insbesondere der Rathausplatz sind</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>unbeschädigt und sauber zu halten und bei unvermeidlichen Verschmutzungen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>vom verursachenden Auftragnehmer unverzüglich zu reinigen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">2.3 Abwasser / Regenwasser</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Abwasser muss ordnungsgemäß eingeleitet werden und darf keine größere</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Verunreinigungen aufweisen, als die Entwässerungssatzungen der öffentlichen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Ver- und Entsorgungsbetriebe zulassen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">2.4 Bauschutt und Baureinigung</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Ergänzend hat der Auftragnehmer unaufgefordert bei der Ausführung der Arbeiten</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>die Reinigung der Baustelle von Bauschutt und Abfällen mindestens einmal</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>wöchentlich vorzunehmen. Lager oder Mulden werden vom AG nicht gestellt.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">2.5 Baustrom, Bauwasser, Bau-Sanitärcontainer</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Baustrom und Bauwasseranschluss wird bauseits gestellt.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Sanitärcontainer/ Sanitärkabinen mit Waschgelegenheit für die Mitarbeiter des AN</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>werden bauseits bereitgestellt.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">2.6 Baustellenordnung / Sicherheits- und Gesundheitskoordinator</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Für die Baustelle wird ein Büro für die Sicherheits- und Gesundheitskoordination</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>durch den AG bestellt.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Es gilt die Baustellenordnung, die jedem Baustellenbeteiligten zur Kenntnis</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>gegeben wird und entsprechend zu beachten ist.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">3. KOORDINATION / BAUÜBERWACHUNG</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">3.1 Bauleitung</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Der AN hat mit Beauftragung einen verantwortlichen Bauleiter gem. LBO/BW §45</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>zu benennen und dem Bauherrn bzw. Bauamt anzugeben.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Die künstlerische Oberbauleitung erfolgt durch den Freianlagenplaner.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">3.2 Koordinationsgespräche</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Koordinationsbesprechungen finden regelmäßig (i.d.R. alle 7-14 Tage) statt,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Baubegehungen nach Erfordernis. Diese werden durch die Bauleitung des AN</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>protokoliert und das Protokoll ist vom AN vorzulegen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an diesen Besprechungen nach Aufforderung</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>teilzunehmen bzw. sich durch einen geeigneten Bevollmächtigten, der zur</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>rechtsverbindlichen Vereinbarung bevollmächtigt ist, vertreten zu lassen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">4. ANGABEN VON LEITFABRIKATEN</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Wird in der Leistungsbeschreibung ein Fabrikat mit dem Zusatz "oder glw.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>=</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>gleichwertiger Art" vorgegeben, so ist die Gleichwertigkeit als Mindestforderung zu</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>verstehen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Gleichwertigkeit im Sinne der Leistungsbeschreibung bedeutet, dass die</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>geforderten Parameter (z.B. Maße, technische, physikalische, chemische und</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>biologische Eigenschaften), die Schadensbeständigkeit und die Nutzungsdauer</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>durch das angebotene Fabrikat eingehalten werden. Kriterien der Prüfung und</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Zulassung müssen in ihrer Gesamtheit erfüllt sein. Vorgeschriebene Prüfungen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder nach DIN- oder EN-Normen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>müssen nachweisbar sein. Zu beachten sind ggfs. ergänzende Konkretisierungen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>zu einzelnen Positionen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Ist ein Fabrikat nach dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" in den vorgesehenen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Freiraum für "Angebotenes Fabrikat:" vom Bieter nicht eingetragen, so gilt im Falle</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>der Auftragserteilung das vom Auftraggeber eingetragene Fabrikat als vereinbart.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Die Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe durch Prüfzeugnisse, Prospekte,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Muster oder anderweitig darzulegen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Ist ein Planungsfabrikat in der Leistungsbeschreibung genannt so gilt immer "oder</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>gleichwertiger Art und Güte" auch wenn nichts näher genannt wird.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, international</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>"oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>genommen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">5. Baustellenbeschreibung</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Die Leistungen umfassen insbesondere die Herstelung von Pflaster- und Wegeflächen, den Einbau von Winkelstützwänden sowie Zaun- und Einfriedungsarbeiten, Entwässerungsarbeiten.</span>
                        <br/>
                        <span>Weiterhin sind vorhandene Spielgeräte fachgerecht auszubauen, zwischenzulagern und nach Abschluss der Arbeiten wieder einzubauen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Zusätzlich beinhaltet der Auftrag die Pflanzung einer Fassadenbegrünung sowie das herstellen weiterer Vegetationsflächen, den Einbau von Fahrrad- und Rollerstellplätzen sowie die Herstellung einer Holzplattform als Aufenthaltsfläche.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">6. Anlagen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Lageplan</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Anschlussdetails</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Detail Plattform</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Detail Baumschutz</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Detail Ballfangzaun</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Detail Zäune</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Anlage Bilderdokumentation Bestandsgeräte</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Detail Sonnensegel</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Schnitt A</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Schnitt 1</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Schnitt 2</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Schnitt 3</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p style="text-align:left; ">
                          <span>Baustellenbeschreibung </span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="R7581">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Dieser Leistungsbeschreibung liegen folgende Teile der</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>VOB zu Grunde:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Ausführung von Bauleistungen - DIN 1961</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- VOB Teil C: Allgemeine Technische</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Vertragsbedingungen (ATV) für Bauleistungen - ATV DIN</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>18299</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Der Auftragnehmer hat sich davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen für seine Gewerke den Anforderungen an die Leistung entsprechen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Eventuelle Bedenken sind dem Auftraggeber</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>rechtzeitig vor Beginn der Ausführung schriftlich</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>mitzuteilen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Es gelten folgende Normen, Vorschriften und</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Merkblätter:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- die anerkannten Regeln der Technik zum</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Ausführungszeitpunkt</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- die einschlägigen Merkblätter vom BEB, ZDB, AGI</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>u.s.w.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- DIN -Normen wie z.B.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>DIN 18 201 oder gleichwertig,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>DIN 18 202 oder gleichwertig,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>DIN 18 336 oder gleichwertig,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>DIN 18 352 oder gleichwertig,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>DIN 18 353 oder gleichwertig,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>DIN 18 356 oder gleichwertig,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>DIN 18 360 oder gleichwertig,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>DIN 18 365 oder gleichwertig,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>DIN 4725 oder gleichwertig,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>DIN EN 13 813 oder gleichwertig,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>DIN EN 18 318 oder gleichwertig,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>DIN 18920 oder gleichwertig und RAS-LG 4 oder gleichwertig</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Die Vorschriften der VOB/B und VOB/C</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Die Herstellerrichtlinien</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>- Verkehrslasten nach DIN 1055 Teil 3 sind zu</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>berücksinchtigen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Alle Materialien sind in der ausgeschriebenen Qualität</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>zu liefern, und unter Beachtung der</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Herstellervorschriften einzubauen. </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Leistung, Aufmaß, Abrechnung</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Die abgegebenen Einheitspreise enthalten:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Lieferung und Einbau aller für die Leistung</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>erforderlichen Materialien und Hilfsstoffe, einschl.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>sämtlicher Transportkosten frei Einbauort.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Vorhaltung und Betriebskosten aller erforderlichen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Geräte, Maschinen und Werkzeuge aller Art.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Alle Lohn- und Lohnnebenkosten.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Zusatz- oder Sonderleistungen sind vor Ausführung mit</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>der Bauleitung abzustimmen. Als Nachweis</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>ist spätestens am folgenden Werktag die Unterschrift</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>des Bauleiters einzuholen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß und den</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>geltenden VOB- bzw. ATV - und ZTV - Bestimmungen.</span>
                        <br/>
                      </p>
                      <page/>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p style="text-align:left; ">
                          <span>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="R7582">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="font-weight: bold;">Abrechnung von Schüttgütern</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Der Nachweis über die Menge der gelieferten Schüttgüter</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>ist über Lieferschein zu erbringen.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Der Abrechnung werden folgende Umrechnungsfaktoren</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>zugrunde gelegt:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Material             m3       t</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Oberboden         1       1,7</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Rohboden           1      1,7</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Sand 0/2</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>lose                     1     1,56</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>verdichtet            1     1,85</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Sand 0/8</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>lose                     1     1,56</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Sand 4/8</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>lose                     1     1,72</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Kies 0/32</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>lose                     1     1,72</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>verdichtet.            1.   2,05</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Kies 0/56</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>lose                     1     1,75</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>verdichtet            1     2,30</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Kies 16/32</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>lose                     1     1,75</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Schottertragschicht/</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>Recyclingtragschicht</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>lose                    1     1,72</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>verdichtet           1     2,05</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span> </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>RCL 45 - x,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span>verdichtet           1     1,7</span>
                        <br/>
                      </p>
                      <page/>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p style="text-align:left; ">
                          <span style=" font-size:10pt; ">Abbrechnung von Schüttgütern </span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="C7111" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p style="text-align:left; ">
                  <span style=" font-size:10pt; ">Abbruch-, und Vorarbeiten </span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R7583">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Baustelleneinrichtung und Sicherung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Baustelleneinrichtung und Sicherung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82536" RNoPart="10">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>591</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung</span>
                              <br/>
                              <span>aufgeführten Leistungen einrichten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Baustelle einrichten</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82920" RNoPart="20">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>StMt</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>591</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Baustelleneinrichtung, vorhalten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Baustelleneinrichtung vorhalten</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82537" RNoPart="30">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>591</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung</span>
                              <br/>
                              <span>aufgeführten Leistungen räumen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Baustelle räumen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82538" RNoPart="40">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>591</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, Zaunoberkante</span>
                              <br/>
                              <span>über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen,</span>
                              <br/>
                              <span>Ausführung mit Verbindungslaschen zum</span>
                              <br/>
                              <span>Verschrauben der einzelnen Zaunelemente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung: 70 % des Preises nach Aufstellung, 30 % nach entfernen..</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bauzaun H 2m aufstellen räumen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82539" RNoPart="50">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>591</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, Zaunoberkante</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>über Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Vorhalten über Vertragsdauer</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bauzaun H 2m vorhalten </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82540" RNoPart="60">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>591</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, Zaunoberkante</span>
                              <br/>
                              <span>über Oberfläche Gelände 2 m, umsetzen nach besonderer</span>
                              <br/>
                              <span>Anordnung des AG.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bauzaun H 2m umsetzen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82541" RNoPart="70">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>591</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Verkehrszeichenpläne/ Absicherungspläne in der von der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Straßenverkehrsbehörde geforderten Anzahl anfertigen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>für Arbeiten, die sich auf den öffentlichen Straßenraum</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>auswirken (Arbeiten unmittelbar an der Scheffelstraße).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einholung Sperrung Straße bei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Lieferung Material, Falls erforderlich,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Baustellensituation örtlich mit den Verkehrsbehörden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>abklären.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Verkehrszeichenpläne zur Genehmigung den Behörden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>vorlegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Verkehrsrechtl.Anordnung einholen</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <br/>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82542" RNoPart="80">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>591</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Verkehrszeichen in angeordneter Form aufstellen, mit</span>
                              <br/>
                              <span>Aufstellvorrichtung oder an vorhandene</span>
                              <br/>
                              <span>Befestigungsträger anbringen, unterhalten, entsprechend</span>
                              <br/>
                              <span>dem Bauablauf umsetzen und wieder abbauen.</span>
                              <br/>
                              <span>Kontrollieren und warten nach ZTV-SA.</span>
                              <br/>
                              <span>Standardverkehrszeichen in RAL-Gütezeichen-Qualität</span>
                              <br/>
                              <span>nach den Vorschriften der StVO.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Verkehrszeichen aufstellen, vorhalten, räumen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82543" RNoPart="90">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>591</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Verkehrseinrichtung nach StVO (Absperrbarken), rot-weiß</span>
                              <br/>
                              <span>gestreift, mit Aufstellvorrichtung, mit Warnleuchten,</span>
                              <br/>
                              <span>aufstellen, vorhalten und räumen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Absperrbarken aufstellen, vorhalten, räumen</span>
                              <br/>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82544" RNoPart="100">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>598</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Notbrücke aus Stahlplatten herstellen, unterhalten, nach Arbeitsfortschritt umsetzen und beseitigen. Brücke für Straßenverkehr zur Überbrückung von Gräben und Gruben mit einer lichten Weite bis ca. 1,50 m. Abmessung der Stahlplatte ca. 2,0 x 3,0 m. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Notbrücke aus Stahlplatten herstellen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82545" RNoPart="110">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>597</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl. Polsterung gegen den Baum herstellen und für die</span>
                              <br/>
                              <span>Dauer der vertraglichen Ausführungszeit vorhalten. Kronenansatz über 2m Höhe, Mindestabstand des Schutzes vom Stamm: 50cm, Mindestdicke der Bretter 24mm, Mindesthöhe 200cm. Stammdurchmesser bis 50 cm.</span>
                              <br/>
                              <span>Nach Beendigung der Maßnahme Stammschutz wieder abbauen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span>Stammschutz aus Brettern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7584">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abbruch Beläge / Einfassungen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abbruch Beläge / Einfassungen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82548" RNoPart="120">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abbruch des Pflasterbelages, aus Betonpflaster (unterschiedliche Formate, z.T. Rasenpflaster), Dicke bis 10 cm, samt Bettung aus Brechsand- Splitt- Gemisch, D bis 5 cm, in Flächen des ruhenden Verkehrs, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 oder gleichwertig 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung RC-1, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abbruch Pflasterbelag, D bis 10cm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82550" RNoPart="130">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abbruch des Bordsteins/Randsteins aus Beton, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Form RB 15/30, HB 15/30, TB 8-10/30; z.T. eingebaut mit o. ohne Anschlag bis ca. 13cm, einschl. Fundament aus Beton und zweiseitige Rückenstütze, Bettungsdicke ca. 20 cm, Dicke der Rückenstütze ca. 15 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 oder gleichwertig kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung bis RC-1, die Entsorgung wird gesondert vergütet</span>
                              <span style=" color: black;">. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bordstein/Randstein Beton abbrechen 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82551" RNoPart="140">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Beton abbrechen aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 oder gleichwertig kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Zuordnung RC-1, die Entsorgung wird gesondert vergütet</span>
                              <span style=" color: black;">.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abbruch von Fundamenten / Einbauten welche nicht in vorgenannten Positionen enthalten sind.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Beton abbrechen 24kN/m3, laden, entsorgen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82552" RNoPart="150">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>jedoch Stahlbeton</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">wie vor, jedoch Stahlbeton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7621">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abbruch Spielgeräte / Einbauten zum Wiedereinbau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Spielgeräte und Einbauten sind an der bestehenden Grundschule fachgerecht</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>auszubauen und zur Baustelle zu transportieren und dort auf einer vorgesehenen Fläche zu lagern.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bestandsadresse:</span>
                              <br/>
                              <span>Johann-Peter-Hebel-Grundschule</span>
                              <br/>
                              <span>Auf der Höhe 9</span>
                              <br/>
                              <span>79194 Gundelfingen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Der Transportweg beträgt ca. 1000 m.</span>
                              <br/>
                              <span>Die Kosten für den Transport inklusive Laden und Abladen auf der Baustelle sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abbruch Spielgeräte / Einbauten zum Wiedereinbau</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82821" RNoPart="160">
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ausbau Robinienstämme, laden, transportieren, abladen und zum Wiedereinbau auf der Baustelle lagern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einfassungen / Balancierstämme, aus Rundhölzern, Robinie,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>D 20-40cm, Einzellänge unterschiedlich, bis ca. 4m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>befestigt mittels Eisenstange in Fundament (ca. 1Stk./pro lfm),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Erdarbeiten, Fundamente können vor Ort bestehen bleiben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>siehe Bilder Anlage.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Ausbau Balancierstämme, lagern</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82851" RNoPart="170">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ausbau Vogelnestschaukel, laden, transportieren, abladen und zum Wiedereinbau auf der Baustelle lagern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Vogelnestschaukel, mit 4 Pfosten, H ca. 250cm, Korb aushängen, Pfosten von Querbalken lösen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Pfostenschuhe aus Fundament abbrechen d. Meiseln, einschl. Erdarbeiten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Fundamente können vor Ort bestehen bleiben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>siehe Bilder Anlage.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Ausbau Vogelnest Schaukel, lagern</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82852" RNoPart="180">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ausbau Spielgerät 'Salatschleuder', laden, transportieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>abladen und zum Wiedereinbau auf der Baustelle lagern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Spielgerät aus Fundament abbrechen d. Meiseln, einschl. Erdarbeiten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Fundamente können vor Ort bestehen bleiben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>siehe Bilder Anlage.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Ausbau Spielgerät 'Salatschleuder'</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82853" RNoPart="190">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ausbau Spielgerät 'Wippe', laden, transportieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>abladen und zum Wiedereinbau auf der Baustelle lagern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Spielgerät Wippe Breite ca. 2m, befestigt mittels 1x Federwippe in Fundament, demontieren, Pfosten aus Fundament lösen d. Meiseln, einschl. Erdarbeiten, Fundamente können vor Ort bestehen bleiben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>siehe Bilder Anlage.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Ausbau Spielgerät 'Wippe'</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82854" RNoPart="200">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ausbau Spielgerät 'Reckstangen', laden, transportieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>abladen und zum Wiedereinbau auf der Baustelle lagern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Reckstangen Anlage mit 3 Pfosten aus Robinie und 2 Querstangen, demontieren, Pfosten aus Fundament lösen d. Meiseln, einschl. Erdarbeiten, Fundamente können vor Ort bestehen bleiben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>siehe Bilder Anlage.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Ausbau Spielgerät 'Reckstange'</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82855" RNoPart="210">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ausbau Spielgerät 'Kletternetz', laden, transportieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>abladen und zum Wiedereinbau auf der Baustelle lagern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Kletternetz Anlage mit 2 Pfosten aus Robinie und 1 Kletternetz, demontieren, Pfosten aus Fundament lösen d. Meiseln, einschl. Erdarbeiten, Fundamente können vor Ort bestehen bleiben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>siehe Bilder Anlage.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Ausbau Spielgerät 'Kletternetz'</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82856" RNoPart="220">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ausbau Spielgerät  'Dreiecksnetz', laden, transportieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>abladen und zum Wiedereinbau auf der Baustelle lagern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> Dreiecksnetz Anlage mit 3 Pfosten aus Robinie und 1 Netz, demontieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Pfosten aus Fundament lösen d. Meiseln, einschl. Erdarbeiten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Fundamente können vor Ort bestehen bleiben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>siehe Bilder Anlage.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Ausbau Spielgerät 'Dreiecksnetz'</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82858" RNoPart="230">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ausbau Spielgerät 'Balanciertau', laden, transportieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>abladen und zum Wiedereinbau auf der Baustelle lagern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Balanciertau Anlage mit 2 Pfosten aus Robinie und 1 Tauseil, demontieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Pfosten aus Fundament lösen d. Meiseln, einschl. Erdarbeiten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Fundamente können vor Ort bestehen bleiben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>siehe Bilder Anlage.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Ausbau Spielgerät 'Balanciertau'</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82859" RNoPart="240">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ausbau Spielgerät 'Tischtennisplatte', laden, transportieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>abladen und zum Wiedereinbau auf der Baustelle lagern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Tischtennisplatte mit 4 Füßen, in 2 Teile demontieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Füße Lose auf Belag gestellt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>siehe Bilder Anlage.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Ausbau Spielgerät 'Tischtennisplatte'</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82874" RNoPart="250">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ausbau Findlinge / Natursteinquader / Wasserbausteine, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>laden, transportieren, abladen und zum Wiedereinbau auf der Baustelle lagern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Steine unterschiedliche Größe mit Bagger lösen, siehe Bilder Anlage.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Ausbau Findlinge / Natursteinquader / Wasserbausteine</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82880" RNoPart="260">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abbruch senkrechte Robinienstämme, laden, transportieren, abladen und zum Wiedereinbau auf der Baustelle lagern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>d. herausschneiden von unterschiedlich langen Holzstämmen mit Motorsäge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>10x L 50cm, 10x L 70cm, 10x L 90cm, zum späteren Einbau als Hüpfhölzer / Sitzhocker verwenden,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>siehe Bilder Anlage.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Ausbau senkrechte Robinienstämme</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7585">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abbruch Sonstiges / Grünflächen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abbruch Sonstiges / Grünflächen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82553" RNoPart="270">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>511</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Baugelände abräumen, in zusammenhängender Fläche, anfallende Stoffe (Verpackungsmaterial, Kunststoffrohre, Betonreste, Holzbalken, Blumenkübel etc.) nach Materialität trennen;</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>zur Abfuhr geordnet lagern.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Entsorgung wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">Baugelände abräumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82554" RNoPart="280">
                    <Qty>700.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>511</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" color: black;">Pflanzliche Bodendecke einschl. oberster Bodenschicht abräumen,  </span>
                              <span style=" color: black;">laden und entsorgen, </span>
                              <span style=" color: black;">Schichtdicke über 3 cm bis 5 cm, Bewuchs Rasen &amp; Ruderalvegetation, Flächen z.T. geneigt,</span>
                              <span style=" color: black;"> Boden mit unterschiedlichen </span>
                              <span style=" color: black;">Bodengruppen 2 und 4 DIN 18915 Teil 1 oder gleichwertig, Entsorgung wird gesondert vergütet, Abbruch in unterschiedlichen Teilflächen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" color: black;">Abrechnung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span>Pflanzliche Bodendecke abräumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82742" RNoPart="290">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>511</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Baugelände abräumen, von Aufwuchs/Pflanzungen einschl.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Wurzelwerk, in Teilflächen, Bewuchshöhe H bis 3.00m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>anfallende Stoffe zur Abfuhr im Baustellenbereich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lagern, Abfuhr und Entsorgung werden gesondert</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>vergütet. Mengenermittlung nach Aufmaß.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Baugelände abräumen Aufwuchs Wurzelwerk H bis 3.00m  </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7586">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Entsorgung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Entsorgung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82555" RNoPart="300">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>594</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>596</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>nicht schadstoffbelastet,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82556" RNoPart="310">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>596</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Keramik,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>(uneingeschränkter Einbau),</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren werden vom AN</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>übernommen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN</span>
                              </p>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82557" RNoPart="320">
                    <Qty>2.500</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>596</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem 'Wortlaut beschrieben,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>jedoch Beton bewehrt</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">wie vor, jed. Beton bewehrt</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82559" RNoPart="330">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>596</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau-</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>und Abbruchabfälle, nicht schadstoffbelastet,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>werden vom AN übernommen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN</span>
                              </p>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82560" RNoPart="340">
                    <Qty>0.500</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>596</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170407 Metall, gemischt,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>nicht schadstoffbelastet, </span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren werden vom AN</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>übernommen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">Abfall nicht gefährlich AVV170407 nicht schadstoffbelastet LKW AN</span>
                              </p>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82561" RNoPart="350">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>596</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>nicht schadstoffbelastet,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren werden vom AN</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>übernommen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN</span>
                              </p>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C7112" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <span>Erdarbeiten</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R7587">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bodenabtrag</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bodenabtrag</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82562" RNoPart="10">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>510</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Aufbrechen von Befestigung ohne Bindemittel, Dicke bis 30 cm, ausgebautes Material aufnehmen und lagern, Transportentfernung bis 100m, Ausbau vorh. Tragschichten aus Lagerflächen / Baustraße / prov. Schüttungen / etc., Abrechnung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Aufbrechen Befestigung ohne Bindem. Recyclingmaterial, lagern</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82564" RNoPart="20">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>510</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Oberboden nach Rodung des Bewuchses aus</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Vegetationsflächen profilgerecht</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>abtragen, lagern, Transportweg bis 100m, Abtragsdicke</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>über 10 bis 30 cm, Bodenklasse 1 DIN18300.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Oberboden aus Vegetationsflächen abtragen, D 10-30cm, lagern </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82565" RNoPart="30">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>512</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>510</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Boden Bodenklassen 3-4 DIN 18300 oder gleichwertig, für Belagsflächen/Fundamente/Einbauten/Vegetationsflächen, nach Abtrag der Oberflächenbefestigung profilgerecht lösen und lagern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abtragstiefe bis ca. 1,00 m, Arbeiten mit Gerät,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Ausbau in unterschiedlichen Teilflächen,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Transportweg bis 200m, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragsprofilen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Boden BK 3-4, lösen und lagern </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82566" RNoPart="40">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>510</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zulage Ausbau von Boden in Handarbeit im Wurzelbereich vorhandener Bäume,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Arbeiten im Bereich Grundstücksgrenze, Abtrennen und versorgen von Baumwurzeln wird gesondert vergütet,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" text-decoration: underline;">Arbeiten sind im Vorfeld anzukündigen und sich von der BÜ schriftlich freigeben zu lassen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zulage für Handarbeit Bodenabtrag</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82567" RNoPart="50">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>510</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wurzeln von Bestandsbäumen, nach freilegen in Handarbeit zur Vorposition, fachgerecht einkürzen und versorgen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Wurzeln von Bestandsbäumen kürzen, versorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7588">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bodenauftrag</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bodenauftrag</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82568" RNoPart="60">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>510</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Boden bauseits auf Miete gelagert, profilgerecht einbauen, als Unterbau für zukünftige Belags- und Vegetationsflächen, Mengenermittlung nach Auftragprofilen, Arbeiten mit Gerät, Transportweg bis 100m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Boden bauseits auf Miete gelagert, profilgerecht einbauen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82569" RNoPart="70">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>510</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Boden, liefern, profilgerecht einbauen, als Unterbau für zukünftige Vegetationsflächen, Bodengruppe gemischtkörniger Boden DIN 18196 oder gleichwertig, Unterbau und Untergrund durch Eigenlast der Einbaugeräte nicht höher verdichten als Verdichtungsgrad DPr 0,92, Einbauhöhe bis 2 m, Mengenermittlung nach Auftragprofilen, Arbeiten mit Gerät.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Boden, gemischkörniger Boden, liefern, profilgerecht einbauen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82570" RNoPart="80">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>510</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bodenmodellierung Rohboden profilgerecht auf- und abtragen, Dicke über 10 bis 50 cm, Bodenklasse 3 und 4 DIN 18300 oder gleichwertig, Modellieren Entlang Grundstücksgrenze zu Nachbarn, ca. 2m2 pro lfm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Bodenmodellierung Rohboden, D10-50cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7589">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Untersuchung und Entsorgung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Untersuchung und Entsorgung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82571" RNoPart="90">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>590</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LErsatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV), Anlagen 1 und 4 Mindestuntersuchungsprogramm für Bauschutt vor der Aufbereitung bei unspezifischem Verdacht, Untersuchung im Feststoff aus Behältern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Untersuchung Abfalldeklaration</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82573" RNoPart="100">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>596</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Boden gelagert, laden und abfahren, einschl.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Entsorgungskosten, Einstufung EBV </span>
                              <span>BM-0, </span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Boden laden und entsorgen, Einstufung EBV BM-0</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82574" RNoPart="110">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>596</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Boden Einstufung EBV BM 0*</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor, jed. BM-0*</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82575" RNoPart="120">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>596</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Boden Einstufung EBV BM F0*</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor, jed. BM-F0*</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82576" RNoPart="130">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>596</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Boden Einstufung EBV BM-F1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor, jed. Boden BM-F1</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82577" RNoPart="140">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>596</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Boden Einstufung EBV BM-F2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor, jed. Boden BM-F2</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82578" RNoPart="150">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>596</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Boden Einstufung EBV</span>
                              <span style=" color: black;"> BM-F3.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor, jed. Boden BM-F3</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C7113" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <span>Entwässerung- und Versorgungsarbeiten</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="I82579" RNoPart="10">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Boden für Suchgraben zur Freilegung von Kanälen nach Abtrag der Oberflächenbefestigung zur Herstellung des Entwässerungsanschlusses, profilgerecht lösen und seitlich lagern, mit geböschten Wänden, Aushubtiefe bis 1,50 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle, Bodenklassen 3 und 4 DIN 18300 oder gleichwertig,</span>
                              <br/>
                              <span>verfüllen und verdichten, nach den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTV A-StB), Arbeiten mit Gerät. Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Boden Suchgraben lösen, lagern, verfüllen, verdichten T bis 1,50m BK3+4</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82580" RNoPart="20">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zulage zur Vorposition für die Ausführung in Handarbeit in Leitungsbereichen.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zulage Suchgraben in Handarbeit</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82581" RNoPart="30">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Boden der Gräben, ab Geländeoberfläche, für Elektro- o. Abwasserleitungen, profilgerecht</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Arbeiten mit Gerät, Bodenklasse 3 und 4 DIN 18300 oder gleichwertig, die</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Entsorgung wird gesondert vergütet, mit geböschten Wänden, Bodenverdrängung über 10 bis 20 %, Breite der Sohle über 0,5 bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 1,50 m.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Boden Graben lösen lagern verfüllen verdichten mit Gerät Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1,50m </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82583" RNoPart="40">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Auflager nach DIN 4033 oder gleichwertig, aus Sand, obere Bettungsschicht aus Sand, Dicke nach statischer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Erfordernis, Breite der Sohle über 0,4 - 0,6 m, Brechsand profilgerecht einbauen und verdichten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß und Lieferschein</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Brechsand einbauen verdichten Einbettung Kabel / Leitung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7590">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leitungen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span>Leitungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82746" RNoPart="50">
                    <Qty>65.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Drainageleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, R 2, PP DIN</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>4262-1 oder gleichwertig, DN 100, liefern und einbauen, inkl. allseitige Ummantelung ca.10cm aus Kies 16/32 gewaschen, inkl Trennvlies 100g/m2 und aller fachgebundener Nebenarbeiten, Ausführung hinter Mauern.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Drainageleitung DN 100 </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82584" RNoPart="60">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1 oder gleichwertig, homogenes Vollwandrohr, Rohrende mit Muffe, DN 100, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. Graben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Abwasserkanal PP homogen DN100 Graben verbaut Bettung Typ 1 Bettungs-D</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">10cm Sand ob. Schicht Sand</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82585" RNoPart="70">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>jedoch Kanalrohr DN 150</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">wie vor, jedoch Kanalrohr DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82586" RNoPart="80">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Sonderteile (Bögen alle Grade, Muffen, Übergänge, Reduzierungstück, Abzweige, T-Stücke, u.a.) mit glatter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Außenoberfläche, komplett mit Dichtungen, DN 100, liefern und fachgerecht verlegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Formstücke/Sonderteile (Bögen alle Grade, Muffen, Übergänge) DN 100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82587" RNoPart="90">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>jedoch DN 150</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">wie vor, jedoch DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82588" RNoPart="100">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Anschluss von Abwasserkanal aus PP DN 100 - 150, an vorh. Grundleitung / Schacht, Anlage ist nur bei Regenabfluss in Betrieb, Material wird über gesonderte Position vergütet.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span>Anschluss Abwasserkanal PP DN100-150 </span>
                                <br/>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82591" RNoPart="110">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrleitung markieren, mit Trassenwarnband ca. 20-40 cm über Rohrscheitel.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Rohr markieren Trassenwarnband</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7591">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rinnen / Abläufe / Schächte </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span>Rinnen / Abläufe / Schächte </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82743" RNoPart="120">
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433 oder gleichwertig und DIN 19580 oder gleichwertig, Klasse B, Nennweite 150 mm, aus Beton,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>mit mind. 0,5 % Eigengefälle, Bauhöhe 150mm, mit Abdeckung aus Rost MW 30/10, verzinkt, mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit Arretierung, einschl. Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206 oder gleichwertig, DIN 1045-2 oder gleichwertig, Einbau an Fassade und Zugang Hoffläche</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Entwässerungsrinne B125, NW150</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82595" RNoPart="130">
                    <Qty>9.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Endstück für die zuvor beschriebenen Entwässerungsrinnen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>(Endstirnwand) Bauhöhe 150 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Endstirnwand für zuvor beschriebene Rinnen  </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82744" RNoPart="140">
                    <Qty>16.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Sinkkasten / Einlaufkasten für die zuvor beschriebenen Entwässerungsrinnen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Sinkkasten für zuvor beschriebene Rinnen  </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82599" RNoPart="150">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Hofablauf, Unterteil aus Beton, Abdeckung aus verzinktem Stahl, Gitterrost MW 30/10, </span>
                              <span style=" text-decoration: underline;">Pultform</span>
                              <span>,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Klasse B 125 DIN EN 124-1 oder gleichwertig, Nennmaß L/B 300/300 mm, mit Ablauf DN100,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. Schlammeimer,  setzen in Beton C12/15, Bettungsdicke 15 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Anschluß an die bauseitige RW-Leitung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Hofablauf 30/30, Gitterrost Pultform, Klasse B125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7592">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rinnen / Abläufe / Schächte </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Sonstiges</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82605" RNoPart="160">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Herstellen von Kernbohrung in BetonSchacht,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>passend für Rohr DN 150, inkl. Einbau von </span>
                              <span>Schachtfutter. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Herstellen von Kernbohrung DN150 in Schacht</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82606" RNoPart="170">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Schachtabdeckung rund, Ø bis 80 cm anpassen, in Belagsflächen höher setzen, mit Beton C 12/15 DIN EN</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>206-1 einschl. Schalung, verlegen in Mörtel MG III, Fugen glatt streichen, Höhenänderung bis ca. 15 cm, einschl. Aufbrucharbeiten, säubern der Ränder für Belagsanschluss,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>erforderliche Schachtausgleichsringe werden gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Abrechnung nach Stk.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">Schachtabdeck. anpassen höher setzen Beton C12/15 Schalung bis 16cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82750" RNoPart="180">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Leistung wie in Position zuvor in vollem Wortlaut</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>beschrieben, jedoch Elektroschacht 70/70 cm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor jed. Schacht 70/70 cm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82607" RNoPart="190">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Auflagering AR-V DIN 4034-1, Bauhöhe 60-100 mm für zuvor beschriebene Position,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN EN</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>681-1, liefern und abladen. Abrechnung nach Stk. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span>Auflagering AR-V DIN 4034-1, Bauhöhe 60-100 mm für zuvor beschriebene Position</span>
                                <br/>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82751" RNoPart="200">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Leistung wie in Position zuvor in vollem Wortlaut</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>beschrieben, jedoch Auflagering für Elektroschacht 70/70 cm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor jed. Schacht 70/70 cm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82608" RNoPart="210">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>541</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Vertikale Sicker- und Schutzschicht DIN 4095 aus vlieskaschierten Noppenbahnen aus Kunststoff / PVC, Schichtdicke 10 mm, Abflussspende im Endzustand über 0,1 bis 0,3 l/sm2 bei max. 40 kN/m2 horizontalem Erddruck, Farbe schwarz, Einbautiefe unter OK Fertiggelände bis 50cm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Leistung inkl. Zuschnitt - die Oberkanten sind nach Fertigstellung der Belagsarbeiten oberflächenbündig, geradlinig und sauber abzuschneiden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und ordnungsgemäß entsorgen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schutzschicht Noppenbahn, entlang Gebäude, Mauern</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82747" RNoPart="220">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Sickerpackung, Größe 1x 1x 1m, mit Kies gewaschen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Körnung 22/45, Ummantelung dreiseitig (unten offen) mit Filtervlies</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>150g/m², einschl. Erdarbeiten und Lockerung der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Grubensohle 20 cm tief. Boden im Baustellebereich lagern, Transportweg bis 200m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einbau in Spielflächen und als Versickerung Drainagerohr bei Mauern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Sickerpackungen 1x1x1m Kies 22/45</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C7114" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <span>Tragschichten, Beläge, Einfassungen</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R7593">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Tragschichten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span>Tragschichten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82610" RNoPart="10">
                    <Qty>1660.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Planum herstellen, Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mind. EV2 45 MPa, mit Verdichtungsnachweis, Arbeiten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mit Gerät.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Planum Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82611" RNoPart="20">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>590</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Kontrollprüfung ZTV SoB-StB für Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul,</span>
                              <br/>
                              <span>mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134 oder gleichwertig oder gleichwertig,</span>
                              <br/>
                              <span>einschl. versandfertiger Verpackung der Proben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul</span>
                              <br/>
                              <span>Lastplattendruckversuch</span>
                              <br/>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82613" RNoPart="30">
                    <Qty>400.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Kombinierte Frostschutz-Tragschicht ZTV SoB-StB 04/07,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100-120 MN/m2;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, Körnung 0/45,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Wiegescheinen und Aufmaß</span>
                              <br/>
                              <span>Einbau unter neu zu erstellenden Belagsflächen / Einbauten </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kombinierte Frostschutz-Tragschicht 0/45, 100-120MN/m2, befestigte Flächen </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82615" RNoPart="40">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Sauberkeitsschicht in Fundamentgräben / Fallschutzflächen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>profilgerecht einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>0,98, Arbeiten mit Gerät, Schichtdicke ca. 10 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Füllstoff, Kies-Sand-Gemisch, liefern, Körnung 0/32.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß und Wiegescheinen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Sauberkeitsschicht einbauen verdichten mit Gerät D 10cm Füllstoff Kies-Sand-Gemisch</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82764" RNoPart="50">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>510</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Vegetationstragschicht für Schotterrasen nach FLL</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Richtlinie für begrünbare Flächenbefestigungen, Gemisch</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>aus 50 Vol.-% Schotter, Körnung 32/45, 30 Vol.-% Sand,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Körnung 0/2, 20 Vol.-% Oberboden, Bodengruppe 2 DIN</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>18915, Kompost, gütegesichert, 100 l/m3, Schichtdicke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>15 cm, Tragfähigkeit EV2 mind. 45 bis max. 60 MN/m2.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>abgerechnet wird nach Auftragprofilen und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Wiegescheinen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Vegetationstragschicht Schotterrasen, D 15cm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7595">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Pflaster</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Pflaster</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82757" RNoPart="60">
                    <Qty>450.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Pflaster beim </span>
                              <span>Lieferanten abholen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>laden, Transportieren und auf Baustelle abladen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abholort:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Birkenmeier</span>
                              <span> Stein + Design GmbH</span>
                              <br/>
                              <span>Industriestraße 1</span>
                              <br/>
                              <span>D-79206 Breisach-Niederrimsingen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Kosten für das Pflaster übernimmt der AG,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>diese Position beinhaltet nur die Kosten für</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>das laden, Transportieren und auf der Baustelle abladen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Pflasterbelag 20/20 u. 20/30, beim Lieferanten abholen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82622" RNoPart="70">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, TL</span>
                              <br/>
                              <span>Pflaster-StB, Rastermaß L/B 200/100 mm, Dicke 10 mm, max.</span>
                              <br/>
                              <span>Differenzen K, Farbe: steingrau,</span>
                              <br/>
                              <span>liefern, der Einbau wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                            <span> </span>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Pflasterbelag 20/10, liefern</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82623" RNoPart="80">
                    <Qty>500.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, TL</span>
                              <br/>
                              <span>Pflaster-StB, Rastermaß L/B 200/100 mm, L/B 200/200 mm, L/B 200/300 mm, Dicke 100 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Steine bauseits gelagert, im Reihenverband verlegen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bettung aus Splitt Körnung 2/5 aus natürlichen</span>
                              <br/>
                              <span>gebrochenen Gesteinskörnungen, TL Pflaster-StB Kategorie</span>
                              <br/>
                              <span>GU, Dicke 3 bis 5 cm, Gesteinskörnung für Fugen,</span>
                              <br/>
                              <span>Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen</span>
                              <br/>
                              <span>Gesteinskörnungen (Splitt) einschlämmen, Fugenbreite 3</span>
                              <br/>
                              <span>bis 5 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Hinweis: Die Pflastersteine werden nicht gemischt verlegt sondern in kleinen Teilflächen nach Absprache BÜ. Flächengrößen bis 100m2. Die kleinteilige Verlegung ist im EP mit einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Pflasterbelag Beton 20/10, 20/20, 30/20, Dicke 10cm, verlegen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I83453" RNoPart="90">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>jedoch im Bereich zwischen den Mauerscheiben und der Garage Nachbar.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor, jedoch zwischen den Mauerscheiben</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I83454" RNoPart="100">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Einzeiler in Betonfundament D=10cm aus Pflaster der Vorposition, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>entlang der Garage Nachbar</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Einzeiler in Betonfundament D=10cm </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82628" RNoPart="110">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Anschluss für Pflasterdecke ZTV P-StB, aus</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Betonpflaster, Dicke bis 10 cm, Herstellen von</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Schnittkanten, mit Nassschneidegerät</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Anschluss Pflasterdecke  D bis 10 cm Schnittkante </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7596">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Beläge Fallschutz </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style="font-size:9pt; ">Beläge Fallschutz </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82630" RNoPart="120">
                    <Qty>400.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>521</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Trennlage aus Geotextilvlies im Fallschutzbereich auf</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Drän- und Filterschicht, Stöße mind. 10 cm überlappend,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lose verlegen, Robustheitsklasse 3, Öffnungsweite 0,14</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mm, Flächengewicht 150 g/qm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Trennlage Geotextilvlies 150g/m2</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <br/>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82632" RNoPart="130">
                    <Qty>160.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>536</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Fallschutzbelag DIN EN 1177 oder gleichwertig aus Holzspänen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Stoßdämpfender Spielplatzbelag aus unbehandelten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>geschrederten Resthölzern (Innenfeuchte 15 - 20%),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>ohne Rinden- und Laubanteile, kein Frischholz, im</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Fallschutzbereich der Spielgeräte profilgerecht</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>aufbringen, planieren und walzen, Körnung 5/30 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>naturbelassen, Dicke im verdichteten Zustand 40 cm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung nach Lieferscheinen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Fallschutzfläche aus Holzhäcksel D=40 cm herstellen </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82879" RNoPart="140">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>536</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Spielsand gewaschen liefern und einbauen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Körnung 0/1 mm und 0/2 mm, im Mischungsverhältnis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1:1, im Sandspielbereich einbauen, Einbaustärke 40 cm. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung nach Lieferscheinen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style="font-size:9pt; ">Spielsand gewaschen  D= 40 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7619">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Belag WGD</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Belag WGD</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82806" RNoPart="150">
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Dynamische Schicht für wassergebundene Wege, aus</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Baustoffgemisch für dynamische Schicht für</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>wassergebundene Wege, Körnung 0/16, Schichtdicke 60 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Einbau als Dynamische Schicht auf Platzfläche und als</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Deckschicht in Fußweg</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">Dynamische Schicht Baustoffgemisch dyn. Schicht 0/16 D 60mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82807" RNoPart="160">
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Deckschicht ohne Bindemittel ZTV-LW in Flächen des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>ruhenden Verkehrs, aus Baustoffgemisch für</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Deckschichten ohne Bindemittel, ohne RC-Baustoffe und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Farbton</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Körnung 0/4, grau, Schichtdicke 4 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Verdichtungsgrad und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Verformungsmodul müssen den geforderten Werten der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Tragschicht entsprechen und nachgewiesen werden,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm, Abweichung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>von der Ebenheit innerhalb einer 4 m langen Messstrecke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>nicht größer als 1,5 cm. </span>
                              <br/>
                              <span>abgerechnet wird nach Auftragprofilen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>und Wiegescheinen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Deckschicht ohne Bindem. 0/4 Fläche ruhender Verkehr Gemisch DoB D 4cm</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <br/>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7597">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Einfassungen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Einfassungen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82637" RNoPart="170">
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483 oder gleichwertig, Form</span>
                              <br/>
                              <span>TB8/30/100, Farbton grau, Witterungswiderstand D,</span>
                              <br/>
                              <span>Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, mit Fundament</span>
                              <br/>
                              <span>und 1-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer</span>
                              <br/>
                              <span>Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206-1 oder gleichwertig und DIN 1045-2 oder gleichwertig,</span>
                              <br/>
                              <span>Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mit Dehnungsfuge alle 10m.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Ausführung nach Regeldetail</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bordstein TB8/30/100, Fund. Rückstütze C12/15 D 20cm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82892" RNoPart="180">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>jedoch TB 8/40 für Unterkonstruktion Holzdeck.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor jed. TB 8/40</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82643" RNoPart="190">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Schnitt der zuvor beschriebenen Bordsteine TB/RB/HB zum Ablängen auf erforderliche Passmaße, Schnitt </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>gerade, die exakten Maße sind vom AN vor Ort festzustellen, Schnitt mit Naßschneidegerät mit Diamantsäge.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schnitt der zuvor beschriebenen Bordsteine TB/RB/HB</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82765" RNoPart="200">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>533</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Verlorene Schalung, H20cm, mit Holzbretter, gesägt 24 x 200 mm aus Lärche, Schnittklasse S, Güteklasse III, hochkant gestellt. Befestigung mit senkrecht in den Boden gerammten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>angespitzten Holzpflöcken, weissgeschält, Durchmesser 4-6 cm, Länge 50 cm, im Abstand von 50 cm, Bretter mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Drahtstiften an den Pflöcken fixieren. Oberkante der Schalung ca. 100mm über OK-Fertigbelag, Verlauf gerade, als Einfassung Traufe / Anfahrschutz, Abrechnung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style="font-size:9pt; ">Verlorene Schalung, gerade</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C7115" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <span>Mauern / Treppen</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="I82655" RNoPart="10">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>522</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Gründungssohle für Fundamente verdichten,</span>
                              <br/>
                              <span>Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m2, Verdichtungsgrad</span>
                              <br/>
                              <span>mind. DPr 0,95.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Gründungssohle verdichten</span>
                              <br/>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82771" RNoPart="20">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>543</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" background: #FFFFFF;">Mauerscheiben Typ 55</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" background: #FFFFFF;">Typ:55</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" background: #FFFFFF;">Länge:49-99cm, D 12cm, H 55cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" background: #FFFFFF;">liefern und gemäß Herstellervorschriften einbauen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" background: #FFFFFF;">einschl Fundament gem. Herstellervorschriften.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Mauerscheiben Typ 55</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82773" RNoPart="30">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>543</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>jedoch Abmessungen: H 80cm, Länge 49-99cm, D 12cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor, jedoch Typ 80</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82663" RNoPart="40">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>543</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Ausführung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Außeneckstein, 2-teilig, auf Stoß mit Gehrung 45°,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Schenkellängen 49 cm, H 55cm, D 12cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Außeneck-Stein, 2-teilig</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82924" RNoPart="50">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>543</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Ausführung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Außeneckstein, 2-teilig, auf Stoß mit Gehrung 45°,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Schenkellängen 49 cm, H 80cm, D 12cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor, jedoch Außeneck-Stein, 2-teilig H 80cm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82664" RNoPart="60">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>543</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ausklinken / Beschneiden von Fußbereichen der L-Steine aus Vorposition </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>im Bereich der bau- bzw. hochbauseitig gestellten Treppen-Stützenfüße</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>aus Stahl, Schneiden auf Passmaß mit Nasschneidegerät.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Ausklinken der Fußbereiche der L-Steine aus Vorposition </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82665" RNoPart="70">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>543</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Schnitt der Stützwinkel / Mauerscheiben auf örtliches Passmaß, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Schneiden mit Nasschneidegerät, inkl. Wiederherstellen von Fasen / abgeschrägten Kanten. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schnitt Stützwinkel / Mauerscheibe aus Vorposition </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82778" RNoPart="80">
                    <Qty>9.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>544</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Beton- Blockstufen,</span>
                              <br/>
                              <span>Format: 14/40/ Mindestlänge 120cm, Farbe grau,</span>
                              <br/>
                              <span>mit gefasten Kanten,</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und verlegen in : Beton C20/25</span>
                              <br/>
                              <span>Dicke der Bettung: 20cm</span>
                              <br/>
                              <span>mit Schubnut an der Unterseite, ohne Köpfe,</span>
                              <br/>
                              <span>an Einbauten und Begrenzungen sind die Blockstufen</span>
                              <br/>
                              <span>fachgerecht anzupassen, einschl. aller notwendigen Nebenarbeiten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" background: #FFFFFF;">einschl Fundament gem. Herstellervorschriften.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Betonblockstufen 40/14,  liefern und versetzen in Beton</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82783" RNoPart="90">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>544</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zulage Antrittsstufe H 20cm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zulage Antrittsstufe H 20cm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C7116" RNoPart="6">
              <LblTx>
                <span>Einfriedungen</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R7607">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zaun Schule</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zaun Schule </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82666" RNoPart="10">
                    <Qty>105.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>541</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zaun mit Doppelstabgittermatte, Gesamthöhe Zaun von OK Belag: ca. 145 cm, </span>
                              <br/>
                              <span>Zaun mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7 oder gleichwertig, als Doppelstabmatte, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm,</span>
                              <br/>
                              <span>waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, Einzelfeldlänge 2510 mm,</span>
                              <br/>
                              <span style=" text-decoration: underline;">Matten gerade abschließend ohne Überstand / hervorstehende Spitzen</span>
                              <span>,</span>
                              <br/>
                              <span>Pfosten aus Stahl-Hohlprofilrohr, mit Gittermattenhalterungen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Pfosten-Querschnitt 60/40 mm, Kopf o. verschlossen mit Aluminiumkappe,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gesamtpfostenlänge: 200 cm, Pfostenachsabstand: 250 cm,  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Montage: Matten einhaken an Pfosten, Arretieren Matten mit Klemmplatte, Klemmplatte mittels</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>übergreifenden Pfostenkappe aus Aluminium am oberen Ende / Kopfseite des Pfosten mit einzelner</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Spannschraube arretiert, Schrauben aus nichtrostendem Stahl, Abstand Matte vom Boden ca. 5 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <br/>
                              <span>Stahlteile feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 oder gleichwertig</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Pfosten in Fundament befestigen, Einzelfundamente aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1 oder gleichwertig,</span>
                              <br/>
                              <span>Durchmesser 30 cm, Tiefe 80 cm, OK Betonfundament 15 cm unter GOK,   </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Aushub, Bodenklasse 3-4 DIN 18300 oder gleichwertig, überschüssigen Boden auf der Baustelle einbauen, </span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Anpassungarbeiten bei Richtungsänderung Zaun, Erdarbeiten und aller Nebenarbeiten. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zaun mit Doppelstabgittermatte, H 140 cm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82794" RNoPart="20">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>541</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zulage Ausführung in einer Höhe 180cm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zulage Ausführung, H 180 cm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82787" RNoPart="30">
                    <Qty>65.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>541</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zulage befestigt am Kantenstein,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. U-Winkelprofil für die beidseitige Befestigung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. aller Nebenarbeiten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zulage befestigt an Kantenstein</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82792" RNoPart="40">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>541</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zaun Doppelstabgittermatte mit Dreischichtplatte beplanken,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>D19mm, Gesamthöhe von OK Belag: 140 cm, Holzart: Lärche,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Oberseite mit Abdeckleiste U Profil, aus Aluminum verschließen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>befestigt an Gittermatte, Schrauben aus nichtrostendem Stahl.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zulage Verblendung Zaun mit Dreischichtplatte, H140cm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82795" RNoPart="50">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>541</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zaun Doppelstabgittermatte mit Dreischichtplatte beplanken,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>D19mm, Gesamthöhe von OK Belag: 180 cm, Holzart: Lärche,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Oberseite mit Abdeckleiste U Profil, aus Aluminum verschließen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>befestigt an Gittermatte, Schrauben aus nichtrostendem Stahl.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zulage Verblendung Zaun mit Dreischichtplatte, H180cm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I83484" RNoPart="60">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>542</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Zaun als Lärmschutzwand,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Höhe: 180cm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Schalldämmung-Maß: DL(R) = 21dB +/- 1,2 dB (Kategorie 2)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Innere Verschalung aus 30mm Lähchenholz-Halbrundstäben,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>innen mit 20mm bitumisierte Weichfaserplatte und 5mm Akylux-Stegfolie,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>äußere Schale aus 19mm Lärchenholz,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>inkl. Pfostenschuhe und Regenabdeckung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>liefern und in herzustellendes Einzelfundament aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1 oder gleichwertig gem. Herstellerangaben einbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Lärmschutzwand, Höhe 180cm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7618">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zaun Gemeindezentrum</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zaun Gemeindezentrum</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82796" RNoPart="70">
                    <Qty>120.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>541</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zaun mit Drahtgeflechtbespannung,</span>
                              <br/>
                              <span>Viereck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-6 oder gleichwertig, Bespannungshöhe</span>
                              <br/>
                              <span>1,4 m, 50/2,8, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2 oder gleichwertig, 3</span>
                              <br/>
                              <span>Spanndrähte DIN EN 10223-6 oder gleichwertig Dicke 3,8 mm, Überzug Klasse</span>
                              <br/>
                              <span>A Zink DIN EN 10244-2 oder gleichwertig, oberen Spanndraht in</span>
                              <br/>
                              <span>Maschenschlaufen einhängen, mittlere und untere</span>
                              <br/>
                              <span>Spanndrähte durch jede Masche ziehen, befestigen mit</span>
                              <br/>
                              <span>Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl, mit</span>
                              <br/>
                              <span>Drahtspanner Größe 1, verzinkt DIN EN ISO 1461 oder gleichwertig,</span>
                              <br/>
                              <span>Einzelfeldlänge 2,5 m, Pfosten aus Stahl-Hohlprofilrohr,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Pfosten-Querschnitt 60/40 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mit Kunststoffkappe, Gesamtpfostenlänge 180cm, in</span>
                              <br/>
                              <span>Fundament befestigen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zaun Drahtgeflecht Viereck-Drahtgeflecht H 1,4m 50/2,8 Pfosten Hohlprofile</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82797" RNoPart="80">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>541</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie in Position zuvor in vollem Wortlaut</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>beschrieben, jedoch Zaun Höhe 4,50m, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Pfosten aus Stahl-Hohlprofilrohr,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Pfosten-Querschnitt 80/60 mm, Länge 5,50m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Zaun unterhalb bespannt mit Drahtgeflechtbespannung,</span>
                              <br/>
                              <span>Viereck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-6 oder gleichwertig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bespannungshöhe 1,4 m, 50/2,8, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2 oder gleichwertig, 3</span>
                              <br/>
                              <span>Spanndrähte DIN EN 10223-6 oder gleichwertigDicke 3,8 mm, Überzug Klasse</span>
                              <br/>
                              <span>A Zink DIN EN 10244-2 oder gleichwertig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Zaun oberhalb bespannt mit Kunststoffnetz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Zaun aus Polypropylen, H 3,10m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>D4mm, Maschenweite 45/45mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Fundamente, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einzelfundamente aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1 oder gleichwertig,</span>
                              <br/>
                              <span>Durchmesser 100 cm, Tiefe 80 cm, einschl. Aushub,</span>
                              <br/>
                              <span>Bodenklassen 3 und 4 DIN 18300, überschüssigen Boden</span>
                              <br/>
                              <span>auf der Baustelle einbauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor jed. Zaun, H 4,50m</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82804" RNoPart="90">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>541</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Drehflügeltor für Zaun, 2-flügelig, symmetrisch, Breite</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Flügel 150 cm, Höhe 140 cm, mit umlaufendem Rahmen, aus</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Stahlprofilrohr S235, DIN EN 10210-2, Querschnitt 60/40</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mm, Wanddicke 2 mm, Feldfüllung mit Viereck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-6 oder gleichwertig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mit Einsteckschloss für Profilzylinder,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Drückergarnitur, zweiseitig beweglich,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mit Mittelverriegelung, Seitenfeststeller und Fangöse,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Torpfosten aus Stahlprofilrohr S235 DIN EN 10210-2 oder gleichwertig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Querschnitt 60/60 mm, Wanddicke 3 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gesamtpfostenlänge 200 cm, mit Fußplatte, Fundament aus</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Beton C 20/25 DIN EN 206-1 oder gleichwertig, Maße L/B 50/50 cm, Tiefe 80</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>cm, Bodenklassen 3 und 4 DIN 18300 oder gleichwertig, überschüssigen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Boden auf der Baustelle einbauen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Drehflügeltor Zaun 2-flg.sym. B 300cm, H140cm  </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C7117" RNoPart="7">
              <LblTx>
                <span>Ausstattung</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R7609">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Vor dem Einbau der Betsands Spielgeräte werden die Unterlagen der einzelnen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Hersteller geprüft und die erforderlichen Fallräume freigegeben,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Fundamente werden über gesonderte Position vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Spielgeräte aus Bestand</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82671" RNoPart="10">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>522</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Gründungssohle verdichten, für Fundamente,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m2, Verdichtungsgrad</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mind. DPr 0,95.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Gründungssohle verdichten</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <br/>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82672" RNoPart="20">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>522</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Punktfundament für Spielgeräte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Dimensionierung gem. statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>bzw. Herstellerangaben der einzelnen Spielgeräte, aus</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>unbewehrtem Beton C25/30 XC2 XF1 WF, einschl.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Erdarbeiten und aller Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung nach m3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Punktfundamente C25/30</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82682" RNoPart="30">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>590</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Sicherheitstechnische Spielplatzabnahme</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführ-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>ten, sicherheitsrelevanten Leistungen durch einen zuge-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lassenen Sachverständigen für Spielplatzsicherheit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Erstellung der notwendigen Unterlagen und Ab-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>stimmungen mit Behörden etc.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Unterlagen sind 3-fach (1xOrginal, 2xKopie) bei der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bauleitung einzureichen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Sicherheitstechnische Spielplatzabnahme</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <br/>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82814" RNoPart="40">
                    <Qty>120.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>562</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" text-decoration: underline;">Robinienstämme aus Ausbau Position, bauseits gelagert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett geschält, Durchmesser ca. 15 - 50cm,</span>
                              <br/>
                              <span>Länge 2-4m, Einbau als Randeinfassung / Balancierpfad,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Befestigung mit zu liefernde Gewindestange aus Edelstahl (2 Befestigung pro Stamm)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>auf Punktfundamente in Beton C12/15, Leistung einschl. Erdarbeiten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Anfallende Motorsägearbeiten zum Anpassen bzw.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Stabilisieren des Stammes werden nicht gesondert</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung nach lfm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Einfassung / Balancierpfade aus Robinienstämmen, bauseits gelagert</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82883" RNoPart="50">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>562</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,</span>
                              <br/>
                              <span>jedoch Einbau als Kletterstämme, die Verschraubung der</span>
                              <br/>
                              <span>aufeinander liegenden Stämme ist in</span>
                              <br/>
                              <span>die EP miteinzukalkulieren, die montierte</span>
                              <br/>
                              <span>Holzkonstruktion darf eine Höhe von 100cm nicht</span>
                              <br/>
                              <span>überschreiten (maximale Fallhöhe).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor jed. Einbau als Kletterstamm, L 2,0 - 2,5m</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82868" RNoPart="60">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>562</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" text-decoration: underline;">Vogelnestschaukel aus Ausbau Position, bauseits gelagert, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lichte Höhe ca. 250cm, Gestell: Standpfosten aus Holz und Querbalken aus Metall,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Verbindungsbauteile Bauteile aus Metall, feuerverzinkt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Kreuzgelenk mit PA-Lager und zusätzlicher Fangkette,</span>
                              <br/>
                              <span>Kettenabhängung mit Schlauchüberzug.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Vogelnestkorb: D120cm, gem. Herstellervorschriften auf</span>
                              <br/>
                              <span>4 Punktfundamente montieren, einschl. Erdarbeiten und</span>
                              <br/>
                              <span>Montage, s. Bilder Anlage</span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Spielgerät Vogelnestschaukel H 2,50m, bauseits gelagert</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82861" RNoPart="70">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>562</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" text-decoration: underline;">Spielgerät 'Salatschleuder' aus Ausbau Position, bauseits gelagert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>D ca. 50cm, H ca. 80cm, Stange / Pfosten ausrichten und gem.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Herstellervorschriften auf 1 Punktfundament montieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Erdarbeiten und Montage, s. Bilder Anlage</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Spielgerät 'Salatschleuder', bauseits gelagert</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82862" RNoPart="80">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>562</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" text-decoration: underline;">Spielgerät 'Wippe' aus Ausbau Position, bauseits gelagert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Br ca. 200cm, H ca. 50cm, Feder ausrichten und gem.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Herstellervorschriften auf 1 Punktfundament montieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Erdarbeiten und Montage, s. Bilder Anlage</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Spielgerät 'Wippe', bauseits gelagert</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82863" RNoPart="90">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>562</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" text-decoration: underline;">Spielgerät 'Reckstange' aus Ausbau Position, bauseits gelagert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Reckstangen Anlage mit 3 Pfosten aus Robinie und 2 Querstangen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>gem. Herstellervorschriften auf 3 Punktfundament montieren, einschl. Erdarbeiten und Montage, s. Bilder Anlage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Spielgerät 'Reckstange' bauseits gelagert </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82870" RNoPart="100">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>562</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" text-decoration: underline;">Spielgerät 'Kletternetz' aus Ausbau Position, bauseits gelagert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Kletternetz Anlage mit 2 Pfosten aus Robinie und 1 Kletternetz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>gem. Herstellervorschriften auf 2 Punktfundament montieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Erdarbeiten und Montage, s. Bilder Anlage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Spielgerät 'Kletternetz' bauseits gelagert </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82871" RNoPart="110">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>562</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" text-decoration: underline;">Spielgerät 'Dreiecksnetz' aus Ausbau Position, bauseits gelagert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Dreiecksnetz Anlage mit 3 Pfosten aus Robinie und 1 Netz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>gem. Herstellervorschriften auf 3 Punktfundament montieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Erdarbeiten und Montage, s. Bilder Anlage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Spielgerät 'Dreiecksnetz' bauseits gelagert </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82872" RNoPart="120">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>562</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" text-decoration: underline;">Spielgerät 'Balanciertau' aus Ausbau Position, bauseits gelagert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Balanciertau Anlage mit 2 Pfosten aus Robinie und 1 Tau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>gem. Herstellervorschriften auf 2 Punktfundament montieren,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Erdarbeiten und Montage, s. Bilder Anlage</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Spielgerät 'Balanciertau' bauseits gelagert </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82873" RNoPart="130">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>562</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" text-decoration: underline;">Spielgerät 'Tischtennisplatte' aus Ausbau Position, bauseits gelagert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Tischtennisplatte mit 4 Füßen, lose auf den Belag stellen, s. Bilder Anlage</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Spielgerät 'Tischtennisplatte', bauseits gelagert </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82681" RNoPart="140">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>562</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" text-decoration: underline;">Findlinge / Quader / Wasserbausteine aus Ausbau Position, bauseits gelagert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Spielsteine auf Betonfundament versetzen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Findlinge / Wasserbausteine, bauseits gelagert</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82881" RNoPart="150">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>562</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" text-decoration: underline;">Robinienstämme aus Ausbau Position, bauseits gelagert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Hüpfhölzer einbauen, komplett geschält, Oberfläche glatt, Stämme D 20 - 50cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Senkrechter Einbau in unterschiedlichen Höhen 20-70cm von OK Belag,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>befestigt auf Punktfundament aus Beton,</span>
                              <br/>
                              <span>Anfallende Motorsägearbeiten zum Anpassen bzw.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Stabilisieren des Stammes werden nicht gesondert</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung nach Stück</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Spielgerät Hüpfhölzer, bauseits gelagert</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7624">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Holzbau</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Holzbau</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82876" RNoPart="160">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>562</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Herstellung und Montage einer Holzplattform mit Außenmaßen ca. 7,60 × 1,85 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Unterkonstruktion aus Randsteinen, Achsabstand der Unterzüge ca. 50 cm,</span>
                              <br/>
                              <span>Belag und Verblendung aus Douglasien-Deckhölzern 10/40 mm, von oben verschraubt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Unterkonstruktion liegend auf Pflasterfläche.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>ca. Massen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Randsteine 10 m (Vergütung über gesonderte Position)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Kantholz auf Unterkonstruktion aus Robinie, 33 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Deckhölzer aus Douglasie, 100/40 mm, 15 m²</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abgerechnet wird fertig montiertes Holzdeck,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>s. Detailplan Anlage</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Holzplattform</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82896" RNoPart="170">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>561</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Baumschutz aus Holz,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Maße LxBxH 100x100x160cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Unterkonstruktion aus Kantholz Douglasie 60x60mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Verblendholz aus Douglasie 100/40mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>ca. Massen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- UK Holz ca. 12m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Verblendholz ca. 7m2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abgerechnet wird fertig montierter Baumschutz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einbauort: 2x auf Holzdeck, 3x im Grünbereich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>s. Detailplan Anlage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Baumschutz aus Holz 100x100x160cm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7625">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Metallbau</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Metallbau</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82691" RNoPart="180">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>561</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Reihenanlehnbügel aus Rundrohr Ø 48 mm, Stahl S235, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder gleichwertig.</span>
                              <br/>
                              <span>Einzelbügel mit Abmessungen ca. H/B = 800/500 mm, Achsabstand ca. 1.000 mm.</span>
                              <br/>
                              <span>Die Einzelbügel sind untereinander durch bodenbündig verlaufenden Flachstahl bzw. Rundrohr verbunden, einschließlich Bohrungen und Erdnägeln zur Befestigung im Schotterrasen.</span>
                              <br/>
                              <span>Abrechnung erfolgt je Fahrradbügel, Vor Bestellung Freigabe erforderlich.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Fahrradbügel, aus Rundrohr </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82683" RNoPart="190">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>stk</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>544</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" color: black;">Handlauf an Rampenanlage liefern und an Stützmauer befestigen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" color: black;">Handlauf bestehend aus oberem Handlauf / Gurt mit Handlaufhöhe 850 mm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" color: black;">über OK Belag Rampe,</span>
                              <span style=" color: black;"> </span>
                              <span style=" color: black;">Handläufe aus Rundrohr ø33,7 x 3 mm, Edelstahl, </span>
                              <span style=" color: black;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" color: black;">Stütze aus </span>
                              <span style=" color: black;">Flachstahlprofil 40x10 mm, L 120 cm, Anzahl Stützen: 5 Stk, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" color: black;">Flanschplatte ca. 100x100x10 mm am unteren </span>
                              <span style=" color: black;">Ende der Stüze verschweißt </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" color: black;">zum </span>
                              <span style=" color: black;">Anschrauben der Stütze auf bauseitiger Stützmauer,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" color: black;">alle Schweißnähte verschliffen, Kanten gerundet, </span>
                              <span style=" color: black;">Gesamtlänge Handlauf ca. 600cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" color: black;">Alle Handläufe sind am Ende und Anfang nach unten abzurunden, Alle Stahlbauteile feuerverzinkt. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Diese Pos. umfasst die Erstellung einer Werkstattzeichnung nach Aufmaß, alle benötigten Nebenarbeiten und Montagematerialien wie z.B. Schrauben, etc.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" color: black;">Abrechnung nach komplett montierter Handlaufeinheit.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" color: black;">Einbauort: Handlauf bei Rampenanlage Scheffelstraße</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Handlauf an Rampe Eingangsbereich, Montage an Stützmauer</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82894" RNoPart="200">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>544</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,</span>
                              <br/>
                              <span>jedoch Stufenanlage 3 Stufig, Länge ca. 100cm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" color: black;">Einbauort: Handlauf bei Treppe Scheffelstraße</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor jed. Stufenanlage 3-Stufig</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82895" RNoPart="210">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>544</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zulage Verbindung mit Handlauf Rampenanlage</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zulage Verbindung mit Handlauf Rampenanlage</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R7623">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Sonstiges</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Sonstiges</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82678" RNoPart="220">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>551</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>561</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Standpfosten (für Sonnensegel) feuerverzinkt, ca. Ø 60,3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mm, L 4m, mit PVC-Abdeckkappen, befestigt auf </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Punktfundamenten gem. Herstellervorschriften, mit stufenlos</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>höhenverstellbaren Schiebemanschetten, einschl.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Erdarbeiten und aller Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abgerechnet wird fertig montierter Standpfosten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Pfosten für Sonnensegel </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82882" RNoPart="230">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>561</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Sonnenschutz bestehend aus:</span>
                              <br/>
                              <span>Segel/Plane aus wasser- und luftdurchlässigem</span>
                              <br/>
                              <span>Polyethylen-Gewebe (PE) 200 g/m2, am Rand überlappend</span>
                              <br/>
                              <span>mit umlaufendem PVC-Band, Ösen verstärkt,</span>
                              <br/>
                              <span>Beschattungswert 50 %, Gewicht ca. 200 g/m2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Dreieckssegel mit ca. 20m2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Farbton Segel: Auswahl AG aus RAL Katalog vor Bestellung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gurtspanner an den Ecken,</span>
                              <br/>
                              <span>Abgerechnet wird fertig montiertes Sonnensegel</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Sonnensegel ca. 20m2</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I83443" RNoPart="240">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>561</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Sonnenschirme aus Bestand, bauseits gelagert,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Fabrikat May, Modell Schatello, 5x5m,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>mit Gabionenständer, bestehend aus 1x Standrahmen, 4x Gabionen 50x50cm inkl. Füllung,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>4x Sitzplatte HPL Dekor grau aufstellen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Sonnenschirme aus Bestand einbauen.</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82890" RNoPart="250">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>561</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Vollverschweißtes Bolzplatztor / Kleinfeldtor komplett aus Aluminium oder Stahl feuerverzinkt, gefertigt und in einem Stück verschweißt mit den Maßen 3,00 x 2,00 m. Der Torrahmen besteht aus einem Aluminium oder Stahl feuerverzinkt Ovalprofil 115 x 100 mm, die Rückwand aus ganz eingelassenen Rundrohren mit einem Durchmesser von 30 mm, Verankert auf unterhalb erstelltem Fundament  50/50/50cm aus Beton C16/20,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mittels Schwerlastdübel, an je 4 Stellen, einschl. Fundament und Erdarbeiten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bolzplatztor</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82889" RNoPart="260">
                    <Qty>13.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>561</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Roller Stellplätze, zum einbetonieren, einseitige Nutzung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Material Grundrahmen: Stahlrohr feuerverzinkt </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gesamtbreite: 1500 mm für 6 Einstellplätze</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Höhe: ca. 1000 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mit Querstrebe und verschließbaren Halteringen zur Lenkerhalterung in Form einer U-Stahlplatte sowie einer Diebstahlsicherung durch bewegliche halbrunde Stahlplatten, welche den Lenker des Scooters umschließen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. zwei Fundamente aus Beton C12/15, L/B/H 50/30/30cm, OK Fundament 15</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>cm unter OK-Belag, einschl. Erdarbeiten, 2 Fundament je Rollerständer,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Vor Bestellung Freigabe erforderlich, abgerechnet wird pro Einheit a 6 Stellplätze</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Roller Stellplätze, aus Rundrohr</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82692" RNoPart="270">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>563</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span style=" color: #000000;">Bodenhülse für Verkehrszeichen, aus Grauguss Ø 48 - 76</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span style=" color: #000000;">mm, 300 mm lang mit Gewinde- u. Klemmring, Einbau in</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span style=" color: #000000;">befestigten Flächen, einschl. Erdarbeiten und</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span style=" color: #000000;">Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1 oder gleichwertig, Maße</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span style=" color: #000000;">40/40/40 cm, OK-Fundament 15 cm unter OK-Belag,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span style=" color: #000000;">Bodenhülse belagsbündig, überschüssiger Boden</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span style=" color: #000000;">ist auf der Baustelle einzubauen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">Bodenhülse für Verkehrszeichen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82693" RNoPart="280">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>563</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Rohrpfosten zur Befestigung von </span>
                              <span>Verkehrszeichen/Hinweisschild, </span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>aus verzinktem Stahl mit </span>
                              <span>Kunststoffabdeckkappe,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2,0 mm, Länge 2,5 m,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>aufstellen in bereits hergestelltes Fundament mit </span>
                              <span>Bodenhülse.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">Rohrpfosten Stahl verz. Durchm. 60,3 mm L 2,5m vorh. Fundament</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82694" RNoPart="290">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>563</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Hinweisschilder für unterschiedliche Bereiche, die in Absprache</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mit dem AG aufgestellt werden, liefern und montieren. </span>
                              <br/>
                              <span>Hinweisschilder wie:</span>
                              <br/>
                              <span>"Sammelplatz", "Fläche für die FW", etc.</span>
                              <br/>
                              <span>Bestehend aus Aluminium, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung,</span>
                              <br/>
                              <span>zur dauerhaften Kennzeichnung, zum Einsatz in Außenbereichen.</span>
                              <br/>
                              <span>inkl. Montage des Schilds an Pfosten / Mastleuchte</span>
                            </p>
                            <p>
                              <br/>
                              <span>Abgerechnet wird je Stück montiertes Hinweisschild</span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Verkehrs-/Hinweisschilder, liefern und montieren</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82695" RNoPart="300">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>522</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Punkfundamente für verschiedene Einbauten, unterscheidliche</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Dimension, aus unbewehrtem Beton C25/30 , einschl. </span>
                              <span>Erdarbeiten</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Abrechnung nach m3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="width:595pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                                <span style="font-size:10pt;">Punktfundamente C25/30</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C7118" RNoPart="8">
              <LblTx>
                <span>Vegetationstechnische Arbeiten</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="I82698" RNoPart="10">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>571</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Pflanzgrube in Vegetationsflächen ausheben, 150/150 cm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Tiefe 80 cm, Aushub direkt auf LKW des AN laden,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>transportieren und entsorgen, Sohle 20 cm tief lockern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bodenklassen 3 und 4 DIN 18300 oder gleichwertig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Ort: Bäume &amp; Großsträucher innerhalb Grünflächen Garten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Pflanzgrube 150/150cm T 80cm lösen laden abfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82699" RNoPart="20">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>571</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight: bold;">Einschicht-Baumsubstrat (mineralisch) für tiefgründigen Einbau in offene Baumgruben</span>
                              <span> von Stadt- und Straßenbäumen, geeignet für dauerhaft durchwurzelbare Baumstandorte.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Substrat muss </span>
                              <span style="font-weight: bold;">struktur- und lagebeständig (verrüttelungsstabil)</span>
                              <span> sein und eine </span>
                              <span style="font-weight: bold;">dauerhafte Durchwurzelbarkeit bis mindestens 1,80 m Einbautiefe</span>
                              <span> gewährleisten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Ausführung entsprechend den jeweils gültigen Regelwerken, insbesondere</span>
                              <br/>
                              <span style="font-weight: bold;">ZTV-Vegtra-Mü</span>
                              <span> (Sieblinienband A oder gleichwertig) sowie den </span>
                              <span style="font-weight: bold;">FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen</span>
                              <span>(Pflanzgrubenbauweise 1 oder gleichwertig).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight: bold;">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <ul>
                              <li>
                                <p>
                                  <span>mineralisches, einschichtiges Baumsubstrat</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p>
                                  <span>Körnung </span>
                                  <span style="font-weight: bold;">0/16 mm</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p>
                                  <span>geeignet für Einbau in offene Baumgruben / Baumquartiere</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p>
                                  <span>dauerhaft tragfähig und durchwurzelbar</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p>
                                  <span>ausreichende Wasser- und Luftführung für Stadtbaumstandorte</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p>
                                  <span>frei von umweltrelevanten Schadstoffen gemäß geltenden gesetzlichen Vorgaben (z.B. Ersatzbaustoffverordnung, mindestens Klasse BM0 oder gleichwertig)</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight: bold;">Einbauort:</span>
                              <span> Baumquartier / Pflanzflächen für Kletterpflanzen im Innenhof.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Baumsubstrat für Bäume Bauweise 1</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82702" RNoPart="30">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>571</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Vegetationstragschicht lockern, kreuzweise, fräsen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Lockerungstiefe 20 cm, Steine ab 5 cm Durchmesser,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>ablesen, zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe 2-4</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>DIN 18915 oder gleichwertig.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Vegetationstragschicht lockern kreuzweise fräsen T 20cm BG4</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <br/>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82704" RNoPart="40">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>571</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Oberboden, nur liefern, Bodengruppe 2 DIN 18915 oder gleichwertig.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Wiegescheinen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Oberboden liefern BG2</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <br/>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82705" RNoPart="50">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>571</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Liefern von Flußsand für Vegetationssubstrat, Sand 0/2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Wiegescheinen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Flußsand liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82706" RNoPart="60">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>571</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Herstellen und auftragen von Vegetationssubstrat,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>homogen mischen aus Oberboden und Flußsand 0/2 der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>vorgenannten Positionen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Anteil Oberboden 80 Vol%, Anteil Flußsand 20 Vol%,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Oberboden profilgerecht auftragen, Auftragsdicke für</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Pflanzflächen Sträucher 40 cm sowie für Rasenflächen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>20 cm, Bodengruppe 2 DIN 18915 oder gleichwertig.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung nach Auftragsprofilen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Vegetationssubstrat herstellen und auftragen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82707" RNoPart="70">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>571</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Feinplanum für Vegetationsflächen, zulässige Abweichung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>von der Ebenheit 3 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Platzbeläge oberflächengleich, Steine von mehr als 5 cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>setzen, Bodengruppe 2-4 DIN 18915 oder gleichwertig.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Feinplanum Vegetationsflächen, Abweichung 3cm</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <br/>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82906" RNoPart="80">
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>552</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Tropfbewässerungsschlauch liefern und fachgerecht verlegen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>zur Bewässerung von Pflanzflächen, verlegt wird ein PE-Schlauch mit integrierten Tropfern (druckkompensierend),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Tropferabstand: ca. 33 cm, Wasserabgabe: ca. 2 l/h je Tropfer, Betriebsdruck: ca. 1,5 bar, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Schlauchdurchmesser: 16 mm, Verlegung oberirdisch oder leicht eingearbeitet, spannungsfrei und pflanzenschonend gemäß Herstellervorgaben. einschl. Anschlüsse, Endstücke und Verbindungen sind mit passenden Fittings herzustellen, Alle für die betriebsfertige Verlegung erforderlichen Leistungen sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Tropfbewässerungsschlauch </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82907" RNoPart="90">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>552</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; width: 284pt;">
                              <span>jedoch PE Rohr / Verlegerohr für die Gartenbewässerung </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>wie vor jed. PE Rohr / Verlegerohr für die Gartenbewässerung </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82908" RNoPart="100">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>552</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>flexibles Kunststoffrohr DN50 als Kabelleerrohr für Bewässerungsschlauch liefern und verlegen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>in vorhandenen Graben, inkl. Zugdraht</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kabelleerrohr  DN50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82909" RNoPart="110">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>st</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>552</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zeitschaltuhr für Bewässerung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Liefern und montieren einer batteriebetriebenen, einfach programmierbaren Zeitschaltuhr zur automatisierten Steuerung eines Bewässerungskreises.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Für den Anschluss an einen Wasserhahn (¾" oder 1")</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Betriebsdruck: 0,5–10 bar</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Programmierbar mit Startzeit, Laufzeit und Bewässerungshäufigkeit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Manuelle Bewässerung über Tastendruck möglich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Anschluss an handelsübliche Stecksysteme</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Betrieb mit Standardbatterien (z. B. 9V oder AA)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Montage an vorhandenen Wasseranschluss, inklusive aller erforderlichen Zubehörteile zur Inbetriebnahme. Die Einstellung der Steuerzeiten erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zeitschaltuhr für Bewässerung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C7119" RNoPart="9">
              <LblTx>
                <span>Pflanzlieferung / Pflanzarbeiten</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R7615">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Pflanzenlieferung gem. DIN 18916 oder gleichwertig</span>
                            <p>
                              <span>Pflanzen lt. Allgem. Gütebestimmungen des "Bundes</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Deutscher Baumschulen" (BDB) in 1. Qualität liefern;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>ungenehmigte Fehllieferungen werden zurückgewiesen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>sobald sie als solche erkennbar sind, d.h. evt. erst</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als gepflanzte Ware, nach dem Austrieb oder der Blüte.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Ersatzlieferungen ohne vorher. schriftl. Genehmigung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>durch den AG gelten als Fehllieferungen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Echtheit der Arten und Sorten ist absolut zu</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>gewährleisten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span>Hinweis </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82900" RNoPart="10">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY1</CtlgID>
                      <CtlgCode>004</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>574</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>573</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>004</WCtg>
                          <Group>4270</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13334</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>476</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21258</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>82</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6856</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>48</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6857</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>178</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18358</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18194</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9621</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Salix alba (Silber-Weide) </span>
                            <span>H 3xv mDb, </span>
                            <span>StU. 18 bis 20 cm, </span>
                            <span>h 300 bis 350 cm, </span>
                            <span>liefern und einpflanzen.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Salix alba H 3xv mDb StU. 18-20cm h 300-350cm liefern einpflanzen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82709" RNoPart="20">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY1</CtlgID>
                      <CtlgCode>004</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>574</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>573</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>004</WCtg>
                          <Group>3747</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13334</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4521</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21258</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>85</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6856</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>48</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6855</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>106</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6857</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>127</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18358</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18194</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9621</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Acer campestre (Feld-Ahorn) </span>
                            <span>H 4xv mDb, </span>
                            <span>StU. 18 bis 20 cm, </span>
                            <span>liefern und einpflanzen.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Acer campestre H 4xv mDb StU. 18-20cm liefern einpflanzen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82901" RNoPart="30">
                    <Qty>250.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>573</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2019-10</VersDate>
                          <WCtg>004</WCtg>
                          <Group>4270</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13334</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>450</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21258</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>201</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6857</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>145</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18358</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18194</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9621</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Salix purpurea "Nana" (Kugel-Weide) C 3, h 40 bis 60 cm, liefern und einpflanzen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Salix purpurea Nana C 3 h 40-60cm liefern einpflanzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82902" RNoPart="40">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>573</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2024-10</VersDate>
                          <WCtg>004</WCtg>
                          <Group>4053</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13334</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5705</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21258</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6857</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>159</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9621</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Humulus lupulus (Gewöhnlicher Hopfen) </span>
                            <span>Kletterpflanze 2xv C, </span>
                            <span>h 100 bis 125 cm, </span>
                            <span>liefern und einpflanzen.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Humulus lupulus Kletterpflanze 2xv C h 100-125cm liefern einpflanzen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82715" RNoPart="50">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>573</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Rahmen aus</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Halbrundhölzern, Pfahl, weißgeschält, Pfahllänge 250</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>cm, Zopfdicke 6/8 cm, Bindegurt aus Kokosstrick. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen Halbrundhölzer L 250cm</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Gewebegurtband 50mm Rindenschutz Gummimanschette</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82714" RNoPart="60">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>573</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Verdunstungs- und Stammschutz am Stamm mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Stammschutzanstrich, Mindest-Wirksamkeitsdauer 2 Jahre,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Farbton weiß, Stammdurchmesser bis 15 cm, Stammhöhe bis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>2 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Verdunstungs-/Stammschutz Stamm Stammschutzanstrich Durchm. bis 15cm H</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">bis 2m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82713" RNoPart="70">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>l</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>573</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Impfung mit Mykorrhiza-Pilzen, gem Pflanzliste mit Mykorrhiza-Pilzen heimischer Arten zur Standortverbesserung, gem. den Anforderungen an Mykorrhiza-Impfstoffe (FLL, Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 2, Anhang 2).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Endo - Mykorrhiza Laub, der Impfstoff ist als Substrat in die Nähe der Feinwurzeln einzustreuen. 2/3 des Impfstoffes ist auf die Ballenseiten zu streichen, Rest in die Pflanzgrube in Wurzelnähe einstreuen, Verbrauch pro Baum: pro 7 cm Stammumfang 1 Impfstelle mit jeweils 100 ml Impfstoff. (Abrechnungseinheit Liter),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Impfung mit Mykorrhiza-Pilzen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82719" RNoPart="80">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>573</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 Gebrauchsrasen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Saatgutmenge 25 g/m2, die Saatgutmischung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>ist mit Gräsersorten auszustatten, die in der RSM/FLL</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>in die höchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Beschaffenheit durch Vorlage des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mischungsnummernbescheides.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM 2.3 25g/m2</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <br/>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82718" RNoPart="90">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>573</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Mulchabdeckung zum Schutz von Vegetationsflächen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abdecken mit Mulchstoff, Rindenmulch, gütegesichert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Körnung 10/40, Dicke über 3 bis 5 cm, Feststellung der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Dicke 3 Wochen nach Andeckung,</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Mulchabdeck. Mulchstoff Rindenmulch D 3-5cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C7120" RNoPart="10">
              <LblTx>
                <p style="text-align:left; ">
                  <span>Fertigstellungspflege</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R7616">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Hinweis:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Fertigstellungspflege nach DIN 18916 oder gleichwertig für</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Pflanzarbeiten und DIN 18917 oder gleichwertig für Rasenarbeiten umfaßt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>sämtliche Leistungen, die zur Herbeiführung eines</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>abnahmefähigen Zustandes erforderlich sind.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Dauer der Fertigstellungspflege richtet sich nach dem Erreichen des abnahmefähigen Zustandes gemäß den vorgenannten DIN-Normen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Erforderliche Sondermaßnahmen sind</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>umgehend der Bauleitung bekanntzugeben und abzustimmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Pflegegänge sind der Bauleitung vor Beginn der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Ausführung anzuzeigen und deren Durchführung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>nachzuweisen. Der Nachweis ist entsprechend den</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Leistungen getrennt zu führen und muss mind. folgende</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Angaben enthalten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Beginn und Ende der Arbeiten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Angaben der gepflegten bzw. gewässerten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Flächen/Arten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Art der Leistung mit Angabe der Pos.-Nr.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Anzahl und Qualifikation der Arbeitskräfte,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Art des Geräte- und Maschineneinsatzes,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Materialverbrauch nach Art und Menge, genaue</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bezeichnung bzw. Umgrenzung der bearbeiteten Flächen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>und Einheiten mit Massennachweis,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- getrennt in entsprechende Abrechnungseinheiten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Nachweise sind umgehend nach Beendigung der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Arbeiten der Bauleitung zu überreichen und bestätigen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>zu lassen. Nachträglich eingereichte Nachweise werden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Abnahme der Pflanzungen erfolgt im belaubten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Zustand auf schriftlichen Antrag des AN. Unmittelbar</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>vor der Abnahme ist ein Pflegegang durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Ersatz- bzw. Nachpflanzungen müssen entsprechend dem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>fortgeschrittenen Wuchs der angewachsenen Pflanzungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>entsprechen, d.h. die Pflanzqualität ist i.d.R eine</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Qualitätsstufe höher als zum Zeitpunkt der Pflanzung zu</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>leisten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Abnahme der Ansaaten für Rasen-, Wiesen- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Blumenflächen erfolgt ebenfalls auf schriftlichen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Antrag des AN. Rasen- und Wiesenflächen sind</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>unmittelbar vor der Abnahme abzumähen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einheitspreis = Preis je Pflegegang, d.h die</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mengenermittlung für die Abrechnung erfolgt nach Anzahl</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Arbeitsgänge x Fläche/Einheit.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mehr- oder Minderleistungen werden zu den vereinbarten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einheitspreisen vergütet. Die vorgesehenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Pflege erfolgt in ebenen Flächen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span> Hinweis</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82720" RNoPart="10">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>573</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wässern der Pflanzung nach Erfordernis, Großgehölz, Mindestwassermenge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>je Arbeitsgang 250 l/St, 10 Arbeitsgänge, 4Stk. je</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Arbeitsgang.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung nach bewässerten Einheiten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, die</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Kosten für das Wasser trägt der AG. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Wässern Pflanzung Großgehölz  250l l/St 10x</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82721" RNoPart="20">
                    <Qty>600.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>573</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wässern der Pflanzflaeche (Sträucherflächenpflanzung) nach Erfordernis,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mindestwassermenge je Arbeitsgang 25 l/m2, 10 Arbeitsgänge, Fläche je</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Arbeitsgang ca. 250m2.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung nach bewässerten Einheiten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, die</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Kosten für das Wasser trägt der AG. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Wässern der Pflanzfläche 25 l/m2 10x</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <br/>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82722" RNoPart="30">
                    <Qty>1000.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>573</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wässern 'Rasen- und Wiesenflächen' nach Erfordernis, Mindestwassermenge je</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Arbeitsgang 25 l/m2, 5 Arbeitsgänge, Fläche je Arbeitsgang ca. 200m2.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung nach bewässerten Einheiten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, die</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Kosten für das Wasser trägt der AG. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wässern Rasen- und Wiesenflächen 25 l/m2 5x </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82723" RNoPart="40">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>574</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Lockern, der Pflanzflächen, 1 Arbeitsgang, trockene</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Triebe abschneiden, Flaeche von Unkraut, Steinen ab 5 cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Durchmesser und sonstigem Unrat saeubern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Dauerunkraeuter ausgraben. 'Anfallendes Material wird</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Eigentum des AN und ist zu beseitigen'.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Fläche je Arbeitsgang 60m².</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung nach Aufmaß der bearbeitenden Flächen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Lockern der Pflanzflächen 1x </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82724" RNoPart="50">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>574</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Düngen der Pflanzfläche mit mineralischem Volldünger,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>30g/m2, 1 Arbeitsgang.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung nach Aufmaß der bearbeitenden Flächen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Düngen der Pflanzflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82725" RNoPart="60">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>574</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Düngen der Gebrauchsrasenfläche, Menge ca. 40g/m2, 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Arbeitsgang, organischer Dünger.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung nach Aufmaß der bearbeitenden Flächen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Düngen der Gebrauchsrasenflächen 1x</span>
                              </p>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <br/>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C7121" RNoPart="11">
              <LblTx>
                <p style="text-align:left; ">
                  <span style=" font-size:10pt; ">Stundenlohnarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R7617">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>schriftlicher Anordnung des AG zu beginnen. Der Umfang</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Anordnung festgelegt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn sowie den</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Kleingeräteeinsatz.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Für vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werde die</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Arbeitszeiten bezahlt. Wegezeiten werden nicht</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Verlangt der AG die Ausführung von Leistungen außerhalb</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der regelmäßigen werktäglichen Arbeitszeit (Mehr-,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sonntags-, Feiertags und Nachtarbeit), so wird neben</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>den vereinbarten Preisen eine Vergütung für die</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>nachgewiesenen zuschlagspflichtigen Stunden gewährt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Als Vergütung wird für jede geleistete Stunde der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Betrag gezahlt, der sich aus der entsprechenden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>tariflichen Vereinbarung für Mehr-, Sonntags-,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Feiertags- und Nachtarbeit zuzüglich der dafür</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>tatsächlichen aufgewendeten Zuschläge errechnet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Hinweis </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I82727" RNoPart="10">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>599</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>auf Anordnung des AG ausführen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82728" RNoPart="20">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>599</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>auf Anordnung des AG ausführen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Arbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82729" RNoPart="30">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>599</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gewinn, Nutzlast 5 bis 8 t, Allradantrieb.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">LKW Fahrer/-in einsetzen 5-8t</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82730" RNoPart="40">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>599</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t, Allradantrieb.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">LKW Fahrer/-in einsetzen 12-20t</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82731" RNoPart="50">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>599</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Radlader, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einsetzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gewinn, Motorleistung 18 bis 37 kW.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Radlader Fahrer/-in einsetzen 18-37kW</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82732" RNoPart="60">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>599</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einsetzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, Masse im</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Betriebszustand 2 bis 5 t.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Hydraulikbagger Fahrer/-in einsetzen 2-5t</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82733" RNoPart="70">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>599</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rüttelplatte, mit Bedienungspersonal, auf Anordnung des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>AG einsetzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gewinn, Wuchtkraft 10 bis 12 kN.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Rüttelpl. Bedienungspersonal einsetzen 10-12kN</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82734" RNoPart="80">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>599</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Kompressor, mit Bedienungspersonal, auf Anordnung des</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>AG einsetzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gewinn, Leistung bis 3 m3/min, ein Abbauhammer.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Kompressor Bedienungspersonal einsetzen bis 3m3/min</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82735" RNoPart="90">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>599</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Stampfer, mit Bedienungspersonal, auf Anordnung des AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einsetzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gewinn.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Stampfer Bedienungspersonal einsetzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82736" RNoPart="100">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>599</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Trennschleifer einschl. Trennscheiben, mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bedienungspersonal, auf Anordnung des AG einsetzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gewinn, Handgerät, für Stein.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Trennschleifer Trennscheiben Bedienungspersonal einsetzen Stein</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82737" RNoPart="110">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>599</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Stoffe liefern und ablanden, Natursand 0/2, Abrechnung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>nach Wiegekarten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Stoffe liefern und ablanden, Natursand 0/2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82738" RNoPart="120">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>599</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Stoffe liefern und abladen, Kiessand 0/45, Abrechnung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>nach Wiegekarten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:left; ">
                                <span style=" font-size:10pt; ">Stoffe liefern und abladen, Kiessand 0/45</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82739" RNoPart="130">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>599</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Stoffe liefern und abladen, Beton C12/15 Din EN 206-1 oder gleichwertig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung nach Lieferschein</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Stoffe liefern und abladen, Beton C12/15 Din EN 206-1 oder gleichwertig</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I82740" RNoPart="140">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m³</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY3</CtlgID>
                      <CtlgCode>599</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Stoffe liefern und abladen, Beton C20/25 Din EN 206-1 oder gleichwertig, Abrechnung nach Lieferschein</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Stoffe liefern und abladen, Beton C20/25 Din EN 206-1 oder gleichwertig</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>
