<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.1</Version>
    <VersDate>2009-12</VersDate>
    <Date>2025-12-10</Date>
    <Time>16:41:00</Time>
    <ProgSystem>CaliforniaX by G&amp;W Software AG</ProgSystem>
    <ProgName>CaliforniaX V25.1.05</ProgName>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>579/2.1 - Lufthafen</NamePrj>
    <LblPrj>AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg - Teilmaßnahme Lufthafen</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">LEISTUNGSVERZEICHNIS</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">LEISTUNGSVERZEICHNIS</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bauvorhaben:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">         AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">                     Teilmaßnahme Umbau Lufthafen</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bauherr:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">	AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">	Bleickenallee 38 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">	22763 Hamburg</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Titel:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">               </span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">430 - Lufttechnische Anlagen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">                           431 - Lüftungsanlagen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">                           433 - Klimaanlagen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Gewerk:</span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">              Raumlufttechnische Anlagen - DIN 18379</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Aufgestellt:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">         Dezember 2025</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">____________________________________________________________________________________</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anlagen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Anlage 1 - Lageplan</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Anlage 2 - Baustelleneinrichtungsplan</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Anlage 3 - Grundriss DA</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Anlage 4 - Grundriss 1. OG</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Anlage 5 - Grundriss EG</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Anlage 6 - Schnitt A-A</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Anlage 7 - Orientierender Bauzeitenplan</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Anlage 8 - Brandschutzkonzept Lufthafen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Anlage 9 - Genehmigung nach HBauO</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Anlage 10 - Skizze RLT Gerät </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Anlage 11 - Skizze Aufzug (für Transport RLT-Gerät)</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ANLAGENBESCHREIBUNG</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ANLAGENBESCHREIBUNG</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">1. Allgemein</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Lufthafen ist ein eigenes freistehendes Gebäude auf dem Areal des AKK, </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">der im Jahr 2010 errichtet wurde.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:28pt;" />
        <p style="margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Maßnahme wird innerhalb des baulichen Bestandes realisiert. </span>
        </p>
        <p style="margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliche Neubauflächen entstehen nicht.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:28pt;" />
        <p style="margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der wesentliche Teil der Umbaumaßnahme befindet sich im 1. Obergeschoss im </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Bereich der Achsen A-E/1-4. </span>
        </p>
        <p style="margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Hier werden in Räumen, die interimsweise einer Büronutzung unterlagen, neue </span>
        </p>
        <p style="margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bettenzimmer mit integrierter Nasszelle vorgesehen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:28pt;" />
        <p style="margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Wesentlichen kann hierbei für die Versorgung der Einzelbereiche auf </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">vorhandene infrastrukturelle Medien zurückgegriffen werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:28pt;" />
        <p style="margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausnahme ist hierbei die lufttechnische Versorgung der Räume im 1. Obergeschoss. Hier kann nicht auf vorhandene Systeme zurückgegriffen werden. </span>
        </p>
        <p style="margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist daher vorgesehen, ein Flachgerät als Dachgerät zu installieren. </span>
        </p>
        <p style="margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die hierfür erforderliche Heizungskonstantleitung muss aus der RLT-Technikzentrale im Untergeschoss herangeführt werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:28pt;" />
        <p style="margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Erdgeschoss ist vorgesehen, zwei Doppelnasszellen in vier Einzelnasszellen</span>
        </p>
        <p style="margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">umzubauen. Hier kann direkt auf die vorhandenen Systeme zurückgegriffen werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Darüber hinaus sind lediglich kleinere Anpassungsarbeiten notwendig.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2. Geplante Maßnahmen</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-49pt;margin-left:49pt;" />
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.1 </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die lufttechnische Versorgung des Umbaubereiches ist ein RLT-Gerät mit 1.500 m³/h Luftleistung mit WRG (Kreuzstromwärmetauscher) als Dachgerät </span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">vorgesehen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das zusätzliche Gerät ist notwendig, da das vorhandene Bestandssystem die</span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">erforderlichen Luftmengen zur Versorgung dieser Umbaubereiches nicht mehr </span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">hergibt. Das betrifft sowohl die zentrale Anlagentechnik als auch die </span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">entsprechenden Luftverteilsysteme.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;" />
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Dachgerät wird für den späteren Einbau eines Oberflächenkühlers vorgerüstet,</span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">d.h. im Lüftungsgerät ist ein entsprechendes Leerteil vorzusehen, um später </span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">einen Oberflächenkühler als Direktverdampfer aufnehmen zu können.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;" />
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.2 Wesentliche Grundlagen der Planung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:48pt;margin-right:31pt;" />
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Anlagen werden gemäß DIN EN 16798-3, DIN 1946-4, VDI 6022 sowie weiterführender Normen geplant.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;" />
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Grundlage sind weiter die Hinweise zur Planung und Ausführung von </span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Raumlufttechnischen Anlagen für öffentliche Gebäude (RLT-Anlagen-Bau) des AMEV.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;" />
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ferner ist die Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV), hier speziell die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) - Lüftung (ASR A3.6), sowie für Sanitärräume (ASR A4.1) maßgebend.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Belange der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sind in der Planung </span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">berücksichtigt.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:14pt;margin-left:35pt;margin-right:31pt;" />
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Richtlinien für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, herausgegeben </span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">vom Robert-Koch-Institut, sind berücksichtigt.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;" />
        <p style="margin-right:55pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Gebäude Energie Gesetz (GEG in der aktuellen Fassung – Abschnitt 4.2.2 Klima- und Lüftungsanlagen) ist zugrunde gelegt.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Anlagen erhalten eine hochwertige Wärmerückgewinnung (Wirkungsgrad </span>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">&gt;</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> 75 %). </span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;" />
        <p style="margin-right:51pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Als Kategorie für das Raumklima ist nach DIN EN 16798-1 die Kategorie II als Basis für die Planung zugrunde gelegt. Diese Kategorie beschreibt ein normales Maß an Erwartungen und wird für neue Gebäude empfohlen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Lüftungsraten ergeben sich hierbei aus den Anforderungen für sehr schadstoffarme Gebäude.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;" />
        <p style="margin-right:53pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das RLT-Gerät ergänzt die vorhandene lufttechnische Versorgung der ZNA durch die Bestandsanlage 26 und erweitert die lufttechnische Versorgung.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;" />
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Folgendes Gerät ist vorgesehen:</span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;" />
        <p style="margin-right:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Zentrales Dachgerät 1.500 m3/h mit</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Vorerhitzer </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Oberflächenkühler (nur Leerteil)</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Kreuzstromwärmetauscher (Luft/Luft) Eta t min. 75 % </span>
          <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="margin-right:31pt;" />
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Medienversorgung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Medienversorgung für</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">      420 – Wärmeversorgungsanlagen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">erfolgt über ein separates Gewerk. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Übrige Bereiche</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-28pt;margin-left:49pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Raumklasse II</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="margin-left:78pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Mindest-Außenluftvolumenströme</span>
            </p>
          </li>
          <ul style="list-style:circle;">
            <li>
              <p style="text-indent:-29pt;margin-left:60pt;">
                <span style="background:#FFFFFF;">innenliegende Räume: 10 m³/(m² x h), Flure: 5 m³/(m² x h),</span>
              </p>
            </li>
            <li>
              <p style="text-indent:-29pt;margin-left:60pt;">
                <span style="background:#FFFFFF;">40 m³/(h x Person) bzw &gt; 100 m³/(h x Patient),</span>
              </p>
            </li>
          </ul>
        </ul>
        <ul style="list-style:circle;">
          <li>
            <p style="text-indent:-29pt;margin-left:60pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Kühllast und/oder Schadstoffbilanz</span>
              <br />
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-indent:-28pt;margin-left:28pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Mindest-Abluftvolumenströme</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <ul style="list-style:circle;">
          <li>
            <p style="text-indent:-29pt;margin-left:59pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">WC: 40 m³/h pro Toilette</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-29pt;margin-left:59pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">15 m³/h pro Bedürfnisstand</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-29pt;margin-left:59pt;">
              <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Nasszelle: 100 m³/h</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-indent:-28pt;margin-left:49pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Raumluftgeschwindigkeit nach DIN EN 16798-1</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-indent:-28pt;margin-left:28pt;" />
        <p style="text-indent:-28pt;margin-left:28pt;">
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische – hygienische Anforderungen</span>
        </p>
        <p style="margin-right:51pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Außenluft wird unmittelbar im Bereich des RLT-Gerätes über eine vertikal aufgestellte Lamellenhaube angesaugt, wobei auch berücksichtigt wird, dass an der Ansaugstelle ausreichend natürliche Luftbewegung herrscht.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:45pt;" />
        <p style="margin-right:34pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Fortluft wird über Wetterschutzgitter seitlich geführt und im sicheren Abstand zur Außenluft ausgeblasen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Wärmedämmung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Wärmedämmung erfolgt durch ein separates Gewerk.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-28pt;margin-left:45pt;" />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ENDE DER ANLAGENBESCHREIBUNG</span>
        </p>
        <page />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ZTV</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p style="margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Es sind auch die ZTV vor den einzelnen Titeln des Leistungsverzeichnisses zu beachten. Die Leistungen der ZTV sind, soweit nicht in separaten Abrechnungspositionen beschrieben, </span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die VOB/C - DIN 18 379 - wird wie folgt konkretisiert bzw. ergänzt:</span>
        </p>
        <p style="margin-right:62pt;" />
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">1. Montagepläne</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-right:99pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Auf Basis der übergebenen Ausführungsplanung sind vom Auftragnehmer Montagepläne zu erstellen und digital als PDF-Datei zur Sichtung einzureichen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:99pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Lieferungen und Leistungen werden nur anerkannt, wenn diese der Ausführungsplanung entsprechen. Bei Abweichungen zwischen der Leistungsbeschreibung und der Ausführungsplanung ist stets die Ausführungsplanung maßgebend.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:99pt;" />
        <p style="margin-right:99pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Änderungen zur Ausführungsplanung sind in der Montageplanung vom AN deutlich zu kennzeichnen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2. Abrechnung</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-indent:-29pt;margin-left:29pt;margin-right:51pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">(1)  Die Leistung wird aus Aufmaßzeichnungen ermittelt. Diese sind vom AN anzufertigen. Jedes Bauteil ist zu positionieren und in einer Stückliste aufzuführen. </span>
        </p>
        <p style="text-indent:-29pt;margin-left:29pt;margin-right:51pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">     Die Stücklisten sind übersichtlich aufzustellen. Die entspr. Mengen sind zu addieren, so dass die Gesamtmenge erscheint, die in Rechnung gestellt ist.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-indent:-31pt;margin-left:31pt;margin-right:72pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">     Hinsichtlich der Abrechnung ist davon auszugehen, dass für einzelne Bereiche (z.B. Neubau/ Umbau) separate Abrechnungsunterlagen zu erstellen sind.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:72pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">     Entsprechende Festlegungen werden im Zuge der Bauausführung getroffen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(2)  Für sämtliche abzurechnenden Positionen sind Gesamt-Zusammen-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     stellungen anzufertigen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(3)  Für die Abrechnung müssen Original-Unterlagen eingereicht werden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(4)  Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn diese vor der Ausführung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     vom AN angemeldet und von der Objektüberwachung freigegeben bzw.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     angeordnet wurden.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-indent:-31pt;margin-left:31pt;margin-right:51pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">(5)  Die Leistungen sind mit einer Kurzbeschreibung über Ort, Art und Grund der Arbeiten, Datum und Namen der Arbeitskräfte schriftlich vom AN aufzuzeichnen (Stundenlohnbescheinigungen).</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-indent:-31pt;margin-left:31pt;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">(6)  Der Verbrauch von Material und anderen Sonderkosten ist ebenfalls auf den Bescheinigungen festzuhalten.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-indent:-31pt;margin-left:31pt;margin-right:39pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">(7)  Die Stundenlohnbescheinigungen sind beim nächstfolgenden Baustellenbesuch dem Fachbauleiter zur Unterzeichnung vorzulegen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(8)  Für die Abrechnung sind die Stunden- und Materialbescheinigungen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     fortlaufend chronologisch zu nummerieren und in einer Übersicht</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     zusammenzustellen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-31pt;margin-left:31pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">     Die in der Rechnung erscheinenden Mengen müssen aus dieser Zusammenstellung ersichtlich sein.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(9)  Für die Abrechnung müssen die Original-Bescheinigungen eingereicht werden.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-indent:-31pt;margin-left:31pt;margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">(10) In den Abschlags- und Schlussrechnungen müssen, sämtliche Mengen, auf die sich der Gesamtrechnungsbetrag bezieht, nach Titeln und Positionen geordnet erscheinen, d.h., in einer Abschlagsrechnung müssen auch die Massen früherer Abschlagsrechnungen enthalten sein.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">     In der Schlussrechnung sind sämtliche Mengen enthalten.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-31pt;margin-left:31pt;margin-right:28pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">     Jeder Rechnung sind prüfbare Aufmaßunterlagen und Stundenlohnbescheinigungen beizulegen.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(11) Im Rechnungskopf sind anzugeben:</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(11) </span>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Im Rechnungskopf sind anzugeben:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     - Anschrift des Auftraggebers</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     - Bauvorhaben</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     - Titel-Nr. und Gewerk</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     - Auftragsnummer</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     - Auftragsdatum</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     - Auftragssumme</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     </span>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Am Schluss der Rechnung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     - sind die erhaltenen Zahlungen abzusetzen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     - dito der evtl. einzubehaltende Sicherheitsbetrag</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     - dito ggf. der Nachlass bzw. Skonto</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">     - dito ggf. die Beteiligungskosten für Bauschild, Bauwasser und Baustrom</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">3. Insgemein</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3. Insgemein</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die entsprechenden Leistungen für Transport und Anfuhr der Materialien </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">und Werkzeuge frei Verwendungsstelle, Rücktransport der letzteren und </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">deren Restmaterialien, Lieferung sämtlicher erforderlichen Hilfs- </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">und Nebenstoffe, Vorhalten der Werkzeuge und Geräte, Überwachung der</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Montage, Versicherungen, Auslösungen, Fahrgeld, Aufmaßteile, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Druck- und Dichtheitsproben, Stillstandswartung (falls erforderlich), </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Probebetrieb nach VDI 3803, Leistungsmessungen, Erstellen der Messprotokolle, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Einweisung des Bedienungspersonals, sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dies gilt auch für das Fertigstellen von Bauteilen in mehreren Arbeitsgängen, </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">die Inbetriebnahme (auch abschnittsweise) sowie für das Einregulieren der </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Drosselorgane.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Projektbearbeitung der MSR-Technik (Gebäudeautomation) hat der AN alle </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">erforderlichen technischen Unterlagen (Datenblätter, elektr. Schaltbilder etc.) </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">der von Ihm gelieferten, anzuschließenden Komponenten zu liefern. Hierfür sind </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">vom AN rechtzeitig, für Dritte bearbeitbare Bauteillisten(Excel) zur </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Verfügung zu stellen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Listen müssen übersichtlich, nach den entsprechenden ISP, Bauteilen, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Abschnitten, Ebenen gegliedert und mit den fortlaufenden Anlagennummern bzw. </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauteilnummern, (BSK, NE) usw. versehen sein. Sofern keine Nummerierung </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">vorliegt ist diese vom AN festzulegen und abzustimmen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Änderungen und Ergänzungen sind die Listen zu überarbeiten, fortzuschreiben </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">und die Änderungen deutlich zu kennzeichnen. Den Listen sind die aktuellen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Montagepläne in einem CAD kompatiblem Format (dwg, dxf) beizufügen, aus denen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">sich der Einbauplatz der anzuschließenden Verbraucher/Bauteile mit gleicher </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Nummerierung zweifelsfrei entnehmen lässt. Die v.g. Unterlagen sind in digitaler </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Form bereitzustellen. Die Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Nach Anforderung der Fachbauleitung sind einzelne Bauteile vom AN kostenlos </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">zur Bemusterung vorzulegen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat einen deutschsprachigen Projektleiter bzw. Fachbauleiter </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">für seine Gewerke zu benennen, der während der gesamten Bauzeit die Durchführung </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">der eigenen Leistungen des AN überwacht und koordiniert und als ständiger </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ansprechpartner für die Bauleitung des Auftraggebers zur Verfügung steht.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der benannte Fachbauleiter muss während der gesamten Ausführungszeit der eigenen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Leistungen des AN auf der Baustelle anwesend sein. Der AN bzw. dessen Fachbauleiter</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">ist diesbezüglich auch für alle Leistungen verantwortlich, die er an Nachunternehmer vergeben hat.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ein Wechsel der Fachbauleitung ist dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Während der Durchführung der Gesamtbaumaßnahme werden regelmäßige, </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">mindestens wöchentliche Bau-/ Technikbesprechungen geführt. Hierüber findet noch </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">eine Terminfestlegung statt. </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat auf Verlangen die regelmäßige Teilnahme seines für dieses Bauvorhaben </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">vorgesehenen Projektleiters sicherzustellen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Dauer der Gesamtbauzeit ist vom AN ein Bautagebuch </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">per EDV zu führen. Eine Kopie des Bautagebuches, für den Zeitraum </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">der vorausgegangenen Arbeitswoche, ist jeweils per email vor der </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Baubesprechung zuzusenden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die vom AN gelieferten und installierten technischen Anlagen sind vor der </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Abnahme zu reinigen (Technisches Reinigen), so dass die Anlagen bei der </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Abnahme dem Neuzustand entsprechen (RLT-Geräte, Kanäle, BSK, Volumenstromregler </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">etc.). </span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">4. Schutz von Fußböden und Wänden im Umbaubereich</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p />
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4. Schutz von Fußböden und Wänden im Umbaubereich</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich der Arbeiten ist der Fußboden und ggf. auch der entsprechende </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Wandbereich vom AN so abzudecken, dass keine Beschädigungen auftreten können. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat die entsprechenden Baufolien etc. zu stellen.   </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Mit besonderen Erschwernissen durch Anlagenteile, Rohrdurchführungen, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr- und Kabelverläufen usw. ist zu rechnen.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">5. Lärmverhütung</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">5. Lärmverhütung</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-right:99pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Bauarbeiten werden bei laufendem Krankenhausbetrieb durchgeführt und sind so geräuscharm wie möglich auszuführen, um die Belästigung der Patienten und des Personals auf ein Minimum zu reduzieren.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:99pt;" />
        <p style="margin-right:99pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Auf dem Krankenhausgelände ist nur mit geräuscharmen Baumaschinen</span>
        </p>
        <p style="margin-right:99pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">zu arbeiten, jegliche Lärmquellen sind zu verhüten bzw. zu</span>
        </p>
        <p style="margin-right:99pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">unterbinden.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:99pt;" />
        <p style="margin-right:99pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat bei der Bauausführung die Immissions- und Emissionsrichtwerte des Bundesimmissionsschutzgesetzes, der dort aufgeführten Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung)zu beachten und entsprechende Maschinen einzusetzen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:99pt;" />
        <p style="margin-right:99pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitszeiten: 	Montag-Freitag 06.00-18.00 Uhr</span>
        </p>
        <p style="margin-right:99pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Nachtruhe: 		Montag-Freitag 18.00-06.00 Uhr</span>
        </p>
        <p style="margin-right:99pt;" />
        <p style="margin-right:99pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Lärmintensive Arbeiten (z. B. Stemmarbeiten, Elektrohammer, Bohr- und Schneidearbeiten) sind grundsätzlich vorab mit dem Haus abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:99pt;" />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Arbeitsablauf ist dementsprechend zu organisieren.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">6. Abnahmeprüfung</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">6. Abnahmeprüfung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die übliche technische Abnahmeprüfung nach VOB/C - DIN 18 379</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ist gemäß DIN EN 12 599 - Prüf- und Messverfahren für die Übergabe</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">eingebauter Raumlufttechnischer Anlagen durch den AN durchzuführen und</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">zu protokollieren (Prüfbericht):</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Prüfungsumfang abweichend gemäß Klasse D (100 %)</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Funktionsmessungen zusätzlich auch für Abluftvolumenstrom</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Messunsicherheiten abweichend:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">  - Luftvolumenstrom je Einzelraum </span>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">+</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> 5 %</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">                     je Anlage     </span>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">+</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> 5 %</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">  - Zulufttemperatur (Rkl. I)      </span>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">+</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> 0,5 °C</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">  - A-bewerteter Schalldruckpegel im Raum </span>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">+</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> 2 dB(A)</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-indent:-11pt;margin-left:11pt;margin-right:99pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Durchführung von Wiederholungsmessungen aufgrund von unzureichenden Prüfbedingungen (Wetterverhältnisse) und/oder Prüfergebnissen sind zu berücksichtigen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ferner wird der v.g. Abnahmeumfang um die krankenhausspezifischen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Prüfungen erweitert.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sie erfolgen entsprechend DIN 1946 Teil 4.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ferner erfolgen die Prüfungen durch einen baurechtlich anerkannten</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sachverständigen.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-right:51pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat hierfür alle erforderlichen technischen und personellen Voraussetzungen (z.B. Begleitung bei Vorbegehungen, bei Zwischen- und Endprüfungen), zu schaffen. </span>
        </p>
        <p style="margin-right:86pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Dem Sachverständigen ist eine Ausfertigung der Werk- und Montageplanung in farbiger Darstellung in Papierform zur Verfügung zu stellen.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Prüfungen sind zu protokollieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-right:90pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Leistungen sind, bis auf folgende Ausnahmen, in die Einheitspreise einzurechnen:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">a) Sondermessungen gemäß DIN EN 12 599, hierfür sind im</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">   Titel - Allgemein - gesonderte Abrechnungspositionen vorhanden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">b) Gebühren des Sachverständigen (trägt der Auftraggeber)</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ende ZTV</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ENDE DER ZUSÄTZLICHEN TECHNISCHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
        </p>
        <page />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_2852166">
      <BoQInfo>
        <Name>430</Name>
        <LblBoQ>430 - Lufftechnische Anlagen</LblBoQ>
        <Date>2025-12-10</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_2852183" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="font-size:11pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Raumlufttechnische Geräte und Zubehör</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_2852184">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen "RLT-Geräte und Zubehör"</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-right:68pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es sind durchgehend einheitliche Fabrikate vorzusehen.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:68pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei allen Geräten ist es bis zur Freigabe kostenneutral möglich, die Lage für die medienseitigen Anschlüsse festzulegen.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:52pt;" />
                        <p style="margin-right:52pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Bauherrn behält sich vor, für die RLT-Geräte eine Zustandsfeststellung </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:52pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">vor Auslieferung der Komponenten in der Produktionsstätte des Herstellers durchzuführen.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:52pt;" />
                        <p style="margin-right:52pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Leistungsbeschreibung (LB) sind als Anlage Skizzen der RLT-Geräte beigefügt. Diese dienen der Veranschaulichung des Geräteaufbaus.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:52pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Abweichung zwischen der Skizze und der LB gilt die LB vorrangig.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">1. Gehäuse für Innenaufstellung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nach DIN EN 1886 und DIN EN 13053. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:41pt;" />
                        <p style="margin-right:77pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse in modularer Rasterbauweise. Das Gehäuse ist kältebrückenfrei und innen hygienisch glatt und ohne offenliegende Adsorptionsflächen. Poröse Materialien im Luftstrom sind nicht zulässig. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:77pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hygienisch einwandfrei abgedichtet. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es werden nur abriebfeste, emissions- und geruchsfreie, mikrobiell nicht</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">verstoffwechselbare Materialien und Anstriche verwendet.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtungen dürfen keine Feuchtigkeit aufnehmen bzw. keinen Nährboden für</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mikroorganismen bilden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-right:55pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Gehäusekomponenten sind korrosionsbeständig. Das Gehäuse ist zerlegbar (in je komplettes Boden-, Deckenelement sowie vertikale Einzelprofile und Verkleidungsplatten). Die jeweiligen zerlegbaren Gerätemodule sind ohne Schweiß- und Nietverbindungen. Die Gerätemodule sind miteinander luftdicht verschraubt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-right:82pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Doppelschaliger Wandaufbau mit einer innenliegenden Isolierung.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:82pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustoffklasse des Isoliermaterials ist min. in der Qualität A1 nach DIN EN 13501-1 bzw. nach DIN 4102-1 auszuführen. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:82pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Oberflächenbeschaffenheit der Innenschale ist min. aus Stahlblech, sendzimirverzinkt auszuführen.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:82pt;" />
                        <p style="margin-right:82pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuseoberflächen ohne zusätzliche Beschichtungen (Lacke, Kunststoffbeschichtungen, Pulverbeschichtungen) auszuführen.</span>
                          <br />
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zulässig sind ausschließlich:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Sendzimirverzinkung für Stahlblechkomponenten</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Aluminium AlMg3 in unbehandelter oder eloxierter Ausführung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Edelstahl 1.4301 oder höherwertig</span>
                          <br />
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die metallischen Oberflächen müssen ohne weitere Oberflächenversiegelung </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">dauerhaft korrosionsbeständig und hygienisch reinigungsfähig sein.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die thermische Isolierung muss min. mit der Klasse T4 nach DIN EN 1886 entsprechen. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Wärmebrückenfaktor des Gehäuse muss bei Außenluft-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ansaugkammern und nachfolgenden Gehäuseteilen bis -7°C Innentemperatur</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klasse TB 4 entsprechen. Unter -7°C ist die Klasse TB 3 zu wählen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Kühlerteilen entsprechend TB 3, wenn Innenlufttemperatur &lt; 7°C, TB 4 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wenn Innenlufttemperatur 7°C bis +13°C.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-right:56pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die mechanische Stabilität des Gehäuses entspricht mindestens der Klasse D2 nach DIN EN 1886.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:56pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Leckage des Gehäuses darf die Klasse L2 nach DIN EN 1886 nicht überschreiten. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:56pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtigkeit und Festigkeit der Wände und anderer Elemente mindestens jedoch entsprechend den Unter- bzw. Überdrücken im Gerät für max. Betriebszustand.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Filterbypassleckage maximal 0,5 % des Nennvolumenstromes</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-right:76pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die produktspezifische Einhaltung der v.g. Anforderungen ist durch einen Prüfbescheid einer unabhängigen Stelle nachzuweisen. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einfügungsdämm-Maß De (dB) bei 250 Hz: mind. 31 dB</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-right:46pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Wartung der Einbauteile erhält die Bedienungsseite Inspektionstüren, innen hygienisch glatt. Die Gehäusetüren werden mit nachstellbaren (höhen- und seiteneinstellbaren), wartungsfreien Scharnieren ausgestattet. Die Dichtigkeit der Türen wird mit außenliegenden Handhebelverschlüssen, ohne Werkzeug zu öffnen (innen glatt) erreicht. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:46pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Im Überdruckbereich wird die Gehäusetür durch eine Fangsicherung mittels Handhebelverschlüssen mit Bolzen und einem Warnschild gesichert.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:46pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Türen von begehbaren Geräten müssen auch von innen zu öffnen sein.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:46pt;" />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Abdichtung der Revisionstüren erfolgt mit geprüften</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mikrobiell inerten geschlossenporigen Spezial-Dichtungsprofilen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-right:65pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischen den einzelnen Luftaufbereitungselementen ist ein genügend großer Abstand für die leichte Zugänglichkeit zur Wartung und den Einbau von Regelorganen vorzusehen.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:59pt;" />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Raumlufttechnischen Geräte sind mit einer Leistungsreserve von min. 10 %, bezogen auf die Nennluftvolumenströme vorgesehen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen "RLT-Geräte und Zubehör"</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852185">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">1.1 Gehäuse für Außenaufstellung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wie unter Pkt. 1 beschrieben und ergänzend:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Bauart in wetterfester Ausführung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  zur Aufstellung des Gerätes im Freien.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Thermische Isolierung : Klasse T3</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Wärmebrückenfaktor    : Klasse TB3</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Wetterfestes Dach mit Überstand und Tropfkante.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Außenluftklappe feuerverzinkt und beschichtet.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Ansaugkammer mit Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 oder Aluminium.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Türen mit Feststellvorrichtung.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Filteraufnahmerahmen der 1. Filterstufe bei Außenluftansaug</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  aus Edelstahl 1.4301.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Außenschale feuerverzinkt und beschichtet.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Frostschutzheizung für Geräte-Siphons,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  einschl. Anschlussdose (IP 67),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  mit integriertem Frostschutz-Thermostat zur Montage in direkter</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Umgebung des Siphons.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Fertig bestückt mit Klemmen zum einfachen Anschluss an die </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Elektro-Zuleitung (3 x 1,5 mm²), permanente Stromversorgung 230 V.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Thermostat voreingestellt auf +5°C.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Fortluftöffnung, seitlich oder stirnseitig mit Überhang-Dach (135°)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  und Vogelschutzgitter Edelstahl, Maschenweite 12 x 12 mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  passend zum Luftanschlussprofil des Fortluftstutzens.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Lamellenhaube, quadratische bzw. rechteckige Bauform</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  bestehend aus den umlaufenden Wetterschutzlamellen und einer </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  unteren umlaufenden Regenfangnase sowie der schallgedämmten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  oberen Abdeckplatte. Mit innen montiertem verzinktem Schutzgitter</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  (Maschenweite 12 x 12 mm).</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Die Wetterschutzlamellen und die Regenfangnase bestehen aus </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  gezogenen Aluminiumprofilen, naturfarben eloxiert in E6-EV1. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Die obere Abdeckplatte besteht aus rohem Aluminium (seewasserbeständig)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  und ist innen mit umlaufenden Winkelprofilen verstärkt, mit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Luftkanalanschlussprofil, passend zum Luftanschlussprofil des </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Außenluftstutzens. Die Ansaugöffnung ist ausschließlich zweiseitig</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  und nur von der dem Gerätedach abgewandten Seite angeordnet.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Luftgeschwindigkeit in der Ansaugöffnung max. 2,0 m/s.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">1.1 Gehäuse für Außenaufstellung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852186">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2. Zusatzausrüstung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Doppeltverglaste Sichtfenster (min. 150 mm) bündig zur Wandkonstruktion</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  eingesetzt, in allen Inspektionstüren (Anordnung bezogen auf die Geräte-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  höhe auch asymmetrisch möglich, Luftbefeuchter mit verschließbarem </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Sichtfenster).</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* LED-Beleuchtung 10 W, IP 44 (230 V), Befeuchter IP 54 (230 V), für die</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  vorgenannten Bereiche</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Schalter und Verdrahtung für den Gerätezug, die gesamte Verdrahtung für die </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Innenbeleuchtung ist auf </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">eine </span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klemmdose zu ziehen, </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Beleuchtung für die Befeuchterkammer separat schaltbar.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Druckzeigermanometer (Funktion ohne Sperrflüssigkeit sicherstellen)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  für jedes Filterteil außen in der Kammertür eingelassen und betriebsbereit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  angeschlossen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Reparaturschalter (abschließbar), als Lastschalter IP 65 mit GLT-Kontakt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  außen an der Ventilatorkammer angebracht und betriebsbereit verdrahtet.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Für alle Anschlussstutzen der Wärmetauscher sind bis DN 40</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  (1 1/2") zwei Rotgussverschraubungen der entsprechenden</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Nennweite bzw. ab DN 50 (2") Flanschen, Gegenflanschen, Edelstahlschrauben</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  und Dichtungen mitzuliefern. GSD sind dem Gewerk Heizung zum Einbau zu übergeben.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Für jedes Bauteil sind Differenzdruckmessstutzen, mit luftdichter</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Abschlusskappe seitlich aus dem Gerätegehäuse zu führen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Alle Bauteile sind nach gültigem Hygienestandard werksseitig gereinigt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  und in Folie gepackt.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Transportsicherung bei gefährdeten Einbauteilen (z.B. Ventilatoren auf</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Federisolatoren) mit Hinweis am Gerät. Besonders empfindliche Bauteile bei</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Gerätetrennstellen sind vor Beschädigungen zu schützen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Kranösen, Hölzer bzw. Paletten für Gabelstabler bzw. Krantransport.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Das Gerät und die Komponenten sind nach der Herstellung zu reinigen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Transport witterungsgeschützt, trocken und sauber. Schutz vor Baustellenstaub</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  und Feuchtigkeit bei Lagerung auf der Baustelle.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Grundrahmen (H = Angabe gem. LV-Pos.) für jeden Geräteblock (selbsttragend, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  verwindungssteif) aus sendzimierverzinktem Stahlblech.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">2. Zusatzausrüstung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852187">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3. Hygieneausführung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Gehäuse</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> (Zusatz zu ZTV Pkt. 1)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Im Luftstrom liegende Oberflächen, der Bodenbereich des Gehäuses einschließlich </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Einschubschienen von Komponenten und alle sonstigen mit (Kondens-) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wasser in Kontakt kommenden Oberflächen sind min. in Edelstahl 1.4301 oder AlMg3 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zu erstellen. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Materialien sind korrosions- und desinfektionsmittelbeständig.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtungsprofile müssen geschlossenporig sein und dürfen keine </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Feuchtigkeit aufnehmen. An Türen und Filteraufnahmerahmen müssen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtungen gesteckt, geklemmt, geschäumt, jedoch keinesfalls</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geklebt werden. Geklebte Dichtungen sind nur auf dem Filtereinsatz</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und nur für eine einmalige Nutzung zulässig; sie werden im Rahmen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">des Filterwechsels entsorgt. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Reinigung müssen die Innenwandflächen glatt und ohne offen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liegende Absorptionsflächen sein, wobei der Bodenbereich ohne </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rillen und Vertiefungen zu gestalten ist, damit eine wirksame </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">manuelle Wischreinigung bzw. maschinelle Reinigung über die </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ganze Oberfläche und ohne Rückstände durchgeführt werden kann. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuseleckage Klasse L1 nach DIN EN 1886. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabeldurchführungen gemäß Dichtheitsklasse B nach DIN EN 12237.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Thermische Dämmung des Gerätegehäuses mindestens Klasse T2 nach DIN EN 1886.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Luftanschlüsse- und öffnungen/Klappen/Mischeinheiten</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> (Zusatz zu ZTV Pkt.4)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Jalousieklappen müssen der Dichtheitsklasse 4 nach DIN EN 15727 entsprechen. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klappen bei wetterfesten Geräten sind innenliegend anzuordnen. Bei Geräten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Innenaufstellung sind Außenluftklappen entweder innenliegend anzuordnen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">oder außenliegend mit doppelschaliger Dämmung. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Für den Anschluss der Luftleitungen sind glatte, elastische Verbindungsstutzen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus geschlossenporigem Material ohne Rillen und Vertiefungen vorzusehen; ein </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">flexibler Anschluss mit Falten ist nicht zulässig. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Außenluft-Absperrklappe ist in Edelstahl (mindestens 1.4301)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">oder aus Aluminium (AlMg3) auszuführen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Außenluftansaugbereich mit Boden als Wanne.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Kompaktfiltereinheiten</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> (Zusatz zu ZTV Pkt. 5)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Filterrahmen ist aus Edelstahl min. 1.4301 auszuführen. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Tropfenabscheider</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> (Zusatz zu ZTV Pkt. 6)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Tropfenabscheider ist aus korrosionsbeständigen Materialien, z.B.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl (min. 1.4301) oder Aluminium korrosionsbeständig (min. AlMg3)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zu fertigen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Erhitzereinheit</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> (Zusatz zu ZTV Pkt. 8)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Rahmen und die Einbauschienen sind aus Edelstahl (min. 1.4301) oder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus korrosionsbeständigem Aluminium (mind. AlMG3) zu fertigen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ventilatoreinheit</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> (Zusatz zu ZTV Pkt. 10)</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:68pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Ventilatorgehäuse (Spiralgehäuseventilator) ist mit Ablaufstutzen und Reinigungsdeckel auszustatten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Schalldämpfereinheit</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> (Zusatz zu ZTV Pkt. 15)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Bauteile sind in Edelstahl (min. 1.4301) oder korrosionsbe-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ständigem Aluminium (AlMg3) zu fertigen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Einbauschienen sind aus Edelstahl (min. 1.4301) oder korrosions-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">beständigem Aluminium (AlMg3) vorzusehen. Das Absorptionsmaterial</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">muss gegen mechanische Beschädigung geschützt sein.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">3. Hygieneausführung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852188">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4. Luftanschlüsse- und öffnungen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-right:70pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ohne/mit Klappe, gegenläufige verwindungssteife Klappenblätter aus</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:70pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlprofillamellen. Kunststoffgelagert, Klappe in Normalausführung oder wenn im LV gefordert luftdicht nach DIN 1946, Teil 4.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:70pt;" />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Lage der Luftanschlüsse kann frei, bis zur Gerätefreigabe, </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:70pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">oben, unten oder seitlich gewählt werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächenbeschaffenheit außen und innen min. aus Stahlblech, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">feuerverzinkt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsanforderungen nach DIN EN 15727:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Luftregel- und Absperrklappen: min. Dichtheitsklasse 3</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Außen- und Fortluftklappen: Dichtheitsklasse 4</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Außenluftansaugklappe außenliegend installiert und isoliert. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Strömungsgeschwindigkeit maximal 8 m/s</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(ausgenommen Umluft- oder Bypassklappen). </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">An- und Abströmung Winkel:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          Anströmung: 35°</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          Abströmung: 25°</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Elastische Verbindungsstutzen:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Glatte Ausführung aus geschlossenzelligem EPDM oder gleichwertigem Material,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">ohne Rillen und Vertiefungen. Faltenbälge sind nicht zulässig.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Klappen sind mit betriebsbereit montierten Stellantrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend der erforderlichen Schließkraft zu liefern, und zwar:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Außenluftklappe	AUF/ZU	Federrücklauf, Endlagenschalter „zu“</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zuluftklappe	AUF/ZU	Endlagenschalter „zu“</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abluftklappe	AUF/ZU	Endlagenschalter „zu“</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fortluftklappe	AUF/ZU	Federrücklauf, Endlagenschalter „zu“</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klappenstellantriebe:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Drehwinkel: 90°±5°</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Stellzeit Öffnen (Motor): 60-110 Sekunden</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Stellzeit Schließen (Feder): 10-20 Sekunden</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Schutzart: IP 54</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Spannungsversorgung: 24 V AC/DC ±10%</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ansteuerung: 2-Punkt (AUF/ZU) oder 0-10V (stetig)</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Endlagenschalter für Rückmeldung: min. AC 250V,2A induktiv</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Handnotbetrieb ohne Werkzeug</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Stellungsanzeige optisch erkennbar</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Elektrische Installation:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Verdrahtung betriebsbereit auf Abzweigdose außen am Gerätegehäuse</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Potentialausgleich: Schutzleiter H07V-U gelb-grün, Querschnitt nach</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">  DIN VDE 0100-540</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Anschlusskabel: ausreichende Länge für Montage, min. 0,8m</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">4. Luftanschlüsse- und öffnungen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852189">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">5. Kompaktfiltereinheiten</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-right:65pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Als Grob- oder Feinfilter (nach DIN EN ISO 16890) mit eingebauten, standardisierten Filtereinsätzen in geeignetem Aufnahmerahmen. Filtermedium flamm-</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:65pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">widrig oder nicht brennbar, geruchsfrei mit hohem Staubspeichervermögen und langer Standzeit. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei brennbaren Baustoffen muss, sofern durch den Geräteaufbau bedingt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">keine nachgeschaltete Luftaufbereitungseinrichtung aus nicht brennbaren</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffen vorgesehen ist, durch ein engmaschiges, min. verzinktes</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gitter sichergestellt sein, dass keine brennende Teile vom Luftstrom mit-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geführt werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-right:65pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kompaktfilter in zerreißfester eigenstabiler Ausführung.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:65pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der flächige Kontakt von Filtern mit dem Kammerboden ist nicht zulässig.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:65pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Filter dürfen grundsätzlich nur so eingebaut werden, dass das Filtermedium den Bodenbereich nicht berührt.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:73pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech mit korrosionsbeständiger Anpressvorrichtung und dauerelastischer Dichtung zwischen Filter und Einbaurahmen. Leerteil, da der Filterwechsel staubluftseitig erfolgt.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:73pt;" />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Gerätegrößen mit H bzw. B &lt; 1,35 m ist ein seitlicher Auszug</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">möglich, wenn die Filterbypassleckage unterhalb der zulässigen max.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werte liegt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Abdichtung zwischen den Einbaurahmen bzw. Führungsschienen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">oder Gerätewand muss der Qualität des Filtermediums entsprechen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">In die Tür integrierte Messnippel für anzuschließende Filterüber-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wachungseinrichtungen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei dem Filter ist die Tauwasservermeidung nach VDI 6022, VDI 3803 und DIN EN13053</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zu beachten, wenn vor dem Filter keine Mischkammer oder kein Wärmetauscher</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">installiert ist. Dann müssen bakteriell inaktive Filtermedien verwendet</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Filterklasse am Ansaug muss mindestens der Klasse ISO ePM1 50% (F7) </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">entsprechen. Die Energieeffizienz-Klassifizierung nach Eurovent muss der Klasse A+ </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">entsprechen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die max. Anströmgeschwindigkeit darf 3.2 m/s (bezogen auf den lichten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Filterquerschnitt) nicht überschreiten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Folgende max. Endwiderstände sind einzuhalten:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">           200 Pa bis Klasse ISO ePM1 </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">&gt;</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">50% (F7)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">           300 Pa bis Klasse ISO ePM1 </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">&gt;</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">80% (F9)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Oberflächenbeschaffenheit des Filteraufnahmerahmens muss min.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">feuerverzinkt sein.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Daten müssen an der Luftfilterkammer außen sichtbar dauer-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">haft angebracht sein:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Nennvolumenstrom der Anlage (nicht des Filterherstellers)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Anzahl der in der Filterstufe eingesetzten Luftfilter</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Filterklasse</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Maße (H x B)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- vom Ersteller entsprechend der Ventilatorkennlinie empfohlene</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Enddruckdifferenz</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Jede Luftfilterstufe ist zur Überwachung des aktuellen Druckverlustes</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">über den Luftfilter, unabhängig vom Vorhandensein einer sonstigen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Überwachungsvorrichtung, mit einem Druckzeigermanometer mit geeignetem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Messbereich, außen in der Kammertür eingelassen und betriebsbereit an-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geschlossen, auszustatten. Die Messwertanzeige muss deutlich ablesbar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sein.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Daten müssen bei jedem Filterwechsel und bei jeder Routine-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">kontrolle auf einer vom Errichter gelieferten und an der Filterkammer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">befestigten Karte (nicht nur im Serviceprotokoll) notiert werden:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Filterwechsel: Datum, abgelesener Anfangsdifferenzdruck, nächster</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Filterwechsel (spätestens), Name des Ausführenden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Routinekontrolle: Datum, Manometer Nullstellung kontrolliert,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  abgelesener Differenzdruck, Name des Ausführenden.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">5. Kompaktfiltereinheiten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852190">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">6. Entfällt</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:36pt;" />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">6. Entfällt</span>
                          </p>
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852191">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">7. Universalteil</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Als Leerteil mit Tür als Nachrüsteinheit für Einbauteile oder als Druck- und Verteilerkammer bzw. Inspektionsteil. Länge der Kammer gemäß Geräteskizze.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">7. Universalteil</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852192">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">8. Erhitzereinheit</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Rahmen des Erhitzers ist aus Stahlblech verzinkt bzw. komplett im</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vollbad verzinkt auszuführen. Die Lamellen sind aus Aluminium und die Rohre </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sowie die Sammler/ Verteiler sind aus Kupfer zu fertigen. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Lamellenabstand beträgt min. 2,5 mm.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es sind nur korrosionsbeständige Materialien, Lamellen technisch glatt </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(ohne Ausstanzungen, gradfrei und ohne innere Stoßstellen in Luftrichtung) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">vorgesehen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzlich mit seitlich herausgeführtem Anschlussstutzen mit Entlüftung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Kugelhahn (Rotguss) R 1/2" mit Verschlusskappe, Kette und Schlüssel.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorwärmer sind im Gleichstrom, Nachwärmer im Gegenstrom</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">auszuführen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Wärmetauscher ist je nach Erfordernis (Inspektion, Wartung, Instandhaltung)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mehrteilig und auf Führungsschienen seitlich herausziehbar. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Anschlussstutzen sind im Bereich der Gehäusewand innen und außen mit einer </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gummirosette abgedichtet.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei bauartbedingten geteilten Wärmetauschern sind diese komplett, intern, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">verrohrt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsdruck:         max. 16 bar</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">8. Erhitzereinheit</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852193">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">9. Frostschutzrahmen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entfällt.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">9. Frostschutzrahmen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852194">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">10. Ventilatorwand (FanWall)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mit eingebauten, einseitig saugenden, parallelgeschalteten Hochleistungs-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Radiallaufrädern, aus verzinktem Stahlblech und mit strömungsgünstiger </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einströmdüse sowie Volumenstrommessvorrichtung. Rückströmsicherung.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Leistungsdaten entsprechen der Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Wirkungsgradklasse entspricht mindestens IE4.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Schwingungsisolierung soll mind. 90 % betragen. Feder- bzw.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dämpferelemente auf Druck belastet. Scherbelastung nicht zulässig.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Falls nachfolgende Einbauten vorhanden sind, sind ab einer Aus-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">blasgeschwindigkeit von 8 m/s (bezogen auf den Flanschquerschnitt)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abströmvorrichtungen zu verwenden. Der saugseitige Abstand von Ein-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bauteilen muss mindestens 1 x Laufraddurchmesser und mit Abströmvor-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">richtung mind. 0.5 x Laufraddurchmesser betragen. Der Mindestabstand</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Wand darf 0.35 x Laufraddurchmesser (0.3 x D bei delta p Stat bis 500 Pa)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nicht unterschreiten. Im Mittel muss der Abstand zu den Wänden min.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">0,4 x Laufraddurchmesser (0,35 x D bei delta p Stat bis 500 Pa) betragen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Laufrad ist generell korrosionsgeschützt auszuführen. Das Gehäuse</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">muß min. der Oberflächenbeschaffenheit Stahlblech verzinkt entsprechen. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Folgt die Ventilatorkammer einer Befeuchtungseinrichtung, muss das Gehäuse </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zusätzlich beschichtet werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Ventilator-Motor-Einheit ist mit einem Potentialausgleich versehen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">An jeder Ventilatorkammer sind folgende Angaben dauerhaft anzubringen: </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">      - Typ/Baujahr/Ausführung;</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">      - Nennvolumenstrom;</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">      - Gesamtdruckerhöhung;</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">      - Nenndrehzahl/maximale Drehzahl;</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">      - Motor-Nennleistung;</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">      - Drehrichtung des Ventilatorlaufrades </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">        (z. B. Aufkleber auf Laufrad oder Gehäuse)</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">10. Ventilatorwand (FanWall)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852195">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">11. Antriebsmotor Ventilatorwand (FanWall)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Als elektronisch kommutierte Motore mit moderner EC-Technologie, über den </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">gesamten Drehzahlbereich stufenlos regelbar, (IEC/EN 60034-30- mind. IE4) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">komplett intern verdrahtet, entspr. den einschlägigen IEC, EN, DIN- und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">VDE-Richtlinien, Elektronik erfüllt die Anforderungen gemäß EMV und Anforderungen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bezüglich Netzrückwirkungen. Geschirmte Leistungen sind nicht erforderlich.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Übertemperaturschutz der Geräteelektronik durch aktives Temperaturmanagement.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart IP 54. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Dimensionierung der Antriebsaggregate mit Einsatz von Frequenzumrichtern </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ist bezogen auf die Sollleistung (einschl. der geforderten Reserven) bei einer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frequenz von 50 Hz vorzusehen.  Die max. Temperaturerhöhung durch die Wärmeabgabe </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">des Antriebes im Luftstrom beträgt beim 100%-Betrieb </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">&lt;</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 1 K.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabeldurchführung durch das Gerätegehäuse als PG-Verschraubung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verwindungssteifer Grundrahmen aus verzinktem Stahl,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur gemeinsamen Montage der (mehrerer) Ventilatoren und Motoreinheiten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ganzflächiges, leicht zu demontierendes Berührungsschutzgitter </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">für Ventilatoransaug, Motor und Antriebseinheit.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das angebaute Regelmodul mit integriertem Prozessregler (PID) steuert die </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ventilatorwand über ein Modbussystem (RS 485) mit einem Analogsignal 0 - 10 V, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">druck- oder volumenstromabhängig, an.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Daten jedes einzelnen Ventilators werden über eine zweite Schnittstelle </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">bereitgestellt, und zwar:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebszustand, Laufzeiten, elektrische Daten (Abweichung Ist-/Sollwerte, </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Grenzwert).</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Übergabe  der Daten erfolgt an die Gebäudeleittechnik über Klemmleiste.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Adressierung erfolgt über das Regelgerät mit der Bus-Leitung.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Adressierung erfolgt in der Reihenfolge der Bus-Verdrahtung.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sollte der Austausch des Lüfters erfolgen, kann die automatische Adressierung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wiederholt werden, damit alle Geräte sofort wieder in das System eingebunden sind.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es werden folgende Eingänge zur Verfügung gestellt:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss von Drucksensoren, Temperatursensoren, Luftgeschwindigkeitssensoren und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kombisensoren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">11. Antriebsmotor Ventilatorwand (FanWall)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852196">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">12. Universalteil</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entfällt.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">12. Universalteil</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852197">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">13. Kühlereinheit für Kaltwasser</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-right:35pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entfällt.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">13. Kühlereinheit für Kaltwasser</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852198">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">14. Oberflächenbefeuchtereinheit</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entfällt.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852199">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">15. Schalldämpfereinheit</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-right:68pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mit stehend angeordneten Kulissen, zur Reinigung demontierbar, ohne andere Einbauteile abbauen zu müssen, in eigenstabiler Ausführung. Bestehend aus einem Rahmen, gefüllt mit nichtbrennbaren (Baustoffklasse A 2 nach DIN 4102), schallabsorbierenden Mineralfasermatten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Mindestabstände zu weiteren Einbauteilen sind einzuhalten:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">      anströmseitig      1.0 x Kulissenbreite (Ausnahme Filter)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">      abströmseitig      1.5 x Kulissenbreite</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Druckverlust darf maximal 50 Pa betragen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rahmen, Kammerbleche, An- und Abströmprofile sind generell in Stahlblech sendzimirverzinkt zu fertigen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-right:72pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Außenabdeckung der Kulissen ist dauerhaft abriebfest, besteht aus Glasseide, verrottungssicher.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">15. Schalldämpfereinheit</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2879767">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">16. Kühlereinheit für verdampfendes Kältemittel</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mit eingebautem Wärmetauscher, aus aufgeweiteten CU-Rohren</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Al-Lamellen, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Sammler</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Verteilerrohre aus Kupfer, Verteiler aus Messing, Löt-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">anschlüsse, vorgesehen für Kältemittel R 407C.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wenn im LV gefordert für mehrstufigen Betrieb. Wärmetauscher</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">druckgeprüft, getrocknet und mit Stickstoffschutzgasfüllung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">verlötet.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kühlerkammer ist mit einer isolierten Kondensatwanne aus korrosionsbe-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ständigem Material (z.B. Edelstahl mind. 1.4301) oder Aluminium</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(min. AlMg) auszurüsten. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hierzu ist die Kondensatwanne mit allseitigem Gefälle mit ausreichend </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">dimensioniertem Ablaufstutzen an der tiefsten Stelle auszustatten. Diese </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anforderung gilt als erfüllt, wenn nachgewiesen ist, dass nach Befüllen mit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">5 Liter Wasser je m2 Wannenfläche über 95 % von der Befüllung in 10 min bei </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anlagenbetrieb abgelaufen sind.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Wanddurchführungen der Sammler sind isoliert und außen und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">innen mit einer Gummirosette abgedichtet, auszuführen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Kühler muß im eingebauten Zustand von allen Seiten aus reinigbar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">oder aber ausziehbar angeordnet sein, ohne andere Einbauteile</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">demontieren zu müssen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lamellenteilung:       min. 2,5 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dem Kühler ist ein Tropfenabscheider, Abscheiderlamellen aus</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Polypropylen (Temperaturbeständig bis 110 °C) und den zugehörigen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Halterungen und Distanzprofilen nachgeschaltet.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei brennbaren Baustoffen muss, sofern durch den Geräteaufbau bedingt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">keine nachgeschaltete Luftaufbereitungseinrichtung aus nicht brennbaren</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffen vorgesehen ist, durch ein engmaschiges, mind. verzinktes</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gitter sichergestellt sein, dass keine brennende Teile vom Luftstrom mit-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geführt werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Tropfenabscheider ist mit einer Kondensatwanne aus korrosions-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">beständigem Material (z.B. Edelstahl min. 1.4301) oder Aluminium</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(min. AlMg) auszurüsten. Die Kondensatableitung hat vollständig zu erfolgen. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hierzu ist die Kondensatwanne mit allseitigem Gefälle mit ausreichend </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">dimensioniertem Ablaufstutzen an der tiefsten Stelle auszustatten. Diese </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anforderung gilt als erfüllt, wenn nachgewiesen ist, dass nach Befüllen mit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">5 Liter Wasser je m² Wannenfläche über 95 % von der Befüllung in 10 min bei </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anlagenbetrieb abgelaufen sind.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Tropfenabscheider ist ausziehbar und demontabel zu gestalten,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">um reinigbar zu sein, ohne andere Einbauteile demontieren zu müssen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ein Tropfenmitriss ist grundsätzlich zu vermeiden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Siphon für Überdruck mit Schraubdeckel zur Füllung und Revision,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Entwässerung der Kondensatwanne, wirksame Höhe entsprechend</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Gerätepressung einschl. Sicherheitsfaktor (1,5) für Druck-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">schwankungen im System, variable Ablaufanordnung und veränderliche</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbauhöhe. Ausführung in PP (Polypropylen), Farbe weiß, (Tauchrohr </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in transparenter Ausführung) Zulaufanschluss über Quetschverschraubung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">oder Gummimanschette für Geräteabläufe 3/4", 1", 1 1/4" oder 1 1/2". </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ablaufdurchmesser 40 mm. Für Unterdruck ist der Siphon zusätzlich mit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">eingelegter Schwimmerkugel als Rückschlagventil am Kondensatablauf zu </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">montieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">16. Kühlereinheit für verdampfendes Kältemittel</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852200">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">17. Umluft-/ Mischteil</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entfällt.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">17. Umluft-/ Mischteil</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852201">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">18. Wärmerückgewinnungseinheit-Plattenwärmeübertrager</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wärmerückgewinnung mittels zweier getrennter, diagonaler oder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">horizontaler bzw. vertikaler, durch Spezial-Aluminiumplatten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">getrennter Luftströme.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Leistungsregelung erfolgt mit integriertem Bypass der auch die</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">komplette (100 %) Umgehung der Luftvolumenströme zulässt. Die Lieferung </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">erfolgt einschl. Stellantrieb gemäß Spezifikation ZTV - Pkt. 4</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aluminiumplatten in korrosionsbeständiger Ausführung, mit elastischer,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">temperaturbeständiger Dichtmasse abgedichtet. Rahmen aus Stahlblech.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die WRG-Kammer ist mit einer isolierten Kondensatwanne aus </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">korrosionsbeständigem Material (z.B. Edelstahl min. 1.4301) oder Aluminium</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(min. AlMg) auszurüsten. Die Kondensatableitung hat vollständig zu erfolgen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hierzu ist die Kondensatwanne mit allseitigem Gefälle mit ausreichend </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">dimensioniertem Ablaufstutzen an der tiefsten Stelle auszustatten. Diese </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anforderung gilt als erfüllt, wenn nachgewiesen ist, dass nach Befüllen mit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">5 Liter Wasser je m2 Wannenfläche über 95 % von der Befüllung in 10 min bei </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anlagenbetrieb abgelaufen sind.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nachfolgend mit Tropfenabscheider aus Polypropylen-Kunststoffprofilen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">temperaturbeständig bis max. 70 °C.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei brennbaren Baustoffen muss, sofern durch den Geräteaufbau bedingt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">keine nachgeschaltete Luftaufbereitungseinrichtung aus nicht brennbaren</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffen vorgesehen ist, durch ein engmaschiges, mind. verzinktes</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gitter sichergestellt sein, dass keine brennende Teile vom Luftstrom mit-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geführt werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Tropfenabscheider ist mit einer Kondensatwanne aus korrosionsbestän-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">digem Material (z.B. Edelstahl min. 1.4301) oder Aluminium</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(min. AlMg) auszurüsten. Die Kondensatableitung hat vollständig zu erfolgen. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hierzu ist die Kondensatwanne mit allseitigem Gefälle mit ausreichend </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">dimensioniertem Ablaufstutzen an der tiefsten Stelle auszustatten. Diese </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anforderung gilt als erfüllt, wenn nachgewiesen ist, dass nach Befüllen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit 5 Liter Wasser je m² Wannenfläche über 95 % von der Befüllung in 10 min </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bei Anlagenbetrieb abgelaufen sind.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Tropfenabscheider ist ausziehbar und demontabel zu gestalten,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">um reinigbar zu sein, ohne andere Einbauteile demontieren zu müssen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ein Tropfenmitriss ist grundsätzlich zu vermeiden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Siphon für Überdruck mit Schraubdeckel zur Füllung und Revision,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Entwässerung der Kondensatwanne, wirksame Höhe entsprechend</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Gerätepressung einschl. Sicherheitsfaktor (1,5) für Druck-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">schwankungen im System, variable Ablaufanordnung und veränderliche</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbauhöhe. Ausführung in PP (Polypropylen), Farbe weiß, (Tauchrohr </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in transparenter Ausführung) Zulaufanschluss über Quetschverschraubung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">oder Gummimanschette für Geräteabläufe 3/4", 1", 1 1/4" oder 1 1/2". </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ablaufdurchmesser 40 mm. Für Unterdruck ist der Siphon zusätzlich mit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">eingelegter Schwimmerkugel als Rückschlagventil am Kondensatablauf zu </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">montieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">18. Wärmerückgewinnungseinheit-Plattenwärmeübertrager</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852202">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ENDE DER ZUSÄTZLCHEN TECHNISCHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                        </p>
                        <page />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ENDE DER ZUSÄTZLCHEN TECHNISCHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852203">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Raumlufttechnisches Gerät </span>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zentrale AUL/FOL Dach</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Best. im einzelnen aus:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">*</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Gehäuse</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">             gem. ZTV Pkt. 1</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">*</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zusatzausrüstung</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    gem. ZTV Pkt. 2</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Raumlufttechnisches Gerät Zentrale AUL/FOL Dach</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852204">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">*</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hygieneausführung</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   gem. ZTV Pkt. 3</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Hygieneausführung   gem. ZTV Pkt. 3</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852205">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">*</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Luftanschlüsse- und öffnungen</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  gem. ZTV Pkt. 4</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  mit Klappe luftdicht nach DIN 1946 Teil 4</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Luftanschlüsse- und öffnungen  gem. ZTV Pkt. 4</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  mit Klappe luftdicht nach DIN 1946 Teil 4</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852206">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Universalteil (Leerteil)</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  gem. ZTV Pkt. 7</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Universalteil (Leerteil)  gem. ZTV Pkt. 7</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852207">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">*</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kompaktfiltereinheiten</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         gem. ZTV Pkt. 5</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Volumenstrom       min. (m³/h): 1.500</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Filterklasse        (ISO ePM1): 60% (F7)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Energieklasse       (Eurovent): A+</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Anfangsdruckverlust   max.(Pa): 50</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Kompaktfiltereinheiten         gem. ZTV Pkt. 5</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Technische Daten:</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Volumenstrom       min. (m³/h): 1.500</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Filterklasse        (ISO ePM1): 60% (F7)</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Energieklasse       (Eurovent): A+</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Anfangsdruckverlust   max.(Pa): 50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852208">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Schalldämpfereinheit</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> gem. ZTV Pkt. 15</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Länge/Einfügungsdämpfung gem. max. Schalldruckpegel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  (siehe weitere Angaben zum Gerät)</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Schalldämpfereinheit gem. ZTV Pkt. 15</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Länge/Einfügungsdämpfung gem. max. Schalldruckpegel</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  (siehe weitere Angaben zum Gerät)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852210">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Ventilatoreinheit (FanWall)</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> gem. ZTV Pkt. 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Volumenstrom            min. (m3/h): 1.500</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  ext. Druckerhöhung      min.   (Pa): 650</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  ges. Druckerhöhung      max.   (Pa): 1.100</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Ventilatordrehzahl      max.(1/min): 3.200</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Wirkungsgrad            min.    (%): 60</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Ventilatoreinheit (FanWall) gem. ZTV Pkt. 10</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Technische Daten:</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Volumenstrom            min. (m3/h): 1.500</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  ext. Druckerhöhung      min.   (Pa): 650</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  ges. Druckerhöhung      max.   (Pa): 1.100</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Ventilatordrehzahl      max.(1/min): 3.200</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Wirkungsgrad            min.    (%): 60</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852211">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Antriebsmotor</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> gem. ZTV Pkt. 11</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  als EC-Motor </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Motordrehzahl          max. (1/min): 1.500</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Motorleistung          max.    (kW): 1,4</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Spannung                        (V): 400 - 50 Hz</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Antriebsmotor gem. ZTV Pkt. 11</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  als EC-Motor </span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Technische Daten:</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Motordrehzahl          max. (1/min): 1.500</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Motorleistung          max.    (kW): 1,4</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Spannung                        (V): 400 - 50 Hz</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852209">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Wärmerückgewinnungseinheit (Außenluft/Fortluft)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Plattenwärmeübertrager</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> (Diagonalstrom)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  gem. ZTV Pkt. 18</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Ausführung gem. Gerätezeichnung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Daten:                   (Winter/ Sommer)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Volumenstrom              min. m3/h): 1.500</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Lufteintritt-Zuluft             (°C): -12 / 32</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Luftaustritt-Zuluft             (°C): 16 / 27</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Lufteintritt-Abluft             (°C): 22 /26</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Luftaustritt-Abluft             (°C): -1,4 / 30,6</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Leistung                  min.  (kW): 14 / -2</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Druckverlust              max.  (Pa): 200</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Temp. Übertragungsgrad</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  (trocken)                 min.   (%): 75</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Das Gehäuse und die Einbauten sind geteilt/zerlegt anzuliefern. 		  Teilung unter Berücksichtigung der max. Einbringöffnung. </span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Wärmerückgewinnungseinheit (Außenluft/Fortluft)</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Plattenwärmeübertrager (Diagonalstrom)</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  gem. ZTV Pkt. 18</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Ausführung gem. Gerätezeichnung</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Technische Daten:                   (Winter/ Sommer)</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Volumenstrom              min. m3/h): 1.500</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Lufteintritt-Zuluft             (°C): -12 / 32</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Luftaustritt-Zuluft             (°C): 16 / 27</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Lufteintritt-Abluft             (°C): 22 /26</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Luftaustritt-Abluft             (°C): -1,4 / 30,6</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Leistung                  min.  (kW): 14 / -2</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Druckverlust              max.  (Pa): 200</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Temp. Übertragungsgrad</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  (trocken)                 min.   (%): 75</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2879768">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Kühlereinheit</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> für verdampfendes Kältemittel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  gem. ZTV Pkt. 16</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leerteil</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Kühlereinheit für verdampfendes Kältemittel</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  gem. ZTV Pkt. 16</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Leerteil</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852212">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Erhitzereinheit</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> gem. ZTV Pkt.8</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Volumenstrom           min.(m3/h): 1.500</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Lufteintritt                 (°C): 0		</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Luftaustritt                 (°C): 24</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Heizleistung           min.  (kW): 12</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Druckverlust Luftseite max.  (Pa): 25</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Heizmedium                  (Typ): PWW</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Mediumeintritt               (°C): 40</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Mediumaustritt               (°C): 30</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Durchfluss             max. (l/h): 1050</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Druckverlust Medium    max. (kPa): 20</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Anschluss                    (DN): 25</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Erhitzereinheit gem. ZTV Pkt.8</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Technische Daten:</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Volumenstrom           min.(m3/h): 1.500</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Lufteintritt                 (°C): 0		</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Luftaustritt                 (°C): 24</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Heizleistung           min.  (kW): 12</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Druckverlust Luftseite max.  (Pa): 25</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Heizmedium                  (Typ): PWW</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Mediumeintritt               (°C): 40</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Mediumaustritt               (°C): 30</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Durchfluss             max. (l/h): 1050</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Druckverlust Medium    max. (kPa): 20</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Anschluss                    (DN): 25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852213">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Universalteil (Leerteil)</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  gem. ZTV Pkt. 7</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Universalteil (Leerteil)  gem. ZTV Pkt. 7</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852217">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Schalldämpfereinheit</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> gem. ZTV Pkt. 15</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Länge/Einfügungsdämpfung gem. max. Schalldruckpegel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  (siehe weitere Angaben zum Gerät)</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Schalldämpfereinheit gem. ZTV Pkt. 15</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Länge/Einfügungsdämpfung gem. max. Schalldruckpegel</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  (siehe weitere Angaben zum Gerät)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852216">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">*</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kompaktfiltereinheiten</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         gem. ZTV Pkt. 5</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Volumenstrom       min. (m³/h): 1.500</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Filterklasse        (ISO ePM1): 80% (F9)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Energieklasse       (Eurovent): A+</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Anfangsdruckverlust   max.(Pa): 55</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Kompaktfiltereinheiten         gem. ZTV Pkt. 5</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Technische Daten:</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Volumenstrom       min. (m³/h): 1.500</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Filterklasse        (ISO ePM1): 80% (F9)</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Energieklasse       (Eurovent): A+</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Anfangsdruckverlust   max.(Pa): 55</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852218">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">*</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Luftanschlüsse- und öffnungen</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  gem. ZTV Pkt. 4</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  mit Klappe in Normalausführung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  inkl. Brandschutzgitter </span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Luftanschlüsse- und öffnungen  gem. ZTV Pkt. 4</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  mit Klappe in Normalausführung</span>
                          </p>
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852220">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Abluft</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Abluft</span>
                          </p>
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852221">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">*</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Luftanschlüsse- und öffnungen</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  gem. ZTV Pkt. 4</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  mit Klappe luftdicht nach DIN 1946 Teil 4</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Luftanschlüsse- und öffnungen  gem. ZTV Pkt. 4</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  mit Klappe luftdicht nach DIN 1946 Teil 4</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852222">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Universalteil (Leerteil)</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  gem. ZTV Pkt. 7</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Universalteil (Leerteil)  gem. ZTV Pkt. 7</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852223">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">*</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kompaktfiltereinheiten</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         gem. ZTV Pkt. 5</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Volumenstrom       min. (m³/h): 1.500</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Filterklasse        (ISO ePM1): 60% (F7)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Energieklasse       (Eurovent): A+</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Anfangsdruckverlust   max.(Pa): 45</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Kompaktfiltereinheiten         gem. ZTV Pkt. 5</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Technische Daten:</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Volumenstrom       min. (m³/h): 1.500</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Filterklasse        (ISO ePM1): 60% (F7)</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Energieklasse       (Eurovent): A+</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Anfangsdruckverlust   max.(Pa): 45</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852224">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Schalldämpfereinheit</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> gem. ZTV Pkt. 15</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Länge/Einfügungsdämpfung gem. max. Schalldruckpegel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  (siehe weitere Angaben zum Gerät)</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Schalldämpfereinheit gem. ZTV Pkt. 15</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Länge/Einfügungsdämpfung gem. max. Schalldruckpegel</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  (siehe weitere Angaben zum Gerät)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852225">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Wärmerückgewinnungseinheit (Außenluft/Fortluft)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Plattenwärmeübertrager</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> (diagonal und/oder Kreuzstrom)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  siehe oben</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Wärmerückgewinnungseinheit (Außenluft/Fortluft)</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Plattenwärmeübertrager (diagonal und/oder Kreuzstrom)</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  siehe oben</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852227">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Ventilatoreinheit (FanWall)</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> gem. ZTV Pkt. 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Volumenstrom            min. (m3/h): 1.500</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  ext. Druckerhöhung      min.   (Pa): 650</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  ges. Druckerhöhung      max.   (Pa): 900</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Ventilatordrehzahl      max.(1/min): 2.900</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Wirkungsgrad            min.    (%): 60</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Ventilatoreinheit (FanWall) gem. ZTV Pkt. 10</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Technische Daten:</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Volumenstrom            min. (m3/h): 1.500</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  ext. Druckerhöhung      min.   (Pa): 650</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  ges. Druckerhöhung      max.   (Pa): 900</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Ventilatordrehzahl      max.(1/min): 2.900</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Wirkungsgrad            min.    (%): 60</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852228">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Antriebsmotor</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> gem. ZTV Pkt. 11</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  als EC-Motor (4 Stck.)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Motordrehzahl          max. (1/min): 3.100</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Motorleistung          max.    (kW): 1,4</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Spannung                        (V): 400 - 50 Hz</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Antriebsmotor gem. ZTV Pkt. 11</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  als EC-Motor (4 Stck.)</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Technische Daten:</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Motordrehzahl          max. (1/min): 3.100</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Motorleistung          max.    (kW): 1,4</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Spannung                        (V): 400 - 50 Hz</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852229">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Schalldämpfereinheit</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> gem. ZTV Pkt. 15</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Länge/Einfügungsdämpfung gem. max. Schalldruckpegel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  (siehe weitere Angaben zum Gerät)</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Schalldämpfereinheit gem. ZTV Pkt. 15</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Länge/Einfügungsdämpfung gem. max. Schalldruckpegel</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  (siehe weitere Angaben zum Gerät)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852226">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Universalteil (Leerteil)</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  gem. ZTV Pkt. 7</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Universalteil (Leerteil)  gem. ZTV Pkt. 7</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852231">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">*</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Luftanschlüsse- und öffnungen</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  gem. ZTV Pkt. 4</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  mit Klappe in Normalausführung</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Luftanschlüsse- und öffnungen  gem. ZTV Pkt. 4</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  mit Klappe in Normalausführung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852232">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">* Weitere Angaben zum Gerät</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Breite       max.(mm): 1.500</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Höhe         max.(mm): 800 + Grundrahmen H = 200 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Länge        max.(mm): 8.100 + Anbauteile</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Gewicht max. ca. (kg): 1.900</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Schallleistungspegel L</span>
                          <span style="font-size:7pt;background:#FFFFFF;">WA</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 	AU-Ansaug  max. (dB): 50</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                           	ZU-Ausblas max. (dB): 41</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Schallleistungspegel L</span>
                          <span style="font-size:7pt;background:#FFFFFF;">WA</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	AB-Ansaug  max. (dB): 39</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                           	FO-Ausblas max. (dB): 50</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Konform zur ErP 2018</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Durchtrittsgeschwindigkeit max.          (m/s): 1,5</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">*</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Siehe Geräteskizze (Anlage 1 zur LB)</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Weitere Angaben zum Gerät</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Breite       max.(mm): 1.500</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Höhe         max.(mm): 800 + Grundrahmen H = 200 mm</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Länge        max.(mm): 8.100 + Anbauteile</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Gewicht max. ca. (kg): 1.900</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Schallleistungspegel LWA 	AU-Ansaug  max. (dB): 50</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">                           	ZU-Ausblas max. (dB): 41</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Schallleistungspegel LWA	AB-Ansaug  max. (dB): 39</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">                           	FO-Ausblas max. (dB): 50</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Konform zur ErP 2018</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">  Durchtrittsgeschwindigkeit max.          (m/s): 1,5</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">* Siehe Geräteskizze (Anlage 1 zur LB)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852233" RNoPart="1">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Raumlufttechnisches Gerät</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben zur Baustelle liefern.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Raumlufttechnisches Gerät </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben zur Baustelle liefern.</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852234" RNoPart="2">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="margin-right:99pt;">
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lüftungsgerät</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> vorgenannter Position vom Transportfahrzeug </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">abladen</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in stehender oder liegender Ausführung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zum Aufstellungsort </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">transportieren</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> einschl.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gestellung eines Kranes oder anderer Hebe-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zeuge, soweit erforderlich, </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">zusammenbauen</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">aufstellen, ausrichten</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">, am Grundrahmen oder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fundament </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">befestigen</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> und mit allen Anschlüssen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">verbinden</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">, wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aufstellungsort : Dachfläche über 1. OG</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Transportweg    : über Krantransport</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsgerät vorgenannter Position vom Transportfahrzeug abladen </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852235" RNoPart="3">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Grundrahmen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">als </span>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">zusätzlicher</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Unterbau,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:106pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">für das Gerät vorgenannter Position,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:106pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">best. aus selbsttragenden feuerverz. Stahlprofilen, jedoch mindestens HE-B 100, einschl. der untergebauten Nivellier-Elemente zur Schwingungs- und Körperschallisolierung in erforderlicher Anzahl (einschl. statischem und akustischem Berechnungsnachweis).</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:60pt;" />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Hinweis:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Aufstellung im Außenbereich sind Edelstahl-Nivellier-Elemente vorzusehen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Grundrahmen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2879769" RNoPart="4">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="margin-right:42pt;">
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ersatzfilter</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:42pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:52pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ersatzfilter für das Gerät vorgenannter Position,als Erstausstattung für den Betreiber.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Lieferung umfasst einen vollständigen Satz Ersatzfilter für alle Filterstufen der genannten Anlage, entsprechend den technischen Daten des Hauptgerätes und gemäß den Hygieneanforderungen der VDI 6022.</span>
                          <br />
                          <br />
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lieferumfang:</span>
                          <br />
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Filterstufe ISO ePM1 60 %: 2 Stück</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Filterstufe ISO ePM1 80 %: 1 Stück</span>
                          <br />
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Filtermedien gemäß DIN EN ISO 16890 bzw. VDI 3803-4. Die Filter sind originalverpackt und trocken gelagert dem Auftraggeber bei der Abnahme bzw. Übergabe der Anlage zu übergeben.  	 			</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:42pt;" />
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Ersatzfilter</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852258" RNoPart="5">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Aufstell-/Trägersystem für ein RLT-Gerät</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">modulares, statisch geeigneten Aufstell- und Trägersystem zur Aufnahme des vorgenannten RLT-Geräts auf Flachdach. (BigFood oder gleichwertig) System in vibrationsentkoppelter, höhenjustierbarer Ausführung, bestehend aus lastverteilenden Stützfüßen mit Anti-Rutsch-und Schutzauflagen sowie modularen Verbindungstraversen. Querträger in ausreichender Anzahl zur gleichmäßigen Lastverteilung.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;" />
                        <p style="margin-right:43pt;">
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ausführung:</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stützfüße: UV- und witterungsbeständiges Material, rutschhemmende Unterseite, druckverteilend, für Flachdächer geeignet</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Traggerüst: feuerverzinkte Stahlprofile </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aufbauhöhe: 250-400 mm </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schwingungsentkopplung: integrierte elastische Lagerung oder zusätzliche Antivibrationsmatten</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung statisch nach Herstellervorgaben und objektbezogenen Lastannahmen, passend zur zuvor genanten RLT-Anlage (Position 1.1)</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;" />
                        <p style="margin-right:43pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Technische Anforderungen:</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gesamttraglast: mindestens 2.500 kg</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Korrosionsschutz: mind. Korrosionsschutzklasse C3 nach ISO 12944,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Temperatur- und UV-Beständigkeit für Außenaufstellung,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schwingungsemissionen an angrenzende Bauteile minimiert,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">inklusive Befestigungsmaterial, Transport, Schutzmaßnahmen. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;" />
                        <p style="margin-right:65pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vor Ausführung ist ein Tragfähigkeitsnachweis des Rahmens vorzulegen.</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p style="margin-right:43pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Aufstell-/Trägersystem für ein RLT-Gerät</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2852236" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="font-size:11pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Luftleitungen und Zubehör,</span>
            </p>
            <p>
              <span style="font-size:11pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Schalldämpfer, Wärmedämmung</span>
            </p>
            <p />
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_2852237">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">1. Eckige Luftkanäle und Luftkanalformstücke</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.1 Die rechteckigen Kanäle sind vibrationsfrei mit diagonalen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Versteifungen und, soweit erforderlich, mit weiteren inneren</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    oder äußeren Versteifungselementen hergestellt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.2 Das Kanalsystem ist strömungsgünstig, Bögen und Abzweige erhalten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Luftleitelemente.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.3 Blechkanäle und Formstücke aus bandverzinkten Stahlblech nach</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    DIN EN 1505 (gefalzt).</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Druckklasse 3 nach DIN EN 1507, entsprechend VDI 3803, Bl. 1 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Mitteldruck (M), + 2.000 Pa, abweichend Negativ - 1.000 Pa </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.4 Für die Kanalverbindungen werden verzinkte Winkelflansch-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    rahmen nach DIN EN 1505 - Verbindungsart W2 - oder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    gleichwertige Leichtprofil-Verbindungen eingesetzt.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Die Verbindung mit Blechtreibschrauben ist nicht zugelassen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    es werden luftdichte Blindnieten eingesetzt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.5 Die Ausführungs- und Verbindungsart ist in die Einheitspreise </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    einzurechnen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852238">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2. Luftrohre (Wickelfalzrohre) und Formteile</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2.1 Luftrohre aus bandverzinkten Stahlblech nach DIN EN 1506.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Druckgrenzwerte nach DIN EN 12237 (Prüfdruck +2.000 Pa / abweichend -1000 Pa)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2.2 Als Verbindungssystem wird einheitlich und durchgehend </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    eingesetzt:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    2.2.1 Montage innerhalb von abgehängten Decken und in RLT-Zentralen/</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          Installationsschächten</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          * Steckmuffen, Steckverbinder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          * Nach dem Zusammenstecken wird die Verbindung beider-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">            seitig mit </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">luftdichten</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Blindnieten (Blechtreibschrauben</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">            sind nicht zugelassen) gesichert und entsprechend der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">            geforderten Dichtheitsklassen geschlossen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2.3 Formstücke nach DIN EN 1506, gleiches Material wie Luftrohre.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Abzweigungen:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">       - Hosenabzweige (Y-Stück) oder T-Stücke</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">       - Sattelstutzen sind nicht zugelassen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2.4 Die Ausführungs- und Verbindungsart ist in die Einheitspreise</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">    einzurechnen. Dies umfasst:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Muffen-/Stecksystem inkl. zugelassener Abdichtung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Blindnieten gemäß Spezifikation  </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Dichtheits- und Druckprüfung nach DIN EN 12599</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">2. Luftrohre (Wickelfalzrohre) und Formteile</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852239">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3. Luftrohre (flexibel)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3.1 Luftrohre (flexibel) nach DIN EN 13180.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3.2 Druckgrenzwerte wie unter Punkt 2.1 beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3.3 An den Verbindungsstellen wird das Rohr, wie unter 2.2</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    beschrieben, gesichert und abgedichtet.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3.4 Die Ausführungs- und Verbindungsart ist in die Einheitspreise </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">    einzurechnen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">3. Luftrohre (flexibel)</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">3.1 Luftrohre (flexibel) nach DIN EN 13180.</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">3.2 Druckgrenzwerte wie unter Punkt 2.1 beschrieben.</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852240">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4. Befestigung und Montage</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.1 Kanal- und Luftrohrbefestigungen werden gem. DIN EN 12236 ausgeführt und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    nach DIN 4109 mit einem Akustikfutter zur Verhinderung von Körperschall-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    übertragungen ausgerüstet. Für die Abhängung von Decken werden symmetrisch</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    angeordnete Gewindestangen benutzt. Die Gewindestangen werden auf die</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    erforderliche Länge gekürzt und mit Unterlegscheiben, Muttern, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Kontermuttern versehen. Alle Schnittkanten werden zum Korrosionsschutz</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    nachbehandelt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Für die Aufhängung der Luftkanäle werden Quertraversen aus verzinktem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Stahl mit Schalldämmeinlage benutzt. Diese sind symmetrisch zu montieren. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    L- oder Z-Halter sind nicht zugelassen. Die Luftrohre erhalten eine </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Schelle mit Gummieinlage. Lochband, Kunststoffband o.ä. ist nicht</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    zugelassen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Für die Aufständerung (z.B. bodenseitige Befestigung in</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    RLT-Zentralen) sind geeignete Montageschienen mit Standkonsolen und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Schalldämmeinlagen vorgesehen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.2 In Wanddurchführungen werden die Luftleitungen mit Mineral-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    wolleplatten bzw. -matten, Schmelzpunkt </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">&gt;</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 1.000°C (Stärke </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">&gt;</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 20 mm) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    umkleidet.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.3 Alle Luftleitungen und Einbauteile (Komponenten) werden nach DIN EN 15780, </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Qualitätsklasse - hoch -, gereinigt und staubdicht verpackt angeliefert </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    und während der Bauzeit gegen Verschmutzung und Beschädigung geschützt.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Die Luftleitungen werden nach Montage der Tagesleistung stets mit Folie</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    staubdicht verschlossen, damit der geforderte Reinheitszustand erhalten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    bleibt. Die luftführenden Komponenten befinden sich bei Inbetriebnahme und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Übergabe in einem hygienisch einwandfreien Zustand.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Die Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.4 Bauliche Hohlräume dürfen zur Führung von Zu- und Abluft</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    nicht unmittelbar genutzt werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.5 Die Montagearbeiten sind hinsichtlich der Arbeitsfolgen in enger</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Abstimmung mit der Isolierfachfirma bzw. dem Gewerk </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    "Dämmarbeiten an Technischen Anlagen" durchzuführen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der Dämmung und/oder brand-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    schutztechnischen Verkleidungen, z.B. bei beengten Platzverhältnissen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    bereits vor der Montage der Luftleitungen, Luftdurchlässe durch </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    die Isolierfachfirma angebracht werden muss. Die Montage der Bauteile </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    erfolgt dann einschl. der zuvor angebrachten Dämmung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.6 Die Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) und die Lüftungsanlagen-Richtlinie </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    (LüAR) sind einzuhalten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.7 Das gesamte Befestigungs- und Aufhängungskonstruktionssystem einschl.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    aller vertikalen und horizontalen Systemschienen, Profile, Stand- und/oder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Winkelkonsolen, Halter, Dübel (mit amtlichem Prüfzeugnis), Trägerklauen, etc. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    ist für die runden und eckigen Luftleitungen und Luftleitungsformstücke in L30 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    (DIN 4102-4) auszuführen und in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">4. Befestigung und Montage</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">4.1 Kanal- und Luftrohrbefestigungen werden gem. DIN EN 12236 ausgeführt und </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    nach DIN 4109 mit einem Akustikfutter zur Verhinderung von Körperschall-</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    übertragungen ausgerüstet. Für die Abhängung von Decken werden symmetrisch</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    angeordnete Gewindestangen benutzt. Die Gewindestangen werden auf die</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    erforderliche Länge gekürzt und mit Unterlegscheiben, Muttern, </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    Kontermuttern versehen. Alle Schnittkanten werden zum Korrosionsschutz</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    nachbehandelt.</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    Für die Aufhängung der Luftkanäle werden Quertraversen aus verzinktem</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    Stahl mit Schalldämmeinlage benutzt. Diese sind symmetrisch zu montieren. </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    L- oder Z-Halter sind nicht zugelassen. Die Luftrohre erhalten eine </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    Schelle mit Gummieinlage. Lochband, Kunststoffband o.ä. ist nicht</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    zugelassen.</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    Für die Aufständerung (z.B. bodenseitige Befestigung in</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    RLT-Zentralen) sind geeignete Montageschienen mit Standkonsolen und </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    Schalldämmeinlagen vorgesehen.</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">4.2 In Wanddurchführungen werden die Luftleitungen mit Mineral-</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    wolleplatten bzw. -matten, Schmelzpunkt &gt; 1.000°C (Stärke &gt; 20 mm) </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    umkleidet.</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">4.3 Alle Luftleitungen und Einbauteile (Komponenten) werden nach DIN EN 15780, </span>
                            <br />
                            <span style="background:#FFFFFF;">    Qualitätsklasse - hoch -, gereinigt und staubdicht verpackt angeliefert </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    und während der Bauzeit gegen Verschmutzung und Beschädigung geschützt.</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    Die Luftleitungen werden nach Montage der Tagesleistung stets mit Folie</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    staubdicht verschlossen, damit der geforderte Reinheitszustand erhalten </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    bleibt. Die luftführenden Komponenten befinden sich bei Inbetriebnahme und </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    Übergabe in einem hygienisch einwandfreien Zustand.</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    Die Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">4.4 Bauliche Hohlräume dürfen zur Führung von Zu- und Abluft</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    nicht unmittelbar genutzt werden.</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">4.5 Die Montagearbeiten sind hinsichtlich der Arbeitsfolgen in enger</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    Abstimmung mit der Isolierfachfirma bzw. dem Gewerk </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    "Dämmarbeiten an Technischen Anlagen" durchzuführen.</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der Dämmung und/oder brand-</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    schutztechnischen Verkleidungen, z.B. bei beengten Platzverhältnissen,</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    bereits vor der Montage der Luftleitungen, Luftdurchlässe durch </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    die Isolierfachfirma angebracht werden muss. Die Montage der Bauteile </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    erfolgt dann einschl. der zuvor angebrachten Dämmung.</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">4.6 Die Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) und die Lüftungsanlagen-Richtlinie </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    (LüAR) sind einzuhalten.</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">4.7 Das gesamte Befestigungs- und Aufhängungskonstruktionssystem einschl.</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    aller vertikalen und horizontalen Systemschienen, Profile, Stand- und/oder</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    Winkelkonsolen, Halter, Dübel (mit amtlichem Prüfzeugnis), Trägerklauen, etc. </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    ist für die runden und eckigen Luftleitungen und Luftleitungsformstücke in L30 </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    (DIN 4102-4) auszuführen und in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852242">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">5. Sonstiges</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">5.1 Für einzelne Bauteilgruppen z.B. Drosselklappen und/oder Schalldämpfer-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    kulissen sind durchgehend einheitliche Fabrikate vorzusehen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">5. Sonstiges</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">5.1 Für einzelne Bauteilgruppen z.B. Drosselklappen und/oder Schalldämpfer-</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    kulissen sind durchgehend einheitliche Fabrikate vorzusehen.</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852243">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ENDE DER ZUSÄTZLICHEN TECHNISCHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                        </p>
                        <page />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p />
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">ENDE DER ZUSÄTZLICHEN TECHNISCHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852244">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Rechteckiges Luftkanalsystem</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> als</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">gerader Kanal</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">, aus bandverzinkten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlblech, wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsklasse (DIN EN 16798-3) : </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ATC 3</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rechteckiges Luftkanalsystem</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsklasse (DIN EN 16798-3) : </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ATC 4</span>
                          </p>
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852245" RNoPart="1">
                <Qty>60.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größte Kantenlänge</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis 500 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Größte Kantenlänge bis 500 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852248">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Rechteckiges Luftkanalsystem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch als </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Formteile</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rechteckiges Luftkanalsystem</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852249" RNoPart="2">
                <Qty>35.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größte Kantenlänge</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis 500 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Gr. Kantenlg. bis 500 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852252">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulageposition für:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Befestigungs-, Aufhängungskonstruktionssystem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus verz. Stahl, wie in den ZTV beschrieben, jedoch </span>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">L30</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">für eckige Luftleitungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Luftkanäle und/oder Luftkanalformstücke)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oberhalb von Unterdecken für die als </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">selbstständiges Bauteil eine Feuerwiderstands-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">fähigkeit gefordert wird. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß DIN 4102-4: Abschnitt 11.2.6.3</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Grenzwerte der Zugspannungen in allen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">senkrecht angeordneten Teilen:            6 N/mm²</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Grenzwerte der Scherspannung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Schrauben:                            10 N/mm²</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Systemschienen U-Profil </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mindestens:                   60 x 50 x 5 x 5 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar: </span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulageposition für Befestigungs-, Aufhängungskonstruktionssystem</span>
                          </p>
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852253" RNoPart="3">
                <Qty>30.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis 500 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">größte Kantenlänge Luftleitungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aufhängelast: </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis 0,6 KN</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">größte Kantenlänge Luftleitungen bis 500 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852259" RNoPart="4">
                <Qty>30.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulageposition (Mehrpreis)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für die Montageerschwernis bei bereits vor</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Montage gedämmten, eckigen Luftleitungen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sofern der Auftragnehmer die Leistungen für </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">die Dämmarbeiten nicht selbst im Auftrag hat.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leistung erbringen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zulageposition</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852260">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Drosselklappen in eckiger Bauform</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zum Abgleichen von Volumenströmen in</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">raumlufttechnischen Anlagen, ein-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">setzbar für Kanaldrücke bis 1000 Pa,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus der arretierbaren Einstell-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">vorrichtung, dem Klappenblatt aus </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sendzimirverzinktem Stahlblech einschl.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Achse, mit Befestigungsmaterial, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäusedurchführung, </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und in die an anderer Stelle</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">beschriebenen eckigen Luftleitungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Drosselklappen in eckiger Bauform</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852261" RNoPart="5">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lüftkanalgröße</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">B x H (mm) max: </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">300 x 200</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Luftkanalgröße 300 x 200</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852262">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Revisionsöffnungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben, für das</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">verzinkte </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kanalsystem</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Ausschnitte (gratfrei) herstellen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahl verzinkt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">einschl. Revisionsdeckel</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit 2-Griff-Drehknaufbefestigung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">luftdicht abschließend,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsöffnungen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852263" RNoPart="6">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsöffnungen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">200 x 100 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsöffnungen 200 x 100 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852268" RNoPart="7">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Siphon Unterdruck</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:70pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">selbstfüllend, mit eingelegter Schwimmerkugel als Rückschlagventil, Schraubdeckel zu Revisions- und Reinigungszwecken, variable Ablaufanordnung über zweiseitigen Gewindeanschluss und veränderliche Einbauhöhe.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:70pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Geeignet für einen maximalen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Unterdruck</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> von P = 2900 Pa.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:70pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung in PP (Polypropylen),</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:70pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: weiß, Tauchrohr in transparenter Ausführung,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:70pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zulaufanschluss über Quetschverschraubung oder Gummimanschette für Geräteabläufe 3/4", 1", 1 1/4" oder 1 1/2".</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ablaufdurchmesser: 40 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Siphon Unterdruck</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852269" RNoPart="8">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Siphon Überdruck</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Schraubdeckel zur Füllung und Revision, zur</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entwässerung von RLT-Geräteteilen mit Überdruck </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">gegenüber der Umgebung, variable Ablaufanordnung und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">veränderliche Einbauhöhe.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Geeignet für einen maximalen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Überdruck</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> von P = 1690 Pa</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bei Sicherheitsfaktor 1,5 für Druckschwankungen im System.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung in PP (Polypropylen),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Farbe: weiß, Tauchrohr in transparenter Ausführung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zulaufanschluß über Quetschverschraubung oder Gummimanschette für Geräteabläufe 3/4", 1", 1 1/4"</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">oder 1 1/2".</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ablaufdurchmesser: 40 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Siphon Überdruck</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852270" RNoPart="9">
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">PVC-Rohr</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser 40 mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Weiterführung des Kondensatablaufs. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung in PP (Polypropylen), Farbe weiß,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Rohr</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852271" RNoPart="10">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">PVC-Rohrbogen</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:130pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:130pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser 40 mm,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:130pt;">
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">45° oder 90°</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> zur Weiterführung des Kondensatablaufs. Ausführung in PP (Polypropylen), Farbe weiß,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:130pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Rohrbogen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852272" RNoPart="11">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für</span>
                          <br />
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">für Hygiene-Bereiche</span>
                        </p>
                        <p style="margin-top:1pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">  </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit 2 biegestabilen, kantengerundeten Profil-rahmen durch Druckformschluss dauerhaft  dicht verbunden. Ecken gelocht, passend zum Anschluss an Standard-Luftkanalprofile. Rahmen korrosionsgeschützt verzinkt,  mit umlaufender in Sicke  formschlüssig eingelassener,  mit dem Balg dicht vernähter Dichtlippe. Einbaulänge 150 mm.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Balg:</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 Lagen Polyestergewebe, beidseitig mit PVC – ohne Silikonanteil – beschichtet mit innenliegender Isolierkammer, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, reiß und verrottungsfest. Innenwand flächig, rillen- und  kantenfrei. Stoßstelle  kunststoffverschweißt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das doppellagige Gewebe verformt sich im Eckbereich durch sanfte Rundungen, ohne Taschen, die verunreinigenden Bakterien keinen Halt bietet und außerdem erhöht das die Isolierung und wirkt Kondenswasser Bildung, das Bakterien und Pilzbewuchs fördert, entgegen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Prüfzeugnisse: </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gewebebalg: Leicht entflammbar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsgrad nach DIN EN 13180 Dichtheitsklasse C,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">entspricht den Dichtheits-Anforderungen der VDI 3803.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lufthygienisch einwandfrei mit Prüfzeugnis, nach VDI 6022 für mikrobielle Inertheit geeignet.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-top:1pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Temperaturbeständigkeit: 80 °C</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-top:1pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Kanalanschlussrahmen bei eckiger bzw. Steckverbinder bei runder Bauform.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-top:1pt;" />
                        <p style="margin-top:1pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für</span>
                            <br />
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852273" RNoPart="12">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Polyurethan-Elastomere-Streifen</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:110pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:110pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur körperschallisolierten Aufstellung von lufttechnischen Bauteilen.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:110pt;" />
                        <p style="margin-right:110pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Standardform in Streifen: </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:110pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">B= 50mm, H= 12,5 mm, L= bis 5000 mm</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:110pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">statische Dauerbelastung, gemäß Farbcode (Rot SR 220), bis 0,22 N/mm²</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:110pt;" />
                        <p style="margin-right:110pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Auflagerfläche ist gemäß dem Gerätegrundrahmen und der jeweiligen Belastung anzupassen. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:110pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Berechnungsnachweis ist vorzulegen. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:110pt;" />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Polyurethan-Elastomere-Streifen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852274">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Glattes Wickelfalzrohr</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">verzinkt, wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsklasse (DIN EN 16798-3) : </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ATC 3</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Glattes Wickelfalzrohr</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852275" RNoPart="13">
                <Qty>90.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wickelfalzrohr </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 100</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wickelfalzrohr DN 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852276" RNoPart="14">
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wickelfalzrohr </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 125</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wickelfalzrohr DN 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852277" RNoPart="15">
                <Qty>40.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wickelfalzrohr </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 160</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wickelfalzrohr DN 160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852278" RNoPart="16">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wickelfalzrohr </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 200</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wickelfalzrohr DN 200</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852280">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zulageposition für: </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Befestigungs-, Aufhängungskonstruktionssystem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus verz. Stahl, wie in den ZTV beschrieben, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">jedoch</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">L30</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> für runde Luftleitungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Luftrohre und/oder Luftrohrformstücke)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oberhalb von Unterdecken für die als </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">selbstständiges Bauteil eine Feuerwiderstands-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">fähigkeit gefordert wird.</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrschelle mit brandschutztechnischem Nachweis, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß DIN 4102-4: 1993-03, Abschnitt 8.5.7.5</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Grenzwerte der Zugspannungen in allen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">senkrecht angeordneten Teilen:	6 N/mm²</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Grenzwerte der Scherspannung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Schrauben:				10 N/mm²</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar: </span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zulageposition für: </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungs-, Aufhängungskonstruktionssystem</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852281" RNoPart="17">
                <Qty>30.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis 100 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">größter Durchmesser Luftleitungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aufhängelast: </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis 0,2 KN</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">größter Durchmesser Luftleitungen: bis 100 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852282" RNoPart="18">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis 125 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">größter Durchmesser Luftleitungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aufhängelast: </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis 0,2 KN</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">größter Durchmesser Luftleitungen: bis 125 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852283" RNoPart="19">
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis 160 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">größter Durchmesser Luftleitungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aufhängelast: </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis 0,2 KN</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">größter Durchmesser Luftleitungen: bis 160 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852284" RNoPart="20">
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis 200 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">größter Durchmesser Luftleitungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aufhängelast: </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bis 0,2 KN</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">größter Durchmesser Luftleitungen: bis 200 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852286">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hochflexible Rohre</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geeignet zur Luftführung bei Lüftungs- und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klimaanlagen in nicht brennbarer Ausführung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">gemäß DIN 4102 (A1), temperaturbeständig bis 200 °C. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nach DIN EN 13180.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hergestellt aus zwei Lagen Reinaluminiumbändern.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Biegerradius r = 1d</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Hochflexible Rohre</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852287" RNoPart="21">
                <Qty>15.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hochflexible Rohre </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 100</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Hochflexible Rohre DN 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852288" RNoPart="22">
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hochflexible Rohre </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 125</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Hochflexible Rohre DN 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852289" RNoPart="23">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hochflexible Rohre </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 160</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Hochflexible Rohre DN 160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852292">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verzinkte </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abzweigstücke</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für das Wickelfalzrohr </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">90 °</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">oder 45 °</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">, mit oder ohne</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verzinkte Abzweigstücke 90 ° oder 45 °</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852294" RNoPart="24">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abzweigstücke größter Dm </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 125</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Abzweigstücke, gr. Durchm. DN 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852295" RNoPart="25">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abzweigstücke größter Dm </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 160</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Abzweigstücke, gr. Durchm. DN 160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852296" RNoPart="26">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abzweigstücke größter Dm </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 200</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Abzweigstücke, gr. Durchm. DN 200</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852298">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="margin-right:143pt;">
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verzinkte Rohrbögen 90° oder 60°</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:143pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus gepressten Halbschalen oder Segmenten (r = 1,0 d) für das Wickelfalzrohr,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:143pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:143pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:143pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verzinkte Rohrbögen 90° oder 60°</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852299" RNoPart="27">
                <Qty>65.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 100</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen DN 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852300" RNoPart="28">
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 125</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen DN 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852301" RNoPart="29">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 160</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen DN 160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852302" RNoPart="30">
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 200</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen DN 200</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852304">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verzinkte Rohrbögen 45°/ 30° oder 15°</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:137pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus gepressten Halbschalen oder Segmenten (r = 1,0 d) für das Wickelfalzrohr,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:137pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:137pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:137pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verzinkte Rohrbögen 45°/ 30° oder 15°</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852305" RNoPart="31">
                <Qty>30.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 100</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen DN 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852306" RNoPart="32">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 125</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen DN 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852307" RNoPart="33">
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 160</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen DN 160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852308" RNoPart="34">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 200</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbögen DN 200</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852310">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verzinkte Reduzierstücke</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für das Wickelfalzrohr,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verzinkte Reduzierstücke</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852311" RNoPart="35">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstücke größter Dm </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 100</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstücke, gr. Durchm. DN 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852312" RNoPart="36">
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstücke größter Dm </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 125</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstücke, gr. Durchm. DN 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852313" RNoPart="37">
                <Qty>15.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstücke größter Dm </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 160</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstücke, gr. Durchm. DN 160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852314" RNoPart="38">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstücke größter Dm </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 200</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstücke, gr. Durchm. DN 200</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852316">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verzinkte Bundkragen für die Luftkanäle</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Dichtungsmaterial,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Ausschnitte (gratfrei) herstellen, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verzinkte Bundkragen für die Luftkanäle</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852317" RNoPart="39">
                <Qty>14.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bundkragen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 100</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bundkragen DN 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852318" RNoPart="40">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bundkragen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 125</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bundkragen DN 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852319" RNoPart="41">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bundkragen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 160</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bundkragen DN 160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852322">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verzinkte Enddeckel für das Wickelfalzrohr</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Dichtungsmaterial,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verzinkte Enddeckel für das Wickelfalzrohr</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852323" RNoPart="42">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verz. Enddeckel </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 100</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verz. Enddeckel DN 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852324" RNoPart="43">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verz. Enddeckel </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 125</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verz. Enddeckel DN 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852325" RNoPart="44">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verz. Enddeckel </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 160</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verz. Enddeckel DN 160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852328">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Drosselklappen in runder Bauform</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zum Abgleichen von Volumenströmen in</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">raumlufttechnischen Anlagen, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einsetzbar für Kanaldrücke bis 1000 Pa,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus dem Gehäuse mit Drossel-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">klappe und der arretierbaren Einstell-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">vorrichtung (mit Einstelldiagramm), </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Handrad und Skala.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:83pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nachrüsten eines Stellantriebes leicht möglich.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:83pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Passend für Rohre nach DIN EN 1506, beidseitig</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:83pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">gleicher Anschlussdurchmesser mit Einlegesicke für Lippendichtung oder einseitig aufsteckbar. Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Klasse C, EN 1751.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:83pt;" />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Material:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse und Drosselklappe aus verzinktem Stahlblech, Einstellvorrichtung und Lagerstellen aus Kunststoff,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Brennbarkeit nach UL 94, V-0.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Drosselklappen in runder Bauform</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852329" RNoPart="45">
                <Qty>15.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verz. Drosselklappe </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 100</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verz. Drosselklappe DN 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852330" RNoPart="46">
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verz. Drosselklappe </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 125</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verz. Drosselklappe DN 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852331" RNoPart="47">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verz. Drosselklappe </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN 160</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verz. Drosselklappe DN 160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852334">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Revisionsöffnungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für das verz. </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wickelfalzrohr</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">, einschl. Ausschnitte </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(gratfrei), herstellen, aus Stahl verzinkt, einschl. Revisionsdeckel, mit 2-Griff-Drehknaufbefestigung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">luftdicht abschließend,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsöffnungen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852335" RNoPart="48">
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsöffnungen Dm </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">180 x 80 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für Luftrohre</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsöffnungen Dm 180 x 80 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852336" RNoPart="49">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsöffnungen Dm </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">200 x 355 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für Luftrohre</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsöffnungen Dm 200 x 355 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852337">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Rohrschalldämpfer</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:94pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrschalldämpfer in runder, starrer Bauform für runde Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:94pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse mit akustisch und thermisch wirksamer Auskleidung. </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:123pt;" />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Material</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mantelrohr in glatter Ausführung aus verzinktem Stahlblech,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">gelochtes Innenrohr in Wickelfalzausführung aus verzinktem Stahlblech, Anschlussstutzen aus verzinktem Stahlblech,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Luftdichtheitsklasse nach DIN EN 16798-3: </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ATC 3</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-right:83pt;">
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Absorptionsmaterial</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mineralwolle nach EN 13501-1, Baustoffklasse A1, nicht brennbar.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gesundheitlich unbedenklich im Sinne der TRGS 905 und EU-Richtlinie 97/69/EG.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Innenrohr mit aufgebrachtem Vlies zum Schutz vor Abrieb durch strömende Luft bis maximal 20 m/s.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum gemäß DIN EN 846.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anschlussvariante</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrstutzen mit Lippendichtung, beidseitig</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrschalldämpfer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852338" RNoPart="50">
                <Qty>18.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Innenrohr DN: </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">100 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Außenrohr DN: </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">200 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aktive Schalldämpferlänge: </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1000 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einfügungsdämpfung (250 Hz): </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">min. 21 dB(A)</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Innenrohr DN: 100 mm</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Außenrohr DN: 200 mm</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">aktive Schalldämpferlänge: 1000 mm</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einfügungsdämpfung (250 Hz): min. 21 dB(A)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852339" RNoPart="51">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Umkleidung von Luftkanälen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">und Luftkanalformstücken sowie Luftrohren</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">in Wanddurchführungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">mit 20 mm starken</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">, nicht brennbaren</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mineralfaserplatten</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bzw. -matten</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schmelzpunkt </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">&gt;</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 1.000 °C, Rohdichte 80 - 100 kg/m³</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(nach GefStoffV und TRGS frei von Krebsverdacht),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit senkrecht stehender Faser,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einseitig mit Aluminiumfolie umhüllt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Verarbeitung sind die Richt-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">linien der GefStoffV, der TRGS und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der zuständigen Gewerbeaufsichtsämter</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zu beachten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Isolierung liefern und anbringen</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Umkleidung von Luftkanälen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2879778" RNoPart="52">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Dachdurchführung, quadratische </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">bzw. rechteckige Bauform</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:114pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">für isolierte Warmdächer, </span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:114pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus einem Kanal (Stahlblech, bandverzinkt) mit fester Grundplatte, einer verschiebbaren Toppplatte und Regenkragen.</span>
                          <br />
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schneelasten sowie Normen und Vorschriften für Dächer sind zu beachten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größe (AxB) mm: 310 x 310</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Dachdurchführung, quadratische bzw. rechteckige Bauform</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2852343" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="font-size:11pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Brandschutzklappen, Absperrklappen,</span>
            </p>
            <p>
              <span style="font-size:11pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Nachbehandlungskomponenten</span>
            </p>
            <p />
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_2852344">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1. Für sämtliche Bauteile dieses Titels gelten diesbezüglich auch </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   die ZTV des Titels "Luftleitungen und Zubehör"</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2. Zusätzlich sind die Einbauvorschriften (Herstellerrichtlinien) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   der Bauteile zu beachten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Dies gilt insbesondere für den Einbau von Brandschutzklappen (BSK) und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Brandschutzluftdurchlässen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Die Montagevorschriften sind verbindlich einzuhalten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   und der ordnungsgemäße Einbau (z.B. Einmörtelung) der BSK und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Brandschutzluftdurchlässe (gem. Prüfzeugnis) abschließend zu protokollieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3. Die Kosten für die Befestigung sind einzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4. Stellantriebe und Regler der Nachbehandlungskomponenten sind </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   kompatibel zum Regelungsfabrikat Titel: "Mess-, Steuer- und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Regelungstechnik (MSR)" auszuführen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">5. Für einzelne Bauteilgruppen z.B. Brandschutzklappen und/oder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Volumenstromregler sind durchgehend einheitliche Fabrikate</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   vorzusehen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ENDE DER ZUSÄTZLICHEN TECHNISCHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                        </p>
                        <page />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">1. Für sämtliche Bauteile dieses Titels gelten diesbezüglich auch </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">   die ZTV des Titels "Luftleitungen und Zubehör"</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">2. Zusätzlich sind die Einbauvorschriften (Herstellerrichtlinien) </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">   der Bauteile zu beachten.</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">   Dies gilt insbesondere für den Einbau von Brandschutzklappen (BSK) und</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">   Brandschutzluftdurchlässen.</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">   Die Montagevorschriften sind verbindlich einzuhalten</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">   und der ordnungsgemäße Einbau (z.B. Einmörtelung) der BSK und</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">   Brandschutzluftdurchlässe (gem. Prüfzeugnis) abschließend zu protokollieren.</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">3. Die Kosten für die Befestigung sind einzurechnen.</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">4. Stellantriebe und Regler der Nachbehandlungskomponenten sind </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">   kompatibel zum Regelungsfabrikat Titel: "Mess-, Steuer- und </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">   Regelungstechnik (MSR)" auszuführen.</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">5. Für einzelne Bauteilgruppen z.B. Brandschutzklappen und/oder</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">   Volumenstromregler sind durchgehend einheitliche Fabrikate</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">   vorzusehen.</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p />
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">ENDE DER ZUSÄTZLICHEN TECHNISCHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852355">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Brandschutzklappen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">wartungsfrei, nach EN 15650 mit bis zu 120 Minuten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Feuerwiderstandsdauer und den Feuerwiderstandsklassen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">EI 30/60/90/120 (ve - ho, i &lt;-&gt; o) S C 10000. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Luftdichtes Gehäuse, Klasse C nach EN 1751, aus </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">verzinktem Stahlblech mit angeformten Steckverbindungen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">für Wickelfalzrohr, Flexrohr und für gleichartige </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Rohrleitungen lufttechnischer Anlagen. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Gehäuse beidseitig mit Lippendichtungen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Austauschbares Absperrklappenblatt aus abriebfestem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Kalziumsilikat, mit verschleißfesten Elastomer-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Lippendichtungen mit Metallmantel aus verzinktem Stahl.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Vollständig gekapseltes, wartungsfreies Kurbelschleifen-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">getriebe im Gehäusewandbereich als selbstverriegelnde </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Antriebsmechanik für bruchsichere Drehmomentübertragungen. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Abgedichtete Antriebsachsen aus rostfreiem Edelstahl, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Lager aus Rotmetall. Geeignet zum Einbau mit minimalem </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Abstand und mit beliebiger Absperrklappenblattachslage. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Geprüft nach EN 15650, Anhang B, mit 20%-iger Salzlösung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">zum Nachweis dauerhafter Funktion unter hoher Korrosions-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">beanspruchung.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Nachweis zur Erfüllung der Hygiene-Anforderungen gemäß </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779, der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">erforderlichen Widerstandsfähigkeit aller Baustoffe gegen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Mikroorganismen (Pilze, Bakterien) und der Desinfektions-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">mittelbeständigkeit.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#231F20;background:#FFFFFF;">Mit Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Gehäuselänge:</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 320 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Auslösetemperatur:</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 70 °C </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">über gekapselte, außerhalb des Luftstromes </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Steckvorrichtung für Endschalter</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Feuerwiderstandsklasse: 90 min</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- in Verbindung mit beidseitig angeschlossenen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Lüftungsleitungen aus nicht brennbaren</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  oder brennbaren Baustoffen oder mit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  nicht brennbaren Schutzgittern</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Einbau in, an und entfernt von massiven</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  tragenden und nichttragenden Wänden und Decken</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Einbau in und entfernt von allen leichten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Trennwänden, einschl. in Schachtwänden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Einschl. Zubehör/Sonderausstattung:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Haltekonstruktion für Montage der BSK bei</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Nasseinbau</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzklappen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852356" RNoPart="1">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">BSK Nenngröße </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DN</span>
                          <span style="font-weight:bold;font-family:Symbol;background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> 100 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">BSK Nenngröße DN  100 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852357" RNoPart="2">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">BSK Nenngröße DN</span>
                          <span style="font-family:Symbol;background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">125 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">BSK Nenngröße DN 125 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852358" RNoPart="3">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">BSK Nenngröße DN</span>
                          <span style="font-family:Symbol;background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">200 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">BSK Nenngröße DN 200 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852362" RNoPart="4">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Elektrischer Stellantrieb</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Federrücklaufmotor und thermisch-elektrischer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Auslöseeinrichtung (Ruhestromprinzip)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 70 °C gekapseltes Auslöseelement</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- mit integrierten Endschaltern für Weitermeldung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  zur Gebäudeautomation</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Wesentliche Techn. Daten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">230 V</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> AC</span>
                          <span style="font-family:Symbol;background:#FFFFFF;">, </span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">9,2 VA, l</span>
                          <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">max</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> = 0,27 A (</span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">&lt;</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 2 ms), IP 54.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Laufzeit: Öffnen </span>
                          <span style="font-family:Symbol;background:#FFFFFF;">» </span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">60 s, Schließen </span>
                          <span style="font-family:Symbol;background:#FFFFFF;">» </span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">21 s.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stellungsanzeige ZU/AUF über integrierte elektrische </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Endschalter für 5 A bei </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">&lt;</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 240 V AC, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">0,9 m halogenfreies Anschlusskabel; 2 x 0,75 mm² </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und 6 x 0,75 mm²,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit abtrennbarem AMP-Stecker, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Auflegen des Anschlusskabels auf Anschlussbox</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(neben der BSK),</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und an der an anderer Stelle</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">beschriebenen Brandschutzklappe montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Elektrischer Stellantrieb</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852366">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Elastischer Stutzen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Polyestergewebe, beidseitig mit PVC - ohne</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Silikonanteil - beschichtet, dauerflexibel, schrumpffest,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">luftdicht, druckbeständig, reiß- und verrottungsfest.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stoßstelle kunststoffverschweißt mit Anschlussrahmen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gestreckte Länge min. 210 mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">min. 100 mm axiale Dehnungsaufnahme, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">oder Euroklasse B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Potentialausgleich,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">dieser ist entsprechend den </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">VDE-Bestimmungen von einer </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">autorisierten Fachkraft auszuführen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Im Brandfall (Störfall)darf keine  </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mechanische Beanspruchung vom </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Potentialausgleich auf die </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzklappe wirken und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">die Brandschutzklappe in ihrer </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Funktion beeinträchtigen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Elastischer Stutzen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852371" RNoPart="5">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Elastischer Stutzen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe </span>
                          <span style="font-weight:bold;font-family:Symbol;background:#FFFFFF;">Æ</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> (mm): 100</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Elastischer Stutzen </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe </span>
                            <span style="font-weight:bold;font-family:Symbol;background:#FFFFFF;">Æ</span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> (mm): 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852372" RNoPart="6">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Elastischer Stutzen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe </span>
                          <span style="font-weight:bold;font-family:Symbol;background:#FFFFFF;">Æ</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> (mm): 125</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Elastischer Stutzen </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe </span>
                            <span style="font-weight:bold;font-family:Symbol;background:#FFFFFF;">Æ</span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> (mm): 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852374" RNoPart="7">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Elastischer Stutzen </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe </span>
                          <span style="font-weight:bold;font-family:Symbol;background:#FFFFFF;">Æ</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> (mm): 200</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Elastischer Stutzen </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe </span>
                            <span style="font-weight:bold;font-family:Symbol;background:#FFFFFF;">Æ</span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> (mm): 200</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852375">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einmörteln von einzelnen Brandschutzklappen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Brandschutztellerventilen etc.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">vertikal in massiven tragenden und nichttragenden</span>
                          <br />
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Wänden und /oder leichten Trenn-/ Schachtwänden</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">verschiedener Stärken gem. allgem. bauaufsichtlicher </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zulassung der FSK-Hersteller mit zugelassenem </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzmörtel, umlaufend im Pressverfahren einmörteln. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die mechanischen Schließteile der Feuerschutzklappen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sind vor Verunreinigung zu schützen, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller Nebenleistungen, und zwar:</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einmörteln von einzelnen Brandschutzklappen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852376" RNoPart="8">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke  bis </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">150 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spaltbreite bis  </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">80 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke bis </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">150 mm</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Spaltbreite bis </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">80 mm</span>
                          </p>
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852377" RNoPart="9">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke  bis </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">150 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spaltbreite bis </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">100 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke bis </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">150 mm</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Spaltbreite bis </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">100 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852378" RNoPart="10">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke  bis </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">200 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spaltbreite bis  </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">80 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke bis </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">200 mm</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Spaltbreite bis </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">80 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852379" RNoPart="11">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke  bis </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">200 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spaltbreite bis </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">100 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke bis </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">200 mm</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Spaltbreite bis </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">100 mm</span>
                          </p>
                          <p />
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852380" RNoPart="12">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke  bis </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">250 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spaltbreite bis  </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">80 mm</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke bis </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">250 mm</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Spaltbreite bis </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">80 mm</span>
                            <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852381" RNoPart="13">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke  bis </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">250 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spaltbreite bis </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">100 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke bis </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">250 mm</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Spaltbreite bis </span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">100 mm</span>
                          </p>
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852383">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Volumenstrombegrenzer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wartungsfrei, zur Regulierung konstanter</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Volumenströme in raumlufttechnischen Anlagen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mechanisch selbsttätig, ohne Hilfsenergie</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">arbeitend, zum lageunabhängigen Einschieben</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Lüftungsrohrleitungen. Reglergehäuse und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zentrisch gelagertes Klappenblatt aus speziellem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">antistatischem und mikrobiell beständigem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoff mit glatten Oberflächen und mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">insgesamt nicht verschmutzungsanfälligen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauteilen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einstell- und Regelmechanik vollkommen gekapselt </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und vor Verunreinigungen aus dem Luftstrom </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geschützt.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beidseitige Lippendichtung für eine fixierte </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Position in der Lüftungsrohrleitung und zur</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weiterem vollständigen Kapselung.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkseitig justiert und vor Ort auf einer </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Skala mit Angaben zum Volumenstrom und zur</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Strömungsgeschwindigkeit mit einem Drehzeiger</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">stufenlos einstell- und arretierbar.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Volumenstrom wird durch eine hochgenaue,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">spezielle Regelmechanik bei variablen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Drücken von 30 Pa bis 300 Pa mit höchstens</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">+</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 5 bis </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">+</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 10 % Abweichung bezogen auf den </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">maximalen Volumenstromsollwert konstant </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">gehalten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mit Konformitätszertifikat als Erfüllungs-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nachweis der Hygieneanforderungen gemäß</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">DIN EN 13779, SWKI VA104-01, SWKI 99-3,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ÖNORM H6020 und ÖNORM H6021. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mit Zertifikat zur Umweltproduktdeklaration</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nach ISO 14025 und EN 15804.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstrombegrenzer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852384" RNoPart="14">
                <Qty>25.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstrombegrenzer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite           (mm):</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> 100</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstromdruck (m3/h): 20/170</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstrombegrenzer</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852385" RNoPart="15">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstrombegrenzer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite           (mm):</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> 125</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstromdruck (m3/h): 35/270</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstrombegrenzer Nennweite: 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852386" RNoPart="16">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstrombegrenzer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite           (mm):</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> 160</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstromdruck (m3/h): 50/440</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstrombegrenzer Nennweite: 160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852389">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schiebehülse</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus verzinktem Stahlblech, zur einfachen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entnahme des Volumenstrombegrenzers und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur einfachen manuellen Einstellung des</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstromsollwertes im eingebauten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zustand über zugehörigen Revisionsdeckel, </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Schiebehülse</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Steckverbinder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Lippendichtung zum Stecken</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Lippendichtungen zum Verschieben</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Revisionsdeckel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Fixierschraube</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schiebehülse</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852390" RNoPart="17">
                <Qty>25.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schiebehülse NW (mm): </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">100</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schiebehülse NW (mm): 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852391" RNoPart="18">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schiebehülse NW (mm): </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">125</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schiebehülse NW (mm): 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852392" RNoPart="19">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schiebehülse NW (mm): </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">160</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schiebehülse NW (mm): 160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2852395" RNoPart="4">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="font-size:11pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Luftdurchlässe und Zubehör</span>
            </p>
            <p />
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_2852396">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1. Für den Anschluss und die Montage der Luftdurchlässe gelten diesbezüglich </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   auch die ZTV des Titels "Luftleitungen und Zubehör".</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2. Zur genauen Montage und Justierung der Luftdurchlass-Anschlusskästen sind</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   diese mit höhenverstellbaren Noniusabhängern mit Schwing-Oberteil zur </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   akustischen Entkopplung oder alternativ mit Ankerschnellabhängern, mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Federelementen und Abhangdraht mit Oese, schallentkoppelt, zu befestigen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3. Für die Lüftungsgitter sind alle notwendigen Bauteile</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   zur Montage (z.B. Einbaurahmen) und Einstellung der Luftführung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   (z.B. Abdeckbleche auf der Gitterinnenseite) in die Einheitspreise</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   einzurechnen. Der Einbau erfolgt in Abstimmung mit dem Gewerk</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Trocken-/Akustikbau.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   In Rasterdecken sind die Luftdurchlassblenden unterhalb des Deckenrasters</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   (T-Profil) zur Raumseite hin zu montieren, um jederzeit eine Demontage</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   zur Reinigung zu ermöglichen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4. Zusätzlich sind die Einbauvorschriften (Herstellerrichtlinien)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   der Bauteile zu beachten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">5. Die Kosten für die Befestigungen sind einzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ENDE DER ZUSÄTZLICHEN TECHNISCHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                        </p>
                        <page />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852397">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Tellerventile in runder Ausführung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">als  </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zuluftdurchlass</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zum Einbau in Wände und abgehängten Decken.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbaufertige Komponente, bestehend aus dem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ventilgehäuse mit Traverse, dem Ventilteller </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Gewindespindel sowie einem Einbaurahmen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ventilteller zum Volumenstromabgleich drehbar.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einstellung mit Kontermutter gesichert.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussstutzen, passend für Luftleitungen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nach EN 1506 oder EN 13180.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">gemessen nach EN ISO 5135.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Merkmale:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Stufenloser Volumenstromabgleich durch </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Drehen des Ventiltellers.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Einfacher Einbau</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Materialien und Oberflächen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ventilgehäuse und Ventilteller aus verzinktem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Stahlblech.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Einbaurahmen, Traverse, Gewindespindel und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Kontermutter aus verzinktem Stahl.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Dichtung aus Schaumstoff.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ventilgehäuse und Ventilteller pulverbeschichtet,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  RAL 9010, reinweiß</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Daten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Minimaler Volumenstrom: 10 - 30 l/s oder 36 - 108 m³/h</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Maximaler Volumenstrom: 25 - 90 l/s oder 90 - 324 m³/h</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Tellerventile in runder Ausführung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852398" RNoPart="1">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tellerventil</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe (Nennweite)</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(mm)</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">: 100</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Tellerventil</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe (Nennweite)   	</span>
                            <span style="background:#FFFFFF;">(mm)</span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">: 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852399" RNoPart="2">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tellerventil</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe (Nennweite)</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(mm)</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">: 125</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Tellerventil</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe (Nennweite)   	</span>
                            <span style="background:#FFFFFF;">(mm)</span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">: 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852400" RNoPart="3">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tellerventil</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe (Nennweite)</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(mm)</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">: 160</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Tellerventil</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe (Nennweite)   	</span>
                            <span style="background:#FFFFFF;">(mm)</span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">: 160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852401">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Tellerventile in runder Ausführung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">als  </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abluftdurchlass</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zum Einbau in Wände und abgehängten Decken.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbaufertige Komponente, bestehend aus dem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ventilgehäuse mit Traverse, dem Ventilteller </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Gewindespindel sowie einem Einbaurahmen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ventilteller zum Volumenstromabgleich drehbar.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einstellung mit Kontermutter gesichert.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussstutzen, passend für Luftleitungen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nach EN 1506 oder EN 13180.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">gemessen nach EN ISO 5135.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Besondere Merkmale:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Stufenloser Volumenstromabgleich durch </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Drehen des Ventiltellers.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Einfacher Einbau</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Materialien und Oberflächen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ventilgehäuse und Ventilteller aus verzinktem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Stahlblech.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Einbaurahmen, Traverse, Gewindespindel und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Kontermutter aus verzinktem Stahl.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Dichtung aus Schaumstoff.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ventilgehäuse und Ventilteller pulverbeschichtet,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  RAL 9010, reinweiß</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Minimaler Volumenstrom: 10 - 25 l/s oder 36 -  90 m³/h</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Maximaler Volumenstrom: 25 - 50 l/s oder 90 - 180 m³/h</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Tellerventile in runder Ausführung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852402" RNoPart="4">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tellerventil</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe (Nennweite)</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(mm)</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">: 100</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Tellerventil</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe (Nennweite)   	</span>
                            <span style="background:#FFFFFF;">(mm)</span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">: 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852403" RNoPart="5">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tellerventil</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe (Nennweite)</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(mm)</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">: 125</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Tellerventil</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe (Nennweite)   	</span>
                            <span style="background:#FFFFFF;">(mm)</span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">: 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852404" RNoPart="6">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tellerventil</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe (Nennweite)</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(mm)</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">: 160</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Tellerventil</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe (Nennweite)   	</span>
                            <span style="background:#FFFFFF;">(mm)</span>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">: 160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2879770">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lüftungsgitter in rechteckiger Ausführung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">speziell für den Einbau in Rohren </span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geeignet,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus dem Frontgitter, mit Warzenlöchern </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Befestigung, mit umlaufendem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtband und den senkrecht und waagerecht</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">angeordneten, einzeln einstellbaren Luftlenk-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">lamellen, mit frontseitig verstellbarem,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geradem Schlitzschieber, frontseitig verstellbar.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Frontgitter besteht aus verzinktem Stahl-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">blech, hintere Anbauteile aus profiliertem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlblech. Die Oberfläche der Anbauteile</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wird im Elektrotauchverfahren im</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Farbton schwarz (RAL 9005) einbrennlackiert,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Mengeneinstellsatz, Einbaurahmen,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsgitter in rechteckiger Ausführung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2879771" RNoPart="7">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsgitter für Rohreinbau</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe L x H (mm): 225 x 75</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsgitter für Rohreinbau 225 x 75</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2879772" RNoPart="8">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsgitter für Rohreinbau</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Größe L x H (mm): 425 x 75</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Lüftungsgitter für Rohreinbau 425 x 75</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852405">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Deckendralldurchlässe</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">mit quadratischem oder rundem Frontdurchlass</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Als Zuluft- oder Abluftdurchlass</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für Komfortbereiche.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frontdurchlass mit </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">feststehenden Lamellen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">für drallförmige horizontale Luftführung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit hoher Induktion.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zum Einbau in abgehängte Decken aller Art.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbaufertige Komponente, bestehen aus </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse, Frontdurchlass, Luftanschlussstutzen und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einer Traverse zur Befestigung des Frontdurchlasses,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlusskasten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mittelschraubenbefestigung des Frontdurchlasses</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">an der Traverse, außen mit Zierkappe.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussstutzen, passend für Luftleitungen nach</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">EN 1506 oder EN 13180.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">gemessen nach EN ISO 5135.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Besondere Merkmale:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Hohe Induktion zum schnellen Abbau der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Zulufttemperaturdifferenz und der Luft-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  geschwindigkeit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Für Deckensysteme aller Art mit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Randverbreiterung auch freihängend</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Luftleitungsanschluss horizontal und vertikal</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Bis 35-facher Luftwechsel durch Reihenanordnung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  mit minimalem Mittenabstand von 0,9 mm möglich</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Material und Oberflächen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Frontdurchlass aus verzinktem Stahlblech</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Anschlusskasten und Traverse aus verzinktem </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Stahlblech</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Frontdurchlass pulverbeschichtet, RAL 9010,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  reinweiß</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Mengeneinstellung (Drosselelement)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Daten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Nenngrößen: 300, 400, 500, 600, 625 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Minimaler Volumenstrom bei </span>
                          <span style="font-family:Symbol;background:#FFFFFF;">D</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">t</span>
                          <span style="font-size:7pt;background:#FFFFFF;">Z</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> = -6 K:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">  9 - 28 l/s oder 31 - 102 m³/h</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Maximaler Volumenstrom, bei L</span>
                          <span style="font-size:7pt;background:#FFFFFF;">WA</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-family:Symbol;background:#FFFFFF;">@</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 50 dB(A):</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  70 - 235 l/s oder 252 - 846 m³/h</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Zulufttemperaturdifferenz: -12 bis +10 K</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren, und zwar:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Deckendralldurchlässe</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852406" RNoPart="9">
                <Qty>18.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Deckendralldurchlass</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Nenngröße	</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	    : </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">300</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bauform		    : quadratisch</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Luftart		    : Zuluft/ Abluft</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss		    : horizontal</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauhöhe	       max.	(mm): 258</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussdurchmesser	(mm): 158</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlusskasten BxL	(mm): 290x290</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frontdurchlass	(mm): 298x298</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Deckendralldruchlass DN 300</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2852413" RNoPart="5">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="font-size:11pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anschluss- und Demontagearbeiten</span>
            </p>
            <p />
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_2852414">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">1.  Anschlussarbeiten</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.1 Die beschriebenen Umbauarbeiten beinhalten auch immer das </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    erforderliche Material für Leitungstrennungen, Befestigungen, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Form- und Verbindungsstücke etc. sowie die erforderlichen Nebenarbeiten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    wie Außerbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme von Anlagenteilen, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    auch wenn dies im einzelnen nicht in der entsprechenden Position erwähnt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    wird.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.2 Für die Materialqualität (Rohrleitungen, Befestigungen, Wärmedämmung etc.) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    gilt der entsprechende Standard, wie er in den entsprechenden Titeln </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    festgelegt worden ist, ohne dass diese Beschreibungen im einzelnen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    wiederholt werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.3 Bei Anschlussarbeiten ist die vorhandene Wärmedämmung - soweit erforderlich - </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    zu entfernen, wobei eine saubere Trennstelle entstehen muss, an die </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    der Isolierer später anarbeiten kann. Wiederverwendungsfähige Aluminiumblech-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    mäntel sind sauber zu demontieren, zwischenzulagern und später wieder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    anzubringen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.4 Im Baubereich befindliche vorh. Anlagenteile, die während der Bauzeit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    "in Betrieb" gehalten werden müssen, sind übersichtlich und dauerhaft </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    zu kennzeichnen (Beschilderung).</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.5 Die Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">1.  Anschlussarbeiten</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">1.1 Die beschriebenen Umbauarbeiten beinhalten auch immer das </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    erforderliche Material für Leitungstrennungen, Befestigungen, </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    Form- und Verbindungsstücke etc. sowie die erforderlichen Nebenarbeiten</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    wie Außerbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme von Anlagenteilen, </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    auch wenn dies im einzelnen nicht in der entsprechenden Position erwähnt</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    wird.</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">1.2 Für die Materialqualität (Rohrleitungen, Befestigungen, Wärmedämmung etc.) </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    gilt der entsprechende Standard, wie er in den entsprechenden Titeln </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    festgelegt worden ist, ohne dass diese Beschreibungen im einzelnen </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    wiederholt werden.</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">1.3 Bei Anschlussarbeiten ist die vorhandene Wärmedämmung - soweit erforderlich - </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    zu entfernen, wobei eine saubere Trennstelle entstehen muss, an die </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    der Isolierer später anarbeiten kann. Wiederverwendungsfähige Aluminiumblech-</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    mäntel sind sauber zu demontieren, zwischenzulagern und später wieder</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    anzubringen.</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">1.4 Im Baubereich befindliche vorh. Anlagenteile, die während der Bauzeit </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    "in Betrieb" gehalten werden müssen, sind übersichtlich und dauerhaft </span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">    zu kennzeichnen (Beschilderung).</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">1.5 Die Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852415">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.  Demontagearbeiten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2.1 Sämtliche Positionen dieses Titels beinhalten auch  alle</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Ein- und Anbauteile (z. Bsp. Luftklappen, Nacherhitzer, Volumenstrom-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    regler etc.) und sind einschl. der dazugehörigen Befestigungen aus dem </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Gebäude zu schaffen und dementsprechend zu zerlegen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2.2 Die zu demontierenden Anlagenteile sind vom Auftragnehmer zu übernehmen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    und abzufahren sowie fachgerecht zu entsorgen. Dabei ist zu berücksichtigen, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    dass die Stoffe ggf. deponiefähig getrennt werden müssen. Dies kann </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    insbesondere auch bei verschmutzten Anlagenteilen (z.B. Abluftkanäle) der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Fall sein. Die Einhaltung der UVV und TRGS ist sicherzustellen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Der Schrottwert ist gegenzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2.3 Alle Nebenleistungen wie Brenn- und Schneidmaterial etc. sind einzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2.4 Bei der Demontage von Rohrleitungen ist zu beachten, dass die Trennstellen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - soweit erforderlich - für einen Wiederanschluss vorbereitet werden </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    müssen. Dies gilt auch für die zugehörige Wärmedämmung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2.5 Durch Funkenflug gefährdete Anlagenteile müssen abgedeckt werden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2.6 Die Demontage umfasst auch die Außerbetriebnahme der betreffenden </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Anlagenteile sowie ihr Abtrennen von sämtlichen Anschlüssen, auch </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    elektroseitig.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2.7 Die Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">2.  Demontagearbeiten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852416">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">3.  Brandschutz</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3.1 Dem Brandschutz bei Schweißarbeiten, Löten, Schneiden, Trennen (Flexen) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    oder sonstigen feuergefährlichen Arbeiten ist besondere Aufmerksamkeit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    zu widmen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Dies gilt auch für den Neubaubereich, besonders aber für die Arbeiten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    im Altbau. Vorrangig sind hier folgende Punkte zu beachten:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3.2 Diese Arbeiten sind der Bauleitung und der Hausverwaltung bzw. der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Technischen Abteilung zu melden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3.3 Diese Arbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn geeignete Feuerlöscher </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    in ausreichender Menge bereitgestellt sind.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3.4 Werden z.B. für Demontagearbeiten Drittfirmen (Subunternehmer) vom</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Auftragnehmer eingesetzt, so sind jene während ihrer gesamten Arbeitszeit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    vom Auftragnehmer fachgerecht zu überwachen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3.5 In einem Umkreis von mind. 10 m muss bei feuergefährlichen Arbeiten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    die Arbeitsstelle von allen beweglichen, brennbaren Gegenständen freigeräumt </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    werden. Festinstallierte, brennbare Gegenstände sind ausreichend abzudecken.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3.6 Bei den unter (1) genannten Arbeiten an Durchbrüchen und Leitungsdurch-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    führungen ist auch der Nebenraum bzw. der Installationsschacht zu schützen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    und laufend zu kontrollieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3.7 Bei diesen Arbeiten muss mindestens eine weitere Person zugegen sein, die </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    nicht mit den Arbeiten befasst ist und den Arbeitsplatz laufend auf </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    eventuelle Brandherde kontrollieren kann.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3.8 Nach den beendeten Arbeiten darf die Arbeitsstelle nicht</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    vorzeitig verlassen werden. Die Bauleitung bzw. die Hausverwaltung ist</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    auf die Stellen hinzuweisen, an denen geschweißt wurde,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    so dass auch nach Arbeitsschluss eine entsprechende Kontrolle</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    durch das Hauspersonal möglich ist.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3.9 Brände, auch leichte, sind der Bauleitung, dem Brandschutzbeauftragten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    und dem SIGE-Koordinator zu melden.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">3.  Brandschutz</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852417">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">4.  Abbruch und Sanierung von künstlichen Mineralfaser(KMF)-Dämmstoffen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.1 Für Abbruch, Sanierung und Entsorgung von KMF-Dämmstoffen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    ist die GefStoffV, dort besonders § 20, zu beachten. Ferner gelten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    die entsprechenden Vorschriften der Gewerbeaufsichtsämter.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Für die Kalkulation wird besonders auf folgende Maßnahmen hingewiesen:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.2 Der Gefahrenbereich ist von den übrigen Bereichen abzutrennen und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    zu kennzeichnen. Die KMF-Dämmstoffe sind zu durchfeuchten,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Staubbildung ist zu vermeiden. Bauteile und Anlagen dürfen nur</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    abgesaugt und weder gefegt noch mit Druckluft abgeblasen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    werden. Das Material darf nicht geworfen werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.3 Als Augenschutz ist bei Überkopfarbeiten und starker Staubent-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    wicklung eine Korbbrille zu tragen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.4 Es sind Schutzhandschuhe aus Leder oder Kunststoff mit Gewebeeinlage </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    zu verwenden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.5 Das Tragen eines Partikelfilters P2 (weiß) ist erforderlich.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.6 Für die Entsorgung wird darauf hingewiesen, dass die demontierten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    KMF-Dämmstoffe, auch der Staubsaugerinhalt, direkt am Entstehungsort</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    in einem geeigneten und gekennzeichneten Behälter gesammelt werden müssen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4.7 Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen (Deponienachweis).</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">4.  Abbruch und Sanierung von künstlichen Mineralfaser(KMF)-Dämmstoffen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_2852418">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ENDE DER ZUSÄTZLICHEN TECHNISCHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                        </p>
                        <page />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">ENDE DER ZUSÄTZLICHEN TECHNISCHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852421" RNoPart="1">
                <Qty>60.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorh. verz. Luftrohre bzw. Luftrohrformstücke</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">demontieren</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">abfahren/entsorgen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Schrottwert ist einzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser max. (mm): 400</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Vorh. verz. Luftrohre bzw. Luftrohrformstücke demontieren</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852422" RNoPart="2">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorh. verz. Luftrohre bzw. Luftrohrformstücke</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">einschl. Wärmedämmung (KMF) und/oder mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Telefonieschalldämpfern (KMF) demontieren</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und abfahren/entsorgen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Schrottwert ist einzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser max. (mm): 400</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Vorh. verz. Luftrohre bzw. Luftrohrformstücke KMF demontieren</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852423" RNoPart="3">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorh. Kanalöffnungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben, am Flansch</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Bodenblech luftdicht </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">schließen</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit allen Nebenleistungen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größe max. (mm): 400 x 300</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Vorh. Kanalöffnungen schließen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852424" RNoPart="4">
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschlüsse herstellen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">an  verzinkten Luftkanal</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Gegenflansch</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größe max. (mm): 400 x 300</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anschlüsse herstellen 400 x 300 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852425" RNoPart="5">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschlüsse herstellen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">an  verzinktes Luftrohr</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Steckverbinder</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser max. (mm): 250</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anschlüsse herstellen Dm 250 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852426" RNoPart="6">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorh. verz. Gitteranschlusskästen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Auslaßelemente und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmung </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">demontieren</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">abfahren/entsorgen. Der Schrottwert</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ist einzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größe max. (mm) : 625 x 625</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Vorh. Gitteranschlußkästen 625 x 625 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852427" RNoPart="7">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorh. verz. Tellerventile</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">abfahren/entsorgen. Der Schrottwert</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ist einzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größe max. (DN) : 160</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Vorh. verz. Tellerventile</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2879773" RNoPart="8">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorh. verz. Feuerschutzklappen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">demontieren und abfahren/entsorgen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Freistemmen erfolgt bauseits)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größe max. (mm): 200 x 200</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Vorh. verz. Feuerschutzklappen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2879774" RNoPart="9">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorh. VVS-Regler</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">demontieren und abfahren/entsorgen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größe max. (DN): 250</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Vorh. VVS-Regler</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2879775" RNoPart="10">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anpassen des vorh. RLT-Gerätes</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">an die neuen/erforderlichen Betriebs-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bedingungen. Ändern der Ventilator-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">drehzahl zur Anpassung des Volumen-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">stromes (neue mehrrillige Keilriemenscheiben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">max. Durchmesser 250 mm, Spannbuchsen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Keilriemen in entspr. Anzahl etc.) Anpassung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit allen Nebenleistungen, wie</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">z.B. Volumenstrommessung, Strom-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aufnahme prüfen, Protokollierung.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anpassen des vorh. RLT-Gerätes</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2879776" RNoPart="11">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>Paar</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vor Durchführung der eigentlichen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Umbauarbeiten ist es erforderlich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">an allen direkt oder indirekt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">betroffenen Luftkanalteilstrecken (Zonen)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der vorhandenen RLT-Anlage</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">- Luftvolumenstrommessung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend VDI 2079, wie in</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">den ZTV beschrieben, durchzuführen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und zu protokollieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nach Abschluss der Umbauarbeiten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sind Wiederholungsmessungen an</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">den betroffenen Zonen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Dokumentation der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Istwerte durchzuführen und zu</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">protokollieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es handelt sich im wesentlichen um</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">rechteckige Luftkanäle (durchschnittliche</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Luftleistung ca. 2500  m3/h.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Messlöcher sind fachgerecht herzustellen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und zu verschließen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leistung erbringen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Luftvolumenstrommessung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2879777" RNoPart="12">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>Paar</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vor Durchführung der eigentlichen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Umbauarbeiten ist es erforderlich,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">an allen direkt oder indirekt betroffenen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einwirkungsorten der vorhandenen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">RLT-Anlage</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schalldruckpegelmessungen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend VDI 2079, wie in den ZTV</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">beschrieben, durchzuführen und zu</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">protokollieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wiederholungsmessungen in den betroffenen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bereichen zur Dokumentation der Istwerte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">durchzuführen und zu protokollieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leistung erbringen</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schalldruckpegelmessung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852428">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten für Demontagearbeiten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei diesem Projekt handelt es sich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">um eine Sanierungs-/Umbaumaßnahme,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">die das Bauen im Bestand erfordert. Aus</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">diesem Grund ist die Ausschreibung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">von Tagelohnarbeiten in entsprechen-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">dem Umfang unbedingt erforderlich.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eine einwandfreie Preisbildung wäre</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">anderenfalls nicht möglich, da nicht</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">alle beeinflussenden Umstände und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ereignisse vorab festzustellen sind,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">somit sollen die anfallenden</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Arbeiten direkt nach Aufwand vergütet werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die angeführten Stundensätze verstehen sich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller Zulagen, jedoch ohne MWST. Ver-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">gütet werden nur die tatsächlich geleisteten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stunden. Über die Stundenlohnarbeiten hat</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der AN arbeitstäglich geführte Stundenlohnzettel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Materialnachweis 2-fach, einzureichen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Ausfertigung erhält er nach Prüfung von</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der örtl. Bauführung zurück. Die vom AG</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">anerkannten Stundenlohnzettel sind dem Abrech-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nungen beizufügen. Für die bauaufsichtsführenden</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Personen erfolgt, wenn nicht besonders angeordnet, 	        keine Vergütung.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten für Demontagearbeiten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852429" RNoPart="13">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>Std.</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="margin-right:154pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stunden eines </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Obermonteurs</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> bzw. </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Spezialmonteurs</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stunden eines Obermonteurs bzw. Spezialmonteurs</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852430" RNoPart="14">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>Std.</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stunden eines </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Monteurs</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stunden eines Monteurs</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852431" RNoPart="15">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>Std.</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stunden eines </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Helfers / Auszubildenden</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stunden eines Helfers / Auszubildenden</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2852432" RNoPart="6">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="font-size:11pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Allgemein</span>
            </p>
            <p />
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_2852433">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1. Bei der Befestigungsart -/und Lage von Bezeichnungsschildern ist</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   sicherzustellen, dass die Befestigungsschrauben nicht die Wandungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   von Luftleitungen durchstoßen und somit im luftführenden Bereich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   liegen (ggf. Zwischentraversen oder Unterlegplatten benutzen).</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ENDE DER ZUSÄTZLICHEN TECHNISCHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
                        </p>
                        <page />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852434" RNoPart="1">
                <Qty>15.000</Qty>
                <QU>kg</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Profilstahl (feuerverzinkt)</span>
                        </p>
                        <p style="margin-right:133pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben, verschiedener Form und Abmessungen für Sonderkonstruktionen, Profilstahl liefern und verarbeiten einschl. Schweiß- und Kleinmaterial</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Profilstahl (feuerverzinkt)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852435" RNoPart="2">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>kg</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Blechzuschnitte (Profilkonstruktionen)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">als Verkleidung, Randeinfassung, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dachdurchführungen, Regenkragen etc.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Material (Werkstoff)	: Stahlblech, verzinkt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Materialstärke	: max. 3,0 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und verarbeiten, einschl.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kleinmaterial sowie Anschluss an</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">vorh. Bauteile herstellen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Blechzuschnitte (Profilkonstruktionen)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852437" RNoPart="3">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sondermessungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">für die Gesamtanlage und jede geregelte Zone</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nach Vorgabe durch die örtliche Fachbauleitung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">entspr. DIN EN 12 599 - Prüf- und Messverfahren</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für die Übergabe eingebauter Raumlufttechni-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">scher Anlagen durch den Auftragnehmer durch-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">führen und zu protokollieren (Prüfbericht):</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Prüfungsumfang gemäß Klasse D (100 %)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Messunsicherheiten abweichend:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  - Luftvolumenstrom je Einzelraum </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">+</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 5 %</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                     je Anlage     </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">+</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 5 %</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  - Zulufttemperatur (Rkl. I)      </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">+</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 0,5 °C</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  - A-bewerteter Schalldruckpegel  </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">+</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 2 dB(A)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Durchführung von Wiederholungsmessungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  aufgrund von unzureichenden Prüfbedingungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  und/ oder Prüfergebnissen sind zu berücksichtigen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Sonder-Funktionsmessungen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852438" RNoPart="4">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sondermessung für Einzelräume</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nach Vorgabe durch die örtliche Fachbauleitung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">entspr. DIN EN 12 599 - Prüf- und Messverfahren für </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">die Übergabe eingebauter Raumlufttechnischer Anlagen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">durch den Auftragnehmer durchführen und zu </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">protokollieren (Prüfbericht):</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Prüfungsumfang gemäß Klasse D (100 %)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Zu- und Abluftvolumenstrom</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Messunsicherheiten abweichend:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  - Luftvolumenstrom je Einzelraum </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">+</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 5%</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                     je Anlage     </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">+</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 5%</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  - Zulufttemperatur (Rkl. I)      </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">+</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 0,5 °C</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  - A-bewerteter Schalldruckpegel im Raum </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">+</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> 2 dB(A)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Durchführung von Wiederholungsmessungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  aufgrund von unzureichenden Prüfbedingungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  und/ oder Prüfergebnissen sind zu berücksichtigen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Sondermessung für Einzelräume</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852439" RNoPart="5">
                <Qty>15.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bezeichnungsschild</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Zweischichtkunststoff gefräst.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Standardgröße 100 x 50 mm, mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mehrzeiliger schwarzer/weißer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriftung auf weißem/rotem Grund.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Neutral </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ohne</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Firmenaufschrift,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. verz. Metallhalter und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoffabdeckung, sowie</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmaterial, liefern</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bezeichnungsschild 100 x 50 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852440" RNoPart="6">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bezeichnungsschild</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Zweischichtkunststoff gefräst.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Standardgröße 50 x 10 mm, mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einzeiliger schwarzer/weißer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriftung auf weißem/rotem Grund.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Neutral </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ohne</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Firmenaufschrift,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">selbstklebend,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bezeichnungsschilder 50 x 10 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852441" RNoPart="7">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bezeichnungsschild</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">200 x 100 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bezeichnungsschild 200 x 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852442" RNoPart="8">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Luftrichtungspfeil</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zum Anzeigen der Luftrichtung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Luftart mit Beschriftung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in DIN-Farben, selbstklebend</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größe ca.: 150 x 30 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und nach Angabe der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauleitung anbringen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Luftrichtungspfeil 150 x 30</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852443" RNoPart="9">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bimetall-Zeigerthermometer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für Luftkanäle</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse aus Stahl verzinkt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">100 mm Durchmesser, Übersteckring</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahl vernickelt, Taucher</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zentrisch nach hinten 9 mm Durchmesser,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">250 mm lang,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Zeiger-Verstellschraube, Skala</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Aluminium, schwarz bedruckt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flansch mit Feststellschraube aus</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahl verzinkt.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Genauigkeit beträgt ca. 2 % des</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Skalenendwertes.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzeigebereich von </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">-15 ° bis + 45 °C</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bimetall-Zeigerthermometer -15 °C - +45 °C</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852444" RNoPart="10">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bimetall-Zeigerthermometer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für Luftkanäle</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse aus Stahl verzinkt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">100 mm Durchmesser, Übersteckring</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Stahl vernickelt, Taucher</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zentrisch nach hinten 9 mm Durchmesser,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">250 mm lang,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Zeiger-Verstellschraube, Skala</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Aluminium, schwarz bedruckt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flansch mit Feststellschraube aus</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahl verzinkt.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Genauigkeit beträgt ca. 2 % des</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Skalenendwertes.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzeigebereich von </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0° bis +40°C</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bimetall-Zeigerthermometer 0 °C - +40 °C</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852445">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei diesem Projekt handelt es sich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">um eine Sanierungs-/Umbaumaßnahme,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">die das Bauen im Bestand erfordert.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aus diesem Grund ist die Ausschrei-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bung von Tagelohnarbeiten in</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">entsprechendem Umfang unbedingt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">erforderlich.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eine einwandfreie Preisbildung wäre</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">anderenfalls nicht möglich, da nicht</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">alle beeinflussenden Umstände und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ereignisse vorab festzustellen sind,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">somit sollen die anfallenden</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Arbeiten direkt nach Aufwand ver-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">gütet werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die angeführten Stundensätze</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">verstehen sich einschl. aller</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zulagen, jedoch ohne MWST.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vergütet werden nur die tat-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sächlich geleisteten Stunden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Über die Stundenlohnarbeiten hat</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der AN arbeitstäglich geführte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnzettel mit Material-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nachweis 2-fach, einzureichen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Ausfertigung erhält er nach</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Prüfung von der örtlichen Bau-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">führung zurück.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die vom AG anerkannten Stunden-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">lohnzettel sind den Abrechnungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">beizufügen. Für die bauaufsicht-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">führenden Personen erfolgt, wenn </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nicht anders angeordnet,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">keine Vergütung.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852446" RNoPart="11">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>Std.</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="margin-right:151pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stunden eines </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Obermonteurs bzw. Spezialmonteurs</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stunden eines Obermonteurs bzw. Spezialmonteurs</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852447" RNoPart="12">
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>Std.</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stunden eines </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Monteurs</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stunden eines Monteurs</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852448" RNoPart="13">
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>Std.</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stunden eines </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Helfers / Auszubildenden</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stunden eines Helfers / Auszubildenden</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852449">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="margin-right:151pt;">
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zuschlag für angeordnete Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Hinweis:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die nachfolgenden Abrechnungseinheiten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">verstehen sich als </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zuschläge</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zu den Positionen des Leistungsverzeich-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nisses sofern diese außerhalb der Regel-/</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bzw. Kernarbeitszeiten anfallen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Regel-/bzw. Kernarbeitszeit ist von</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Montag bis Freitag jeweils 6.00 - 18.00 Uhr</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zugrunde zu legen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zuschlag für angeordnete Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852450" RNoPart="14">
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>Std.</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zuschlag</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> für die </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ersten beiden täglichen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mehrarbeitsstunden bzw. Arbeiten an arbeits-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">freien Werktagen bis 12.00 Uhr</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> eines</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Obermonteurs</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> bzw. </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Spezialmonteurs.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zuschläge für die ersten beiden täglichen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852451" RNoPart="15">
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>Std.</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zuschlag</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> für die </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ersten beiden täglichen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mehrarbeitsstunden bzw. Arbeiten an arbeits-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">freien Werktagen bis 12.00 Uhr</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> eines</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Monteuers.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zuschläge für die ersten beiden täglichen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852452" RNoPart="16">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>Std.</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zuschlag für jede weitere</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mehrarbeitsstunde bzw. Arbeiten an arbeits-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">freien Werktagen nach 12.00 Uhr und Sonntagen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">eines </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Obermonteurs</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> oder </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Spezialmonteurs.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zuschläge für jede weitere</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852453" RNoPart="17">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>Std.</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zuschlag</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> für jede </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">weitere</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mehrarbeitsstunde bzw. Arbeiten an arbeits-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">freien Werktagen nach 12.00 Uhr und Sonntagen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">eines </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Monteurs.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zuschläge für jede weitere</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852454" RNoPart="18">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Aufenthalts- (Sozial) und Lagerräume</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorhalten von Aufenthalts- (Sozial) und Lager-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">räumen, wenn der Auftraggeber Räume,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">die leicht verschließbar gemacht werden</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">können, nicht zur Verfügung stellt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorhalten der o.g. Räume (ggf. Container,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">auch stapelbar), auf zugewiesenen Flächen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. aller Nebenleistungen, wie</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">An- und Abfuhr, während der Bauzeit.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leistung erbringen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Aufenthalts- (Sozial) und Lagerräume</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852455" RNoPart="19">
                <Qty>30.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anzeichnen von Wanddurchbrüchen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzeichnen von Wanddurchbrüchen verschiedener Art </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Größe für Massiv-, Leichtbauwände im Baubereich auf Grundlage der Ausführungs- bzw.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Montageplanung/Werkstattzeichnungen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anmerkung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Herstellen der Wanddurchbrüche erfolgt bauseits.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leistung erbringen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anzeichnen von Wanddurchbrüchen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852456" RNoPart="20">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Filterwechsel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Filterwechsel nach Beendigung des Probebetriebes,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ausbau und Entsorgung der Luftfilter der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  1. und 2. Filterstufe der RLT-Geräte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  (Titel - Raumlufttechnische Geräte und Zubehör)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Reinigung der Filterkammern</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zusätzliche Lieferung von Filtermaterialien ist nicht</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">  erforderlich. </span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es werden die Ersatzfilter, der an</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  anderer Stelle beschriebenen RLT-Geräte benutzt. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  (Pos. 1.4)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">komplett einschl. aller Nebenleistungen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leistung erbringen,</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Filterwechsel</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_2852457">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme Gebäudeautomation</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abstellen einer Fachkraft bei der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme der Mess-, Steuer- und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Regelungsanlage, wenn die Leistungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">nicht</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> vom Auftragnehmer ausgeführt wurden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die angeführten Stundensätze</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">verstehen sich einschl. aller</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zulagen, jedoch ohne MWST.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vergütet werden nur die tatsächlich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geleisteten Stunden. Über die Stunden-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">lohnarbeiten hat der AN arbeitstäglich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geführte Stundenlohnzettel mit Material-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nachweis 2-fach, einzureichen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Ausfertigung erhält er nach</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Prüfung von der örtlichen Bauführung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zurück.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die vom AG anerkannten Stundenlohnzettel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sind den Abrechnungen beizufügen. Für</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">die bauaufsichtführenden Personen erfolgt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wenn nicht anders angeordnet, keine</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vergütung.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme Gebäudeautomation</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_2852458" RNoPart="21">
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>Std.</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stunden einer </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme-Fachkraft</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stunden einer Inbetriebnahme-Fachkraft</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_2852459" RNoPart="22">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bestandsunterlagen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie in den ZTV beschrieben,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Darstellung der ausgeführten Anlagen), </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1.  Drei Satz Bestandsunterlagen jeweils im </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Aktenordner (Ordnerrücken mit Projekt und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Anlagenbezeichnung).</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Die Revisionsunterlagen sind in deutscher Sprache zu        erstellen und bei Übergabe von der AG gegenzeichnen         zu lassen. Zudem ist folgendes zu beachten:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Ergeben sich bei der Bauausführung Abweichungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">      gegenüber der ursprünglichen Konzeption, so ist der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">      AN dafür verantwortlich, dass sämtliche Änderungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">      laufend in die Montagepläne übernommen werden, um</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">      somit eine Unterlage für die Revisionspläne zu </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">      schaffen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Kapitel 1 "Inhaltsverzeichnis"</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Kapitel 2 " Adressen"</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Kapitel 3 "Planverzeichnisse"</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    In diesem Kapitel sind die Zeichnungen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    getrennt nach Planarten (z.B. Grundrisse, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Schnitte, Detailpläne, Schemata, etc.)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    aufzuführen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Luftkanalverlegung gemäß tatsächlicher</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Verlegung, dargestellt in Architektenplänen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    i.M. 1 : 50, in den DIN-Farben.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Darstellung der Luftzentralen und Luftver-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    teilstationen im geeigneten Maßstab, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    mindestens i.M. 1 : 50 einschl. Schnitt-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    zeichnungen Detailzeichnungen i.M. 1 : 20</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    oder i.M. 1 : 25 sowie ggf. zusätzliche</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    erforderliche Unterlagen. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Schemata mit DIN-Symbolen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Kapitel 4 "Anlagen- und Funktionsbe-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">schreibungen"</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Jede Anlage ist ausführlich in Aufbau und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Funktionsart zu beschreiben. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Die für einen sicheren und wirtschaftlichen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Betrieb erforderliche Bedienungsanleitung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    ist aufzuführen.    </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Kapitel 5 "Komponenten/Bauteile"</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    In diesem Kapitel sind alle technischen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Datenblätter einschl. der Sicherheitsdatenblätter</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    zusammenzufassen.   </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Die in der Anlage verwendete Komponente ist in </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    diesen Unterlagen </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">eindeutig</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> (kopierbar - keine</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Leuchtstiftmarkierungen) zu bezeichnen. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Die Sicherheitsdatenblätter sind auf Anweisung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    ggfl. vorab auszuhändigen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Kapitel 6 "Instandhaltung"</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    (in Anlehnung an VDMA-Einheitsblatt 24 186)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    In diesem Kapitel ist der Instandhaltungs-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    plan aufzuführen, gegliedert nach:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - tägliche Inspektion</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - wöchentliche Inspektion</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - monatliche Instandhaltungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - vierteljährliche Instandhaltungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - halbjährliche Instandhaltungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - jährliche Instandhaltungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - zweijährliche Instandhaltungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Instandhaltungen nach Betriebszeiten</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Die Instandhaltungsanweisungen der Lieferanten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    der Anlagenteile und Komponenten sind </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    übersichtlich einzuarbeiten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    In diesem Kapitel ist ferner jedes Ersatzteil zu </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    bezeichnen, mit:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Typenbezeichnung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Dimension</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Bestellnummer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - ggfl. Zusatzinformationen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Bestelladresse mit Tel.- und Fax-Nummer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">      (Hinweis Adressverzeichnis)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Die Sicherheitsdatenblätter sind auf Anweisung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    ggfl. vorab auszuhändigen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Kapitel 7 "Protokolle"</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Alle Messprotokolle, vorgeschriebenen Prüf-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    und Herstellerbescheinigungen, Protokolle der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Gefährdungsbeurteilung für die Errichtung der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Anlage sowie die unterzeichneten Einweisungs-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    protokolle sind zu integrieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Darüber hinaus:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Errichterbescheinigung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Fachunternehmererklärung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Sachverständigenprotokolle nach PVO</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Übereinstimmungserklärungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Nachweis Schulungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Nachweis Einweisungen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Kapitel 8 "Programme"</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Projektspezifische Programme und Daten auf</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Datenträger.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2.  </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Sonstiges:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    2.1  Je ein Exemplar hydraulisches Schaltschema</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         pro Zentrale bzw. Unterzentrale, farbig</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         angelegt. Beidseitig in 2 mm starkem </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         Kunststoff-Schutz luft- und wasserdicht</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         eingebettet. Angebracht nach Angabe der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         Bauleitung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    2.2  Alle Unterlagen sind zusätzlich in </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         DV-gerechter Ausführung auf Datenträger</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         (CD-ROM), Zeichnungen im Dwg.-File,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         AUTOCAD kompatibel, zusätzlich als ifc-Datei </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         sowie im pdf-Format zu übergeben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    2.3 </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anmerkung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         Dem Auftragnehmer werden Datenträger der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         Ausführungszeichnungen zur Verfügung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         gestellt.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         Diese sind, soweit erforderlich, zu</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         überarbeiten, d.h. zu Bestandsplänen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">         aufzuarbeiten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leistung erbringen.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bestandsunterlagen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2852460" RNoPart="7">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="font-size:11pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Wartungsarbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_2852461" RNoPart="1">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wartungsarbeiten AMEV / VDMA/ DIN 1946, Teil 4</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist für die</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mängelansprüche von 4 Jahren. Es sind folgende</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wartungsintervalle zugrunde zu legen:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anzahl der Wartungen pro Jahr</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">: 1</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1. Der Auftragnehmer hat die Anlage </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   für die Dauer der Verjährungsfrist für die </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Gewährleistungsansprüche zu warten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Er ist verpflichtet, im Zusammenhang mit der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Wartung diejenigen Instandsetzungsarbeiten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   auszuführen, bei denen der Listenpreis der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   gelieferten Ersatzteile insgesamt 25,00 € je</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Wartung und Anlage nicht übersteigt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2. Der Auftragnehmer hat die Wartungsleistungen nach</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   einer Arbeitskarte durchzuführen. Die Arbeitskarte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   ist vor Beginn der Leistung vom Auftragnehmer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   zu erstellen unter Berücksichtigung der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   AMEV/ VDMA/ DIN 1946, Teil 4 Leistungskataloge </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   und der anlagenspezifischen Wartungsangaben der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Hersteller.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3. Der Zeitpunkt der Durchführung der Wartungs-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   arbeiten ist mit dem Betreiber der Anlage </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   rechtzeitig vor Beginn abzustimmen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4. Die Wartung ist nach Absprache mit dem Betreiber</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   durchzuführen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">5. Vergütung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Für die Wartung der Anlage wird eine Jahres-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   pauschale vereinbart.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mit der Pauschale sind alle Kosten - einschl. der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nebenkosten - abgegolten.	</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Einheitspreis umfasst eine Wartung pro Jahr.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leistung erbringen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wartungsarbeiten AMEV / VDMA/ DIN 1946, Teil 4</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>