#begin[GAEB]
 #begin[GAEBInfo]1
  [Version]1.2[end]
  [VersMon]11[end]
  [VersJahr]2001[end]
  [Datum]24.03.2026[end]
  [Uhrzeit]14:03[end]
  [ProgSystem]BUILDUP[end]
  [ProgName]ava[end]
  [Zertifikat]N[end]
  [Zeichensatz]ANSI[end]
 #end[GAEBInfo]1
 #begin[PrjInfo]2
  [Name]2026-229[end]
  [Bez]Rahmenvertrag Markierungsarbeiten 2026 / 2027[end]
  [Wae]EUR[end]
  [WaeBez]Euro[end]
 #end[PrjInfo]2
 #begin[Vergabe]3
  [DP]83[end]
  #begin[VergabeInfo]4
   [Wae]EUR[end]
   [WaeBez]Euro[end]
  #end[VergabeInfo]4
  #begin[AG]5
   #begin[Adresse]6
    [Name1]Kommunalservice Jena[end]
    [Name2]Löbstedter Str. 56[end]
    [Strasse]07749 Jena[end]
    [LandBez][end]
    [PLZ][end]
    [Ort][end]
    [Telefon][end]
    [Fax][end]
   #end[Adresse]6
  #end[AG]5
  #begin[LV]7
   #begin[LVInfo]8
    [Name]000[end]
    [Bez]Rahmenvertrag Markierungsarbeiten 2026 / 2027[end]
    [Datum]30.12.1899[end]
    [KurzLang]1[end]
    #begin[LVGlied]9
     [Typ]LVStufe[end]
     [Laenge]2[end]
    #end[LVGlied]9
    #begin[LVGlied]10
     [Typ]Position[end]
     [Laenge]4[end]
    #end[LVGlied]10
    #begin[LVGlied]11
     [Typ]Index[end]
     [Laenge]1[end]
    #end[LVGlied]11
    [USt]19[end]
   #end[LVInfo]8
   #begin[LVBereich]12
    [Oz]01[end]
    [Bez]High-Solid-Farbe Typ I[end]
    [USt]19[end]
    #begin[Position]13
     [Oz]010001[end]
     [Menge]10000[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]14
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20\cf0 L\'E4ngsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrfl\'E4chenumrandung als endg
      \'FCltige Markierung herstellen. Abgerechnet\par
      \plain\fs20\cf0 wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei\par
      \plain\fs20\cf0 Striche.\par
      \plain\fs20\cf0 Durchgehend als Fahrbahn- oder Fahrstreifenbegrenzung.\par
      \plain\fs20\cf0 Strichbreite = 0,12 m.\par
      \plain\fs20\cf0 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20\cf0 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20\cf0 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20\cf0 Schichtdicke = 0,4 mm (Nassfilmdicke).\par
      \plain\fs20\cf0 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20\cf0 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20\cf0 oder vereinzelt Pflasterdecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ I herstellen (Schamlstrich/
      durchgehend)[end]
     #end[Beschreibung]14
    #end[Position]13
    #begin[Position]15
     [Oz]010002[end]
     [Menge]5000[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]16
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrfl\'E4chenumrandung\par
      \plain\fs20 als endg\'FCltige Markierung herstellen. Abgerechnet\par
      \plain\fs20 wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei\par
      \plain\fs20 Striche.\par
      \plain\fs20 Unterbrochen; Verh\'E4ltnis Strich/L\'FCcke 1 zu 2, 1 zu 1,\par
      \plain\fs20 oder 2 zu 1 als Leitlinie.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,12 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,4 mm (Nassfilmdicke).\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder vereinzelt Pflasterdecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ I herstellen ( Schmalstrich/
      unterbrochen)[end]
     #end[Beschreibung]16
    #end[Position]15
    #begin[Position]17
     [Oz]010003[end]
     [Menge]100[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]18
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrfl\'E4chenumrandung\par
      \plain\fs20 als endg\'FCltige Markierung herstellen. Abgerechnet\par
      \plain\fs20 wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei\par
      \plain\fs20 Striche.\par
      \plain\fs20 Durchgehend als Fahrbahn- oder Fahrstreifenbegrenzung.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,25 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,4 mm (Nassfilmdicke).\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder Pflasterdecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ I herstellen (Breitstrich /
      durchgehend)[end]
     #end[Beschreibung]18
    #end[Position]17
    #begin[Position]19
     [Oz]010004[end]
     [Menge]100[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]20
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrfl\'E4chenumrandung\par
      \plain\fs20 als endg\'FCltige Markierung herstellen. Abgerechnet\par
      \plain\fs20 wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei\par
      \plain\fs20 Striche.\par
      \plain\fs20 Unterbrochen; Verh\'E4ltnis Strich/L\'FCcke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung\par
      \plain\fs20 (Blockmarkierung).\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,25 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= 0,4 mm (Nassfilmdicke).'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20 Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder Pflasterdecke\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ I herstellen (Breitstrich /
      unterbrochen)[end]
     #end[Beschreibung]20
    #end[Position]19
    #begin[Position]21
     [Oz]010005[end]
     [Menge]10[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]22
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset0 Arial;}{\f2\fnil\fcharset2 
      Wingdings;}{\f3\fnil\fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0
      \blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0
      \green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128
      \blue128;\red0\green0\blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ I als endg\'FCltige Markierung 
      herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Haltlinie.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,4 mm (Nassfilmdicke).\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20 Markierung auf Pflasterdecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ I herstellen (Haltelinie)[end]
     #end[Beschreibung]22
    #end[Position]21
    #begin[Position]23
     [Oz]010006[end]
     [Menge]10[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]24
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ I als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Wartelinie.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,4 mm (Nassfilmdicke\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20 Markierung auf Pflasterdecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ I herstellen (Wartelinie)[end]
     #end[Beschreibung]24
    #end[Position]23
    #begin[Position]25
     [Oz]010007[end]
     [Menge]80[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]26
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ I als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Fu\'DFg\'E4ngerfurt.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,4 mm (Nassfilmdicke).\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20 Markierung auf Pflasterdecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ I herstellen (Fußgängerfurt)[end]
     #end[Beschreibung]26
    #end[Position]25
    #begin[Position]27
     [Oz]010008[end]
     [Menge]80[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]28
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ I als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Radfahrerfurt.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,4 mm (Nassfilmdicke).\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20 Markierung auf Pflasterdecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ I herstellen (Radfahrerfurt)[end]
     #end[Beschreibung]28
    #end[Position]27
    #begin[Position]29
     [Oz]010009[end]
     [Menge]300[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]30
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Sperrfl\'E4che als Schr\'E4gstrichgatter Typ I als endg\'FCltige\par
      \plain\fs20 Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,25 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,4 mm (Nassfilmdicke).\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20 Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder Pflasterdecke.'\par
      }}[end]
      [Kurztext]Sperrflächenmark. Typ I herstellen (0,25)[end]
     #end[Beschreibung]30
    #end[Position]29
    #begin[Position]31
     [Oz]010010[end]
     [Menge]3000[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]32
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Sperrfl\'E4che als Schr\'E4gstrichgatter Typ I als endg\'FCltige\par
      \plain\fs20 Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,50 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= 0,4 mm (Nassfilmdicke).'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20 Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder Pflasterdecke.'\par
      }}[end]
      [Kurztext]Sperrflächenmark. Typ I herstellen (0,50)[end]
     #end[Beschreibung]32
    #end[Position]31
    #begin[Position]33
     [Oz]010011[end]
     [Menge]2[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]34
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Pfeilmarkierung Typ I als endg\'FCltige Markierung\par
      \plain\fs20 herstellen.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 L\'E4nge = 5,00 m.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,4 mm (Nassfilmdicke).\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20 Markierung auf Pflasterdecke.\par
      \pard\plain\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pfeilmarkierung Typ I herstellen (Geradeauspfeil)[end]
     #end[Beschreibung]34
    #end[Position]33
    #begin[Position]35
     [Oz]010012[end]
     [Menge]2[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]36
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Pfeilmarkierung Typ I als endg\'FCltige Markierung\par
      \plain\fs20 herstellen.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 L\'E4nge = 5,00 m.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,4 mm (Nassfilmdicke).\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20 Markierung auf Pflasterdecke.\par
      \pard\plain\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pfeilmarkierung Typ I herstellen (Abbiegepfeil)[end]
     #end[Beschreibung]36
    #end[Position]35
    #begin[Position]37
     [Oz]010013[end]
     [Menge]2[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]38
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Pfeilmarkierung Typ I als endg\'FCltige Markierung\par
      \plain\fs20 herstellen.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder\par
      \plain\fs20 rechts ab.\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 L\'E4nge = 5,00 m.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,4 mm (Nassfilmdicke).\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20 Markierung auf Pflasterdecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pfeilmarkierung Typ I herstellen (Mischpfeil)[end]
     #end[Beschreibung]38
    #end[Position]37
    #begin[Position]39
     [Oz]010014[end]
     [Menge]500[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]40
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Parkfl\'E4chenmarkierung und Grenzmarkierung f\'FCr Halt- und\par
      \plain\fs20 Parkverbot Typ I als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung '= Parkmarkierung, unterbrochen oder\par
      \plain\fs20 Zick-Zack-Linie.'\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= 0,4 mm (Nassfilmdicke).'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20 Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder Pflasterdecke.'\par
      }}[end]
      [Kurztext]Parkmarkierung Typ I herstellen[end]
     #end[Beschreibung]40
    #end[Position]39
    #begin[Position]41
     [Oz]010015[end]
     [Menge]5[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]42
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des\par
      \plain\fs20 AG als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Piktogramm, L\'E4nge = 1,30 m.\par
      \plain\fs20 (Radfahrer oder Fu\'DFg\'E4nger).\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus einkomponentiger l\'F6semittelarmer\par
      \plain\fs20 Farbe (High-Solid).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,4 mm (Nassfilmdicke).\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 5.\par
      \plain\fs20 Markierung auf Pflasterdecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Sonstige Mark.zeichen Typ I herst. (Piktogramm)[end]
     #end[Beschreibung]42
    #end[Position]41
   #end[LVBereich]12
   #begin[LVBereich]43
    [Oz]02[end]
    [Bez]Kaltspritzplastik Typ II[end]
    [USt]19[end]
    #begin[Position]44
     [Oz]020001[end]
     [Menge]30000[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]45
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ II einschl. evtl.\par
      \plain\fs20 Sperrfl\'E4chenumrandung als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich, bei\par
      \plain\fs20 Doppelstrichen zwei Striche.\par
      \plain\fs20 Durchgehend als Fahrbahn- oder Fahrstreifenbegrenzung.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,12 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,6 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder Betondecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ II herstellen (Schmalstrich /
      durchgehend)[end]
     #end[Beschreibung]45
    #end[Position]44
    #begin[Position]46
     [Oz]020002[end]
     [Menge]5000[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]47
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ II einschl. evtl.\par
      \plain\fs20 Sperrfl\'E4chenumrandung als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich, bei\par
      \plain\fs20 Doppelstrichen zwei Striche.\par
      \plain\fs20 Unterbrochen; Verh\'E4ltnis Strich/L\'FCcke 1 zu 2, 1 zu 1,\par
      \plain\fs20 oder 2 zu 1 als Leitlinie.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,12 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,6 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder Betondecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ II herstellen (Schmalstrich /
      unterbrochen)[end]
     #end[Beschreibung]47
    #end[Position]46
    #begin[Position]48
     [Oz]020003[end]
     [Menge]500[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]49
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ II einschl. evtl.\par
      \plain\fs20 Sperrfl\'E4chenumrandung als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich, bei\par
      \plain\fs20 Doppelstrichen zwei Striche.\par
      \plain\fs20 Durchgehend als Fahrbahn- oder Fahrstreifenbegrenzung.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,12 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,6 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder Betondecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ II herstellen (Breitstrich /
      durchgehend)[end]
     #end[Beschreibung]49
    #end[Position]48
    #begin[Position]50
     [Oz]020004[end]
     [Menge]100[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]51
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ II einschl. evtl.\par
      \plain\fs20 Sperrfl\'E4chenumrandung als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich, bei\par
      \plain\fs20 Doppelstrichen zwei Striche.\par
      \plain\fs20 Unterbrochen; Verh\'E4ltnis Strich/L\'FCcke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung\par
      \plain\fs20 (Blockmarkierung).\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,25 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= 0,6 mm.'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder Betondecke.'\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ II herstellen (Breitstrich /
      unterbrochen)[end]
     #end[Beschreibung]51
    #end[Position]50
    #begin[Position]52
     [Oz]020005[end]
     [Menge]30[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]53
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Haltlinie.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,6 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Betondecke\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ II herstellen (Haltelinie)[end]
     #end[Beschreibung]53
    #end[Position]52
    #begin[Position]54
     [Oz]020006[end]
     [Menge]30[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]55
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Wartelinie.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-\par
      \plain\fs20 spritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,6 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ II herstellen (Wartelinie)[end]
     #end[Beschreibung]55
    #end[Position]54
    #begin[Position]56
     [Oz]020007[end]
     [Menge]50[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]57
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Fu\'DFg\'E4ngerfurt.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,6 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ II herstellen (Fußgängerfurt)[end]
     #end[Beschreibung]57
    #end[Position]56
    #begin[Position]58
     [Oz]020008[end]
     [Menge]50[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]59
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Radfahrerfurt.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,6 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ II herstellen (Radfahrerfurt)[end]
     #end[Beschreibung]59
    #end[Position]58
    #begin[Position]60
     [Oz]020009[end]
     [Menge]500[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]61
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Sperrfl\'E4che als Schr\'E4gstrichgatter Typ II als endg\'FCltige\par
      \plain\fs20 Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,25 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= 0,6 mm.'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder Betondecke.'\par
      }}[end]
      [Kurztext]Sperrflächenmark. Typ II herstellen (0,25)[end]
     #end[Beschreibung]61
    #end[Position]60
    #begin[Position]62
     [Oz]020010[end]
     [Menge]1000[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]63
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Sperrfl\'E4che als Schr\'E4gstrichgatter Typ II als endg\'FCltige\par
      \plain\fs20 Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,50 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= 0,6 mm.'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder Betondecke.'\par
      }}[end]
      [Kurztext]Sperrflächenmark. Typ II herstellen (0,50)[end]
     #end[Beschreibung]63
    #end[Position]62
    #begin[Position]64
     [Oz]020011[end]
     [Menge]5[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]65
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Pfeilmarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 L\'E4nge = 5,00 m.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,6 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pfeilmarkierung Typ II herstellen (Geradeauspfeil)[end]
     #end[Beschreibung]65
    #end[Position]64
    #begin[Position]66
     [Oz]020012[end]
     [Menge]5[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]67
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Pfeilmarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 L\'E4nge = 5,00 m.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,6 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pfeilmarkierung Typ II herstellen (Abbiegepfeill)[end]
     #end[Beschreibung]67
    #end[Position]66
    #begin[Position]68
     [Oz]020013[end]
     [Menge]5[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]69
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Pfeilmarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder\par
      \plain\fs20 rechts ab.\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 L\'E4nge = 5,00 m.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,6 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pfeilmarkierung Typ II herstellen (Mischpfeil)[end]
     #end[Beschreibung]69
    #end[Position]68
    #begin[Position]70
     [Oz]020014[end]
     [Menge]500[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]71
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Parkfl\'E4chenmarkierung und Grenzmarkierung f\'FCr Halt- und\par
      \plain\fs20 Parkverbot Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung '= Parkmarkierung, unterbrochen oder\par
      \plain\fs20 Zick-Zack-Linie.'\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= 0,6 mm.'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder Betondecke.'\par
      }}[end]
      [Kurztext]Parkmarkierung Typ II herstellen[end]
     #end[Beschreibung]71
    #end[Position]70
    #begin[Position]72
     [Oz]020015[end]
     [Menge]10[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]73
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Sonstiges Markierungszeichen Typ II nach Unterlagen des\par
      \plain\fs20 AG als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Buchstabe.\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,6 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder Betondecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst. (Buchstaben)[end]
     #end[Beschreibung]73
    #end[Position]72
    #begin[Position]74
     [Oz]020016[end]
     [Menge]10[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]75
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Sonstiges Markierungszeichen Typ II nach Unterlagen des\par
      \plain\fs20 AG als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Piktogramm, L\'E4nge = 1,30 m\par
      \plain\fs20 (Radfahrer).\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).\par
      \plain\fs20 Als System mit groben Nachstreumitteln.\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = 0,6 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse mindestens P 6.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      \plain\fs20 oder Betondecke.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Sonstige Mark.zeichen Typ II herst. (Piktogramm)[end]
     #end[Beschreibung]75
    #end[Position]74
   #end[LVBereich]43
   #begin[LVBereich]76
    [Oz]03[end]
    [Bez]Kaltplastik Typ II[end]
    [USt]19[end]
    #begin[Position]77
     [Oz]030001[end]
     [Menge]100[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]78
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ II einschl. evtl.\par
      \plain\fs20 Sperrfl\'E4chenumrandung als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich, bei\par
      \plain\fs20 Doppelstrichen zwei Striche.\par
      \plain\fs20 Durchgehend als Fahrbahn- oder Fahrstreifenbegrenzung.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,12 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ II herstellen (Schmalstrich /
      durchgehend)[end]
     #end[Beschreibung]78
    #end[Position]77
    #begin[Position]79
     [Oz]030002[end]
     [Menge]50[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]80
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ II einschl. evtl.\par
      \plain\fs20 Sperrfl\'E4chenumrandung als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich, bei\par
      \plain\fs20 Doppelstrichen zwei Striche.\par
      \plain\fs20 Unterbrochen; Verh\'E4ltnis Strich/L\'FCcke 1 zu 2, 1 zu 1,\par
      \plain\fs20 oder 2 zu 1 als Leitlinie.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,12 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ II herstellen (Schmalstrich /
      unterbrochen)[end]
     #end[Beschreibung]80
    #end[Position]79
    #begin[Position]81
     [Oz]030003[end]
     [Menge]50[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]82
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ II einschl. evtl.\par
      \plain\fs20 Sperrfl\'E4chenumrandung als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich, bei\par
      \plain\fs20 Doppelstrichen zwei Striche.\par
      \plain\fs20 Durchgehend als Fahrbahn- oder Fahrstreifenbegrenzung.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,25 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ II herstellen (Breitstrich
      /durchgehend)[end]
     #end[Beschreibung]82
    #end[Position]81
    #begin[Position]83
     [Oz]030004[end]
     [Menge]100[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]84
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ II einschl. evtl.\par
      \plain\fs20 Sperrfl\'E4chenumrandung als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich, bei\par
      \plain\fs20 Doppelstrichen zwei Striche.\par
      \plain\fs20 Unterbrochen; Verh\'E4ltnis Strich/L\'FCcke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung\par
      \plain\fs20 (Blockmarkierung).\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,25 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ II herstellen (Breitstrich /
      unterbrochen)[end]
     #end[Beschreibung]84
    #end[Position]83
    #begin[Position]85
     [Oz]030005[end]
     [Menge]10[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]86
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Haltlinie.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ II herstellen (Haltelinie)[end]
     #end[Beschreibung]86
    #end[Position]85
    #begin[Position]87
     [Oz]030006[end]
     [Menge]5[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]88
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Wartelinie.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ II herstellen (Wartelinie)[end]
     #end[Beschreibung]88
    #end[Position]87
    #begin[Position]89
     [Oz]030007[end]
     [Menge]20[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]90
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Fu\'DFg\'E4ngerfurt.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ II herstellen (Fußgängerfurt)[end]
     #end[Beschreibung]90
    #end[Position]89
    #begin[Position]91
     [Oz]030008[end]
     [Menge]10[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]92
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Radfahrerfurt.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ II herstellen (Radfahrerfurt)[end]
     #end[Beschreibung]92
    #end[Position]91
    #begin[Position]93
     [Oz]030009[end]
     [Menge]30[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]94
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Fu\'DFg\'E4nger\'FCberweg.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ II herstellen (Fußgängerüberweg)[end]
     #end[Beschreibung]94
    #end[Position]93
    #begin[Position]95
     [Oz]030010[end]
     [Menge]50[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]96
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Sperrfl\'E4che als Schr\'E4gstrichgatter Typ II als endg\'FCltige\par
      \plain\fs20 Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,25 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Sperrflächenmark. Typ II herstellen (0,25)[end]
     #end[Beschreibung]96
    #end[Position]95
    #begin[Position]97
     [Oz]030011[end]
     [Menge]50[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]98
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Sperrfl\'E4che als Schr\'E4gstrichgatter Typ II als endg\'FCltige\par
      \plain\fs20 Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,50 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Sperrflächenmark. Typ II herstellen (0,50)[end]
     #end[Beschreibung]98
    #end[Position]97
    #begin[Position]99
     [Oz]030012[end]
     [Menge]2[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]100
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Pfeilmarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 L\'E4nge = 5,00 m.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pfeilmarkierung Typ II herstellen (Geradeauspfeil)[end]
     #end[Beschreibung]100
    #end[Position]99
    #begin[Position]101
     [Oz]030013[end]
     [Menge]2[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]102
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Pfeilmarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 L\'E4nge = 5,00 m.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pfeilmarkierung Typ II herstellen (Abbiegepfeil)[end]
     #end[Beschreibung]102
    #end[Position]101
    #begin[Position]103
     [Oz]030014[end]
     [Menge]2[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]104
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Pfeilmarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder\par
      \plain\fs20 rechts ab.\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 L\'E4nge = 5,00 m.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pfeilmarkierung Typ II herstellen (Mischpfeil)[end]
     #end[Beschreibung]104
    #end[Position]103
    #begin[Position]105
     [Oz]030015[end]
     [Menge]2[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]106
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Pfeilmarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen '= Vorank\'FCndigungspfeil (vor\par
      \plain\fs20 Fahrstreifenbegrenzung).'\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 L\'E4nge = 5,00 m.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pfeilmarkierung Typ II herstellen (Vorankündigungspfeil
      Mitte)[end]
     #end[Beschreibung]106
    #end[Position]105
    #begin[Position]107
     [Oz]030016[end]
     [Menge]100[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]108
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Parkfl\'E4chenmarkierung und Grenzmarkierung f\'FCr Halt- und\par
      \plain\fs20 Parkverbot Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung '= Parkmarkierung, unterbrochen oder\par
      \plain\fs20 Zick-Zack-Linie.'\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Parkmarkierung Typ II herstellen[end]
     #end[Beschreibung]108
    #end[Position]107
   #end[LVBereich]76
   #begin[LVBereich]109
    [Oz]04[end]
    [Bez]Agglomerratmarkierung[end]
    [USt]0[end]
    #begin[Position]110
     [Oz]040001[end]
     [Menge]1000[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]111
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ II einschl. evtl.\par
      \plain\fs20 Sperrfl\'E4chenumrandung als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich, bei\par
      \plain\fs20 Doppelstrichen zwei Striche.\par
      \plain\fs20 Durchgehend als Fahrbahn- oder Fahrstreifenbegrenzung.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,12 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Als Agglomeratmarkierung, regelm\'E4\'DFig angeordnet.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ II herstellen (Schmalstrich /
      durchgehend)[end]
     #end[Beschreibung]111
    #end[Position]110
    #begin[Position]112
     [Oz]040002[end]
     [Menge]500[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]113
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ II einschl. evtl.\par
      \plain\fs20 Sperrfl\'E4chenumrandung als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich, bei\par
      \plain\fs20 Doppelstrichen zwei Striche.\par
      \plain\fs20 Unterbrochen; Verh\'E4ltnis Strich/L\'FCcke 1 zu 2, 1 zu 1,\par
      \plain\fs20 oder 2 zu 1 als Leitlinie.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,12 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar\par
      \plain\fs20 (Kaltplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Als Agglomeratmarkierung, regelm\'E4\'DFig angeordnet.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ II herstellen (Schmalstrich /
      unterbrochen)[end]
     #end[Beschreibung]113
    #end[Position]112
   #end[LVBereich]109
   #begin[LVBereich]114
    [Oz]05[end]
    [Bez]Heißplastik Typ II[end]
    [USt]19[end]
    #begin[Position]115
     [Oz]050001[end]
     [Menge]3000[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]116
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ II einschl. evtl.\par
      \plain\fs20 Sperrfl\'E4chenumrandung als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich, bei\par
      \plain\fs20 Doppelstrichen zwei Striche.\par
      \plain\fs20 Durchgehend als Fahrbahn- oder Fahrstreifenbegrenzung.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,12 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ II herstellen (Schmalstrich /
      durchgehend)[end]
     #end[Beschreibung]116
    #end[Position]115
    #begin[Position]117
     [Oz]050002[end]
     [Menge]2000[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]118
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ II einschl. evtl.\par
      \plain\fs20 Sperrfl\'E4chenumrandung als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich, bei\par
      \plain\fs20 Doppelstrichen zwei Striche.\par
      \plain\fs20 Unterbrochen; Verh\'E4ltnis Strich/L\'FCcke 1 zu 2, 1 zu 1,\par
      \plain\fs20 oder 2 zu 1 als Leitlinie.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,12 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ II herstellen (Schmalstrioch /
      unterbrochen)[end]
     #end[Beschreibung]118
    #end[Position]117
    #begin[Position]119
     [Oz]050003[end]
     [Menge]300[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]120
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ II einschl. evtl.\par
      \plain\fs20 Sperrfl\'E4chenumrandung als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich, bei\par
      \plain\fs20 Doppelstrichen zwei Striche.\par
      \plain\fs20 Durchgehend als Fahrbahn- oder Fahrstreifenbegrenzung.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,25 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ II herstellen (Breitstrich /
      durchgehend) [end]
     #end[Beschreibung]120
    #end[Position]119
    #begin[Position]121
     [Oz]050004[end]
     [Menge]200[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]122
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 L\'E4ngsmarkierung Typ II einschl. evtl.\par
      \plain\fs20 Sperrfl\'E4chenumrandung als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich, bei\par
      \plain\fs20 Doppelstrichen zwei Striche.\par
      \plain\fs20 Unterbrochen; Verh\'E4ltnis Strich/L\'FCcke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung\par
      \plain\fs20 (Blockmarkierung).\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,25 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Längsmarkierung Typ II herstellen (Breitstrich /
      unterbrochen)[end]
     #end[Beschreibung]122
    #end[Position]121
    #begin[Position]123
     [Oz]050005[end]
     [Menge]80[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]124
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Haltlinie.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ II herstellen (Haltelinie)[end]
     #end[Beschreibung]124
    #end[Position]123
    #begin[Position]125
     [Oz]050006[end]
     [Menge]10[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]126
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Wartelinie.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ II herstellen (Wartelinie)[end]
     #end[Beschreibung]126
    #end[Position]125
    #begin[Position]127
     [Oz]050007[end]
     [Menge]200[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]128
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Fu\'DFg\'E4ngerfurt.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ II herstellen (Fußgängerfurt)[end]
     #end[Beschreibung]128
    #end[Position]127
    #begin[Position]129
     [Oz]050008[end]
     [Menge]100[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]130
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Radfahrerfurt.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ II herstellen (Radfahrerfurt)[end]
     #end[Beschreibung]130
    #end[Position]129
    #begin[Position]131
     [Oz]050009[end]
     [Menge]30[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]132
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Quermarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung = Fu\'DFg\'E4nger\'FCberweg.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Quermarkierung Typ II herstellen (Fußgängerüberweg)[end]
     #end[Beschreibung]132
    #end[Position]131
    #begin[Position]133
     [Oz]050010[end]
     [Menge]10[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]134
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Sperrfl\'E4che als Schr\'E4gstrichgatter Typ II als endg\'FCltige\par
      \plain\fs20 Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,25 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Sperrflächenmark. Typ II herstellen (0,25)[end]
     #end[Beschreibung]134
    #end[Position]133
    #begin[Position]135
     [Oz]050011[end]
     [Menge]10[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]136
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Sperrfl\'E4che als Schr\'E4gstrichgatter Typ II als endg\'FCltige\par
      \plain\fs20 Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte\par
      \plain\fs20 Strich.\par
      \plain\fs20 Strichbreite = 0,50 m.\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Sperrflächenmark. Typ II herstellen (0,50)[end]
     #end[Beschreibung]136
    #end[Position]135
    #begin[Position]137
     [Oz]050012[end]
     [Menge]10[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]138
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Pfeilmarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 L\'E4nge = 5,00 m.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pfeilmarkierung Typ II herstellen (Geradeauspfeil)[end]
     #end[Beschreibung]138
    #end[Position]137
    #begin[Position]139
     [Oz]050013[end]
     [Menge]20[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]140
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Pfeilmarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 L\'E4nge = 5,00 m.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pfeilmarkierung Typ II herstellen (Abbiegepfeil)[end]
     #end[Beschreibung]140
    #end[Position]139
    #begin[Position]141
     [Oz]050014[end]
     [Menge]10[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]142
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Pfeilmarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder\par
      \plain\fs20 rechts ab.\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 L\'E4nge = 5,00 m.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pfeilmarkierung Typ II herstellen (Mischpfeil)[end]
     #end[Beschreibung]142
    #end[Position]141
    #begin[Position]143
     [Oz]050015[end]
     [Menge]3[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]144
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Pfeilmarkierung Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse P 7.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen '= Vorank\'FCndigungspfeil (vor\par
      \plain\fs20 Fahrstreifenende).'\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 L\'E4nge = 5,00 m.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pfeilmarkierung Typ II herstellen (Vorankündigungspfeil
      FS)[end]
     #end[Beschreibung]144
    #end[Position]143
    #begin[Position]145
     [Oz]050016[end]
     [Menge]30[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]146
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Parkfl\'E4chenmarkierung und Grenzmarkierung f\'FCr Halt- und\par
      \plain\fs20 Parkverbot Typ II als endg\'FCltige Markierung herstellen.\par
      \plain\fs20 Abgerechnet wird der markierte Strich.\par
      \plain\fs20 Markierung '= Parkmarkierung, unterbrochen oder\par
      \plain\fs20 Zick-Zack-Linie.'\par
      \plain\fs20 Strich mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Verkehrsklasse = P 7.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Parkmarkierung Typ II herstellen[end]
     #end[Beschreibung]146
    #end[Position]145
    #begin[Position]147
     [Oz]050017[end]
     [Menge]30[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]148
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Sonstiges Markierungszeichen Typ II als endg\'FCltige Markierung\par
      \plain\fs20 nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrsklasse\par
      \plain\fs20 P 7.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Buchstabe.\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke '= mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.'\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Sonstige Mark.zeichen Typ II herstellen (Buchstaben)[end]
     #end[Beschreibung]148
    #end[Position]147
    #begin[Position]149
     [Oz]050018[end]
     [Menge]10[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]150
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Sonstiges Markierungszeichen Typ II als endg\'FCltige Markierung\par
      \plain\fs20 nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrsklasse\par
      \plain\fs20 P 7.\par
      \plain\fs20 Markierungszeichen = Piktogramm, L\'E4nge = 1,30 m\par
      \plain\fs20 (Radfahrer).\par
      \plain\fs20 Mit Vormarkierung.\par
      \plain\fs20 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht\par
      \plain\fs20 spritzbar (Hei\'DFplastikmasse).\par
      \plain\fs20 Schichtdicke = mind. 3,0 mm, max. 3,5 mm.\par
      \plain\fs20 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Sonstige Mark.zeichen Typ II herstellen (Piktogramm)[end]
     #end[Beschreibung]150
    #end[Position]149
   #end[LVBereich]114
   #begin[LVBereich]151
    [Oz]06[end]
    [Bez]Sonstige Markierung[end]
    [USt]19[end]
    #begin[Position]152
     [Oz]060001[end]
     [Menge]50[end]
     [ME]m²[end]
     #begin[Beschreibung]153
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Farbige Kennzeichnung von Radwegen randscharf herstellen.\par
      \plain\fs20 Losen Schmutz von zu kennzeichnender Fl\'E4che entfernen.\par
      \plain\fs20 Vormarkieren. Nicht retroreflektierend. Griffigkeit\par
      \plain\fs20 im Gebrauchszustand mindestens 45 SRTEinheiten.\par
      \plain\fs20 Farbe 'Verkehrsrot, RAL 3020.'\par
      \plain\fs20 Herstellung aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse\par
      \plain\fs20 als Reibeplastik).\par
      \plain\fs20 Mindestschichtdicke = 3,0 mm.\par
      \plain\fs20 Herstellung auf 'bitumin\'F6ser Decke.'\par
      }}[end]
      [Kurztext]Farbige Kennz. von Radwegen herst. (Reibeplastik)[end]
     #end[Beschreibung]153
    #end[Position]152
    #begin[Position]154
     [Oz]060002[end]
     [Menge]10[end]
     [ME]m²[end]
     #begin[Beschreibung]155
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Markierungsfl\'E4che auf Pflasterdecke (Natursteinpflaster)\par
      \plain\fs20 vorbereiten und ebene Fl\'E4che herstellen. Abgerechnet wird die\par
      \plain\fs20 zu markierende Fl\'E4che zzgl. geringf\'FCgiger \'DCberstand. Bei Pfeil,\par
      \plain\fs20 Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich\par
      \plain\fs20 die Fl\'E4che aus dem kleinsten umschlie\'DFenden Rechteck zzgl.\par
      \plain\fs20 geringf\'FCgiger \'DCberstand.\par
      \plain\fs20 Der zu markierende Untergrund muss trocken, staub-, \'F6l- und\par
      \plain\fs20 fettfrei sowie frei von sonstigen Verunreinigungen sein.\par
      \plain\fs20 Reinigung sowie Trocknung werden, falls notwendig, gesondert\par
      \plain\fs20 verg\'FCtet.\par
      \plain\fs20 2K-Grundierung f\'FCr anschlie\'DFende Applikation von\par
      \plain\fs20 Pflasterm\'F6rtel auftragen.\par
      \plain\fs20 Wasserundurchl\'E4ssigen Pflasterm\'F6rtel f\'FCr anschlie\'DFende\par
      \plain\fs20 Applikation von Kaltplastikmasse auftragen.\par
      \plain\fs20 F\'FCr das Anmischen, den Einbau sowie notwendige Aush\'E4rtezeiten\par
      \plain\fs20 sind die Vorschriften der Hersteller zu beachten.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Pflasterfläche für Mark. mit Kaltplastik vorbereiten
      (Pflastermörtel)[end]
     #end[Beschreibung]155
    #end[Position]154
   #end[LVBereich]151
   #begin[LVBereich]156
    [Oz]07[end]
    [Bez]Demarkierung / Vorarbeiten[end]
    [USt]19[end]
    #begin[Position]157
     [Oz]070001[end]
     [Menge]1000[end]
     [ME]m²[end]
     #begin[Beschreibung]158
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Markierung entfernen. Abgerechnet wird die entfernte\par
      \plain\fs20 markierte Fl\'E4che. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,\par
      \plain\fs20 Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fl\'E4che\par
      \plain\fs20 aus dem kleinsten umschlie\'DFenden Rechteck.\par
      \plain\fs20 Markierungsstoffart = Plastikmasse.\par
      \plain\fs20 Auf Asphaltdeckschicht.\par
      \plain\fs20 Entfernen f\'FCr Erneuerung der Markierung.\par
      \plain\fs20 Durch Feinstfr\'E4sen (Kaltfr\'E4sen mit Feinstfr\'E4sk\'F6pfen.\par
      \plain\fs20 Abfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN\par
      \plain\fs20 zuf\'FChren.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Markierung entfernen (Fräsen, in m²)[end]
     #end[Beschreibung]158
    #end[Position]157
    #begin[Position]159
     [Oz]070002[end]
     [Menge]50[end]
     [ME]m²[end]
     #begin[Beschreibung]160
      [Langtext]{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab567{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f2\fnil
      \fcharset2 Symbol;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255
      \blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0
      \green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0
      \blue0;}{\*\generator WPTools_5.510;}{\plain\fs20 Fl\'E4che f\'FCr Markierung schonend trocknen. Abgerechnet\par
      \plain\fs20 wird die zu markierende Fl\'E4che. Bei Pfeil, Buchstabe,\par
      \plain\fs20 Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die\par
      \plain\fs20 Fl\'E4che aus dem kleinsten umschlie\'DFenden Rechteck.\par
      }}[end]
      [Kurztext]Markierungsfläche trocknen[end]
     #end[Beschreibung]160
    #end[Position]159
   #end[LVBereich]156
  #end[LV]7
 #end[Vergabe]3
#end[GAEB]
