Leistungsbeschreibung
1  Gebrauchter Mobilbagger



1.01

Mobilbagger

Mobilbagger mit Verstellausleger und Schwenkfunktion mit max.1.100 Betriebsstunden
Ab Baujahr 2024


Gewichte, Abmessungen, Geschwindigkeit

- Gewicht: 10.500 kg (+/- 300 kg)
- Reichweite/Ausladung:  min. 7.600 mm
- Grabtiefe:  min. 4.000 mm
- Abstechhöhe: min.8.000 mm
- Heckschwenkradius: max. 1.700 mm
- Reißkraft: min. 39 kN
- Losbrechkraft: min. 58 kN
- Gesamtbreite: max 2.400 mm
- Fahrgeschwindigkeit: min. 25 km/h


Motor

- Leistung min. 85 kW / 115 PS
- Schadstoffklasse EU Stufe V
- Automatisches Drehzahlreduzierungssystem


Hydraulische Anlage

- Ein programmierbarer Zusatzsteuerkreis (Druck- und Litermenge) mit proportionaler 
  Ansteuerung + s/w
- Ein programmierbarer Zusatzsteuerkreis (Druck- und Litermenge) mit proportionaler 
  Ansteuerung
- Ein Zusatzsteuerkreis für hydraulischen Schnellwechsler
- Ein programmierbarer Zusatzsteuerkreis (Litermenge) mit proportionaler Ansteuerung
- Multifunktionaler Joystick mit drei separaten proportionaler Ansteuerungen für 1., 2. und 4. 
  Zusatzsteuerkreis
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrhähnen
- Druckspeicher zur Entlastung der Zusatzhydraulik -Automatisches Hydrauliktank-
  Vorspannventil
- Automatische Drucklosschaltung SP 1 und 2
- Servosteuerung für die Arbeits- und Fahrhydraulik
- Umschaltventil für drucklosen Rücklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz elektrisch schaltbar
- Separate Fahrhydraulikpumpe
- Load-Sensing-Hydrauliksystem





Elektrische Anlage und Ausstattung

- Bordspannung 12 V/ 24 V
- Beleuchtung nach StVZO
- je min. 1 Arbeitsscheinwerfer (LED) vorne und hinten an der Kabine/am Oberwagen
- Arbeitsscheinwerfer (LED) am Ausleger
- 1 gelbe Rundumkennleuchte (LED) auf der Kabine
- Rückraum- und Seitenraumüberwachung mit Kamera 


Kabine

- Sicherheitskabine geprüft mit OPG, ROPS 
- Frontscheibe zweiteilig öffnend
- Außenspiegel 
- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen
- Direktlenkung, Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar
- Luftgefederter Komfortfahrersitz mit Sitzheizung
- Kabinenheizung
- Klimaautomatik
- Übersichtliches Bedienpult min.7 Zoll Farbtouchscreen mit Vorwählbarkeit von 
  Arbeitswerkzeugen, Literleistung und Betriebszustände
- Multifunktionaler Joystick mit prop. Ansteuerungen für 1.,2 und 4.Steuerkreis
- Radio DAB 
- 1 Stück 12 V/ 24V-Steckdose


Sonstige Ausstattung

- Hydraulischer Verstellausleger mit Schwenkwinkel
  min. (L/R): 68° / 59°
- Hydraulischer Tiltrotator 
  Tiltrotator mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS08
   mit Double Lock und Lasthaken im Festanbau
   7-fach, 2x Steuerkreis  (2x Steuerkreis 1, 2x Schnellwechsler, 1x Leckölleitung, 
-  Installation der Funktionen: Steuerkreis 1, Drehen, Schwenken und Schnellwechsler erfolgt 
   an die maschinenseitigen Steuerkreise.
-  Leckölleitung und elektr. druckloser Rücklauf
- Zentralschmieranlage automatisch mit Vorratsbehälter
- Verlade-, und Transportsicherungsösen: 4 Stk. Nach EU-Richtlinien, TÜV, BG-BAU und CE 
- Planierschildabstützung Breite max.2.350 mm Höhe: min. 500mm 
  mit Zylinderschutz für Hubzylinder
- Auspuffführung nach oben
- Elektrische Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung
- Rutschfeste Aufstiege
- zwei Staufächer, abschließbar am Unterwagen
- Bordwerkzeug
- Automatische Pendelachsarretierung
- 8-fach Bereifung ohne Zwischenringe



Sonstiges

- Arbeiten der täglichen Wartung vom Boden aus
- CE-Zeichen
- 2 Jahre Vollgarantie bzw. Verlängerung der bestehenden 
  Garantie um 24 Monate
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							 Summe:   _______________________

                                                                                                                         (Übertrag inLV-ZUSAMMENSTELLUNG)
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* nur EP *
1.02
Variolöffel, optional
Variolöffel mit Aufnahme SW 08 und folgender
Ausstattung
- Inhalt 400 Liter
- Böschungswinkel   54 Grad
- Radius Grabensohle 150mm
Beispiel: Holp Variolöffel VL.112.400 ohne Rototop
Das Angebot erfolgt optional, der Preis wird nur als EP
angegeben und NICHT in den Gesamtpreis eingerechnet.
								         
1 Stück _______________________ nur EP

EVENTUALPOSITION
* Nur EP *
1.03
Profillöffel, optional
Universallöffel mit Aufnahme SW 08 und folgender
Ausstattung
- Inhalt 340 Liter
- 1400mm breit
Beispiel: Holp Profillöffel PL.080.140
Das Angebot erfolgt optional, der Preis wird nur als EP
angegeben und NICHT in den Gesamtpreis eingerechnet.
								         
1 Stück _______________________ nur EP

============================================================================================



LV-ZUSAMMENSTELLUNG

								                   
Mobilbagger 							Summe _____________________

								                   
							MwSt. 19,00 % _____________________

								                   
Gesamtsumme _____________________
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____________________________
Ort/Datum

     
____________________________
Signatur bzw. Unterschrift - Bieter
