<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.2</Version>
  <VersDate>2013-10</VersDate>
  <Date>2026-01-27</Date>
  <Time>11:07:20</Time>
  <ProgSystem>ASBwin 27.0.0.0</ProgSystem>
  <ProgName>Position 27.0.0.8</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>10274</NamePrj>
  <LblPrj>Grünenplan Holzbergsiedlung 9.BA</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <BidCommPerm>Yes</BidCommPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Flecken Delligsen</Name1>
    <Street></Street>
    <PCode>31073</PCode>
    <City></City>
   </Address>
   <AwardNo>1</AwardNo>
  </OWN>
  <AddText><OutlineAddText><span>Baubeschreibung</span></OutlineAddText><DetailAddText><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">BAUBESCHREIBUNG</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;"> </span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Flecken Delligsen beabsichtigt in der Ortschaft Grünenplan den Ausbau der "Holzbergsiedlung" 9.BA Raabestraße durchzuführen. </span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Zuge des Straßenbaus soll auch der Neubau von Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgen.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es handelt sich um eine Gemeinschaftsbaumaßnahme des Flecken Delligsen und des Wasserverbandes Peine.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">1.1 Auszuführende Leistungen</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die auszuführenden Leistungen bestehen aus:</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Los 1 - Bauteilübergreifende Maßnahmen</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für den Flecken Delligsen und Wasserverband Peine (anteilig)</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und Stundenlohnarbeiten.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Los 2 - Straßenbau und Stützmauer</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für den Flecken Delligsen</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ca. 2300 m² Aufbrucharbeiten mit den dazugehörigen Erdarbeiten bis 65 cm Aushubtiefe</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 13 Stck. Straßenabläufe</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ca. 1800 m² Pflasterarbeiten mit verschiedenen Materialien und Steinformaten</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ca. 700 m Betonbordsteine</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ca. 85 m Winkelstützmauer</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie weitere Einzelleistungen aus dem Bereich Gebäudeunterfangung, Regulierungsarbeiten, Ausstattung und Beleuchtung.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Los 3 - Kanalbau</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für den Wasserverband Peine</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ca. 200 m Regenwasserkanal DN 300</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ca. 150 m Hausanschlußleitung DN 150</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 3 St. Schächte</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ca. 16 m3 Verpressarbeiten</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ca. 200 t Bodenaustausch</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">es erfolgt KEINE losweise Vergabe.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">2. Angaben zur Baustelle</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">2.1 Lage der Baustelle</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Baustelle liegt im Ortsteil Grünenplan.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">2.2  Vorhandene öffentliche Verkehrswege</span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Baustelle ist über Straßen und Wege zu erreichen, die im Eigentum der Gemeinde Delligsen sind.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">Die Zufahrt und Beschickung der Baustelle hat nur über die noch nicht ausgebauten Bauabschnitte der Holzbergsiedlung zu erfolgen. Die Erschwernis hierfür ist in die entsprechende Position einzukalkulieren.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">3.  Angaben zur Ausführung</span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">3.1 Allgemeines</span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">Das Baufeld befindet sich in der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes Hilsmulde.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">Entsprechend sind die Arbeiten durchzuführen. Der daraus resultierende Mehraufwand bzw. evtl. Einschränkungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;line-height:13pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">Die Bauarbeiten erfolgen unter Vollsperrung, dabei ist jedoch der Anliegerverkehr für die oberhalb des Bauabschnittes liegenden Grundstücke zu gewährleisten. Eine Aufteilung in mind. 2 Bauabschnitte, eine Umleitung mit entsprechender Beschilderung ist auszuweisen und die Einrichtungen der Vollsperrungen gem. Regelplan sind bei Bedarf im Zuge des Baufortschrittes umzusetzen. Der Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.  </span></p><p style="margin-right:12.55pt;line-height:13pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Bauablauf des Straßenbaus sind die ebenfalls erforderlichen Bauarbeiten der Ver- und Entsorger auszuführen und durch den AN selbständig zu koordinieren. Eine zusätzliche Vergütung erfolgt hierfür nicht.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;line-height:13pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist damit zu rechnen, dass bei den bestehenden beengten Platzverhältnissen die Arbeiten für die Rohrverlegung vor Kopf durchzuführen sind. Die gleichen Einschränkungen gelten auch für den Straßenbau. </span></p><p style="margin-right:12.55pt;line-height:13pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist damit zurechnen, dass während des Bauablaufes Regenwasser von den Regenfallrohren der angrenzenden Häuser auf den Straßenkörper geleitet wird, der evtl. Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;line-height:13pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Schüttgüter Straßenunterbau sind in Lagen einzubauen und statisch zu verdichten, in den Randbereichen zu den Gebäuden sind kleinere Verdichtungsgeräte zu verwenden.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Seitens des AN ist einzukalkulieren, dass </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">im Vorfeld</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> zu Beginn der Maßnahmen Suchschachtungen zur Auffindung der kreuzenden Leitungen im Bereich der Leitungstrassen vorzusehen sind. </span></p><p style="margin-right:12.55pt;line-height:13pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">3.2 Plätze für Baustelleneinrichtung</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">Plätze für die Baustelleneinrichtung des AN werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Der AN hat selbstständig dafür zu sorgen. </span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;margin-bottom:6pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">Darüber hinaus stellen die Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Zwischenlagerfläche zur Verfügung. Die Fläche gehört der Forst. Der Flecken wird mit der Forst einen Gestattungsvertrag abschließen. Ein Übersichtsplan mit der Lage der Fläche im Ortsnetz ist den Unterlagen beigefügt.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;margin-bottom:6pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">Die Lagerfläche wird dem AN unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Fläche anfallen, hat der AN zu tragen. Vor Baubeginn ist der Platz mit allen Beteiligten (AN, Ing.-Büro, Flecken, Wasserverband) in Augenschein zu nehmen. Die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Absicherung der Lagerfläche hat der AN zu tragen, dabei ist zu berücksichtigen, dass sich im Bereich des Lagerplatzes ein öffentlicher Parkplatz, eine Wassertretanlage sowie der Zugang zu einem Wanderweg befindet. Am Bauende ist der Platz in einem ordnungsgemäßen Zustand an die Forst zu übergeben, dieses ist in Form einer Abnahme sicherzustellen. Die hieraus anfallenden Aufwendungen, Arbeiten und resultierenden Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;margin-bottom:6pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">4. Bauablauf</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Baustelleneinweisung des AN durch die AG</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Übergabe von Ausführungsplänen</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Beginn der Ausführung: Termin nach Absprache mit den AG</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Baustelle einrichten</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Vorbereitende Arbeiten</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Oberflächenaufbruch (erst Kanal, im Anschluß Straßenbau - Flecken Delligsen)</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Herstellen des RW - Kanals (WV Peine)</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Herstellen der RW - Hausanschlüsse (WV Peine)</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Setzen der Winkelstützen (Flecken Delligsen)</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Straßenbau (Flecken Delligsen)</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Baustellenräumung</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">5. Ausführungsunterlagen</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lagepläne, Längsschnitte, Bauwerkszeichnungen </span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhenpläne, Querprofile, Ausbauquerschnitte, Deckenhöhenpläne.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">5.1 Abrechnungsunterlagen</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bereits ab der 1. Abschlagsrechnung sind zusammenhängende Abrechnungszeichnungen mit durchlaufender Stationierung beizufügen, ebenso Nachweise, Aufmaße und Mengenermittlungen.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In den Abrechnungszeichnungen ist ein Hinweis auf die entsprechenden Aufmassblätter und Ordnungsziffern erforderlich.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abrechnungszeichnungen müssen neben den Neuanlagen auch alle vorhandenen, aufzunehmenden bzw. auszubauenden Anlagen enthalten.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">Bei der ausgeschriebenen Baumaßnahme handelt es sich um eine</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Helvetica-Bold;font-size:10pt;font-weight:bold;">Gemeinschaftsbaumaßnahme </span><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">zwischen dem </span><span style="font-family:Helvetica-Bold;font-size:10pt;font-weight:bold;">Flecken Delligsen </span><span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;">und des </span><span style="font-family:Helvetica-Bold;font-size:10pt;font-weight:bold;">Wasserverbandes Peine.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">Wichtige Vorbemerkung:</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Für sämtliche vom AN gelieferten Schüttgüter und Asphaltmaterialien sind folgende Nachweise vor Baubeginn vorzulegen:</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;tab-stops:85pt 171pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">-</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Eignungsnachweise und Prüfzeugnisse</span></p><p style="margin-right:12.55pt;tab-stops:85pt 171pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">-</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf bestehende </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Kontamination nach der aktuellen LAGA</span></p><p style="margin-right:12.55pt;tab-stops:85pt 171pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">-</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Einhaltung / Unterschreitung der aktuellen Asbestgrenzwerte.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">Die daraus anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>Allgemeine Vorbemerkungen</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Allgemeine Vorbemerkungen</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">1.Normen Regelwerke</span></p><p/><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Ausführung gelten in den derzeit gültigen Fassungen:</span></p><p style="text-align:justify;"/><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)</span></p><p style="text-align:justify;"/><p style="text-align:justify;tab-stops:57pt 113pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Teil A:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Allgem. Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen (DIN 1960)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Teil B:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Allgem. Vertragsbedingungen für Ausführung von Bauleistungen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(DIN1961)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Teil C:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Allgemeine technische Vorschriften für Bauleistungen (ATVen)</span></p><p style="text-align:justify;"/><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie sämtliche für die ordnungsgemäße Ausführung der Baumaßnahme relevanten   Normen und Restnormen des Deutschen Instituts für Normung e. V.  und die deutsche Fassung der Europäischen Normung, das Regelwerk der     Abwassertechnischen Vereinigung e.V. DWA, das Regelwerk des Deutschen  Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. DVGW, sämtliche für die ordnungsgemäße Ausführung der Baumaßnahme relevanten Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV-en), die Abfallentsorgungs- und Abfallsatzung der Städte, Gemeinden und Landkreise, sowie sämtliche Unfallverhütungsvorschriften (UVV-en)  gemäß der neuesten Fassung der Gelben Mappe "Bausteine  sicher arbeiten  gesund bleiben der Berufsgenossenschaften der  Bauwirtschaft".</span></p><p/><p style="text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">2. Preise</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Preise sind Festpreise bis zur Fertigstellung des vertraglich vereinbarten Leistungsumfanges. Ergeben sich durch die Art z. B. von maschineller Ausrüstung Abweichungen zu den Entwurfsplänen, so gelten für die Ausführung dieser Arbeiten ebenfalls die Preise gemäß Leistungsverzeichnis, soweit der Leistungstext zutrifft. VOB Teil B bleibt unberührt.</span><br/><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">3. Bauzeitenpla</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">n</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durch die AG wird ein Fertigstellungstermin vorgegeben. Dieser ist Vertragsbestandteil und ist einzuhalten. Die Koordination von zeitlichen Abläufen und sich daraus ergebenden Berührungspunkten mit anderen Gewerken bleibt unabhängig davon, aber im Rahmen der vorgegebenen Termine, Sache der einzelnen Unternehmen. Durch sinnvolle Vorüberlegungen sind die Ausführungszeiträume für die Erbringung von kritischen Teilleistungen ausreichend zu bemessen. Konfliktsituationen müssen durch örtliche und zeitliche Differenzierung vermieden werden.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innerhalb zwei Wochen nach Auftragsbestätigung hat der Auftragnehmer unter Berücksichtigung der Fristen nach den Besonderen Vertragsbedingungen und der Bauablaufbeschreibung im Einverständnis mit dem Auftraggeber einen Bauzeitenplan und einen Rechnungslegungsplan vorzulegen, der Bestandteil des Vertrages wird.</span><br/><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">4. Lieferung durch den Auftraggeber</span><br/></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Keine</span><br/></p><p/><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">5. Planunterlagen</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN erhält Pläne für die Bauausführung je 2-fach. Weitere Ausfertigungen werden gegen Kostenerstattung abgegeben. Handelt es sich um Arbeiten, für die offenkundig keine Pläne erforderlich sind, so entfällt die Lieferung. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die zu den Ausschreibungsunterlagen gehörenden Entwurfspläne sind für die Ausführung nicht maßgeblich.</span></p><p style="text-align:justify;"><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">6. Allgemeines, bestehende Verhältnisse und Bauablauf</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6. 1. Allgemeines</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei der Kalkulation sind die Schwierigkeiten durch die Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs etc. sowie die beengten Platzverhältnisse und die teilweise fehlenden Zuwegungen bzw. Lagermöglichkeiten zu berücksichtigen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen o.ä. beim AG und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern anhand der ausliegenden Bestandspläne und den dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.</span><br/></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen und Vorschriften zu erbringen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die geltenden gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften sind bei der Durchführung der Arbeiten zu beachten und einzuhalten. Aufenthalts-, Sanitärräume und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Notwendige Sicherungsmaßnahmen (Absperrungen etc.) sind vom Auftragnehmer durchzuführen. Die erforderlichen Installationen, Stoffe und Leitungssysteme sind nach den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses vom Bieter in alleiniger Verantwortung zu konzipieren und anzubieten.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein Anspruch auf sämtliche im LV angegebenen Leistungen besteht nicht.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Entsorgung sind die Abfallentsorgungssatzungen zu beachten. Die bei Bau- und Abrissarbeiten anfallenden Bauabfälle sind der ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Durchführung der Arbeiten erfolgt nach den geltenden DIN Normen und den neuesten technischen Richtlinien.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Die zur Erreichung bzw. Beschickung und Versorgung der Baustelle benutzten Straßen und Wege sind laufend nach Erfordernis zu säubern und zu unterhalten.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Die Kosten hierfür sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen. </span></p><p style="text-align:justify;"/><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Die Beschickung der Baustelle darf nicht über die bereits ausgebauten Straßen der vorangegangenen Bauabschnitte der Holzbergsiedlung (Von-Langen-Straße / Lange Schulstraße / Kirchtalstraße 7 Kurhausweg) erfolgen sondern nur über die noch nicht ausgebauten Straßenabschnitte, bzw. direkt über die Zufahrt von der "Oberen Hilsstraße".</span></p><p/><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6. 2. Subunternehmer</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wenn Subunternehmer eingesetzt werden, muss vor Auftragsvergabe von den jeweiligen Subunternehmern auch das Blatt zum NTVergG unterschrieben werden und die Nachweise Finanzamt, Krankenkasse und Berufsgenossenschaft vorgelegt werden. Die entsprechende Qualifikationen sind nachzuweisen (siehe Formblätter) - </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;">DVGW Zertifikat w3 bzw. Anforderungen RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe AK3</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span><br/></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6. 3. Bestehende Verhältnisse und zukünftiges Konzept</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die  Baustelle befindet sich im  Landkreis Holzminden, Flecken Delligsen OT Grünenplan. </span></p><p style="text-align:justify;"/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6. 4. Abrechnung</span></p><p style="text-align:justify;"/><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Die Rechnungsstellung sowohl für die Abschlagsrechnung als auch für die Schlussrechnungen ist für den Flecken Delligsen und den Wasserverband getrennt zu untergliedern und mit jeweils separaten Rechnungen einzureichen. Die Bauteilübergreifenden Arbeiten von Los - 1 sind anteilig und entsprechend Baufortschritt für die beiden Auftraggeber aufzuteilen. Die getrennte Rechnungsstellung und Aufteilung wird nicht gesondert vergütet.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>Hinweis zu den Bodenaushubpositionen</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">!!! Hinweis zu den Bodenaushubpositionen</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Sofern nicht in der Leistungsbeschreibung explizit festgehalten, fordert der Auftraggeber keine Zwischenlagerung oder weitere Beprobung des Aushubbodens, Aufbrüchen oder sonstigen Ausbaustoffen aus der Kanaltrasse und Straßenbau. Die für die Entsorgung notwendigen Angaben sind den entsprechenden Positionen oder dem der Leistungsbeschreibung beigefügten Geotechnischen Berichten zu entnehmen. Sofern die Analysen des Berichtes nicht den Anforderungen des Entsorgers/Deponie des Auftragnehmers entsprechen, kann es notwendig sein, den Aushubboden zu einem Zwischenlager zu transportieren und dort nach den Anforderungen des Entsorgers/Deponie zu beproben. Etwaige (Zwischen-)Lagerflächen werden nicht vom Auftraggeber gestellt oder extra vergütet.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <BoQ ID="I_3152_1">
   <BoQInfo>
    <Name>1</Name>
    <LblBoQ>Grünenplan Holzbergsiedlung 9.BA</LblBoQ>
    <Date>2026-01-27</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Abschnitt</LblBoQBkdn>
     <Length>1</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>1</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>3</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <LblTime>Minuten</LblTime>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG6</CtlgID>
     <CtlgType>miscellaneous</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276 2018</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG1</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-1 2008-12</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276-1 2008</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG2</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-81</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276-1 1981</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="I_3152_1124" RNoPart="1">
     <LblTx><span>LOS 1 - BAUTEILÜBERGREIFENDE MASSNAHMEN</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="I_3152_5" RNoPart="1">
       <LblTx><span>VORBEREITENDE ARBEITEN</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="I_3152_6" RNoPart="1">
         <LblTx><span>Baustelleneinrichtung und Sonstiges</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_7" RNoPart="10">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Sanitäreinrichtungen Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten (einschl. Einrichtungen zur Ersten Hilfe und zum Brandschutz).</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht gesondert berechnet. Flächen beschaffen. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Pauschale umfasst auch die ständige Beseitigung von Verunreinigungen aus dem Baustellenbetrieb auf den Zufahrtswegen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen  das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vom Auftragnehmer ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung ein Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abrechnung erfolgt %-tual über die Dauer der Bauzeit.sowie nach anteiligen Baukosten Flecken Delligsen / Wasserverband Peine.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Baustelle einrichten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_8" RNoPart="20">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen u. dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entspr. dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigungen der Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze sind zu beseitigen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauten der Baustelleneinrichtungen (z. B. Fundamente) sind rück zu bauen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Pos. vorgesehen sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen.</span><br/></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abrechnung erfolgt %-tual nach anteiligen Baukosten Flecken Delligsen / Wasserverband Peine</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Baustellen räumen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_10" RNoPart="30">
            <Qty>60.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauzaun, auf unbefestigtem / befestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen, für die Dauer der Ausführung vorhalten, umsetzen und räumen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Türen und Tore werden nicht gesondert vergütet.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bauzaun aufstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_11" RNoPart="40">
            <Qty>150.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baustellenwarnzaun einschl. der erforderlichen Absperrhalter standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. Ein mehrfaches Umsetzen ist einzukalkulieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zaunhöhe = 1,00 m.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zaun = Kunststoff-Warnzaun.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Warnzaun aus Kunststoff (PP), extra reißfest und strapazierfähig, Maschen ca. 8 x 4 cm.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absperrhalter aus geriffeltem Rundstahl </span><span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;">Æ</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 14 mm mit geschlossenen Sicherheitsbügeln, Länge 1.250 mm. Die Absperrhalter sind so auszubilden, dass ein Verschieben nicht möglich ist.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Baustellenwarnzaun aufstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_12" RNoPart="50">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absperrung einzelner Aufbruchpunkte mittels Bauzaun herstellen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauzaun, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen, für die Dauer der Ausführung  vorhalten, entsprechend Bauablauf umsetzen und räumen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Absperrung einzelner Aufbruchpunkte</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_13" RNoPart="60">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>Std.</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reinhaltung der Zufahrtswege innerhalb und außerhalb des Baugebietes während der Gesamtbauzeit mit selbstaufnehmenden Kehrmaschinen auf besondere Anordnung des Auftraggebers (Verschmutzung durch Dritte).</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der anfallende Kehricht und das anfallende Räumgut sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind der Bauleitung wöchentlich vorzulegen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Reinhaltung der Zufahrtswege</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_14" RNoPart="70">
            <Qty>1000.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bewässern von Wegen und Straßen im Plangebiet mit geeigneten Geräten zur Reduzierung der Staubentwicklung inkl.Lieferung des erforderlichen Wassers.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Leistung wird nur vergütet bei Anordnung durch den Auftraggeber.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet werden die m2 je Bewässerungsdurchgang.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bewässern von Wegen und Straßen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_15" RNoPart="80">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahlplatten bereitstellen, vorhalten, mehrmals umsetzen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abmessungen ca. 2,00 x 3,00 m.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahlplatten müssen überfahrbar sein mit Straßenverkehrslast = SLW 60.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Stahlplatten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_19" RNoPart="90">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Havarie- und Grundstückszufahrten als Anrampungen zu den anliegenden Straßen und  Grundstücken aus Mineralgemisch der Körnung 0 - 45 mm nach Angabe des Auftraggebers herstellen einschl. der Lieferung des Materials und anschließendem Rückbau. Eingebautes Material verdichten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu den einzelnen Grundstücken auch in Kleinstmengen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anrampung aus Mineralgemisch herstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_20" RNoPart="100">
            <Qty>25.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Grenzsteine im Baugebiet mit standsicheren Holzpfählen, Länge mind. 0,80 m, Durchmesser 8  - 10 cm, markieren und sichern. Vor Baubeginn sind die Grenzsteine gemeinsam mit der Bauleitung örtlich festzustellen. Die Unterhaltung der Markierungspfähle während der Bauzeit erfolgt durch den Auftragnehmer. Nach Beendigung der Bauarbeiten hat eine Übergabe der Grenzsteine durch den Auftragnehmer an die Bauleitung zu erfolgen. Das hierfür erforderliche Material hat der Unternehmer zu liefern und einzubauen. Die Wiederherstellung von beschädigten oder verlorengegangenen Grenzvermarkungen hat der Auftragnehmer auf seine Kosten vom Katasteramt  bzw. von einem öffentlich bestellten Vermessungsbüro ausführen zu lassen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Grenzsteine sichern</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_22" RNoPart="110">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage für die Erschwernis in Zusammenhang mit der Ausführung in beengten Verhältnissen. Mit dieser Position sind alle Erschwernisse für die Ausführung von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Arbeiten in beengten Verhältnissen, wie z.B. Einsatz von zwei Seiten, längere Fahrwege für Materialtransporte (Zufahrt und Beschickung der Baustelle hat nur über die noch nicht ausgebauten Bauabschnitte der Holzbergsiedlung zu erfolgen).</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mehraufwand und Vergütung für die Ausführung der Arbeiten im 9. BA Holzbergsiedlung.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Erschwerniszulage beengte Verhältnisse</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_634" RNoPart="120">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufstellen, Vorhalten, umbauen, Instandhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zur Sicherung und Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Zufahrt bzw. Zuwegung zu den Grundstücken durch Schutzgerüste und Hilfsbauwerke einschließlich deren Beleuchtung) während der vertraglich vereinbarten Ausführungsfrist (ATV DIN 18299-4.2.9). Die Vergütung erfolgt entsprechend dem Baufortschritt.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Sicherung Anliegerverkehr</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_635" RNoPart="130">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Transport von Müllbehältern der Anliegergrundstücke zu Sammelstellen abseits des Baubetriebs, einschl. Rücktransport zu den Grundstücken. Die Leistung ist in Abstimmung mit den Grundstückseigentümern an den Müllabfuhrtagen auszuführen, wenn die Müllabfuhr bedingt durch die Bauarbeiten die Anliegergrundstücke nicht anfahren kann und den Anwohnern der Transport aus wegetechnischen- oder sicherungstechnischen Gründen nicht zumutbar ist. Die Vergütung erfolgt entsprechend dem Baufortschritt. Die Abstimmung mit dem Versorgungsunternehmen erfolgt durch den AN.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfuhren pro Monat: (Biomüll 14-täglich; Restmüll 14-täglich; Gelbe Tonne 30-täglich; Altpapier 30-täglich)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Transportweite innerhalb der Baustelle: bis 500 m</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Sicherung Abfallentsorgung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_640" RNoPart="140">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fotodokumentation während der Bauzeit anfertigen und dem AG in 2-facher Ausfertigung auf digitalem Datenträger übergeben. Festzuhalten sind:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- vorhandener Bestand (Schäden an Gebäuden, etc.)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- wesentliche Bauzustände</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- abrechnungsrelevante Dinge</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angaben zur Qualität der einzelnen digitalen Fotos:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ort und Aufnahmezeitpunkt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Daten im .jpg - oder .tif - Format</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Auflösung ca. 2000 x 1500 Pixel</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- mindestens 16 bit Farbtiefe</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Digitale Fotodokumentation</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_641" RNoPart="150">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Behelfsbrücke für Fußgänger in Geländehöhe, für öffentlichen Verkehr mit Schutzgeländer, Nutzbreite bis 1,5 m, Länge über 1 bis 3 m, herstellen, vorhalten und beseitigen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit dieser Position wird das Erstellen, Vorhalten, (mehrfaches Umsetzen pro Brücke) während der Bauzeit sowie das Entfernen der Hilfsbrücke abgerechnet.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Fußgängerbehelfsbrücke herstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_642" RNoPart="160">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Behelfsüberfahrt, geeignet für Brückenklasse 60 DIN 1072, für öffentlichen Verkehr mit Schutzgeländer,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge über 3 bis 5 m, Breite über 3,75 bis 4 m,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">herstellen, vorhalten und beseitigen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit dieser Position wird das Erstellen, Vorhalten, (mehrfaches Umsetzen pro Überfahrt)  während der Bauzeit sowie das Entfernen der Hilfsbrücke abgerechnet.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Behelfsüberfahrt herstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1122" RNoPart="170">
            <Qty>27.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Straßenkappe mit Tragplatte von Versorgungsleitung und dgl. freiliegend schonend ausbauen, Gestänge über die Baumaßnahme sichern und markieren,</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Straßenkappe Lagern und im Anschluss der Entsorgung zuführen. Einschließlich Entsorgungsgebühre</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">n.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Straßenkappen ausbauen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1123" RNoPart="180">
            <Qty>27.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schieber-/Hydrantenkappen setzen, auf Tragplatte zentrisch über Armatur setzen. Höhenmäßige</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausrichtung mit max. Differenz +/- 4 mm zur umgebenden Asphaltdecke.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schieber-/Hydrantenkappen der TWL werden bauseits gestellt. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Mehraufwendungen im Bereich der jeweiligen Schichten des Oberbaues werden nicht gesondert vergütet.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schieber-/Hydrantenkappen setzen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1146" RNoPart="190">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anliegerinformation herstellen und in Form von Flyern /</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handzetteln an die Anlieger verteilen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Baubeginn:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handzettel mit Bekanntgabe sämtlicher Ansprechpartner</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bauleiter AN / Polier AN / Ansprechpartner AG). Die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ansprechpartner des AG sind mit dem AG abzustimmen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Weiterer Bauverlauf:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Anlieger sind mindestens 5 Arbeitstage vor dem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einrichten bzw. Umbau jeder Bauphase über die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anstehenden Sperrungen und innerörtlichen Umleitungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie die Befahrbarkeit des Baubereichs für Anlieger zu</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">informieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Des Weiteren hat der Auftragnehmer die Anlieger bei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nichtbefahrbarkeit des Baubereichs zu informieren, wenn</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Erreichbarkeit der Grundstücke nicht gegeben ist.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Mindestens 3 Tage im Voraus.)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anzahl der zu erstellenden Anliegerinformationen: 10,00</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stück Anzahl der Exemplare je Anliegerinformation: bis</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">50 Stück. Dem AG ist zudem jeweils ein Exemplar der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handzettel vorab zur Freigabe zukommen zu lassen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anliegerinformation durchführen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1147" RNoPart="200">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dem AN obliegt die Koordination mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen, wenn sich im Zuge der örtlichen Einmessungen und der Bauausführung Unklarheiten der Leitungsführungen mit den jeweiligen Leitungen der entsprechenden  Ver- oder Entsorgungsunternehmen ergeben.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN, hat den AG unverzüglich zu informieren und alle Projektbeteiligten kurzfristig zu einem Ortstermin einzuladen. </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Einladung erfolgt durch den AN</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erkenntnisse dieser Termine sind durch den AN zu dokumentieren und am nächsten Werktag an alle Projektbeteiligten per Mail zu versenden.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Sicherung und Dokumentation der vorgefundenen Baustände sind vom AN mit einer Digitalkamera Fotos zu erstellen. Die Fotos sind mit den wesentlichen Informationen wie Ort, Datum, Uhrzeit zu versehen und den Protokollen als Anlage beizufügen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtlich hierfür anfallende Kosten sind mit einzukalkulieren und mit der Position abgegolten. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diese Pauschale gilt für alle Abschnitte, Leistungen und Gewerke des Leistungsverzeichnisses.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Abrechnung und Aufteilung der Position erfolgt anteilig zur Bausumme der einzelnen Bauteile bzw. Gewerke entsprechend  dem Baufortschritt.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Leitungskoordinierung mit Ver- und Entsorgungsunternehmen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1148" RNoPart="210">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die notwendigen Probenentnahmen und Analytiken der gebildeten Boden-/Asphalthaufwerke werden durch ein vom AG beauftragtes Labor durchgeführt. Die Koordination mit dem beauftragten Labor obliegt dem AN. Der Austausch der Kontaktdaten zwischen AN und beauftragtem Prüflabor erfolgt zur Bauanlaufberatung. Die Kontaktdaten werden vom AG zu Verfügung gestellt.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit dieser Leistungsposition sind sämtliche Kosten zur notwendigen Koordination mit dem Prüflabor abgegolten. Diese umfassen:</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Eigenständige Abstimmung zwischen AN und Prüflabor über die    Probenahmen und die folgende Analyse</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Rechtzeitiger Abruf der Probenahmen beim Labor durch den AN</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-Abstimmung über Dauer der Prüfung sowie Dauer bis zur  Vorlage des Prüfberichts, die notwendigen Zeiten sind vom AN i n seiner Bauablaufplanung zu berücksichtigen</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Koordinierung Haufwerksanalytik</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_3152_1126" RNoPart="2">
       <LblTx><span>VERKEHRSSICHERUNG</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="I_3152_29" RNoPart="1">
         <LblTx><span>Verkehrssicherung</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_30" RNoPart="10">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beantragung der verkehrsbehördlichen Anordnung für die kompletten Sperr- und Sicherungsmaßnahmen, sowie der Umleitungsbeschilderung für die Baumaß- nahme, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verwaltungsgebühr der Anordnung trägt der Auftragnehmer.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erteilte Genehmigungen sind in Kopie an den AG zu übergeben.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verkehrsbehördliche Anordnung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_31" RNoPart="20">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umleitungsbeschilderung für Vollsperrungen einrichten, unterhalten, vorhalten und abräumen. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausführung erfolgt nach mit dem AG abgestimmten VZ-Plan. Der VZ-Plan ist vom AN zu erstellen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verkehrseinrichtungen für die Umleitungsstrecke über benachbarte Straßen einschl. aller erforderlichen Verkehrsschilder gemäß STVO aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, umsetzen und abbauen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die vorgenannten Strecken sind in Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde auszuschildern. Verkehrsschilder sind berührungsfrei auszu- kreuzen. Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft und wieder in Kraft setzen. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN haftet für jegliche Schäden an den VZ und Schildertafeln, die durch unsachgemäßes Auskreuzen verursacht werden.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">70 v.H. der pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtungen berechnet.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Umleitungsbeschilderung einrichten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_32" RNoPart="30">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vollsperrung (Regelplan BI/15) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO, RSA 21 und ZTV-SA bei Bauarbeiten aufbauen, entsprechend Bauablauf umsetzen und abbauen, einschl. Beschilderungen, Absperreinrichtungen sowie der erforderlichen Sicherung der gesamten Baustelle über die gesamte Bauzeit in allen Bauzuständen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vollsperrung der Straße unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Notwendige Einrichtungen liefern, aufbauen, ständig unterhalten, umsetzen, abbauen und abtransportieren. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verkehrssicherung ist mit dem Verkehrsamt bzw. dem AG vor Beginn der Baumaßnahme abzustimmen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ersatz zerstörter oder abhanden gekommener Teile der Einrichtung wird nicht gesondert vergütet. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">70 % der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtung vergütet.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verkehrssicherung (Vollsperrung)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_33" RNoPart="40">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sperrung Gehweg (Regelplan BII/9) - Verbindungsweg (Nord-Süd) zwischen "Raabestraße" und "Von-Langen-Straße" (in Verlängerung der "Kurze Schulstraße")</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO, RSA 21 und ZTV-SA bei Bauarbeiten aufbauen, entsprechend Bauablauf umsetzen und abbauen, einschl. Beschilderungen, Absperreinrichtungen sowie der erforderlichen Sicherung der gesamten Baustelle über die gesamte Bauzeit in allen Bauzuständen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Notwendige Einrichtungen liefern, aufbauen, ständig unterhalten, umsetzen, abbauen und abtransportieren. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verkehrssicherung ist mit dem Verkehrsamt bzw. dem AG vor Beginn der Baumaßnahme abzustimmen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ersatz zerstörter oder abhanden gekommener Teile der Einrichtung wird nicht gesondert vergütet. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">70 % der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtung vergütet.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verkehrssicherung (Sperrung Gehweg),</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_34" RNoPart="50">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kontrolle der gesamten Arbeitsstellensicherungen gem. ZTV-SA über die gesamte Bauzeit durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kontrolle 'einmal täglich, auch an Sonn- und Feiertagen'</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kontrolle der Verkehrssicherung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_3152_1127" RNoPart="3">
       <LblTx><span>STUNDENLOHNARBEITEN</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="I_3152_643" RNoPart="1">
         <LblTx><span>Stundenlohn Arbeitskräfte</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_1115" RNoPart="10">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>h</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit Schachtmeister</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder dgl. (Berufsgruppe I); sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Std Schachtmeister I</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1117" RNoPart="20">
            <Qty>15.000</Qty>
            <QU>h</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit Bauvorarbeiter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder dgl. (Berufsgruppe II); sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Std Bauvorarbeiter II</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1118" RNoPart="30">
            <Qty>15.000</Qty>
            <QU>h</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit Spezialbaufacharbeiter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder dgl. (Berufsgruppe III 1); sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Std Spezialbaufacharbeiter III</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1119" RNoPart="40">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>h</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit  Gehobener Baufacharbeiter oder dgl. (Berufsgruppe IV); sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Std gehobener Baufacharbeiter IV</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_1100" RNoPart="2">
         <LblTx><span>Stundenlohn Baumaschinen u. Geräte</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_1101" RNoPart="10">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>h</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit für Minibagger</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Löffelinhalt bis 0,2 cbm; sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Std Minibagger bis 0,2 cbm, Inkl.Bedienung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1102" RNoPart="20">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>h</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit für Bagger</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Löffelinhalt bis 0,6 cbm; sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Std Bagger bis 0,6 cbm Inkl.Bedienung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1103" RNoPart="30">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>h</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit für Bagger</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Löffelinhalt über 0,6 cbm; sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Std Bagger über 0,6 cbm Inkl.Bedienung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1104" RNoPart="40">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>h</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit für Frontlader</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">luftbereift über 45 bis 75 kW; sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Std Frontlader 45 bis 75 kW Inkl.Bedienung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1105" RNoPart="50">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>h</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit für Kompressor, einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abbruchhammer mit Bedienung und der erforderlichen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckluftleitungen; sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Std Kompressor/Abbruchhammer Inkl.Bedienung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1106" RNoPart="60">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>h</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit für Abbruchhammer bzw. -bohrer</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">komplett mit Meißel bzw. Bohrer, betriebsbereit,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich der Bedienung; sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Std Abbruchhammer/-bohrer Inkl.Bedienung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1107" RNoPart="70">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>h</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit für Kipper-LKW,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nutzlast bis 10 t; sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Std Kipper-LKW bis 10 t Inkl.Bedienung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1120" RNoPart="80">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>h</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit für Kompressor, betriebsbereit,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich der Bedienung; sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Std Kompressor Inkl.Bedienung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1121" RNoPart="90">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>h</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeit für Rüttelplatte ü. 180 kg/mind. 30 kN, betriebsbereit,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich der Bedienung; sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Std Rüttelplatte ü. 180 kg/mind. 30 kN</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="I_3152_1128" RNoPart="2">
     <LblTx><span>LOS 2 - STRASSENBAU UND STÜTZMAUER</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="I_3152_44" RNoPart="1">
       <LblTx><span>STRASSENBAUARBEITEN</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="I_3152_45" RNoPart="1">
         <LblTx><span>Aufbrucharbeiten</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_644" RNoPart="10">
            <Qty>250.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberboden einschl. Vegetationsdecke/Grasnarbe abtragen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke des Abtrages 20-30 cm.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberboden in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einordnung als Oberboden.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Homogenbereich EA-03</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verwertungs- und Deponiekosten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Erdarbeiten und Nebenleistungen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Oberboden aufnehmen, entsorgen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_53" RNoPart="20">
            <Qty>50.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ungebundene Befestigungen aufbrechen und aufnehmen, in Fahrbahnen aus gebrochenen Naturstein, Dicke bis 25 cm. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einordnung als </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Homogenbereich EA-01</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anfallende Stoffe ordnungsgemäß entsorgen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Ungeb. Befestigungen aufbrechen, ents.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_645" RNoPart="30">
            <Qty>50.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Beim Trennen anfallendes Material der Verwertung zuführen. Trennen durch schneiden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke der Asphaltbefestigung bis 10 cm.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Asphaltbef. trennen bis 10 cm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_646" RNoPart="40">
            <Qty>50.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Beim Trennen anfallendes Material der Verwertung zuführen. Trennen durch schneiden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke der Asphaltbefestigung 10,01 bis 20 cm.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Asphaltbef. trennen 10,01 bis 20cm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_647" RNoPart="50">
            <Qty>840.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bituminöse Befestigung, Verwertungsklasse A, </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5,01 bis 10,0 cm dick aufnehmen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphalt gemäß den Ergebnissen des Geotechnischen Berichtes.</span></p></Text>
               <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Owner">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel nach AVV: </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">17 03 02 </span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtes Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, einschl. Entsorgungsgebühren.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erzeuger und Nachweispflichten gehen auf den AN über. Einschneiden oder Abkanten wird gesondert vergütet.</span><br/></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine evtuelle Erschwernis für das Entfernen/Aufnehmen des Asphaltes in Handarbeit an Einfriedungen/Mauern ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Wiegescheinen</span></p><p style="margin-right:6.85pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Bituaufbruch entspricht 2,40 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bitum. Bef. aufn. (5,01 bis 10,0 cm)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_648" RNoPart="60">
            <Qty>925.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bituminöse Befestigung, Verwertungsklasse A, 10,01 bis 20,0 cm dick aufnehmen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphalt gemäß den Ergebnissen des Geotechnischen Berichtes.</span></p></Text>
               <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Owner">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel nach AVV: </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">17 03 02 </span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtes Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, einschl. Entsorgungsgebühren.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erzeuger und Nachweispflichten gehen auf den AN über. Einschneiden oder Abkanten wird gesondert vergütet.</span><br/></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine evtuelle Erschwernis für das Entfernen/Aufnehmen des Asphaltes in Handarbeit an Einfriedungen/Mauern ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:6.85pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Wiegescheinen</span></p><p style="margin-right:6.85pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Bituaufbruch entspricht 2,40 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bitum. Bef. aufn. (10,01 bis 20,0 cm)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1131" RNoPart="70">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PAK-Haltige Befestigung, Verwertungsklasse B  nach RuVA-StB neueste Fassung, abfahren und ordnungsgemäß entsorgen.</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphalt gemäß den Ergebnissen des Geotechnischen Berichtes.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel nach AVV: 17 03 01</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zu den Asphaltaufbruchpositionen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erzeuger und Nachweispflichten gehen auf den AN über.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der AN hat unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzes- und Erlasslage das elektronische Abfallnachweisverfahren durchzuführen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/><p style="margin-right:6.85pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Wiegescheinen</span></p><p style="margin-right:6.85pt;text-align:justify;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name: </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Bituaufbruch entspricht 2,40 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PAK-Haltige Bef., Vwk B, Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_650" RNoPart="80">
            <Qty>25.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigung aus unbewehrtem Beton aufbrechen und aufnehmen, in Fahrbahnen und Nebenflächen, Dicke der Befestigung über 10 bis 30 cm.  Anfallende Stoffe ordnungsgemäß entsorgen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bef. aus Beton aufn. u. ents.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1132" RNoPart="90">
            <Qty>60.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bituminöse Befestigung, Verwertungsklasse A, </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphalt gemäß den Ergebnissen des Geotechnischen Berichtes.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel nach AVV: 17 03 02</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">fräsen und Fräsgut aufnehmen, laden. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphaltschicht = Deckschicht</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frästiefe = i.M. 4,0 cm</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fläche = Fahrbahn / Nebenflächen / Anschlußbereiche an vorh. Asphaltfahrbahn</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind auch Zwickel und Kleinflächen an Verkehrsinseln/Einmündungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 10 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtes Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, einschl. Entsorgungsgebühren.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erzeuger und Nachweispflichten gehen auf den AN über.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Wiegescheinen</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Bituaufbruch entspricht 2,40 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bitum. Befestigung fräsen T i.M.4 cm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_651" RNoPart="100">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflaster/Gehwegplatten versch. Arten (z. B. Natursteinpflaster, Betonrechteck- und Verbundpflaster), einschl. Bettung aus Sand aufnehmen, laden und transportieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bettung bis ca. 5,0 cm dick. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert über den Bodenabtrag vergütet.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke Pflaster bis 10 cm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtes Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, einschl. Entsorgungsgebühren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Pflaster versch. Arten aufn. u. ents.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_652" RNoPart="110">
            <Qty>65.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entwässerungsrinne einschl. Bettung aufnehmen, laden und transportieren, aus Betonformsteinen, Bordrinnenstein, </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maße 16/16/14 cm bzw. 24/16/14 cm,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bettung aus Beton, Dicke über 15 bis 20 cm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtes Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, einschl. Entsorgungsgebühren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>E.-rinne aufnehmen u. ents.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_653" RNoPart="120">
            <Qty>610.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bordstein aus Beton, als Hoch-, Tief- oder  Rasenbord in Beton oder Mörtel versetzt, aufnehmen, laden und transportieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterbeton ca. 20,0 cm dick und Rückenstütze aufbrechen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtes Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, einschl. Entsorgungsgebühren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bordstein aufn. und entsorgen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_654" RNoPart="130">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Straßenablauf einschließlich Aufsatz vollständig ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Straßenablauf aus Betonfertigteilen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch- und Erdarbeiten ausführen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Straßenablauf ausbauen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_655" RNoPart="140">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die vorh. Anschlußleitungen der ausgebauten Straßenabläufe einschl. Auflager und Sandummantelung, nach Angaben der Bauleitung bis zur Sammelleitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aufnehmen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In einzelnen Teillängen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erforderliche Erdarbeiten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Homogenbereich = 'EA-01 / EA-02 / EA-04'</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitung DN 150, Material nicht bekannt Länge der Leitungen von ca. 1,00 bis 5,00 m.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tiefenlage 1,25 m bis 2,00 m.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufgenommene Stoffe nach Wahl des AN ordnungsgemäß entsorgen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrgraben anschließend mit verdichtungsfähigen Material bis Straßenplanum mit verdichtungsfähigen Material lagenweise verfüllen und verdichten. Material nach Wahl des AN liefern.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Erdarbeiten und Nebenleistungen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird pro abgebrochener Anschlussleitung,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unabhängig von Ihrer Länge.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anschlußleitung aufnehmen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_904" RNoPart="150">
            <Qty>3.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaltkasten in Fahrbahnnebenflächen während der Bauzeit gegen Beschädigung sichern.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Beschädigung ist der Schaltschrank mit Fundament wieder wie vorgefunden auf Kosten des AN fachgerecht herzustellen, unter Zulieferung fehlender Materialien.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schaltkasten sichern</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_658" RNoPart="160">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verkehrseinrichtung entfernen, </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lichtmast mit Aufsatzleuchte (Gerade oder Peitsche), in Fahrbahnnebenflächen, einschl. der Fundamente und Befestigungen aus Beton. Ausgebaute Teile und aufgebrochenes Material aufladen und schadlos entsorgen. Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verkehrseinrichtung entf. - Lichtmast</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_952" RNoPart="2">
         <LblTx><span>Oberflächenaufbruch-/wiederherstellung</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_3152_953">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">Oberflächenaufbruch-/wiederherstellung außerhalb des Straßenausbaubereiches für den Kanalbau. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">Nur die Asphalt-Schnitte werden über</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">die entsprechende Position im Bereich "Kanalbau" abgerechnet.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Hinweis</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1133" RNoPart="10">
            <Qty>60.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bituminöse Befestigung, Verwertungsklasse A, </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5,01 bis 10,0 cm dick aufnehmen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphalt gemäß den Ergebnissen des Geotechnischen Berichtes.</span></p></Text>
               <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Owner">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel nach AVV: </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">17 03 02 </span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtes Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, einschl. Entsorgungsgebühren.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erzeuger und Nachweispflichten gehen auf den AN über. Einschneiden oder Abkanten wird gesondert vergütet.</span><br/></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine evtuelle Erschwernis für das Entfernen/Aufnehmen des Asphaltes in Handarbeit an Einfriedungen/Mauern ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Wiegescheinen</span></p><p style="margin-right:6.85pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Bituaufbruch entspricht 2,40 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bitum. Bef. aufn. (5,01 bis 10,0 cm)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1134" RNoPart="20">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bituminöse Befestigung, Verwertungsklasse A, 10,01 bis 20,0 cm dick aufnehmen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphalt gemäß den Ergebnissen des Geotechnischen Berichtes.</span></p></Text>
               <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Owner">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel nach AVV: </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">17 03 02 </span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtes Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, einschl. Entsorgungsgebühren.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erzeuger und Nachweispflichten gehen auf den AN über. Einschneiden oder Abkanten wird gesondert vergütet.</span><br/></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine evtuelle Erschwernis für das Entfernen/Aufnehmen des Asphaltes in Handarbeit an Einfriedungen/Mauern ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/><p style="margin-right:6.85pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Wiegescheinen</span></p><p style="margin-right:6.85pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Bituaufbruch entspricht 2,40 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bitum. Bef. aufn. (10,01 bis 20,0 cm)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_965" RNoPart="30">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bordstein aus Beton, als Hoch-, Tief- oder  Rasenbord in Beton oder Mörtel versetzt, aufnehmen, laden und transportieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterbeton ca. 20,0 cm dick und Rückenstütze aufbrechen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtes Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, einschl. Entsorgungsgebühren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bordstein aufn. und entsorgen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1136" RNoPart="40">
            <Qty>45.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenaushub in der Kanaltrasse nach ZTVE - StB neueste Fassung- aus den Abtragsbereichen des geplanten Straßenkörpers profilgerecht  lösen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushubtiefe bis 0,65 cm </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Oberflächenaufbruch</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushub des Bodens in Bodenklasse 3 - 5 DIN 18300 (alt) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erdarbeiten in Schichten aus ungebundenen Tragschichten, Auffüllungen aus kiesigen, sandigen bis bindigen Böden bis hin zu in tieferen Lagen anzutreffenden Fließerden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstufung in die Homogenbereiche = EA-01 / EA-02 / EA-04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA  Z 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dk. 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenabtrag bis 65 cm in Kanaltrasse</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_958" RNoPart="50">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z0 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse I</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 0 / BM-0 -(DK I) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_959" RNoPart="60">
            <Qty>32.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z0* (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 0* / BM-0 -(DK 0) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_960" RNoPart="70">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z0* (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-F0*</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 0* / BM-F0* -(DK 0) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_962" RNoPart="80">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z1.2 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse I</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 1.2 / BM-0 -(DK I) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_964" RNoPart="90">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z 2 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-F3</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse I</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 2 / BM-F3 -(DK I) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_968" RNoPart="100">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betonhochbordsteine (Farbe: Grau) nach DIN EN 1340 Typ DIU, 12/15/30/100 cm bzw. 50 cm einschl. der Aussparungen für bzw. der Anpassungen an Straßenabläufe und erforderl. Absenk- und Übergangssteinen sowie Bögen nach Lageplan liefern und auf ein 20 cm dickes und 25 cm breites Betonbett aus Beton C 25/30 mit einer eingeschalten 15 cm dicken und 20 cm hohen Betonrückenstütze aus Beton C 25/30 höhen- und fluchtgerecht setzen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Abstand von max. 12,00 m durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Einbau von Dehnscheiben. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Vollvulkanisiertes Kautschuk mit hoher Dichte -1200 kg/m3) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugenbreite 10 bis 15 mm.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Betonhochbordst. 12/15/30/100 cm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_966" RNoPart="110">
            <Qty>28.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geeignetes Frostschutzschichtmaterial aus Brechkorngemisch </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">'0/32' mm gem. ZTV-SoB - neueste Fassung - in '34' cm Dicke auf das fertige Erdplanum der Verkehrsflächen  liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Gestein ausgeschlossen: Kalkstein und Oolith.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu erfolgen! </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frostschutzschicht für Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MPa.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungseinheit 1,9 t/m³.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu erfolgen!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Frostschutzschicht (Bk 1,8), 34 cm Dicke</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_967" RNoPart="120">
            <Qty>50.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schottertragschicht ZTV-SoB neueste Fassung in Verkehrsflächen, Fahrbahnen, Verdichtungsgrad DPr mind. 103% aus Brechkorngemisch - ohne RC-Baustoffe - Körnung '0/32'  mm, aus Hartgestein.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Gestein ausgeschlossen: Kalkstein und Oolith.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">SZ-Wert &lt;18</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schichtdicke: 15 cm, liefern, fachgerecht einbauen und verdichten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 150 MPa</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungsdichte: 2,2 t/m3.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schottertragschicht (Bk 1,8), 15 cm Dicke</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Remark ID="I_3152_972">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fahrbahn</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau in Kleinflächen / Kanaltrasse außerhalb des Straßenausbaubereiches</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erschwernis und ein eventueller Handeinbau ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Hinweis</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_973" RNoPart="130">
            <Qty>80.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T N  herstellen. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Handeinbau in Aufweitungen/Kreuzungsbereichen sowie Kleinflächen ist einzukalkulieren.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In Fahrbahnen der Belastungsklasse Bk 1,8.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau in einer Lage.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaudicke = 12 cm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bindemittel = 50/70.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei mehrschichtigem und/oder mehrlagigem Einbau sind die Nähte der einzelnen Schichten und Lagen um mind. 15 cm gegeneinander zu versetzen. Ist ein Versatz nicht möglich, ist eine durchgehende Fuge anzuordnen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Einzukalkulieren sind auch Zwickel und Kleinflächen</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Asphalttragschicht AC 32 T N BLK 1,8-12 cm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_974" RNoPart="140">
            <Qty>80.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bitumenhaltiges Bindemittel als Schichtenverbund liefern und auf zusammenhängenden Flächen maschinell mit Spritzrampe aufsprühen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leicht verschmutzte Unterlage bzw. einzelne verschmutzte Stellen vorher reinigen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bindemittel = C 40 B5-S.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Einbau der nächsten Asphaltschicht bzw. Asphaltlage.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bindemittelmenge = 0,3 kg/m²</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bitumenh. Bindemittel aufsprühen (Bk 0,3 bis Bk 1,8)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_979" RNoPart="150">
            <Qty>80.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In Fahrbahnen der Belastungsklasse Bk 1,8.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaudicke = 4 cm einschl. eingedrücktem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abstreumaterial</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bindemittel = 30/45.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">SZ-Wert = höchstens 18.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei mehrschichtigem und/oder mehrlagigem Einbau sind die Nähte der einzelnen Schichten und Lagen um mind. 15 cm gegeneinander zu versetzen. Ist ein Versatz nicht möglich, ist eine durchgehende Fuge anzuordnen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphaltfahrbahn. Einzukalkulieren sind auch Zwickel und Kleinflächen</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Gussasphalt MA 11 S herstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_976" RNoPart="160">
            <Qty>80.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abstreumaterial liefern und gleichmäßig auf die noch warme Oberfläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen. Fläche maschinell abstreuen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nicht gebundenes Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material = 2/5 mm, aus Edelsplitt.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PSV-Wert der zugehörigen groben Gesteinskörnung höchstens 44, Aufstreumenge 1,0 bis 2,0 kg/m².</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Abstreumaterial aufbringen (2/5 mm), Bk 0,3 bis 1,8</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_977" RNoPart="170">
            <Qty>100.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss an bestehende Decke in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit Fugenvergussmasse herstellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fuge als Längs- und Querfuge.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugenspalt mit einem zwangsgeführten Fugenschneider schneiden, mit Druckluft, Zopfbürste o. ä. säubern und soweit erforderlich trocknen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugenspalttiefe = 4,0 cm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugenraum mit plastischer bituminöser Fugenvergussmasse nach TL bit Fug. verfüllen. Mit heiß verarbeiteter elastischer Fugenmasse Typ N 1.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anschluss als Fuge m. Fugenm. an Deckschicht</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_978" RNoPart="180">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss an bestehende Betonbauteile gem. ZTV Fug-StB - neueste Fassung - mit Fugenvergussmasse herstellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Randfuge vor Betonbauteilen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugenspalt mit einem zwangsgeführten Fugenschneider schneiden, mit Druckluft, Zopfbürste o. ä. säubern und soweit erforderlich trocknen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugenspalttiefe = 4,0 cm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugenraum mit plastischer bituminöser Fugenvergussmasse nach TL bit Fug. verfüllen. Mit heiß verarbeiteter elastischer Fugenmasse Typ N 1.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anschluss als Fuge m. Fugenm. an Betonbauteile</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_68" RNoPart="3">
         <LblTx><span>Erdarbeiten</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_661" RNoPart="10">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ab Geländeoberfläche nach Oberflächenaufbruch Boden lösen, seitl. lagern, wieder einbauen, Ausführung mit geböschten Wänden, Aushubtiefe bis 1,5 m, Sohlenbreite bis 1 m, Sohlenlänge über 1 bis 1,5 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kopflöcher zur Feststellung der Tiefe und Beschaffenheit der Gebäudefundamente.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushub des Bodens in Bodenklasse 3 - 5 DIN 18300 (alt) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erdarbeiten in Schichten aus ungebundenen Tragschichten, Auffüllungen aus kiesigen, sandigen bis bindigen Böden bis hin zu in tieferen Lagen anzutreffenden Fließerden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstufung in die Homogenbereiche = 'EA-01 / EA-02 / EA-04'</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenaush. f. Kopflöcher an Gebäuden</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_662" RNoPart="20">
            <Qty>25.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abschnittsweiser Bodenaushub (in 2-Meter Abschnitten) für Arbeitsraum (d=1 m) und zur Herstellung der Unterfangung (d= 0,5 m) einschl. Rückbau der vorhandenen schadhaften Gründung in Abstimmung mit dem AG; Aushub mit geeignetem Gerät oder mittels Handschachtung; Abschnitte bis max. 1,25 m breit; Aushubtiefe bis ca. 1 m unter Gelände; Aushub- bzw. Rückbaumaterial einschließlich Abtransport/Entsorgung des Materials nach Festlegung des Entsorgungsweges; vorh. Gründung: Ziegel, Ziegelbruch und Findlinge; ggf. erf. werdende Sicherung von Findlingen u.ä. ist einzukalkulieren.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushub des Bodens in Bodenklasse 3 - 5 DIN 18300 (alt) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erdarbeiten in Schichten aus ungebundenen Tragschichten, Auffüllungen aus kiesigen, sandigen bis bindigen Böden bis hin zu in tieferen Lagen anzutreffenden Fließerden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstufung in die Homogenbereiche = 'EA-01 / EA-02 / EA-04'</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA  Z '0'</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dk. 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Aush. / Rückb. vorh. Gründung Unterfangung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_663" RNoPart="30">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schalung für Unterfangungskörper bzw. Gründungsbalken nach Wahl des AN ein- und ausbauen (in 2-Meter Abschnitten); einschl. Vor- und Nachbereitung, Absteifung und Befestigungsmittel; einschl. ggf. erforderlichem Zusägen/Anpassen; für luftseitige Schalung der Unterfangung mit entsprechender Einfüllmöglichkeit mit "Auflastdruck"; abschnittsweises Vorgehen ist einzukalkulieren; ggf. seitlich oder vor Kopf erforderliche sowie verlorene Schalung ist einzukalkulieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schalung für Unterfangungskörper</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_664" RNoPart="40">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abschnittsweises Herstellen einer Unterfangung (Abschnitte kleiner/gleich 1,25 m) im Bereich der Gebäudewände in konventioneller Bauweise einschl. Einbau; Abmessungen der Unterfangung - Höhe = 0,9 m bis 1 m, Dicke = 0,5 m; Betongüte C25/30; einschl. Sauberkeitsschicht und Verdichtung; kraftschlüssige Verbindung zur vorh. Fundierung; Ausführung gem. DIN 4123; Gesamtlänge des Stahlbetonbalkens ca. 4 m</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Sanierung Gründung StB-Balken-Beton</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_665" RNoPart="50">
            <Qty>0.400</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abschnittsweiser Einbau der Bewehrung für den Stahlbetonbalken; einschl. ggf. erf. Biegen der Bewehrung; Bewehrung längs je oben und unten 3 Stäbe Durchmesser 14 sowie Bügelbewehrung Durchmesser 10 / s=30 cm; "Längsverteiler" je Seite 2 Stäbe Durchmesser 10; Stahlgüte BSt 500 S; nom c=5 cm; Übergreifung größer/gleich 1 m; Gesamtlänge des Stahlbetonbalkens ca. 4 m</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Sanierung Gründung StB-Balken-Stabstahl</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_666" RNoPart="60">
            <Qty>3.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die geplanten Abmessungen des Unterfangungskörpers bzw. Balkens hinausgehender Einbau von Beton; Betongüte nach Erfordernis; abschnittsweises Herstellen ist einzukalkulieren; einschl. Einbau; Ausführung nur in Abstimmung mit dem AG.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Zus. Unterfangung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_670" RNoPart="70">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Freilegung von Kabeln und Rohrleitungen ab Geländeoberfläche, einschl. Verbau DIN 18303 Aushub seitlich lagern, verfüllen und verdichten, </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tiefe bis 1,00 m.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushub des Bodens in Bodenklasse 3 - 5 DIN 18300 (alt) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erdarbeiten in Schichten aus ungebundenen Tragschichten, Auffüllungen aus kiesigen, sandigen bis bindigen Böden bis hin zu in tieferen Lagen anzutreffenden Fließerden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstufung in die Homogenbereiche = 'EA-01 / EA-02 / EA-04'</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden für Suchgraben / Querschläge</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_671" RNoPart="80">
            <Qty>1000.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden nach ZTVE - StB neueste Fassung- aus den Abtragsbereichen des geplanten Straßenkörpers profilgerecht  lösen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushubtiefe bis 0,65 cm </span></p></Text>
               <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Owner">
                <ComplCaption/>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Oberflächenaufbruch/ Abtrag des Oberbodens</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushub des Bodens in Bodenklasse 3 - 5 DIN 18300 (alt) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erdarbeiten in Schichten aus ungebundenen Tragschichten, Auffüllungen aus kiesigen, sandigen bis bindigen Böden bis hin zu in tieferen Lagen anzutreffenden Fließerden. </span></p></Text>
               <TextComplement MarkLbl="64" Kind="Owner">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstufung in die Homogenbereiche = </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EA-01 / EA-02 / EA-04</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <TextComplement MarkLbl="65" Kind="Owner">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA  Z </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dk. 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="66" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenabtrag bis 65 cm in Verkehrsflächen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_672" RNoPart="90">
            <Qty>330.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden nach ZTVE - StB neueste Fassung- aus den Abtragsbereichen des geplanten Straßenkörpers profilgerecht  lösen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushubtiefe 0,10 bis 0,50 m über Auskofferungstiefe hinaus im Straßenkörper abtragen, 'nach Bodenabtrag'</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushub des Bodens in Bodenklasse 3 - 5 DIN 18300 (alt) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erdarbeiten in Schichten aus ungebundenen Tragschichten, Auffüllungen aus kiesigen, sandigen bis bindigen Böden bis hin zu in tieferen Lagen anzutreffenden Fließerden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstufung in die Homogenbereiche = 'EA-01 / EA-02 / EA-04'</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA  Z '0'</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dk. 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenabtrag für Bodenstabilisierung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_678" RNoPart="100">
            <Qty>125.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden der Bodenklasse 3 - 5 DIN 18300 nach ZTVE - StB</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">neueste Fassung- bis 0,65 m tief im Bereich vor</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundstücksmauern, Gebäuden usw. von Hand abtragen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">'nach Abtrag Oberflächenbefestigung', als</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erschwerniszulage zur Hauptposition Bodenabtrag</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Aushub Grundstücksgrenze von Hand als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_673" RNoPart="110">
            <Qty>240.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z0 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse I</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 0 / BM-0 -(DK I) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_689" RNoPart="120">
            <Qty>960.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z0* (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 0* / BM-0 -(DK 0) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_745" RNoPart="130">
            <Qty>360.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z0* (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-F0*</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 0* / BM-F0* -(DK 0) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_746" RNoPart="140">
            <Qty>75.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z1.1 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-F0*</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse I</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 1.1 / BM-F0* -(DK I) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_747" RNoPart="150">
            <Qty>170.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z1.2 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse I</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 1.2 / BM-0 -(DK I) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_748" RNoPart="160">
            <Qty>120.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z1.2 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-F2</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 1.2 / BM-F2 -(DK 0) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_749" RNoPart="170">
            <Qty>240.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z 2 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-F3</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse I</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 2 / BM-F3 -(DK I) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_674" RNoPart="180">
            <Qty>300.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zu den entsprechenden Positionen - fließende Bodenarten - ausheben.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA entsprechend der Hauptposition.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berechnet wird der Mehraufwand für das erschwerte Lösen und Weiterverwenden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Notwendigkeit ist durch ein Baugrundgutachten (Kosten dafür sind einzukalkulieren) zu dokumentieren und nur auf Anordnung des AG durchzuführen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderl. Erdarbeiten und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Zulage für fließende Bodenarten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_675" RNoPart="190">
            <Qty>50.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zu den entsprechenden Positionen - leicht lösbaren Fels und vergleichbare Bodenarten,  lösen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA entsprechend der Hauptposition.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes Lösen und Weiterverwenden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Notwendigkeit ist durch ein  vom AN zu beauftragten Baugrundgutachten (Kosten dafür sind einzukalkulieren) zu dokumentieren und nur auf Anordnung des AG durchzuführen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Erdarbeiten und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Zulage für leicht lösbaren Fels</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_676" RNoPart="200">
            <Qty>25.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenaushub für Boden aller Art in Handschachtung, in allen Tiefenlagen herstellen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In Bereichen, wo ein Baggereinsatz nicht möglich ist, z.B. beim seitlichem Freilegen der Anschlußstutzen sowie vorh. Hausanschlussleitungen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der erhöhte Aufwand für Suchschachtungen und das Schachten z.B. von vorhandenen Kanälen bzw. von Versorgungsleitungen an vorhandenen Bauteilen ist einzukalkulieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nur auf Anordnung der Bauleitung durchführen, als Zulage zur Hauptposition.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenaushub in Handschachtung als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_682" RNoPart="210">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabelbündel sichern, (Fernmeldekabel, Stromkabel, Glasfaser etc), erdverlegt, spannungsfrei geschaltet, Anzahl der Kabel bis 6 Stück, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 0,8 m.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kabelbündel sichern</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_683" RNoPart="220">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorhandene Kabel (z.B. Telekom-, Beleuchtung- und Glasfaserkabel) bis da 80 mm im Kofferbett verlaufend , erdverlegt, in Betrieb, mittels Handschachtung freilegen, während der Bauzeit sichern, im Zuge der Verfüllungsarbeiten wieder auslegen, vor Wiederverfüllung Ummantelung mit Sand 0/2, Markierung mit Trassenband oberhalb der Leitungszone.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;margin-top:13.8pt;text-indent:-57.6pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>vorh.Kabel bis da 80 mm aufnehmen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_684" RNoPart="230">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;margin-top:6.8pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorh. Versorgungsleitungen (Gas/Wasser) parallel in Rohrgraben und Baugrube , erdverlegt, in Betrieb, mittels Handschachtung freilegen, während der Bauzeit sichern, im Zuge der Verfüllungsarbeiten wieder auslegen, vor Wiederverfüllung Ummantelung mit Sand 0/2, Markierung mit Trassenband oberhalb der Leitungszone.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>vorh. Versorgungsleit. (Gas/Wasser) aufn.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_688" RNoPart="240">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage für das Sichern von Einbauten wie, Schieber, Schiebergestänge, Hydranten und Schächten im Zuge des Erdaushubs nach Wahl des AN.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Zulage für das Sichern von Einbauten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_685" RNoPart="250">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <WICNo>IPP - Mutter - LV  - NEU - /1/ 2. 2. 550.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hindernisse aus Mauerwerk im Boden abbrechen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist schadlos zu beseitigen, einschl. der Verwertungs-/ Entsorgungskosten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Volumen wird bei Bodenaushub nicht abgezogen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Hindernisse im Boden aus Mauerwerk</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_686" RNoPart="260">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <WICNo>IPP - Mutter - LV  - NEU - /1/ 2. 2. 560.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hindernisse aus Beton im Boden abbrechen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist schadlos zu beseitigen, einschl. der Verwertungs-/ Entsorgungskosten..</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Volumen wird bei Bodenaushub nicht abgezogen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Hindernisse im Boden aus Beton</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_687" RNoPart="270">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <WICNo>IPP - Mutter - LV  - NEU - /1/ 2. 2. 570.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hindernisse aus Stahlbeton, im Boden abbrechen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist schadlos zu beseitigen, einschl. der Verwertungs-/ Entsorgungskosten..</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Volumen wird bei Bodenaushub nicht abgezogen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Hindernisse im Boden aus Stahlbeton</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_679" RNoPart="280">
            <Qty>260.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schotter Körnung 0/45 , zur Stabilisierung des Untergrundes bei schlechten Bodenverhältnissen liefern, einbauen und verdichten,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungsdichte 2,2 t/m3</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu erfolgen!</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der lagenweise Einbau entsprechend der Empfehlung des geotechnischen Berichtes ist zu berücksichtigen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schotter, Art: 0/45 Stabilisierung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_754" RNoPart="290">
            <Qty>70.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schottertragschicht zur Stabilisierung des Untergrundes bei schlechten Bodenverhältnissen liefern, einbauen und verdichten, </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brechkorngemisch - ohne RC-Baustoffe - Körnung '0/32'  mm, aus Hartgestein.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Gestein ausgeschlossen: Kalkstein und Oolith.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Verkehrsflächen/Nebenflächen / Gehwege. Verstärkung des frostsicheren Aufbaus von i.M. 10 cm entsprechend Empfehlung des geotechnischen Berichtes.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungsdichte: 2,0 t/m</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schottertragschicht Geh./Zuf., Stabilisierung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_680" RNoPart="300">
            <Qty>1350.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vlies zur Bodenstabilisierung liefern und mit einer</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ausreichenden Überlappung einbauen. Das</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Planum ist vor dem Einbau des Schottermateriales des Bodenaustausches mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dem Vlies einzuschlagen. Eine Überlappung von ca. 0,50</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">m ist einzukalkulieren.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vlies nach Wahl des AN. Geotextilrobustheitsklasse = GRK 3.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Materialien</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Nebenleistungen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung nur auf Anweisung des AG!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Vlies für Bodenstabilisierung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_681" RNoPart="310">
            <Qty>2280.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erdplanum für die Verkehrsflächen nach ZTVE - StB - neueste Fassung- profilgerecht zur Aufnahme der Frostschutzschicht herstellen und verdichten. Die Verdichtung ist nachzuweisen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Erdplanum für die Verkehrsflächen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_98" RNoPart="4">
         <LblTx><span>Entwässerungsarbeiten</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_1137" RNoPart="10">
            <Qty>80.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kanalgraben in der erforderlichen Breite nach DIN EN 1610 für die Straßenablaufanschlußleitungen herstellen. Der Kanal hat DN 150 und liegt in einer Tiefe bis 1,50 m ab OK  Planum. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushub des Bodens in Bodenklasse 3 - 5 DIN 18300 (alt) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erdarbeiten in Schichten aus ungebundenen Tragschichten, Auffüllungen aus kiesigen, sandigen bis bindigen Böden bis hin zu in tieferen Lagen anzutreffenden Fließerden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstufung in die Homogenbereiche = EA-01 / EA-02 / EA-04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA  Z 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dk. 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aussteifung der Baugrubenwände nach DIN 18303 in Verbindung mit DIN 4124 und Ausführung aller Nebenarbeiten. Ferner ist in den Preis einzurechnen das Verfüllen und Verdichten der Baugrube mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Sand bzw. Kies. Die Baugrube ist 0,15 m unter Rohrsohle bis 30 cm über Rohrscheitel mit Sand, darüber mit Kies zu verfüllen und zu verdichten. Das Aufmaß erfolgt von Außenkante Baugrube des Hauptkanals bis Mitte des Straßenablaufes. Die verlegten Anschlüsse sind in Lage und Höhe vor Verfüllung genau einzumessen. Die Rohrverlegung und die Oberflächen werden nach gesonderten Positionen abgerechnet.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kanalgraben f. Straßenablaufl. b. T=1,50 m</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_766" RNoPart="20">
            <Qty>15.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden für Kopflöcher in Gräben bis 2,00 m Tiefe lösen, verfüllen und verdichten, eine evtl. erforderliche Handschachtung ist einzukalkulieren.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushub des Bodens in allen leicht bis mittelschwer lösbaren Homogenbereichen </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA  Z '0'</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dk. 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenaushub f. Kopflöcher</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_767" RNoPart="30">
            <Qty>18.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z0 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse I</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 0 / BM-0 -(DK I) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_768" RNoPart="40">
            <Qty>72.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z0* (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 0* / BM-0 -(DK 0) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_769" RNoPart="50">
            <Qty>27.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z0* (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-F0*</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 0* / BM-F0* -(DK 0) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_770" RNoPart="60">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z1.1 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-F0*</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse I</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 1.1 / BM-F0* -(DK I) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_771" RNoPart="70">
            <Qty>13.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z1.2 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse I</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 1.2 / BM-0 -(DK I) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_772" RNoPart="80">
            <Qty>9.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z1.2 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-F2</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 1.2 / BM-F2 -(DK 0) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_773" RNoPart="90">
            <Qty>18.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z 2 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-F3</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse I</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 2 / BM-F3 -(DK I) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_762" RNoPart="100">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zu den entsprechenden Positionen - fließende Bodenarten - ausheben.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA entsprechend der Hauptposition.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berechnet wird der Mehraufwand für das erschwerte Lösen und Weiterverwenden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Notwendigkeit ist durch ein Baugrundgutachten (Kosten dafür sind einzukalkulieren) zu dokumentieren und nur auf Anordnung des AG durchzuführen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderl. Erdarbeiten und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Zulage für fließende Bodenarten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_763" RNoPart="110">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zu den entsprechenden Positionen - leicht lösbaren Fels und vergleichbare Bodenarten,  lösen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA entsprechend der Hauptposition.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes Lösen und Weiterverwenden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Notwendigkeit ist durch ein  vom AN zu beauftragten Baugrundgutachten (Kosten dafür sind einzukalkulieren) zu dokumentieren und nur auf Anordnung des AG durchzuführen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Erdarbeiten und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Zulage für leicht lösbaren Fels</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_103" RNoPart="120">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zu den entsprechenden Positionen - schwer lösbarer Fels bzw. Packlage und vergleichbare Bodenarten,  lösen.</span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA entsprechend der Hauptposition.</span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.</span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes Lösen und Weiterverwenden. </span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Erdarbeiten und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Zulage für schwer lösbaren Fels</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_765" RNoPart="130">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenaushub für Boden aller Art in Handschachtung, in allen Tiefenlagen herstellen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In Bereichen, wo ein Baggereinsatz nicht möglich ist, z.B. beim seitlichem Freilegen der Anschlußstutzen sowie vorh. Hausanschlussleitungen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der erhöhte Aufwand für Suchschachtungen und das Schachten z.B. von vorhandenen Kanälen bzw. von Versorgungsleitungen an vorhandenen Bauteilen ist einzukalkulieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nur auf Anordnung der Bauleitung durchführen, als Zulage zur Hauptposition.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenaushub in Handschachtung als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_928" RNoPart="140">
            <Qty>12.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <WICNo>IPP - Mutter - LV  - NEU - /1/ 2. 1. 400.</WICNo>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kreuzungen  der geplanten Rohrleitungen mit Kabeln oder Rohrleitungen, Rechteckdurchlässen und Kabelformsteinen bis 20 cm Außendurchmesser in Handschachtung bis zur Rohrgrabensohle herstellen nach Angabe der zuständigen Leitungsträger während der Bauzeit sichern und nach Beendigung der Rohrverlegungsarbeiten gut unterstopfen und evtl. zerstörte Rohrleitungen wieder neu herstellen. Kosten für die Reparatur von Beschädigungen sind vom AN zu übernehmen. Leitungen, die im Bereich von 0,25 m der Grabenlänge liegen, werden nur als eine Kreuzung vergütet.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kreuzungen bis 20 cm Außendurchmesser</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_930" RNoPart="150">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kreuzungen  der geplanten Rohrleitungen mit Kabeln oder Rohrleitungen, Rechteckdurchlässen und Kabelformsteinen von 20,1 bis 60 cm Außendurchmesser in Handschachtung bis zur Rohrgrabensohle herstellen nach Angabe der zuständigen Leitungsträger während der Bauzeit sichern und nach Beendigung der Rohrverlegungsarbeiten gut unterstopfen und evtl. zerstörte Rohrleitungen wieder neu herstellen. Kosten für die Reparatur von Beschädigungen sind vom AN zu übernehmen. Mehrere Leitungen, die im Bereich von 0,60 m der Grabenlänge liegen, werden nur als eine Kreuzung vergütet.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kreuzungen von 20,1-60 cm Außendurchm.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_929" RNoPart="160">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diagonal verlaufende Kreuzungen bis 20 cm Außendurchmesser der geplanten Rohrleitungen mit Kabeln der Rohrleitungen, Rechteckdurchlässen und Kabelformsteinen evtl. auch in Handschachtung bis zur Rohrgrabensohle herstellen nach Angabe der zuständigen Leitungsträger während der Bauzeit sichern und nach Beendigung der Rohrverlegungsarbeiten gut unterstopfen und evtl. zerstörte Rohrleitungen wieder neu herstellen. Mehraufwand zur Herstellung des Verbaues ist einzukalkulieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Diagonal verlaufende Kreuzungen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_691" RNoPart="170">
            <Qty>80.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entwässerungsrohre aus Polypropylen mit mineralischen Additiven (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1:2005 und werksseitig eingelegter Lippendichtung.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Farbe: Maigrün.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN/OD 160, SN 10 – Ringsteifigkeit &gt; 10 kN/m² gemäß DIN EN ISO 9969 = SLW 60.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baulängen 0,5m; 1,00m; 2,00m; 5,00 m nach Wahl des AN, höhen- und fluchtgerecht in vorhandene Gräben mit Verbau, liefern und fachgerecht nach  DIN EN 1610 und Verlegerichtlinien verlegen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-KG 2000 Abwasserkanal DN/OD 160</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_692" RNoPart="180">
            <Qty>13.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Passstück aus Polypropylen als Zulage, einschließlich Rohrschnitte, Entsorgung des Abschnittes, Baulänge bis 1 m, DN/OD 160, liefern und einbauen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Passstück PP als Zulage DN/OD 160</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_709" RNoPart="190">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau und das Liefern des Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Formstück = Abzweig 45° DN/OD 160 / 160 aus Polypropylen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-KG Abzweig 45° DN/OD 160/160</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_693" RNoPart="200">
            <Qty>60.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-KG Bogen KGB, 15°-45°, DN/OD 160 als Zulage zu vorbeschriebener Entwässerungsleitung</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-KG 2000 Bogen, 15°-45°, DN/OD 160</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_694" RNoPart="210">
            <Qty>13.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-KG 2000 M - Muffenstopfen KGM DN/OD 160 als Zulage zu vorbeschriebener Entwässerungsleitung</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-KG 2000 Muffenstopfen KGM DN/OD160</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_695" RNoPart="220">
            <Qty>13.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-KG 2000-Überschiebmuffe KGU DN/OD 160 als Zulage zu vorbeschriebener Entwässerungsleitung</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-KG 2000 Überschiebm. KGU DN/OD160</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_696" RNoPart="230">
            <Qty>13.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Straßenablauf nach DIN 4052, Pultform bestehend aus Bodenteil DIN 4052-1a, Schaftkonus DIN 4052-11, verzinktem Schlammeimer </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 4052-D 1, Auflagering DIN 4052-10 b, sowie Aufsatz 300/ 500 DIN 19594-A D 400 mit dämpfender Einlage  gemäß DIN EN 124 sowie 1 Satz Verschlussbleche für die Bauzeitentwässerung liefern und einbauen. Die Straßenabläufe sind auf 10 cm Kies und 10 cm Beton C 12/15 zu setzen und an die Rohrleitungen DN 150 fachgerecht anzuschließen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Straßenablauf 300/500, D 400, Pultf. kurz</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_697" RNoPart="240">
            <Qty>320.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden der Gräben für die Sickerleitung profilgerecht, ab OK Planum, ausheben. Grabenaushub: 30 x 40 cm im Straßenbereich. Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. Aushub des Bodens in Bodenklassen/Homogenbereichen der vorherigen Positionen entsprechend beiliegendem Baugrundgutachten,</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungsklasse nach LAGA:  Z 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechend der Hauptpositionen</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Sickerleitung im Straßenbereich</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_698" RNoPart="250">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liegende Sickerschicht durch Aufbringen und Verdichten von Filtermaterial herstellen. Sickerrohrleitungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Raummaß der Sickerschicht Art =  Planumssickerschicht. Sickerschicht 0,30 x 0,40 m aus Kiessand 8/16</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Sickerschicht herstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_699" RNoPart="260">
            <Qty>320.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtanschluss wird gesondert vergütet. Einbau in liegende Sickerschicht. Rohr DN 100. Teilsickerrohr aus PE-HD, außen gewellt, innen glatt mit kreisrunden Querschnitt. Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand oder Kiessand herstellen, einschl. Geotextil (1m2/m) zur Ummantelung des Sickerrohrgrabens. Material liefern und einbauen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Sickerrohrleitung DN 100 herstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_700" RNoPart="270">
            <Qty>13.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluß des Teilsickerrohres der vorh. Pos. an Ablaufleitung der Straßenabläufe mit entsprechendem Abzweig, einschl. Lieferung und Einbau aller erforderlichen Materialien.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anschluß des Teilsickerrohres</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_701" RNoPart="280">
            <Qty>13.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es sind während der Herstellung des Entwässerungsanschlusses jeweils mindestens ein Foto des Anschlusses am Hauptsammler, der verlegten Entwässerungsleitung, des Anschlusses an den Straßenablauf und der gesamtverlegten Entwässerungsanlage anzufertigen (mind. 4 Stück). Auf dem gefertigten Foto muss das Datum, die Uhrzeit und die Ortsangabe vermerkt sein, inkl. Einmessung und Stationsangabe. Die gefertigten Fotos sind ohne weitere Aufforderung durch den AG beizufügen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Dokumentation Straßenablaufanschluss</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_123" RNoPart="5">
         <LblTx><span>Tragschichten</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_710" RNoPart="10">
            <Qty>15.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:9.75pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Statischer Lastplattendruckversuch nach DIN 18 134  (unabhängig von Eigenüberwachungsprüfungen) mit mehreren Belastungsproben gem. ZTVE- StB - neueste Fassung - und Merkblatt für  "Bodenphysikalische Prüfverfahren im Straßen- bau" auf den einzelnen Schichten (Planum, Frostschutzschicht und Schottertragschicht) im Beisein der Bauleitung durchführen.</span></p><p style="margin-right:9.75pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchführung durch unabhängigen Gutachter.</span></p><p style="margin-right:9.75pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:9.75pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschließlich der Gestellung sämtlicher Geräte, des Belastungsfahrzeuges und der erforderlichen Hilfskräfte sowie Herstellung der notwendigen Probefelder mit Auswertung und Darstellung der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüfergebnisse.</span></p><p style="margin-right:9.75pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderl. Geräte und Nebenleistungen.</span></p><p style="margin-right:9.75pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach den vorgelegten Laborberichten.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Lastplattendruckversuch (statisch)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_711" RNoPart="20">
            <Qty>15.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nachweis der Tragfähigkeit mit dynamischem Lastplattendruckversuch - leichte Fallplatte</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Lastplattendruckversuch (dynamisch)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_712" RNoPart="30">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Probefelder nach Angabe des AG in einer Größe </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">von ca. 3 x 2 m herstellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein Probefeld besteht aus abgestuften Aufbau sämtlicher ungebundener oberbauschichten (Abtreppung innerhalb des Probefeldes).</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Probefelder herstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_713" RNoPart="40">
            <Qty>360.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geeignetes Frostschutzschichtmaterial aus Brechkorngemisch </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">'0/32' mm gem. ZTV-SoB - neueste Fassung - in '26' cm Dicke auf das fertige Erdplanum der Verkehrsflächen  liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Gestein ausgeschlossen: Kalkstein und Oolith.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu erfolgen! </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frostschutzschicht für Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MPa.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungseinheit 1,9 t/m³.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu erfolgen!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Frostschutzschicht (Bk 1,8), 26 cm Dicke</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_714" RNoPart="50">
            <Qty>1130.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schottertragschicht ZTV-SoB neueste Fassung in Verkehrsflächen, Fahrbahnen, Verdichtungsgrad DPr mind. 103% aus Brechkorngemisch - ohne RC-Baustoffe - Körnung '0/32'  mm, aus Hartgestein.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Gestein ausgeschlossen: Kalkstein und Oolith.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">SZ-Wert &lt;18</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schichtdicke: 25 cm, liefern, fachgerecht einbauen und verdichten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 150 MPa</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungsdichte: 2,0 t/m3.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schottertragschicht (Bk 1,8), 25 cm Dicke</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_715" RNoPart="60">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schotter als Profilausgleich der Gehwege liefern, einbauen und verdichten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material = Brechkorngemisch aus Hartgestein (Basalt, Gabbro oder Diabas). Körnung 0/16.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material = 0/16 mm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungseinheit 2,0 t/m³.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu erfolgen!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schotter als Profilausgleich</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_716" RNoPart="70">
            <Qty>75.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geeignetes Frostschutzschichtmaterial aus Brechkorngemisch </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">'0/32' mm gem. ZTV-SoB - neueste Fassung - in '18' cm Dicke auf das fertige Erdplanum der Gehwegfächen, Schrammborde etc. liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Gestein ausgeschlossen: Kalkstein und Oolith.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungseinheit 1,9 t/m³.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu erfolgen!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Frostschutzschicht Geh./Zuf., 11cm Dicke</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_717" RNoPart="80">
            <Qty>600.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schottertragschicht für Gehweg / Nebenflächen / Zufahrten / Überfahrten einbauen und verdichten.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brechkorngemisch - ohne RC-Baustoffe - Körnung 0/32 mm, aus Hartgestein.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Gestein ausgeschlossen: Kalkstein und Oolith.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100 MPa</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke = 15 cm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungseinheit 2,0 t/m³.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgen!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schottertragschicht Geh./Zuf., 15 cm Dicke</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_131" RNoPart="6">
         <LblTx><span>Pflasterarbeiten</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_3152_132">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">Das Pflaster ist zum Baubeginn dem AG und der Bauleitung zur Bemusterung vorzulegen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">Bei der Pflasterverlegung ist darauf zu achten, dass das Pflaster aus mindestens 3 Paletten gemischt wird. Daraus resultierender Mehraufwand und -kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">Die Ausführung der Oberflächen hat den bereits fertig gestellten angrenzenden Bauabschnitten zu entsprechen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;font-weight:bold;">Die Pflasterflächen sind mit Pflastermaß herzustellen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Hinweis Pflasterverlegung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_133" RNoPart="10">
            <Qty>800.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betonsteinpflaster mit Natursteinvorsatz,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wassergestrahlt, mir Verschiebesicherung und mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Minifase, in Fahrbahn herstellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflastersteine entspr. DIN EN 1338 und TL Pflaster.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">        Format: 240 x 160 x 100 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">        als Halbstein 120 x 160 x 100 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                  Farbe: Quarz-Porphyr,</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung der Straßenflächen in Betonsteinpflaster</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach DIN 18318.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflastersteine entspr. DIN EN 1338 und TL Pflaster mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anforderungen an den Witterungswiderstand mit einem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung von i.M weniger</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als 0,25 kg/m² und keinem Einzelwert &gt; 0,30 kg/m².</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verschiebesicherung über die Abstandhalter des Steins,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an allen vier Seiten, Stärke 4 mm sowie an der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterseite mit einer asymmetrischen Verschiebesicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">des Steins. Der freie Fugenanteil muss jedoch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mindestens 40 % betragen und der Bereich zwischen zwei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abstandhaltern muss verfugbar sein.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Steine sind im Mauerverband zu verlegen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugen mit Brechsand 0/2 verfüllen und einschlämmen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">überschüssiges Material entfernen. Pflasterbett aus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Splittgemisch, Zusammensetzung: 30% Brechsand 0/2, 35%</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Splitt 2/5, 35% Splitt 5/8, Anteil der abschlämmbaren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestandteile &lt; 0,063 mm unter 3%,  Dicke des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflasterbettes in verdichtetem Zustand 4 cm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und fachgerecht verlegen einschließlich aller</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erforderlichen Materialien.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit einem Gummirollenrüttler oder</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schwingungen/Minute erfolgen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Betonsteinpflaster Quarz-Porphyr Fahrbahn</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_134" RNoPart="20">
            <Qty>175.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betonsteinpflaster mit Natursteinvorsatz,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wassergestrahlt, mit Verschiebesicherung und mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Minifase, in Fahrbahn (Kreuzung/Fahrbahneinmündung)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">herstellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflastersteine entspr. DIN EN 1338 und TL Pflaster.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">        Format: 240 x 160 x 100 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">        als Halbstein 120 x 160 x 100 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                  Farbe: Diabas,</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung der Straßenflächen in Betonsteinpflaster</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach DIN 18318.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflastersteine entspr. DIN EN 1338 und TL Pflaster mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anforderungen an den Witterungswiderstand mit einem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung von i.M weniger</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als 0,25 kg/m² und keinem Einzelwert &gt; 0,30 kg/m².</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verschiebesicherung über die Abstandhalter des Steins,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an allen vier Seiten, Stärke 4 mm sowie an der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterseite mit einer asymmetrischen Verschiebesicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">des Steins. Der freie Fugenanteil muss jedoch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mindestens 40 % betragen und der Bereich zwischen zwei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abstandhaltern muss verfugbar sein.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Steine sind im Mauerverband zu verlegen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugen mit Brechsand 0/2 verfüllen und einschlämmen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">überschüssiges Material entfernen. Pflasterbett aus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Splittgemisch, Zusammensetzung: 30% Brechsand 0/2, 35%</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Splitt 2/5, 35% Splitt 5/8, Anteil der abschlämmbaren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestandteile &lt; 0,063 mm unter 3%,  Dicke des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflasterbettes in verdichtetem Zustand 4 cm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und fachgerecht verlegen einschließlich aller</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erforderlichen Materialien.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit einem Gummirollenrüttler oder</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schwingungen/Minute erfolgen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Betonsteinpflaster Diabas Kreuzung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_136" RNoPart="30">
            <Qty>370.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betonsteinpflaster mit Natursteinvorsatz,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wassergestrahlt, mit Verschiebesicherung und mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Minifase, in Gehwegen und Seitenräumen herstellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflastersteine entspr. DIN EN 1338 und TL Pflaster.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">        Format: 240 x 160 x 100 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">        als Halbstein 120 x 160 x 100 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                  Farbe: Granit,</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung der Straßenflächen in Betonsteinpflaster</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach DIN 18318.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflastersteine entspr. DIN EN 1338 und TL Pflaster mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anforderungen an den Witterungswiderstand mit einem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung von i.M weniger</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als 0,25 kg/m² und keinem Einzelwert &gt; 0,30 kg/m².</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verschiebesicherung über die Abstandhalter des Steins,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an allen vier Seiten, Stärke 4 mm sowie an der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterseite mit einer asymmetrischen Verschiebesicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">des Steins. Der freie Fugenanteil muss jedoch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mindestens 40 % betragen und der Bereich zwischen zwei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abstandhaltern muss verfugbar sein.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Steine sind im Mauerverband zu verlegen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugen mit Brechsand 0/2 verfüllen und einschlämmen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">überschüssiges Material entfernen. Pflasterbett aus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Splittgemisch, Zusammensetzung: 30% Brechsand 0/2, 35%</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Splitt 2/5, 35% Splitt 5/8, Anteil der abschlämmbaren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestandteile &lt; 0,063 mm unter 3%,  Dicke des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflasterbettes in verdichtetem Zustand 4 cm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und fachgerecht verlegen einschließlich aller</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erforderlichen Materialien.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit einem Gummirollenrüttler oder</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schwingungen/Minute erfolgen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Betonsteinpflaster "Granit" Gehweg</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_718" RNoPart="40">
            <Qty>250.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betonsteinpflaster mit Natursteinvorsatz,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wassergestrahlt, mit Verschiebesicherung und mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Minifase, in Zufahrten/Zugängen herstellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflastersteine entspr. DIN EN 1338 und TL Pflaster.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">        Format: 240 x 160 x 100 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">        als Halbstein 120 x 160 x 100 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                  Farbe: Diabas,</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung der Straßenflächen in Betonsteinpflaster</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach DIN 18318.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflastersteine entspr. DIN EN 1338 und TL Pflaster mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anforderungen an den Witterungswiderstand mit einem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung von i.M weniger</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als 0,25 kg/m² und keinem Einzelwert &gt; 0,30 kg/m².</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verschiebesicherung über die Abstandhalter des Steins,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an allen vier Seiten, Stärke 4 mm sowie an der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterseite mit einer asymmetrischen Verschiebesicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">des Steins. Der freie Fugenanteil muss jedoch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mindestens 40 % betragen und der Bereich zwischen zwei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abstandhaltern muss verfugbar sein.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Steine sind im Mauerverband zu verlegen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugen mit Brechsand 0/2 verfüllen und einschlämmen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">überschüssiges Material entfernen. Pflasterbett aus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Splittgemisch, Zusammensetzung: 30% Brechsand 0/2, 35%</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Splitt 2/5, 35% Splitt 5/8, Anteil der abschlämmbaren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestandteile &lt; 0,063 mm unter 3%,  Dicke des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflasterbettes in verdichtetem Zustand 4 cm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und fachgerecht verlegen einschließlich aller</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erforderlichen Materialien.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit einem Gummirollenrüttler oder</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schwingungen/Minute erfolgen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Betonsteinpflaster Diabas Zufahrten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_137" RNoPart="50">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betonsteinpflaster mit Natursteinvorsatz,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wassergestrahlt, mit Verschiebesicherung und mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Minifase, in Gehwegen und Seitenräumen herstellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflastersteine entspr. DIN EN 1338 und TL Pflaster.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">        Format: 240 x 160 x 100 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">        als Halbstein 120 x 160 x 100 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                  Farbe: Granit,</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung der Straßenflächen in Betonsteinpflaster</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach DIN 18318.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflastersteine entspr. DIN EN 1338 und TL Pflaster mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anforderungen an den Witterungswiderstand mit einem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung von i.M weniger</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als 0,25 kg/m² und keinem Einzelwert &gt; 0,30 kg/m².</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verschiebesicherung über die Abstandhalter des Steins,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an allen vier Seiten, Stärke 4 mm sowie an der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterseite mit einer asymmetrischen Verschiebesicherung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">des Steins. Der freie Fugenanteil muss jedoch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mindestens 40 % betragen und der Bereich zwischen zwei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abstandhaltern muss verfugbar sein.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Steine sind im Mauerverband zu verlegen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugen mit Brechsand 0/2 verfüllen und einschlämmen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">überschüssiges Material entfernen. Pflasterbett aus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Splittgemisch, Zusammensetzung: 30% Brechsand 0/2, 35%</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Splitt 2/5, 35% Splitt 5/8, Anteil der abschlämmbaren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestandteile &lt; 0,063 mm unter 3%,  Dicke des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflasterbettes in verdichtetem Zustand 4 cm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und fachgerecht verlegen einschließlich aller</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erforderlichen Materialien.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit einem Gummirollenrüttler oder</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schwingungen/Minute erfolgen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Betonsteinpflaster "Granit" Parkflächen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_138" RNoPart="60">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflasterdecke als Kleinpflaster nach Merkblatt für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus 'Blaubasalt', </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Größe: '8-11' cm,</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung in Kleinflächen, an Radienborden, in</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Seitenräumen der Einmündungsradien, Bettung aus Splitt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0/5 mm, Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflasterfugen einschlämmen mit Natursand. Steine an</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauten und Begrenzungen anpassen. Liefern und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">fachgerechtes Verlegen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Pflasterdecke als Kleinpflaster</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_139" RNoPart="70">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflasterdecke als Kleinpflaster nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen, aus 'Blaubasalt'</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Größe:  '8-11'  cm,  </span><br/></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung um Schachtabdeckungen, Unterflurhydranten, Schieber, Hausabstellerkappen Zwickeln und Kleinflächen, Bettung aus Splitt 0/5 mm, Dicke im verdichteten Zustand 4 cm, Pflasterfugen einschlämmen mit Natursand. Liefern und fachgerechtes Verlegen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Pflasterdecke als Kleinpfl. um Schachtabd.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_140" RNoPart="80">
            <Qty>600.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlußarbeiten für vorbeschriebene Pflasterdecke für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">das Herstellen von Schnittkanten mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Motornassschneidegerät und diamantbesetzter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trennscheibe.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anschlußarbeiten für Pflasterdecke</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_141" RNoPart="90">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. Steine aufnehmen, säubern und ggf.. seitlich lagern.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes Bettungsmaterial ersetzen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steine wieder verlegen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nicht wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung 'Grundstückszufahrten, -zugängen und Anschlussbereich an vorhandene Gehwege.'</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steine 'Betonrechtecksteine, -verbundpflastersteine, -sechsecksteine, -platten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ersatzsteine über 5 bis 10 v.H. der Fläche liefern.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steine 'im Verband wie vorhanden verlegen.'</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bettung 'gebrochenes Baustoffgemisch 0/5.'</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugen 'gebrochenes Baustoffgemisch 0/5.'</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Vorh. Pflaster angleichen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_142" RNoPart="7">
         <LblTx><span>Borde und Entwässerungsrinnen</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_143" RNoPart="10">
            <Qty>175.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betontiefbordsteine (Farbe: Grau) nach DIN EN 1340 Typ DIU, 8/25/100 cm bzw. 50 cm einschl. der Aussparungen für bzw. der Anpassungen an Straßenabläufe und erforderl. Absenk- und Übergangssteinen sowie Bögen nach Lageplan liefern und auf ein 20 cm dickes und 20 cm breites Betonbett aus C 25/30 mit einer eingeschalten 10 cm dicken und 20 cm hohen Betonrückenstütze aus Beton C 25/30 höhen- und fluchtgerecht setzen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Abstand von max. 12,00 m durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Einbau von Dehnscheiben. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Vollvulkanisiertes Kautschuk mit hoher Dichte -1200 kg/m3) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugenbreite 10 bis 15 mm.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Betontiefbordst. 8/25/100 cm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_144" RNoPart="20">
            <Qty>325.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betonhochbordsteine (Farbe: Grau) nach DIN EN 1340 Typ DIU, 12/15/30/100 cm bzw. 50 cm einschl. der Aussparungen für bzw. der Anpassungen an Straßenabläufe und erforderl. Absenk- und Übergangssteinen sowie Bögen nach Lageplan liefern und auf ein 20 cm dickes und 25 cm breites Betonbett aus Beton C 25/30 mit einer eingeschalten 15 cm dicken und 20 cm hohen Betonrückenstütze aus Beton C 25/30 höhen- und fluchtgerecht setzen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Abstand von max. 12,00 m durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Einbau von Dehnscheiben. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Vollvulkanisiertes Kautschuk mit hoher Dichte -1200 kg/m3) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugenbreite 10 bis 15 mm.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Betonhochbordst. 12/15/30/100 cm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_145" RNoPart="30">
            <Qty>190.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betonrundbordsteine, 15/22/100 cm bzw. 50 cm, R = '20' mm (Farbe: Grau), nach DIN EN 1340 Typ DIU, einschl. der Aussparungen für bzw. der Anpassungen an Straßenabläufe und erforderl. Absenk- und Übergangssteinen sowie Bögen nach Lageplan liefern und auf ein 20 cm dickes und 25 cm breites Betonbett aus Beton C 25/30 mit einer eingeschalten 15 cm dicken und 10 cm hohen Betonrückenstütze aus Beton C 25/30 höhen- und fluchtgerecht setzen. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Abstand von max. 12,00 m durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Einbau von Dehnscheiben. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Vollvulkanisiertes Kautschuk mit hoher Dichte -1200 kg/m3) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugenbreite 10 bis 15 mm.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Betonrundbordst. 15/22/100 cm R= 2cm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_147" RNoPart="40">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1-reihige Entwässerungsrinne. Als Natursteingosse mit Blaubasalt ca. 10 x 10 cm - reihenfähig. Bettung in Beton C25/30, Dicke 20 cm, Fugen sind mit Zementmörtel mit Zusatz von Eisen(II)-Oxid zu vergießen (450 kg/m3) .</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Herstellen von Probemischungen zur Abstimmung des Farbtones ist einzukalkulieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und fachgerecht herstellen, einschließlich aller erforderlichen Materialien. Im Abstand von max. 12,00 m durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Einbau von </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dehnscheiben. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Vollvulkanisiertes Kautschuk mit hoher Dichte -1200 kg/m3) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugenbreite 10 bis 15 mm.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erdarbeiten einschl. der Bodenabfuhr, die über die Auskofferungstiefen hinaus erforderlich sind, müssen eingerechnet werden.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Läuferreihe Naturstein (Blaubasalt)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_148" RNoPart="50">
            <Qty>105.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3-reihige Entwässerungsrinne. Als Natursteingosse mit Blaubasalt ca. 10 x 10 cm - reihenfähig. Bettung in Beton C25/30, Dicke 20 cm, Fugen sind mit Zementmörtel mit Zusatz von Eisen(II)-Oxid zu vergießen (450 kg/m3) .</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Herstellen von Probemischungen zur Abstimmung des Farbtones ist einzukalkulieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und fachgerecht herstellen, einschließlich aller erforderlichen Materialien. Im Abstand von max. 12,00 m durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Einbau von  Dehnscheiben.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Vollvulkanisiertes Kautschuk mit hoher Dichte -1200 kg/m3) Fugenbreite 10 bis 15 mm.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erdarbeiten einschl. der Bodenabfuhr, die über die Auskofferungstiefen hinaus erforderlich sind, müssen eingerechnet werden.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>3-reih. E.-rinne Naturstein (Blaubasalt)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_149" RNoPart="60">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beton C 25/30 auf Anweisung der Bauleitung liefern und einbauen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Beton C 25/30</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_726" RNoPart="70">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blockstufe als Betonfertigteil - Breite 2,20 m, Festigkeitsklasse C 35/45 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Trittfläche und Vorderseite feinausgewaschen, Kante gefast, Steigung 17,5 cm, Auftritt 25 cm, einschl. Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, Stufen auf Stoß verlegen.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschließlich aller erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Blockstufe Betonfertigteil</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_582" RNoPart="8">
         <LblTx><span>Winkelstütze Haus Nr. 22</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_583" RNoPart="10">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Statischer Lastplattendruckversuch nach DIN 18 134  (unabhängig von Eigenüberwachungsprüfungen) mit mehreren Belastungsproben gem. ZTVE- StB - neueste Fassung - und Merkblatt für  "Bodenphysikalische Prüfverfahren im Straßen- bau" auf den einzelnen Schichten (Planum, Frostschutzschicht und Schottertragschicht) im Beisein der Bauleitung durchführen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchführung durch unabhängigen Gutachter.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschließlich der Gestellung sämtlicher Geräte, des Belastungsfahrzeuges und der erforderlichen Hilfskräfte sowie Herstellung der notwendigen Probefelder mit Auswertung und Darstellung der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüfergebnisse.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderl. Geräte und Nebenleistungen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach den vorgelegten Laborberichten.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Lastplattendruckversuch (statisch)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_584" RNoPart="20">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenaushub für Gründungspolster, profilgerecht mit senkrechter Böschung ausheben, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Aushubtiefe bis 2,00 m</span></p><p style="text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushub des Bodens in Bodenklasse 3 - 5 DIN 18300 (alt) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erdarbeiten in Schichten aus ungebundenen Tragschichten, Auffüllungen aus kiesigen, sandigen bis bindigen Böden bis hin zu in tieferen Lagen anzutreffenden Fließerden. </span></p></Text>
               <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Owner">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstufung in die Homogenbereiche = </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EA-01 / EA-02 / EA-04</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA  Z0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dk. 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="text-align:justify;"/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgung nach TR LAGA mit entsprechendem Nachweis. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erzeuger- und Nachweispflichten gehen auf den AN über.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gebühren für die Entsorgungsanlage sind einzurechnen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</span></p><p style="text-align:justify;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenaushub bis 2,00 m</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_589" RNoPart="30">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellen des Gründungsplanums nach Erfordernis und Verdichtung der Bauwerksgründungssohle  bis auf einen Tragwert EV2 = 45 MN/m² und EV2/EV1 = 3,0. Der Nachweis muss vom AN erbracht werden.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Herstellen des Gründungsplanums</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_590" RNoPart="40">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frostschutzschicht für Winkelstützelemente der nachfolgenden Positionen liefern, profilgerecht einbauen und verdichten. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke = i.M. '50'  cm. Lagenweiser Einbau in mind. 2 Lagen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Breite = Fußlänge des Winkelelementes, zuzüglich 0,20 m.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brechkorngemisch - ohne RC-Baustoffe - Körnung 0/32 mm, aus Hartgestein.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Gestein ausgeschlossen: Kalkstein und Oolith.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungseinheit 1,9 t/m³.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu erfolgen!</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderl. Erdarbeiten, Materialien und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Frostschutzschicht für Winkelstütze</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_591" RNoPart="50">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unbewehrten Beton für Winkelstützelement der nachfolgenden Positionen herstellen. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke = '15' cm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Breite = Fußlänge des Winkelelementes, zuzüglich 0,20 m.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betonfestigkeitsklasse C 12/15.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schalung herstellen, vorhalten und beseitigen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderl. Erdarbeiten, Materialien und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Unbewehrten Beton</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_924" RNoPart="60">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mörtelausgleichsschicht herstellen (d=5cm)</span></p><p><span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:9.5pt;">Für Montage Der Winkelstützen</span></p><p><span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:9.5pt;">Mörtelschicht MG III</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird die Grundfläche </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zuzüglich 20 cm Überstand.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Mörtelausgleichsschicht herstellen (d=5cm)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_593" RNoPart="70">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahlbeton-Winkelstützelement aus Beton C 30/37, Betondeckung </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mind. 25 mm, Fertigung gemäß DIN EN 206-1 und DIN 1045, liefern und setzen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahlarmierung und Mauerwinkelfußlänge entsprechend der zu erstellenden Statik. Statik ist einzukalkulieren, nachzuweisen und an AG zu übergeben.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abmessungen:</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lastfall 2 p= 5,0 kN/m2, gewonnene Fläche mit PKW befahrbar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauhöhe: 105,0 cm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baulänge: 50,00 / 100,00 cm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fußschenkellänge entsprechend Lastfall</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandung: Wandungsdicke abgestimmt auf VKL, jedoch</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mind. 12 cm</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche/Farbe: 'grau'</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Expos.klasse: XC4, XF1</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Stoßfugen mit einer selbstklebenden, dauerelastischen Fugendichtung Compiband SK oder Bitumenbahnen, 25 cm breit, abzudichten. Eine separate Vergütung erfolgt hierfür nicht.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Stützwinkel sind fluchtgerecht zu versetzen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mögliche Maßtoleranzen sind durch Vermitteln in den Fugen auszugleichen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für den Einbau der Stützwinkel sind die Versetzhinweise des Herstellers genau zu beachten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Winkelstützelement einbauen (105)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_619" RNoPart="80">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wie Position zuvor, jedoch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innenecke 90°, 2 Eckteile mit 45° Gehrung.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe = 130,0 cm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baulänge = 50,0 cm.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Winkelstützelement Innenecke h=105 cm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_598" RNoPart="90">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahlbeton-Winkelstützelement aus Beton C 30/37, wie </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorherige Winkelstützpositionen</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lastfall 2 </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauhöhe: 80,0 cm.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Winkelstützelement einbauen (80)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_613" RNoPart="100">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahlbeton-Winkelstützelement aus Beton C 30/37, wie </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorherige Winkelstützpositionen</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lastfall 2 </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jedoch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauhöhe: 55,0 cm.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Winkelstützelement einbauen (55)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_614" RNoPart="110">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geeigneten Füllkies (nichtbindig bis schwachbindig), Korngröße bis </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">'32' mm nach DIN EN 1610, liefern und als Hinterfüllung der </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Winkelstützen lagenweise einbauen und verdichten:</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungsdichte 1,9 t/m3</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Füllkies liefern und einbauen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_921" RNoPart="120">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahlgeländer - einschl. erforderlicher Endschwingen herstellen und einbauen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe = 1,10 m.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau auf Winkelstützmauer</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dehnungsfugen mit Pass-Stücken nach konstruktiven Erfordernissen anordnen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entlüftungsöffnung der Hohlprofile dicht abschließen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entwässerungsöffnungen erhalten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:9.5pt;">Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl) der</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:9.5pt;">Stahlgruppe A4, Werkstoff Nr.1.4401 oder 1.4571.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geländer mit einem Handlauf und einem Knieholm einschl. Füllstäben (Achsabstand der Füllstäbe: max. 12,0 cm)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anzahl der Geländer Knicks (90 Grad-siehe Lageplan): 1 Stck / Geländerlauf</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material = Rundrohr. Oberfläche des Rundrohres geschliffen in Korn 240.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufstellung  nach Zeichnung bzw. nach Angaben des AG.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Befestigung des Geländers an der Winkelstützmauer mit den dazu erforderlichen Arbeiten und Materialien ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Erdarbeiten, Materialien und Nebenleistungen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis: Die Montage des Geländers erfolgt voraussichtlich in zwei Bauabschnitten. Dies ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Statik ist einzukalkulieren, nachzuweisen und an AG zu übergeben.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Edelstahlgeländer einbauen, Höhe 1,10 m</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_902" RNoPart="9">
         <LblTx><span>Ausstattung - Beschilderung</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_898" RNoPart="10">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verkehrseinrichtung entfernen, Verkehrsschild, in</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fahrbahnnebenflächen, einschl. der Fundamente und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigungen aus Beton. Ausgebaute Teile zur</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wiederverwendung auf der Baustelle nach Anordnung des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AG bzw. der Bauleitung aufladen, fördern, abladen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Anordnung des AG lagern. Nach Beendigung der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baumaßnahme wieder neu setzen, inkl. Fundamentensockel.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Förderweg innerhalb der Baustelle : 500 m.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verkehrsschild entfernen, setzen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_899" RNoPart="20">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verkehrseinrichtung entfernen/abbrechen 'Verkehrsschild', in Fahrbahnnebenflächen, einschl. der</span></p><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fundamente und Befestigungen aus Beton, sowie der dazugehörigen Erdarbeiten. Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen, einschl. der Verwertungs-/ Entsorgungskosten</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verkehrsschild entfernen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_900" RNoPart="30">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrposten, Kopf wasserdicht verschlossen, für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verkehrsschild nach Angaben des AG aufstellen, einschl.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der anfallenden Erdarbeiten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umgebene Fläche entsprechend dem früheren Zustand</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">herstellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrpfostenlänge bis 3,50 m.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohr aus Aluminium, Außendurchmesser 60,0 mm, Wanddicke</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2,6 mm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pfosten mit Sockelstein aufstellen, mit 4</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hartholzkeilen befestigen. Liefern und Setzen der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Homogenbereiche entsprechend "Erdarbeiten" Haupt LV</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fundament aus Ortbeton C 12/15, mit den Maßen 40,0 x</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40,0 x 80,0 cm  (l x b x h) herstellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überschüssigen Boden in Eigentum des AN übernehmen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">von der Baustelle entfernen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Erdarbeiten,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialien und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrpfosten aufstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_901" RNoPart="40">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauseits geliefertes Verkehrsschild mit Schellen aus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aluminium befestigen. Schrauben aus</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">korrosionsbeständigem Stahl nach DIN 17 440, Werkstoff- Nr. 1.4571.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bauseits geliefertes Schild bef.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_158" RNoPart="10">
         <LblTx><span>Regulierungsarbeiten und Sonstiges</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_727" RNoPart="10">
            <Qty>60.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:4.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bitumenhaltiges Bindemittel als Schichtenverbund liefern und auf zusammenhängenden Flächen maschinell mit Spritzrampe aufsprühen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leicht verschmutzte Unterlage bzw. einzelne verschmutzte Stellen vorher reinigen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bindemittel = C 40 B5-S.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Einbau der nächsten Asphaltschicht bzw. Asphaltlage.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bindemittelmenge = 0,3 kg/m²</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bitumenh. Bindemittel aufspr.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_728" RNoPart="20">
            <Qty>60.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In Fahrbahnen der Belastungsklasse Bk 1,8.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaudicke = 4 cm einschl. eingedrücktem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abstreumaterial</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bindemittel = 30/45.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">SZ-Wert = höchstens 18.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei mehrschichtigem und/oder mehrlagigem Einbau sind</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Nähte der einzelnen Schichten und Lagen um mind. 15</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">cm gegeneinander zu versetzen. Ist ein Versatz nicht</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">möglich, ist eine durchgehende Fuge anzuordnen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ohne seitliche Bordbegrenzung mit seitlichen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abböschungen mit Neigung 2 : 1 anlegen und verdichten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fläche = Fahrbahn / Nebenflächen / Anschlußbereiche an vorh. Asphaltfahrbahn. Einzukalkulieren sind auch Zwickel und Kleinflächen in Anschlußbereichen an vorhandene Fahrbahnen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Gussasphalt MA 11 S herstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_729" RNoPart="30">
            <Qty>60.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abstreumaterial liefern und gleichmäßig auf die noch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">warme Oberfläche der Deckschicht aufbringen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einwalzen. Fläche maschinell abstreuen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nicht gebundenes Material in Eigentum des AN übernehmen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und von der Baustelle entfernen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material = 2/5 mm, aus Edelsplitt.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PSV-Wert der zugehörigen groben Gesteinskörnung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">höchstens 44, Aufstreumenge 1,0 bis 2,0 kg/m².</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Materialien</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Abstreumaterial aufbringen (2/5 mm)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_162" RNoPart="40">
            <Qty>8.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachtabdeckungen der Schmutz- und Regenwasserkanalisation auf genaue Straßenhöhe bringen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regulieren bis 10 cm mit Ausgleichsring oder bei geringerer Höhenänderung durch vollfugiges Untermauern mit Kanalklinkern bzw. Formkeilen aus Polyesterbeton.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Gesamthöhe der Ausgleichsringe darf 24 cm nicht überschreiten!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schachtabdeckungen bis 10 cm regulieren</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_163" RNoPart="50">
            <Qty>25.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterflurhydranten, Schieber und Hausabstellerkappen den neuen Straßen-, Gehweg- oder Parkplatzhöhen entsprechend anpassen. Das Verlängern bzw. Verkürzen der Gestänge sowie der Hülsrohre ist in den Einheitspreis einzukalkulieren, einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Unterflurhydranten, Schieber, Gestänge</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_733" RNoPart="60">
            <Qty>70.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutz- und Dränsystem auf senkrechter Bauwerksabdichtung herstellen. Die Abdichtung des Bauwerkes besteht aus einer Dickbeschichtung und dem Aufbringen der Schutz- und Drainagebahn, einschl. Liefern der Materialien. Vor dem Einbau der Beschichtung ist die Bauwerkswand zu säubern. Das Schutz- und Dränsystem ist fachgerecht zu befestigen. Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schutz- u. Dränsystem - senkrechte Wand</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_734" RNoPart="70">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>h</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abstemmen von Mauerwerksresten, Betonresten etc. an Gebäudekanten und Grundstücksmauern auf Anweisung der Bauleitung in Handarbeit ausführen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Notwendige Geräte sind mit einzurechnen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Abstemmen von Mauerwerksresten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_735" RNoPart="80">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verputzarbeiten mit Zementmörtel an Bauwerken mit einer Dicke bis 2,5 cm fachgerecht herstellen. Zu verputzende Stellen sind zu säubern, loser Putz ist abzuschlagen, die gesäuberten Flächen sind mit Zementschlämme einzustreichen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verputzarbeiten an Bauwerken</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_736" RNoPart="90">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Isolierarbeiten mit bituminösem Anstrich an Bauwerken fachgerecht herstellen. Betroffene Stellen sind vorher zu säubern.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Isolierarbeiten an Bauwerken</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_168" RNoPart="11">
         <LblTx><span>Begrünung</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_169" RNoPart="10">
            <Qty>100.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesiebten Oberboden gemäß DIN 18915 durch AN frei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baustelle liefern und nach Angabe des AG zum Andecken</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Grünflächen (Pflanz- und Rasenflächen)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">profilgerecht andecken.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke der Andeckung: 25 bis 30 cm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kiesanteil max. 5 %,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Humusanteil mind. 5 %,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">frei von Fremdstoffen und ausdauernden Pflanzen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grobplanum bei Pflanzflächen herstellen bis 10 cm unter</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberkante angrenzender Borde und Pflasterflächen, bei</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rasenflächen höhengleich.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungsdichte 1,6 t/m3.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgen!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Oberboden liefern</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_170" RNoPart="20">
            <Qty>320.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberbodenfläche von Seitenräumen. Grünflächen fräsen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und begradigen und für die Aufnahme einer Einsaat</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">herrichten.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Grünflächen für Einsaat herrichten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_171" RNoPart="30">
            <Qty>320.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberbodenfläche der Seitenräume und Böschungen mit 50</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">g/m2 Grassamen einsäen und den ersten Schnitt der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">angesäten Flächen gem. der ZTVE durchführen einschl.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellen des Feinplanums. Stellen, an denen das Gras</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht aufgelaufen ist, sind vom AN nachzusäen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rasenansaat</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_172" RNoPart="12">
         <LblTx><span>Beleuchtung</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_3152_173">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Beleuchtung und Kabelarbeiten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausführung erfolgt in Abstimmung mit dem Versorgungsträger EON</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Beleuchtung und Kabelarbeiten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_175" RNoPart="10">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:3pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fundamentrohr für Straßenbeleuchtungsmasten</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fundamentrohr. Stabiles, geripptes Kunststoffrohr </span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff: PVC</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fundamentrohr Øi (mm):  400</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrlänge (mm): 1000</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eigenschaften: Länge des Fundamentrohrs </span></p><p style="margin-right:3pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Position der Bohrung/des Kabeldurchgangs frei wählbar</span></p><p style="line-height:13pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:3pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material liefern und einbauen.</span></p><p style="margin-right:3pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind die zum Einbau notwendigen zusätzlichen Erd- und Nebenarbeiten, die Wiederverfüllung des um das Rohr befindlichen Arbeitsraumes und Entsorgung des nicht wiederverwendbaren Aushubmaterials.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Ultrarip als Standrohr aufstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_939" RNoPart="20">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauseits gestellter Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, Lichtpunkthöhe 5 m, vom Lagerplatz des AG bis 5 km Entfernung abholen und zur Einbaustelle transportieren, in die Fundamente aus KG-Rohren aufstellen, mit Sand verfüllen und einschlämmen, Beleuchtungskabel bis Oberkante Mastklappe einschleifen. Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bauseits gestellter Lichtmast aufst. Lph 5m</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_177" RNoPart="30">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherung der Leuchtmasten mit Ummantelung von Drännoppenfolie ausführen. Im Bereich des Straßenoberbaues ausführen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Folie in Endausbauhöhe bündig abschneiden.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Sicherung Leuchtmasten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1138" RNoPart="40">
            <Qty>320.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden der Gräben für Beleuchtungskabel profilgerecht, ab UK Planum, ausheben. Grabenaushub: Tiefe bis 30 cm und Sohlbreite bis 25 cm im Straßenbereich. Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. Nach Verlegen der Beleuchtungskabel mit vom AN zu liefernder Sandverfüllung in vorh. Graben nach Anweisung des AG einbauen und verdichten.</span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushub des Bodens in Bodenklasse 3 - 5 DIN 18300 (alt) </span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erdarbeiten in Schichten aus ungebundenen Tragschichten, Auffüllungen aus kiesigen, sandigen bis bindigen Böden bis hin zu in tieferen Lagen anzutreffenden Fließerden. </span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstufung in die Homogenbereiche = EA-01 / EA-02 / EA-04</span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA  Z 0</span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dk. 0</span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BM-0</span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden f.Bel.-kabel im Straßenbereich</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_179" RNoPart="50">
            <Qty>320.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern, abladen und einbauen von Sand 0/2 mm zur Bettung und Ummantelung der Kabel bzw. Kabelleerrohr nach DIN EN 1610 (mindestens 5 cm unterhalb, 20 cm über Scheitel)</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Sand 0/2 mm zur Bettung, Kabelgraben</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_180" RNoPart="60">
            <Qty>320.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Markierungsband (Trassenband Breite 40 mm, PE-Folie 0,15 mm) auf dem hergestellten Planum lotrecht über Rohrachse der Hauptleitungen bzw. Anschlußleitungen verlegen, einschließlich Herstellen einer sauberen Auflagefläche.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kabelmarkierung mit Trassenband</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_181" RNoPart="70">
            <Qty>320.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kunststoffummanteltes vom AG geliefertes Erdkabel /Beleuchtungskabel fachgerecht verlegen. Verlegeart: im Kabelgraben. Hinweis: Die Verlegung erfolgt in mehreren Teilstücken. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zubehör: Verlegematerial</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kabelverlegung (Kabel v. AG)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_182" RNoPart="80">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PVC-U-Rohre DN 90 x 4,3; DIN 8062,einschl. feuerverzinktem Zugdraht, in den hergestellten Kabelgräben verlegen, einschl. fester Rohrverbindung. Rohröffnung dicht verschließen. Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert berechnet. Durch diese Leistung verdrängter Boden geht in das Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu entfernen. Abladen und Transport der PVC-Rohre auf der Baustelle sind einzurechnen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschl. Erstellung von Einmaßskizzen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kabelschutzrohre DN 90 liefern</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_183" RNoPart="90">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als Zulage zu vorbeschriebenen Kabelschutzrohren liefern und verlegen</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kabelschutzrohrbogen DN 90; 15-45°</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_3152_789" RNoPart="2">
       <LblTx><span>HERSTELLUNG STÜTZMAUER</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Remark ID="I_3152_790">
         <Description>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text><p/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica-Bold;font-size:9.5pt;font-weight:bold;">1.Normen Regelwerke</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Für die Ausführung gelten in den derzeit gültigen Fassungen:</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen (DIN 1960)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">(DIN 1961)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Teil C: Allgemeine technische Vorschriften für Bauleistungen (ATVen)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">sowie sämtliche für die ordnungsgemäße Ausführung der Baumaßnahme relevanten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Normen und Restnormen des Deutschen Instituts für Normung e. V. und die</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">deutsche Fassung der Europäischen Normung, das Regelwerk der</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Abwassertechnischen Vereinigung e.V. DWA, das Regelwerk des Deutschen</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. DVGW, sämtliche für die ordnungsgemäße</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Ausführung der Baumaßnahme relevanten Zusätzlichen Technischen</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV-en), die Abfallentsorgungs- und</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Abfallsatzung der Städte, Gemeinden und Landkreise, sowie sämtliche</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Unfallverhütungsvorschriften (UVV-en) gemäß der neuesten Fassung der Gelben</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Mappe "Bausteine sicher arbeiten gesund bleiben der Berufsgenossenschaften der</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Bauwirtschaft".</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica-Bold;font-size:9.5pt;font-weight:bold;">2. Materialanalyse</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Mit dem Inkrafttreten der Ersatzbaustoffverordnung wurde die Beprobung,</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Untersuchung und Verwertung des gewonnenen Bodenmaterials neu geregelt. Da es</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">nun Übergangsfristen gibt, die eine Entsorgung nach LAGA noch zulassen, muss der</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">AN die Gültigkeit dieser Regelungen prüfen und Änderungen beim Entsorger</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">unverzüglich dem AG melden. Ist eine Entsorgung nach LAGA nicht mehr möglich,</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">verbleibt das noch nicht entsorgte Material auf der Bodenlagerfläche und wird zu</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">einem späteren Zeitpunkt entsorgt. Ergänzende Bodenuntersuchungen gem. EBV</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">werden durch den Auftragnehmer durchgeführt.</span></p></Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt><span>Allgemeine Vorbemerkungen</span></TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="I_3152_980">
         <Description>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Für alle zu lagernden Aushubmassen (Oberboden und Bodenaushub), die für den Wiedereinbau vorgesehen sind gilt, diese zum Zwischenlagerplatz zu transportieren und zur Wiederherstellung wieder anzutransportieren. Böden in Mieten lagern. Die Kosten hierfür sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Transportweg bis 2,5 km.</span></p></Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt><span>Hinweis</span></TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="I_3152_940" RNoPart="1">
         <LblTx><span>Hilfsebene f. Winkelstützwand u. prov. Sicherung</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_3152_944">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p/><p><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Hilfsebene inkl. Zufahrt unterhalb der Winkelstützwand sowie. provisorische Sicherung der Baugrube in Richtung geplantem Straßenkörper.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Hinweis</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_981" RNoPart="10">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abschälen der Böschung mit Vegetationsdecke vor Abtragen des Oberbodens, einschl. Beseitigung der gewonnenen Stoffe. Deponiegebühren der zu entsorgenden Stoffe sind einzukalkulieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Abschälen der Böschung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_941" RNoPart="20">
            <Qty>60.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberboden abtragen und lagern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kennwerte nach Unterlagen des AG.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Neigung der Abtragsfläche= 1:1 bis 1:2.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke des Abtrags= 20-30 cm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung in Teilmenge.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aufnehmen, transportieren und lagern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Oberboden ist teilweise mit Steinen oder Wurzeln durchsetzt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erschwernisse sind einzurechnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Oberboden abtragen und lagern</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_942" RNoPart="30">
            <Qty>60.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gelagerten Oberboden laden, transportieren und profilgerecht andecken.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Andeckung= auf Seiten- und Böschungsflächen im Bereich des neuen Bauwerks.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Neigung= ca. 1:1 bis 1:2.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau in Teilflächen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verzahnungen/Abtreppungen zum bestehenden Baugrund sind einzurechnen. Vorhandene Böschungen aufrauen und mit Rillen versehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke der Andeckung= i.M. 30 cm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gröberen Unrat und Wurzelwerk auslesen und der Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Oberboden andecken</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_948" RNoPart="40">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberbodenfläche der Seitenräume und Böschungen mit 50</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">g/m2 Grassamen einsäen und den ersten Schnitt der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">angesäten Flächen gem. der ZTVE durchführen einschl.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellen des Feinplanums. Stellen, an denen das Gras</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht aufgelaufen ist, sind vom AN nachzusäen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rasenansaat</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_943" RNoPart="50">
            <Qty>150.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenaushub, profilgerecht mit senkrechter Böschung ausheben, laden und transportieren. Aushubtiefe bis 1,50 m</span></p><p style="text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushub des Bodens in Bodenklasse 3 - 5 DIN 18300 (alt) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erdarbeiten in Schichten aus ungebundenen Tragschichten, Auffüllungen aus kiesigen, sandigen bis bindigen Böden bis hin zu in tieferen Lagen anzutreffenden Fließerden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstufung in die Homogenbereiche = 'EA-01 / EA-02 / EA-04'</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="text-align:justify;"/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach Ende der Arbeiten gelagerten Aushubboden aus Mieten laden, transportieren und profilgerecht andecken und verdichten. Einbau in Lagen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenaushub bis 1,50 m einschl. Wiedereinbau</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_945" RNoPart="60">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignetes Brechkorngemisch 0/32 mm aus Hartgestein, für prov. Baustraße auf ein vorbereitetes Planum, lagenweise  in Schichtdicken bis 30 cm  einbauen und verdichten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu erfolgen!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Brechkorngem. 0/32 Einbau</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_946" RNoPart="70">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignetes Brechkorngemisch 0/32 mm aus Hartgestein, für prov. Baustraße auf ein vorbereitetes Planum, lagenweise  in Schichtdicken bis 30 cm  einbauen und verdichten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nach Ende der Bauzeit Fläche wieder zurückbauen, inkl. der eingebauten Geotextilien, Baustoffe gehen in Eigentum des AN über und sind nach Wahl des AN zu entsorgen.  </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu erfolgen!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Brechkorngem. 0/32 Einbau/Rückbau</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_949" RNoPart="80">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baugrube der Winkelstützwand während der Herstellung provisorisch sichern, nach Wahl des AN. </span><span style="font-family:Helvetica;font-size:9.5pt;">Provisorische Sicherung der Baugrube in Richtung geplantem Straßenkörper bzw. längs verlaufende Rohrleitung.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit dieser Position sind alle Erschwernisse für die Ausführung der Arbeiten oberhalb der Winkelstützwand abgegolten.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Winkelstützwand prov. sichern</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_795" RNoPart="2">
         <LblTx><span>Vorarbeiten</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_892" RNoPart="10">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen und Stubben roden. Gemessen wird der Durchmesser 1,0 m über dem Erdboden.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stammdurchmesser über 10,0 bis 30,0 cm. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erschwernis durch Lage in Böschung/Hang.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen. Geeigneten Boden liefern und verdichten. Gesamtes Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bäume fällen mit Roden, d= 10 bis 30 cm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_903" RNoPart="20">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen und Stubben roden. Gemessen wird der Durchmesser 1,0 m über dem Erdboden.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stammdurchmesser über 31,1 bis 50,0 cm. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erschwernis durch Lage in Böschung/Hang.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen. Geeigneten Boden liefern und verdichten. Gesamtes Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bäume fällen mit Roden, d= 31,1 bis 50 cm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_905" RNoPart="30">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wurzelschnitt ausführen an Wurzeln &gt;2  15 cm Durchmesser, Wundränder sauber mit scharfen Messer nachschneiden, Bewurzelungspulver/-gel auftragen. Offenliegende Wurzeln vor Austrocknung mit feuchten Vlies oder Jutematten schützen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Wurzelschnitt</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_893" RNoPart="40">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk roden. Gemessen wird die Breite in 1,0 m Höhe über dem Erdboden, bei niedrigeren Hecken die größte Breite. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Heckenbreite bis 4,00 m. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erschwernis durch Lage in Böschung/Hang.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen. Geeigneten Boden liefern und verdichten. Gesamtes Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Hecken und Buschwerk roden</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_894" RNoPart="50">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hecke bis 2,50 m Höhe schneiden bei tiefhängenden Ästen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Zweigen, Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beseitigen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Hecke schneiden</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_864" RNoPart="60">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verkehrseinrichtung entfernen/abbrechen </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">'Verkehrsschild', in Fahrbahnnebenflächen, einschl. der Fundamente und Befestigungen aus Beton, sowie der dazugehörigen Erdarbeiten. Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen, einschl. der Verwertungs-/ Entsorgungskosten</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verkehrseinrichtung entf.-Verkehrsschild</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_865" RNoPart="70">
            <Qty>85.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzplanken-Konstruktion einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen, Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Holm Profil A.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit Pfosten, Abstand = 2 m.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pfostenlänge bis 1900 mm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pfosten in Bodenklassen / Homogenbereichen aller Art.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abbauteile und aufgebrochene Stoffe gehen in Eigentum des AN über und sind schadlos zu beseitigen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schutzplanken-Konstr. abbauen, ents.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_891" RNoPart="80">
            <Qty>85.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Randeinfassung vor Schutzplanke - winkelförmiges Aluminium- oder Stahlprofil.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelteile abbauen</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abbauteile und aufgebrochene Stoffe gehen in Eigentum des AN über und sind schadlos zu beseitigen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Randeinfassung abbauen, ents.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_866" RNoPart="90">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stützmauer aus Beton bis H=1,50 m ab GOK gemessen, D = 30-40 cm inkl. Fundament aufnehmen, anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind ordnungsgemäß entsorgen. Einschl. aller dafür erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Stützmauer abbrechen, ents.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_867" RNoPart="100">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Freilegung von Kabeln und Rohrleitungen ab Geländeoberfläche, einschl. Verbau DIN 18303 Aushub seitlich lagern, verfüllen und verdichten, </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tiefe bis 1,00 m.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushub des Bodens in Bodenklasse 3 - 5 DIN 18300 (alt) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erdarbeiten in Schichten aus ungebundenen Tragschichten, Auffüllungen aus kiesigen, sandigen bis bindigen Böden bis hin zu in tieferen Lagen anzutreffenden Fließerden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstufung in die Homogenbereiche = 'EA-01 / EA-02 / EA-04'</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung!</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden für Suchgraben / Querschläge</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_840" RNoPart="3">
         <LblTx><span>Erdbau</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_877" RNoPart="10">
            <Qty>150.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abschälen der Böschung mit Vegetationsdecke vor Abtragen des Oberbodens, einschl. Beseitigung der gewonnenen Stoffe. Deponiegebühren der zu entsorgenden Stoffe sind einzukalkulieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Abschälen der Böschung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_906" RNoPart="20">
            <Qty>15.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberboden abtragen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke des Abtrages 20-30 cm.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberboden in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einordnung als Oberboden.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Homogenbereich EA-03</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verwertungs- und Deponiekosten sind einzukalkulieren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und werden nicht gesondert vergütet.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Erdarbeiten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Nebenleistungen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Oberboden aufnehmen, entsorgen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_841" RNoPart="30">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberboden abtragen und lagern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kennwerte nach Unterlagen des AG.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Neigung der Abtragsfläche= 1:1 bis 1:2.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke des Abtrags= 20-30 cm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung in Teilmenge.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aufnehmen, transportieren und lagern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Oberboden ist teilweise mit Steinen oder Wurzeln durchsetzt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erschwernisse sind einzurechnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Oberboden abtragen und lagern</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_842" RNoPart="40">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gelagerten Oberboden laden, transportieren und profilgerecht andecken.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Andeckung= auf Seiten- und Böschungsflächen im Bereich des neuen Bauwerks.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Neigung= ca. 1:1 bis 1:2.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau in Teilflächen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verzahnungen/Abtreppungen zum bestehenden Baugrund sind einzurechnen. Vorhandene Böschungen aufrauen und mit Rillen versehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke der Andeckung= i.M. 30 cm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gröberen Unrat und Wurzelwerk auslesen und der Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Oberboden andecken</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_888" RNoPart="50">
            <Qty>260.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenaushub für Gründungspolster, profilgerecht mit senkrechter Böschung ausheben, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Aushubtiefe bis 2,00 m</span></p><p style="text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushub des Bodens in Bodenklasse 3 - 5 DIN 18300 (alt) </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erdarbeiten in Schichten aus ungebundenen Tragschichten, Auffüllungen aus kiesigen, sandigen bis bindigen Böden bis hin zu in tieferen Lagen anzutreffenden Fließerden. </span></p></Text>
               <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Owner">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einstufung in die Homogenbereiche = </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EA-01 / EA-02 / EA-04</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA  Z </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dk. 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="text-align:justify;"/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgung nach TR LAGA mit entsprechendem Nachweis. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erzeuger- und Nachweispflichten gehen auf den AN über.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gebühren für die Entsorgungsanlage sind einzurechnen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</span></p><p style="text-align:justify;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="64" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenaushub bis 2,00 m</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_847" RNoPart="60">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaustelle= Bodenaustauch.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material = Sand und/oder Kies, Brechkorn der Bodengruppen SE, SW oder GW. Ausführung in Lagen a maximal 30 cm Stärke. Verdichtungsgrad= mindestens 98% der einfachen Proctordichte.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sohlwiderstand OK Bodenaustauch= mind. 350 kN/m2.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:9.5pt;">Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:9.5pt;">Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenaustausch durchführen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_878" RNoPart="70">
            <Qty>50.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z0 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse I</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 0 / BM-0 -(DK I) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_879" RNoPart="80">
            <Qty>190.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z0* (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 0* / BM-0 -(DK 0) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_881" RNoPart="90">
            <Qty>140.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z1.1 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-F0*</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse I</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 1.1 / BM-F0* -(DK I) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_882" RNoPart="100">
            <Qty>50.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden aus vorgenannten Aushubpositionen, schadstoffbelasteter Boden,  Entsorgungsnachweis (EN) ist nicht erforderlich.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß Zuordnung Z1.2 (LAGA neuste Fassung; TA Boden)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialklasse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ErsatzbaustoffV:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> BM-0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfallschlüssel: 17 05 04</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deponieklasse I</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gem. anliegendem Baugrundgutachten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Beseitigung (Deponierung) / Verwertung  zuführen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gebühren der Beseitigung / Verwertung werden vom AN übernommen, einschl. Transport zur Deponie / Verwertungsstelle, als Zulage zu allen Aushubpositionen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw. Verwertung ist für</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.25pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">jeden einzelnen Transport unmittelbar und unaufgefordert durch</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.05pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignete Belege (Übernahmeschein oder Wiegescheine)</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.35pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu erbringen. Ohne Vorlage dieser Nachweise</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt keine Vergütung.</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.45pt;"/></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine</span></p><p style="margin-right:6.85pt;line-height:11.4pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende</span></p><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:0.2pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergabestelle des Wasserverbands Peine vorzulegen) </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umrechnungsfaktor: 1 m3 Aushubboden entspricht 1,80 t</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Z 1.2 / BM-0 -(DK I) abfahren als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_885" RNoPart="110">
            <Qty>25.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zu den entsprechenden Positionen - fließende Bodenarten - ausheben.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA entsprechend der Hauptposition.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berechnet wird der Mehraufwand für das erschwerte Lösen und Weiterverwenden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Notwendigkeit ist durch ein Baugrundgutachten (Kosten dafür sind einzukalkulieren) zu dokumentieren und nur auf Anordnung des AG durchzuführen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderl. Erdarbeiten und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Zulage für fließende Bodenarten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_886" RNoPart="120">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zu den entsprechenden Positionen - leicht lösbaren Fels und vergleichbare Bodenarten,  lösen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuordnungswert nach LAGA entsprechend der Hauptposition.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes Lösen und Weiterverwenden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Notwendigkeit ist durch ein  vom AN zu beauftragten Baugrundgutachten (Kosten dafür sind einzukalkulieren) zu dokumentieren und nur auf Anordnung des AG durchzuführen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Erdarbeiten und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Zulage für leicht lösbaren Fels</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_887" RNoPart="130">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenaushub für Boden aller Art in Handschachtung, in allen Tiefenlagen herstellen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In Bereichen, wo ein Baggereinsatz nicht möglich ist, z.B. beim seitlichem Freilegen der Anschlußstutzen sowie vorh. Hausanschlussleitungen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der erhöhte Aufwand für Suchschachtungen und das Schachten z.B. von vorhandenen Kanälen bzw. von Versorgungsleitungen an vorhandenen Bauteilen ist einzukalkulieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nur auf Anordnung der Bauleitung durchführen, als Zulage zur Hauptposition.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenaushub in Handschachtung als Zul.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_889" RNoPart="140">
            <Qty>30.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorhandene Kabel (z.B. Telekom-, Beleuchtung- und Glasfaserkabel) bis da 80 mm im Kofferbett verlaufend , erdverlegt, in Betrieb, mittels Handschachtung freilegen, während der Bauzeit sichern, im Zuge der Verfüllungsarbeiten wieder auslegen, vor Wiederverfüllung Ummantelung mit Sand 0/2, Markierung mit Trassenband oberhalb der Leitungszone.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;margin-top:13.8pt;text-indent:-57.6pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>vorh.Kabel bis da 80' mm aufnehmen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_890" RNoPart="150">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;margin-top:6.8pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorh. Versorgungsleitungen (Gas/Wasser) parallel in Rohrgraben und Baugrube , erdverlegt, in Betrieb, mittels Handschachtung freilegen, während der Bauzeit sichern, im Zuge der Verfüllungsarbeiten wieder auslegen, vor Wiederverfüllung Ummantelung mit Sand 0/2, Markierung mit Trassenband oberhalb der Leitungszone.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>vorh. Versorgungsleit. (Gas/Wasser) aufn.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_911" RNoPart="160">
            <Qty>110.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellen des Gründungsplanums nach Erfordernis und Verdichtung der Bauwerksgründungssohle  bis auf einen Tragwert EV2 = 45 MN/m² und EV2/EV1 = 3,0. Der Nachweis muss vom AN erbracht werden.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Herstellen des Gründungsplanums</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_913" RNoPart="170">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:9.75pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Statischer Lastplattendruckversuch nach DIN 18 134  (unabhängig von Eigenüberwachungsprüfungen) mit mehreren Belastungsproben gem. ZTVE- StB - neueste Fassung - und Merkblatt für  "Bodenphysikalische Prüfverfahren im Straßen- bau" auf den einzelnen Schichten (Planum, Frostschutzschicht und Schottertragschicht) im Beisein der Bauleitung durchführen.</span></p><p style="margin-right:9.75pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchführung durch unabhängigen Gutachter.</span></p><p style="margin-right:9.75pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:9.75pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschließlich der Gestellung sämtlicher Geräte, des Belastungsfahrzeuges und der erforderlichen Hilfskräfte sowie Herstellung der notwendigen Probefelder mit Auswertung und Darstellung der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüfergebnisse.</span></p><p style="margin-right:9.75pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderl. Geräte und Nebenleistungen.</span></p><p style="margin-right:9.75pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach den vorgelegten Laborberichten.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Lastplattendruckversuch (statisch)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_907" RNoPart="180">
            <Qty>55.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Frostschutzschicht für Winkelstützelemente der nachfolgenden Positionen liefern, profilgerecht einbauen und verdichten. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke = i.M. '50'  cm. Lagenweiser Einbau in mind. 2 Lagen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Breite = Fußlänge des Winkelelementes, zuzüglich 0,20 m.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brechkorngemisch - ohne RC-Baustoffe - Körnung 0/32 mm, aus Hartgestein.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Gestein ausgeschlossen: Kalkstein und Oolith.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungseinheit 1,9 t/m³.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu erfolgen!</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderl. Erdarbeiten, Materialien und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Frostschutzschicht für Winkelstütze</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_848" RNoPart="190">
            <Qty>130.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dränschicht/Dränmatte an erdberührten Flächen von Bauwerken herstellen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird die bedeckte Wandfläche.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dränschicht für Widerlager und Flügelwände.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Dränschicht nach WAS 7  herstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_917" RNoPart="200">
            <Qty>90.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entwässerung der Winkelstützen komplett mit Sickerpackung und Sickerrohr herstellen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sickerpackung hinter der Winkelstütze im Fußbereich aus Kiessand 0,30 x 0,40 m herstellen. Material 2/32 liefern.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sickerrohrleitung DN 100 liefern und in Sickerpackung fachgerecht einbauen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Erdarbeiten, Materialien (z. B. Formstücke) und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Entwässerung für Winkelstützen herstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_918" RNoPart="210">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussleitung von der Sickerrohrleitung DN 100 aus Kunststoff an Entwässerungsleitung herstellen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussleitung aus KG-Rohr DN100.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlusslänge bis ca. 10,0 m. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Wanddurchführung wird gesondert vergütet.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschließlich aller erforderl. Formstücken, Materialien und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anschlußleitung für  Entwässerung der Winkelstützelemente</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_915" RNoPart="220">
            <Qty>45.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Filterschicht zur direkten Hinterfüllung der Winkelstützelemente lagenweise einbauen und verdichten, nach Einbauanweisung des Winkelstützenherstellers. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aus Kiessand herstellen. Material 2/32 liefern.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke der Filterschicht ca. 80 cm</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Filterschicht als direkte Hinterfüllung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_916" RNoPart="230">
            <Qty>60.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geeigneten Füllkies (nichtbindig bis schwachbindig), Korngröße bis </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">'32' mm nach DIN EN 1610, liefern und als Hinterfüllung (abzgl. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Einbauschichten der angrenzend liegenden Verkehrsflächen) der </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Winkelstützen lagenweise einbauen und verdichten:</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungsdichte 1,9 t/m3</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Füllkies liefern und einbauen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_852" RNoPart="4">
         <LblTx><span>Kunstbauten aus Beton</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_910" RNoPart="10">
            <Qty>16.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unbewehrten Beton für Winkelstützelement der nachfolgenden Positionen herstellen. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke = '15' cm.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Breite = Fußlänge des Winkelelementes, zuzüglich 0,20 m.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betonfestigkeitsklasse C 12/15.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schalung herstellen, vorhalten und beseitigen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderl. Erdarbeiten, Materialien und Nebenleistungen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Unbewehrten Beton als Sauberkeitsschicht</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_853" RNoPart="20">
            <Qty>105.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mörtelausgleichsschicht herstellen (d=5cm)</span></p><p><span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:9.5pt;">Für Montage Der Winkelstützen</span></p><p><span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:9.5pt;">Mörtelschicht MG III</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird die Grundfläche </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zuzüglich 20 cm Überstand.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Mörtelausgleichsschicht herstellen (d=5cm)</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_855" RNoPart="30">
            <Qty>41.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Winkelstützwand einbauen </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lastfall IV: 33,33 kN/m2 Verkehrslast (SLW 60) Randabstand 0</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">: 1000 mm Höhe Innenansicht max.650 mm</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Standard Baulänge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">: 1995 mm</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamt Fußbreite</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">: 1000 mm inkl. Absatz 200 mm</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wanddicke Oberseite</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">: 150 mm</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fasenbreite Stoßfuge</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">: 10 mm, Standard Nutverbindung inkl. 20 mm </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                       </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Koppelleiste</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckfestigkeitsklasse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">: (DIN EN 206-1): C60 / 75 (Höchstleistungsbeton</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Expositionsklasse</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">: XC4, XF4, XD3</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung Sichtseiten</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">: alle Seiten SB3 glatt (BS EN 13670-09, Tabelle F.4</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung Unterseite</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">: gem. DIN EN 1992-1-1:2011-010; Kategorie: Rau</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betonstahl</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">: BS EN 6008-08; FeB 500</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Farbe</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">: Standard Grau</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Aptos;font-size:10pt;">Die Anforderungen aus den statischen Berechnungen sind unbedingt zu beachten und bauseits durch die Verantwortlichen zu  prüfen. Dem Auftraggeber sind innerhalb von 2 Wochen die prüffähigen Statiken in 2-facher Ausfertigung zu übergeben.   </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Fertigteile entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung herstellen, liefern und auf einer vorbereiteter Gründungssohle montieren, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und Hebezeuge.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Fugendichtung nach Wahl des AN werden nicht gesondert vergütet und sind</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">einzukalkulieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Winkelstützwand einbauen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_923" RNoPart="40">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:9.5pt;">halbes Winkelstützelement (Baulänge)</span></p><p><span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:9.5pt;">Werkseitig hergestellt</span></p><p><span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:9.5pt;">sonst wie vorherige Position</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>halbes Winkelstützelement</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_857" RNoPart="50">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kernbohrung nach Unterlagen des AG herstellen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauort= Stützwand.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verwendungszweck für:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1x Telekommunikations./Eltkabel</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge= ca. 25 cm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Öffnung für Kabeldurchführung in der Stützwand</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">abdichten. Dichtungselement liefern und einbauen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Einziehen des Kabels erfolgt durch den Energieversorger. Dieser ist rechtzeitig zu kontaktieren/informieren. Eine zusätzliche Vergütung / Erschwerniszulage erfolgt nicht.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kernbohrung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_858" RNoPart="60">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messbolzen einbauen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauort 'Außenseite der Stützwand'</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material = Stahl, feuerverzinkt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaftdurchmesser 10 bis 20 mm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaftlänge 20 bis 40 mm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau horizontal.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Mörtel verfüllen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messbolzen für Lagemessung.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Messbolzen einbauen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_920" RNoPart="70">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messbolzen einbauen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauort 'OK der Stützwand'</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material = Stahl, feuerverzinkt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaftdurchmesser 10 bis 20 mm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schaftlänge 20 bis 40 mm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau vertikal.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Mörtel verfüllen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messbolzen für Höhenmessung.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Messbolzen einbauen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_873" RNoPart="5">
         <LblTx><span>Sonst. Arbeiten</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_922" RNoPart="10">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberbodenfläche von Seitenräumen/Böschungen. Flächen fräsen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und begradigen und für die Aufnahme einer Einsaat</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">herrichten.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Grünflächen für Einsaat herrichten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_874" RNoPart="20">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m2</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut liefern und ohne Entmischung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ausbringen, einarbeiten und andrücken.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Standard ohne Kräuter.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Saatgutmenge 15 g/m2.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Neigung= 1:2 bis 1:8.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau= in den Böschungsbereichen am Bauwerk.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anfallenden Abfall ablesen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfall und Mähgut entsorgen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgen wird nicht gesondert vergütet.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fläche = Böschungen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feinplanum feinkrümelig lockern.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rasenansaat herstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_871" RNoPart="6">
         <LblTx><span>Geländer</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Item ID="I_3152_872" RNoPart="10">
            <Qty>83.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Edelstahlgeländer - einschl. erforderlicher Endschwingen herstellen und einbauen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe = 1,10 m.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau auf Winkelstützmauer</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dehnungsfugen mit Pass-Stücken nach konstruktiven Erfordernissen anordnen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entlüftungsöffnung der Hohlprofile dicht abschließen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entwässerungsöffnungen erhalten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;line-height:13pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:9.5pt;">Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl) der</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:9.5pt;">Stahlgruppe A4, Werkstoff Nr.1.4401 oder 1.4571.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geländer mit einem Handlauf und einem Knieholm einschl. Füllstäben (Achsabstand der Füllstäbe: max. 12,0 cm)</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material = Rundrohr. Oberfläche des Rundrohres geschliffen in Korn 240.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufstellung  nach Zeichnung bzw. nach Angaben des AG.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Befestigung des Geländers an der Winkelstützmauer mit den dazu erforderlichen Arbeiten und Materialien ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Erdarbeiten, Materialien und Nebenleistungen.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Statik ist einzukalkulieren, nachzuweisen und an AG zu übergeben.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Edelstahlgeländer einbauen, Höhe 1,10 m</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="I_3152_1129" RNoPart="3">
     <LblTx><span>LOS 3 - KANALBAU</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="I_3152_984" RNoPart="1">
       <LblTx><span>KANALBAUARBEITEN</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Remark ID="I_3152_1099">
         <Description>
          <CompleteText>
           <DetailTxt>
            <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">B  VORBEMERKUNGEN</span><br/><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1. Für die Ausführung gelten in den derzeitig gültigen Fassungen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  die Normen des Deutschen Instituts für Normung e.V. und die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   deutsche Fassung der Europäischen Normung,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  das Regelwerk der Deutschen Vereinigung für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. DWA,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-StB),</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Richtlinien für die Ausführung von Tragschichten im</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Straßenbau (ZTVT-StB),</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Straßenbau (ZTV SoB-StB),</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Richtlinien für die Ausführung von Bodenverfestigungen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Bodenverbesserungen im Straßenbau (ZTVV-StB),</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  die Technischen Lieferbedingungen für Mineralstoffe im</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Straßenbau (TLMin-StB),</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  die Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemische und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Straßenbau (TL SoB-StB),</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTVA-StB),</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  die Abfallentsorgungs-, die Abfallgebühren- und die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Abwassersatzung im Zuständigkeitsbezirk,</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  FLL- Richtlinie für Baumpflanzung und -standorte.</span></p><p style="text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2. In der Leistungsbeschreibung bedeutet profilgerecht, wenn nichts Gegenteiliges beschrieben, dass bei den Erdarbeiten folgende Abweichung vom Sollmaß zugelassen ist: für Sohlen, Abträge und Einbaudicken der ungebundenen Tragschichten +/-2 cm.</span><br/></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3. In der Leistungsbeschreibung beinhaltet die "Abfuhr und Entsorgung der Aushub-, Auf- und Abbruchmassen", dass die entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und nach der Abfallentsorgungssatzung der Abfallwirtschaft des zuständigen Landkreises zugelassenen Entsorgungswege eingehalten werden, einschließlich der erforderlichen Entsorgungsgebühren nach der aktuellen Abfallgebührensatzung. </span><br/></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4. Liefer- und Anlieferscheine sind dem Auftraggeber unaufgefordert im Original zur Abzeichnung und damit zur Bestätigung, spätestens 3 Tage nach der Lieferung bzw. Anlieferung vorzulegen und der Abrechnung, mit der Zusammenstellung beizufügen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die geforderten Massennachweise sind zu erbringen. Auf den Nachweis durch Lieferscheine wird in den Positionen des Leistungsverzeichnisses hingewiesen.</span><br/></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5. Ist in der Position nichts Gegenteiliges beschrieben, beinhalten die ausgeschriebenen Leistungen grundsätzlich die Materiallieferungen, den fachgerechten Einbau, die Verdichtung, eventuell erforderliche Zwischentransporte, Lagerung der Materialien, Abfuhr und Entsorgung des verdrängten Bodens, der Auf- und Abbruchmassen, sowie die Entsorgungsgebühren.</span><br/></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6. Der Angebotserarbeitung sind u.a. die Festlegungen in der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baubeschreibung zugrunde zu legen.</span><br/></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">7. Verschmutzungen in den Kanälen, Schächten und Straßenabläufen infolge der Bautätigkeiten sind zu vermeiden. Verschmutzungen der Fahrbahn sind umgehend zu beseitigen. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dazu sind die Schachtabdeckungen der Schächte und die Aufsätze der Straßenabläufe im Baustellenbereich durch Bauvlies abzudecken. Bei der Rohrverlegung ist darauf zu achten, dass bei Arbeitsunterbrechungen die freiliegenden Rohröffnungen provisorisch geschlossen werden, damit kein Sand, Geröll und dgl. in den Kanal eingetragen wird.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Arbeiten am vorhandenen Kanal ist der Sand und Gerölleintrag durch geeignete Sicherungsmaßnahmen zu unterbinden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die neu gebauten Kanäle und Schächte sind in einem gereinigten Zustand zur TV-Neubauabnahme und zur Abnahme dem Auftraggeber zu übergeben.</span><br/><br/></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">8. Zu den Nebenleistungen des Auftragnehmers gehören:</span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Einrichten der einzelnen Baustellen, die Baustelleneinrichtung, das Umsetzen von  einer Baustelle zur anderen und das Räumen der Baustelle, einschließlich des Wiederinstandsetzens der benutzten Zufahrtswege, Flächen usw. in den früheren Zustand.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erfüllen von Auflagen und von Verpflichtungen gegenüber Dritten bei Benutzung öffentlicher und privater Wege, Grundstücke und Anlagen für den Baubetrieb oder bei Veränderung von Anlagen zu Zwecken des Baubetriebes und Regelung aller Schäden, welche Dritten durch den Baubetrieb des Auftragnehmers entstanden sind.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer hat die Genehmigung zur Benutzung nicht öffentlicher Wege und Grundstücke, über die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Flächen hinaus von sich aus, einzuholen. Er haftet für alle Schäden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Benutzung dieser Wege bzw. Grundstücke und über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung öffentlicher Straßen ergeben. Seitens des Auftraggebers werden keinerlei Kosten zu den Instandsetzungsmaßnahmen, für die der Auftragnehmer aufzukommen hat, übernommen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Beschädigungen und Beschmutzungen der Straßen, Rad- und Gehwege, Grünstreifen, Gräben, Wasserläufe, Straßenausstattungen und sonstige Anlagen infolge seiner Arbeiten durch geeignete Maßnahmen zu verhindern oder wenn dies nicht möglich ist, unverzüglich zu beseitigen und den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter freizustellen.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">9.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Eignung der verwendeten Baustoffe ist auf Verlangen des AG vor deren Verwendung nachzuweisen.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Einsatz von RC Materialien ist nicht zulässig.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Weiterführenden geologisch Untersuchung können im Bedarfsfall im Rahmen der Bauausführung durch den AG veranlasst werden. Verzögerungen oder Behinderungen im Bauablauf sind einzukalkulieren und werden nicht separat vergütet.</span></p><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:12.55pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verdichtungskontrollen werden im Rahmen der Eigenüberwachung durch den AN zu seinen Lasten durchgeführt. AG ist über die Durchführung der Eigenprüfung zwecks Teilnahme zu informieren. Weiterführende Untersuchungen auf Anordnung des AG werden separat gemäß den entsprechenden LV-Positionen vergütet.</span></p></Text>
           </DetailTxt>
           <OutlineText>
            <OutlTxt>
             <TextOutlTxt><span>B  VORBEMERKUNGEN</span></TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
           </OutlineText>
          </CompleteText>
         </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="I_3152_985" RNoPart="1">
         <LblTx><span>Erdarbeiten und Straßenaufbruch</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_3152_986">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Breite der bearbeiteten Oberfläche richtet sich nach den Abrechnungsbreiten des Rohrgrabens und den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und den Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen, ZTVA-StB in der aktuellen Fassung.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dicke und Länge der bearbeiteten Oberfläche richtet sich nach dem örtlichen Aufmaß. Die Abfuhr und Entsorgung ist nach den gesetzlichen Vorschriften vorzunehmen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Entsorgungsgebühren sind mit den Einheitspreisen abgegolten;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie folgt.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Erdarbeiten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_987" RNoPart="10">
            <Qty>600.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphaltbefestigung geradlinig trennen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trennen durch Schneiden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke der Asphaltbefestigung bis 15 cm.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Asphaltbefestigung trennen,</span><br/><span>Asphaltbefestigung trennen, </span><br/><span>Dicke bis 15 cm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_988" RNoPart="20">
            <Qty>50.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Asphaltbefestigung geradlinig trennen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trennen durch Schneiden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mehrdicke Fugenschnitt.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EP gilt für je angefangene 5 cm.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Mehrdicke Fugenschnitt, 5 cm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_989" RNoPart="2">
         <LblTx><span>Rohrgrabenarbeiten / Baugrube</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_3152_990">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;"> Vorbemerkungen</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Beginn der Bauarbeiten hat sich der AN bei den zuständigen Ver- und Entsorgungsunternehmen über die Lage etwaiger Leitungen und Kabel zu erkundigen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dieser Aufwand wird nicht gesondert vergütet.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Leitungen sind vom AN soweit erforderlich zu sichern, das keine Beschädigung entstehen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf die Beachtung der einschlägigen Leitungsschutzanweisungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wird hingewiesen. Die Kosten sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vom AN verursachte Unterbrechungen der Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie Beschädigungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gehen zu seinen Lasten.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Rohrgraben ist gemäß den Vorschriften der Tiefbau-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Berufsgenossenschaft, DIN 4124 und der DIN 18303 herzustellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsprechende Kosten sind in die folgenden Positionen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit einzukalkulieren. Der AG behält sich vor, bei nicht ausreichender Sicherung des Rohrgraben</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Tiefbau-Berufsgenossenschaft zur</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abnahme zuzuziehen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die entsprechenden Homogenbereiche sind dem Bodengutachten zu entnehmen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mehraushub des Rohrgrabens über die vorgesehene Rohrsohlentiefe hinaus, ohne Zustimmung der Bauleitung, ist grundsätzlich unzulässig.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei von der Bauleitung angeordneten Mehrtiefen erfolgt die Abrechnung zu den angebotenen Einheitspreisen nach Aufmaß.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Vorbemerkungen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_991" RNoPart="10">
            <Qty>80.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handschachtung in den oben genannten Bodengruppen als Zulage zu den Aushubpositionen; gilt nicht für Kreuzungspositionen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Position kommt nur nach schriftlicher Beauftragung durch den Auftraggeber zur Anwendung.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Handschachtung, als Zulage</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_992" RNoPart="20">
            <Qty>400.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenaushub für Rohrgräben und Baugruben für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kanalhaltung DN 300, Tiefe =  bis 2,00 m</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">herstellen, sonst wie</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorbemerkungen</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenaushub HK bis 2,00 m Tiefe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_993" RNoPart="30">
            <Qty>100.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenaushub für Rohrgräben und Baugruben für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hausanschlussleitung DN 150, Tiefe =  bis 2,00 m</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">herstellen, sonst wie</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorbemerkungen</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenaushub HA bis 2,00 m Tiefe</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_994" RNoPart="40">
            <Qty>220.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden (ungebundene Tragschichten) getrennt nach den</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenschichtungen des Baugrundgutachtens lösen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ausheben.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Baugrundgutachten Homogenbereich EA-01</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stärke bis ca 0,7 m unter GOK </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Aushub ist gemäß ErsatzbaustofV der Materialklasse BM-0, BM-F0* zuzuordnen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zu den Aushubpositionen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Homogenbereich EA-01., lösen und ausheben, Zulage</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_995" RNoPart="50">
            <Qty>220.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden (ungeb. Tragschichten) laden, ggf. in Container,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu einer Bereitstellungsfläche nach Wahl des AN</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">transportieren und dort getrennt nach Homogenbereichen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß dem Bodengutachten für die spätere</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Haufwerksbeprobung in Mieten lagern..</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Baugrundgutachten Homogenbereich EA-01.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Aushub ist gemäß ErsatzbaustofV der Materialklasse BM-0, BM-F0* zuzuordnen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Homogenbereich EA-01 laden, transportieren, lagern</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_996" RNoPart="60">
            <Qty>385.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden (ungeb. Tragschichten) von Bereitstellungsfläche oder Rohrgraben laden, zu Verwertungsanlage transportieren, abladen und fachgerecht entsorgen bzw. vorrangig verwerten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschl. anfallender Entsorgungsgebühren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verwertung ist für jeden einzelnen Transport</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unmittelbar und unaufgefordert durch geeignete Belege</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Übernahmescheine, Wiegescheine) zu erbringen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnung/Vergütung erfolgt nach Wiegescheinen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Baugrundgutachten Homogenbereich EA-01.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Aushub ist gemäß ErsatzbaustofV der Materialklasse BM-0, BM-F0* zuzuordnen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angaben zur Entsorgungsstelle:</span><br/></p></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die Vergabestelle des Wasserverband Peine vorzulegen)</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Homogenbereich EA-01 , Ungebundene Tragschichten , laden und ent</span><br/><span>sorgen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_997" RNoPart="70">
            <Qty>280.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden getrennt nach den Bodenschichtungen des Baugrundgutachtens lösen und ausheben.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Baugrundgutachten Homogenbereich EA-02</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stärke von 0,70 m bis ca 1,70 m unter GOK </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Aushub ist gemäß ErsatzbaustofV der Materialklasse BM-0, BM-F0* zuzuordnen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zu den Aushubpositionen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Homogenbereich EA -02 ,  lösen und ausheben, Zulage</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_998" RNoPart="80">
            <Qty>280.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden (Auffüllungen) laden, ggf. in Container, zu einer</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bereitstellungsfläche nach Wahl des AN transportieren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und dort getrennt nach Homogenbereichen, gemäß dem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodengutachten für die spätere Haufwerksbeprobung in</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mieten lagern..</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Baugrundgutachten Homogenbereich EA-02</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stärke von 0,70 m bis ca 1,70 m unter GOK </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Aushub ist gemäß ErsatzbaustofV der Materialklasse BM-0, BM-F0* zuzuordnen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden Homogenbereich EA -02 , laden, transportieren, lagern</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_999" RNoPart="90">
            <Qty>476.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden (EA-02) von Bereitstellungsfläche oder Rohrgraben laden,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu Verwertungsanlage transportieren, abladen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">fachgerecht entsorgen bzw. vorrangig verwerten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschl. anfallender Entsorgungsgebühren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der durchgeführten Entsorgung bzw.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verwertung ist für jeden einzelnen Transport</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unmittelbar und unaufgefordert durch geeignete Belege</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Übernahmescheine, Wiegescheine) zu erbringen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnung/Vergütung erfolgt nach Wiegescheinen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gemäß Baugrundgutachten Homogenbereich EA-02</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stärke von 0,70 m bis ca 1,70 m unter GOK </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Aushub ist gemäß ErsatzbaustofV der Materialklasse BM-0, BM-F0* zuzuordnen.</span><br/><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angaben zur Entsorgungsstelle:</span><br/></p></Text>
               <TextComplement MarkLbl="60" Kind="Bidder">
                <ComplCaption><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsstelle Name : </span></ComplCaption>
                <ComplBody><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">................................................</span></ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <Text><p style="margin-right:6.85pt;margin-top:11.55pt;line-height:11.5pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ort:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Bieterangabe erforderlich: Es ist nur eine Entsorgungsstelle vom Bieter einzutragen. Der entsprechende Zulassungsbescheid ist nach Aufforderung durch die Vergabestelle des Wasserverband Peine vorzulegen)</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Boden , Homogenbereich EA -02 , laden und entsorgen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1000" RNoPart="100">
            <Qty>560.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbau für Baugruben nach Wahl des Auftragnehmers.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verankerungen, Aussteifungen nach Wahl des Auftragnehmers.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbautiefe bis ca. 2,00 m, lichte Baugrubengröße (Bauwerksabmessungen) plus Arbeitsraum nach DIN 4124 und evtl. Mehrbreite zur Aufrechterhaltung der Vorflut, Schalung und evtl. Arbeitsgerüste. Zu erwartende Bodenarten wie in den Bodenaushubpositionen beschrieben, Verbau wieder beseitigen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird von 10 cm über GOK bis Unterkante Bodenplatte Bauwerkssohle.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungslänge: Wandachse.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der statische Nachweis ist vor Baubeginn vorzulegen. Die Auswahl der Verbauart hat unter Beachtung der DIN 4124 und den Vorschriften der BG Bau zu erfolgen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbau liefern, herstellen und beseitigen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verbau für Rohrgräben und Baugruben</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Remark ID="I_3152_1001">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text/>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verfüllung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1002" RNoPart="110">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sandsohle und Umhüllung für Rohre DN 150  - DN 300</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Körnung 0/2, Einbaustärke 10 cm unter Rohrsohle</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und 30 cm über Rohroberkante liefern, einbauen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verdichten. Abrechnung erfolgt nach festen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(verdichteten) Massen, sonst wie Vorbemerkungen</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Sand Leitungszone</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1003" RNoPart="120">
            <Qty>400.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Füllmaterial für Rohrgrabenauffüllung frei Baustelle</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und einbauen. Abgerechnet werden die eingebauten vom AG angegebenen Schichtdicken, entsprechend den</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrgrabenbreiten plus evtl. Verbau.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material:  Brechsand-Splitt-Schotter 0/45 mm oder gleichwertig.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Füllkies</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1004" RNoPart="130">
            <Qty>50.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mehrkosten durch das Verfüllen der Gräben von Hausanschlussleitungen und Hauptkanälen mit Flüssigsand anstelle von Schotter und Leitungszone.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zur Rohrgrabenposition</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Sonst wie folgt.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der im Folgenden verwendete Begriff "Flüssigboden" wird wie folgt charakterisiert:</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- alle Bestandteile sind umweltökologisch unbedenklich </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- weist eine Lösbarkeit in Anlehnung an die Bodenklassen 3-5</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  nach DIN 18300 auf</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ist aus allen Arten von gesetzlich zulässig verwertbaren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  mineralischen Stoffen und Bodenmaterialien, z.B. aus   natürlichen und aufbereiteten Gesteinskörnungen (wie Kies-  Sand- Gemisch)</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ist zeitweise fließfähig und in verschiedenen Konsistenzen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  (fließfähig bis plastisch) mit gleichbleibenden bautechnisch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  relevanten und chemisch stabilen Endeigenschaften</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  herstellbar</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ist selbst verdichtend und durch Kohäsion und Reibung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  (friktional) rückverfestigend ohne Bildung fremder,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  physikalisch starrer Bindemittelstrukturen</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- weist hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Endzustand</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  unter gleichbleibenden, äußeren Bedingungen auf</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Vorgaben des AG sind bei der Herstellung, dem Transport und beim Einbau in Anlehnung an die Qualitätsanforderungen der RAL-Gütegemeinschaft (RAL GZ 507) einzuhalten.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Herstellung des Flüssigbodens hat im Betonmischwerk bzw. in einer Bodenaufbereitungs- und Flüssigbodenmischanlage entsprechend der erforderlichen Rezeptur zu erfolgen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Rezepturen sind dem AG vor Baubeginn vorzulegen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Festlegung der erforderlichen Rezepturen erfolgt durch den Systemanbieter des Flüssigbodens. Die zur Rezepturerstellung erforderlichen Bodenkennwerte sowie geologischen Randbedingungen sind dem Auszug des Baugrundgutachtens zu entnehmen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Überprüfung der Frische- und Endeigenschaften des eingebauten Flüssigbodens erfolgt im Rahmen von Eigen und Fremdüberwachungen entsprechend dem Qualitätssicherungspasses des AG in Anlehnung an das RAL GZ 507.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einsatzbereich Verfüllung von neu hergestellten Hausanschlussleitungen und Hauptkanälen. Verfüllabschnitte sind mit dem AG abzustimmen. Ggfs. ist mehr als ein Verfüllvorgang pro Verfüllabschnitt durchzuführen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verfüllung mit Flüssigboden Zulage</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1005" RNoPart="140">
            <Qty>40.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zum Flüssigboden.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungen in Baugrube gegen Auftrieb sichern währen der Verfüllung und Aushärtung von Flüssigboden.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrleitung gegen Auftrieb sichern</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_1006" RNoPart="3">
         <LblTx><span>Besondere Leistungen</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_3152_1007">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis: Kreuzungen</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kreuzungen zum Nachweis mit bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen z.B. Gas, Wasser, Abwasser oder Kabel herstellen. Die Leitung sorgfältig freilegen, unterstützen bzw. abhängen und bei Verfüllung des Rohrgrabens sorgfältig unterstopfen, mit Sand ummanteln, Kabelabdeckhauben u. dgl. einbauen, Warn- und Ortungsbänder verlegen und die Verbindung an die Vorhandenen wieder herstellen; als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen. Die UVV sowie die Richtlinien der betroffenen Versorgungsträger sind zu beachten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erschwernisse, wie z.B. Handschachtung, werden nicht gesondert vergütet und sind bis zur Aushubsohle abgegolten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Längskreuzungen mit einer Länge unter 5,00 m werden als Querkreuzung vergütet; sonst wie folgt.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kreuzungen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Remark ID="I_3152_1008">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis Versorger:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Glasfaser:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Leitungen der Deutschen Glasfaser Holding liegen oberhalb des RW-Bestandskanals. und sind entsprechend zu sichern. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Telecom:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die bauausführende Firma hat sich vor Baubeginn über die Internetanwendung Trassenauskunft Telekom </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder von der zentralen Planauskunft die aktuellen Lagepläne aushändigen zu lassen. Die zentrale </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Planauskunft erreichen Sie unter : </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">E-Mail Postfach: Planauskunft.Nord@telekom.de </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rufnummer: 0431/ 145-8888</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Hinsweis Glasfaser</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1009" RNoPart="10">
            <Qty>63.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Querkreuzungen, die mit den zu verlegenden Kanalleitungen oder durch Umlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen unterfahren werden können, herstellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungen und Kabel, die in einem Bereich im Kanalgraben von 1,00 stgm x 1,00 lfdm x vorhandene Breite liegen, werden nur als eine Kreuzung vergütet (gemessen von Außenkante zu Außenkante).</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Querkreuzungen außerhalb dieses Bereichs werden entsprechend als weitere Querkreuzung abgerechnet; sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Querkreuzungen herstellen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1010" RNoPart="20">
            <Qty>250.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Längs- und Diagonalkreuzungen mit bestehenden Versorgungsleitungen neben dem Rohrgraben gemäß den Weisungen des Versorgungsunternehmens absichern.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hierin ist das horizontale und vertikale Abstützen der Versorgungsleitungen innerhalb des Verbaus enthalten. Leitungen, die in einem Bereich von 1,00 stgm x vorhandene Breite Kanalgraben liegen, werden als eine Längskreuzung vergütet.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Längskreuzungen außerhalb dieses Bereichs werden entsprechend als weitere Längskreuzung abgerechnet; sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Längs-/Diagonalkreuzungen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1011" RNoPart="30">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:9.75pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Längskreuzungen - abhängen bzw. seitlich lagern.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Leitungen sorgfältig freilegen, unterstützen und im Bereich des Rohrgrabens abhängen bzw. seitlich lagern, so dass ein maschineller Erdaushub möglich ist.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Leitungen sind hinterher wie vor Beginn der Bauarbeiten herzustellen. Inkl. Bettungsmaterial.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitungen, die in einem Bereich im Kanalgraben von 1,00 stgm x 1,00 lfdm x vorhandene Breite liegen, werden als eine Längskreuzung vergütet (gemessen von Außenkante zu Außenkante).</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Längskreuzungen außerhalb dieses Bereichs werden entsprechend als weitere Längskreuzung abgerechnet.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Längskreuzungen mit Längen unter 5,00 m werden als Querkreuzung vergütet; sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Längskreuzungen abhängen bzw. seitlich lagern</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Remark ID="I_3152_1012">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis: Querschläge/ Suchgräben</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Querschläge i.M. 80 cm breit in Handschachtung zur Feststellung der Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen auf Anordnung der örtlichen Bauleitung herstellen. Verbau und Wasserhaltung soweit erforderlich, werden nicht gesondert berechnet.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erschwernisse der Leitungskreuzungen sind in dieser Position eingerechnet. Die freigelegten Leitungen einmessen und anschließend mit dem Aushubboden wieder verfüllen; sonst wie folgt.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Querschläge/ Suchgräben</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1013" RNoPart="40">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Querschläge wie vor, jedoch Tiefe bis 1,25 m.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Querschläge t bis 1,25 m</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1014" RNoPart="50">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Querschläge wie vor, jedoch Tiefe über 1,25 m bis 1,75m.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Querschläge t über 1,25 m bis 1,75 m</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1015" RNoPart="60">
            <Qty>35.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erschwernis für die Trennung des alten Hausanschlusses STZ/ Beton/ Kunststoff DN 80 - 200 durch einen sauberen Schnitt, herstellen der Rohrverbindung des neu hergestellten Anschlusses aus PE an den Bestand mittels Manschettendichtung oder  Adapterkupplung, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die benötigten Formteile werden separat vergütet.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnung erfolgt je 1 x für die Hausanschluss-Umbindung.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anbindung neuer Hausanschlüsse</span><br/><span>Anbindung neuer Hausanschlüsse </span><br/><span>an Bestand</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Remark ID="I_3152_1016">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis: Untergrundverbesserung</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei einer Untergrundverbesserung mit Körnungsmaterial 16/32 muss zwingend ein Geotextil (z.B. Vlies HV 4730 o. glw.) mit einem Flächengewicht von mind. 100 g/m² berücksichtigt werden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die komplette Körnung wird mit dem Vlies in der Trennfläche zum Rohrauflager sowie zum gewachsenen Boden umlaufend eingehüllt.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberhalb der Trennfläche zum steinfreien Rohrauflager, ist im Abschluss der Vliesverlegung sowie bei Anschlüssen an weitere Flächen, stets eine Überlappung von mind. 20 cm herzustellen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Hinweis Untergrundverbesserung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1017" RNoPart="70">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>t</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushub, Abfuhr und Entsorgung des Bodens, einschließlich der erforderlichen Entsorgungsgebühr und die anfallenden zusätzlichen Verbauflächen sind mit dem EP abgegolten. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Bodenaustauschmaterial eignen sich, gem. geologischem Gutachten, verdichtungsfähige, nicht bindige Erdbaustoffe der Bodengruppe SE, SW, SU, GE, GW, GU, GI nach DIN 18196</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dynamischer Verformungsmodul Evd &gt;= 20 MN/m2, Schichtdicke ca. 40 cm Abgerechnet wird nach abgezeichneten Original-Lieferscheinen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenaustausch bei nicht tragfähigem</span><br/><span>Bodenaustausch bei nicht tragfähigem </span><br/><span>Boden.</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Remark ID="I_3152_1018">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die folgenden Positionen sind nur als Kontrollprüfungen auf Anordnung des AG vorgesehen.</span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sie sind nicht als Prüfungen zu verstehen, die der Auftragnehmer im Rahmen der Eigenüberwachung nachzuweisen hat.</span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Nichterfüllen der geforderten Sollwerte aufgrund einer nicht ausreichenden Verdichtung durch den AN, bzw. Undichtheit des neuerstellten Kanals, ist eine Nachverdichtung bzw. Abdichtung u. dgl., mit anschließender Nachprüfung erforderlich, welche nicht erneut vergütet wird.</span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das vom AG anerkannte Prüfprotokoll in zweifacher Ausfertigung ist dem AG zu übergeben und bildet die Abrechnungsgrundlage; </span></p><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie folgt.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Allgemeine Hinweise zu Kontrollprüfungen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1019" RNoPart="80">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Eigenüberwachungsprüfungen über Art und Umfang im Kanalbau sind gem. der entsprechenden ZTV's durchzuführen und dem AG vorzulegen. Sämtliche Eignungsprüfungen sind mindestens vor Einbau der einzubauenden Materialien zur  Genehmigung beim Auftraggeber vorzulegen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ablieferung zur Prüfung in Papier und elektronisch.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abzuliefernde Ausfertigungen = '1-fach in Papier und 2-fach elektronisch', (als pdf)</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Eigenüberwachung hier in dieser Position nicht erfasst und bleibt Sache des AN.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Dokumentation Eigenüberwachung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1020" RNoPart="90">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchführung eines dynamischen Plattendruckversuches mit der dynamischen Fallplatte, die den Technischen Prüfvorschriften für Boden und Fels im Straßenbau TP BF-StB Teil B 8.3 entspricht.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der dynamische Plattendruckversuch ist pro Sanierungs-abschnitt gemäß Angaben und unter Beisein eines Vertreters der AG durchzuführen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Über jeden Versuch ist ein Protokoll in 2-facher Ausfertigung dem AG vorzulegen (2 Stück/Haltung).</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Nichterhalten der geforderten Verdichtungswerte ist eine Nachverdichtung mit anschl. Nachprüfung erforderlich, welche nicht erneut vergütet wird;</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Dynamische Fallplatte</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1021" RNoPart="100">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lastplattendruckversuch nach DIN 18 134 für Kontrollprüfung nach Angaben des AG oder der örtlichen Bauüberwachung durchführen, einschließlich Bereitstellung sämtlicher Geräte, mit Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschließlich der Gestellung eines Gegengewichtes für die Prüfgeräte;</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Lastplattendruckversuch</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Remark ID="I_3152_1022">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text/>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Sicherungen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1023" RNoPart="110">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufrechterhaltung der Vorflut des auszuwechselnden Sammlers während der gesamten Kanalsanierungsarbeiten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist sicherzustellen, dass in die Rohrgräben Wasser eindringt und im Kanal kein Rückstau entsteht.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Aufrechterhaltung der Vorflut durch Überpumpen am Tag.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nachts und Wochenende ist ein Provisorium alt auf neu herzustellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlegung eines Umleitungskanals usw. bleibt dem Auftragnehmer überlassen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnung erfolgt nach der Länge des ausgewechselten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sammlers bzw. Anschlusses.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für Regenwassersammler mit einerm Qmax bis 40 l/s</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Aufrechterhaltung Vorflut, RW-Sammler</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1024" RNoPart="120">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>Stk</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorhandene Beleuchtungsmasten sichern. Höhe der Masten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis 6,0 m, während der Bauarbeiten mit Mitteln nach</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wahl des AN umfassend sichern gegen Beschädigung,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lageänderung, Setzungen oder ähnliche Störungen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Funktion bzw. der Betrieb der Anlage darf nicht</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> gefährdet werden und ist während der gesamten Bauzeit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aufrecht zu erhalten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherungsmaßnahmen herstellen, während der Bauzeit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> unterhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">abbauen, von der Baustelle entfernen und nach Wahl des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AN einer Wiederverwendung zuführen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Einschließlich sämtlicher erforderlichen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nebenleistungen und Hilfsmaterialien.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Beleuchtungsmast sichern</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1025" RNoPart="130">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden für Unterfangung der Außenwände , ab</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geländeoberfläche vor Gebäude, in Abschnitten gemäß DIN</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4123 "Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bereich bestehender Gebäude",</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">profilgerecht lösen, transportieren, laden</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und fachgerecht entsorgen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtbreite der herzustellenden Baugrube: 5,60 m ,2 m, 2,5 m, 4 m</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aushubtiefe ab Geländeoberfläche bis 2 m,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Homogenbereich EA 02, mit Bodengruppe, </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0,8m, Tiefe</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2,50 m,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einsatz eines Minibaggers ist möglich, aufgrund der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> abschnittweisen Herstellung der Unterfangung ist jedoch</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auch mit Handaushub zu rechnen.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenaushub inklusive Transport und Entsorgung</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bodenaushub Unterfangung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1026" RNoPart="140">
            <Qty>15.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beton 'für Unterfangung, abschnittsweise einbauen'</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckfestigkeitsklasse 'C 30/37 '</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Expositionsklasse 'XA1 '</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Beton Unterfangung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_1027" RNoPart="4">
         <LblTx><span>Kanalbauarbeiten</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_3152_1028">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis: Rohrstatik</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Rohrstatik gilt das Arbeitsblatt der ATV-DVWK-A 127.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Rohrstatik ist in geprüfter Form vor der Ausführung dem AG vorzulegen. Die Kosten für die Rohrstatik sind in diese Position einzukalkulieren und werden nicht extra vergütet.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Beginn der Bauausführung muss die Tragfähigkeit einer Rohrleitung in Übereinstimmung mit der DIN EN 752 und DIN EN 1295-1 nachgewiesen werden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Verlegung und Prüfung der Abwasserleitungen und  -kanäle gilt die DIN EN 1610 und DIN EN 476.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Rohrverlegung erfolgt vom unteren Ende der Leitung beginnend.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Rohren mit angeformten Muffen werden die Rohre so verlegt, dass die Muffen zum oberen Ende der Haltung weisen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verlege- und Einbauanleitungen der jeweiligen Rohrhersteller sind zu beachten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gilt für sämtliche Rohr- und Formstückpositionen; sonst wie folgt.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrstatik</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Remark ID="I_3152_1029">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlegerichtlinien</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Bettung der Rohre ist gem. DIN  EN 1610 und den Verlegerichtlinien der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrhersteller  auszuführen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Toleranzen für den Kanalbau in offener Bauweise werden wie folgt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">festgelegt:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      DN          Höhen- und Seitenlage</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      &lt; 500                    ± 1,0 cm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      &gt; 500                    ± 1,5 cm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      &gt; 800                    ± 2,0 cm</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">An der Grundstücksgrenze darf die Abweichung von der vorgeschriebenen Lage ± 3 cm in der Höhe und ± 10 cm in der Seitenlage nicht überschreiten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen einschließlich der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussleitungen sind die Bestimmungen der DIN EN 1610 maßgebend. Die Dichtheitsprüfung der verlegten Kanäle ab DN 250 mm wird durch den AG oder ein durch ihn beauftragtes Unternehmen durchgeführt. Ausgenommen sind Schächte und Druckrohrleitungen. Siehe hierzu die entsprechenden Positionen. Dieses entkräftet nicht die Eigenüberwachung.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In Ergänzung zur ATV sind auch folgende Leistungen Nebenleistungen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungen, die sich infolge unterschiedlicher Fußhöhen der Rohre ergeben.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellen von Muffenlöchern im Rohrauflager und von Rohrverbindungen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Einmessen der Seitenzuläufe sowie die Lage und Höhe der Hausanschlussleitungen an der Grundstücksgrenze (Dreiecksmessung ) bzw.am Ende der verlegten Leitung.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Liefern und Einbauen der Verschlussteller, auch für Zwischenbauzustände.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Wiederholung von Kanalfernaugenuntersuchung bei der Abnahme nach der Mängelbeseitigung.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist dem AN freigestellt die Rohrlänge der zu verlegenden Rohre selbst zu bestimmen, jedoch muss er diese den örtlichen Gegebenheiten und Einbaumöglichkeiten anpassen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzurechnende Nebenleistungen</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- offene Wasserhaltung bis zu einem Förderdurchfluss der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Tauchpumpe von 1 m³/h, sowie einer Förderhöhe bis 5,00 m</span><br/><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungstiefe:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrsohle innen bis OK Erdplanum bzw. jeweils nach dem von der Bauleitung vorgeschriebenen Arbeitsablauf</span><br/><br/></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitungszone:</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitungszone für die Ummantelung von</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Versorgungsleitungen aus geprüftem Kiessand herstellen,</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Lieferung des Leitungszonenmaterials:</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kiessand </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1. Material auf die standfeste Grabensohle in einer</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke von 15 cm einbauen und verdichten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2. Rohre auf der Bettung verlegen, ausrichten und gegen</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auftrieb und seitliches Verrutschen sichern.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3. Material lagenweise in die restliche Leitungszone 30 cm</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">über Rohrscheitel einbauen und verdichten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4. Der Grabenverbau ist so zurückzubauen, dass sich das</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material der Leitungszone mit den Grabenwänden</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verzahnen kann.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungslänge - Anschlussleitungen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">von der Achse des Sammlers bis zur Grundstücksgrenze,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die entsprechenden Kopflöcher am Sammler und an der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundstücksgrenze sind mit eingerechnet.</span><br/><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erneuerte Haltungen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">von Mitte Schacht bis Mitte Schacht</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bei Endhaltungen:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">von Mitte Schacht bis Außenkante Schacht plus 60 cm</span><br/></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sonst wie folgt.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verlegerichtlinien</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Remark ID="I_3152_1030">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dreischichtiges, vollwandiges Kanalrohr aus mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP-ML) , halogen- und bleifrei, mit angeformter Steckmuffe. Muffensystem mit fest eingelegtem Haltering aus PP-COMPOUND, sowie einem werkseitig eingelegten, herausnehmbaren und reinigbaren Lippendichtring, System BL nach EN 681-1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steifigkeitsklasse: SN 16 , Ringsteifigkeit = 16kN/m² nach DIN EN ISO 9969, Rohrreihe 6 nach DIN 16961-2,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mittlerer Längenausdehnungskoeffizient: 0,04 mm/mK,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrrauhigkeit 0,01 mm,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geprüfte Abriebfestigkeit 0,08mm bei 200.000 Lastspielen nach Darmstädter Verfahren</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtheit gegen hydrostatischen Druck von Außen bis 10 m Wassersäule, geeignet für den Einsatz in Wasserschutzzone II und III</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geprüft nach ATV-DVWK-A 142 2002-11 bis 5bar</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nachweis der Wurzelfestigkeit nach DIN 4060-2016</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Farbe Deckschicht: opalweiß</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">E-Modul (1N/mm² = 1 MPa): Langzeit: &gt; 850 MPa</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kurzzeit: &gt; 3.200 MPa</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die sichtbare Innenoberfläche der Rohre- und Formstücke, welche mit dem Abwasser unmittelbar in Berührung stehen, muss die optische Inaugenscheinnahme unterstützen. Es wird eine coextrudierte Rohrinnenwand gefordert. Sie muss für den vorgesehenen Anwendungsfall farblich, mechanisch und chemisch ausreichend beständig sein. Eine eingelegte Folie wird ausdrücklich abgelehnt.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Rohre sind in 3 und 6 m Längen palettiert anzuliefern, auf ebener Oberfläche sachkundig zu lagern, gegen Verrutschen zu sichern und vor Sonneneinstrahlung mit einer weißen Plane oder Bauvlies gegen Verformung zu schützen. Die Rohrstapel sind während der gesamten Bauzeit zu sichern und vorzuhalten.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf der im vorgeschriebenen Gefälle erstellten, verdichteten und vom AG abgenommenen Kiessandrohrsohle sind die Kanalrohre fachtechnisch zu verlegen bzw. in Flüssigboden (FB) entsprechend den Einbauanforderungen zu betten.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beim Einbau dürfen die Rohre in Anlehnung an die Vorgaben des Arbeitsblattes GW 335-A2 nicht älter als 2 Jahre als das auf den Rohren eingedruckte Herstellungsdatum sein.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Rohrverlegung erfolgt vom unteren Ende der Leitung beginnend.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Bettung in Kiessand ist der Kiessand in den Zwickelbereichen mit einem Kombiverdichter zu verdichten. Bei Bettung in Flüssigboden entfällt die Verdichtung, jedoch sind die Rohre gegen Auftrieb zu sichern.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Rohre sind von Schachtinnenkante bzw. Achse Sammler, zu Schachtinnenkante bzw. Grundstücksgrenze fachgerecht auf dem Kiessandauflager (KSA 120°) zu verlegen bzw. bei Flüssigboden auf Auflagerbänken aus Flüssigboden mit plastischer Konsistenz und wegen der Längenänderungen infolge der Sonneneinstrahlung sofort abzudecken bzw. zu schützen.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">RW Rohre mit blauem Streifen.</span></p><p style="text-align:justify;"/><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Formstücke werden übermessen und als Zulage zu den Rohrpositionen abgerechnet;</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie folgt.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Hinweis für Rohre und Formstücke</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1031" RNoPart="10">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-Entwässerungsleitung, DN 300 mm,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in verschiedenen Baulängen, liefern und verlegen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich der eventuell erforderlichen Überschieb-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Doppelmuffen;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-Rohr, DN 300 mm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1032" RNoPart="20">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-Formstück als Bogen, DN 300 mm,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15° und 45°, liefern und einbauen;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-Bogen, DN 300, 15° und 45°</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1033" RNoPart="30">
            <Qty>2.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VPC-Rohrkupplung oder glw., zur variablen, stufenlosen Verbindung von Abwasserrohren, aus unterschiedlichen bzw. gleichen Werkstoffen mit vollwandiger, geschäumter, gerippter, gekammerter oder gewellter Wandung in beliebiger Kombination, bestehend aus: VPC-Rohrkupplung mit Dichtungskörper nach DIN EN 681-1 mit mehrfachem Doppeldichtprofil, Fixier- und Zentrierkorb aus bruchstabilem, hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig integriertem Bandführungskanal sowie vier Spannbändern aus nicht rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und Click- System, Montage mit Tangentialspanner zum gleichmäßigen Anziehen VPC-Rohrkupplung über den kompletten Umfang des Rohres, liefern und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Rohrkupplung bis DN 300</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1034" RNoPart="40">
            <Qty>6.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kanal-Schachtfutter, DN 300 mm, Länge 240 mm,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus FZ oder PS o.ä. liefern und einbauen;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-Schachtfutter, DN 300 mm für PP-Rohre</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1035" RNoPart="50">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss der neu verlegten Leitung an bereits</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorhandene Anschlussleitung sach- und fachgerecht</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">herstellen, einschließlich der erforderlichen Nebenarbeiten.</span></p><p style="text-align:justify;"/><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hier zur Herstellung provisorischen Anbindung an den Bestand.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Neu auf Alt DN 300 PP auf DN 400 B mittels Abzweig. </span></p><p style="text-align:justify;"><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Formstücke und Dichtungen sind im EP mit einzurechnen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Position beinhaltet alle Erschwernis für die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellung des Anschlusses an die vorhandenen Leitung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich des zusätzlichen Erdarbeiten für das</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">freilegen der Leitung für einen fachgerechten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohranschluss sowie das reinigen, säubern und ggf.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">schneiden des Rohrendes der vorhandenen Rohrleitung,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Enge der Baugrube bzw. Rohrgrabens und sonstiger</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erschwernisse.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Anschluss an vorh. Grundleitung, Zulage</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Remark ID="I_3152_1036">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text/>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Hausanschlüsse</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1037" RNoPart="60">
            <Qty>150.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-Entwässerungsleitung, DN 150 mm,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in verschiedenen Baulängen, liefern und verlegen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich der eventuell erforderlichen Überschieb-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Doppelmuffen;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Hausanschlussleitung PP-Rohr, DN 150 mm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1038" RNoPart="70">
            <Qty>70.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-Formstück als Bogen, DN 150 mm,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">15°, 30°, 45°, 67° und 87° liefern und einbauen;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-Bogen, DN 150, 15° bis 87°</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1039" RNoPart="80">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-Formstücke als Abzweig,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 150/80 150/100, 150/125 bzw. 150/150 mm,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">45°; o.ä. liefern und einbauen;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-Abzweig, DN 150 /100-150 mm, 45°</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1040" RNoPart="90">
            <Qty>15.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-Formstück als Abzweig,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 300/150, bzw., 45°; o.ä.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und einbauen;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-Abzweig, DN 300/150, 300/200 und 300/300 mm, 45°</span><br/><span>[ MLV 9.12.3. ]</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1041" RNoPart="100">
            <Qty>10.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-Muffenstopfen, DN 150 mm, liefern und einbauen;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-Muffenstopfen, DN 150 mm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1042" RNoPart="110">
            <Qty>42.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sattelstück zum seitlichen Anschluss von glattwandigen Kanalrohren DN/OD 160 an glattwandige Hauptrohre DN 300 aus Beton.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sattelstück komplett aus Polypropylen mit integriertem Kugelgelenk, Rohrleitung im Kugelgelenk allseitig zwischen 0 und 7,5° (gesamt 15°) stufenlos abwinkelbar.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prüfurteil "sehr gut" im IKT-Warentest "Hausanschlussstutzen".</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außen auf Hauptrohr aufliegende Anschlussdichtung aus EPDM mit zusätzlicher Quelldichtung aus thermoplastischem Elastomer. Sattelstück mit dauerhafter Signierung (Material/Durchmesser) vom Hauptrohr aus lesbar.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hauptrohraußendurchmesser: DN 300 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hauptrohrwanddicke: 8,0 mm bis 27,0 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels Bohrkrone (Bohrung: 162 mm +1/-1 mm) am Hauptkanal einzurechnen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein Einbau-/Bohrlochprotokoll ist zu erstellen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Sattelstück DN 150  mm an Hauptkanal DN 300</span><br/><span>Sattelstück DN 150  mm an Hauptkanal DN 300 </span><br/><span>einschl. Kernbohrung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Remark ID="I_3152_1043">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis: Manschettendichtung</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Manschettendichtung nach DIN EN 295-4 und ZP WN 295</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als Verbindung zweier Spitzenden beim nachträglichen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau von Abzweigen oder Auswechseln von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steinzeugrohren wie vor einschließlich der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erforderlichen Ausgleichsringe in den Stärken 4 mm, 8</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm oder 32 mm liefern und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einbauen;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie folgt.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Manschettendichtung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1044" RNoPart="120">
            <Qty>25.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Manschetten-Dichtung, Funke-VPC oder glw.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 80 bis 250 mm;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Manschettendichtung, DN 150, Typ 2 B</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1045" RNoPart="130">
            <Qty>13.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-Reduktionsstücke, DN 150/100, 150/125 150/80  mm o.ä.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wie vor liefern und verlegen, einschließlich der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eventuell erforderlichen Überschieb- und Doppelmuffen;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-Reduktionsstück, DN 150/80, 150/100 mm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1046" RNoPart="140">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-Reduktionsstücke, DN 150/200,  mm o.ä.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wie vor liefern und verlegen, einschließlich der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eventuell</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erforderlichen Überschieb- und Doppelmuffen;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-Reduktionsstück, DN 150/200,  mm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1047" RNoPart="150">
            <Qty>15.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PP-Anschlussstück, DN 150 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an Steinzeugrohre mit Steckmuffe L und K, -USM bzw.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spitzende -US;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder an Gussrohr-Einsteckende -UG o.ä.,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich GA-Set Dichtung für -UG,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und einbauen;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>PP-Anschlussstück, USM, US, UG, DN 150 mm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_1048" RNoPart="5">
         <LblTx><span>Schachtbauarbeiten</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_3152_1049">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"/><p style="text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu beachten sind DIN EN 476, DIN EN 1992, DIN 4281, DIN EN 1916 für Rohre und DIN EN 1917 für Schachtfertigteile, sowie die zugehörigen nationalen Ergänzungsnormen DIN V 1201 und DIN V 4034-1,  das ATV-Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 157.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umgang mit Steighilfen in Schächten und Schachtbauwerken:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1. Neu zu errichtende Schächte und Schachtbauwerke (ohne Einbauten) mit einer Tiefe &lt; 5,00 m werden ohne Steighilfen ausgestattet.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2. Neu zu errichtende Schächte und Schachtbauwerke (ohne Einbauten) mit einer Tiefe &gt;= 5,00 m erhalten eine fest eingebaute Leiter aus GFK (Breite 30cm).</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3. Entfällt</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4. Um Köder für die Rattenbekämpfung auch in Schächten und Schachtbauwerken ohne Steighilfe anbringen zu können, muss für ausgewählte Standorte ein Ringbolzen aus Edelstahl mit vorgesehen werden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Konus ca. 10 cm unter OK Konus.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">FBS-Schachtfertigteile für Abwasserkanäle werden nach der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2 hergestellt und überwacht und erfüllen die in DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 festgelegten Grundanforderungen sowie darüber hinaus die für Typ 2 definierten zusätzlichen Anforderungen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufgrund dieser erhöhten Anforderungen sind sie widerstandsfähig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung, d.h. sie erfüllen die Bedingungen für die Expositionsklasse XA 2 nach DIN EN 206-1.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ihre Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit wird nach den Regeln des Beton-und Stahlbetonbaus nach DIN EN 1992, DIN V 1201 und DIN V 1202 bemessen und durch Versuche bestätigt. Die Betondruckfestigkeit entspricht mindestens der Druckfestigkeitsklasse C 40/50 nach DIN EN 206-1.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Darüber hinaus gelten die entsprechenden DIN-Blätter der verschiedenen Werkstoffe wie Steinzeug, GFK, PP usw. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Soweit vom AG in Einzelfällen nicht ausdrücklich anders vorgeschrieben, ist für Mauerwerk</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- von 1 Stein Dicke in Kopfschichten zu mauern.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- bei größerer Wanddicke im Kreuzverband auszuführen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Mauerwerk ist vollfugig herzustellen, wobei die Fugenbreite  10 mm nicht überschreiten darf. Es ist grundsätzlich vollfugig zu mauern. Das Mauerwerk der Wände, Gerinne und Auftritte ist aus Kanalklinkern, Kanalkeilsteinen und Wulststeinen mit niedrigem Porengehalt entsprechend DIN 4051 mit Sielbaumörtel, Mörtelgruppe III nach EN 1996 bzw. Mörtelklasse M 10 nach DIN EN 998-2, gegen das eindringen von Grundwasser herzustellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zum wasserdichten Anschluss der Rohre ist mindestens ein Injektionsschlauch pro Rohreinmündung einzubauen. Es sind perforierte Schläuche mit Gewebe-Doppelmantel einzubauen. Als Injektionsmaterial ist ein 2-Komp.-PUR-Injektionsharz zu verwenden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mauerwerk im Grundwasser oder in stark bindigem Boden ist mit wasserundurchlässigem Mörtel zu putzen. Es sind möglichst große, zusammenhängende Putzflächen in  einem Arbeitsgang herzustellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei unvermeidlichen Unterbrechungen muss die erste Lage des Putzes gegenüber der 2. Lage etwa 10 cm vorstehen. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der fertige Putz ist bis zum völligen Erhärten genügend feucht zu halten.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugen zwischen Mauerwerk und einmündenden Rohrleitungen,  sowie zwischen Mauerwerk und Schachtdecken sind mit dauerelastischem Material abzuschließen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es sind grundsätzlich die dem zu verlegenden Rohrmaterial entsprechenden Schachtfutter einzubauen und in die entsprechenden Positionen der Schächte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzukalkulieren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Ausführungshinweis Schächte</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Remark ID="I_3152_1050">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:12.75pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schacht aus Betonfertigteilen mit Gerinne aus Kanalklinkern</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reinigungsschacht aus Betonfertigteilen nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 Bauteil Typ 2, Expositionsklasse XA2, Betonfestigkeitsklasse C40/50, entsprechend den folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen liefern und druckwasserdicht nach DIN EN 476, ATV-DVWK-A 157  herstellen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innendurchmesser = 1000 mm im Hauptgerinne sofern nicht anderweitig ausgeführt.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Fertigteile sind durch ein amtliches Prüfinstitut güteüberwacht. Die Konformitätserklärung des Herstellerwerks ist vorzulegen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtringe mit integriertem Lastausgleichselement "CSD Plus 3" Fa. Cordes oder "SDVseal" Fa. Denso oder gleichwertiger Art - bzw. Dichtringe mit separaten Lastausgleich, dieser ist in den Schachtfertigteilen integriert, z.B. System "I(D)LA - nur Integrierter Lastausgleich" der Harzer Betonwarenwerke oder</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gleichwertiger Art.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das gewählte Fabrikat ist im beiliegendem Bieterangabenverzeichnis anzugeben.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verkehrslast SLW 60.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Reinigungsschacht erhält folgenden Aufbau:</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-    Hartsteinauflager aus Basaltmaterial 0/32 mm, d = 25 cm,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-    Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15, d = 10 cm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-    Schachtunterteil als Fertigteil in der Form</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erhärtet, DN gemäß DIN für geraden oder abgewinkelten Durchlauf der jeweiligen  Anschlussrohre, bestehend aus Sohlplatte, Gerinne und Auftritt mit Kanalklinkern und angeformten Muffen bzw. werksmäßig einbetonierten Schachtfuttern der jeweiligen Rohrdurchmesser und Rohrwerkstoffe. </span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerinnehöhe bei SW-Schächten: abweichend von der DIN</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bei allen Rohrnennweiten bis Kämpferhöhe.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerinnehöhe bei RW-Schächten: scheitelhoch.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beim Gerinne ist auf die Sohlgleichheit bzw. negativen Versatz zum Rohr beim Auslauf zu achten.</span><br/><br/><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Ortbeton Sohlplatte, Schachtwände aus WU-Beton, C35/45, XC4/XA2 mit einer Mindestwanddicke von 25 cm, sowie der erforderlichen Schalung;</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Der Nachweis der Betongüte ist durch anfertigen von Prüfwürfeln und Prüfung der Festigkeit, mit der Vorlage der Prüfprotokolle zu erbringen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Die Kosten sind mit dem Einheitspreis abgegolten.</span><br/><br/><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-      Fußauflagerring für den jeweiligen Schachtdurchmesser     ist absolut wasserdicht in das Schachtunterteil aus Ortbeton einzubetonieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-      Übergangsstücke der jeweiligen Schachtdurchmesser zu     dem Durchmesser der Schachtringe DN 1000</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-      Schachtringe DN 1000 mm, Bauhöhen 500 und 1000 mm,     bei Schachttiefe unter 2,00 m entfällt Schachtring</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-      Schachthals DN 1000/625; als Konus Bauhöhe 600, 750     oder 1000 mm bzw. Übergangsplatte mit einer Bauhöhe     von 200 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-      Auflageringe verschiebesicher, Bauhöhe 60, 80 bzw. 100 mm in Spezialmörtel Wipolit PM o. glw. Art, mit einer Frühstandsfestigkeit nach 1 Stunde von mindestens    12 N/mm² und einer Endfestigkeit nach 28 Tagen von über 54 N/mm², verlegt.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-      Die Auflagerflächen vom Konus zum Auflagering, zwischen den Auflageringen und der Schachtabdeckung sind unmittelbar vor vergießen der Fugen oder setzen in Spezialmörtel, mit einer Haftbrücke in Form einer Emulsion (PCI o. glw. Art), entsprechend den Herstellerangaben zu beschichten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Mörtel nach DIN 19573 - XWW3  Mörtel für Neubau und Sanierung von Kanälen.    Es ist darauf zu achten, dass die Verarbeitung "frisch in frisch" erfolgt.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-      Schachtabdeckung wird extra vergütet</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-      zwischen Schachtabdeckung und  Schachthals (Konus)     muss mindestens ein Auflagering eingebaut sein</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-      maximale Bauhöhe für die Auflageringe und Abdeckung    400 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-      Keine Sicherheitssteigeisen </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-      gelenkige Anschlüsse der Rohrleitungen an die eingebauten Muffen werden extra vergütet.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungstiefe:    Oberkante der Schachtabdeckung    bis zur Rinnensohle.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sonst wie folgt.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schacht aus Betonfertigteilen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1051" RNoPart="10">
            <Qty>3.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachtabdeckung Klasse D 400 auf erneuerte Schächte höhen-und fachgerecht liefern und einbauen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung nach DIN 4271, rund, mit Ventilation, Rahmenhöhe 125mm.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ramen aus Beton-Guss nach DIN 4271-R1</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Deckel aus Beton-Guss mit Ventilation nach DIN 4271-R2</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsprechend DIN EN 124-2 und gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichen oder gleichwertig nachgewiesen werden.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schachtabdeckung Klasse D400</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1052" RNoPart="20">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">FBS-Auflagering AR-V 625  Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V 4034-1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauhöhe: 60 mm verschiebesicher liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Arbeitsblatt A 139 versetzen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhen- und fachgerecht wieder einbauen. Abrechnung erfolgt von UK-Fuge der Schachtabdeckung bis OK-Konus bzw. bis unbeschädigten Ausgleichsschichten, für je ein Stück Ausgleichsring bzw. je eine Schicht Mauerwerk.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Ausgleichsringe DN 625</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1053" RNoPart="30">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachtbauteil Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, hergestellt mit einer oberen Führung zur Aufnahme von Schachtbauteilen mit einbetoniertem einteiligem Dicht- und Lastübertragungselement liefern und einbauen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachtfertigteile in Beton C 40/50 XA2, mit Muffenverbindung nach DIN V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4034-1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite: DN 1000 mm</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachttiefe 1,20m</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauhöhe: 350 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steigmaß: 250 mm</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>RW-Schacht aus Beton RW 01, DN 1000/625, komplett</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1054" RNoPart="40">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachtbauteil Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, hergestellt mit einer oberen Führung zur Aufnahme von Schachtbauteilen mit einbetoniertem einteiligem Dicht- und Lastübertragungselement liefern und einbauen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachtfertigteile in Beton C 40/50 XA2, mit Muffenverbindung nach DIN V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4034-1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite: DN 1000 mm</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachttiefe 1,90m</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauhöhe: 350 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steigmaß: 250 mm</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>RW-Schacht aus Beton RW 02, DN 1000/625, komplett</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1055" RNoPart="50">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:10.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachtbauteil Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, hergestellt mit einer oberen Führung zur Aufnahme von Schachtbauteilen mit einbetoniertem einteiligem Dicht- und Lastübertragungselement liefern und einbauen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachtfertigteile in Beton C 40/50 XA2, mit Muffenverbindung nach DIN V</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4034-1</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite: DN 1000 mm</span></p><p style="margin-right:10.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachttiefe 1,80m</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauhöhe: 350 mm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steigmaß: 250 mm</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>RW-Schacht aus Beton RW 03, DN 1000/625, komplett</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1056" RNoPart="60">
            <Qty>3.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:7.4pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech mit 4 Auflagepunkten und Kreuzstange für Schachtabdeckung, gemäß DIN 1221 für Schachtabdeckungen, mit einem Kennmaß Durchmesser von 610 mm liefern und einsetzen, sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schmutzfänger Stahl verzinkt 600 mm</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1057" RNoPart="70">
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>Stk</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schacht DN 1000.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung aus Formteilen oder Fertigteilen nach Wahl des AN.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Materialwahl des Absturzes mit Formteilen ist PP vorgegeben. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ankommende Leitung DN 300 KG </span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absturz Leitung DN 150</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartungsöffnung zum Schacht DN 300</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohranschlüsse mit Muffen inkl.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle erforderlichen Arbeiten und Materialien sind mit dieser Position abgegolten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absturzhöhe : 0,5 m</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der gesamte Absturz ist mit Beton C 16/20 zu ummanteln (Bohrloch am Schachtring 350 mm)</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Herstellung außenliegender Absturz</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_1058" RNoPart="6">
         <LblTx><span>Verdämmarbeiten</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_3152_1059">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis: Verpressarbeiten</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"/><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verfüllen von stillgelegten und nicht mehr benötigten Rohrleitungen und Schächten. Verfüllmaterial zur abschnittsweisen, hohlraumfreien Verpressung stillgelegter Kanäle und Schächte, liefern und einbauen, einschließlich der erforderlichen Füll-, Verbindungs- und Lüftungsrohre.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialkenndaten:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wasserbindemittelverhältnis:   0,7</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auslaufzeit Marschtrichter:   61 sec</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absetzmaß 24 h:   &lt;= 1,5 %</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckfestigkeit 7 Tage:   &gt;= 1.000 kN/m2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckfestigkeit 28 Tage:   &gt;= 4.000 kN/m2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohdichte Festmörtel:   &gt;= 1.150 kg/m3</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Anlieferung des Verfüllmaterials erfolgt in Fahrmischern zu den vereinbarten und zugewiesenen Einfüllstellen. Diese müssen frei zugänglich und mit schweren LKW (bis 38 t) befahrbar sein.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die vorbereiteten Einfüllstellen werden direkt (Fallhöhe &lt; 1m), über Trichter oder über eine Mörtelpumpe in die Füllrohre befüllt.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beim Einfüllen kann es zu Materialspritzern kommen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diese sind vom Auftragnehmer nach Beendigung der Einfüllarbeiten mit Wasser zu beseitigen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alkaliempfindliche Materialien (Glas, Lack etc.) sind durch Folienabdeckungen zu schützen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Während der Verfüllung sind die Füllrohre und Abmauerungen zu beobachten und zu kontrollieren, um bei unerwartet auftretenden Problemen frühzeitig reagieren zu können und Folgeschäden zu vermeiden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verfüllung hat kontinuierlich und ohne größere Unterbrechungen in einem Verfüllabschnitt erfolgen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kommt es zum Ansteigen des Materials im Einfüllrohr, ohne dass bereits Material aus der Entlüftungsöffnung austritt, ist der Kanalquerschnitt blockiert oder die Fließgeschwindigkeit wird behindert. Die Verfüllung ist zu stoppen. Sinkt der Materialspiegel im Einfüllrohr wieder, kann die Verfüllung mit geringerer Füllgeschwindigkeit fortgesetzt werden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Verfüllungen mit Pumpe soll mit möglichst geringen Pumpendrücken gearbeitet werden. Kommt es zu unerwarteten Druckanstiegen, ist der Pumpvorgang zu unterbrechen und erst nach Absinken des Druckes oder nach Klärung der Ursache fortzusetzen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Liefermengen sind mit dem berechneten Volumen zu vergleichen. Vor dem Erreichen des Endvolumens sollte die Füllgeschwindigkeit verringert werden und die Entlüftungsöffnung kontrolliert werden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wird das berechnete Volumen um mehr als 10 % überschritten, ohne dass es zum Materialaustritt an der Entlüftungsstelle kommt, ist die Verfüllung zu stoppen und umgehend den WVP oder die örtliche Bauüberwachung zu informieren. Eine weitere Verfüllung darf erst Überprüfung der Haltung auf unerkannte Abzweigungen oder zusätzliche Hohlräume bestehen könnten und welche Auswirkungen ihre Füllung haben könnte und nach Freigabe der weiteren Verfüllung durch den WVP erfolgen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Des Weiteren sind alle Rohrleitungen zur Verbindung von zu verdämmenden Teilbereichen (z.B. bei kreuzenden Anschluss-leitungen) sowie sämtliche für die Durchführung des Verdämmvorganges erforderlichen Rohrabmauerungen mit dem Einheitspreis abgegolten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die überstehenden Füll- und Entlüftungsrohre sind nach dem Verpressen eben und unterhalb der Straßen-, bzw. Gehwegbefestigung bzw. Geländeoberkante, oder innerhalb von Schächten, Bauwerken etc. an der Wand bündig abzuschneiden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Schnittflächen sind ggf. nachzuarbeiten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonst wie folgt.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verpressarbeiten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1060" RNoPart="10">
            <Qty>16.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sibopress F oder gleichwertiges Material zur abschnittsweisen, hohlraumfreien Verpressung stillgelegter Kanäle und Schächte, liefern und einbauen, einschließlich der erforderlichen Füll-, Verbindungs- und Lüftungsrohre. Des Weiteren sind alle Rohrleitungen zur Verbindung von zu verdämmenden Teilbereichen (z.B. bei kreuzenden Anschlussleitungen), sowie sämtliche für die Durchführung des Verdämmvorganges  erforderlichen Rohrabmauerungen mit dem EP abgegolten. Die überstehenden Füll- und Entlüftungsrohre sind nach dem Verpressen eben, unterhalb des Straßen-, Gehwegbefestigung bzw. Geländeoberkante, oder innerhalb von Schächten, Bauwerken etc. an der Wand bündig abzuschneiden. Die Schnittflächen sind ggf. nachzuarbeiten.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Verpressarbeiten</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_1061" RNoPart="7">
         <LblTx><span>Abbrucharbeiten</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_3152_1062">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kanal- und Leitungsabbruch</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abbruch vorhandener Kanäle, Versorgungsleitungen und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sonstiger Rohrleitungen. Der Kanal  bzw. die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrleitungen liegen im offenen Rohrgraben bis zum</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrscheitel frei. Die erforderliche Handschachtung für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">das weitere Freilegen und die Erschwernis ist mit dem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EP abgegolten. Sie sind an den auszubauenden Enden zu</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">trennen, die erforderlichen Schnitt sind in den</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einheitspreisen enthalten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beim Kanal, ist die Aufrechterhaltung der Vorflut des</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auszuwechselnden Sammlers während der gesamten</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kanalsanierungsarbeiten eingerechnet. Es ist</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sicherzustellen, dass in die Rohrgräben kein</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schmutzwasser eindringt und im Kanal kein Rückstau</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsteht.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Aufrechterhaltung der Vorflut durch Überpumpen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlegung eines Umleitungskanals usw. bleibt dem AN</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">überlassen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für Misch- und Schmutzwassersammler Qmax bis 50 l/s.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfahren und entsorgen des unbrauchbaren Materials,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich der erforderlichen Entsorgungsgebühren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zu den Rohrgaben-, Erdaushub-, und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bodenabfuhrpositionen; sonst wie folgt.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Kanal- und Leitungsabbruch</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1063" RNoPart="10">
            <Qty>150.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abbruch eines vorhandenen Hausanschlusses,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrdurchmesser DN 80 - 250 mm; sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>DN 150 mm, abbrechen und entsorgen,</span><br/><span> Hausanschlüsse</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1064" RNoPart="20">
            <Qty>70.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abbruch der vorhandenen Beton Regenwasserkanalisation,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrdurchmesser DN 200 -300 mm; sonst wie vor.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>DN 300 B, abbrechen und entsorgen, Hauptkanal</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1065" RNoPart="30">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m³</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betonabbruch als Zulage zu den Erdaushubpositionen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">abbrechen, laden, abfahren und entsorgen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich der erforderlichen Entsorgungsgebühren.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Beton abbrechen und entsorgen,</span><br/><span> als Zulage</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1066" RNoPart="40">
            <Qty>20.000</Qty>
            <QU>m3</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahlbeton abbrechen, laden, abfahren und entsorgen,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich der erforderlichen Entsorgungsgebühren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Zulage zu den Erdaushubpositionen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Stahlbeton abbrechen und entsorgen, Zulage</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1067" RNoPart="50">
            <Qty>5.000</Qty>
            <QU>St</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konus von vorhandenen Reinigungsschacht in einer</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelgrube einschließlich der Schachtabdeckung und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausgleichsringe abbrechen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Größe der Baugrube i. M. 2,00 m x 2,00 m.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der verbleibende restliche Schachtraum ist nach dem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ver-schließen der Zu- und Abläufe lagenweise bis 60 cm</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unter OK-Straße bzw. 30 cm unter OK-Gelände mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Füllmaterial entsprechend der ausgeschriebenen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrgrabenverfüllung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu verfüllen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfuhr und Entsorgung des Aushubbodens und der Abbruch-</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">materialien sowie die erforderlichen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsorgungsgebühren und Materiallieferungen sind mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dem Einheitspreis abgegolten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachttiefe bis 2,00 m gemessen von OK-Schachtdeckel</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis Rohrsohle innen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liegt der abzureißende Schacht innerhalb eines</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrgrabens, so ist dieser bei der Abrechnung um die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge der Schachtbaugrube zu vermindern.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Konus abbrechen, Schacht verfüllen, T bis 2,00 m</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1068" RNoPart="60">
            <Qty>4.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorhandene Reinigungsschächte DN 1000 mm,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich Abdeckung und Unterteil in einer</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelgrube 2,50 m x 2,50 m so abbrechen, dass ein</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">neuer Schacht gesetzt werden kann; mit freistemmen der</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kanalanschlüsse.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erd- und Verbauarbeiten, einschließlich</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wiederverfüllung der Arbeitsräume mit Füllmaterial und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellung der Leitungszone innerhalb der Anschlüsse</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind in diese Position einzukalkulieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfuhr und Entsorgung des Aushub- und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verdrängungsbodens und der Abbruchmaterialien sowie die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erforderlichen Entsorgungsgebühren und</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materiallieferungen sind mit dem EP abgegolten.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Offene Wasserhaltung bis zu einem Förderdurchfluss von</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 cbm/h bei einer Förderhöhe bis 3,50 m. In der Zeit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Reparatur ist das anfallende Schmutzwasser vor dem</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schacht abzufangen und in die nächste Kanalhaltung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">überzupumpen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liegt der abzureißende Schacht innerhalb eines</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrgrabens, so ist dieser bei der Abrechnung um die</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge der Schachtbaugrube zu vermindern.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abrechnungstiefe: OK-Schachtdeckel bis Rohrsohle innen.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Schachtabbruch inkl Konus und Abdeckung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="I_3152_1069" RNoPart="8">
         <LblTx><span>Dokumentation</span></LblTx>
         <BoQBody>
          <Itemlist>
           <Remark ID="I_3152_1070">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">TV-Befahrung</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>TV-Befahrung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1071" RNoPart="10">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorbereitende Maßnahmen für die TV-Befahrung nach Fertigstellung der Baumaßnahme zur einmaligen Abrechnung für die Gesamtmaßnahme.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Baustelleneinrichtung und Räumung für TV- Befahrung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1072" RNoPart="20">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hochdruckspülreinigung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vollständige Reinigung der Grundleitung (unabhängig vom Verschmutzungsgrad ) durch ein- oder mehrmaliges hydrodynamisches Ziehen des Spülschlauches mit einer dem Verschmutzungsgrad angepassten Geschwindigkeit, sowie Reinigung des Revisionsschachtes. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschl. Hochdruckspülfahrzeug mit ausreichendem Fachpersonal und Spülwasserverbrauch.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Abwasserkanal Hochdruckstrahlverfahren reinigen bis DN 300</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1073" RNoPart="30">
            <Qty>200.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">TV-Farb-Kamera-Inspektion -fahrbar Optische Inspektion von Abwasserleitungen DN 300  gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Rohruntersuchung hat mit einer abbiegefähigen TV-Farb-Kamera-Anlage</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(fahrbar mit schwenkbarem Rotor ) zu erfolgen und muss digital mit Schnittstelle ISY-Bau Format XML (2006) dokumentiert werden. </span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die DVD mit Digitalfotos ist der gedruckten Dokumentation beizulegen.</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl Dateiübergabe zusätzlich auf USB-Stick</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. aller Nebenleistungen und Haltungsbericht</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. TV-Fahrzeug mit ausreichendem Fachpersonal</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Erstellen einer DVD der Untersuchung</span></p><p style="margin-right:13.95pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Erstellen von Digitalfotos ( digital_.jpg) von möglichen Schadstellen und Klassifizierung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>TV-Inspektion RW-Kanal  DN 300</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1074" RNoPart="40">
            <Qty>80.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="margin-right:13.95pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hausanschlussgrundleitung sowie Hausanschlusskanal reinigen nach Wahl des AN,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als Vorlauf für optische Inspektion, DN 80-200,</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reinigungsverfahren:.........................................................</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> (vom Bieter zu benennen)</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>HA-Leitung reinigen</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1075" RNoPart="50">
            <Qty>80.000</Qty>
            <QU>m</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Optische Inspektion der Abwasserhaltung bzw. -leitung gemäß ATV- DVWK M 143, numerische Zusätze nach ATV-A 149, Schmutzwasserkanal, mit TV-Kamera mit Drehschwenkkopf, Ergebnisse digital mit Schnittstelle ISY-Bau Format XML (2006) dokumentieren. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl Dateiübergabe zusätzlich auf USB-Stick</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. aller Nebenleistungen und Haltungsbericht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. TV-Fahrzeug mit ausreichendem Fachpersonal</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Erstellen einer DVD der Untersuchung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Erstellen von Digitalfotos ( digital_.jpg) von möglichen Schadstellen und Klassifizierung</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchmesser zwischen DN 80 -200.</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Inspektion Abwasserkanal DN 80 bis DN 200</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Remark ID="I_3152_1076">
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text/>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bestandsvermessung</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Remark>
           <Item ID="I_3152_1077" RNoPart="60">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestandsvermessung durchführen und Bestandsunterlagen gemäß </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorgaben des WVP liefern.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vermessungstechnische Leistungen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Durchführung der Gesamtmaßnahme durchführen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übernahme der Vermessung des AG und Erweiterung</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechend Erfordernis.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erforderliche Ergänzungsvermessungen des</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ist-Zustandes nach Bauabschluss durchführen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erforderliche vermessungstechnische Aufnahmen in den</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechenden Bauphasen durchführen.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Die Erarbeitung und Lieferung der Bestandsunterlagen</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erfolgt in digitaler und analoger Form für den AG.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(3fach als Papierpläne).</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Bestandsvermessung Gesamtmaßnahme</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
           <Item ID="I_3152_1078" RNoPart="70">
            <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
            <Qty>1.000</Qty>
            <QU>psch</QU>
            <Description>
             <CompleteText>
              <DetailTxt>
               <Text><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erstellen einer Baustellendokumentation.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dokumentation ist durch den AN dem AG mind. 2</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wochen vor der Abnahme zur Prüfung zu übergeben. Das</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">korrigierte Exemplar der Dokumentation ist spätestens</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Schlussrechnung zu übergeben.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Bescheinigungen u.Ä. sind im Original beizufügen.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dokumentation muss beinhalten:</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verwendungsnachweise und Bezugsnachweise für</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sämtliche eingesetzten Baustoffe, Bauelemente etc.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Entsorgungsnachweise</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Bautagesberichte</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schweißprotokolle</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Etwaige Abnahme- und Feststellungsprotokolle von/mit</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dritten</span></p></Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
               <OutlTxt>
                <TextOutlTxt><span>Technische Baustellendokumentation</span></TextOutlTxt>
               </OutlTxt>
              </OutlineText>
             </CompleteText>
            </Description>
           </Item>
          </Itemlist>
         </BoQBody>
        </BoQCtgy>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
