

Öffentliche Ausschreibung für einen Rettungswagen nach DIN EN 1789 für 
RD Wittmund gGmbH

[bookmark: _GoBack]LOS A: Fahrgestell für Rettungswagen
1. Leistungsbeschreibung Fahrgestell:

	Nr.
	Leistung
	

	1
	Fahrgestell mit Fahrerhaus

- ohne Rückwand									
- Radstand max. 3665 mm
- Zul. Gesamtgewicht: 5500 Kg
- Motorleistung max. 140 kW
- 4Zylinder
- EU-Abgasvorschrift EURO 6
- Common-Rail-Direkteinspritzung
- Motorweiterlaufschaltung
- Geschwindigkeitsbegrenzung 130km/h
- Wegfall Unterfahrschutz
- Wegfall Tachograf
- Drehmomentbegrenzer deaktiviert
- Beleuchtung in LED Technik
- Dieselpartikelfilter
- Abgasreinigungsanlage
- Automatikgetriebe (9-Gang)
- Farbe: schwefelgelb, RAL 1216

	

	2
	Ausstattungsmerkmale

- Aktiver Bremsassistent
- Abschaltbarkeit Fahrassistenzsysteme für Einsatzfahrzeuge
- USB- Steckdose im Fahrerhaus
- 2. Batterie zusätzlich (92 Ah)
- Airbag, Fahrer / Beifahrer
- Sitzheizung Fahrer / Beifahrer
- Allwetterfußmatten
- Verlängerter Schlußlampenleitungssatz
- Anzeige Motorölstand
- Rückfahrwarner
- Zwei zusätzliche Schlüssel
- Wegfall Start Stop Funktion
- Vorrüstung Zentralverriegelung Aufbautüren
- Vorrüstung 3. Bremsleuchte
- Abgriff ABH-Sondersignale Cckpit
- Leuchten im Ausstieg li/re
- Aktiver-Spurhalte-Assistent (ASA)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Anti-Schlupf-Regelung (ASR)
- Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz
- Auspuff, seitlich vor Hinterachse links
- Außentemperatur-Anzeige
- Autom. lastabhängiger Bremsregler an der Hinterachse (ALB)
- Batteriehauptschalter
- Bremsanlage, Hydr. 2-Kreis
- Diebstahl-Warnanlage							
- Doppelton-Signalhorn	
- Dreipunkt-Sicherheitsgurt höhenverstellbar für Fahrer und Beifahrersitz
- elektrische Fensterheber für Fahrer und Beifahrertür
- Fahrlichtassistent
- Felgen in schwarz
- Fehlbetankungsschutz
- halbautomatische Klimaanlage
- Halogen-Nebelscheinwerfer
- Haltegriff Beifahrerseite
- Halter für Getränkebecher
- Handschuhfach	
- Hydraulik-Wagenheber
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Klemmleiste für Elektroanschluss am Fahrersitzkasten
- Klimaanlage, erweiterbar für Zusatzverdampfer 
- Komfort-Kopfstützen für Fahrer u. Beifahrer
- Komfort-Sitz für Beifahrer, beide Sitze mit Kunstleder
- Lenkrad, höhenverstellbar 
- Leseleuchte Beifahrerseite
- Multifunktionslenkrad ---incl. integr. Bedienung zum freisprechen
- Multimediasystem
- Notrufsystem		
- Conti-Sommerreifen
- Radio DAB /DAB+ mit Bluetooth, mit Antenne und 2 Lautsprechern
- Regensensor 
- Rückblickspiegel innen
- Rückblickspiegel re. + li. außen, elektrisch verstellbar und beheizbar
- Scheibenbremse an Vorder- und Hinterachse
- Schmutzfänger vorn
- Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer
- seitliche Blinkleuchten vorn, für Fahrzeugbreite bis 2500 mm
- Spiegelhalter für eine Fahrzeugbreite bis 2400 mm
- Stabilisator für Hinterachse unter dem Rahmen
- Stabilisator verstärkt an Vorderachse
- Stoßdämpfer vorn und hinten für Koffer-Aufbau
- Tagesfahrlicht, automatisch geschaltet
- Tankgeber für Zusatzheizung
- Trennrelais für zusätzliche Batterie
- Unterlegkeil
- Verbandtasche / -Kasten
- verstärkte 1. Batterie
- verstärkte Federung hinten
- verstärkte Lichtmaschine 14 V / 250 A.
- verstärkte Vorderachse
- Vorrüstung Navigation
- Vorrüstung Totenwinkelassistent Aufbauhersteller
- wärmedämmende Verglasung
- Warmwasser-Zusatzheizung
- Warndreieck
- Windschutzscheibe beheizbar 
- Warnlampe
- Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung
- zusätzliche Geräuschdämmung, Motor und Getriebe
- zusätzliche Weitwinkelspiegel
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	Menge
	Angebotenes
Produkt (Produktname)
	Einzelpreis
EURO
	Gesamtpreis
EURO

	 
	
	
	

	1 Stck.
	Fahrgestell für Rettungswagen
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Zwischensumme
	

	
	
	
	

	
	
	19% MwSt.
	

	
	
	
	

	
	
	Brutto
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