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LEISTUNGSBESCHREIBUNG

NEUWAGENLIEFERUNG VON 3 KASTENWÄGEN ALS ERSATZBESCHAFFUNG FÜR DIE 
STRASSENMEISTEREI BOPFINGEN UND SCHWÄBISCH GMÜND
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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter.
[bookmark: _Toc242767730] Ausgangslage
Das Landratsamt Ostalbkreis beabsichtigt für die Straßenmeisterei Bopfingen je zwei
Neuwagen und für die Straßenmeisterei Schwäbisch Gmünd 1 anzuschaffen. 
Die Fahrzeuge werden als Kolonnentransportfahrzeuge eingesetzt.  
[bookmark: _Toc242767731] Lieferumfang und Kriterien
	Anzahl:
	3

	Karosseriebauform:
	Kastenwagen 5,0 Tonnen mit Hochdach 

	Sitzplätze:
	8

	Antriebsart:
	Diesel min. Emissionsklasse Euro 6e oder Hochwertiger  
Heckantrieb oder gleichwertig mit 
Wandler-Voll-Automatikgetriebe min 7 Gänge.

	Mindestleistung in kW:
	Min 139

	Fahrzeugfarbe:
	RAL 2011

	Fahrzeuglänge:
	ca. 5,93 m 

	Radstand
	von 3,60 bis 3,70 m

	Fahrzeughöhe:
	Ca. 2,60 m 

	Innenraumhöhe 
	Von 1,99 bis 2,20 m

	Scheiben
	Alle Scheiben am Fahrzeug als
Wärmeschutzverglasung

	Garantie
	4 Jahren bis maximal 80.000 km 
(je nach dem was zuerst eintritt)

	Ausstattung:
	Siehe Anlage 



Dem Angebot ist ein Produktdatenblatt beizulegen.
[bookmark: _Toc242767732] Auslieferung und Zulassung
Die Fahrzeugzulassung wird vom Landratsamt Ostalbkreis vorgenommen. Die Auslieferung, bzw. der Fahrzeugtausch findet beim Auftragnehmer statt. 

Der Neuwagen ist vollgetankt zu übergeben. 

Die Auslieferung soll im 2. Quartal 2027 erfolgen.

[bookmark: _Toc53494525][bookmark: _Toc242767733]Wertungs- und Zuschlagskriterien
[bookmark: _Toc53494524]Als Wertungs- und Zuschlagskriterien werden gewichtet:
•	Angebotspreis 60%
•	Ausstattung 40% 


Angebotspreis:
Der Preis wird jeweils in eine verhältnismäßige Leistungspunktzahl umgerechnet. Hierbei wird der niedrigste Angebotspreis als Referenzpreis verwendet. Angebot mit einem höheren Preis
als der Referenzpreis erhalten die jeweilige verhältnismäßige Differenz von der
Maximalpunktzahl abgezogen. Dies bedeutet, dass der niedrigste Preis hier die
Maximalpunktzahl von 100 Punkten erhält und ein Angebot, welches den 2-fachen Preis des
Referenzangebotes aufweist, 0 Punkte erhält. Die Mindestpunktzahl beträgt 0 Punkte und es
werden keine negativen Punkte vergeben.



[bookmark: _Toc242767734] Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt binnen 30 Tagen nach Abnahme, Erhalt der Zulassungsbescheinigung Teil II und Rechnungsstellung. 
[bookmark: _Toc95976691][bookmark: _Toc242767735]Ausschluss eines Angebots
Die in der Anlage 1 bis 3 geforderten Eintragungen in diesem Leistungsverzeichnis sind 
Pflichtangaben. 
Unvollständig ausgefüllte Anlagen führen zum Ausschluss des Angebots.
[bookmark: _Toc92983857][bookmark: _Toc95976692][bookmark: _Toc242767736]Einzuhaltende Vorschriften und Richtlinien
[bookmark: _Toc92983858][bookmark: _Toc92983915]Einzuhaltende Vorschriften und Richtlinien
Die Ausführung und der Lieferumfang müssen, falls in der Leistungsbeschreibung nicht abweichend gefordert, nachfolgend aufgeführten Vorschriften und Richtlinien deren jeweils aktuellen Fassungen entsprechen:

	[bookmark: _Toc92983859][bookmark: _Toc92983916]Kurzbezeichnung / Nummer
	[bookmark: _Toc92983860][bookmark: _Toc92983917]Bezeichnung

	
	

	StVZO
	Straßenverkehrszulassungsordnung

	TLF
	Technische Lieferbedingungen und Richtlinien für Fahrzeuge des Straßenunterhaltung- und Betriebsdienstes

	95/54 EWG
	EG – Richtlinie Funkentstörung

	GUV – V A1
	UVV Allgemeine Vorschriften

	GUV – V D29
	UVV Fahrzeuge

	DIN 30 701
	Kommunalfahrzeuge

	DIN 30 710
	Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen und Geräten

	DIN EN ISO 9001
	Qualitätssicherung










[bookmark: _Toc242767737]Anlage 1: Leistungsverzeichnis Neuwagen
Die Mindestanforderungen sind nachfolgend formuliert. Bitte nehmen Sie hier Eintragungen bezüglich des angebotenen Fahrzeugs, Ausstattung und Preisen vor. 

	[bookmark: Text1]Angebotenes Fabrikat und Modell:      


	Karosseriebauform:
	Kastenwagen


	Sitzplätze:
	8


	Antriebsart:
	Diesel min. Emissionsklasse Euro 6e oder Hochwertiger 
mit Wandler-Voll-Automatikgetriebe min 7 Gänge.

[bookmark: Text2]Angebotene Antriebsart:      


	Leistung in kW:
	min. 139 KW

[bookmark: Text4]Angebotene Leistung in kW:      


	Fahrzeugfarbe:
	Ral 2011


	Fahrzeuglänge:
	Von 5,80 bis 6,20 m

[bookmark: Text5]Länge des angebotenen Fahrzeugs:      


	Fahrzeughöhe:
	Von 2,60 bis 2,90 m ohne Blinkpfeil

[bookmark: Text6]Höhe des angebotenen Fahrzeugs:      


	Fahrzeuggewicht
	Von 5,00 Tonnen mit 3,50 Tonnen Anhängelast
Zulässiges Zuggesamtgewicht von min 8,00 Tonnen

[bookmark: Text29]Angebotenes Zulässiges Zuggesamtgewicht:      
Fahrzeug Gewicht ohne Aufbau:       
Fahrzeug Gewicht mit Aufbau:          
Fahrzeug gesamt Gewicht Zugfahrzeug:      

	Garantie
	4 Jahren bis maximal 80.000 km (je nach dem was zuerst eintritt)

	Zubehör inbegriffen:
	Warndreieck, Verbandstasche, Feuerlöscher,
 Bordwerkzeug
Fußmatten Allwetter und Sitzbezüge für alle Sitzplätze
	

	

	











Ausstattung Fahrzeug:
	
	Fahrzeug:


	


	Vorhanden 

Nicht Vorhanden



	
	Nockenwellensteuerung
Steuerkette
Zahnriemen
Stirnräder
	     
	|_|  |_|
|_|  |_|
|_|  |_|
|_|  |_|

	Ausstattung Einsatz- und Länderspezifisches:

	
	Bordliteratur in Deutsch
	     
	|_|  |_|

	
	incl. Leitungsplan Elektro
	     
	|_|  |_|

	
	Ländercluster "Heavy Duty 
EU- Genehmigung"
	     
	|_|  |_|

	
	Vorbereitung Alcohol Interlock
	     
	|_|  |_|

	
	Spezielles Typschild EG für
Nutzfahrzeuge
	     
	|_|  |_|

	
	Unvollständige N2-Homologation (größer 3,5 t zGG)
	     
	|_|  |_|

	
	Nationale Zulassungsdokumentation
 Deutschland
	     
	|_|  |_|

	
	Alle Einzelabnahmen und Gutachten
	     
	|_|  |_|

	Ausstattung Elektrische Anlage, Heizung und Klima:

	
	Batterie 520 A (92 Ah)
	     
	|_|  |_|

	
	Lichtmaschine mit erhöhter Kapazität
	     
	|_|  |_|

	
	Betriebsspannung 12 V
	     
	|_|  |_|

	
	Wegfahrsperre, elektronisch
	     
	|_|  |_|

	
	Elektrische Klemmleiste und KFG mit
ABH-Programmierung
Erweiterung Parametrierbares
Sondermodul Standardkontakt
Parametrierbares Sondermodul
Klemmleiste für Elektroanschluss
	     
	|_|  |_|

	
	Drehstromgenerator 230 A
	     
	|_|  |_|

	
	Klimaanlage "Climatronic" im Fahrerhaus
	     
	|_|  |_|

	
	2. Batterie (AGM-Batterie) mit Trennrelais und Batterieüberwachung
	     
	|_|  |_|

	
	2. Wärmetauscher und 2. Verdampfer
	     
	|_|  |_|

	
	DEFA – Außeneinspeisung DEFA Mini Plug Anschlusskontakt (DEFA Anschluss an
  Seitenwandlinks nach Fahrertür) DEFA Multi Charger 2x20ADEFA MiniPlug Anschlusssleitung
 2,5m Kontrollleuchte -LED Rot- bei anliegender Spannung im Bereich FAPLED-Anzeige-Kit für 230VACSicherungskasten (Pos. Seitenwand links - gegenüber Schiebetür) Spannungsverteiler 1x230V INPUT  / 2x 12V Output für Starter-und Zusatzbatterie zur 
Ladeerhaltung Motorstartsperre bei anliegender Spannung
	     
	|_|  |_|

	
	12V KfZ Steckdose1x12V KfZ Steckdose im Bereich D-Säule links Elektrischer Anschluss auf Zusatzbatterie Kl.30 (Dauerplus) 12V Steckdose in D-Säule rechts von Kl.15 (geschaltenes Plus) auf Kl.30 (Dauerplus) umklemmen
	     
	|_|  |_|

	Ausstattung Fahrerhaus außen und Karosserie, Rahmen und Anbauteile:

	
	Vorbereitung Smart TCO 2.0 mit Vorbereitung Toll Collect (inkl. DSRC Antenne)
	     
	|_|  |_|

	
	Instrumententafel mit Sonderanbauten
	     
	|_|  |_|

	
	Digitales Kombiinstrument
	     
	|_|  |_|

	
	Manuelle Regeneration des Dieselpartikelfilters
	     
	|_|  |_|

	
	Reifendrucküberwachungssystem
	     
	|_|  |_|

	
	Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar
	     
	|_|  |_|

	
	Außenspiegel links, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich. Elektrisch und beheizt
	     
	|_|  |_|

	
	Außenspiegel rechts, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich. Elektrisch und beheizt
	     
	|_|  |_|

	
	Hochdach, in Wagenfarbe lackiert
	     
	|_|  |_|

	
	Trittstufe hinten, über halbe Breite
	     
	|_|  |_|

	
	Einstieggriffe an den Hecksäulen
	     
	|_|  |_|

	
	Heckflügeltüren mit Fensterausschnitten Öffnung bis Seitenwand
	     
	|_|  |_|

	
	Heckfenster, beheizbar, mit Heckscheiben-Wischwaschanlage
	     
	|_|  |_|

	
	Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, hinten links, fest verbaut
	     
	|_|  |_|

	
	Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, hinten rechts, fest verbaut
	     
	|_|  |_|

	
	Kastenwagen
	     
	|_|  |_|

	
	Kühlerschutzgitter, schwarz mit Chromleiste oder in Wagenfarbe
	     
	|_|  |_|

	
	Heckflügeltüren mit vergrößertem Öffnungswinkel
	     
	|_|  |_|

	
	Seitenscheiben vorn und hinten und Heckscheiben in Wärmeschutzglas, ab B-Säule abgedunkelt (Privacy)
	     
	|_|  |_|

	
	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor
	     
	|_|  |_|

	
	Schiebetür, rechts
	     
	|_|  |_|

	
	Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, vorn links, verschiebbar
	     
	|_|  |_|

	
	Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, vorn rechts, verschiebbar
	     
	|_|  |_|

	
	Verbundglas-Frontscheibe in
 Wärmeschutzverglasung Frontscheibe Beheizbar
	     
	|_|  |_|

	
	Stoßfänger vorne in RAL 2011
	     
	|_|  |_|

	
	Vorderachse, verstärkt
	     
	|_|  |_|

	
	Warnmarkierungssatz DIN 30710 –
[image: Unbenannt]Passgenau für das Fahrzeugmodell

	     
	|_|  |_|

	
	Eine Abschleppöse vorne
	     
	|_|  |_|

	
	Anhängevorrichtung Fest verbaut,
Längsträgerverstärkung Anhängekupplung für
erhöhte Anhängelast 3,5 t
Anhängersteckdose 13-polig
	     
	|_|  |_|

	
	Schmutzfänger vorne und hinten
	     
	|_|  |_|

	
	Kraftstofftank min 70 l
	     
	|_|  |_|

	
	Dachträger Set bestehend aus 3x Querträger mit Befestigung
	     
	|_|  |_|

	
	C-Schiene auf Dach
	     
	|_|  |_|

	Ausstattung Räder:

	
	Radabdeckung Mitte
	     
	|_|  |_|

	
	6 Stahlräder 5 1/2 J x 17, in Silber (Zwillingsbereifung hinten)
	     
	|_|  |_|

	
	Reifen 205/70 R17C 115/113
	     
	|_|  |_|

	
	Reifen-Reparaturset: 12-Volt-Kompressor und
 Reifendichtmittel
	     
	|_|  |_|

	
	M+S Reifen auf Fahrzeug montiert
	     
	|_|  |_|

	
	Winterreifen 235/65 R 16 C4x Komplettrad 235/65 R 16 C 115/113 R mit M+S Bereifung auf serienmäßiger Stahlfelge (silber) Kompletträder in das Fahrzeug legen, Winterräder montieren
	     
	|_|  |_|

	Ausstattung Assistenzsysteme:

	
	Berganfahrhilfe
	     
	|_|  |_|

	
	Akustisches Warnsignal für eingelegten Rückwärtsgang, dimmbar
	     
	|_|  |_|

	
	Notbremsassistent
	     
	|_|  |_|

	
	ESP mit elektronischer Differenzialsperre, Anti-Schlupf-Regelung (ASR) und ABS
	     
	|_|  |_|

	
	Einparkhilfe vorne und hinten
	     
	|_|  |_|

	
	Fahrgeschwindigkeitsregelung
	     
	|_|  |_|

	
	Verkehrszeicheninformation
	     
	|_|  |_|

	
	Rückfahrkamerasystem mit dynamischer Linienführung
	     
	|_|  |_|

	
	Fernlichtassistent "Light Assist"
	     
	|_|  |_|

	
	Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarnung
	     
	|_|  |_|

	
	Spurwechselassistent
	     
	|_|  |_|

	
	Seitenwindassistent
	     
	|_|  |_|

	
	Totwinkelwarnung beidseitig und Anfahrwarnung
	     
	|_|  |_|

	
	Aktiver Spurhalteassistent
	     
	|_|  |_|

	
	Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
	     
	|_|  |_|

	
	Mit Multifunktionskamera
	     
	|_|  |_|

	
	Fernlicht-Assistent
	     
	|_|  |_|

	
	Adaptives Bremslicht
	     
	|_|  |_|

	Ausstattung Beleuchtung:

	
	Tagfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und Coming- und Leaving-Home-Funktion
	     
	|_|  |_|

	
	LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht der neusten Generation.
	     
	|_|  |_|

	
	LED-Innenleuchtenkonzept im 
Fahrgast-/Laderaum
	     
	|_|  |_|

	
	Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht in LED
	     
	|_|  |_|

	
	Seitliche Markierungsleuchten in LED
	     
	|_|  |_|

	
	Scheinwerferreinigungsanlage, Waschwasserstandanzeige, beheizbare Scheibenwaschdüsen
	     
	|_|  |_|

	
	Trittstufenbeleuchtung
	     
	|_|  |_|

	
	Einstiegsbeleuchtung Schiebetür 1x Zusätzliche Beleuchtung für Einstieg Schiebetür in B- Säule unten rechts LED-Leuchte mit elektrischem Anschluss auf Türkontakt Türkontaktschalter an Position B-Säule bei 
Schiebetür rechts
	     
	|_|  |_|

	Ausstattung Fahrerhaus innen und Laderaum:

	
	Airbag jeweils für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
	     
	|_|  |_|

	
	Dachgalerie mit Ablagefächern, einem 1-DIN Schacht und Leseleuchte (nur bei 2. Verdampfer)
	     
	|_|  |_|

	
	Sonnenblenden, klapp- und seitlich schwenkbar
	     
	|_|  |_|

	
	Elektronische Parkbremse
	     
	|_|  |_|

	
	Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Premium
	     
	|_|  |_|

	
	Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet
	     
	|_|  |_|

	
	Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar
	     
	|_|  |_|

	
	Linkslenker
	     
	|_|  |_|

	
	Ledermultifunktionslenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, beheizbar mit Tiptronic
	     
	|_|  |_|

	
	12-V-Steckdose, Becherhalter
	     
	|_|  |_|

	
	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit
Höhenverstellung
	     
	|_|  |_|

	
	Seiten- und Kopfairbag jeweils für Fahrer und Beifahrer
	     
	|_|  |_|

	
	12-V-Steckdose im Fahrerhaus (in der Instrumententafel)
	     
	|_|  |_|

	
	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss ; Fahrer- u. Beifahrersitz
	     
	|_|  |_|

	
	2 Funkschlüssel
	     
	|_|  |_|

	
	Keyless Start mit SAFELOCK
	     
	|_|  |_|

	
	Luftstandheizung
	     
	|_|  |_|

	
	Airlineschiene, Hochdach - Links komplett
Oberhalb der kompletten Seitenfensters, links im
Fahrgastraum Befestigungsmöglichkeit eines
Gurtes
	     
	|_|  |_|

	
	Airlineschiene, Hochdach - Hinten rechts Oberhalb des hinteren Seitenfensters, rechts im Fahrgastraum Befestigungsmöglichkeit eines Gurtes
	     
	|_|  |_|

	
	LED-Lichtband nach Raumteiler im Laderaum EIN/AUS mit Öffnen/Schließen der Türen
	     
	|_|  |_|

	
	C-Schiene unterhalb der Fensterscheiben links und rechtszwischen C- und D-Säule
	     
	|_|  |_|

	
	Tisch - eingehangen an Seitenwand links, Tischplattengröße1100x650mm +
 500x650mmTisch zwischen 2. und 3.Sitzreihe, Tischplattengröße 1100x650mm + 
500x650mmTischplatte aus Holzfaserplatte mit 
Schichtstoff Lichtgrau Kunststoffkante mit Schwallrand Befestigung mittels Schiene an der Seitenwand
Fensterbrüstung links vorn (eingehängt)
1x Klapptischfuß mit variablem T-Fuß
 Bodenbefestigung in Airlineschiene Fußboden
 mittels 2xRändelschraube
	     
	|_|  |_|

	
	Raumteiler ab C-Säule mit Dachhimmel Raumteiler
nach letzter Sitzreihe ca. Mitte Radkasten
Aluständer Werk, befestigt an Seitenwand und
Boden Holz Platte mit Dekor Lichtgrau 
Der Raumteiler ist nicht luftdicht geschlossen zur
Seitenwand. Das Vorhandensein des Raumteilers
entbindet nicht von der Ladungssicherungspflicht!
Ferner erfüllt der Raumteiler nicht die 
gesetzlichen Forderungen zur 
„Trennung von Lade- und Fahrgast“
	     
	|_|  |_|

	
	Bodenbelag, anthrazit Sirius NT6727 anthrazit
	     
	|_|  |_|

	Ausstattung Bestuhlung:

	
	Sitz "Comfort Plus" links incl. Lordosenstütze mit Sitzheizung, Armlehne
	     
	|_|  |_|

	
	Schonbezug Fahrersitz Schonbezug
	     
	|_|  |_|

	
	Sitz "Comfort" rechts incl. Lordosenstütze mit Sitzheizung, Armlehne
	     
	|_|  |_|

	
	Schonbezug Beifahrer-Einzelsitz Schonbezug
	     
	|_|  |_|

	
	Sitzbezüge in Robuststoff
	     
	|_|  |_|

	
	Fußmatten im Fahrerraum Gummierte Fußmatten im Fahrer und Beifahrerraum
	     
	|_|  |_|

	
	Sitzpaket 6x 420mm 6x Einzelsitz mit integriertem 3 Pkt. Gurt und Kopfstütze Sitzbreite: 420mm
 Sitzbezug: Stoff 
Sitzanordnung: 3 + 3
 (A1 + A2 + A3 + B1 + B2 + B3)
	     
	|_|  |_|

	
	6x Schonbezug für 420mm Sitze
	     
	|_|  |_|

	
	Sitzfuß, 6 x 288mm, festverschraubt 6x Sitzfuß, festverschraubt auf Systemboden Höhe: 288mmFarbe: RAL9006
	     
	|_|  |_|

	
	Bodensystem - light 3x2 Airlineschienen Gewichtsreduzierter Fußboden mit 6x Sitzschienen für Bestuhlung über gesamte Laderaumlänge Verleistung an Schiebe- und Hecktür Abdeckung der Radkästen Gummikeder schwarz für Sitzschienen
	     
	|_|  |_|

	Ausstattung Fahrgast- und Laderaum:

	
	Dachinnenverkleidung im Fahrgastraum als Formhimmel
	     
	|_|  |_|

	
	Ohne Trennwand zum zwischen Fahrgastraum und Laderaum
	     
	|_|  |_|

	
	12-V-Steckdosen im Fahrgast-/ Laderaum
	     
	|_|  |_|

	
	Seitliche Innenverkleidung im Laderaum aus Hartfaserplatten, halbhoch, mit partieller Fensterverkleidung
	     
	|_|  |_|

	
	Einstieggriff an der Schiebetüre
	     
	|_|  |_|

	Ausstattung Kommunikation:

	
	SmartLink für CarPlay
	     
	|_|  |_|

	
	3-Tasten-Modul am Dachhimmel für Notruf
	     
	|_|  |_|

	
	Komforttelefonie mit induktiver Ladefunktion, ohne
Außenantennenanbindung
	     
	|_|  |_|

	
	USB Typ-C Datenbuchsen und Ladebuchsen mit erhöhter Ladeleistung
	     
	|_|  |_|

	
	6 Lautsprecher
	     
	|_|  |_|

	
	Digitaler Radioempfang (DAB+)
	     
	|_|  |_|

	
	Intuitive Touch-Bedienung über Display und Lenkrad. Das Multimediasystem mit min 10 Zoll Touchscreen überzeugt mit seinen vielfältigen Kommunikations- und Infotainment-Möglichkeiten. Seine Funktionen lassen sich über den hochauflösenden Touchscreen mit min. 10 Zoll Bildschirmdiagonale oder über die Touch-Control Buttons am Multifunktionslenkrad intuitiv bedienen.
	     
	|_|  |_|

	Ausstattung Fahrwerk:

	
	Federung/Dämpfung verstärkt und Stabilisierung Basis
	     
	|_|  |_|

	
	Stabilisierung Stufe I
	     
	|_|  |_|

	
	Bremsanlage hydraulisch 2 - Kreis
	     
	|_|  |_|

	
	ALB - Regler an Hinterachse
	     
	|_|  |_|

	
	Scheibenbremsen an VA und HA
	     
	|_|  |_|

	Ausstattung Motor und Getriebe:

	
	Abgaskonzept, EURO VI-E 
Abgasreinigung SCR-Generation 4 oder hochwertiger
	     
	|_|  |_|

	
	Heckantrieb mit Zwillingsbereifung
	     
	|_|  |_|

	
	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung auf maximal 90 km/h
	     
	|_|  |_|

	
	Automatikgetriebe mit min 7-Gang
	     
	|_|  |_|

	
	Start-Stopp-System mit Bremsenergie- Rückgewinnung
	     
	|_|  |_|

	
	Min 4-Zyl.Turbodieselmotor 139 KW
	     
	|_|  |_|

	Ausstattung Warnanlage:

	
	Steuerung:
Die Umfeld Beleuchtung ist über das Parametrierbare Sondermodul zu steuern. Die Aktivierung der Leuchte erfolgt über einen Taster und hat zur Bedienung das die Fahrzeug Feststellbremse aktiv ist, die Umfeld Beleuchtung muss bei einer Geschwindigkeit nach Vorgaben des AG automatisch abschalteten. 
	     
	|_|  |_|

	
	Blinkpfeil:

Nissen LED-Blinkpfeil LP15-H/S Ni Bus Kompakt,
Die 340 Rückstrahler müssen unten am Pfeil montiert sein, diese müssen ohne den Aufgeklappten Blinkpfeil über die
Kabelfernbedienung aktivierbar sein. 
2f-Multi-Light 340, unten.
Dachrahmen mit Hebe und Senkvorrichtung 
Leuchtkreuz, 12/24V,
HS Eco Remote II, 
Incl. Montage.
Die Bedienung des Blinkpfeils während der             
Fahrt muss bis 80 Km/h zugelassen sein.
Eine Dachlast von 75 Kilo ist notwendig.

Voraussetzung für gleichwertige Hersteller ist:
Auf- und Absenken des Blinkpfeil sowie kurzfristiges Fahren mit aufgeklapptem Blinkpfeil muss bis zu einer Geschwindigkeit von 80 km/h möglich sein.
	     
	|_|  |_|

	
	
Warnbalken LED auf dem Dach an der Fahrzeugfront.
Hänsch Grundbalken DBW 4000 
12V, 
Balkenlänge auf Fahrzeug angepasst.  
Profilgehäuse aus Aluminium, natur eloxiert
Lichthauben, gelb, aus Polycarbonat 
Hochleistungs-LEDs und Weitwinkeloptik 
mit Zulassung nach ECE-R65 
Tag/Nacht Umschaltung (Klasse II)
Funktionsüberwachung
Kontrollmodul für die Steuerung über Bedienteil mit CAN447-V2 12V
Tag/ Nacht Sensor
Zusatzblitzer LED Paar, gelb, 12V, Vorne 
(für Gelbe Lichthaube)
Lichtscheibe weiß-transluzent, hinten am Balken
Lichtscheibe beleuchtet weiß, beklebt, vorne
Deckel gelb
Stützfüße 1x Paar Universal, aus Kunststoff 
Elektrischer Anschluss Canbus, Spannung, Signalleitung


   
                              [image: C:\Users\bruno.koehler\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DBW 4000.PNG]
	     
	|_|  |_|

	
	Warnbalken LED auf dem Dach an der Fahrzeugheck.
Hänsch Grundbalken DBW 5000 
serielle Ansteuerung über 2-Drahtleitung 
          für CiA447 Bedienteile (z.B. BE 300, HBE 300, BE 304)
Zusatzblitzer (Paar) 3 Paar je nach Länge 
bestehend aus 9 gelben LEDs im Reflektorgehäuse • gerichtet • Synchronisierung mit jeweiligem Hauptblitzer • im Nachtmodus reduziert 
in Fahrtrichtung nach Hinten
Die Bauhöhe ist wichtig, da dieser vor dem Blinkpfeil montiert werden muss.
	     
	|_|  |_|

	
	LED Frontwarneinrichtung
Rundumleuchten-Modul - gelb (HT270) in Kühlergrill2x LED-MARTIN - HT270 Universalblitzmodul - in Lichtfarbe gelb 2x frontgerichtete HT270 – Montage in Frontgrill Spannungsversorgung: 10-33V DC Anzahl LED´s: 9x3W LED´s Leistung: 27WArbeitstemperatur: -30°C - 70°CBlitzmuster: 12Abmaße: 198,37mm x 75,1mm x 34,61mmLänge Anschlusskabel: 50cmSchutzklasse: IP67, dazu besonders geschützt gegen Korrosion und Vibrationen Separater Taster mit Symbol (originaler Taster).
	     
	|_|  |_|

	
	Verlegung der Kabel vom Steuergerät bis zum Fahrzeugheck, für eine spätere Montage der Leuchten. Rückblitzer (RWS)
	     
	|_|  |_|

	
	*	Bedienteil Rundumkennleuchten und Zubehör:
die Ansteuerung von 2 Balken kann mit dem HBE 300 GE Universal erfolgen.
Der eine Balken muss als Frontbalken und der andere als Heckbalken konfiguriert sein, damit es reibungslos funktioniert.
Steuerung der 2 Warnbalkenanlagen incl. Beleuchteter Schriftzug sowie Hauptkennleuchten und Zusatzblitzer. 
Umfeldbeleuchtung, 
Ansteuerung der 2f-Multi-Light 340
Vorbereitung für die Front- und Heckwarneinrichtung je ein Schalter
	     
	|_|  |_|

	
	Scheinwerfer für die Umfeld Beleuchtung in
 Fahrtrichtung rechts
	     
	|_|  |_|

	
	
	
	

	
	
	
	






AK = Ausschluss Kriterium BA= Bieter Angaben
*Bei allen Herstellerspezifischen Angaben gilt immer oder gleichwertig  



	Fahrzeugpreis netto je Fahrzeug in EUR:
	[bookmark: Text13]     

	[bookmark: Text12]abzgl. Preisnachlass       % je Fahrzeug in EUR:
	[bookmark: Text14]-      

	Kosten für die Ausstattung Warnanlage:
	+     

	zzgl. Überführungskosten Fahrzeug in EUR:
	[bookmark: Text15]+      

	Zwischensumme netto Fahrzeug in EUR:
	[bookmark: Text17]     

	zzgl. MwSt. 19% in EUR:
	[bookmark: Text18]+      

	Gesamtpreis brutto je Fahrzeug in EUR:
	[bookmark: Text19]     



	Garantie in Jahren: min. 4 Jahren bis maximal 80.000 km 
(je nach dem was zuerst eintritt)
	     

	Lieferdauer nach Auftragserteilung in Wochen:
	     




Dem Angebot ist ein Produktdatenblatt beizulegen.
* wenn es diese Position beim Fahrzeug nicht gibt ist es kein Ausschluss Grund 


	Fahrzeugpreis 1. brutto in EUR:
	     

	Fahrzeugpreis 2. brutto in EUR:
	-      

	Fahrzeugpreis 3. brutto in EUR:
	+     

	Auftragssumme brutto für die 3 Fahrzeuge
	     




[bookmark: _Toc92983862][bookmark: _Toc95976694][bookmark: _Toc242767738]Anlage 2: Wartungsintervalle

[bookmark: _Toc92983863][bookmark: _Toc92983920][bookmark: _Toc95976584][bookmark: _Toc95976695]Wartungsintervalle

Motorölwechselintervalle aller		      	km

oder						     	Monate

[bookmark: _Toc92983864][bookmark: _Toc92983921][bookmark: _Toc95976585][bookmark: _Toc95976696]Wartung / Inspektion aller		               .km
oder					                Monate


[bookmark: _Toc92983865][bookmark: _Toc95976697][bookmark: _Toc242767739]Anlage 3: Ersatzteilpreise 
[bookmark: _Toc92983866][bookmark: _Toc92983923][bookmark: _Toc95976587][bookmark: _Toc95976698]Reparaturkosten – Ersatzteilpreise – Verschleißteile
(anzugebende Preise zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe)
Kundendienstwerkstatt innerhalb von 25 km des Erfüllungsortes:

[bookmark: Text25]Firma:	          
	
[bookmark: Text24]Anschrift:      

[bookmark: Kontrollkästchen1]24–Stunden–Notdienst 		|_| *)
Angabe der Materialpreis:			Listenpreis ohne MWSt.	Rabatt/Nachlass
							( € )				( % )
[bookmark: Text26][bookmark: Text27]Abgasanlage komplett ab Krümmer		     	  			     

Bremsbeläge vorn				     	  			     

Bremsbeläge hinten				     	  			     

Bremstrommel/-scheibe vorne		     	  			     

Spiegel + Halter rechte
Fahrzeugseite komplett			     	  			     

Reparatursatz Stabilisator
(Verschleißteile)				     	  			     

Stabilisator Lagerung vorn			     	  			     

Stabilisator hinten				     	  			     

Kraftstoff-/ Luft-/ Innenraum-/
Ölfilter						     	  			     

Anlasser					     	  			     

Kühler						     	  			     

Generator					     	  			     

Wasserpumpe					     	  			     


Sonstige Nachlässe und Rabatte, die beim Kauf von Ersatz- und Verschleißteilen gewährt werden:
[bookmark: Text22]     

Geltungsdauer der angegebenen Preise und Nachlässe:
[bookmark: Text21]     

Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit von Ersatz- und Verschleißteilen:
[bookmark: Text23]     
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