#begin[GAEB]
 #begin[GAEBInfo]
  [Version]1.2a[end]
  [VersJahr]2002[end]
  [VersMon]11[end]
  [Datum]27.02.2026[end]
  [Uhrzeit]10:18[end]
  [ProgSystem]NEVARIS/ GXML Toolbox V3.3 R20240815[end]
  [ProgName]NEVARIS 25.2.0[end]
  [Zeichensatz]ANSI[end]
  [_GAEBXML]1[end]
 #end[GAEBInfo]
 #begin[PrjInfo]
  [Name]1580[end]
  [Bez]Umbau Aicher-Scholl-Schule[end]
  [Wae]EUR[end]
  [WaeBez]EUR[end]
  [_GAEBXML_UPFracDig]2[end]
 #end[PrjInfo]
 #begin[Vergabe]
  [DP]83[end]
  #begin[VergabeInfo]
   [Art]4[end]
   [Wae]EUR[end]
   [WaeBez]EUR[end]
   [ErDatum]23.03.2026[end]
   [ErUhrzeit]00:00[end]
   [ZusEnde]30.04.2026[end]
   [AusfBeginn]26.05.2026[end]
   [AusfEnde]12.08.2026[end]
  #end[VergabeInfo]
  #begin[AG]
   #begin[Adresse]
    [Name1]Landkreis Sigmaringen[end]
    [Name2]Liegenschaft und Technik[end]
    [Strasse]Leopoldstr. 4[end]
    [PLZ]72488[end]
    [Ort]Sigmaringen[end]
    [LandBez]Deutschland[end]
    [Telefon]+49 7571 102-0[end]
    [Fax]+49 7571 102-1234[end]
    [Email]info@lrasig.de[end]
   #end[Adresse]
  #end[AG]
  #begin[ZusText]
   [Text]Allgemeine Technische Vertragsbestimmungen (ATV) DIN 18299[end]
   [TextRTF]0 Hinweise
   
   Die ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art" gilt für alle Arbeiten, auch für solche, für die keine ATV in VOB/C - ATV DIN 18300 bis ATV DIN 18459 - bestehen.
   
   0.1 Angaben zur Baustelle
   
   0.1.1 Lage der Baustelle
   Baustellenadresse:
   
   Hindenburgstraße 27
   88348 Bad Saulgau
   
   Baustellenzufahrt:
   Die Baustellenzufahrt erfolgt über die B32
   (Kaiserstraße) in beiden Richtungen und
   "Hindenburgstraße" zur Baustelle und zum
   Parkplatz in der Gutenbergstraße.
   
   0.1.2 Besondere Belastungen
   im ersten Bauabschnitt teileweise Schulbetrieb
   
   0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage
   Siehe beigefügte Planunterlagen und unter Allgemeine Bau- / Objektbeschreibung
   
   0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
   Die geplante Baustelleneinrichtung und Lagermöglichkeiten an der Nordseite des Gebäudes sind im Baustelleneinrichtungsplan dargestellt und frühzeitig mit der Bau- / Projektleitung abzustimmen. Zwei Parkplätze für den Baustellenbetrieb sind auf dem öffentlichen Parkplatz in der Gutenbergstraße zu nutzen. Darüber hinausgehende Flächen für Zufahrt und Lagerung werden bauseits nicht bereitgestellt und sind, falls erforderlich, direkt durch den AN zu beantragen und zu betreiben. Die Kosten werden nicht gesondert vergütet. s.a. Baustelleneinrichtungsplan, Anlage 9.02
   
   
   0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
   Zufahrten und Stellplätze der Schule und der Nachbargebäude.
   
   0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen
   Soweit im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben, sind die erforderlichen Hebezeuge vom Auftragnehmer zu stellen und in die Einheitspreise einzurechnen. Ein Baukran o.dgl. ist nicht erforderlich und steht nicht zu Verfügung.
   Der gebäudeeigene Fahrstuhl steht für Transporte während der Baumaßnahmen nicht zu Verfügung.
   
   0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert für Energie
   Die für den Baustellenbetrieb erforderlichen Energieanschlüsse werden vom AG in Form einer Baustromversorgung und Bauwasserversorgung im Geschoßbereich und im Außenbereich vorgesehen. Die Kosten trägt der Auftraggeber.
   
   0.1.8 Mitbenutzung überlassenen Räume und Flächen
   Siehe 0.1.4
   
   0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund
   Keine Angaben
   
   0.1.10 Hydrologische Werte
   Keine Angaben
   
   0.1.11 Besondere Umweltrechtliche Vorschriften
   Keine Angaben
   
   0.1.12 Besondere Vorgaben Entsorgung
   Keine Angabe, 
   
   0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten
   Nicht bekannt
   
   0.1.14 Schutz von Bäumen usw.
   Keine Angaben
   
   0.1.15 Art und Umfang der Regelungen und Sicherung des öffentl. Verkehrs
   Keine Angaben
   
   0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen
   Keine Angaben
   
   0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der
   Keine Angaben
   
   0.1.18 Vermutete Kampfmittel
   Die Arbeiten werden im Bestandsgebäude durchgeführt. Weiteres ist nicht bekannt.
   
   0.1.19 Baustellenverordnung
   Keine Angabe 
   
   0.1.20 Besondere Anordnungen
   an den Bauablauf im Gebäude, siehe Bauzeitenplan, Anlage  9.01
   
   0.1.21 Art und Umfang der Schadstoffbelastung
   Keine Angabe 
   
   0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten
   siehe Bauzeitenplan
   
   0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer
   siehe oben
   
   0.2 Angaben zur Ausführung
   
   0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte
   Die Umbau- und Renovierungsmaßnahmen sind in zwei Bauabschnitte, Erdgeschoß und Obergeschoß aufgeteilt. Siehe Bauzeitenplan.
   
   0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung
   Der Schulunterricht bleibt während des ersten Abschnitts bis auf die Pfingstferien in Betrieb. Der zweite Abschnitt liegt in den Sommerferien. Die Baumaßnahmen werden gemäß beiliegendem Bauzeitenplan abgewickelt.
   
   0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben
   Keine Angabe
   
   0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und Gesundheitsschutz für Mitarbeiter
           anderer Unternehmen
   Keine Angaben
   
   0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen
   Keine Angaben
   
   0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung
   Siehe 0.1.4 und Baustelleneinrichtungsplan
   
   0.2.7 Besondere Anforderungen für das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
   Erforderliche Arbeits- und Schutzgerüste für die Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen. Dies gilt auch für Gerüste, welche in der VOB Teil C als "Besondere Leistungen" aufgeführt sind. 
   
   0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste
   Siehe auch 0.2.7
   
   0.2.9 Wie lange und für welche Arbeiten vom AN vorzuhaltende Baustelleneinrichtung und Gerüste
   s. Bauzeitenplan 
   
   0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten Stoffen
   Siehe LVZ
   
   0.2.10 - 0.2.19
   Keine Angabe
   
   0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
   Keine Angabe
   
   0.2.21 - 0.2.22
   Keine besonderen Regelungen
   
   0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
   
   0.3.1 - 0.3.2
   Keine abweichenden Regelungen
   
   0.4  Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
   
   0.4.1 - 0.4.2
   Keine abweichenden Regelungen, sofern nicht in der ZTV anders beschrieben
   
   0.5  Abrechnungseinheiten
   siehe Positionen, wie im LV angegeben
   
   
   Allgemeine Bau- / Objektbeschreibung
   
   Im Westflügel des Altbaus sind im Bestand im EG und OG jeweils zwei große Klassenzimmer à ca. 70m². Diese werden analog in beiden Geschossen durch den Einbau nichttragender Innenwände in drei Klassenzimmer, einen Intensivraum sowie den Erschließungsflur unterteilt. Hierbei erhalten die drei Klassenzimmer jeweils eine Miniküche und ein Waschbecken. Die Trennung erfolgt durch neue Trockenbauwände. Die vorhandene abgehängte Decke wird im Bereich der neuen Wände partiell geöffnet und angepasst. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten (EG und OG) ausgeführt. 
   
   
   Planunterlagen
   Die für die Ausführung benötigten Unterlagen werden dem AN digital auf einer Plattform zur Verfügung gestellt. Der AN wird über den aktuellen Planungsstand per Mail informiert. Der AN ist dafür verantwortlich, dass die erforderlichen Unterlagen rechtzeitig in entsprechender Form für die Ausführung seiner Leistung verfügbar sind. Die Kosten für die entsprechenden Plots bzw. Kopien werden nicht gesondert vergütet, und sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.
   
   Anlagen zum Leistungsverzeichnis
   
   9.01  Bauzeitenplan_23022026
   9.02  545_Baustelleneinrichtung
   9.03  530_Umbau Altbau EG
   9.04  531_Umbau Altbau OG
   
   
   [end]
  #end[ZusText]
  #begin[ZusText]
   [Text]Handlungsleitlinie für Handwerker und Fremdfirmen [end]
   [TextRTF]
   auf dem Schulgelände der Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau
   
   Die Allgegenwart und Unberechenbarkeit von Kindern, die sich auf dem Gelände der Schule frei, teilweise auch ohne Betreuer bewegen, insbesondere von Kindern mit Behinderungen, erfordert besondere Sorgfalt und Rücksichtnahme. Aufgrund der Deliktunfähigkeit von Kindern können im Schadensfall keine Regress- oder Aufsichtspflichtverletzungsansprüche geltend gemacht werden. Halten Sie sich nur dort auf, wo Sie auf Grund Ihres Arbeitsauftrages Ihren Arbeitsplatz haben.
   
   1. Für die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind die Fremdfirmen selbst verantwortlich sowie das die von Ihnen eingesetzten Nachunternehmer (SUB) gleiches Sicherheitsniveau gewährleisten.
   
   2. Für die Erstellung und Vorhaltung der Gefährdungsbeurteilungen, Arbeits-, Montage- bzw. Abbruchanweisungen gemäß den staatlichen- und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sind die ausführenden Firmen selbst verantwortlich. ArbSchG §5 und §6.
   
   3. Autos und alle Fenster davon sind beim Verlassen grundsätzlich abzuschließen.
   
   4. Auf dem gesamten Schulgelände gilt: Fußgänger Zone. Dies bedeutet Vorrang aller anderen Verkehrsteilnehmern vor Kraftfahrzeugen und Schrittgeschwindigkeit (max. 7 km/h). Parken ist nur auf markierten Flächen erlaubt. Markierte Parkplätze im Schulgelände sind während der Schulzeiten den Mitarbeitern vorbehalten. Nichtmarkierte Flächen sind ständig für Rettungsfahrzeuge freizuhalten.
   
   5. Bei Einsatz von Maschinen, Stromkabeln, gefährlichem Werkzeug und Materialien, insbesondere von Gefahrstoffen, sind diese so zu sichern, dass eine Gefährdung der Kinder und Jugendlichen ausgeschlossen ist. Bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen und Ausrüstungen sind der ordnungsgemäße Zustand und die vorgeschriebenen Prüfungen (Prüffristen) zu beachten.
   
   6. Baustellen, Baugruben, Leitern und Gerüste sind ebenfalls so zu sichern, dass keine Gefährdung durch unbefugtes Besteigen, Betreten oder Hineinfallen für inder entstehen kann. Flatterband und Trassenband ist grundsätzlich zur Gruben- und Gräbensicherung untersagt. Zugelassen sind nur Bauzäune.
   
   7. Rauchen ist in den Gebäuden und Freiflächen der Schule verboten. Raucherzonen müssen vorher mit der Bauleitung abgesprochen werden. Rauchzeugreste dürfen nicht offen liegen gelassen werden (Vergiftungsgefahr bei Aufnahme über den Mund). Feuerzeuge und Streichhölzer, sowie alle offenen Zündquellen sind ebenfalls vor dem Zugriff der Kinder zu sichern.
   
   8. Auf der Baustelle besteht generelles Drogen- und Alkoholverbot!
   
   9. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, für die eigene und für die Sicherheit und Gesundheit anderer bei der Arbeit Sorge zu tragen. Jede von Ihnen festgestellte unmittelbare Gefahr für Sicherheit und Gesundheit sowie alle festgestellten Sicherheitsmängel müssen Sie unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Bauleitung melden. Alle gefährlichen Vorkommnisse sind meldepflichtig! Sie sind auch verpflichtet, für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.
   
   10. Die Firmen haben dafür zu sorgen, dass Ersthelfer und Verbandmaterial entsprechend der Belegschaftsstärke ausreichend vorhanden sind.
   
   11. Heilpädagogische Ruhemaßnahmen: Wir bitten darum, auf die Benutzung von Radiogeräten und anderen Musikträgern zu verzichten, da einige Schüler bereits bei Zimmerlautstärke sehr aufgeregt reagieren.
   
   12. Während der Schulzeit ist insbesondere darauf zu achten, dass kurz vor- und nachher, also während der Hauptschulwegzeiten, An-, und Abfahrt der Schulbusse, möglichst keine Anlieferungen von Material erfolgen. Rückwärtsfahrten müssen grundsätzlich mit Einweiser erfolgen. Außerdem müssen während der Pausenzeiten (9.45 Uhr bis 10.15 Uhr und 13.15 bis 13.30) grundsätzlich die Zufahrten mit Schlössern gesichert sein und können nicht geöffnet werden. 
   
   Vielen Dank für Ihr Verständnis und auf eine gute Zusammenarbeit.[end]
  #end[ZusText]
  #begin[ZusText]
   [Text]Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)[end]
   [TextRTF]1. Ausführungsgrundlage
   
   - DIN 18299 allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
   - DIN 18336  Abdichtungsarbeiten
   - DIN 18340  Trockenbauarbeiten
   - DIN 18345  Wärmedämm-Verbundsysteme
   - DIN 18350  Putz- und Stuckarbeiten
   - DIN 18363  Maler- und Lackierarbeiten
   - DIN 18451  Gerüstbauarbeiten
   - DIN 18459  Abbruch- und Rückbauarbeiten
   
   - VOB/C
   
   in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. 
   
   Die Vorleistungen werden nach DIN 18202 "Maßtoleranzen im Hochbau" erbracht.
   Der Ausgleich für Toleranzen nach der DIN 18202 ist in die EP's einzurechnen.
   
   Die nachfolgenden Leistungen sind mit erhöhten Anforderungen nach DIN 18202 zu erbringen. Leistungen für der Ausgleich der Toleranzen zum Vorgewerk sind in die EPs einzurechnen, wenn nicht in der Leistungsbeschreibung anders vorgesehen.
   
   Es gelten die o.a. Regelungen, sofern nachfolgend oder in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt ist.
   
   
   2. Konstruktionsbeschreibung
   Der Ausschreibung liegt als Referenzprodukt das Trockenbausystem der Firma Knauf zugrunde. Der Bieter kann gleichwertig vergleichbare Systeme anderer Hersteller anbieten. Bei der Angabe von angebotenen Produkten ist beim ggfs. benötigten Zubehör stets das Original-Zubehör der angebotenen Produkte anzubieten, auch wenn bei den einzelnen LV-Zubehör-Positionen das angebotene Produkt nicht mehr abgefragt wird. Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Systeme angeboten und verbaut werden.
   
   
   3. Hinweise zur Ausführung
   Die ausgeschriebenen Leistungen sind in Teil-Leistungen und mehreren Abschnitten gemäß Bauzeitenplan zu erbringen. 
   
   Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe und Arbeitsbeginn über die Lage und die örtlichen Gegebenheiten (Anfahrt, Lager, Straßenverlauf, besonders unmittelbar vor dem Gebäude, etc.) zu informieren sowie die zu bearbeitenden Untergründe auf Tragfähigkeit, Beschaffenheit und Mängel zu prüfen.
   
   Bei der Verarbeitung und Trocknung der Baustoffe darf die in den entsprechenden Produktdatenblättern angegebene Mindestverarbeitungstemperatur nicht unterschritten werden.
   
   
   4. Besondere Leistungen
   
   Baustelleneinrichtung
   Entgegen der ATVs wird für das mehrfache Aufstellen, Vorhalten und Räumen von Hebezeugen, Aufzügen, Aufenthalts-, Lagerräume, Einrichtungen, Maschinen, Werkzeuge und dergleichen, zur Ausführung der eigenen Leistungen, nicht gesondert vergütet, wenn nicht in der Leistungsbeschreibung anders vorgesehen.
   
   Gerüste 
   Entgegen der ATVs wird für das Erstellen zur Ausführung der eigenen Leistungen notwendiger Gerüste und Traggerüste, deren Vorhalten, Umbauen und Räumen, nicht gesondert vergütet, wenn nicht in der Leistungsbeschreibung anders vorgesehen. Dies gilt auch für Gerüste für Bauteile über 2 Meter Höhe, welche in der VOB Teil C als Besondere Leistungen aufgeführt sind.
   
   Muster
   Das Anbringen von Mustern auf der Baustelle, auch bereits vor Montagebeginn, ist in die EPs einzurechnen, sofern nicht im Leistungstext anders beschreiben.
   
   
   5. Preisinhalte/Nebenleistungen
   
   Ergänzend zu Abschnitt 4.1 DIN 18340 gelten auch als in die EP einzurechnende Nebenleistung, sofern nicht in den Leistungspositionen erwähnt / ausgeschrieben:
   
   - Die Verspachtelung der Stöße mit Fugendeckstreifen
   - Das Ausarbeiten aller Leistungen inkl. Herstellen von T- und Kreuzverbindungen, Innen- und Außenecken,
      Anarbeitungen an Wände, Decken, Unterzüge, Stützen, das Einbinden von Stahlstützen, mit notwendiger
      Eckschutzwinkel
   - Alle Verbindungs- und Befestigungsmittel untereinander und an bauseitig vorhandene Konstruktionen sind in die 
     EP's einzukalkulieren, außer den Befestigungsmitteln, die im LV als Leistungsposition ausgewiesen sind.
   - Das Anwenden von Vorlegebändern, Trennwandkitt u. dgl.
   - Ausklinkungen, Schrägschnitte, Passplatten an Bekleidungen und Platten zur Anpassung an vorhandene Bauteile.
   - Das Abschleifen von Spachtelgraten, auch nachträglich.
   - Fugenbewehrungsstreifen bei Brandschutzplatten oder Brandschutzbekleidungen
   [end]
  #end[ZusText]
  #begin[LV]
   #begin[LVInfo]
    [Name]18-00[end]
    [Bez]TROCKENBAUARBEITEN[end]
    [Datum]25.02.2026[end]
    [KurzLang]1[end]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]LVStufe[end]
     [Bez]Titel[end]
     [Laenge]1[end]
     [Format]N[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]LVStufe[end]
     [Bez]Untertitel[end]
     [Laenge]1[end]
     [Format]N[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]Position[end]
     [Laenge]3[end]
     [Format]N[end]
    #end[LVGlied]
    [AnzEPAnteile]0[end]
    [Summe]0[end]
    [USt]19[end]
   #end[LVInfo]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]1[end]
    [Bez]Baustelleneinrichtung[end]
    #begin[Hinweis]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Die nachfolgenden Arbeiten sind in zwei Bauabschnitten, wie im Anhang Nr. 9.01 Bauzeitenplan dargestellt, auszuführen und in den Einheitspreisen entsprechend zu berücksichtigen. 
      [end]
      [Kurztext]Hinweis[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Hinweis]
    #begin[Position]
     [OZ]1  10[end]
     [Menge]48[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Bauzaun mehrteilig und abschnittsweise auf dem Gelände laut Baustelleneinrichtungsplan und in Abstimmung mit der Bauleitung als neuwertiger, mobiler Gitterzaun mit Stützfüßen aus Beton, in gesteckter Ausführung, liefern, aufbauen und abbauen, Ausgleich von Unebenheiten, Gefälle und Hanglagen der Standflächen werden nicht gesondert vergütet. Vorhaltung siehe gesonderte Position. 
      
      Zaunoberkante: über Boden 2,00 m.
      
      Der Bauzaun ist für jeden Bauabschnitt gesondert auf- und abzubauen, Aufmaß lfm je gestellter Zaunlänge.
      [end]
      [Kurztext]Bauzaun aus Stahl-Gitter-Elementen[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]1  20[end]
     [Menge]192[end]
     [ME]mWo[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Bauzaun, auch verschraubt, über die gesamte Bauzeit für alle am Bau Beteiligten vorhalten und betreiben. Kündigung von Teilen des Bauzauns sind jederzeit möglich und werden nicht gesondert vergütet.
      
      Abrechnung: in Wochen
      [end]
      [Kurztext]Bauzaun vorhalten[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]1  30[end]
     [Menge]2[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]mobile, anschlussfreie, chemische Toilettenkabine aufstellen, unterhalten, vorhalten und abtransportieren. Bei täglicher Nutzung ist die Toilettenkabine mindestens zweimal wöchentlich zu reinigen. Die Kosten für Energie, Heizung, Wartung, Verbrauchsmaterial und Reinigung sind im Preis enthalten.
      
      Die WC-Kabine ist für jeden Bauabschnitt gesondert auf- und abzubauen, Aufmaß Stück je Bauabschnitt gestellter WC Kabine..
      
      Verbrauchs- und Betriebskosten, Reinigung und Vorhaltung darüber hinaus werden gesondert vergütet.
      
      Ausstattung gemäß Arbeitsstättenverordnung
      
      1 Toilette
      1 Urinalbecken
      1 Waschbecken
      1 Seifenspender
      1 Papierhandtuchspender
      1 Heizung und Beleuchtung mit
      Anschluss und Anschlussverlängerung.
      [end]
      [Kurztext]WC- Kabine[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]1  40[end]
     [Menge]8[end]
     [ME]Wo[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]WC-Kabine der Vorposition für die Nutzung der am Bau beteiligten Firmen vorhalten und unterhalten. Bei täglicher Nutzung ist die Toilettenkabine mindestens zweimal wöchentlich zu reinigen.
      
      Die Kosten für Energie, Heizung, Wartung, Verbrauchs-
      material und Reinigung sind im Preis enthalten.
      
      Abrechnung: Preis/ Woche.
      [end]
      [Kurztext]WC- Kabine bereitstellen und beseitigen[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]1  50[end]
     [Menge]300[end]
     [ME]m²[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]bestehend aus Abdeckpappe "Milchtütenpapier, 300g/m² o. glw. liefern, zum Schutz des Parketts und der Bodenbeläge mit Klebeband reversibel auf Böden staubdicht verkleben, während der Bauzeit vorhalten, unterhalten und nach Gebrauch vor Bodenbelagsarbeiten zurück bauen, laden und gemäß den gesetzl. Vorgaben entsorgen.
      
      Einbauort:	EG und OG
      
      ang. Produkte:	____________________
      [end]
      [Kurztext]Schutz Bodenbelag[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]1  60[end]
     [_GAEBXML_LumpSumItem]Yes[end]
     [Menge]2[end]
     [ME]psch[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Bauteile, wie Fenster, Türen, Fensterbänke mit Folie (mit 60 my) schützen, Stöße verkleben, liefern, einbauen und nach Gebrauch entsorgen.
      
      Fläche ca. 66 m²
      [end]
      [Kurztext]Schützen von Bauteilen[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]2[end]
    [Bez]Rückbauarbeiten[end]
    #begin[Position]
     [OZ]2  10[end]
     [Menge]66[end]
     [ME]m²[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]abgehängte Decken mit Unterkonstruktion aus GK-Platten, Akustikplatten, Holzschalungen, verputzte Gipslattendecken mit und ohne Dämmungen, tapezierte, gestrichene Oberflächen u. dgl. auch kleinteilig, abschnittsweise in selektiver Rückbauweise ausbauen. Alle Materialien sind in die unterschiedlichen Abfallchargen zu fraktionieren. Der Rückbau enthält sämtliche erforderlichen Nebenleistungen und Nachweise, alle Aufwendungen für Arbeitssicherheitsmaßnahmen und persönlicher Schutzausrüstung, sofern nicht in anderen Positionen beschrieben. 
      
      Die aus dem o.a. Rückbau anfallenden Materialien in getrennte Fraktionen separieren, laden, transportieren und entsorgen, inkl. Gebühren und ggf. erforderlichen Entsorgungs- / Verwertungsnachweisen ist in diese Position einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
      
      Die rückzubauenden Deckenstreifen einschließlich der UK sind auf einer Breite von 1,5 m geradlinig einzuschneiden. Nach Stellen der GK-Metallständerwände sind die Deckenstreifen wieder zu schließen. (ges. Pos.)
      
      Lage, Flächen	s. Pläne Anlage  9.ff, Räume EG-OG
      
      Aufmaß		Flächenaufmaß nach Plan
      [end]
      [Kurztext]Rückbau abgehängter Decken mit UK[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]2  20[end]
     [Menge]140[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Fußbodenleisten aus beschichtetem, lackiertem Holz oder  Holzwerkstoff u. dgl. mit Befestigungsmittel, auch kleinteilig, abschnittsweise in selektiver Rückbauweise ausbauen. Alle Materialien sind in die unterschiedlichen Abfallchargen zu fraktionieren. Der Rückbau enthält sämtliche erforderlichen Nebenleistungen und Nachweise, alle Aufwendungen für Arbeitssicherheitsmaßnahmen und persönlicher Schutzausrüstung, sofern nicht in anderen Positionen beschrieben. 
      
      Die aus dem o.a. Rückbau anfallenden Materialien in getrennte Fraktionen separieren, laden, transportieren und entsorgen, inkl. Gebühren und ggf. erforderlichen Entsorgungs- / Verwertungsnachweisen ist in diese Position einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
      
      Lage, Flächen	s. Pläne Anlage  9.ff, Räume EG-OG
      
      Aufmaß		Längenaufmaß nach Plan
      [end]
      [Kurztext]Rückbau Fußbodenleisten[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]3[end]
    [Bez]GK-Metallständerwände[end]
    #begin[Position]
     [OZ]3  10[end]
     [Menge]173[end]
     [ME]m²[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]als nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1, mit Metallständern CW 100, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW/UA 100/4, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln und Anschlussdichtungen sowie Verwendung von Trennwandkitt, Trennstreifen und Entkopplungsteil. Beplankung mit beidseitig 2 x 12,5 mm, Hartgipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520, mit 80 mm, Mineralwolle-Dämmstoff DIN EN 13162, längenbezogener Strömungswiderstand AFr nach DIN EN 29053: 5 kPa*s/m²
      
      - Wanddicke: 150 mm,
      - Wandhöhe: bis 3,85 m,
      - Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/MW/Holz/Trockenbau
      - Bewertetes Schalldämm-Maß: Rw 63 dB
      - Standardverspachtelung Q2 gemäß IGG-Merkblatt 2
      - Einbaubereich 2
      
      Unterkonstruktion:
      CW 100-06, Ständerabstand 625 mm, mit Anschlussdichtung
      einseitig selbstklebend, UK auf Parkett- und Kautschukböden
      möglichst verkleben
      
      Dämmschicht:
      mit 80 mm, Mineralwolle, Baustoffklasse A,
      lückenlos und abrutschsicher verlegen,
      
      Beplankung:
      beidseitig, 2 x 12,5 mm, Hartgipsplatten GKFI,
      mit Diamant-Schraube XTN, DIN 18181 verarbeitet
      
      Verspachtelung:
      Fugenspachtel Typ 4B gemäß DIN EN 13963,
      Qualitätsstufe Q 2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2.
      
      Inneneckprofile, Milanobänder und Bodenanschlussbänder für das Herstellen der Verbindungen bzw. Anschlüsse sind einzurechnen.
      
      System: Knauf W112 o. glw.
      
      angebotenes System:______________________________
      
      Gehrungs- und Schrägschnitte, Anarbeiten, abschnittsweise Herstellung, Kleinflächen und Nischen ohne doppeltes Aufmaß sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
      [end]
      [Kurztext]Metall-Einfachständerwand 2-lagig bepl., d=150 mm[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]3  20[end]
     [Menge]5,5[end]
     [ME]m²[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]als einseitig beplankte, nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1, mit Metallständern CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln und Anschlussdichtungen sowie Verwendung von Trennwandkitt / Trennstreifen und Entkopplungsteile. Beplankung mit einseitig 2 x 12,5 mm, Hartgipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520, mit 80 mm Mineralwolle-Dämmstoff DIN EN 13162, zur Dämmung zwischen den Profilen, liefern und einbauen.
      
      - Wanddicke: 75,0 mm,
      - Wandhöhe: bis ca. 3,15 m,
      - Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/Trockenbau
      - Feuerwiderstandsklasse: F30-A,
      - Bewertetes Schalldämm-Maß: Rw 39 dB,
      - Standardverspachtelung Q2 gemäß IGG-Merkblatt 2,
      
      Unterkonstruktion:
      mit UW / CW 50-06, Ständerabstand 625 mm
      Einbaubereich 1
      
      Dämmschicht:
      mit 60 mm Mineralwolle, Baustoffklasse A, zwischen den Profilen
      lückenlos und abrutschsicher verlegen,
      
      Beplankung:
      einseitig, 2 x 12,5 mm, Hartgipsplatten GKFI,
      mit Diamant-Schraube XTN, DIN 18181 verarbeitet,
      
      Verspachtelung:
      Fugenspachtel Typ 4B gemäß DIN EN 13963,
      Qualitätsstufe Q 2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2.
      
      Inneneckprofile und Milanobänder für das Herstellen der Verbindungen bzw. Anschlüsse sind einzurechnen.
      
      System: Knauf W628B o. glw.
      
      angebotenes System:______________________________
      
      Gehrungs- und Schrägschnitte, Anarbeiten, abschnittsweise Herstellung, Kleinflächen und Nischen ohne doppeltes Aufmaß sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
      [end]
      [Kurztext]Schachtwand Ständerwand, 2-lagig bepl., d=75 mm[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]3  30[end]
     [Menge]14[end]
     [ME]m²[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]als einseitig beplankte, nichttragende Vorsatzschale und Installationswand nach DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1, mit Metallständern CW 70, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 70, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln und Anschlussdichtungen sowie Verwendung von Trennwandkitt / Trennstreifen und Entkopplungsteile. Beplankung mit einseitig 1  x 15 mm, Hartgipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520, mit 40 mm Mineralwolle-Dämmstoff DIN EN 13162, zur Dämmung zwischen den Profilen, liefern und einbauen.
      
      - Wanddicke: CW + GKFI = 85 mm
      - Hohlraumtiefe h min. 80 mm bis ca. 230mm
      - Wandhöhe: gemäß Planung, brüstungshoch ca. 12 m² bis raumhoch ca. 26 m²
      - Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/Mauerwerk/ Trockenbau
      - Standardverspachtelung Q2 gemäß IGG-Merkblatt 2,
      - Hartgipsplatten, Spachtel mit Prüfsiegel, in Bäder imprägniert 
      - vorbereitet für die Verlegung von Wandfliesen
      
      Unterkonstruktion:
      mit Knauf UW / CW 70-06, Ständerabstand 625 mm,
      mit Knauf  Anschlussdichtung aus Filz, einseitig selbstklebend
      vorbereitet für Installationselemente, z.B. 
      
      Dämmschicht:
      mit 60 mm, Mineralwolle, Baustoffklasse A,
      lückenlos und abrutschsicher verlegen,
      
      Beplankung:
      einseitig, 15 mm, Hartgipsplatten GKFI,
      mit Diamant-Schraube XTN, DIN 18181 verarbeitet,
      
      Verspachtelung:
      Knauf Uniflott imprägniert Fugenspachtel gemäß DIN EN 13963,
      mit Qualitätsstufe Q 2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2.
      
      Außeneck-, Inneneckprofile und Milanobänder für das Herstellen der Verbindungen bzw. Anschlüsse sind einzurechnen.
      
      System: Knauf 625 ANDI o. gleichwertig
      
      angebotenes System:______________________________
      
      Gehrungs- und Schrägschnitte, Anarbeiten, abschnittsweise Herstellung, Kleinflächen und Nischen ohne doppeltes Aufmaß sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
      
      [end]
      [Kurztext]Vorsatzschale + Inst.-wand, 1-lagig bepl., d=85 mm[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]3  40[end]
     [Menge]4[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Zulage zu vorgenannten Metallständer-Wandpositionen für dass Anlegen von Türöffnung, mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärkt, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben.
      
      Öffnungsgröße: ca. 1,01 x 2,135 m
      [end]
      [Kurztext]Türöffnung 1-flg, 101/213,5 cm[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]3  50[end]
     [Menge]4[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Zulage zu vorgenannten Metallständer-Wandpositionen für dass Anlegen von Türöffnung, mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärkt, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben.
      
      Öffnungsgröße: ca. 1,135 x 3,00 m
      [end]
      [Kurztext]Türöffnung 1-flg, 113,5/300 cm[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]3  60[end]
     [Menge]20,2[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Verkleidung der Ablagen / Brüstungen / Leibungen / Abschlüsse von Vorsatzschalen mit Sturzprofil aus Metallständerprofilen UA/CW 50, Oberseite mit 1  x 15 mm Hartgipsplatten GKFI DIN 18180 einlagig, flächig mit imprägnierter Spachtelmasse spachteln und an angrenzende Bauteile anschließen, incl. Klein- und Teilflächen, liefern und einbauen.
      
      Ablagetiefe: ca. 18-20 cm
      [end]
      [Kurztext]Ablageflächen, Leibungen auf Vorsatzschale[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]3  70[end]
     [Menge]4[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Zulage zu vorbeschriebenen Metallständerwänden / Vorsatzschalen für das Einmessen und Herstellen sämtlicher Bohrungen / Öffnungen, die zur Installation und Befestigung der Handwaschbecken notwendig sind. Inkl. UA-Profile zur Wandverstärkung und Montage von Sanitärteilen.
      
      Abrechnung je Waschbecken
      
      [end]
      [Kurztext]Zulage Anschlüsse WB[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]3  80[end]
     [Menge]5[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Zulage zu zuvor beschriebenen Metallständerwänden / Vorsatzschalen für sämtliche Bohrungen / Öffnungen zur Installation und Befestigung der Küchenarmaturen erforderlichen UA- und Verstärkungsprofile, einmessen, liefern und einbauen.
      
      Abrechnung je Miniküche
      
      
      [end]
      [Kurztext]Zulage Anschlüsse Küchen[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]4[end]
    [Bez]GK-Plattendecken, Akustiksysteme[end]
    #begin[Position]
     [OZ]4  10[end]
     [Menge]61[end]
     [ME]m²[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]geöffnete GK-Decken in den Klassenräumen wieder schließen und an neu errichtete Metallständerwände anarbeiten, als einseitig beplankte Unterdecke nach DIN 18168-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß und DIN 18182-1, mit Grund- und Tragprofile CD 60/27, Befestigung mit passendem Noniusabhänger. Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Beplankung 1  x 12,5 mm, Hartgipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520, mit 1* 40 mm Mineralwolle-Dämmstoff DIN EN 13501-1: A1, WLG 036, durchgängig über die Tragprofile, liefern und einbauen.
      
      - Einbauhöhe ca. 3,85 m
      - Abhängehöhe h ca. 400 mm
      - Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
      - Standardverspachtelung Q2 gemäß IGG-Merkblatt 2,
      - Hartgipsplatten, Spachtel mit Prüfsiegel 
      
      Unterkonstruktion:
      mit Knauf CD 60/27, Lastklasse 0,3
      Abstand Tragprofil/Grundprofil/Abhänger ca. 500/600/900 mm
      
      Dämmschicht:
      mit 40 mm, Mineralwolle, Baustoffklasse A,
      lückenlos und abrutschsicher auf Grundprofile
      verlegen, als Hohlraumdämpfung
      
      Beplankung:
      einseitig, 12,5 mm, Hartgipsplatten GKFI,
      mit Diamant-Schraube XTN, DIN 18181 verarbeitet,
      
      Verspachtelung:
      Knauf Drystar Filler imprängniert Fugenspachtel gemäß DIN EN 13963,
      mit  Qualitätsstufe Q 2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2.
      
      Wandanschlußprofile (ca. 89 m) und Milanobänder für das Herstellen der Verbindungen bzw. Anschlüsse sind einzurechnen.
      
      System: Knauf D112 o. glw.
      
      angebotenes System:______________________________
      
      Gehrungs- und Schrägschnitte, Anarbeiten, abschnittsweise Herstellung, Kleinflächen und Nischen ohne doppeltes Aufmaß sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
      [end]
      [Kurztext]Plattendecke, Metall-UK, wieder schließen[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]4  20[end]
     [Menge]61[end]
     [ME]m²[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]als Zulage zu Position 4.10 für eine Beplankung mit gelochten Gipsplatten, 12,5 mm, mit schwarzem Faservlies Typ A DIN EN 520 bzw. GKB DIN 18180, mit Rundlochung, Kantenausbildung UFF, passend zur Rundlochung des bestehenden Randfrieses.
      
      Beplankung voraussichtlich:
      einseitig, 12,5 mm, Cleano UFF mit schwarzem Faservlies
      gerade  Rundlochung 10/23 R, mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2 befestigen,
      
      System: Knauf D127 o. glw.
      
      angebotenes System:______________________________
      
      Gehrungs- und Schrägschnitte, Anarbeiten, abschnittsweise Herstellung, Kleinflächen und Nischen ohne doppeltes Aufmaß sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
      [end]
      [Kurztext]Zulage, Akustikdecke gerade Rundlochung[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]4  30[end]
     [Menge]61[end]
     [ME]m²[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]als Zulage zu Position 4.10, nach DIN EN 13162, zur Verbesserung der Schallabsorption Dicke 30 mm, längenbezogener Strömungswiderstand 10 kPa·s/m², jede Dämmplatte bereits in Folie eingepackt, über den Akustikdeckenfeldern, liefern und einbauen
      
      Akustik-Dämmplatte Mineralwolle TP 120 A o. glw.
      
      angebotenes System:______________________________
      [end]
      [Kurztext]Zulage, Akustikdämmung aus Mineralwolle[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]4  40[end]
     [Menge]4[end]
     [ME]St[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, Füllung der Klappe aus Gipskarton, Knauf alutop REVO o. glw., in vorbeschriebenen Metallständerwänden/-Vorsatzschalen, abgehängten Plattendecke, liefern und einbauen
      
      Folgende Leistungen sind einzurechnen:
      - Einmessen der Öffnung in Wand/Decke
      - Herstellen der Öffnung in der Metallständerwand, evtl. Unterkonstruktion und Abhängepunkte
      - Einbau der Revisionsklappe, nach Herstellerangaben
      - Beispachtelung der Anschlüsse in erforderlicher Oberflächenqualität
      - Spachtelung der Klappenoberfläche, ebenfalls in erf. Oberflächenqualität
      
      Größe 30/30 cm
      
      [end]
      [Kurztext]Revisionsklappe 30/30 für Wand/Decke[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]4  50[end]
     [Menge]5,5[end]
     [ME]m[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]als Zulage zu Position 4.10, für senkrechte Flächen von Deckenversätzen, Abkofferungen u. dgl. einschließlich Eckschutzschienen montieren.
      
      Einbauort	Decken EG
      Versatzhöhe	bis 15 cm
      Einzellänge	ca. 68 cm
      [end]
      [Kurztext]Zulage, Deckenversatz ca. 14 cm[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]5[end]
    [Bez]Regiearbeiten [end]
    #begin[Hinweis]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Stundenlohnarbeiten, die eventuell anfallen, müssen vor Arbeitsbeginn von der Bauleitung genehmigt werden. Rapportzettel sind innerhalb einer Woche an die Bauleitung zu schicken. Später vorgelegte Rapportzettel können nicht anerkannt werden.
      
      1. Arbeitskräfte:
      Anzubieten ist ein gemittelter Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde bezogen auf sämtliche Arbeitskräfte, die der Bieter beabsichtigt einzusetzen. Ausgenommen hiervon sind Aufsichtskräfte und Auszubildende. Sollen solche Arbeitskräfte zum Einsatz kommen, sind der Einsatz und die Vergütung (als "analoger Preis" zur Angebotskalkulation) zu vereinbaren.
      
      Der unten aufgeführte Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde enthält sämtliche Aufwendungen, wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten (einschl. Zulagen, Zuschläge und vermögenswirksame Leistungen), die Lohn- und Gehaltszusatz- und -Nebenkosten, die Gemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn.
      Zuschläge für Arbeiten außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit sind gesondert nachzuweisen.
      
      
      2. Baugeräte:
      Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Werkzeugen und Gerüsten bis zu 2.000 &#8364; Anschaffungswert (netto) sind im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
      Werden Geräte benötigt, die zur Erbringung der vertraglichen Leistung bereits vorgehalten werden, so werden für diese Geräte nur die Kosten für Bedienung und ggf. für Energie vergütet. Eine doppelte Vorhaltevergütung entfällt somit.
      Kann der Neuwert nicht einvernehmlich festgestellt werden, so ist die Baugeräteliste (BGL) heranzuziehen. Nicht aufgeführte Geräte sind entsprechend den technischen Angaben zu katalogisieren.
      
      [end]
      [Kurztext]Hinweis Stundenlohnarbeiten[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Hinweis]
    #begin[Position]
     [OZ]5  10[end]
     [Menge]30[end]
     [ME]h[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Stundenverrechnungslohn siehe Vorbemerkung[end]
      [Kurztext]Stundenverechnungslohn[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]5  20[end]
     [Menge]1[end]
     [ME]h[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Stundenverechnungslohn für Aufsichtspersonen[end]
      [Kurztext]Stundenverechnungslohn für Aufsichtspersonen[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]5  30[end]
     [Menge]1[end]
     [ME]h[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Stundenverrechnungslohn für Lehrlinge siehe Vorbemerkungen[end]
      [Kurztext]Stundenverechnungslohn Lehrlinge[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
   #end[LVBereich]
  #end[LV]
 #end[Vergabe]
#end[GAEB]
