<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20240815;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 GAEB TextKonverter used version   -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.1</Version>
    <VersDate>2009-12</VersDate>
    <Date>2026-02-27</Date>
    <Time>10:18:24</Time>
    <ProgSystem>NEVARIS/ GXML Toolbox V3.3 R20240815</ProgSystem>
    <ProgName>NEVARIS 25.2.0</ProgName>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>1580</NamePrj>
    <LblPrj>Umbau Aicher-Scholl-Schule</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>EUR</CurLbl>
    <UPFracDig>2</UPFracDig>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cat>OpenCall</Cat>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>EUR</CurLbl>
      <OpenDate>2026-03-23</OpenDate>
      <OpenTime>00:00:00</OpenTime>
      <EvalEnd>2026-04-30</EvalEnd>
      <CnstStart>2026-05-26</CnstStart>
      <CnstEnd>2026-08-12</CnstEnd>
    </AwardInfo>
    <OWN>
      <Address>
        <Name1>Landkreis Sigmaringen</Name1>
        <Name2>Liegenschaft und Technik</Name2>
        <Name3/>
        <Name4/>
        <Street>Leopoldstr. 4</Street>
        <PCode>72488</PCode>
        <City>Sigmaringen</City>
        <Country>Deutschland</Country>
        <Phone>+49 7571 102-0</Phone>
        <Fax>+49 7571 102-1234</Fax>
        <Email>info@lrasig.de</Email>
      </Address>
    </OWN>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:11pt">Allgemeine Technische Vertragsbestimmungen (ATV) DIN 18299</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0 Hinweise</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">Die ATV DIN 18299 &#x22;Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art&#x22; gilt für alle Arbeiten, auch für solche, für die keine ATV in VOB/C - ATV DIN 18300 bis ATV DIN 18459 - bestehen.</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1 Angaben zur Baustelle</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.1 Lage der Baustelle</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Baustellenadresse:</span>
        </p>
        <p>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Hindenburgstraße 27</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">88348 Bad Saulgau</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Baustellenzufahrt:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Die Baustellenzufahrt erfolgt über die B32</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">(Kaiserstraße) in beiden Richtungen und</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">&#x22;Hindenburgstraße&#x22; zur Baustelle und zum</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Parkplatz in der Gutenbergstraße.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.2 Besondere Belastungen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">im ersten Bauabschnitt teileweise Schulbetrieb</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Siehe beigefügte Planunterlagen und unter Allgemeine Bau- / Objektbeschreibung</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Die geplante Baustelleneinrichtung und Lagermöglichkeiten an der Nordseite des Gebäudes sind im Baustelleneinrichtungsplan dargestellt und frühzeitig mit der Bau- / Projektleitung abzustimmen. Zwei Parkplätze für den Baustellenbetrieb sind auf dem öffentlichen Parkplatz in der Gutenbergstraße zu nutzen. Darüber hinausgehende Flächen für Zufahrt und Lagerung werden bauseits nicht bereitgestellt und sind, falls erforderlich, direkt durch den AN zu beantragen und zu betreiben. Die Kosten werden nicht gesondert vergütet. s.a. Baustelleneinrichtungsplan, Anlage 9.02</span>
        </p>
        <p/>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Zufahrten und Stellplätze der Schule und der Nachbargebäude.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Soweit im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben, sind die erforderlichen Hebezeuge vom Auftragnehmer zu stellen und in die Einheitspreise einzurechnen. Ein Baukran o.dgl. ist nicht erforderlich und steht nicht zu Verfügung.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Der gebäudeeigene Fahrstuhl steht für Transporte während der Baumaßnahmen nicht zu Verfügung.</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert für Energie</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Die für den Baustellenbetrieb erforderlichen Energieanschlüsse werden vom AG in Form einer Baustromversorgung und Bauwasserversorgung im Geschoßbereich und im Außenbereich vorgesehen. Die Kosten trägt der Auftraggeber.</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.8 Mitbenutzung überlassenen Räume und Flächen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Siehe 0.1.4</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Keine Angaben</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.10 Hydrologische Werte</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Keine Angaben</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.11 Besondere Umweltrechtliche Vorschriften</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Keine Angaben</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.12 Besondere Vorgaben Entsorgung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial">Keine Angabe, </span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Nicht bekannt</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.14 Schutz von Bäumen usw.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Keine Angaben</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.15 Art und Umfang der Regelungen und Sicherung des öffentl. Verkehrs</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Keine Angaben</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold">0</span>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Keine Angaben</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der</span>
          <br/>
          <span>Keine Angaben</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.18 Ver</span>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold">mutete Kampfmittel</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial">Die Arbeiten werden im Bestandsgebäude durchgeführt. Weiteres ist nicht bekannt.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold">0.1.19 Baustellenverordnung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial">Keine Angabe</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt"> </span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.20 Besondere Anordnungen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">an den Bauablauf im Gebäude, siehe Bauzeitenplan, Anlage  9.01</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.21 Art und Umfang der Schadstoffbelastung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Keine Angabe </span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten </span>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold">Vorarbeiten</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial">siehe Bauzeitenplan</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">siehe oben</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.2 Angaben zur Ausführung</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Die Umbau- und Renovierungsmaßnahmen sind in zwei Bauabschnitte, Erdgeschoß und Obergeschoß aufgeteilt. Siehe Bauzeitenplan.</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Der Schulunterricht bleibt während des ersten Abschnitts bis auf die Pfingstferien in Betrieb. Der zweite Abschnitt liegt in den Sommerferien. Die Baumaßnahmen werden gemäß beiliegendem Bauzeitenplan abgewickelt.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Pla</span>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold">n gemäß Baustellenverordnung ergeben</span>
          <br/>
          <span>Keine Angabe</span>
        </p>
        <p>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und Gesundheitsschutz für Mitarbeiter</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">        anderer Unternehmen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Keine Angaben</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Keine Angaben</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Siehe 0.1.4 und Baustelleneinrichtungsplan</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.2.7 Besondere Anforderungen für das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Erforderliche Arbeits- und Schutzgerüste für die Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen. Dies gilt auch für Gerüste, welche in der VOB Teil C als &#x22;Besondere Leistungen&#x22; aufgeführt sind. </span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Siehe auch 0.2.7</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.2.9 Wie lange und für welche Arbeiten vom AN vorzuhaltende Baustelleneinrichtung und Gerüste</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">s. Bauzeitenplan </span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten Stoffen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Siehe LVZ</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.2.10 - 0.2.19</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Keine Angabe</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Keine Angabe</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.2.21 - 0.2.22</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Keine besonderen Regelungen</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.3.1 - 0.3.2</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Keine abweichenden Regelungen</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.4  Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.4.1 - 0.4.2</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Keine abweichenden Regelungen, sofern nicht in der ZTV anders beschrieben</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt">0.5  Abrechnungseinheiten</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt">siehe Positionen, wie im LV angegeben</span>
        </p>
        <p/>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:11pt;text-decoration:underline">Allgemeine Bau- / Objektbeschreibung</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span>Im Westflügel des Altbaus sind im Bestand im EG und OG jeweils zwei große Klassenzimmer à ca. 70m². Diese werden analog in beiden Geschossen durch den Einbau nichttragender Innenwände in drei Klassenzimmer, einen Intensivraum sowie den Erschließungsflur unterteilt. Hierbei erhalten die drei Klassenzimmer jeweils eine Miniküche und ein Waschbecken. Die Trennung erfolgt durch neue Trockenbauwände. Die vorhandene abgehängte Decke wird im Bereich der neuen Wände partiell geöffnet und angepasst. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten (EG und OG) ausgeführt. </span>
        </p>
        <p/>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:11pt;text-decoration:underline">Planunterlagen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-family:Arial">Die für die Ausführung benötigten Unterlagen werden dem AN digital auf einer Plattform zur Verfügung gestellt. Der AN wird über den aktuellen Planungsstand per Mail informiert. Der AN ist dafür verantwortlich, dass die erforderlichen Unterlagen rechtzeitig in entsprechender Form für die Ausführung seiner Leistung verfügbar sind. Die Kosten für die entsprechenden Plots bzw. Kopien werden nicht gesondert vergütet, und sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.</span>
        </p>
        <p>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold">Anlagen zum Leistungsverzeichnis</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span style="font-family:Arial">9.01  Bauzeitenplan_23022026</span>
          <br/>
          <span>9.02  545_Baustelleneinrichtung</span>
          <br/>
          <span>9.03  530_Umbau Altbau EG</span>
          <br/>
          <span>9.04  531_Umbau Altbau OG</span>
          <br/>
          <br/>
          <br/>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
          <span>Handlungsleitlinie für Handwerker und Fremdfirmen </span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <br/>
          <span style="font-size:9pt">auf dem Schulgelände der Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:9pt">Die Allgegenwart und Unberechenbarkeit von Kindern, die sich auf dem Gelände der Schule frei, teilweise auch ohne Betreuer bewegen, insbesondere von Kindern mit Behinderungen, erfordert besondere Sorgfalt und Rücksichtnahme. Aufgrund der Deliktunfähigkeit von Kindern können im Schadensfall keine Regress- oder Aufsichtspflichtverletzungsansprüche geltend gemacht werden. Halten Sie sich nur dort auf, wo Sie auf Grund Ihres Arbeitsauftrages Ihren Arbeitsplatz haben.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:9pt">1. Für die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind die Fremdfirmen selbst verantwortlich sowie das die von Ihnen eingesetzten Nachunternehmer (SUB) gleiches Sicherheitsniveau gewährleisten.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:9pt">2. Für die Erstellung und Vorhaltung der Gefährdungsbeurteilungen, Arbeits-, Montage- bzw. Abbruchanweisungen gemäß den staatlichen- und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sind die ausführenden Firmen selbst verantwortlich. ArbSchG §5 und §6.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:9pt">3. Autos und alle Fenster davon sind beim Verlassen grundsätzlich abzuschließen.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:9pt">4. Auf dem gesamten Schulgelände gilt: “Fußgänger Zone“. Dies bedeutet Vorrang aller anderen Verkehrsteilnehmern vor Kraftfahrzeugen und Schrittgeschwindigkeit (max. 7 km/h). Parken ist nur auf markierten Flächen erlaubt. Markierte Parkplätze im Schulgelände sind während der Schulzeiten den Mitarbeitern vorbehalten. Nichtmarkierte Flächen sind ständig für Rettungsfahrzeuge freizuhalten.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:9pt">5. Bei Einsatz von Maschinen, Stromkabeln, gefährlichem Werkzeug und Materialien, insbesondere von Gefahrstoffen, sind diese so zu sichern, dass eine Gefährdung der Kinder und Jugendlichen ausgeschlossen ist. Bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen und Ausrüstungen sind der ordnungsgemäße Zustand und die vorgeschriebenen Prüfungen (Prüffristen) zu beachten.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:9pt">6. Baustellen, Baugruben, Leitern und Gerüste sind ebenfalls so zu sichern, dass keine Gefährdung durch unbefugtes Besteigen, Betreten oder Hineinfallen für inder entstehen kann. „Flatterband“ und „Trassenband“ ist grundsätzlich zur Gruben- und Gräbensicherung untersagt. Zugelassen sind nur Bauzäune.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:9pt">7. Rauchen ist in den Gebäuden und Freiflächen der Schule verboten. Raucherzonen müssen vorher mit der Bauleitung abgesprochen werden. Rauchzeugreste dürfen nicht offen liegen gelassen werden (Vergiftungsgefahr bei Aufnahme über den Mund). Feuerzeuge und Streichhölzer, sowie alle offenen Zündquellen sind ebenfalls vor dem Zugriff der Kinder zu sichern.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:9pt">8. Auf der Baustelle besteht generelles Drogen- und Alkoholverbot!</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-size:9pt">9. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, für die eigene und für die Sicherheit und Gesundheit anderer bei der Arbeit Sorge zu tragen. Jede von Ihnen festgestellte unmittelbare Gefahr für Sicherheit und Gesundheit sowie alle festgestellten Sicherheitsmängel müssen Sie unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Bauleitung melden. Alle gefährlichen Vorkommnisse sind meldepflichtig! Sie sind auch verpflichtet, für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:9pt">10. Die Firmen haben dafür zu sorgen, dass Ersthelfer und Verbandmaterial entsprechend der Belegschaftsstärke ausreichend vorhanden sind.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:9pt">11. Heilpädagogische Ruhemaßnahmen: Wir bitten darum, auf die Benutzung von Radiogeräten und anderen Musikträgern zu verzichten, da einige Schüler bereits bei „Zimmerlautstärke“ sehr aufgeregt reagieren.</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:9pt">12. Während der Schulzeit ist insbesondere darauf zu achten, dass kurz vor- und nachher, also während der Hauptschulwegzeiten, An-, und Abfahrt der Schulbusse, möglichst keine Anlieferungen von Material erfolgen. Rückwärtsfahrten müssen grundsätzlich mit Einweiser erfolgen. Außerdem müssen während der Pausenzeiten (9.45 Uhr bis 10.15 Uhr und 13.15 bis 13.30) grundsätzlich die Zufahrten mit Schlössern gesichert sein und können nicht geöffnet werden. </span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:9pt">Vielen Dank für Ihr Verständnis und auf eine gute Zusammenarbeit.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold">1. Ausführungsgrundlage</span>
          <br/>
          <br/>
          <span>- DIN 18299 allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art</span>
        </p>
        <p>
          <span>- DIN 18336  Abdichtungsarbeiten</span>
        </p>
        <p>
          <span>- DIN 18340  Trockenbauarbeiten</span>
          <br/>
          <span>- DIN 18345  Wärmedämm-Verbundsysteme</span>
          <br/>
          <span>- DIN 18350  Putz- und Stuckarbeiten</span>
          <br/>
          <span>- DIN 18363  Maler- und Lackierarbeiten</span>
          <br/>
          <span>- DIN 18451  Gerüstbauarbeiten</span>
        </p>
        <p>
          <span>- DIN 18459  Abbruch- und Rückbauarbeiten</span>
        </p>
        <p>
          <br/>
          <span>- VOB/C</span>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span>in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. </span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span>Die Vorleistungen werden nach DIN 18202 &#x22;Maßtoleranzen im Hochbau&#x22; erbracht.</span>
        </p>
        <p>
          <span>Der Ausgleich für Toleranzen nach der DIN 18202 ist in die EP&#x27;s einzurechnen.</span>
        </p>
        <p>
          <br/>
          <span>Die nachfolgenden Leistungen sind mit erhöhten Anforderungen nach DIN 18202 zu erbringen. Leistungen für der Ausgleich der Toleranzen zum Vorgewerk sind in die EPs einzurechnen, wenn nicht in der Leistungsbeschreibung anders vorgesehen.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span>Es gelten die o.a. Regelungen, sofern nachfolgend oder in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt ist.</span>
          <br/>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-weight:bold">2. Konstruktionsbeschreibung</span>
          <br/>
          <span>Der Ausschreibung liegt als Referenzprodukt das Trockenbausystem der Firma Knauf zugrunde. Der Bieter kann gleichwertig vergleichbare Systeme anderer Hersteller anbieten. Bei der Angabe von angebotenen Produkten ist beim ggfs. benötigten Zubehör stets das Original-Zubehör der angebotenen Produkte anzubieten, auch wenn bei den einzelnen LV-Zubehör-Positionen das angebotene Produkt nicht mehr abgefragt wird. Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Systeme angeboten und verbaut werden.</span>
          <br/>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-weight:bold">3. Hinweise zur Ausführung</span>
          <br/>
          <span>Die ausgeschriebenen Leistungen sind in Teil-Leistungen und mehreren Abschnitten gemäß Bauzeitenplan zu erbringen. </span>
          <br/>
          <br/>
          <span>Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe und Arbeitsbeginn über die Lage und die örtlichen Gegebenheiten (Anfahrt, Lager, Straßenverlauf, besonders unmittelbar vor dem Gebäude, etc.) zu informieren sowie die zu bearbeitenden Untergründe auf Tragfähigkeit, Beschaffenheit und Mängel zu prüfen.</span>
        </p>
        <p/>
        <p>
          <span>Bei der Verarbeitung und Trocknung der Baustoffe darf die in den entsprechenden Produktdatenblättern angegebene Mindestverarbeitungstemperatur nicht unterschritten werden.</span>
        </p>
        <p>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-weight:bold">4. Besondere Leistungen</span>
          <br/>
          <br/>
          <span>Baustelleneinrichtung</span>
          <br/>
          <span>Entgegen der ATVs wird für das mehrfache Aufstellen, Vorhalten und Räumen von Hebezeugen, Aufzügen, Aufenthalts-, Lagerräume, Einrichtungen, Maschinen, Werkzeuge und dergleichen, zur Ausführung der eigenen Leistungen, nicht gesondert vergütet, wenn nicht in der Leistungsbeschreibung anders vorgesehen.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span>Gerüste </span>
          <br/>
          <span>Entgegen der ATVs wird für das Erstellen zur Ausführung der eigenen Leistungen notwendiger Gerüste und Traggerüste, deren Vorhalten, Umbauen und Räumen, nicht gesondert vergütet, wenn nicht in der Leistungsbeschreibung anders vorgesehen. Dies gilt auch für Gerüste für Bauteile über 2 Meter Höhe, welche in der VOB Teil C als Besondere Leistungen aufgeführt sind.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span>Muster</span>
          <br/>
          <span>Das Anbringen von Mustern auf der Baustelle, auch bereits vor Montagebeginn, ist in die EPs einzurechnen, sofern nicht im Leistungstext anders beschreiben.</span>
          <br/>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-weight:bold">5. Preisinhalte/Nebenleistungen</span>
          <br/>
          <br/>
          <span>Ergänzend zu Abschnitt 4.1 DIN 18340 gelten auch als in die EP einzurechnende Nebenleistung, sofern nicht in den Leistungspositionen erwähnt / ausgeschrieben:</span>
          <br/>
          <br/>
          <span>- Die Verspachtelung der Stöße mit Fugendeckstreifen</span>
        </p>
        <p>
          <span>- Das Ausarbeiten aller Leistungen inkl. Herstellen von T- und Kreuzverbindungen, Innen- und Außenecken,</span>
          <br/>
          <span>   Anarbeitungen an Wände, Decken, Unterzüge, Stützen, das Einbinden von Stahlstützen, mit notwendiger</span>
          <br/>
          <span>   Eckschutzwinkel</span>
        </p>
        <p>
          <span>- Alle Verbindungs- und Befestigungsmittel untereinander und an bauseitig vorhandene Konstruktionen sind in die </span>
          <br/>
          <span>  EP&#x27;s einzukalkulieren, außer den Befestigungsmitteln, die im LV als Leistungsposition ausgewiesen sind.</span>
        </p>
        <p>
          <span>- Das Anwenden von Vorlegebändern, Trennwandkitt u. dgl.</span>
        </p>
        <p>
          <span>- Ausklinkungen, Schrägschnitte, Passplatten an Bekleidungen und Platten zur Anpassung an vorhandene Bauteile.</span>
        </p>
        <p>
          <span>- Das Abschleifen von Spachtelgraten, auch nachträglich.</span>
        </p>
        <p>
          <span>- Fugenbewehrungsstreifen bei Brandschutzplatten oder Brandschutzbekleidungen</span>
          <br/>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="_f217ef68-98c7-4fff-8841-e87bd34676aa">
      <BoQInfo>
        <Name>18-00</Name>
        <LblBoQ>TROCKENBAUARBEITEN</LblBoQ>
        <Date>2026-02-25</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn>Untertitel</LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>3</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <NoUPComps>0</NoUPComps>
        <Totals>
          <Total>0.00</Total>
          <VAT>19.00</VAT>
        </Totals>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="_e740341e-f476-4bea-ade5-808724f1254a" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
              <span>Baustelleneinrichtung</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="_f1478077-aaa9-4ceb-9f9a-ee7b0522ca3c">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die nachfolgenden Arbeiten sind in zwei Bauabschnitten, wie im Anhang Nr. 9.01 Bauzeitenplan dargestellt, auszuführen und in den Einheitspreisen entsprechend zu berücksichtigen. </span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Hinweis</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="_14637bd0-2ca3-43af-869f-3a2bb5b356d5" RNoPart="10">
                <Qty>48.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bauzaun mehrteilig und abschnittsweise auf dem Gelände laut Baustelleneinrichtungsplan und in Abstimmung mit der Bauleitung als neuwertiger, mobiler Gitterzaun mit Stützfüßen aus Beton, in gesteckter Ausführung, liefern, aufbauen und abbauen, Ausgleich von Unebenheiten, Gefälle und Hanglagen der Standflächen werden nicht gesondert vergütet. Vorhaltung siehe gesonderte Position. </span>
                          <br/>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zaunoberkante: über Boden 2,00 m.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Bauzaun ist für jeden Bauabschnitt gesondert auf- und abzubauen, Aufmaß lfm je gestellter Zaunlänge.</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Bauzaun aus Stahl-Gitter-Elementen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_3a2ccbdd-10ea-4a24-b104-cf3e77505287" RNoPart="20">
                <Qty>192.000</Qty>
                <QU>mWo</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bauzaun, auch verschraubt, über die gesamte Bauzeit für alle am Bau Beteiligten vorhalten und betreiben. Kündigung von Teilen des Bauzauns sind jederzeit möglich und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abrechnung: in Wochen</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Bauzaun vorhalten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_f7a510e4-8f7e-4e3f-b2fa-758f93c09f86" RNoPart="30">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mobile, anschlussfreie, chemische Toilettenkabine aufstellen, unterhalten, vorhalten und abtransportieren. Bei täglicher Nutzung ist die Toilettenkabine mindestens zweimal wöchentlich zu reinigen. Die Kosten für Energie, Heizung, Wartung, Verbrauchsmaterial und Reinigung sind im Preis enthalten.</span>
                          <br/>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die WC-Kabine ist für jeden Bauabschnitt gesondert auf- und abzubauen, Aufmaß Stück je Bauabschnitt gestellter WC Kabine..</span>
                        </p>
                        <p>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Verbrauchs- und Betriebskosten, Reinigung und Vorhaltung darüber hinaus werden gesondert vergütet.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausstattung gemäß Arbeitsstättenverordnung</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">1 Toilette</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">1 Urinalbecken</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">1 Waschbecken</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">1 Seifenspender</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">1 Papierhandtuchspender</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">1 Heizung und Beleuchtung mit</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anschluss und Anschlussverlängerung.</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>WC- Kabine</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_a044eefa-f5fa-43a7-bb3b-c0bfe102e4a3" RNoPart="40">
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>Wo</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">WC-Kabine der Vorposition für die Nutzung der am Bau beteiligten Firmen vorhalten und unterhalten. Bei täglicher Nutzung ist die Toilettenkabine mindestens zweimal wöchentlich zu reinigen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Kosten für Energie, Heizung, Wartung, Verbrauchs-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">material und Reinigung sind im Preis enthalten.</span>
                          <br/>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abrechnung: Preis/ Woche.</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>WC- Kabine bereitstellen und beseitigen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_4f266f35-82e0-4906-a39f-5051fb05ea0f" RNoPart="50">
                <Qty>300.000</Qty>
                <QU>m²</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">bestehend aus Abdeckpappe &#x22;Milchtütenpapier, 300g/m² o. glw. liefern, zum Schutz des Parketts und der Bodenbeläge mit Klebeband reversibel auf Böden staubdicht verkleben, während der Bauzeit vorhalten, unterhalten und nach Gebrauch vor Bodenbelagsarbeiten zurück bauen, laden und gemäß den gesetzl. Vorgaben entsorgen.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG und OG</span>
                          <br/>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">ang. Produkte:	____________________</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Schutz Bodenbelag</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_f8118be9-71f5-41a3-bdba-150b7579852e" RNoPart="60">
                <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bauteile, wie Fenster, Türen, Fensterbänke mit Folie (mit 60 my) schützen, Stöße verkleben, liefern, einbauen und nach Gebrauch entsorgen.</span>
                          <br/>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Fläche ca. 66 m²</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Schützen von Bauteilen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="_d840df2c-6a99-4615-bf3b-a883dd448d04" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
              <span>Rückbauarbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="_e52149d4-e017-4629-b543-574c5dd25118" RNoPart="10">
                <Qty>66.000</Qty>
                <QU>m²</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">abgehängte Decken mit Unterkonstruktion aus GK-Platten, Akustikplatten, Holzschalungen, verputzte Gipslattendecken mit und ohne Dämmungen, tapezierte, gestrichene Oberflächen u. dgl. auch kleinteilig, abschnittsweise in selektiver Rückbauweise ausbauen. Alle Materialien sind in die unterschiedlichen Abfallchargen zu fraktionieren. Der Rückbau enthält sämtliche erforderlichen Nebenleistungen und Nachweise, alle Aufwendungen für Arbeitssicherheitsmaßnahmen und persönlicher Schutzausrüstung, sofern nicht in anderen Positionen beschrieben. </span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die aus dem o.a. Rückbau anfallenden Materialien in getrennte Fraktionen separieren, laden, transportieren und entsorgen, inkl. Gebühren und ggf. erforderlichen Entsorgungs- / Verwertungsnachweisen ist in diese Position einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die rückzubauenden Deckenstreifen einschließlich der UK sind auf einer Breite von 1,5 m geradlinig einzuschneiden. Nach Stellen der GK-Metallständerwände sind die Deckenstreifen wieder zu schließen. (ges. Pos.)</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Lage, Flächen	s. Pläne Anlage  9.ff, Räume EG-OG</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aufmaß		Flächenaufmaß nach Plan</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Rückbau abgehängter Decken mit UK</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_84d86895-7318-434b-ae33-4649a22602a1" RNoPart="20">
                <Qty>140.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Fußbodenleisten aus beschichtetem, lackiertem Holz oder  Holzwerkstoff u. dgl. mit Befestigungsmittel, auch kleinteilig, abschnittsweise in selektiver Rückbauweise ausbauen. Alle Materialien sind in die unterschiedlichen Abfallchargen zu fraktionieren. Der Rückbau enthält sämtliche erforderlichen Nebenleistungen und Nachweise, alle Aufwendungen für Arbeitssicherheitsmaßnahmen und persönlicher Schutzausrüstung, sofern nicht in anderen Positionen beschrieben. </span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die aus dem o.a. Rückbau anfallenden Materialien in getrennte Fraktionen separieren, laden, transportieren und entsorgen, inkl. Gebühren und ggf. erforderlichen Entsorgungs- / Verwertungsnachweisen ist in diese Position einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Lage, Flächen	s. Pläne Anlage  9.ff, Räume EG-OG</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aufmaß		Längenaufmaß nach Plan</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Rückbau Fußbodenleisten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="_8233c184-74f7-4555-9c7e-bb0c4f205b9e" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
              <span>GK-Metallständerwände</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="_253de5d2-e1ca-400d-a7fa-a17160d4d18a" RNoPart="10">
                <Qty>173.000</Qty>
                <QU>m²</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">als nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1, mit Metallständern CW 100, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW/UA 100/4, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln und Anschlussdichtungen sowie Verwendung von Trennwandkitt, Trennstreifen und Entkopplungsteil. Beplankung mit beidseitig 2 x 12,5 mm, Hartgipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520, mit 80 mm, Mineralwolle-Dämmstoff DIN EN 13162, längenbezogener Strömungswiderstand AFr nach DIN EN 29053: 5 kPa*s/m²</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Wanddicke: 150 mm,</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Wandhöhe: bis 3,85 m,</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/MW/Holz/Trockenbau</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Bewertetes Schalldämm-Maß: Rw 63 dB</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Standardverspachtelung Q2 gemäß IGG-Merkblatt 2</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Einbaubereich 2</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Unterkonstruktion:</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">CW 100-06, Ständerabstand 625 mm, mit Anschlussdichtung</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">einseitig selbstklebend, UK auf Parkett- und Kautschukböden</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">möglichst verkleben</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Dämmschicht:</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit 80 mm, Mineralwolle, Baustoffklasse A,</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">lückenlos und abrutschsicher verlegen,</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beplankung:</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">beidseitig, 2 x 12,5 mm, Hartgipsplatten GKFI,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit Diamant-Schraube XTN, DIN 18181 verarbeitet</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Verspachtelung:</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Fugenspachtel Typ 4B gemäß DIN EN 13963,</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Qualitätsstufe Q 2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2.</span>
                          <br/>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inneneckprofile, Milanobänder und Bodenanschlussbänder für das Herstellen der Verbindungen bzw. Anschlüsse sind einzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">System: Knauf W112 o. glw.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes System:______________________________</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gehrungs- und Schrägschnitte, Anarbeiten, abschnittsweise Herstellung, Kleinflächen und Nischen ohne doppeltes Aufmaß sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Metall-Einfachständerwand 2-lagig bepl., d=150 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_03a91091-ea69-48d9-bd3a-1daca29d0ed3" RNoPart="20">
                <Qty>5.500</Qty>
                <QU>m²</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">als einseitig beplankte, nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1, mit Metallständern CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln und Anschlussdichtungen sowie Verwendung von Trennwandkitt / Trennstreifen und Entkopplungsteile. Beplankung mit einseitig 2 x 12,5 mm, Hartgipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520, mit 80 mm Mineralwolle-Dämmstoff DIN EN 13162, zur Dämmung zwischen den Profilen, liefern und einbauen.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Wanddicke: 75,0 mm,</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Wandhöhe: bis ca. 3,15 m,</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/Trockenbau</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Feuerwiderstandsklasse: F30-A,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Bewertetes Schalldämm-Maß: Rw 39 dB,</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Standardverspachtelung Q2 gemäß IGG-Merkblatt 2,</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Unterkonstruktion:</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit UW / CW 50-06, Ständerabstand 625 mm</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbaubereich 1</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Dämmschicht:</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit 60 mm Mineralwolle, Baustoffklasse A, zwischen den Profilen</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">lückenlos und abrutschsicher verlegen,</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beplankung:</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">einseitig, 2 x 12,5 mm, Hartgipsplatten GKFI,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit Diamant-Schraube XTN, DIN 18181 verarbeitet,</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Verspachtelung:</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Fugenspachtel Typ 4B gemäß DIN EN 13963,</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Qualitätsstufe Q 2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inneneckprofile und Milanobänder für das Herstellen der Verbindungen bzw. Anschlüsse sind einzurechnen.</span>
                          <br/>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">System: Knauf W628B o. glw.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes System:______________________________</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gehrungs- und Schrägschnitte, Anarbeiten, abschnittsweise Herstellung, Kleinflächen und Nischen ohne doppeltes Aufmaß sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Schachtwand Ständerwand, 2-lagig bepl., d=75 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_57272a16-2108-4afa-907f-332e4ceca6ea" RNoPart="30">
                <Qty>14.000</Qty>
                <QU>m²</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">als einseitig beplankte, nichttragende Vorsatzschale und Installationswand nach DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1, mit Metallständern CW 70, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 70, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln und Anschlussdichtungen sowie Verwendung von Trennwandkitt / Trennstreifen und Entkopplungsteile. Beplankung mit einseitig 1  x 15 mm, Hartgipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520, mit 40 mm Mineralwolle-Dämmstoff DIN EN 13162, zur Dämmung zwischen den Profilen, liefern und einbauen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Wanddicke: CW + GKFI = 85 mm</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Hohlraumtiefe h min. 80 mm bis ca. 230mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Wandhöhe: gemäß Planung, brüstungshoch ca. 12 m² bis raumhoch ca. 26 m²</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/Mauerwerk/ Trockenbau</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Standardverspachtelung Q2 gemäß IGG-Merkblatt 2,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Hartgipsplatten, Spachtel mit Prüfsiegel, in Bäder imprägniert </span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- vorbereitet für die Verlegung von Wandfliesen</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Unterkonstruktion:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit Knauf UW / CW 70-06, Ständerabstand 625 mm,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit Knauf  Anschlussdichtung aus Filz, einseitig selbstklebend</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">vorbereitet für Installationselemente, z.B. </span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Dämmschicht:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit 60 mm, Mineralwolle, Baustoffklasse A,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">lückenlos und abrutschsicher verlegen,</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beplankung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">einseitig, 15 mm, Hartgipsplatten GKFI,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit Diamant-Schraube XTN, DIN 18181 verarbeitet,</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Verspachtelung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Knauf Uniflott imprägniert Fugenspachtel gemäß DIN EN 13963,</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit Qualitätsstufe Q 2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Außeneck-, Inneneckprofile und Milanobänder für das Herstellen der Verbindungen bzw. Anschlüsse sind einzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">System: Knauf 625 ANDI o. gleichwertig</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes System:______________________________</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gehrungs- und Schrägschnitte, Anarbeiten, abschnittsweise Herstellung, Kleinflächen und Nischen ohne doppeltes Aufmaß sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Vorsatzschale + Inst.-wand, 1-lagig bepl., d=85 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_3e8563c0-d119-4efa-baec-b26c3da991a4" RNoPart="40">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zu vorgenannten Metallständer-Wandpositionen für dass Anlegen von Türöffnung, mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärkt, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Öffnungsgröße: ca. 1,01 x 2,135 m</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Türöffnung 1-flg, 101/213,5 cm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_5ae0932b-063a-4dbb-ab4d-819e844fff2b" RNoPart="50">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zu vorgenannten Metallständer-Wandpositionen für dass Anlegen von Türöffnung, mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärkt, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Öffnungsgröße: ca. 1,135 x 3,00 m</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Türöffnung 1-flg, 113,5/300 cm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_bdb34810-dc59-4b88-8120-8ebab6353b65" RNoPart="60">
                <Qty>20.200</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Verkleidung der Ablagen / Brüstungen / Leibungen / Abschlüsse von Vorsatzschalen mit Sturzprofil aus Metallständerprofilen UA/CW 50, Oberseite mit 1  x 15 mm Hartgipsplatten GKFI DIN 18180 einlagig, flächig mit imprägnierter Spachtelmasse spachteln und an angrenzende Bauteile anschließen, incl. Klein- und Teilflächen, liefern und einbauen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ablagetiefe: ca. 18-20 cm</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Ablageflächen, Leibungen auf Vorsatzschale</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_37573053-89b0-47f1-b5ef-0f94a93ebc23" RNoPart="70">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zu vorbeschriebenen Metallständerwänden / Vorsatzschalen für das Einmessen und Herstellen sämtlicher Bohrungen / Öffnungen, die zur Installation und Befestigung der Handwaschbecken notwendig sind. Inkl. UA-Profile zur Wandverstärkung und Montage von Sanitärteilen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abrechnung je Waschbecken</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Zulage Anschlüsse WB</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_1b84bd5f-048b-4cba-87df-4c48924e7c11" RNoPart="80">
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zu zuvor beschriebenen Metallständerwänden / Vorsatzschalen für sämtliche Bohrungen / Öffnungen zur Installation und Befestigung der Küchenarmaturen erforderlichen UA- und Verstärkungsprofile, einmessen, liefern und einbauen.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abrechnung je Miniküche</span>
                        </p>
                        <p>
                          <br/>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Zulage Anschlüsse Küchen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="_ef118adc-e84b-4f80-9add-932a270cbffa" RNoPart="4">
          <LblTx>
            <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
              <span>GK-Plattendecken, Akustiksysteme</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="_0eca8422-b31a-465a-a65f-545989c981ad" RNoPart="10">
                <Qty>61.000</Qty>
                <QU>m²</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">geöffnete GK-Decken in den Klassenräumen wieder schließen und an neu errichtete Metallständerwände anarbeiten, als einseitig beplankte Unterdecke nach DIN 18168-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß und DIN 18182-1, mit Grund- und Tragprofile CD 60/27, Befestigung mit passendem Noniusabhänger. Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Beplankung 1  x 12,5 mm, Hartgipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520, mit 1* 40 mm Mineralwolle-Dämmstoff DIN EN 13501-1: A1, WLG 036, durchgängig über die Tragprofile, liefern und einbauen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Einbauhöhe ca. 3,85 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Abhängehöhe h ca. 400 mm</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Befestigungsuntergrund: Stahlbeton</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Standardverspachtelung Q2 gemäß IGG-Merkblatt 2,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Hartgipsplatten, Spachtel mit Prüfsiegel </span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Unterkonstruktion:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit Knauf CD 60/27, Lastklasse 0,3</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abstand Tragprofil/Grundprofil/Abhänger ca. 500/600/900 mm</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Dämmschicht:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit 40 mm, Mineralwolle, Baustoffklasse A,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">lückenlos und abrutschsicher auf Grundprofile</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">verlegen, als Hohlraumdämpfung</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beplankung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">einseitig, 12,5 mm, Hartgipsplatten GKFI,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit Diamant-Schraube XTN, DIN 18181 verarbeitet,</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Verspachtelung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Knauf Drystar Filler imprängniert Fugenspachtel gemäß DIN EN 13963,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit  Qualitätsstufe Q 2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2.</span>
                          <br/>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wandanschlußprofile (ca. 89 m) und Milanobänder für das Herstellen der Verbindungen bzw. Anschlüsse sind einzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">System: Knauf D112 o. glw.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes System:______________________________</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gehrungs- und Schrägschnitte, Anarbeiten, abschnittsweise Herstellung, Kleinflächen und Nischen ohne doppeltes Aufmaß sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Plattendecke, Metall-UK, wieder schließen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_d0d408dc-d06d-4293-a9b8-91af97bd6a38" RNoPart="20">
                <Qty>61.000</Qty>
                <QU>m²</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">als Zulage zu Position 4.10 für eine Beplankung mit gelochten Gipsplatten, 12,5 mm, mit schwarzem Faservlies Typ A DIN EN 520 bzw. GKB DIN 18180, mit Rundlochung, Kantenausbildung UFF, passend zur Rundlochung des bestehenden Randfrieses.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beplankung voraussichtlich:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">einseitig, 12,5 mm, Cleano UFF mit schwarzem Faservlies</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">gerade  Rundlochung 10/23 R, mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2 befestigen,</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">System: Knauf D127 o. glw.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes System:______________________________</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gehrungs- und Schrägschnitte, Anarbeiten, abschnittsweise Herstellung, Kleinflächen und Nischen ohne doppeltes Aufmaß sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Zulage, Akustikdecke gerade Rundlochung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_ca73cf3e-335f-4930-afa7-9dc22c619f40" RNoPart="30">
                <Qty>61.000</Qty>
                <QU>m²</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">als Zulage zu Position 4.10</span>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">, nach DIN EN 13162, zur Verbesserung der Schallabsorption Dicke 30 mm, längenbezogener Strömungswiderstand 10 kPa·s/m², jede Dämmplatte bereits in Folie eingepackt, über den Akustikdeckenfeldern, liefern und einbauen</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Akustik-Dämmplatte Mineralwolle TP 120 A o. glw.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes System:______________________________</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Zulage, Akustikdämmung aus Mineralwolle</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_4ebabadf-8384-45b0-a95a-e645eb924b09" RNoPart="40">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, Füllung der Klappe aus Gipskarton, Knauf alutop REVO o. glw., in vorbeschriebenen Metallständerwänden/-Vorsatzschalen, abgehängten Plattendecke, liefern und einbauen</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Folgende Leistungen sind einzurechnen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Einmessen der Öffnung in Wand/Decke</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Herstellen der Öffnung in der Metallständerwand, evtl. Unterkonstruktion und Abhängepunkte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Einbau der Revisionsklappe, nach Herstellerangaben</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Beispachtelung der Anschlüsse in erforderlicher Oberflächenqualität</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Spachtelung der Klappenoberfläche, ebenfalls in erf. Oberflächenqualität</span>
                        </p>
                        <p>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Größe 30/30 cm</span>
                          <br/>
                        </p>
                        <p/>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Revisionsklappe 30/30 für Wand/Decke</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_b4e45a80-7780-40a4-b88f-ac28c1563fe0" RNoPart="50">
                <Qty>5.500</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">als Zulage zu Position 4.10, für senkrechte Flächen von Deckenversätzen, Abkofferungen u. dgl. einschließlich Eckschutzschienen montieren.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort	Decken EG</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Versatzhöhe	bis 15 cm</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einzellänge	ca. 68 cm</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Zulage, Deckenversatz ca. 14 cm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="_dbcfe39e-ff95-4830-80c3-b2d3e12e1868" RNoPart="5">
          <LblTx>
            <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
              <span>Regiearbeiten </span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="_e5833feb-7402-4169-bdc6-8bcd3a7db698">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Stundenlohnarbeiten, die eventuell anfallen, müssen vor Arbeitsbeginn von der Bauleitung genehmigt werden. Rapportzettel sind innerhalb einer Woche an die Bauleitung zu schicken. Später vorgelegte Rapportzettel können nicht anerkannt werden.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">1. Arbeitskräfte:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anzubieten ist ein gemittelter Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde bezogen auf sämtliche Arbeitskräfte, die der Bieter beabsichtigt einzusetzen. Ausgenommen hiervon sind Aufsichtskräfte und Auszubildende. Sollen solche Arbeitskräfte zum Einsatz kommen, sind der Einsatz und die Vergütung (als &#x22;analoger Preis&#x22; zur Angebotskalkulation) zu vereinbaren.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der unten aufgeführte Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde enthält sämtliche Aufwendungen, wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten (einschl. Zulagen, Zuschläge und vermögenswirksame Leistungen), die Lohn- und Gehaltszusatz- und -Nebenkosten, die Gemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zuschläge für Arbeiten außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit sind gesondert nachzuweisen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">2. Baugeräte:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Werkzeugen und Gerüsten bis zu 2.000 € Anschaffungswert (netto) sind im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Werden Geräte benötigt, die zur Erbringung der vertraglichen Leistung bereits vorgehalten werden, so werden für diese Geräte nur die Kosten für Bedienung und ggf. für Energie vergütet. Eine doppelte Vorhaltevergütung entfällt somit.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kann der Neuwert nicht einvernehmlich festgestellt werden, so ist die Baugeräteliste (BGL) heranzuziehen. Nicht aufgeführte Geräte sind entsprechend den technischen Angaben zu katalogisieren.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p/>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Hinweis Stundenlohnarbeiten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="_b4428ab0-539d-44f2-984f-0cdf218602d9" RNoPart="10">
                <Qty>30.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Stundenverrechnungslohn siehe Vorbemerkung</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Arial;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Stundenverechnungslohn</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_75601398-024a-4fe3-b0a1-095058b3a239" RNoPart="20">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Stundenverechnungslohn für Aufsichtspersonen</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Stundenverechnungslohn für Aufsichtspersonen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_c69e162a-226e-41d3-bef8-5ee361bb0d16" RNoPart="30">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Stundenverrechnungslohn für Lehrlinge siehe Vorbemerkungen</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Stundenverechnungslohn Lehrlinge</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>
