<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.2</Version>
    <VersDate>2013-10</VersDate>
    <Date>2026-04-17</Date>
    <Time>08:05:34</Time>
    <ProgSystem>BUILDUP</ProgSystem>
    <ProgName>BUILDUP v30.0.0.0</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>279H01</NamePrj>
    <LblPrj>Haselund - Ausbau Schulstraße_AS</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
      <SubmLoc></SubmLoc>
    </AwardInfo>
    <OWN>
      <DPNo></DPNo>
      <AwardNo></AwardNo>
    </OWN>
    <BoQ ID="R_1144_1">
      <BoQInfo>
        <Name>000</Name>
        <LblBoQ>Haselund - Ausbau Schulstraße_AS</LblBoQ>
        <Date>2020-01-29</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>4</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Index</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>No</Num>
          <Alignment>left</Alignment>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="E_1144_216021E43D55410C99822A197FC700EB" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span>Titel 1: Ausbau der Schulstraße</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="E_1144_4BCB10DBF4BE4137BEABDCB83974EABA" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Baustelleneinrichtung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1144_07F4B433466E4746881A34409CD5B6BE" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einrichten der Baustelle mit den Maschinen, Baugeräten, Unterkunfts- und Materialwagen des Auftragnehmers, wie sie für die Durchführung der vertraglich auszuführenden Leistungen erforderlich sind, einzurechnen ist das Herrichten der erforderlichen Arbeits- und Materiallagerplätze.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Baustelleneinrichtung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_A480FE9312E44434991E5B6D8234B8D4" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Räumen der Baustelle von allen Baustelleneinrichtungsgegenständen, die der Auftragnehmer für die Durchführung der Leistungen benötigte. Die Flächen, auf denen sich Baustelleneinrichtungsgegenstände befanden, sind in den ursprünglichen Zustand wieder herzurichten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Baustellenräumung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_A8077BDBC77043BC924483DE930DC6CC" RNoPart="30">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für die Durchführung der Bau- und Arbeitsstellensicherung sowie der verkehrslenkenden Maßnahmen, wie sie in Abstimmung mit dem zuständigen Ordnungsamt und gemäß ZTV-SA 97/01, RSA 21 und ASR A5.2 erforderlich werden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen ist das Aufstellen, Vorhalten, ggf. Umsetzen und wieder Abräumen der Beschilderung, Beleuchtung, Absperrmaterial, Bauzaun, ggf. Lichtzeichenanlage  usw. sowie die Absicherung der Arbeitsstellen einschließlich Ersatzbeschaffung bei Beschädigung und Verlust.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Baustellenbereich: </span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Ortslage - Schulstraße</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für den Baustellenbereich ist von einer Beschilderung für  Straßen mit Gewerbe- und Anliegerverkehr auszugehen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Hinweis / u.a. zu beachten:	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	Fussgänger-/Radwegführung </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	Vollsperrung der Zugänge / Zufahrten</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	Zufahrtsmöglichkeit bei Arbeitspausen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	Fussgängerführung Wohnanlieger</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);"></span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Zugang zur Grundschule</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	Sicherung Baustellenzufahrten</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Beschilderung ist laufend an den Bauablauf anzupassen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Kosten für die durch die Bauarbeiten bedingten verkehrsrechtlichen Anordnungen aus dieser Maßnahme sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Baustellen- und Verkehrssicherung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_81D5E7B85CA041FCA8E77CFEABC8317E" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>000.001.001.009</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zur Abrechnung der Baumaßnahme ist ein Abrechnungs- und Bestandsplan anzufertigen und dem Auftraggeber als Lageplan (M=1:500, 2-fach) und als CAD-Zeichnung im DXF-Format auf Datenträger, jeweils in das amtliche Koordinatensystem eingepaßt, zu übergeben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Das Planwerk ist übersichtlich nach Straßenbau, Kanalbau, Versorgungsleitungen zu trennen, ggf. sind zusätzliche Pläne, z.B. getrennt für Flächen- und Längenangaben, herzustellen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Grundlage ist der vom AG auf Datenträger im DXF-Format zur Verfügung gestellte Grundplan mit Grundstücksgrenzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Tachymetrisch aufzumessen und einzutragen sind Straßen-ränder, Leitungen, Einbauten, Schieber, Schächte (Deckel-, Sohl-, und Einlaufhöhen), Straßenabläufe, Abzweiger, Rohrleitungen mit Material, DN, Gefälle, usw..</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abzurechnende Längen und Flächen sind mit LV.-Pos. Nr., Mengenangaben und Einheit zu versehen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Alle Punkte sind mit Punktnummer, Codierung, Koordinaten und NN-Höhen als ASCII - Datei auf Datenträger mit dem Bestandsplan zu übergeben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Abrechnungs- und Bestandsplan</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_688519EC28BB4F3F977D5EEEB926D6D2" RNoPart="50">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kanaldaten (RW und RW-Hausanschlüsse) aus dem Abrechnungs- und Bestandsplan (Entwässerung Regenwasser) als XML-Datei (ISYBAU, Version 2006/10) erzeugen und dem Auftraggeber auf geeigneten Datenträger übergeben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Alle neu hergestellten Kanalbauwerke müssen als XML-Datei über die Schnittstelle ISYBAU-XML Import in das Kanalinformationssystem des AG eingelesen und fehlerfrei in die Datenbank übernommen werden können. Die XML-Datei muß die Übernahme eines aus Haltungen, Schächten, Anschlusspunkten, Anschlussleitungen und Anschlussschächten bestehenden kompletten Kanalnetzes ermöglichen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Kanalstammdaten als ISYBAU-XML-Datei</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1144_37B502DE1BD043FDBB7952EC561EDAF9" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Baufeldräumung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1144_ADC60DB8B0244EF9BD4824F9033F9651" RNoPart="10">
                    <Qty>120.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Grandbefestigung / Fahrbahnbankette profilgerecht lösen, laden, transportieren und in Mieten aufsetzen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abtragdicke  	bis 0,30 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Transportentfernung 	bis zu 300 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Querprofilen im Abtrag.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Bankettbefestigung abtragen, fördern und in Mieten lagern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_08CB69B67493462AA3294F1DDC00A9E8" RNoPart="20">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Grandbefestigung / Fahrbahnbankette aus Mieten lösen, laden, transportieren und im Seitenstreifen einbauen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Steine, Baumwurzeln, Plastik und sonstige sperrige Bestandteile sind aus dem Oberboden zu entfernen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke 	i.M. 20 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Transportentfernung 	300 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Aufmaß in der Fläche und Querprofil an der Einbaustelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Bankettbefestigung aus Mieten im Seitenstreifen andecken </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_EEF98A5A529A44F9B798A49ED85BF91D" RNoPart="30">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Grandbefestigung / Fahrbahnbankette aus Mieten aufnehmen, auf LKW laden, unternehmerseitig abtransportieren und der zugelassenen Wiederverwendung zuführen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich:	A - B gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421")</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV:	BM/BG-F0 - BMBG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA: 	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Bankettbefestigung aus Mieten aufnehmen , entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_683474D20916434D9A26FED6D64A4860" RNoPart="40">
                    <Qty>1900.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bituminöse Befestigung der Fahrbahn kleinstückig fräsen. Das Material ist zu fräsen, wieder als Fahrbahnbefestigung / als Baustraße einzubauen (profilieren und verdichten) und zu unterhalten. Später das Fräsgut /  Aufbruchmaterial, bestehend aus Tragschicht und Asphaltbeton-deckschicht aufnehmen, auf LKW laden, unternehmerseitig übernehmen, und zur Wiederaufbereitung einem Mischwerk übergeben. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Flächen:	Fahrbahnen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnungswert:	A</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer hat den Verbleib des Mischgutes zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fräsbreite:	1,00 - 5,00 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Frästiefe:		bis 15 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Flächenaufmaß.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für 1 Mehrzentimeter wird gerechnet (bis 30 cm) 	EP/15.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Asphaltbefestigung fräsen, aufbrechen, entsorgen, bis 15 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="P_1144_349B15DA120444AB94D8D537922E1AEA">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">HINWEIS: PAK-Belastetes Asphaltfräsgut</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>PAK-Belastetes Asphaltfräsgut</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="P_1144_25F1254B0DF941E8A693725A0D3C4617" RNoPart="50">
                    <Qty>85.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bituminöse Befestigung der Fahrbahn mit PAK-Anteilen kleinstückig fräsen. Das Material, bestehend aus PAK-belasteter Tragschicht, TS-Zwischenlagen und Asphaltdeckschicht ist zu fräsen, auszubauen, auf LKW zu laden, zu transportieren, auf eigener Bereitstellungsfläche zur Analyse in Mieten einzulagern und später nach Angaben des AG auf LKW laden, unternehmerseitig übernehmen und fachgerecht entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Arbeitsstelle ist nach allgemeinen Vorgaben bei "Rückbau pechhaltiger Asphalt" zu sichern, sich daraus ergebende zusätzliche Leistungen und Erschwernisse bei der Bauausführung sind einzurechnen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Flächen:	Fahrbahn</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">PAK-Gehalt	&gt; 25 &lt; 100 mg/kg</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fräsbreite	bis 4,00 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Frästiefe	11 - 15 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Transportentfernung		bis 180 km</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen ist die Durchführung der erforderlichen Genehmigungs- und Begleitscheinverfahren. Behördliche Gebühren und die Deponiekosten werden vom Abfallverursacher direkt übernommen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach Ausbauprofil und Beleg durch Wiegenoten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsgrundlage 	1,80 t/ m3.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Asphaltbefestigung fräsen, ausbauen und entsorgen, PAK &gt;25 &lt;100 mg/kg, Einzellagen 11 - 15 cm </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_D49895EC40AF422788DF0A36D6DBA8C9" RNoPart="60">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bituminöse Befestigung schneiden. Die Aufbruchstelle ist in Einzellängen gradlinig zu schneiden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Handgeführtes Trenngerät</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Dicke des bituminösen Aufbaus 	bis 15 cm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach Längenaufmaß.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Asphaltbefestigung schneiden, d = 15 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_429A9487F73940899F07894D64A7D796" RNoPart="70">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Erschwernis bei den Fräs- und Aufbrucharbeiten durch Schieber / Hydrantenkappen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Vorpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage: Erschwernis durch Schieber/Hydrantenkappen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_73175BF2352446378EE1CFA8237756EF" RNoPart="80">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Erschwernis bei den Fräs- und Aufbrucharbeiten durch Schachtabdeckungen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Vorposition.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage: Erschwernis durch Schachtabdeckungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_F58E9C8E7E544B31B26CB8F32F781C3B" RNoPart="90">
                    <Qty>1150.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonrechteckpflaster aufnehmen, laden und entsorgen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonrechteckpflaster, Verbundpflaster u.ä.  sorgfältig ausbauen, laden, unternehmerseitig übernehmen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonpflastersteine 	20x10 cm, 24x12 cm </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Stärke des Pflasters:	8 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Flächenaufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Betonpflaster aufnehmen und entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_EB6699251E83401E8F58807F1599A33E" RNoPart="100">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonreihensteine 2-reihig aufnehmen, laden und entsorgen. Betonreihensteine einschließlich Unterbeton sorgfältig ausbauen, laden, unternehmerseitig übernehmen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Pflastersteine 	160 / 240 x 160 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Dicke:	140 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Breite 	2 - reihig</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Reihensteine 2-reihig aufnehmen und entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_637D2F82EFAD4F9CA317C9B113AAB2F6" RNoPart="110">
                    <Qty>130.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonreihensteine 3-reihig aufnehmen, laden und entsorgen. Betonreihensteine einschließlich Unterbeton sorgfältig ausbauen, laden, unternehmerseitig übernehmen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Pflastersteine 	160 / 240 x 160 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Dicke:	140 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Breite 	3 - reihig / 50 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Betonreihensteine 3-reihig aufnehmen und entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_C6286CF65C1F43859D6998907533D290" RNoPart="120">
                    <Qty>160.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Tiefborde aus Beton aufnehmen, laden und entsorgen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Tiefborde und Unterbeton sorgfältig ausbauen, laden, unternehmerseitig übernehmen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Tiefborde 	10 x 25/30 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Aufmaß.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Tiefborde aufnehmen und entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_AB19B80909A744A1949043A8BEBE1888" RNoPart="130">
                    <Qty>1100.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rasenborde aus Beton aufnehmen, laden und entsorgen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rasenborde und Unterbeton sorgfältig ausbauen, laden, unternehmerseitig übernehmen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rasenborde 	6 x 25/30 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Aufmaß.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rasenborde aufnehmen und entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_31556DBAAD994736805489EFA9201A07" RNoPart="140">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsschilder verschiedener Ausführungen einschl. Rohrpfosten und Betonfundament sorgfältig ausbauen, seitlich zwischenlagern und später wieder nach Angaben setzen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Verkehrsschilder aus- u. einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_7CE323ECB2CC40D68A88CCA130C060A9" RNoPart="150">
                    <Qty>42.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Herstellung eines Baumschutzes nach DIN 18920, Pkt. 4.6, durch eine gegen den Stamm abgepolsterte, mind 2,00 m hohe stabile Bohlenummantelung,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">der Baum darf durch Anbringen des Schutzes nicht beschädigt werden (keine Rindenverletzung!),  </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">die Ummantelung darf nicht auf die Wurzelanläufe aufgesetzt werden,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">die Krone ist gegen Beschädigungen zu schützen, gefährdete Äste sind hochzubinden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schutz des Wurzelbereiches nach Pkt. 4.8 - 4.12 der DIN 18920, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">einschließlich Ausführung aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Baumschutz ist mit Baubeginn einzurichten, zu unterhalten und erst nach Abschluss aller Arbeiten im Kronenbereich des Baumes aufzuheben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Baumschutz nach DIN 18920</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1144_21242320176C4A1EB9B2D7D6A2C6613D" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Rückbau Regenwasserkanal</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1144_5DF6310E3BD44D38A689393591AAD54D" RNoPart="10">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Rohrleitungen in Einzellängen sorgfältig freilegen, trennen, aufnehmen, auf LKW laden und unternehmerseitig abtransportieren und ordnungsgemäß entsorgen. Rohrenden sind sorgfältig zu trennen oder aus Schächten auszubauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Leitung ist bis zum Abbruch in Betrieb!</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Rohrgraben mit Verbau ist gemäß DIN EN 1610 herzustellen und nach Ausbau der Rohre wieder zu verfüllen und zu verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind die zusätzlichen Arbeiten und Behinderungen bei Rohrgrabenherstellung und Verbau und das Aufsuchen der Leitungen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Beton-/PVC-/Stz- Rohre	DN 150-250	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrgrabentiefe:	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">von OK Gelände bis Rohrsohle 	bis 1,50 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Das Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung der zusätzlich erforderlichen Erd- und  Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Vorh. Rohrleitung DN 150-250 in Einzellängen aufnehmen, entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_7FB45CD4856349469EA009B32C9638D2" RNoPart="20">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Rohrleitungen in Einzellängen sorgfältig freilegen, trennen, aufnehmen, auf LKW laden und unternehmerseitig abtransportieren und ordnungsgemäß entsorgen. Rohrenden sind sorgfältig zu trennen oder aus Schächten auszubauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Leitung ist bis zum Abbruch in Betrieb!</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Rohrgraben mit Verbau ist gemäß DIN EN 1610 herzustellen und nach Ausbau der Rohre wieder zu verfüllen und zu verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind die zusätzlichen Arbeiten und Behinderungen bei Rohrgrabenherstellung und Verbau und das Aufsuchen der Leitungen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Beton-Rohre	DN 700-800</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">mit Innenliegend PP-Rohr	DN 300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrgrabentiefe:	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">von OK Gelände bis Rohrsohle 	bis 1,50 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Das Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung der zusätzlich erforderlichen Erd- und  Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Vorh. Rohrleitung DN 700-800 in Einzellängen aufnehmen, entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_4C10F63DDC2745648070884A80D0A1F6" RNoPart="30">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verdichtungsfähigen Kiessandboden als Grabenverfüllung frei von bindigen Bestandteilen und größeren Steinen liefern, lagenweise einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verdichtung auf 100 % der einfachen Proctordichte.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-0</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Auftragdicke 	0,15 - 1,00 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Querprofilen im Auftrag und Beleg durch Wiegenoten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsgrundlage 	1,85 t/ m3.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Füllboden liefern und einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_C352F11ADBF24D82B4C62011990242E2" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Schächte freilegen, aufnehmen auf LKW laden und unternehmerseitig abtransportieren und ordnungsgemäß entsorgen.  Rohrenden sind sorgfältig aus Schächten und Muffen auszubauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung im Zuge der Rohrleitungsherstellung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Rohrgraben mit Verbau ist gemäß DIN EN 1610 herzustellen (hier als Verbreiterung des vorh. Rohrgrabens) und nach Ausbau der Schächte wieder zu verfüllen und zu verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schächte DN 800 - 1000, einschl. Bodenstück mit Sohlgerinne, aus Betonfertigteilen oder mit gemauertem Schachtunterteil auf Betonsohle, Betonabdeckplatte.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe der Schächte 		bis 1,50 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Das Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung der zusätzlich erforderlichen Erd- und  Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Vorh. Schachtbauwerke bis 1,50 m ausbauen und entsorgen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_77DCF658AFE341BA908928B831BA0B94" RNoPart="50">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Schächte freilegen, aufnehmen auf LKW laden und unternehmerseitig abtransportieren und ordnungsgemäß entsorgen.  Rohrenden sind sorgfältig aus Schächten und Muffen auszubauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung im Zuge der Rohrleitungsherstellung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Rohrgraben mit Verbau ist gemäß DIN EN 1610 herzustellen (hier als Verbreiterung des vorh. Rohrgrabens) und nach Ausbau der Schächte wieder zu verfüllen und zu verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schächte DN 800 - 1000, einschl. Bodenstück mit Sohlgerinne, aus Betonfertigteilen oder mit gemauertem Schachtunterteil auf Betonsohle, Betonabdeckplatte.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe der Schächte 		bis 2,00 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Das Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung der zusätzlich erforderlichen Erd- und  Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Vorh. Schachtbauwerke bis 2,00 m ausbauen und entsorgen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_7D794229BED54B039492B16D9467A966" RNoPart="60">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Schächte freilegen, bis 1,00 m unter Gelände abbrechen, aufnehmen, auf LKW laden und unternehmerseitig abtransportieren und ordnungsgemäß entsorgen. Anschließend ist der Schacht lagenweise zu verfüllen und zu verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schächte DN 800 - 1000, einschl. Bodenstück mit Sohlgerinne, aus Betonfertigteilen / Ortbetonschächte oder mit gemauertem Schachtunterteil auf Betonsohle,   teilweise mit Betonabdeckplatte, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">einschl. Abdeckung BEGU/Guss.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe der Schächte 		bis 2,00 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Das Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung der zusätzlich erforderlichen Erd- und  Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verfüllmaterial wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Vorh. Schachtbauwerke bis 1,00 m unter GOK abbrechen, entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_C0C42C8CE24549438A817CB1BF35FBE8" RNoPart="70">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Rohrleitung Beton DN 150 - 300 nach Umschluß aller noch in Betrieb befindlichen Rohranschlüsse mit Hochdruckspülgerät reinigen und mit einer Dämmersuspension 100 % verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">In Einzelabschnitten zwischen den Hausanschlüssen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Herstellen und abbauen der erforderlichen Befüll- und Entlüftungsleitungen aus PVC. Einschließlich Ausführung aller Nebenleistungen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrleitungstiefe 	bis 2,50 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Vorh. Rohrleitung DN 150 - 300 verdämmen, bis 2,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_03762CDF586A4A3D9DBBC04902E7FE30" RNoPart="80">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Dämmersuspension zum Verfüllen von Rohrleitungen und Schächten liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Dämmeranteil mind. 850 kg/m3 Füllmenge,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Rohrquerschnitt, als Beleg für die eingebaute Menge sind die Lieferscheine des Betonwerkes der Abrechnung beizufügen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Dämmersuspension zum Verfüllen von Rohrleitungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1144_03A6EBBCC49343909DFDC828C232DAB3" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Erdarbeiten Regenwasser</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="P_1144_9B60EFAD329F47198F77F48C41478470">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);text-decoration:underline;">Abrechnung der Leitungsgräben:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">OK Gelände = 	OK Planum im Bereich Straßenneubau,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">          sonst = 	OK Gelände / OK Straßenbefestigung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der zusätzliche Aushub der Leitungszone für die Rohrbettung von i.M. 0,20 m ist in die Leistungsposition einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Abrechnung der Leitungsgräben</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="P_1144_E0CB2E29162F447D95A679EA06D7F6BD" RNoPart="10">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bodenuntersuchung des abzufahrenden Bodens am Haufwerk zur Bewertung der Einbauklasse für Wiedereinbau oder Entsorgung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualifizierte Probenahme nach LAGA PN 98 als Mischprobe aus gleichartigen Böden mit Erstellung des Probenahmeprotokolls, Kuriertransport in das Labor.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualifizierte Gesamtanalyse nach LAGA TR Boden für die Bewertung der Einbauklasse (Z0 </span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);"> Z2, Feststoff und Eluat, Tab. II 1.2-2/-4 + 1.2-3/-5), ggf. nach Deponieverordnung, durch ein zertifiziertes Labor.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:-16px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der AG erhält ein Protokoll des Untersuchungsergebnisses mit Angaben über Herkunft / Ausbauort des beurteilten Bodens, </span>
                            </p>
                            <p style="line-height:-16px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung ausschließlich nach Abstimmung mit der Bauüberwachung des AG, </span>
                            </p>
                            <p style="line-height:-16px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Bodenuntersuchung zur LAGA-Einstufung </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_ACDBBA3C118240B7810618BF07ADCA6C" RNoPart="20">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bodenuntersuchung des abzufahrenden Bodens am Haufwerk zur Bewertung der Materialklasse für Wiederverwendung oder Entsorgung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualifizierte Probenahme nach LAGA PN 98 als Mischprobe aus gleichartigen Böden mit Erstellung des Probenahmeprotokolls, Kuriertransport in das Labor.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualifizierte Gesamtanalyse nach EBV für die Bewertung der Materialklasse (BM0 </span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);"> BM-F3, Feststoff und Eluat, Anlage 1, Tab. 3), ggf. nach Deponieverordnung, durch ein zertifiziertes Labor.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:-16px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der AG erhält ein Protokoll des Untersuchungsergebnisses mit Angaben über Herkunft / Ausbauort des beurteilten Bodens, </span>
                            </p>
                            <p style="line-height:-16px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung ausschließlich nach Abstimmung mit der Bauüberwachung des AG, </span>
                            </p>
                            <p style="line-height:-16px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Bodenuntersuchung zur EBV-Einstufung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_DC710A402B31423B8595D7FEFF6EC70C" RNoPart="30">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrgraben mit Verbau profilgerecht ausheben, Boden nach Bodenarten getrennt seitlich zwischenlagern und später nach Verlegung der Rohre lagenweise wieder einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung gem. 	DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der verdrängte Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu beseitigen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421")</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV:	BM/BG-F0 - BMBG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA:	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sohlbreite für 	DN 300,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe gemessen von OK Gelände </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">bis Rohrsohle	bis 1,50 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rohrgraben mit Verbau für DN 300, bis 1,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_E025918EE50B41CDBF4F5E61B9E89F14" RNoPart="40">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrgraben mit Verbau profilgerecht ausheben, Boden nach Bodenarten getrennt seitlich zwischenlagern und später nach Verlegung der Rohre lagenweise wieder einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung gem. 	DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der verdrängte Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu beseitigen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421") </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV:	BM/BG-F0 - BMBG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA:	Z0/0*	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sohlbreite für 	DN 300,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe gemessen von OK Gelände </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">bis Rohrsohle	bis 2,00 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rohrgraben mit Verbau für DN 300, bis 2,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_72F778CA0B2145039EAFB40772084E2C" RNoPart="50">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrgraben mit Verbau profilgerecht ausheben, Boden nach Bodenarten getrennt seitlich zwischenlagern und später nach Verlegung der Rohre lagenweise wieder einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung gem. 	DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der verdrängte Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu beseitigen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421")</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV:	BM/BG-F0 - BMBG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA:	Z0/0*	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sohlbreite für 	DN 400,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe gemessen von OK Gelände </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">bis Rohrsohle	bis 1,50 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rohrgraben mit Verbau für DN 400, bis 1,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_A17B62A17C87422DB5FE15D736FAB778" RNoPart="60">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrgraben mit Verbau profilgerecht ausheben, Boden nach Bodenarten getrennt seitlich zwischenlagern und später nach Verlegung der Rohre lagenweise wieder einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung gem. 	DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der verdrängte Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu beseitigen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421") </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV:	BM/BG-F0 - BMBG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA:	Z0/0*	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sohlbreite für 	DN 400,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe gemessen von OK Gelände </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">bis Rohrsohle	bis 2,00 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rohrgraben mit Verbau für DN 400, bis 2,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_C6BB7E39EBE045C39BC2D2AA5AB16047" RNoPart="70">
                    <Qty>170.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrgraben mit Verbau profilgerecht ausheben, Boden nach Bodenarten getrennt seitlich zwischenlagern und später nach Verlegung der Rohre lagenweise wieder einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung gem. 	DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der verdrängte Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu beseitigen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421")</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV:	BM/BG-F0 - BMBG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA:	Z0/0*	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sohlbreite für 	DN 500,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe gemessen von OK Gelände </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">bis Rohrsohle	bis 2,00 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rohrgraben mit Verbau für DN 500, bis 2,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_1E15F140B9EE49838EEF45B6D92A2A99" RNoPart="80">
                    <Qty>180.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrgraben mit Verbau profilgerecht ausheben, Boden nach Bodenarten getrennt seitlich zwischenlagern und später nach Verlegung der Rohre lagenweise wieder einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung gem. 	DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der verdrängte Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu beseitigen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421")</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV:	BM/BG-F0 - BMBG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA:	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sohlbreite für 	DN 500,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe gemessen von OK Gelände </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">bis Rohrsohle	bis 2,50 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rohrgraben mit Verbau für DN 500, bis 2,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_43C883AEBBD249D9AD8BC7D2AC7C47A5" RNoPart="90">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage als Anpassung der gewählten Verbauausführung zum Schutz von Baumwurzeln gem. DIN 18920 und RAS-LP 4, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">z.B. durch Einsatz von Dielenkammerverbau, Berliner Verbau oder ähnlich, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Tiefe 	bis 2,00 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zum Rohrgraben mit Verbau</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage Baumwurzelschutz zum Rohrgraben, bis 2,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_B89E4489060D435987675D4509B59EF5" RNoPart="100">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage als Anpassung der gewählten Verbauausführung zum Schutz von Baumwurzeln gem. DIN 18920 und RAS-LP 4, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">z.B. durch Einsatz von Dielenkammerverbau, Berliner Verbau oder ähnlich, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Tiefe 	bis 2,50 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zum Rohrgraben mit Verbau</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage Baumwurzelschutz zum Rohrgraben, bis 2,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_3AC69C5F13004DB3B8AA7DD820A92C64" RNoPart="110">
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Auskofferung unterhalb der Rohrsohle und der Rohrbettung profilgerecht ausheben, nicht verdichtungsfähigen Boden laden, abfahren und entsorgen, Verfüllen mit zu lieferndem Füllboden bis Unterkante Rohrbettung. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe 0,20 - 0,50 m unter der Rohrsohle,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß 	DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	B - C gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421")</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV:	BM/BG-F0 - BMBG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA:	Z0/0* 	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Füllboden wird nach Bodenaustauschposition abgerechnet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Rohrgrabenposition, Ausführung nur auf besondere Anordnung der Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Aufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage zur Auskofferung unterhalb der Rohrsohle</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_667C9C2F4BD44E8FBB547CB4765F1AE7" RNoPart="120">
                    <Qty>560.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bodenaustausch für nicht wieder einbaufähigen Boden. Füllboden gemäß DIN 18196 - Gruppe SW - SI liefern und zur Verfüllung des Rohrgrabens gemäß DIN EN 1610 einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zu lieferndes Material nach </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-0</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verdichtung auf 100 % der einfachen Proctordichte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Nicht wieder einbaufähiger Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu beseitigen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C, gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421") 	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0 - BM/BG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach Einbauprofil und Beleg durch Wiegenoten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsgrundlage 	1,85 t/ m3.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Bodenaustausch für nicht wieder einbaufähigen Boden, Z 0/0*</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_9773DB0A8A22492EA5108B90BD479FDE" RNoPart="130">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrleitungszone mit steinfreiem Sand entsprechend DIN EN 1610 herstellen. Der Rohrgraben der Vorposition ist für das Auflager 0,10 m tiefer auszuheben, mit steinfreiem Sand wieder aufzufüllen und zu verdichten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm, Auflagerwinkel 90 Grad.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Nach der Rohrverlegung sind die Rohre ebenfalls mit steinfreiem Sand einzubetten und bis 0,30 m über Rohrscheitel zu überschütten und zu verdichten. Der verdrängte Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu beseitigen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0 - BM/BG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0* </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zu lieferndes Material nach:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-0</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Proctordichte: 	min. 98 %.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für Rohrleitungen 	DN 300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Sandlieferung ist einzurechnen, der Einbau ist durch Wiegenoten zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rohrleitungszone für DN 300 herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_72B3C23EEFB44BA0B8E19F095A57E00E" RNoPart="140">
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrleitungszone mit steinfreiem Sand entsprechend DIN EN 1610 herstellen. Der Rohrgraben der Vorposition ist für das Auflager 0,10 m tiefer auszuheben, mit steinfreiem Sand wieder aufzufüllen und zu verdichten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm, Auflagerwinkel 90 Grad.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Nach der Rohrverlegung sind die Rohre ebenfalls mit steinfreiem Sand einzubetten und bis 0,30 m über Rohrscheitel zu überschütten und zu verdichten. Der verdrängte Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu beseitigen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0 - BM/BG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zu lieferndes Material nach:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-0</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Proctordichte: 	min. 98 %.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für Rohrleitungen 	DN 400</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Sandlieferung ist einzurechnen, der Einbau ist durch Wiegenoten zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rohrleitungszone für DN 400 herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_EC422AF39C17402BA4172EFFE69C7910" RNoPart="150">
                    <Qty>340.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrleitungszone mit steinfreiem Sand entsprechend DIN EN 1610 herstellen. Der Rohrgraben der Vorposition ist für das Auflager 0,10 m tiefer auszuheben, mit steinfreiem Sand wieder aufzufüllen und zu verdichten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm, Auflagerwinkel 90 Grad.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Nach der Rohrverlegung sind die Rohre ebenfalls mit steinfreiem Sand einzubetten und bis 0,30 m über Rohrscheitel zu überschütten und zu verdichten. Der verdrängte Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu beseitigen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0 - BM/BG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zu lieferndes Material nach: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-0</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Proctordichte: 	min. 98 %.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für Rohrleitungen 	DN 500</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Sandlieferung ist einzurechnen, der Einbau ist durch Wiegenoten zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rohrleitungszone für DN 500 herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_98B9C7D11E504F1CB072E20CF2F4FBAD" RNoPart="160">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtbaugruben mit Verbau ausheben, Boden nach Bodenarten getrennt seitlich zwischenlagern und nach Fertigstellung der Schächte wieder lagenweise einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß 	DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der verdrängte Boden ist unternehmerseitig zu beseitigen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C, gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421") 	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0 - BM/BG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtnennweite 	DN 1000</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe gemessen von OK Gelände</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">bis Rohrsohle bis 	1,50 m, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Schachtbaugrube DN 1000 mit Verbau bis 1,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_CD1D712E779F4A24B8D9D341489D9736" RNoPart="170">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtbaugruben mit Verbau ausheben, Boden nach Bodenarten getrennt seitlich zwischenlagern und nach Fertigstellung der Schächte wieder lagenweise einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß 	DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der verdrängte Boden ist unternehmerseitig zu beseitigen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C, gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421") 	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0 - BM/BG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtnennweite 	DN 1000</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe gemessen von OK Gelände</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">bis Rohrsohle bis 	2,00 m, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Schachtbaugrube DN 1000 mit Verbau bis 2,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_1C867694E3364AD4A8710BE389952B6C" RNoPart="180">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtbaugruben mit Verbau ausheben, Boden nach Bodenarten getrennt seitlich zwischenlagern und nach Fertigstellung der Schächte wieder lagenweise einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß 	DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der verdrängte Boden ist unternehmerseitig zu beseitigen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C, gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421") 	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0 - BM/BG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtnennweite 	DN 1000</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe gemessen von OK Gelände</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">bis Rohrsohle bis 	2,50 m, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Schachtbaugrube DN 1000 mit Verbau bis 2,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_FF23269929E243DD9D46BF8A0C9F8929" RNoPart="190">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>Stck </QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage als Anpassung der gewählten Verbauausführung zum Schutz von Baumwurzeln gem. DIN 18920 und RAS-LP 4, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">z.B. durch Einsatz von Dielenkammerverbau, Berliner Verbau oder gleichwertig, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Tiefe 	bis 2,00 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Schachtbaugrube mit Verbau</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage Baumwurzelschutz zur Schachtbaugrube, bis 2,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_BB53843BE59A4C93A279E56197C2AF1F" RNoPart="200">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stck </QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage als Anpassung der gewählten Verbauausführung zum Schutz von Baumwurzeln gem. DIN 18920 und RAS-LP 4, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">z.B. durch Einsatz von Dielenkammerverbau, Berliner Verbau oder gleichwertig, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Tiefe 	bis 2,50 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Schachtbaugrube mit Verbau</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage Baumwurzelschutz zur Schachtbaugrube, bis 2,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_49751A7F8AAA450A83CE401CFB8BD7AA" RNoPart="210">
                    <Qty>190.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bodenaushub bei Arbeiten im Kronenschutzbereich der Bäume mit Behinderung im Bereich von Baumwurzeln.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung gem. DIN 18920 und RAS-LP 4 in wurzelschonender Hand- und Maschinenarbeit (Saugbagger), Material mittels Saugbagger aus der Baugrube entfernen, seitlich zwischenlagern, später wieder einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kronenschutzbereich gem. Ausführungsunterlagen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Festlegung des Arbeits- und Ausbaubereiches durch UBB und Bauleitung des AG. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Bodenaushub mit Handarbeit und Saugbagger</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_8450393D491D45D0A1E40EC1D31DB4B4" RNoPart="220">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Untergraben und sichern von Baumwurzeln ab einem Durchmesser von 3 cm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für das Aufsuchen, die Erschwernisse bei der Baudurchführung und die erforderlichen Schutzmaßnahmen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung in Hand- und Maschinenarbeit (Saugbagger), einzurechnen ist die Sicherung des Wurzelwerkes durch aufbinden / aufhängen sowie durch Umwicklung mit Jutebändern und Feuchthaltung während der Bauarbeiten. Bei der Verfüllung des Rohrgrabens ist die Wurzel zum Schutz vor Verletzung in einer Sandummantelung zu verlegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Anzahl Querungen auf der baumseitigen Grabenkante.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Untergraben und Sicherung von Wurzeln</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_2157B087A71B4BB1B1F7D724C44EAA97" RNoPart="230">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kreuzung des Rohrgrabens mit Kabeln und Versorgungsleitungen verschiedener Ausführungen bis DN 50. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für das Aufsuchen, die Erschwernisse bei der Baudurchführung und die erforderlichen Schutzmaßnahmen (Kabelbündel mit Kabelabstand &lt; 30 cm werden als ein Hindernis gerechnet).</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Erdarbeiten an und unter den Versorgungsleitungen sind, soweit erforderlich, von Hand durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Kreuzung mit Kabeln und PE-Rohren bis DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_15B9D90CE06C4F139B6FA16C30BF8B92" RNoPart="240">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kreuzung des Rohrgrabens mit Gas- und Wasserleitungen verschiedener Ausführungen bis DN 150. Für das Aufsuchen, die Erschwernisse bei der Baudurchführung und die erforderlichen Schutzmaßnahmen. Die Erdarbeiten an und unter den Versorgungsleitungen sind, soweit erforderlich, von Hand durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Kreuzung mit Gas- und Wasserleitungen bis DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_B2D297F00B7F4423BEB3D54EABB079B9" RNoPart="250">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kreuzung des Rohrgrabens mit Rohrleitungen verschiedener Ausführungen DN 150 bis DN 200. Für das Aufsuchen, die Erschwernisse bei der Baudurchführung und die erforderlichen Schutzmaßnahmen. Die Erdarbeiten an und unter den Versorgungsleitungen sind, soweit erforderlich, von Hand durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Kreuzung mit Rohrleitungen DN 150 - 200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_C221E40091C045D893327E58E17C80DF" RNoPart="260">
                    <Qty>370.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Erschwernis durch parallel im Rohrgraben verlaufende Kabel und Rohre verschiedener Materialien bis DN 50. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Versorgungsanlagen sind aufzusuchen, während der Bauzeit entsprechend den Auflagen des Versorgungsträgers zu sichern und im Zuge der Rohrgrabenverfüllung wieder fachgerecht zu verlegen und mit einem zu liefernden Trassenband zu sichern.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für das Aufsuchen, die Erschwernisse bei der Baudurchführung, ggf. Anpassungen am Verbau und die erforderlichen Schutzmaßnahmen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Erdarbeiten an und unter den Entwässerungsleitungen sind, soweit erforderlich, von Hand durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Sichern parallel verlaufender Kabel / Rohre DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_5938AC6EF1864D0D80D7571310D869DB" RNoPart="270">
                    <Qty>530.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Grundwasserabsenkung für Rohrgräben / Baugruben in offene Wasserhaltung:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorschlag des Bodengutachters: </span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(41,41,41);">Eintretendes Wasser ist in einer offenen Wasserhaltung mit Dränrohren an der Grubensohle zu fangen und abzupumpen</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(111,120,115);">.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Auswahl des Verfahrens bleibt dem Auftragnehmer überlassen. Er übernimmt die Gewähr für die Wirksamkeit des gewählten Verfahrens.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Das anfallende Wasser ist zu sammeln und schadlos abzuleiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich aller Bauteile, Erd- und Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Grundwasserstand:	oberhalb Rohrsohle.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrgrabentiefe:	alle Tiefen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Grundwasserabsenkung - offene Wasserhaltung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_786D73A293F646258B512C1A2A6593AE" RNoPart="280">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausheben von Suchgräben in Handschachtung in der Bautrasse für die Feststellung bestehender Kabel, Leitungen usw.. Der Oberboden ist getrennt zu lagern und später sorgfältig wieder anzudecken. Sonst wie in den Grabenpositionen beschrieben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C, gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421") 	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0 - BM/BG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Tiefe des Grabens 	bis 1,50 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung nur auf gesonderte Anweisung der Bauleitung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Ausheben von Suchgräben in Handschachtung - Versorger</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_E1D3C537F2CC42019C7735A83D27AEEE" RNoPart="290">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausbau von Steine und Findlingen im Rohrgrabenbereich. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Steine sind freizulegen, auszubauen, zu laden und zu entsorgen. Die Fehlstellen sind zu verfüllen und zu verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Steine mit 	0,01 - 0,10 m3 Rauminhalt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Steine 0,01 - 0,10 m3</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_FA1E50848C254C63B80EAD0F4DF8FA5D" RNoPart="300">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausbau von Steine und Findlingen im Rohrgrabenbereich. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Steine sind freizulegen, auszubauen, zu laden und zu entsorgen. Die Fehlstellen sind zu verfüllen und zu verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Steine mit 	&gt;0,10 - 1,00 m3 Rauminhalt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Steine 0,10 - 1,00 m3</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_05DE90050D9C46B88CA4120C75FB865A" RNoPart="310">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Erkennbar in die Konstruktion hineinwachsende Wurzeln sind in Abstimmung mit dem zuständigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes bzw. der Bauleitung vorsichtig mittels Suchschachtung zu verfolgen und soweit wie notwendig per Hand freizulegen, abzusägen, den Wundrand nachzuschneiden und die Schnittfläche mit dauerelastischem Wundverschlußmittel zu behandeln.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schnittgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist von der Baustelle zu entfernen einschl. aller Entsorgungskosten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser &gt; 2 bis 10 cm (gemessen an der Schnittstelle)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Wurzelbehandlung, Durchmesser über 2 bis 10 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_93B309908036428CA8DE939D524189A1" RNoPart="320">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Erkennbar in die Konstruktion hineinwachsende Wurzeln sind in Abstimmung mit dem zuständigen Mitarbeiter des Grünordnungsamtes bzw. der Bauleitung vorsichtig mittels Suchschachtung zu verfolgen und soweit wie notwendig per Hand freizulegen, abzusägen, den Wundrand nachzuschneiden und die Schnittfläche mit dauerelastischem Wundverschlußmittel zu behandeln.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schnittgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist von der Baustelle zu entfernen einschl. aller Entsorgungskosten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser &gt; 10 bis 25 cm (gemessen an der Schnittstelle)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Wurzelbehandlung, Durchmesser über 10 bis 25 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_84EEF1E281A646AAAC4BD0708BA77D34" RNoPart="330">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Erstellung materialabhängiger Proctorkurven nach DIN 18127-2012-09 zur Feststellung des Verdichtungsgrades.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Material aus Rohrgrabenverfüllung </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung als Grundlage der Kontrolluntersuchung "Proctorversuch". Dem Prüfer sind durch den AN die erforderlichen Entnahmestellen zur Probenentnahme vorzubereiten. Die Entnahmestellen sind mit dem AG vor Ort festzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Proctorversuch DIN 18127 - Proctorkurve erstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_3A7BC16925DC499C91CB7DA7A25D607D" RNoPart="340">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Proctorversuch nach DIN 18127 - 2012-09 als Kontrolluntersuchung zusätzlich zur Eigenüberwachung durch ein unabhängiges, vom AG anerkanntes Baugrundlabor ausführen. Dem Prüfer sind durch den AN die erforderlichen Entnahmestellen zur Probenentnahme vorzubereiten. Die Entnahmestellen sind mit dem AG vor Ort festzulegen. Die Aufzeichnungen und Auswertungen des Proctorversuchs sind dem AG zweifach zu übergeben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Proctorversuch DIN 18127 als Kontrolluntersuchung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1144_5098F166CA5F41E9AA37BDEFDC160F98" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Regenwasserkanal</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1144_A9E92F02D4F046B684F6F043086A53C3" RNoPart="10">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">PP SN16 - Rohre in den Rohrgräben der Vorpositionen gemäß DIN EN 1610 verlegen, einschließlich Durchführung der erforderlichen Dichtheitsprüfung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohre in Vollwandausführung gem. DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m2, hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen. Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und Werkstoffangabe signiert. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Farbe: 	blau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohr	Da 315</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Baulänge	1,00 / 3,00 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Kanalrohr PP SN16, DN/OD 315, Baulänge 1,00 / 3,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_12908AF8BF1E47A98E72F501CE6978C3" RNoPart="20">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">PP SN16 - Rohre in den Rohrgräben der Vorpositionen gemäß DIN EN 1610 verlegen, einschließlich Durchführung der erforderlichen Dichtheitsprüfung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohre in Vollwandausführung gem. DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m2, hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen. Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und Werkstoffangabe signiert. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Farbe: 	blau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohr	Da 400</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Baulänge	1,00 / 3,00 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Kanalrohr PP SN16, DN/OD 400, Baulänge 1,00 / 3,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_EAB59AAC720C47419E6145EC1E6AD9BF" RNoPart="30">
                    <Qty>130.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonmuffenrohre DN 300 liefern und im Rohrgraben der Vorposition gemäß DIN EN 1610 verlegen, einschl. der erforderlichen Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kreisförmige Rohre ohne Fuß gemäß DIN EN 1916 / DIN V 1201, mit integrierter Gleitringdichtung aus Elastomeren gemäß DIN 4060.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bezeichnung Betonrohr DIN V 1201-Typ2-B-K-GM 300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Lieferung und Einbau der erforderlichen Paß- und Gelenkstücke. Vor Verlegung der Rohrleitung ist dem Auftraggeber eine prüfbare Statik vorzulegen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsregellast = SLW 60</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Betonmuffenrohre DN 300</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_C2D275B381994A5CA08ED561341897EF" RNoPart="40">
                    <Qty>120.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonmuffenrohre DN 400 liefern und im Rohrgraben der Vorposition gemäß DIN EN 1610 verlegen, einschl. der erforderlichen Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kreisförmige Rohre ohne Fuß gemäß DIN EN 1916 / DIN V 1201, mit integrierter Gleitringdichtung aus Elastomeren gemäß DIN 4060.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bezeichnung Betonrohr DIN V 1201-Typ2-B-K-GM 400</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Lieferung und Einbau der erforderlichen Paß- und Gelenkstücke. Vor Verlegung der Rohrleitung ist dem Auftraggeber eine prüfbare Statik vorzulegen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsregellast = SLW 60</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Betonmuffenrohre DN 400</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_FDED00AE93A740A8BEEB2FB8438099AE" RNoPart="50">
                    <Qty>330.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonmuffenrohre DN 500 liefern und im Rohrgraben der Vorposition gemäß DIN EN 1610 verlegen, einschl. der erforderlichen Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kreisförmige Rohre ohne Fuß gemäß DIN EN 1916 / DIN V 1201, mit integrierter Gleitringdichtung aus Elastomeren gemäß DIN 4060.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bezeichnung Betonrohr DIN V 1201-Typ2-B-K-GM 500</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Lieferung und Einbau der erforderlichen Paß- und Gelenkstücke. Vor Verlegung der Rohrleitung ist dem Auftraggeber eine prüfbare Statik vorzulegen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsregellast = SLW 60</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Betonmuffenrohre DN 500</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_06C806CE1F704721AF0AC84921DE3CB0" RNoPart="60">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Seitlicher Anschluß an eine PP-Rohrleitungen DN 400.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Herstellen der Kernbohrung unter 90° Ø 200 mm, nach Zeichnung und Angaben vor Ort,  fachgerechtes Laminat des Bohrloches.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einsetzen der Anschlußdichtung und Einschraubkrone mit Anschlußmuffe für PP SN 16 / SN 10-Rohre.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrwandung Hauptrohr:		&lt; 33 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fabrikat AWADOCK der Firma REHAU oder gleichwertiger Art</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Seitlicher Anschluß DN/OD 160 an PP-Rohr DN 400</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_574FAF31ABB6411D93D824057A9E36AE" RNoPart="70">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Seitlicher Anschluß an die Beton-Rohrleitungen DN 300.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Herstellen der Kernbohrung unter 90° Ø 200 mm, nach Zeichnung und Angaben vor Ort.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einsetzen der Anschlußdichtung und Einschraubkrone mit Anschlußmuffe für PP SN 16 / SN 10-Rohre.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fabrikat AWADOCK der Firma REHAU oder gleichwertiger Art</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Seitlicher Anschluß DN/OD 160 an Betonrohrleitungen DN 300</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_4A5CAC16FED541859A0E7601381A5E2F" RNoPart="80">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Seitlicher Anschluß an die Beton-Rohrleitungen DN 400.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Herstellen der Kernbohrung unter 90° Ø 200 mm, nach Zeichnung und Angaben vor Ort.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einsetzen der Anschlußdichtung und Einschraubkrone mit Anschlußmuffe für PP SN 16 / SN 10-Rohre.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fabrikat AWADOCK der Firma REHAU oder gleichwertiger Art</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Seitlicher Anschluß DN/OD 160 an Betonrohrleitungen DN 400</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_DBF33A57D4B447D783AFD9D20C1AAFB5" RNoPart="90">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Seitlicher Anschluß an die Beton-Rohrleitungen DN 500.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Herstellen der Kernbohrung unter 90° Ø 200 mm, nach Zeichnung und Angaben vor Ort.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einsetzen der Anschlußdichtung und Einschraubkrone mit Anschlußmuffe für PP SN 16 / SN 10-Rohre.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fabrikat AWADOCK der Firma REHAU oder gleichwertiger Art</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Seitlicher Anschluß DN/OD 160 an Betonrohrleitungen DN 500</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="P_1144_0E2D237F8F7A4BEC97FA9AB92F9FA1A2">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;text-decoration:underline;">Vorbemerkung zu den Schächten:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zur Verringerung des Fugenanteils ist der Einsatz von Schachtringen h = 25 cm nicht zulässig. Es sind von unten nach oben möglichst Schachtringe h = 100 cm und Schachtkonen h = 85 cm zu verwenden. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;text-decoration:underline;">Hinweis zur Schachtherstellung:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Herstellung der Schächte umfasst die Ausführung bis OKD als fertige Leistung. Die schrittweise Anpassung der Schachtabdeckung nach Baufortschritt (z.B. erst Einbau ATS, dann Einbau AD) an die endgültige Höhe ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Vorbemerkung: Schachtherstellung - Ausführung bis OKD in fertiger Leistung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="P_1144_E9FDEBCA0407483EBB44E7ECA4E72301" RNoPart="100">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasser-Schacht DN 1000, aus Betonfertigteilen gem. DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ 2, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bodenteil mit durchlaufenden Gerinne und seitlicher Berme aus Zement-Estrich MG III, auf 15 cm Unterbeton setzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Anschlüsse für Beton-Rohre DN 300 mit integrierter Dichtung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtringe und Schachthals mit 12 cm Wandstärke und Muffen sowie integriertem Dichtring nach DIN 4060 und integriertem Lastübertragungselement.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Mit einläufigem Steigeisengang aus Steigbügeln nach DIN 19555 und EN 13101, Ausführung B mit seitlicher Aufkantung, Auftrittsbreite min. 300 mm, Steigmaß max. 280 mm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Material: Edelstahl - PE-ummantelt, Farbe: rot/orange. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe bis 	1,50 m,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">gemessen von Gerinnesohle bis OK Schachtabdeckung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung wird besondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>RW-Schacht, B DN 1000, Anschluß DN 300, 1,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_9AE8E2E934854FD687EE1304ABF3ACBA" RNoPart="110">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasser-Schacht DN 1000, aus Betonfertigteilen gem. DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ 2, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bodenteil mit durchlaufenden Gerinne und seitlicher Berme aus Zement-Estrich MG III, auf 15 cm Unterbeton setzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Anschlüsse für Beton-Rohre DN 300 mit integrierter Dichtung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtringe und Schachthals mit 12 cm Wandstärke und Muffen sowie integriertem Dichtring nach DIN 4060 und integriertem Lastübertragungselement.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Mit einläufigem Steigeisengang aus Steigbügeln nach DIN 19555 und EN 13101, Ausführung B mit seitlicher Aufkantung, Auftrittsbreite min. 300 mm, Steigmaß max. 280 mm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Material: Edelstahl - PE-ummantelt, Farbe: rot/orange. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe bis 	2,00 m,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">gemessen von Gerinnesohle bis OK Schachtabdeckung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung wird besondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>RW-Schacht, B DN 1000, Anschluß DN 300, 2,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_9DA20A8BA63D40AEB51E0850B004F541" RNoPart="120">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasser-Schacht DN 1000, aus Betonfertigteilen gem. DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ 2, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bodenteil mit durchlaufenden Gerinne und seitlicher Berme aus Zement-Estrich MG III, auf 15 cm Unterbeton setzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Anschlüsse für Beton-Rohre DN 400 mit integrierter Dichtung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtringe und Schachthals mit 12 cm Wandstärke und Muffen sowie integriertem Dichtring nach DIN 4060 und integriertem Lastübertragungselement.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Mit einläufigem Steigeisengang aus Steigbügeln nach DIN 19555 und EN 13101, Ausführung B mit seitlicher Aufkantung, Auftrittsbreite min. 300 mm, Steigmaß max. 280 mm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Material: Edelstahl - PE-ummantelt, Farbe: rot/orange. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe bis 	1,50 m,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">gemessen von Gerinnesohle bis OK Schachtabdeckung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung wird besondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>RW-Schacht, B DN 1000, Anschluß DN 400, 1,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_D476E900FF8541F28D07C656AEA362E2" RNoPart="130">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasser-Schacht DN 1000, aus Betonfertigteilen gem. DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ 2, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bodenteil mit durchlaufenden Gerinne und seitlicher Berme aus Zement-Estrich MG III, auf 15 cm Unterbeton setzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Anschlüsse für Beton-Rohre DN 400 mit integrierter Dichtung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtringe und Schachthals mit 12 cm Wandstärke und Muffen sowie integriertem Dichtring nach DIN 4060 und integriertem Lastübertragungselement.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Mit einläufigem Steigeisengang aus Steigbügeln nach DIN 19555 und EN 13101, Ausführung B mit seitlicher Aufkantung, Auftrittsbreite min. 300 mm, Steigmaß max. 280 mm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Material: Edelstahl - PE-ummantelt, Farbe: rot/orange. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe bis 	2,00 m,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">gemessen von Gerinnesohle bis OK Schachtabdeckung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung wird besondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>RW-Schacht, B DN 1000, Anschluß DN 400, 2,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_73EBFE291351497EBECDCB5A8811898F" RNoPart="140">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasser-Schacht DN 1000, aus Betonfertigteilen gem. DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ 2, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bodenteil mit durchlaufenden Gerinne und seitlicher Berme aus Zement-Estrich MG III, auf 15 cm Unterbeton setzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Anschlüsse für Beton-Rohre DN 500 mit integrierter Dichtung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtringe und Schachthals mit 12 cm Wandstärke und Muffen sowie integriertem Dichtring nach DIN 4060 und integriertem Lastübertragungselement.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Mit einläufigem Steigeisengang aus Steigbügeln nach DIN 19555 und EN 13101, Ausführung B mit seitlicher Aufkantung, Auftrittsbreite min. 300 mm, Steigmaß max. 280 mm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Material: Edelstahl - PE-ummantelt, Farbe: rot/orange. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe bis 	2,00 m,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">gemessen von Gerinnesohle bis OK Schachtabdeckung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung wird besondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>RW-Schacht, B DN 1000, Anschluß DN 500, 2,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_99FD4C7F0D994578AA007DCC3E9E1E8C" RNoPart="150">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasser-Schacht DN 1000, aus Betonfertigteilen gem. DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ 2, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bodenteil mit durchlaufenden Gerinne und seitlicher Berme aus Zement-Estrich MG III, auf 15 cm Unterbeton setzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Anschlüsse für Beton-Rohre DN 500 mit integrierter Dichtung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtringe und Schachthals mit 12 cm Wandstärke und Muffen sowie integriertem Dichtring nach DIN 4060 und integriertem Lastübertragungselement.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Mit einläufigem Steigeisengang aus Steigbügeln nach DIN 19555 und EN 13101, Ausführung B mit seitlicher Aufkantung, Auftrittsbreite min. 300 mm, Steigmaß max. 280 mm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Material: Edelstahl - PE-ummantelt, Farbe: rot/orange. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe bis 	2,50 m,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">gemessen von Gerinnesohle bis OK Schachtabdeckung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung wird besondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>RW-Schacht, B DN 1000, Anschluß DN 500, 2,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_5A6D7BCA87AA41C7AE683E14B50AC21C" RNoPart="160">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasser-Schacht DN 1000, aus Betonfertigteilen gem. DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ 2, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bodenteil mit durchlaufenden Gerinne und seitlicher Berme aus Zement-Estrich MG III, auf 15 cm Unterbeton setzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Anschlüsse für Beton-Rohre DN 600 mit integrierter Dichtung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtringe und Schachthals mit 12 cm Wandstärke und Muffen sowie integriertem Dichtring nach DIN 4060 und integriertem Lastübertragungselement.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Mit einläufigem Steigeisengang aus Steigbügeln nach DIN 19555 und EN 13101, Ausführung B mit seitlicher Aufkantung, Auftrittsbreite min. 300 mm, Steigmaß max. 280 mm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Material: Edelstahl - PE-ummantelt, Farbe: rot/orange. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe bis 	2,50 m,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">gemessen von Gerinnesohle bis OK Schachtabdeckung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung wird besondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>RW-Schacht, B DN 1000, Anschluß DN 600, 2,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_90CA6E2EFA0C44C88202879B5A1B791B" RNoPart="170">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zum RW-Schacht der Vorposition für Abwinklung im Sohlgerinne für DN 300.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Abwinklung im Sohlgerinne für DN 300</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_BB58A3526BF841D79A8F02EE028FEC39" RNoPart="180">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zum RW-Schacht der Vorposition für Abwinklung im Sohlgerinne für DN 400.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Abwinklung im Sohlgerinne für DN 400</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_C55C6119EDEE4CD08A2C5B3A550D949A" RNoPart="190">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zum RW-Schacht der Vorposition für Abwinklung im Sohlgerinne für DN 500.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Abwinklung im Sohlgerinne für DN 500</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_BAA38939B79F4B93BACB0631DDECEBEC" RNoPart="200">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Gerades Sohlgerinne mit Zulauf B DN 400 und Ablauf B DN 500 herstellen. Als Zulage zu den Schachtpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Sohlgerinne: Zulauf B DN 400, Ablauf B DN 500</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_B050BBE03A294680A1C5400F78E64205" RNoPart="210">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sohlabsturz im Gerinne DN 400, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Absturzhöhe bis 0,50 cm als Schussrinne / Rutsche, Ausführung des Schachtunterteiles in monolithischer Ausführung bis ca. 10 cm über Scheitel Zulaufrohr, einschließlich klinkern des Gerinnes, der Auftrittsflächen, Bermen und Sohlen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schacht:				H-634</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Schachtposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Sohlabsturz DN 400 bis 0,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_C473FDA031864875AF4262FF7675006D" RNoPart="220">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sohlabsturz im Gerinne DN 500, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Absturzhöhe bis 0,50 cm als Schussrinne / Rutsche, Ausführung des Schachtunterteiles in monolithischer Ausführung bis ca. 10 cm über Scheitel Zulaufrohr, einschließlich klinkern des Gerinnes, der Auftrittsflächen, Bermen und Sohlen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schacht: 	R7</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Schachtposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Sohlabsturz DN 500 bis 0,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_4E1DB8F3A73741E4B801E340B9054A69" RNoPart="230">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sohlabsturz im Gerinne DN 500, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Absturzhöhe bis 0,80 cm als Schussrinne / Rutsche, Ausführung des Schachtunterteiles in monolithischer Ausführung bis ca. 10 cm über Scheitel Zulaufrohr, einschließlich klinkern des Gerinnes, der Auftrittsflächen, Bermen und Sohlen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schacht: 	R6</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Schachtposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Sohlabsturz DN 500 bis 0,80 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_D04D52D899E34D6C809540D3A49FF175" RNoPart="240">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sohlabsturz im Gerinne DN 600, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Absturzhöhe bis 0,75 cm als Schussrinne / Rutsche, Ausführung des Schachtunterteiles in monolithischer Ausführung bis ca. 10 cm über Scheitel Zulaufrohr, einschließlich klinkern des Gerinnes, der Auftrittsflächen, Bermen und Sohlen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schacht: 	R1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Schachtposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Sohlabsturz DN 600 bis 0,20 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_FF30C561BAC94319BA95F80C8507D4B4" RNoPart="250">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>460</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonrohrleitung B DN 400 schneiden und kürzen. Zum Anschluß einer neuen Betonrohrleitung DN 400 an einen Schacht mit festen Standort ist das ankommende Rohr entsprechend zu kürzen. Das Rohr wird zweimal fachgerecht gradlinig geschnitten. Die Schnittfuge wird mit einer Manschettendichtung festgesetzt. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schacht - Nr.	R9</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Lage	Fahrbahn</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonrohr DIN V 1201-Typ2-B-K-GM 400</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Manschettendichtung Typ 2B, mit profiliertem Stützkörper aus Edelstahl, umlaufende Spannbänder, 2,4 bar geprüft, für die Verbindung von Betonrohrspitzenden DN 400, liefern und fachgerecht einbauen. - zulässige Spaltbreite 1,00 cm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Reparaturstellen-Erkennungssystem zur Klassifizierung nachträglicher Rohrverbindungsstellen mit Manschettendichtungen liefern und fachgerecht im Scheitel einbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind die Lieferung aller Materialien, Schnitte, Materialverlust, die Ausführung aller zusätzlichen Erd- und Nebenarbeiten (auch Absperrung der Zulaufleitung).</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Position Kanalrohr Beton</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Kürzung B DN 400 bei Anschluss an festen Schachtstandort</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_30A72908E61D442897C16436ADB80118" RNoPart="260">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>460</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonrohrleitung B DN 500 schneiden und kürzen. Zum Anschluß einer neuen Betonrohrleitung DN 500 an einen Schacht mit festen Standort ist das ankommende Rohr entsprechend zu kürzen. Das Rohr wird zweimal fachgerecht gradlinig geschnitten. Die Schnittfuge wird mit einer Manschettendichtung festgesetzt. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schacht - Nr.	R7</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Lage	Fahrbahn</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonrohr DIN V 1201-Typ2-B-K-GM 500</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Manschettendichtung Typ 2B, mit profiliertem Stützkörper aus Edelstahl, umlaufende Spannbänder, 2,4 bar geprüft, für die Verbindung von Betonrohrspitzenden DN 500, liefern und fachgerecht einbauen. - zulässige Spaltbreite 1,00 cm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Reparaturstellen-Erkennungssystem zur Klassifizierung nachträglicher Rohrverbindungsstellen mit Manschettendichtungen liefern und fachgerecht im Scheitel einbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind die Lieferung aller Materialien, Schnitte, Materialverlust, die Ausführung aller zusätzlichen Erd- und Nebenarbeiten (auch Absperrung der Zulaufleitung).</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Position Kanalrohr Beton</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Kürzung B DN 500 bei Anschluss an festen Schachtstandort</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_A5341433DEA5403F93275F1A73446949" RNoPart="270">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>80</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasser-Schacht DN 1000 in eine vorhandene Regenwasser-Leitung / Verbandsleitung einsetzen. Leitung aus Beton, in Betrieb, sorgfältig freilegen, sorgfältig trennen, Rohrleitungsabschnitt sorgfältig ausbauen und entsorgen.  Schacht DN 1000 der Vorposition setzen, die Anschlussleitungen höhen- und fluchtgerecht anpassen, die erforderlichen Gelenkstücke (1,00 m B  DN 600, Muffenlos!) einsetzen und in die vorgefertigten Muffen mit  integrierter Dichtung einschieben. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Leitung: 	Verbandsleitung 2m,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	B DN 600</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Neue Schächte:	R 1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Leitung ist bis zum Abbruch in Betrieb!</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen ist die Lieferung und der Einbau von entsprechenden Paßstücken, 2 Übergangskupplungen (Manschettendichtung Typ 2B, mit profiliertem Stützkörper aus Edelstahl, umlaufende Spannbänder, 2,4 bar geprüft, für die Verbindung von Rohrspitzenden gleicher Nennweite und versch. Werkstoffe, liefern und fachgerecht einbauen. - zulässige Spaltbreite 0,50 cm), Reparaturstellenmarkierung im Scheitel, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">die Lieferung aller Materialien, Schnitte, Materialverlust, die Ausführung aller zusätzlichen Erd- und Neben- und Wasserhaltungsarbeiten (auch Absperrung der Zulaufleitung).</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Schachtposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>RW-Schacht DN 1000 in vorh. Leitung DN 600 einsetzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_CC23FA536E244462866A66B08EDF24BF" RNoPart="280">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Betonleitung DN 300 an neuen Schacht anschließen. Die vorh. Abwasserleitung aus Beton  aufsuchen, sorgfältig freilegen, sauber rechtwinklig schneiden und für den Anschluß einer neuen Leitung herrichten. Rohrleitungsabschnitt sorgfältig ausbauen und entsorgen. In den Schachtzulauf das erforderliche Gelenkstück (1,00 m B DN 300, Muffenlos!) einsetzen, die Anschlussleitung höhen- und fluchtgerecht anpassen und mit einer Manschettendichtung, ggf. mit Adapterstück, mit dem vorh. Ablaufrohr druckwasserdicht verbinden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Manschettendichtung Typ 2B, mit profiliertem Stützkörper aus Edelstahl, umlaufende Spannbänder, 2,4 bar geprüft, für die Verbindung von Rohrspitzenden gleicher Nennweite und versch. Werkstoffe, liefern und fachgerecht einbauen. - zulässige Spaltbreite 0,50 cm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">(z.B. Funke VPC-Rohrkupplung oder gleicher Art)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Leitung 	B DN 300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Neue Leitung	PP SN 16 DN 400 / B DN 300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Neue Schächte:	R17</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Leitung ist bis zum Abbruch in Betrieb!</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind die Lieferung aller Materialien, Schnitte, Materialverlust, die Ausführung aller zusätzlichen Erd- und Nebenarbeiten (auch Absperrung der Zulaufleitung).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Anschluß vorh. Rohrleitung B DN 300 an neuen Schacht</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_1DB922AE0F7F4902AC21416D2853A3E4" RNoPart="290">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Betonleitung DN 400 an neuen Schacht anschließen. Die vorh. Abwasserleitung aus Beton  aufsuchen, sorgfältig freilegen, sauber rechtwinklig schneiden und für den Anschluß einer neuen Leitung herrichten. Rohrleitungsabschnitt sorgfältig ausbauen und entsorgen. In den Schachtzulauf das erforderliche Gelenkstück (1,00 m B DN 400, Muffenlos!) einsetzen, die Anschlussleitung höhen- und fluchtgerecht anpassen und mit einer Manschettendichtung, ggf. mit Adapterstück, mit dem vorh. Ablaufrohr druckwasserdicht verbinden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Manschettendichtung Typ 2B, mit profiliertem Stützkörper aus Edelstahl, umlaufende Spannbänder, 2,4 bar geprüft, für die Verbindung von Rohrspitzenden gleicher Nennweite und versch. Werkstoffe, liefern und fachgerecht einbauen. - zulässige Spaltbreite 0,50 cm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">(z.B. Funke VPC-Rohrkupplung oder gleicher Art)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Leitung 	B DN 400</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Neue Leitung	PP SN 16 DN 400 / B DN 300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Neue Schächte:	R12</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Leitung ist bis zum Abbruch in Betrieb!</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind die Lieferung aller Materialien, Schnitte, Materialverlust, die Ausführung aller zusätzlichen Erd- und Nebenarbeiten (auch Absperrung der Zulaufleitung).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Anschluß vorh. Rohrleitung B DN 400 an neuen Schacht</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_3DFFBFFA5D0246C2B24FB1F6602AFDF8" RNoPart="300">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>360</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Anschluß DN 400 an vorhandenen Schacht. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Anschlußöffnung ist mit einer Kernbohrung auszubohren, ein Muffenstück einzusetzen und mit Zementmörtel MG III druckwasserdicht zu verschließen. Das Sohlgerinne und die seitlichen Banketten sind auszustemmen und entsprechend dem neuen Anschluß in Beton C 20/25 herzustellen und mit 2 cm Zementestrich zu profilieren. Sohlgerinne und Bermen werden mit Keramikklinkern ausgekleidet und abwasserbeständig verfugt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind die zusätzlichen Erdarbeiten im Rohrgraben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtunterteil	DN 1000 aus Betonfertigteilen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schacht - Nr.	H-692</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Lage	Gehweg</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Anschluß für	PP-Rohre DN 400</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachttiefe bis:	2,00 m,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Anschlußtiefe bis :	2,00 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind die Lieferung aller Materialien und die Ausführung aller Erd- und Nebenarbeiten (auch Absperrung der Zulaufleitungen, Leeren und Trockenhalten des Schachtes, Information der Anlieger über Leitungssperrung usw.). </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Rohrverlegung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Anschluß DN 400 an vorh. Schacht, T = 2,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_CF56029A06B042D7940632BC1AE4837E" RNoPart="310">
                    <Qty>17.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung Klasse -D- 400 DIN EN 124, DIN 1229 bzw. DIN 19584 (schwere Ausführung ohne Scharnier) mit dämpfender Einlage in Rahmen und Deckel, Gussrahmen (Höhe 160) DIN 19584-1 und Guss-Deckel DIN 19584-7 ohne Lüftungsöffnungen  auf Schacht der Vorposition in Zement-Mörtelbett MG III setzen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abdeckung mit integrierter Aufnahmebuchse für Einsteighilfe. Die Aufnahmebuchse für die Einsteighilfe ist über dem Steigeisengang auszurichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsmaß:	600 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Schmutzfänger aus Stahl, verzinkt, gemäß DIN 1221.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>GUSS-Abdeckung Klasse -D-, Öffnungsmaß 600 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1144_3741A3078A034028B7AA7BC6F39F3913" RNoPart="6">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Oberflächen Hausanschlussleitungen </span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1144_B6FA9AD4AF2E4EDFABB22E8F8EDEE98E" RNoPart="10">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonrechteckpflaster aufnehmen, lagern und wiederherstellen. Die Pflastersteine sorgfältig nach Angaben ausbauen, reinigen, seitlich zwischenlagern und später wieder gem. ZTV Pflaster-StB 20  verlegen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Flächen:	Gehweg</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonpflastersteine:	20x10 cm, 24x12 cm </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Stärke des Pflasters:	8 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen ist die Lieferung von 3 - 4 cm Bettungsmaterial aus Brechsand - Splitt 0/8 mm, die Planumsherstellung und das Einfegen mit Pflastersand.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Auf- bzw. Abtrag bis zu 10 cm, einschließlich Zulieferung der erforderlichen Materialien bzw. Abtransport des verdrängten Bodens.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Flächenaufmaß..</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Betonrechteckpflaster aufnehmen, lagern, wiederherstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_5C20CD88BCFB4D249E8D7EDA0856CB7E" RNoPart="20">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einfriedigungen in verschiedenen Ausführungen (Jägerzaun, Maschendraht und dergleichen) aufnehmen und später wieder setzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Materialien sind seitlich zwischenzulagern.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abgängige Materialien sind zu ersetzen und werden nach Listenpreisen vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>versch. Einfriedigungen aufnehmen und wieder herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_931174877ED14707A072B6E6E6509215" RNoPart="30">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ortsüblichen Friesenwall (Steinwall aus Feldsteinen versch. Größe mit Erdwallhinterbau) in verschiedenen Ausführungen aufnehmen und später höhen- und fluchtgerecht wieder setzen, Verband wie vorgefunden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Wallhöhe:	bis 1,20 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fußbreite:	bis 2,00 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">davon Steinbreite:	bis 0,50 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Materialien sind seitlich zwischenzulagern. Die Steine werden vollfugig in zu lieferndem steinfreien Mutterboden gesetzt.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Friesenwall aufnehmen und wieder setzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_C79605DCA4A04C6E9B2F17E2E9FD76C7" RNoPart="40">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Strauchwerk und Büsche, einzelnd stehend, verschiedene standortübliche Gehölze und Zierpflanzen, mit Wurzelballen freilegen, aufnehmen, einschlagen, sorgfältig seitlich lagern und nach Rohrgrabenherstellung wieder aufnehmen und in ausreichend großer Pflanzmulde setzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschl. der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten, Wiederherrichten der Lagerflächen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Strauchwerk und Büsche aufnehmen, lagern, setzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_5AA33B93741C4074B2F3CFA4D687F289" RNoPart="50">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ziersträucher ausgraben, während der Bauarbeiten pflegen und danach wieder einpflanzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Strauchhöhe bis 1,50 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Sträucher umpflanzen, Strauchhöhe bis 1,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_E8DC127CE83E4D5188D9E56FDC019B21" RNoPart="60">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rasensoden gleichmäßig schneiden, abschälen, sorgfältig seitlich lagern und nach Rohrgrabenherstellung wieder aufnehmen und profilgerecht und dichtschließend andecken und anwalzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kleinflächen über Rohrleitungsgräben in häuslichen Rasenflächen,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Soden ca. 	20 x 20 x 5 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschl. der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten, Wiederherrichten der Lagerflächen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rasensoden schneiden, aufnehmen, lagern, verlegen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_D406772A84464EE2BD7054410489352F" RNoPart="70">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Oberboden über Rohrgräben, Kleinflächen, Baugruben lösen, seitlich aussetzen und später nach Verfüllung des Rohrgrabens wieder andecken und leicht verdichten, planieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abtrag- und Auftragdicke	 i.M. 20 cm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Querprofilen im Abtrag.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Oberboden abtragen und wieder andecken</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_CB1B66D501BC4AEFB81A3C48C38CA4A7" RNoPart="80">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Grandbefestigung aufnehmen und wieder herstellen. Das Geröll 0/32 mm ist sorgfältig auszubauen, seitlich zwischenzulagern und später wieder auf dem Kiesunterbau einzubauen und gemäß ZTV SoB-StB 20 zu verdichten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke 	10 - 15 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Grandbefestigung aufnehmen, wieder herstellen, 10 - 15 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_17602234A10B452BA40B15989693F39F" RNoPart="90">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Gartenflächen wieder profilgerecht herstellen und ansäen. Gelände- und Rasenflächen feinplanieren, Steine und Unrat abharken, einsäen (strapazierfähige Gebrauchrasenmischung) und walzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Grassaat:		20 g/m2, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sorte: 		Regelsaatgutmischung </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">			(RSM) 7.1.1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich nachsäen von Fehlstellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Gartenflächen ansäen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_2A65D870A68B43B59EB2E194F9BF402F" RNoPart="100">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Erkennbar in die Konstruktion hineinwachsende Wurzeln sind in Abstimmung mit dem zuständigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes bzw. der Bauleitung vorsichtig mittels Suchschachtung zu verfolgen und soweit wie notwendig per Hand freizulegen, abzusägen, den Wundrand nachzuschneiden und die Schnittfläche mit dauerelastischem Wundverschlußmittel zu behandeln.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schnittgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist von der Baustelle zu entfernen einschl. aller Entsorgungskosten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser &gt; 2 bis 10 cm (gemessen an der Schnittstelle)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Wurzelbehandlung, Durchmesser über 2 bis 10 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1144_47C644E6939842F9894DAA9D68A95F51" RNoPart="7">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Hausanschlüsse Regenwasser</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="P_1144_529737AADE104764854012C570B87115">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);text-decoration:underline;">Abrechnung der Leitungsgräben:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">OK Gelände = 	OK Planum im Bereich Straßenneubau,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">          sonst = 	OK Gelände / OK Straßenbefestigung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der zusätzliche Aushub der Leitungszone für die Rohrbettung von i.M. 0,20 m ist in die Leistungsposition einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Abrechnung der Leitungsgräben</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="P_1144_C26435B66461489CBE7D328E536BE216" RNoPart="10">
                    <Qty>120.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrgräben für Hausanschlüsse ausheben, den Boden nach Bodenarten getrennt seitlich zwischenlagern und später nach Verlegung der Rohre lagenweise wieder einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß 	DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der verdrängte Boden ist unternehmerseitig zu beseitigen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421")</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV:	BM/BG-F0 - BMBG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA:	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sohlbreite für 	DN 160 / 200</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe ab OK Gelände 	bis 1,50 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rohrgräben für Hausanschlüsse bis 1,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_80101A9126364B178C4A25A58A472D09" RNoPart="20">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kreuzung des Rohrgrabens mit Kabeln und Versorgungsleitungen verschiedener Ausführungen bis DN 50. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für das Aufsuchen, die Erschwernisse bei der Baudurchführung und die erforderlichen Schutzmaßnahmen (Kabelbündel mit Kabelabstand &lt; 30 cm werden als ein Hindernis gerechnet).</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Erdarbeiten an und unter den Versorgungsleitungen sind, soweit erforderlich, von Hand durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Kreuzung mit Kabeln und PE-Rohren bis DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_AA6C806156B84ABAA7BACC26655F036E" RNoPart="30">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kreuzung mit Gas- und Wasserleitungen verschiedener Materialien DN 80 - DN 150.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für das Aufsuchen, die Erschwernisse bei der Baudurchführung und die erforderlichen Schutzmaßnahmen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Erdarbeiten an und unter den Versorgungsleitungen sind, soweit erforderlich, von Hand durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Kreuzung mit Gas- und Wasserleitungen bis DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_A308B273B9A34BDFBC6A2ECC177E3659" RNoPart="40">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Erschwernis durch parallel im Leitungsgraben verlaufende Kabel und Rohre verschiedener Materialien bis DN 50. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Versorgungsanlagen sind aufzusuchen, während der Bauzeit entsprechend den Auflagen des Versorgungsträgers zu sichern und im Zuge der Grabenherstellung wieder fachgerecht in neuer Trasse zu verlegen und mit einem zu liefernden Trassenband zu sichern.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für das Aufsuchen, die Erschwernisse bei der Baudurchführung, ggf. Anpassungen am Verbau und die erforderlichen Schutzmaßnahmen. Die Erdarbeiten an und unter den Leitungen sind, soweit erforderlich, von Hand durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Leitungsgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Sichern parallel verlaufender Kabel / Rohre DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_65887DA6D3FE476E9D60418D1B74E49E" RNoPart="50">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zum Rohrgraben für Untergrabungen von massiven Einfriedigungen, wie </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Mauern, 	Breite bis 0,50 m, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Hecken, 	Breite bis 1,50 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Stabgeländern usw.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">in Hand- und Maschinenarbeit, einzurechnen ist die Bauwerkssicherung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Untergrabungen von Einfriedigungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_50058081BB3D49A98C2391B72F682A87" RNoPart="60">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zum Rohrgraben für das Untergraben von Baumwurzeln ab einem Durchmesser von 5 cm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung in Hand- und Maschinenarbeit, einzurechnen ist die Sicherung durch Umwicklung mit Jutebändern und Feuchthaltung während der Bauarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Untergraben von Wurzeln</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_F081CE89D0ED4EE4AA54D9238D046FC4" RNoPart="70">
                    <Qty>115.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrleitungszone mit steinfreiem Sand entsprechend DIN EN 1610 herstellen. Der Rohrgraben der Vorposition ist für das Auflager 0,10 m tiefer auszuheben, mit steinfreiem Sand wieder aufzufüllen und zu verdichten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm, Auflagerwinkel 90 Grad.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Nach der Rohrverlegung sind die Rohre ebenfalls mit steinfreiem Sand einzubetten und bis 0,30 m über Rohrscheitel zu überschütten und zu verdichten. Der verdrängte Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu beseitigen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0 - BM/BG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0* </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zu lieferndes Material nach:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-0</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Proctordichte: 	min. 98 %.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für Rohrleitungen 	Da 160</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Sandlieferung ist einzurechnen, der Einbau ist durch Wiegenoten zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rohrleitungszone für Da 160 herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_EDE4B6E5C4DC4CBE908D633EE7E3D322" RNoPart="80">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bodenaustausch für nicht wieder einbaufähigen Boden. Füllboden gemäß DIN 18196 - Gruppe SW - SI liefern und zur Verfüllung des Rohrgrabens gemäß DIN EN 1610 einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zu lieferndes Material nach </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-0</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verdichtung auf 100 % der einfachen Proctordichte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Nicht wieder einbaufähiger Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu beseitigen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C, gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421") 	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0 - BM/BG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach Einbauprofil und Beleg durch Wiegenoten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsgrundlage 	1,85 t/ m3.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Bodenaustausch für nicht wieder einbaufähigen Boden, Z0/0*</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_B8D1713742084F6B9EC1A372FE8A0DC2" RNoPart="90">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Boden für Hausanschlußschächte ausheben, den Boden nach Bodenarten getrennt seitlich zwischenlagern und nach Fertigstellung der Schächte wieder lagenweise einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß DIN EN 1610</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der verdrängte Boden ist unternehmerseitig zu beseitigen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C, gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421") 	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0 - BM/BG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe gemessen von OK Gelände bis 1,50 m als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Boden für Schächte bis 1,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_AFC2DF417A634421BC5EDD3C2547A8AC" RNoPart="100">
                    <Qty>115.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">PP-SN 16-Rohre in den Rohrgräben der Vorpositionen gemäß DIN EN 1610 verlegen, einschließlich Durchführung der erforderlichen Dichtheitsprüfung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohre in Vollwandausführung gem. DIN EN 1852</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohr	Da 160</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Farbe:	blau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fachgerechter Anschluß an die Hauptleitung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die erforderlichen Bögen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Es werden i. M. 3 Bögen / Anschluß vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>PP SN 16 Rohrleitungen Da 160 blau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_911C0AB283864313857A62EEC82BB9B2" RNoPart="110">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Steigeleitungen aus PP SN 16 Rohren Da 160 für den Anschluß der Hausanschlußleitungen im Rohrgraben des Hauptkanals einbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Aufständerung erfolgt seitlich des Hauptrohres.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Rohren der Hausanschlüsse.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Steigeleitungen PP SN 16 Da 160</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_DDE3BD94366846D1B5C3A3D2A91690DE" RNoPart="120">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">HA-Kontrollschacht liefern und einbauen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schacht aus Kunststoffertigteilen, Ø 600 mm, bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtunterteil, Schachtrohr und Telekopaufsatz, einschließlich Fundamentierung gemäß Verlegeanleitung des Herstellers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtwerkstoff Polypropylen aus 100% Neumaterial ohne Recyclinganteile und ohne Schäumungszusätze</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schacht komplett mit Teleskopaufsatz DN 600 aus PP, höhenverstellbar, mit integriertem Dichtring aus Elastomer zwischen Teleskop und Steigrohr, mit Verschiebesicherung, geeignet zur direkten Montage einer Abdeckung </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtboden DN 600 mit Flachboden aus PP, mit Steigrohr DN 600 aus PP und Dichtungen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bermenhöhe 1/1 D nach DIN 4034-1. Gerinnegefälle 0%.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">3 Zuläufe DN 150 mit Verschlußteller, 1 Ablauf DN 150, Zu- und Ablauf-Muffen mit Anschlüssen für gelenkige Einbindung der Rohre DN 150 und werksseitig eingebauter abwasserbeständiger Dichtringen, integriert in Schachtunterteil.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung: Teleskopaufsatz Belastungsklasse B 125, ggf. einschließlich Betonumrandungsplatte.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen ist die Lieferung und der Einbau von steinfreiem Sand für die Schachtummantelung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbautiefe: von Rohrsohle bis OK Abdeckung 1,00 - 1,50 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Einbautiefe wird vor Ort im Einzelfall festgelegt!</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Dauerhafte Markierung auf Schachtdeckel und im Schachtrohr:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	RW in blauer Farbe, SW in roter Farbe</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>RW-HA Kontrollschacht, PP DN 600, bis 1,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_A97AAA8327594754BF9E25808EC76243" RNoPart="130">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung BEGU Rahmen und Deckel Klasse -B- 125 DIN 4271 aus Gußeisen mit Beton rund mit / ohne Lüftungs-öffnungen höhengerecht in Zementmörtelbett MG III auf Schacht der Vorposition setzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Schmutzfänger aus Stahl verzinkt nachDIN 1221.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>BEGU-Abdeckung Klasse -B-</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_A6545EC860094DECBAFDEC76990BA3D2" RNoPart="140">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Abwasserrohrleitung trennen und an neue Rohrleitung anschließen. Vorh. Abwasserleitung aufsuchen, sorgfältig freilegen, sauber rechtwinklig schneiden und für den Anschluß an eine neue Leitung herrichten. Neues Rohr sauber rechtwinklig schneiden und für den Anschluß an die vorh. Leitung herrichten. Die Schnittfuge wird mit einer Manschettendichtung festgesetzt, die bei Verbindung von Rohrspitzenden gleicher Nennweite und versch. Werkstoffen einen sohlgleichen Übergang gewährleistet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorh. Leitung: 	PVC DN 150</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Neue Leitung:	PP SN 16 DN 150</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrgrabentiefe:	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">von OK Gelände bis Rohrsohle 	bis 2,00 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Manschettendichtung Typ 2B, mit profiliertem Stützkörper aus Edelstahl, umlaufende Spannbänder, 2,4 bar geprüft, für die Verbindung von Rohrspitzenden gleicher Nennweite und versch. Werkstoffe, liefern und fachgerecht einbauen. - zulässige Spaltbreite 1,00 cm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Leitung ist bis zum Abbruch in Betrieb!</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind die Lieferung aller Materialien, Schnitte, Materialverlust, die Ausführung aller zusätzlichen Erd- und Nebenarbeiten (auch Absperrung der Zulaufleitung).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Übergang vorh. Rohr PVC DN 150 auf neues Rohr PP DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_3FFCFB5DD0E14A019FD790075A125BC4" RNoPart="150">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>340</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene, in Betrieb befindliche Abwasserleitung / Hausanschlußleitungen aus Stz / B / PVC -Rohr DN 150 an die neue HA-Leitung anschließen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung im Zuge der Rohrleitungsherstellung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die vorh. Anschlussleitung aufsuchen, sorgfältig freilegen, sauber rechtwinklig schneiden und für den Anschluß einer neuen Leitung herrichten. Rohrleitungsabschnitt und Anschlussbögen sorgfältig ausbauen und entsorgen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Lage auf dem Grundstück!</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">In die HA-Leitung das erforderliche Gelenkstück (0,50 m PP SN 16, DN 150, Muffenlos!) einsetzen, die Hausanschlussleitung höhen- und fluchtgerecht anpassen und mit einer Manschettendichtung, ggf. mit Adapterstück, mit dem vorh. Ablaufrohr druckwasserdicht verbinden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Manschettendichtung Typ 2B, Rohraußendurchmesserbereich: 150 - 200 mm mm, Breite: 150 mm, mit profiliertem Stützkörper aus Edelstahl, umlaufende Spannbänder, 2,4 bar geprüft, für die Verbindung von Rohrspitzenden DN 150 / DN 120, liefern und fachgerecht einbauen. - zulässige Spaltbreite 0,50 cm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">(z.B. Funke VPC-Rohrkupplung oder gleicher Art)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Leitung 	Stz. / PVC / B DN 120 - 150</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Neue Leitung	PP SN 16 DN 150</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zusätzlich erforderliche Rohrformteile / Übergangsstücke usw. werden in der nachgewiesenen Anzahl gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung aller zusätzlich erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Vorh. Anschlussleitung DN 150 an HA-Leitung anschließen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_77056458B4FF450BAD44E3AE8CF1889F" RNoPart="160">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>340</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Neue Hausanschlußleitung PP DN 150 an vorhandenen, in Betrieb befindlichen Hausanschluß-Schacht  anschließen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung im Zuge der Rohrleitungsherstellung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die vorh. Anschlussleitung bis zum Schacht aufsuchen, sorgfältig freilegen, sauber rechtwinklig schneiden und für den Anschluß einer neuen Leitung herrichten. Rohrleitungsabschnitt und Anschlussbögen sorgfältig ausbauen und entsorgen. Ggf. in den HA-Schachtzulauf das erforderliche Gelenkstück (0,50 m PP SN 16, DN 150, Muffenlos!) neu einsetzen, die Hausanschlussleitung höhen- und fluchtgerecht anpassen und mit einer Manschettendichtung, ggf. mit Adapterstück, mit dem neuen Ablaufrohr druckwasserdicht verbinden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Manschettendichtung Typ 2B, Rohraußendurchmesserbereich: 150 - 200 mm mm, Breite: 150 mm, mit profiliertem Stützkörper aus Edelstahl, umlaufende Spannbänder, 2,4 bar geprüft, für die Verbindung von Rohrspitzenden DN 150 / DN 120, liefern und fachgerecht einbauen. - zulässige Spaltbreite 0,50 cm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">(z.B. Funke VPC-Rohrkupplung oder gleicher Art)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Leitung 	Stz. / PVC / B DN 120 - 150</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Neue Leitung	PP SN 16 DN 150</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zusätzlich erforderliche Rohrformteile / Übergangsstücke usw. werden in der nachgewiesenen Anzahl gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung aller zusätzlich erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Hausanschlussleitung DN 150 an vorh. HA-Schacht anschließen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_9E8AD0DBB7B34A6EBF455018F7B98835" RNoPart="170">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Erkennbar in die Konstruktion hineinwachsende Wurzeln sind in Abstimmung mit dem zuständigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes bzw. der Bauleitung vorsichtig mittels Suchschachtung zu verfolgen und soweit wie notwendig per Hand freizulegen, abzusägen, den Wundrand nachzuschneiden und die Schnittfläche mit dauerelastischem Wundverschlußmittel zu behandeln.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schnittgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist von der Baustelle zu entfernen einschl. aller Entsorgungskosten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser &gt; 2 bis 10 cm (gemessen an der Schnittstelle)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Wurzelbehandlung, Durchmesser über 2 bis 10 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1144_2A2BACF8BFF54EE5AE01C5F5C5BB7683" RNoPart="8">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Kanalspülung und -filmung </span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1144_8B51FBBEB12A46D29EC5B00095E45AAF" RNoPart="10">
                    <Qty>130.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasserkanal (B / PP DN 300) einschl. der Schächte mit Hochdruckspülung reinigen. Zum Leistungsumfang gehört das Vorhalten der Geräte sowie die Lieferung des erforderlichen Spülwassers und dessen schadlose Abführung sowie die Entsorgung des Kanalsandes gegen Nachweis auf einer zugelassenen Deponie.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Es ist zu beachten, daß diese Pos. nur einmal vergütet wird.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Regenwasserkanal DN 300 reinigen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_3C726CF7A4EF4A5BA0198831D1A5D59C" RNoPart="20">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasserkanal (B / PP DN 400) einschl. der Schächte mit Hochdruckspülung reinigen. Zum Leistungsumfang gehört das Vorhalten der Geräte sowie die Lieferung des erforderlichen Spülwassers und dessen schadlose Abführung sowie die Entsorgung des Kanalsandes gegen Nachweis auf einer zugelassenen Deponie.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Es ist zu beachten, daß diese Pos. nur einmal vergütet wird.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Regenwasserkanal DN 400 reinigen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_FCB93383A2C04D0187DBDF31BD338C12" RNoPart="30">
                    <Qty>330.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasserkanal (B / PP DN 500) einschl. der Schächte mit Hochdruckspülung reinigen. Zum Leistungsumfang gehört das Vorhalten der Geräte sowie die Lieferung des erforderlichen Spülwassers und dessen schadlose Abführung sowie die Entsorgung des Kanalsandes gegen Nachweis auf einer zugelassenen Deponie.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Es ist zu beachten, daß diese Pos. nur einmal vergütet wird.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Regenwasserkanal DN 500 reinigen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="P_1144_A75E2111FEDB49968E215D5E074B9EF2">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;text-decoration:underline;">Ausführungsbeschreibung Kanalfilmung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die ausführende Firma muss Inhaberin einer Gütesicherung bestehend aus Eigen- und Fremdüberwachung  gemäß RAL-GZ 961, Ausführungsbereich I + R sein.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schmutz- und Regenwasserleitungen verschiedener Durchmesser mit einer Kanal-Farbfernsehkamera untersuchen. Der Zustand von Rohr und Schacht ist gemäß ATV-A 143 zu protokollieren und zu filmen. Grundlage ist eine vom AG bereitgestellte XML-Datei der Ausführungsplanung.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;"/>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Fernsehuntersuchung ist gemäß ATV M143 (Teil 1 und 2) und ISYBAU 2006, Kodierung nach DIN EN 13508 Teil 2 in Verbindung mit DWA M149, durchzuführen und aufzuzeichnen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die aufgeführten Leistungen sind ohne zusätzlich anfallende Kosten einschließlich der digitalen Datenträger, schriftlicher Untersuchungsberichte und Fotos auszuhändigen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;"/>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abspeichern sämtlicher Untersuchungsdaten auf digitalem Datenträger (externe Festplatte), im AVI- oder MPEG-Format. Die Speicherung der Videos muss haltungsweise erfolgen, d.h. für jede Haltung eine eigenen Videodatei. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;"/>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Namensgebung nach folgendem System:</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">1.	Haltungsnummer, ohne führende oder 	abschließende 	Leerzeichen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">2.	Trennendes Minuszeichen</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">3.	Datum der Untersuchung im Format yyyymmdd</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Beispiel:</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Untersuchte Haltung 22R1 vom 25.06.2006 im Format MPEG ergibt den Dateinamen 22R1-20060625.MPG </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sollte eine Haltungsuntersuchung in zwei Videodateien unterteilt sein, weil z.B. eine Gegenuntersuchung nach einem Inspektionsabbruch erfolgte, muss der Dateiname der zweiten Inspektion mit einem "Tilde"-Zeichen ("~") oder mit "~G" ergänzt werden:</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">22R1-20060625~G.MPG</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;"/>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Die Stationierung des Haltungsanfangs ist entgegen dem ISYBAU-Standard auf Mitte Schacht HA 0.00 zu setzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Untersuchungsdaten müssen über die Schnittstelle ISYBAU 2006, XML-Format 1.0, Zustandsdaten in das Kanalinformationssystem des AG von der Festplatte gelesen und fehlerfrei in die Datenbank übernommen werden können. Haltungsnummer ist jeweils der in Fließrichtung oben liegende Schacht. Bei mehreren abgehenden Haltungen ist im Bestand die Haltungsnummer gemäß vorliegender Bestandsliste zu wählen. Bei Neubauabnahme ist bei mehreren abgehenden Haltungen an die Haltungsnummer ein Buchstabe beginnend mit a und dann fortlaufend anzuhängen.</span>
                              <br></br>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zur Fernsehuntersuchung ist eine Kanalrohrfernsehanlage (gemäß ATV M 143 Teil 2) mit elektronischer Kamera  (PAL-Norm) für hohe Bildqualität (Bildauflösung &gt; 400 Zeilen horizontal) sowie stufenlos veränderbarer Blickrichtung (&gt;DIN 200), Farbwiedergabe und Dateneinblendcomputer zu verwenden. Die Längenmesseinrichtung muss die Länge der Strecke auf 0,5% (max. 25 cm) genau messen können. Die Aufzeichnung und Wiedergabe muß ohne erkennbare Qualitätsverluste z.B. durch Konvertierung oder Komprimierung erfolgen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Folgende haltungspezifische Daten müssen auf dem Bildschirm und Film erkennbar sein: Durchmesser, Material, Schachtnummern, Fließrichtung und Station.</span>
                              <br></br>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Um Schäden an den Abzweigern feststellen zu können, muß die Kamera an diesen anhalten und in die Abzweiger einschwenken. (Auch bei der Aufnahme in Fließrichtung!). Die Schächte sind ebenfalls vollständig abzufilmen und zu dokumentieren.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;"/>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">In die Einheitspreise einzurechnen sind alle An- und Abfahrtkosten, Stillstands- und Vorhaltekosten sowie Bedienungsgeräte und -kräfte, ebenso wie eventuell notwendig werdende Wasserhaltungen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Ausführungsbeschreibung Kanalfilmung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="P_1144_AD439905FB8D4E3D853C436599982247" RNoPart="40">
                    <Qty>130.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasserkanal aus B / PP DN 300 einschl. Schacht,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">gemäß Ausführungsbeschreibung filmen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>RW-Kanal DN 300 filmen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_753CFCF8B3374A79B18E81B5A8D33E1D" RNoPart="50">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasserkanal aus B / PP DN 400 einschl. Schacht, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">gemäß Ausführungsbeschreibung filmen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>RW-Kanal DN 400 filmen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_09A6DAD912FE41368DE8E1FC74C37F4D" RNoPart="60">
                    <Qty>330.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasserkanal aus  B / PP DN 500 einschl. Schacht, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">gemäß Ausführungsbeschreibung filmen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>RW-Kanal DN 500 filmen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="P_1144_5B15C14B83B84496A6A386895E92EA5E">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;text-decoration:underline;">Ausführungsbeschreibung Kanalfilm Anschlussltg.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zusätzlich und ergänzend zu den Festlegungen unter "</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Ausführungsbeschreibung Kanalfilmung</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">" gilt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Komplex verzweigte Leitungssysteme (z.B. Grundstücksentwässerung) oder Anschlussleitungen  verschiedener Durchmesser (&gt; 100 mm) mit einer Kanal-Farbfernsehkamera untersuchen, einschl. Dokumentation des Leitungsverlaufes als Leitungsverlaufsbestimmung mit X/Y/Z-Koordinaten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Filmung und Leitungsverlaufsbestimmung sollen in einem Arbeitsgang erfolgen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;"/>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Untersuchung vom Hauptkanal aus mit geeignetem Lateral-Inspektionssystem, Einschiebeweite in die Leitung &gt;= 20 m. Abzweiger und Richtungsänderungen müssen bis 90 Grad inspizierbar sein.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;"/>
                            <p style="margin-right:1px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ortung / Erfassung des Leitungsverlaufes mind. mit X/Y- Koordinaten, die Z-Koordinate ist nach örtlichen Gegebenheiten zuzufügen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Ausführungsbeschreibung Kanalfilmung Anschlussleitungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="P_1144_422EB07169D7455F87DB4435887B55DD" RNoPart="70">
                    <Qty>115.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Regenwasserkanal als Hausanschlußleitung aus PP Da 160, gemäß Ausführungsbeschreibung filmen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>RW-HA-Kanal Da 160 filmen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="P_1144_A0403302C7EE4086B08ED879B40CA669">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Ausführungsbeschreibung Deformationsmessung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Nach der Sanierung und nach der Neuverlegung von biegeweichen Rohren ist die Verformung nach den zulässigen Bestimmungen der EN-DIN1610, ATV-DVWK-A 127, DWA-A 139 und GW 320/II über die gesamte Strecke mit einem mechanischen Abtastsystem wie z.B. das OPTIMESS Deformations und Kalibermessgerät DKM, nachzuweisen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Unmittelbar vor der Prüfung muss die zu untersuchende Haltung oder Rohrleitung gereinigt werden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Änderung des vertikalen Durchmessers von biegeweichen Rohren (Kurzzeitverformung) darf den maximalen Wert nach der projektgebundenen Rohrstatik nicht überschreiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Messungen müssen kontinuierlich über den Weg in einem Messabstand von 5 cm oder kleiner erfolgen. Die Genauigkeit der Deformationsmessung muss </span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">± 1 mm </span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">betragen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Ein aktuelles Kalibrierzertifikat mit Unterschrift das die Messgenauigkeit des Gerätes bestätigt und nicht älter als 12 Monate sein darf, ist mit dem Protokoll abzugeben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Protokoll zu dokumentieren und dem Auftraggeber als PDF und XLS Datei zu übergeben. In der Dokumentation sind der Innendurchmesser, die zulässigen Grenzwerte, der vertikale und horizontale Verformungsverlauf zum Weg grafisch darzustellen. Die arithmetischen Werte sind in Tabellenform aufzuführen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Das 90% Fraktile und die Gültigkeit des Kalibrierungszertifikats sind im Protokoll zu dokumentieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Messprotokolle gehen ins Eigentum des Auftraggebers über.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Ausführungsbeschreibung Deformationsmessung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="P_1144_E9D01C76EFF14C56B4561E9086E058B4" RNoPart="80">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Mischwasserkanal aus PP-DN 300, gemäß Ausführungsbeschreibung Deformationsmessung messen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Deformationsmessung PP-DN 300</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_0E723E2B00D6456BA825DE940FA2FA06" RNoPart="90">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Mischwasserkanal aus PP-DN 400, gemäß Ausführungsbeschreibung Deformationsmessung messen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Deformationsmessung PP-DN 400</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1144_77E1E5A8FC624B63942D66AA8C18ABE7" RNoPart="9">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Straßenbau</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1144_D3A84014184F4A6BAFDE57DDADE8D453" RNoPart="10">
                    <Qty>340.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Boden des Straßenunterbaus (Tragschicht- und Frostschutzmaterial) aufnehmen seitlich lagern, später wieder aufnehmen und profilgerecht nach Zeichnung als Frostschutzschicht wieder einbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Einbaufläche ist vorher gefällegerecht zu profilieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - B gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421") 		</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Längstransport bis	300 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaubreite	0,50 - 4,50 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaustärke	10 - 20 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verdichtung OKTS	mind. 120 MN/m2,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ev2/Ev1 	&lt; 2,1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Querprofilen im Ausbau.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Boden des Straßenunterbaus aufnehmen, lagern, einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_8B50940A9F754B92ABE097BFDF4532D3" RNoPart="20">
                    <Qty>780.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Boden für Straßenauskofferung ausheben. Der Boden ist profilgerecht nach Zeichnung und Angaben zu lösen, auf LKW zuladen, unternehmerseitig abzutransportieren und einer Wiederverwertung oder Deponierung zuzuführen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - B gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421") 		</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0 - BMBG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsflächen 	Auffüllung Fahrbahn</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe 	0,10 bis 0,40 m unter vorher 	abgetragenen Oberboden und 	Befestigung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Querprofilen im Abtrag.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Boden für Straßenauskofferung ausheben und abfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_30E7F14269E44951846CF9921CF60EEE" RNoPart="30">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zur vorherigen Pos. Boden für  Straßen- / Gehwegsauskofferung ausheben und entsorgen zum Baumwurzelschutz. Straßenauskofferung nach Abtrag der Oberflächenbefestigung, mit Behinderung im Bereich von Baumwurzeln, profilgerecht lösen. Arbeiten im Kronenschutzbereich von Hand ausführen. Material mittels Saugbagger entfernen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe bis 0,40 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kronenschutzbereich entsprechend  Ausführungsunterlagen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage zur Auskofferung - Baumwurzelschutz mit Handarbeit, Saugbagger</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_B78CAFC470124A178B75BF4CEE779929" RNoPart="40">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Plattendruckversuche nach DIN 18134 auf Anordnung des AG als Kontrolluntersuchung zusätzlich zur Eigenüberwachung durch ein unabhängiges, vom AG anerkanntes Baugrundlabor ausführen. Dem Prüfer sind die erforderlichen Geräte zur Verfügung zu stellen. Die Aufzeichnungen und Auswertungen sind dem AG zweifach zu übergeben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Plattendruckversuche als Kontrolluntersuchung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_A42A7D1ACC3B415589AB8D761C8A6EB0" RNoPart="50">
                    <Qty>3600.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Planum für Straßenunterbau vor Aufbringen des Schottertragschichtmaterials mit vorgeschriebenem Längs- und Quergefälle gemäß ZTV SoB-StB herstellen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ev2 auf der Oberfläche 		mind. 100 MPa.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Planum für Verkehrsflächen herstellen, 100 MPa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_94D32272E80A43BE8C061F425F8AFC4F" RNoPart="60">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Frostschutzmaterial 0/32 mm gemäß ZTV SoB-StB 20 anliefern, einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsflächen 	Bk 1,8</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbau 		als FSS, zur Ergänzung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch 		0 - 32 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Feinanteil Kategorie UF5, im eingebauten Zustand max. 5 M. - %. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verdichtungsgrad 	mind. Dpr 103 %</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verdichtung OKTS	mind. 120 MN/m2,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">		Ev2/Ev1 &lt; 2,1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke 		21 - 29 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Querprofilen im Einbau und Beleg über Wiegenoten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Umrechnungsfaktor:		2,00 t/m3.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Frostschutzschicht 0/32 liefern und einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_7DC5493B17E14934BFC488779D4C8C1D" RNoPart="70">
                    <Qty>1000.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht 0/45 mm gemäß ZTV SoB-StB 20 anliefern und höhen- und profilgerecht einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die angelieferten Baustoffe sind so zu verteilen, daß die geforderte Kornverteilung an allen Stellen erreicht wird.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsflächen  	Bk 1,8 Fahrbahn</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke	15 - 20 cm </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch	0-45 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verdichtung OKTS	Ev2 &gt;= 150  MPa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Querprofilen im Auftrag und Nachweis durch Wiegenoten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsgrundlage:	2,20 t/m3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Schottertragschicht 0/45, liefern, einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_5F53FA4AFC86408F906BC803DB395C38" RNoPart="80">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Übergänge der Deckenerneuerung im Bereich Bauanfang / Bauende nachfräsen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Das Fräsgut wird Eigentum des Auftragnehmers und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fräsbreite  	bis 1,00 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Frästiefe   	3 - 5 cm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Übergänge anfräsen, d = 3 - 5 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_4E2DC96F387945719EC5FE501FD467CE" RNoPart="90">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Anschluss an bestehende Asphaltdeckschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit Fugenband herstellen Die Fräsränder sind nachzuschneiden, zu reinigen, mit einem Vorstrichmittel zu streichen und mit schmelzbarem Bitumenfugenband (Tok-Band-Spezial oder gleichwertiges) abzukleben und zusammen mit dem Asphaltbeton anzuwalzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Einbauvorschriften des Herstellers sind genau zu beachten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fugenbreite 	10 mm, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fugenbandhöhe 	40 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Fräsränder nachschneiden und mit Bitumenfugenband dichten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_CB5F70B4E48D4B4B82017464D48949C8" RNoPart="100">
                    <Qty>2400.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 TN oder AC 22 TN (nach Wahl des AN) gemäß TL Asphalt-StB 07/13 liefern und herstellen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Asphalttragschicht gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13 mit Fertiger einbauen und verdichten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsfläche:	Bk 1,8</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaumenge 	285 kg/m2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bezeichnung	AC 32 TN oder </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	AC 22 TN</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bindemittel 	50/70 und/oder 70/100</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbau mit freiem Rand, Einbau mit Kantenandrückrolle</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Einbau ist durch Wiegenoten zu belegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Asphalttragschicht AC 32 / 22 TN, 285 kg/m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_7B1A052EDCEA487F8248F93053C10CFE" RNoPart="110">
                    <Qty>220.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N gemäß TL Asphalt-StB 07/13 liefern und herstellen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Asphalttragschicht gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13 von Hand in Kleinflächen und Randbereichen einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsfläche:	Bk 1,8</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaumenge 	285 kg/m2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bezeichnung	AC 22 TN</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bindemittel 	50/70</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbau mit freiem Rand</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">bei	Kleinflächen,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	Baugruben</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Einbau ist durch Wiegenoten zu belegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Asphalttragschicht AC 22 TN, 285 kg/m2, Handeinbau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_342FDA73B97B4469A37D9F386381DF0C" RNoPart="120">
                    <Qty>2500.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Tragschicht der Vorpositionen vor Aufbringen der nächsten Schicht / der Ankeilung von allen Verschmutzungen reinigen, Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes mit Rampenspritzgerät, in Teilflächen manuell aufsprühen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bindemittel 	C 60 BP 4-S.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bindemittelmenge 	rd. 300 g/m2.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Flächenaufmaß.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Nachweis über Lieferscheine / Faßnoten</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">HINWEIS: Die Bordsteine und Rinnen sind vor Verschmutzung zu schützen und ggf. gründlich zu reinigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Asphaltflächen reinigen und mit C 60 BP anspritzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_EFD09A03872A45C7B4F4F439CF1E391C" RNoPart="130">
                    <Qty>2400.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DN gemäß TL Asphalt-StB 07/13 liefern und herstellen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Asphaltdeckschicht gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13 mit Fertiger einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsfläche:	Bk 1,8</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke 	100 kg/m2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bezeichnung	AC 11 DN</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bindemittel 	50/70</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbau zwischen Borden / Rinnen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Einbau ist durch Wiegenoten zu belegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Asphaltbeton AC 11 DN 100 kg/m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_5C7B60D46BDB43F788A958D42BC68FAA" RNoPart="140">
                    <Qty>220.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DN gemäß TL Asphalt-StB 07/13 liefern und herstellen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Asphaltdeckschicht gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13 in Kleinflächen und Randbereichen von Hand einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsfläche:	Bk 1,8</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke 	100 kg/m2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bezeichnung	AC 11 DN</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bindemittel 	50/70</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbau 	zwischen Borden / Rinnen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbau 		Kleinflächen,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	Baugrubenaufbruch</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Einbau ist durch Wiegenoten zu belegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Asphaltbeton AC 11 DN 100 kg/m2, Handeinbau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_F958A044D82F45AA97712DCAE166BDD4" RNoPart="150">
                    <Qty>2500.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreumaterial durchführen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abstreumaterial aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung der Asphaltdeckschicht (Kat. SZ 22):	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Lieferkörnung 	1/3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abstreumenge:	1,00 kg/m2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Nicht gebundenes Material aufnehmen und der Verwendung nach Wahl des AN zuführen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Abstumpfungsmaßnahme 1/3 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_056759E3506842AB80FD3E7E83F119CE" RNoPart="160">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="line-height:13px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Messreflektoren für die elektromagnetische Dickenmessung für den Nachweis der Einbaudicke (Aufmaß) als Eigenüberwachung verlegen.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:13px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Linker und rechter Fahrbahnrand 1 Stck.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:13px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Gegenpol unbeschichtete Aluminiumfolie  30 x 70 cm.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:13px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Elektromagnetische Schichtdickenmessung durchführen und dokumentieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Messreflektoren verlegen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_82EE09DC0DE94BA8B3376D37093C5CFD" RNoPart="170">
                    <Qty>515.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Hochliegenden Asphaltfahrbahnrand und freie Asphaltfahrbahnränder in Verwindungsbereichen gegen eindringendes Wasser abdichten. Gesamte Flankenfläche reinigen und mit Heissbitumen (ca. 4,00 kg/m2) anspritzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schichtdicke	bis 16 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bitumen	PmB 45/80-50 A</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Absanden jeweils zwischen einzelnen Bindemittelaufträgen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Asphaltfahrbahnrand anspritzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_2DAB134FEA90482BAEB8C21D192A6508" RNoPart="180">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="line-height:13px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bohrkerne für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG fachgerecht entnehmen, die Proben versandfertig verpacken und der Prüfstelle übergeben, ggf. einschl. Versand.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:13px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Entnahme aus bituminösen Schichten.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:13px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kern-Durchmesser 	0,15 m</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:13px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bohrtiefe 	ca. 0,15 m</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:13px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bohrlöcher mit Beton C 20/25 bis 4 cm unter Oberfläche, darüber mit 2 Lagen Gussasphalt verfüllen. Material verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:13px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Anschluss fachgerecht mit Fugenband herstellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Bohrkerne für Kontrollprüfungen entnehmen und versenden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_71CF62BCFDB948888BA2A4D58D833A13" RNoPart="190">
                    <Qty>110.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Tiefborde aus Beton liefern und höhen- und fluchtgerecht in 20 cm Unterbeton C 20/25 mit 15 cm Rückenstütze setzen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten. Der anfallende Boden ist zu lösen, zu laden und unternehmerseitig zu entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schnitte an Enden und Einbauten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Tiefborde gemäß DIN EN 1340, TB 100 x 250 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualität:	DTI</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Tiefborde aus Beton TB 100 x 250</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_C25630787B7C4ADCA9CE11B19E7A705C" RNoPart="200">
                    <Qty>480.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonrechteckpflaster d = 10 cm mit Mikrofase gemäß DIN EN 1338 liefern und in 4 cm Bettungsmaterial 0/8 mm (Brechsand/Split) gemäß DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB in Seitenstreifenflächen verlegen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind die erforderlichen End-, Rand- und Kurvensteine, das Einpflastern von Einbauten, Schneiden von Paßstücken und Anschlüssen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Pflasterflächen sind mit Fugenmaterial 0/4 mm (Brechsand) gemäß ZTV Pflaster-StB 20 abzustreuen, einzuschlämmen und abzurütteln.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verband		Ellenbogenverband</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Pflasterstein	196 / 96 / 100 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">			mit Transport-Abstandshalter</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualität:		DI</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Farbe:		grau.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;"/>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vor Lieferung sind Mustersteine vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Gem. ZTV Pflaster-StB 20 muss die  Körnungszusammensetzung des Bettungsmaterial  filterstabil  zur Schottertragschicht und das Fugenmaterial  filterstabil zum Pflasterbett sein.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Betonrechteckpflaster d = 10 cm, grau, Verkehrsfläche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_9A6ED30426034752959376466D822EA9" RNoPart="210">
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonpflastersteine der Vorposition zum Angleichen an die Randeinfassung schneiden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schnittlinie 		90 - 45°, 	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Steindicke	 	bis 10,0 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Schnittkante ist abzufasen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Länge der Schnittkante.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Betonrechteckpflaster d = 10 cm schneiden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_6943DA55CA374F91B8D9127BE5C03DCC" RNoPart="220">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage für das Einpflastern von Schachtabdeckungen, Ausführung als werksmäßig vorgefertigter Pflastersteinsatz  zur Umpflasterung von Schachtdeckeln, d = 10 cm, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualität und Ausführung wie Betonpflasterposition,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Farbe:			grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">als Zulage zur Verlegeposition Betonpflaster.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Pflastersteinsatz zum Einpflastern von Schachtabdeckungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_5047B868F3D24A8FBEE09675D0B04FE2" RNoPart="230">
                    <Qty>14.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Schachtabdeckungen verschiedener Ausführungen und Belastungsklassen den neuen Oberflächenhöhen entsprechend angleichen. Oberflächendifferenz zwischen alter und neuer Oberfläche +/- 10 cm, einschließlich der erforderlichen Ausgleichsringe, Stemm- und Vermörtelungsarbeiten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung nur mit Betonbauteilen gemäß DIN 4034 und Zementmörtel MG III.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Schachtabdeckungen angleichen bis 10 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_449B2FFBCBA2416DB7D4DCEB7B37459C" RNoPart="240">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Schieber / Hydrantenkappen verschiedener Ausführungen den neuen Oberflächenhöhen entsprechend angleichen. Oberflächendifferenz zwischen alter und neuer Oberfläche +/- 10 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Schieber / Hydrantenkappen angleichen bis 10 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_02F745272480462D97541F48CFC00E74" RNoPart="250">
                    <Qty>580.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fugenspalt zwischen Bord / Pflasterrinne und Asphaltdeckschicht gem. ZTV-Fug herstellen und verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fuge herstellen, reinigen, Trennstreifen einbauen, mit Voranstrich und Trennmittel (Hydrophobierung) versehen und verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fugenbreite 	bis 10 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fugentiefe 	bis 35 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Material:	Heiß verarbeitbare, elastische 	Fugenmasse für Randfugen an 	Einbauten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">einschl. aller Nebenarbeiten und Nachbehandlung der Fuge.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Fugenspalt an Einbauten herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_33E0ECCAE8C04279AB57A127C11E1F4A" RNoPart="260">
                    <Qty>90.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rasengitterstein 400 x 600 mm liefern und mit 3 - 5 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht verlegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Hohlräume der Gitterwaben werden vollfugig mit Rasenschottermaterial 0/32 mm verfüllt und standfest abgerüttelt. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. Schnitte an Enden und Einbauten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten. Der profilgerechte Bodenaushub wird gesondert abgerechnet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbau:	Ausweichen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	Kleinflächig am Asphaltrand</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abmessungen/ Raster	398 x 598 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Plattendicke:	120 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Form	einseitig genoppt</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualität:	DTI</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Farbe: 	naturgrau</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rasengitterstein 400 x 600 x 120 mm  </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_2038842E8E504864868D4F61086D4673" RNoPart="270">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Recycling-Schotter 0/45 als Rasenschotter anliefern und höhen- und profilgerecht einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sortenreines Recyclingmaterial entsprechend ZTV T-StB</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke:	15 - 20 cm </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Angebot:		Beton -RC</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbau als Rasenschotter, d.h. der o.g. Körnung sind ca. 15 % vegetationsfähiger Mutterboden mit einer eingemischten Grassaatmischung (100 g/m3) aus robusten einheimischen Gräsern gleichmäßig unterzumischen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die angelieferten Baustoffe sind so zu verteilen, daß die geforderte Kornverteilung an allen Stellen erreicht wird.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Querprofilen im Einbau und Beleg durch Wiegenoten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Recycling-Schotter 0/45 als Schotterrasen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_0CB09DE6F7344FE784DDA910214954DA" RNoPart="280">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Oberboden liefern und einbauen. Steinfreien, gesiebten, vegetationsfähigen Oberboden liefern und in Banketten, Seitenstreifen, Pflanzflächen und Pflanzlöchern einbauen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Steine, Baumwurzeln, Plastik und sonstige sperrige Bestand-teile sind aus dem Oberboden zu entfernen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke 	i. M. 0,10 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Aufmaß an der Einbaustelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Oberboden liefern und einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_E1BE0328AF6F4E35A0D314A00B9DE7A2" RNoPart="290">
                    <Qty>850.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Banketten wieder profilgerecht herstellen und ansäen. Geländeflächen und Bankette feinplanieren, Steine und Unrat abharken, einsäen (strapazierfähige Gebrauchrasenmischung) und walzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Grassaat:		20 g/m2, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sorte: 		Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich eines 1. Schnittes und nachsäen von Fehlstellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Bankett und Böschnungsflächen ansäen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_987617E71CC241CD9ECBA5F6E6E31522" RNoPart="300">
                    <Qty>290.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Gräben nach Abschluss der Straßenbauarbeiten ausräumen und nachprofilieren. Der untere Sohl- und Böschungsbereich ist profil- und höhengerecht herzustellen, das Räumgut auf LKW  laden, unternehmerseitig übernehmen, abtransportieren und ordnungsgemäß entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Fußsicherungen sind zu schützen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubmenge 		i.M. 0,30 cbm je m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Vorhandene Gräben ausräumen und profilieren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1144_8F19AA1EF5224C60AACBCBDF1967EB60" RNoPart="10">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Oberflächen Gehweg</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1144_0DC4A68CD3A94AB0844C22E3E88C95C3" RNoPart="10">
                    <Qty>160.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Boden des Gehwegunterbaus (Tragschicht- und Frostschutzmaterial) aufnehmen seitlich lagern, später wieder aufnehmen und profilgerecht nach Zeichnung als Frostschutzschicht wieder einbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Einbaufläche ist vorher gefällegerecht zu profilieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - B gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421") 		</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Längstransport bis	300 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaubreite	0,50 - 5,00 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaustärke	10 - 20 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verdichtung OKTS	mind. 100 MN/m2,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ev2/Ev1 	&lt; 2,1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Flächenaufmaß</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Boden des Gehwegunterbaus aufnehmen, lagern, einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_5FE9AD08AC0C40EF85CDD3BD6AA00DFE" RNoPart="20">
                    <Qty>240.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Boden für Gehwegsauskofferung ausheben. Der Boden ist profilgerecht nach Zeichnung und Angaben zu lösen, auf LKW zuladen, unternehmerseitig abzutransportieren und einer Wiederverwertung oder Deponierung zuzuführen. Der Verbleib des Bodens ist zu belegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - B gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421")</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV 	BM/BG-F0 - BMBG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA	Z0/0*</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausbaubreite	1,00 - 2,00 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe 	0,20 bis 0,40 m unter vorher aufgenommener Befestigung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Flächenaufmaß.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Boden für Gehwegsauskofferung ausheben und abfahren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_84B5E69DC5114B47899588C4DBE10552" RNoPart="30">
                    <Qty>1400.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Planum für Straßenunterbau vor Aufbringen des Frostschutzmaterials mit vorgeschriebenem Längs- und Quergefälle gemäß ZTV SoB-StB 04/07 herstellen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ev2 auf der Oberfläche 		mind. 45 MN/m2</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Planum für Verkehrsflächen herstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_C77375DEAE264D649285AEDE8B415792" RNoPart="40">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Frostschutzmaterial 0/32 mm gemäß ZTV SoB-StB 20 anliefern, einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsflächen 	Rad- und Gehweg</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbau 		als FSS</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch 		0 - 32 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Feinanteil Kategorie UF5, im eingebauten Zustand max. 5 M. - %. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verdichtungsgrad 	mind. Dpr 103 %</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verdichtung OKTS	mind. 100 MN/m2,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">		Ev2/Ev1 &lt; 2,1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke 		12 - 18 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Querprofilen im Einbau und Beleg über Wiegenoten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Umrechnungsfaktor:		2,00 t/m3.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Frostschutzschicht 0/32 liefern und einbauen         </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_05CF988EF0574342BB5559982E1EC117" RNoPart="50">
                    <Qty>400.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kiestragschicht 0/45 mm gemäß ZTV SoB-StB 20 anliefern und höhen- und profilgerecht einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die angelieferten Baustoffe sind so zu verteilen, daß die geforderte Kornverteilung an allen Stellen erreicht wird.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsfläche	Rad- und Gehweg</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke	15 cm </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch	0-45 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verdichtung OKTS	Ev2 &gt;= 120  MPa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Querprofilen im Auftrag und Nachweis durch Wiegenoten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsgrundlage:	2,20 t/m3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Kiestragschicht 0/45 liefern und einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_32DD6BE3B8094F33AF6EC2645AE334AC" RNoPart="60">
                    <Qty>660.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Hochborde aus Beton liefern und höhen- und fluchtgerecht gemäß DIN 18318 in 20 cm Unterbeton C 20/25 mit 15 cm Rückenstütze setzen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Fugen zwischen den Steinen sind umlaufend mit Compri-Band o.gl. zu dichten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten. Der anfallende Boden ist zu lösen, zu laden und unternehmerseitig zu entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:13px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schnitte an Enden und Einbauten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Hochborde gemäß DIN EN 1340, HB 150/300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualität:	DTI</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Hochborde aus Beton HB 150/300</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_C5AE3181E37442D580C7324272552C31" RNoPart="70">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schrägschnitte der Borde (Hoch-, Tief- und Rasenborde) an Bordstößen in engen Bögen. Schnittwinkel 45° - 60°.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Schrägschnitte der Borde, Schnittwinkel 45° - 60°</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_99FCD609180F4C619CF6A54C3E6FFC79" RNoPart="80">
                    <Qty>135.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage für Bogensteine zu den Hochbordsteinen der Vorposition als Außen- und Innenbogenradien. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">R = 	5,00 - 10,00 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage zu den Hochborden für Bogensteine R= 5,00 - 10,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_17F9173BFA4741EABC9DEB58019E82D8" RNoPart="90">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Vorposition für die Ausbildung von Bögen mit geraden Borden. Eventuelles Schneiden ist in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Tiefborde gemäß DIN EN 1340, TB 100 x 250</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Hochborde gemäß DIN EN 1340, HB 150 x 300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Länge  	50 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bogenradius	&gt;10 bis 20 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für die Ausbildung von Bögen mit geraden Borden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_442FBCE7F88948CBB2299EFEFF257F9D" RNoPart="100">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zulage zu den Borden der Vorposition für die Ausbildung als Hänger- und Überfahrtsteine,</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;"> r = 3 cm</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Hängersteine auf 2,00 m abgesenkt.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Hänger- und Überfahrsteine, r = 3 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_3C7A2F31E24844F88C50DAD4C3F2D1B0" RNoPart="110">
                    <Qty>600.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rasenborde aus Beton liefern und höhen- und fluchtgerecht gemäß DIN 18318 in 20 cm Unterbeton C 20/25 mit 10 cm Rückenstütze setzen. </span>
                            </p>
                            <p style="line-height:13px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten. Der anfallende Boden ist zu lösen, zu laden und unternehmerseitig zu entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p style="line-height:13px;text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schnitte an Enden und Einbauten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rasenborde mit Fase gemäß	DIN EN 1340</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">			60 x 250</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualität:			DTI</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Rasenborde aus Beton RaB 60 x 250</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_F71169E0901E40AE98646658005470F8" RNoPart="120">
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonrechteckpflaster d = 8 cm mit Mikrofase gemäß DIN EN 1338 liefern und in 4 cm Bettungsmaterial 0/8 mm (Brechsand/Split) gemäß DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB 20 in Geh- und Radwegflächen verlegen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind die erforderlichen End-, Rand- und Kurvensteine, das Einpflastern von Einbauten, Schneiden von Paßstücken und Anschlüssen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Pflasterflächen sind mit Fugenmaterial 0/4 mm (Brechsand) gemäß ZTV Pflaster-StB 20 abzustreuen, einzuschlämmen und abzurütteln.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsfläche	Rad- und Gehweg</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verband	Läuferverband / Sicherheitsstreifen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Pflasterstein	200 / 100 / 80 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	mit Transport-Abstandshalter</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualität:	DI</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Farbe:	grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vor Lieferung sind Mustersteine vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Körnungszusammensetzung des Bettungsmaterial muss filterstabil gem. ZTV Pflaster-StB 20 zur Kiestragschicht sein. Die Körnungszusammensetzung des Fugenmaterial muss filterstabil gem. ZTV Pflaster-StB 20 zum Pflasterbett sein.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Betonrechteckpflaster d = 8 cm, grau, Sicherheitsstreifen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_FC2DD5F3AE344510AF197CE956CBBB41" RNoPart="130">
                    <Qty>1100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonrechteckpflaster d = 8 cm mit Mikrofase gemäß DIN EN 1338 liefern und in 4 cm Bettungsmaterial 0/8 mm (Brechsand/Split) gemäß DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB 20 in Geh- und Radwegflächen verlegen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind die erforderlichen End-, Rand- und Kurvensteine, das Einpflastern von Einbauten, Schneiden von Paßstücken und Anschlüssen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Pflasterflächen sind mit Fugenmaterial 0/4 mm (Brechsand) gemäß ZTV Pflaster-StB 20 abzustreuen, einzuschlämmen und abzurütteln.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsfläche	Rad- und Gehweg</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verband	Ellenbogenverband</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Pflasterstein	200 / 100 / 80 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	mit Transport-Abstandshalter</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualität:	DI</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Farbe:	rot.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vor Lieferung sind Mustersteine vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Körnungszusammensetzung des Bettungsmaterial muss filterstabil gem. ZTV Pflaster-StB 20 zur Schottertragschicht sein. Die Körnungszusammensetzung des Fugenmaterial muss filterstabil gem. ZTV Pflaster-StB 20 zum Pflasterbett sein.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Betonrechteckpflaster d = 8 cm, rot, Gehweg</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_326184C616C6483E84AC91A7D560DB8A" RNoPart="140">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonrechteckpflaster der Vorposition zum Angleichen an die Randeinfassung schneiden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schnittlinie 	90 - 45°</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Steindicke	bis 8,0 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Schnittkante ist abzufasen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Länge der Schnittkante.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Betonrechteckpflaster d = 8 cm schneiden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="P_1144_BECAE716B1AA4647B853D06D38EEFF68">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Barrierefreie Querungsstelle</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Barrierefreie Querungsstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="P_1144_8FCDCDB4E8C9415F806F83D479AC9C26" RNoPart="150">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonrechteckplatten als Bodenindikatoren - Rippenplatten- gemäß DIN 32984 liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen in 3 cm Bettungsmaterial 0/8 mm (Brechsand/Split) gemäß DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB in Geh- und Radwegflächen verlegen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind das Einpflastern von Einbauten, Schneiden von Paßstücken und Anschlüssen, der Zuschnitt erfolgt durch Nassschnitt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Pflasterflächen sind mit Fugenmaterial 0/4 mm (Brechsand) gemäß ZTV Pflaster-StB fachgerecht zu verfugen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Format:	300 / 300 / 80 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">als	Richtungs-, Sperrfelder / Leitstreifen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche: 	7 trapezförmige Rippen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rippenhöhe:	5 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">SRT-Wert:	&gt;= 60</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualität:	DIK</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Farbe:	weiß</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vor Lieferung sind Mustersteine vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Körnungszusammensetzung des Bettungsmaterial muss filterstabil gem. ZTV Pflaster-StB zur Kiestragschicht sein. Die Körnungszusammensetzung des Fugenmaterial muss filterstabil gem. ZTV Pflaster-StB zum Pflasterbett sein.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Bodenindikatoren - Rippenplatten 300 x 300 x 80</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_1945055F5E4D4C959D3B2DB86352D38B" RNoPart="160">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Betonrechteckplatten als Bodenindikatoren - Noppenplatten- gemäß DIN 32984 liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen in 3 cm Bettungsmaterial 0/8 mm (Brechsand/Split) gemäß DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB in Geh- und Radwegflächen verlegen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind das Einpflastern von Einbauten, Schneiden von Paßstücken und Anschlüssen, der Zuschnitt erfolgt durch Nassschnitt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Pflasterflächen sind mit Fugenmaterial 0/4 mm (Brechsand) gemäß ZTV Pflaster-StB fachgerecht zu verfugen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Format	300 / 300 / 80 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">als	Aufmerksamkeitsfeld / Abzweigfeld</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche 	Kegelstumpfnoppen mit Rändelstuktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	50 Noppen / Stein</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Noppenhöhe:	5 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">SRT-Wert:	&gt;= 60</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualität:	DIT</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Farbe:	weiß</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vor Lieferung sind Mustersteine vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Körnungszusammensetzung des Bettungsmaterial muss filterstabil gem. ZTV Pflaster-StB zur Kiestragschicht sein. Die Körnungszusammensetzung des Fugenmaterial muss filterstabil gem. ZTV Pflaster-StB zum Pflasterbett sein.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Bodenindikatoren - Noppenplatten 300 x 300 x 80</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="P_1144_92870DBB3EAE4DDCAEFE81033DA4213D">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Grundstücksflächen anpassen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Grundstücksflächen anpassen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="P_1144_344F8B92832E4E2F916C5950E699D5AD" RNoPart="170">
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Pflasterflächen (Verbundpflaster, Betonplatten, Naturstein, Klinkerpflaster usw.) an Grundstückszufahrten sorgfältig aufnehmen, reinigen, und dem Eigentümer zur Verfügung stellen bzw. seitlich lagern.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Nicht wieder verwendungsfähige Materialien sind unternehmerseitig zu übernehmen, abzutransportieren und zu entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Transportentfernung bis 		15 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Aufmaß.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Pflasterflächen aufnehmen, reinigen, lagern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_F621810BE3104918A5B1FF439330C232" RNoPart="180">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Seitenflächen (Gehwege, Auffahrten oder ähnliches) bestehend aus Pflasterflächen verschiedener Ausführungen und Abmessungen den neuen Höhen entsprechend nach Angaben angleichen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung mit seitlich lagernden Steinen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Auf- bzw. Abtrag bis zu 10 cm einschließlich Zulieferung der erforderlichen Materialien bzw. Abtransport des verdrängten Bodens, Einzurechnen ist die Lieferung von 3 - 4 cm Bettungsmaterial aus Brechsand - Splitt 0/8 mm, die Planumsherstellung und das Einfegen mit Pflastersand.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Pflasterflächen angleichen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_002DDC6E78FC40D2831040EAD2CEB0E6" RNoPart="190">
                    <Qty>160.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kiesbaustoffe (Kies 0/32, Kiesel 15/30 o.ä.) an Grundstückszufahrten sorgfältig aufnehmen, trennen und dem Eigentümer zur Verfügung stellen bzw. seitlich lagern.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Nicht wieder verwendungsfähige Materialien sind unternehmerseitig zu übernehmen, abzutransportieren und zu entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Transportentfernung bis 	15 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Aufmaß.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Kiesbaustoffe aufnehmen, reinigen, lagern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_EB9E22B6B6B64385A07A4EDBA9E0F705" RNoPart="200">
                    <Qty>140.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Seitenflächen mit seitlich lagernden Kiesbaustoffen (Kies 0/32, Kiesel 15/30 o.ä.) höhen- und profilgerecht wieder herstellen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Auf- bzw. Abtrag bis zu +/- 10 cm, einschließlich Abtransport des verdrängten Bodens, einschließlich der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zu ergänzende Materialien werden nach Listenpreisen vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Seitenflächen mit Kiesbaustoffen herstellen.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1144_2619CF5D554B423BB40344628E754AA4" RNoPart="11">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Straßenentwässerung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1144_9CE2984028104FF1A52B5A4766AC3868" RNoPart="10">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>140</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandenen Straßenablauf, bestehend aus PE- und Betonteilen (Boden, Zwischenring, Schachthals) gemäß DIN 4052 einschließlich Muldenaufsatz Klasse D DIN 19594 - 500 x 500 D 400, freilegen, bruchfrei ausbauen, reinigen und seitlich lagern, einschließlich der erforderlichen Erd-  und Verdichtungsarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Lage des Straßenablaufes: Fahrbahnrand, am Hochbord.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Evtl. erforderlicher Füllboden wird über die Straßenbaupositionen abgerechnet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Straßenablauf aufnehmen und lagern, 500 x 500, Klasse D</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_D27D124EC81541579840B5FC0BE030DE" RNoPart="20">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>150</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandenen Straßenablauf der Vorposition, seitlich lagernd, an neuer Stelle wieder höhengerecht einbauen und an die neue Rohrleitung DN 160 anschließen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind Lieferung und Einbau von 1 x Übergangsstück B / PP, 1 x Übergangsstück PP / PE.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Nicht wieder einbaufähiges Material ist unternehmerseitig zu übernehmen und zu entsorgen. Einschließlich Lieferung des erforderlichen Füllsandes zum Verfüllen der Baugrube und unternehmerseitiger Abtransport des Verdrängungsbodens.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind die erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Straßenablauf wieder einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_B4BC550E840E4F18A43E5364D810DAE7" RNoPart="30">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>140</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandenen Straßenablauf, bestehend aus PE- oder Betonteilen (Boden, Zwischenring, Schachthals) gemäß DIN 4052 einschließlich Aufsatz Klasse D DIN 19594 - 300 x 500 / 500 x 500, D 400, freilegen, ausbauen, und unternehmerseitig entsorgen. Lage des Straßenablaufes:	Fahrbahnrand, vorm Hochbord. Einschließlich der erforderlichen Erd-  und Verdichtungsarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Straßenablauf aufnehmen und entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_B395B6862AE24F0FAC40CFCA3595A330" RNoPart="40">
                    <Qty>650.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Läuferreihe aus Betonpflastersteinen in 20 cm Unterbeton C 20/25 höhen- und fluchtgerecht gemäß DIN 18318 setzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Pflastersteine gemäß DIN EN 1338.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Pflastersteine mit Fase, Raster	240 / 160 x 160 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Dicke:	140 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualität 	DI</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Breite 	2 - reihig</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Lage	Fahrbahnrand,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	Kurvenbereich / Einfahrten</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Pflasterfugen mit  Zweikomponentenmörtel vollfugig einschlämmen und standfest abrütteln.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich der erforderlichen</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;"> dauerelastischen Bewegungsfugen und aller</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);"> Erd- u. Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Entwässerungsrinne aus Betonpflaster 32 cm breit</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_D247DF8CAE5E4F5C8EF8CC1761D6D9F4" RNoPart="50">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Läuferreihensteine als Einfassung der Notüberläufe im Grabenprofil setzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Läuferreihe aus Betonpflastersteinen in 20 cm Unterbeton C 20/25 höhen- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angaben setzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Pflastersteine gemäß DIN EN 1338.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Pflastersteine mit Fase, 	160 / 240 x 160 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Dicke:	140 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Qualität 	DI</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Breite 	1 - reihig</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Lage	Grabenprofil</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Pflasterfugen mit  Zweikomponentenmörtel vollfugig einschlämmen und standfest abrütteln.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich der erforderlichen Erd- u. Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Läuferreihensteine als Einfassung von Grabenabläufen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_50BA65A8948146D6AF62568053645DC5" RNoPart="60">
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Straßenablauf für Trockenschlamm liefern und höhengerecht auf 20 cm Unterbeton C 12/15 einbauen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">einschließlich Ausführung aller Erd- und Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Längsaufsatz Klasse D DIN 19594 - 320 x 500 D 400,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Pultform, tiefgreifende Dreipunktaufflagerung des Rostes im Rahmen, klapperfrei, mit Federarretierung und beidseitiger Aufklappvorrichtung, Schlitzweite 26 mm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Geschlossener Rahmen und Rost aus Gußeisen mit Eimerauflage.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">System MEITOP oder gleichwertig.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Eimer Form DIN 4052-B 1, verzinkt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Auflagerring DIN 4052-10b, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">PE-Straßenablauf DN 400, Bauhöhe 45 cm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">mit Auslaufstutzen DN 150 für PP / PE-Rohre,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">System Romold oder gleichwertig.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Lieferung des erforderlichen Füllsandes zum Verfüllen der Baugrube und unternehmerseitiger Abtransport des Verdrängungsbodens.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbautiefe	rd. 1,00 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Straßenablauf, PE, Pultaufsatz 500 x 320 Klasse D</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_9C7682C481B74D90AB1D15B4368C551B" RNoPart="70">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Straßenablauf für Trockenschlamm liefern und höhengerecht auf 20 cm Unterbeton C 20/25 einbauen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">einschließlich Ausführung aller Erd- und Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Längsaufsatz Klasse D DIN 19594 - 500 x 500 D 400,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Pultform, tiefgreifende Dreipunktaufflagerung des Rostes im Rahmen, klapperfrei, mit Federarretierung und beidseitiger Aufklappvorrichtung, Schlitzweite 16 mm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Geschlossener Rahmen und Rost aus Gußeisen mit Eimerauflage.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">System MEITOP oder gleichwertig.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Eimer Form DIN 4052-B 1, verzinkt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Auflagerring DIN 4052-10b, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">PE-Straßenablauf DN 400, Bauhöhe 45 cm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">mit Auslaufstutzen DN 150 für PP / PE-Rohre,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">System Romold oder gleichwertig.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einbautiefe	rd. 1,00 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Lieferung des erforderlichen Füllsandes zum Verfüllen der Baugrube und unternehmerseitiger Abtransport des Verdrängungsbodens.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Straßenablauf, PE, Pultaufsatz 500 x 500 Klasse D</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_EB7188A8841F4A6FA7A6DB6799FC1DF3" RNoPart="80">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Seitlicher Anschluß an eine PP-Rohrleitungen DN 400.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Herstellen der Kernbohrung unter 90° Ø 200 mm, nach Zeichnung und Angaben vor Ort,  fachgerechtes Laminat des Bohrloches.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einsetzen der Anschlußdichtung und Einschraubkrone mit Anschlußmuffe für PP SN 16 / SN 10-Rohre.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrwandung Hauptrohr:		&lt; 33 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fabrikat AWADOCK der Firma REHAU oder gleichwertiger Art</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Seitlicher Anschluß DN/OD 160 an PP-Rohr DN 400</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_F69CC2D3E2384019A6DA784CF74E5607" RNoPart="90">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Seitlicher Anschluß an die Beton-Rohrleitungen DN 300.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Herstellen der Kernbohrung unter 90° Ø 200 mm, nach Zeichnung und Angaben vor Ort.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einsetzen der Anschlußdichtung und Einschraubkrone mit Anschlußmuffe für PP SN 16 / SN 10-Rohre.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fabrikat AWADOCK der Firma REHAU oder gleichwertiger Art</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Seitlicher Anschluß DN/OD 160 an Betonrohrleitungen DN 300</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_5EE53A088FB146D1A16FC825E2FC98B0" RNoPart="100">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Seitlicher Anschluß an die Beton-Rohrleitungen DN 400.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Herstellen der Kernbohrung unter 90° Ø 200 mm, nach Zeichnung und Angaben vor Ort.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einsetzen der Anschlußdichtung und Einschraubkrone mit Anschlußmuffe für PP SN 16 / SN 10-Rohre.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fabrikat AWADOCK der Firma REHAU oder gleichwertiger Art</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Seitlicher Anschluß DN/OD 160 an Betonrohrleitungen DN 400</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_9C80AFD4AF4A46C693D04FAA932EC92D" RNoPart="110">
                    <Qty>14.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Seitlicher Anschluß an die Beton-Rohrleitungen DN 500.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Herstellen der Kernbohrung unter 90° Ø 200 mm, nach Zeichnung und Angaben vor Ort.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einsetzen der Anschlußdichtung und Einschraubkrone mit Anschlußmuffe für PP SN 16 / SN 10-Rohre.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fabrikat AWADOCK der Firma REHAU oder gleichwertiger Art</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Seitlicher Anschluß DN/OD 160 an Betonrohrleitungen DN 500</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_70363F36195F4C43BA0137C6891FE7A6" RNoPart="120">
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Flexibles PE-Rohr DN 150 zum Anschluß von Abläufen und Kastenrinnen höhen- und gefällegerecht verlegen und an Abzweiger oder Schächte anschließen, einschließlich Ausführung aller Erd- und Nebenarbeiten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Hochdruckspülung und der erforderlichen Dichtheitsprüfung. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fachgerechter Anschluß an die Abzweiger der Rohrleitung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Flexibles Rohr in Verbundbauweise (außen gewellt mit glattem Innenrohr). Rohrtyp R2 entspr. DIN 4262-1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Farbe:	Außen schwarz, Innen blau, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Belastbar 	SN 8 nach DIN ISO 9969, für SLW 60 </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:	Aqua-flex, Fränkische oder gleichwertiger Art</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Anschlußtiefe am Straßeneinlauf	i.M. 0,60 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verlegetiefe der Hauptleitung	1,50 bis 2,00 m </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Anschlußrohrleitung PE DN 150, SN 8 "Aqua-flex"</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_2A3F81F09937406EA4A06AF9FAEE9C6B" RNoPart="130">
                    <Qty>650.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Dränleitung aus längsgerieften und quergeschlitzten Raudril-sickerleitungsrohren gem. DIN 4262 - 1 höhen- und gefällegerecht verlegen, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">einschließlich Herstellung des Rohrgrabens und ummanteln des Rohres mit Kiesel 3/8 mm und Anschluß an vorhandene Entwässerungsanlagen über PE-Abzweiger der Anschlußleitungen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schlitzbreite 	0,8 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohrgrabentiefe unter Planum	i.M. 30 cm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Rohre 	DN 100.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten und der erforderlichen Rohrformteile.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Dränage PVC DN 100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_5FC1763DB6E5425F8C9F0C2FEA15AD36" RNoPart="140">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abzweiger DN 150/150 - 100 aus PP, 45° gemäß DIN 19534,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">mit Übergangsformstück auf Dränageleitung DN 100 / DN 80</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">als Zulage zur Rohrposition</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Abzweiger DN 150/150 aus PP, 45°, als Zulage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_E727CFEE441B45E79175CF696CC75F4F" RNoPart="150">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Dränagen aus PVC-Rohren DN 100 mit  Reduzierungen DN 150/100 an die Ablaufleitung der Straßeneinläufe anschließen. Der Abzweiger wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Dränage PVC DN 100, anschließen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_1E93C5CCC21B4DE3B61736DC5D5329FD" RNoPart="160">
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kreuzung des Rohrgrabens mit Kabeln und Versorgungsleitungen verschiedener Ausführungen bis DN 50. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für das Aufsuchen, die Erschwernisse bei der Baudurchführung und die erforderlichen Schutzmaßnahmen (Kabelbündel mit Kabelabstand &lt; 30 cm werden als ein Hindernis gerechnet).</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Erdarbeiten an und unter den Versorgungsleitungen sind, soweit erforderlich, von Hand durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Kreuzungen mit Kabeln und PE-Rohren bis DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_907792DE3F4149FF9AF2C3DF22231334" RNoPart="170">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kreuzung mit Gas- und Wasserleitungen verschiedener Materialien DN 80 - DN 150.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für das Aufsuchen, die Erschwernisse bei der Baudurchführung und die erforderlichen Schutzmaßnahmen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Erdarbeiten an und unter den Versorgungsleitungen sind, soweit erforderlich, von Hand durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Kreuzung mit Gas- und Wasserleitungen bis DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_00E886EE725C4ADDAF428DB4A221DD1F" RNoPart="180">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Erschwernis durch parallel im Leitungsgraben verlaufende Kabel und Rohre verschiedener Materialien bis DN 50. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Versorgungsanlagen sind aufzusuchen, während der Bauzeit entsprechend den Auflagen des Versorgungsträgers zu sichern und im Zuge der Grabenherstellung wieder fachgerecht in neuer Trasse zu verlegen und mit einem zu liefernden Trassenband zu sichern.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für das Aufsuchen, die Erschwernisse bei der Baudurchführung und die erforderlichen Schutzmaßnahmen. Die Erdarbeiten an und unter den Leitungen sind, soweit erforderlich, von Hand durchzuführen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den Leitungsgrabenpositionen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Sichern parallel verlaufender Kabel / Rohre DN 50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1144_FC9A8AB7A84345C780D21733A82C578D" RNoPart="12">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Beleuchtung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1144_457266685217468CBE5C0172D3250466" RNoPart="10">
                    <Qty>11.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Straßenlampen (Lichtpunkthöhe 4,50 - 5,50 m) einschließlich Betonfundament ausbauen. Das Betonfundament ist sorgfältig zu lösen, auf LKW zu laden, unternehmerseitig zu übernehmen, abzutransportieren und zu entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Lampen sind zu laden und zum Lagerplatz des AG zu transportieren, abzuladen und zu lagern.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Lagerplatz:	Bauhof Gemeinde Haselund</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Straßenlampen ausbauen und lagern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_89625B8308C346DF9C7D77A3B741DAF3" RNoPart="20">
                    <Qty>650.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Boden der Gräben für Verlegung der Versorgungseinrichtungen - Straßenbeleuchtung ausheben, Boden nach Bodenarten getrennt seitlich zwischenlagern und nach Einbau der Versorungseinrichtungen lagenweise wieder einbauen und verdichten, einschl. der erforderlichen Wasserhaltung und Verbau.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß DIN 4124, der verdrängte und nicht wieder einbaufähige Boden ist unternehmerseitig zu beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Homogenbereich	A - C gem. DIN 18300</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">	(Gutachten B&amp;L "090025 1421")</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung EBV:	BM/BG-F0 - BMBG-F1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zuordnung LAGA:	Z0/0*	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">5 cm unter und 10 cm über und um die Versorgungsleitungen ist steinfreier Sand einzubauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zwischensohlen und Verlegeplanum sind entsprechend bei der Grabenverfüllung herzustellen und bis zum Verlegen der Versorgungseinrichtungen vorzuhalten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">- 	Handarbeiten bei quer zum Graben laufenden Kabeln und Rohrleitungen, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">- 	die Anlieferung und Verlegung der erforderlichen Trassenwarnbänder und </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">- 	die Mehrleistungen beim Aushub im Bereich von Rohrverbindungen und Einbauten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe ab vorher abgetragener</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bodenschicht / Planum, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">		bis 0,30 m </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Gesamtbreite oben 	0,30 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe/-breite für 	Beleuchtung	0,60 / 0,30 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Boden der Gräben für Versorgung (Beleuchtung) bis 0,60 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_89B30B4716354FBDB33696FA8BE30D73" RNoPart="30">
                    <Qty>650.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Beleuchtungskabel sorgfältig freilegen, trennen, aufnehmen, auf LKW laden und unternehmerseitig abtransportieren und ordnungsgemäß entsorgen. Der Rohrgraben ist gemäß DIN EN 1610 herzustellen und nach Ausbau der Beleuchtungskabel wieder zu verfüllen und zu verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind die zusätzlichen Arbeiten und Behinderungen bei Rohrgrabenherstellung und Verbau und das Aufsuchen der Leitungen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Beleuchtungskabel	NYY - 4 x 10 / 5 x 10 mm2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe:	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">von OK Gelände bis Rohrsohle 	bis 0,60 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Das Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung der zusätzlich erforderlichen Erd- und  Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Vorh. Beleuchtungskabel aufnehmen und entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_9B9D699E3D5C44E983FD0040455A3EAD" RNoPart="40">
                    <Qty>705.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Beleuchtungskabel NYY - 5 x 10 mm2 CU in Einzellängen liefern und in vorhandenen Kabelgraben einlegen, einschl. verlegen und sichern von Anschlußschleifen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Kabel NYY 5 x 10 mm2  in Einzellängen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_6E0314F144DA442F8CADEFFBF48D30C2" RNoPart="50">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kunststoffrohre KSR DN 110, 6,00 m Stangenlänge, PVC-Schutzrohre nach DIN 16875 mit angeformter Steckmuffe, liefern und im Kabelgraben der Vorposition einschließlich Einziehen eines Zugdrahtes bzw. der zu verlegenden Kabel einbauen. Die Kabellängen des jeweiligen Trassenabschnittes sind auf ganzer Länge durch die Leerrohre hindurchzuziehen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Rohrenden sind mit Abdichtbechern zu verschließen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Verlegung entsprechend ZTV-TK Netz 10 und 12 sowie EN 1610 und Technischer Information des Herstellers einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Das Schutzrohr ist bis 15 cm über dem Rohrscheitel mit steinfreiem Material von Hand zu verfüllen und zu verdichten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Kabelschutzrohr DN 100 KSR DN 110 (6,00 m)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_931EC935F9DA4A5FB64234F1EDE85FAF" RNoPart="60">
                    <Qty>650.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kabelmerkband mit Aufschrift "Beleuchtungskabel" liefern und verlegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Kabelmerkband mit Aufschrift "Beleuchtungskabel"</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_290BAFEA4812473A800638F0B0FEDB99" RNoPart="70">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Steinfreien Sand 0/2 mm zum Abdecken und Ummanteln der Leitungen liefern, gem. DIN 4033, einbauen und verdichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Leitungen sollen von steinfreiem Sand 10 cm umgeben/eingebettet sein, d.h	5 cm darunter</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">		10 cm darüber, daneben</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach Einbauprofil und Beleg durch Wiegenoten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Steinfreien Bettungssand für Leitungen liefern und einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_B1DB17DF4E9A4A7980CC628DB7C1D81E" RNoPart="80">
                    <Qty>19.000</Qty>
                    <QU>Stck</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Straßenlampen des AG (LPH = 4,50 - 5,50 m) vom Lagerplatz des AG antransportieren und nach Angaben aufstellen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Ausführung der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten. Der anfallende Boden ist zu lösen, zu laden und unternehmerseitig zu entsorgen. Herstellen eines Sockels aus STS 0/45 in den Abmessungen 50 x 50 x 60 cm und einführen der Anschlußkabel.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Straßenlampen anliefern und setzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_86D9ED7DCC704E4792B93106F4CE352A" RNoPart="90">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausheben von Suchgräben in Handschachtung in der Bautrasse für die Feststellung bestehender Kabel, Leitungen usw. Der Oberboden ist getrennt zu lagern und später sorgfältig wieder anzudecken. Sonst wie in den Grabenpositionen beschrieben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Tiefe des Grabens bis 	1,50 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ausführung nur auf gesonderte Anweisung der Bauleitung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Ausheben von Suchgräben in Handschachtung bis 1,50 m.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1144_85C0DB64EE8F484FBDDC733B0BDC9DD8" RNoPart="13">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Fahrbahnmarkierung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1144_DF586AA6CB41457684FD63E404B1F08C" RNoPart="10">
                    <Qty>115.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Fahrbahnmarkierung als 	</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Breitstrich, unterbrochen 	2:1, 25 cm breit.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Breitstrich als	Radwegfurt,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Markierungssystem		Typ II </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">gem. RMS und ZTV M 02 aus weißer reflektierender Markierungsfarbe in Heißplastik, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Material der Klasse P 7, Mindestdicke 3 mm herstellen, einschl. gründlicher Reinigung der Fahrbahn und aller benötigten Materialien und Geräte.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vormarkierung über Strich und Lücke herstellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Fahrbahnmarkierung unterbr. Breitstrich, 2 / 1, 25 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_7EF331842B614638AFC67A07AA644F85" RNoPart="20">
                    <Qty>115.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Geh- und Radwegbeschichtung als Fläche </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Farbe: 	rot, ca. 2,00 m breit.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Markierungssystem, analog RMS und ZTV M 02 aus 2-Komponenten Reibeplastik im Glätteverfahren auftragen, Mindestdicke 3 mm, Farbe: rot</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">einschl. gründlicher Reinigung der Fahrbahn und aller benötigten Materialien und Geräte.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Vormarkierung herstellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Geh- und Radwegbeschichtung, 2-Komponenten, rot</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_1144_653CA6E8A83C4FD8B954697D88EA51BF" RNoPart="14">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Stundenlohnarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_1144_6D1DAEA4B5F740C7B3B5AA7F0A483978" RNoPart="10">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>Std</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Arbeitsstunde eines Hydraulikbaggers bis 150 KW</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Hydraulikbagger bis 150 KW</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_DCF2B46ED6EA4FAE82466870BEEBF915" RNoPart="20">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>Std</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Arbeitsstunde eines Allradkippers bis 15 t</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Allradkipper bis 15 t</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_138AF2D6529040D1AC13164E5A6E7A4C" RNoPart="30">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>Std</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Arbeitsstunde eines Allrad - Schleppers mit Kipper, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Ladegewicht bis 15 t</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Schlepper mit Kipper</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_485A5E4AA4D54CFCBD8CE4F0DB018AA9" RNoPart="40">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>Std</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Arbeitsstunde eines Radladers bis 75 KW</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Radlader bis 75 KW</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_B74E664F51654D1A92BABF6D3344F505" RNoPart="50">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>Std</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Arbeitsstunde eines Tiefbauvorarbeiters / Schachtmeisters</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Tiefbauvorarbeiter / Schachtmeister</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_1144_7C5B91A6FDF24049A68E9ED91A8D58A9" RNoPart="60">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>Std</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Arbeitsstunde eines Tiefbaufacharbeiters </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">(Kanalmaurer, Rohrleger)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Tiefbaufacharbeiter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>