<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
  <GAEBInfo>
   <Version>3.1</Version>
   <VersDate>2007-06</VersDate>
   <Date>2026-04-24</Date>
   <Time>13:26:52</Time>
   <ProgSystem>BauSU fuer Windows</ProgSystem>
   <ProgName>Version 52.0/912</ProgName>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
   <LblPrj>Anbau Kita Drömlingshüpfer Mieste, Schillerstraße 20b, 39649</LblPrj>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
   <DP>83</DP>
   <AwardInfo>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
   </AwardInfo>
   <OWN>
    <Address>
     <Name1>Hansestadt Gardelegen</Name1>
     <Street>Rudolf-Breitscheid-Str. 3</Street>
     <PCode>39638 </PCode>
     <City> Gardelegen</City>
    </Address>
   </OWN>
   <CTR>
    <Address>
     <Name1>Ingenieurbüro Dipl.Ing. Ingolf Fietz</Name1>
     <Name2>Büro Aken</Name2>
     <Street>Bismarckplatz 6a</Street>
     <PCode>06385 </PCode>
     <City> Aken/E.</City>
     <Phone>034909/39043</Phone>
     <Fax>034909/39045</Fax>
     <Email>ib-fietz@t-online.de</Email>
    </Address>
   </CTR>
   <BoQ ID="VGYER4N0">
    <BoQInfo>
     <LblBoQ>Anbau Kita Drömlingshüpfer Mieste, Schillerstraße 20b, 39649</LblBoQ>
     <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
     <BoQBkdn>
      <Type>BoQLevel</Type>
      <LblBoQBkdn>Obertitel</LblBoQBkdn>
      <Length>2</Length>
      <Num>Yes</Num>
     </BoQBkdn>
     <BoQBkdn>
      <Type>BoQLevel</Type>
      <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
      <Length>2</Length>
      <Num>Yes</Num>
     </BoQBkdn>
     <BoQBkdn>
      <Type>Item</Type>
      <Length>3</Length>
      <Num>Yes</Num>
     </BoQBkdn>
    </BoQInfo>
    <BoQBody>
     <BoQCtgy ID="M8OHTSTX" RNoPart="3">
      <LblTx>
       <p>
        <span>Fliesenarbeiten</span>
       </p>
      </LblTx>
      <BoQBody>
       <Remark ID="M0LJ0U7Y">
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text>
            <p><span style="font-size:9pt;">Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis</span></p>
<p><span>&#160;</span></p><p><span style="font-size:9pt;">Der Auftragnehmer hat alle Unterlagen und die notwendigen Vorleistungen anderer Auftragnehmer auf die Eignung für die</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Durchführung seiner eigenen Arbeiten zu prüfen.</span></p>
<p><span>&#160;</span></p><p><span style="font-size:9pt;">Das Leistungsverzeichnis und die angebotenen Preise umfassen grundsätzlich die Lieferung, Herstellung und die komplette</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Montage, sofern nicht anders beschrieben. </span></p>
<p><span>&#160;</span></p><p><span style="font-size:9pt;">Sollten sich hinsichtlich der eingetragenen Maße, der fachgerechten Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in den einzelnen Leistungspositionen Unstimmigkeiten ergeben, sind diese unverzüglich dem Auftraggeber anzuzeigen.</span></p>
<p><span>&#160;</span></p><p><span style="font-size:9pt;">Der AN hat sich über den Zustand und die Eignung der von ihm zur Benutzung vorgesehenen, vorhandenen öffentlichen oder privaten Straßen und Wege und über eventuelle Beschränkungen auf diesen selbst zu unterrichten und notwendige Genehmigungen bei den Baulastträgern einzuholen.</span></p>
<p><span>&#160;</span></p><p><span style="font-size:9pt;">Flächen für die individuelle Baustelleneinrichtung können vom AG nur im Baustellenbereich zur Verfügung gestellt werden. Die Beschaffung von zusätzlichen Lagerplätzen, Flächen für die Baustelleneinrichtung und Unterkünfte ist Sache des AN. Benutzte Flächen sind nach Abschluss der Arbeiten im Ursprungszustand wieder herzustellen. Die anfallenden Kosten sind in das Angebot einzurechnen.</span></p>
<p><span>&#160;</span></p><p><span style="font-size:9pt;">Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass aus dem Baubereich kein verschmutztes Wasser in die Vorfluter gelangt.</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Für die Einhaltung der zulässigen Immissionsgrenz- werte innerhalb bebauter Gebiete hat der AN zu sorgen. Die 32. VO zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 29.08.02 sind zu beachten. Daraus entstehende Aufwendungen</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">werden nicht gesondert vergütet</span></p>
<p><span>&#160;</span></p><p><span style="font-size:9pt;">Die Schuttberäumung der Baustelle hat täglich vor Verlassen der Baustelle durch das jeweilige Gewerk zu erfolgen.</span></p>
<p><span>&#160;</span></p><p><span style="font-size:9pt;">Es werden turnusmäßige Baurapporte durchgeführt. Die Teilnahme eines verantwortlichen Mitarbeiters ist ohne gesonderte Vergütung verbindlich. Die anberaumten Termine sind einzuhalten. Es wird ein für alle verbindliches Protokoll als Vertragsergänzung erstellt und verteilt.</span></p>
<p><span>&#160;</span></p><p><span style="font-size:9pt;">Durch den Bieter ist abzusichern, dass eine ausreichende Kapazität von Arbeitskräften für die Ausführung der Bauleistungen zur Absicherung des Bauablaufplanes zur Verfügung steht!</span></p>
<p><span>&#160;</span></p><p><span style="font-size:9pt;">Zur Schlussabnahme der jeweiligen Leistung ist eine Schlussdokumentation 4-fach, zu übergeben, davon 1-fach zur Prüfung durch den Fachplaner, 2-fach zur Übergabe an den Auftraggeber sowie einmal digital als pdf-Dateien zu übergeben;</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Mindest-Umfang der Dokumentation :</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">1. Fachunternehmererklärung</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">2. Bautagesberichte</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">3. Dokumentation wesentlicher Anlagenkomponenten</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;einschl. Bedienungsanleitungen oder -vorschriften</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">4. Liste wiederkehrender Wartungen und Prüfungen</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;mit Benennung der Wartungs- und Prüfintervalle</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">5. &#160;Lieferscheine</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">6. Prüfbescheide</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;Abnahme- und Übergabeprotokolle</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;Einweisungsprotokolle</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;Meß- und Prüfprotokolle</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">7. ggf. Zeichnungsteil geplottet und auf Datenträger</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;(DWG//DXF sowie pdf)</span></p>
<p><span>&#160;</span></p><p><span style="font-size:9pt;">Stoffe, Bauteile</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Sämtliche verwendeten Stoffe und Bauteile müssen den derzeit gültigen Güterichtlinien entsprechen bzw. bauaufsichtlich zugelassen sein; diesbezügliche Zulassungsbescheide sind dem AG auf Verlangen vorzulegen.</span></p>
<p><span>&#160;</span></p><p><span style="font-size:9pt;">Zahlungsbedingungen</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Abschlagszahlungen entsprechend Zahlungsplan sind grundsätzlich mit Aufmaßen zu belegen. Eine Auszahlung der Abschlagsrechnungen erfolgt bis max. 95% der Gesamtauftragssumme falls keine Erfüllungsbürgschaft des AN vorliegt.</span></p>
<p><span>&#160;</span></p><p><span style="font-size:9pt;">Von der Schlussrechnung werden 0,3% als Umlage für die Nutzung von Baustrom und Bauwasser sowie 0,2% für die Bauwesenversicherung abgezogen.</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Die Zahlungsfrist für die Schlussrechnung nach VOB/B §16 (3) beträgt 60 Tage.</span></p>
           </Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt>
             <p>
              <span>Allgemeine Vorbemerkungen</span>
             </p>
            </TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Remark>
       <BoQCtgy ID="PZ53U96D" RNoPart="1">
        <LblTx>
         <p>
          <span>Wandfliesen</span>
         </p>
        </LblTx>
        <BoQBody>
         <Itemlist>
          <Remark ID="P61AFPIZ">
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Wandfliesen</span></p>
<p><span>&#160;</span></p><p><span style="font-size:9pt;">Hinweis: Der Sockel der Räume wird (ausser im Technikraum) vom Gewerk Bodenbelag hergestellt.</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>LANGTEXT zu Titel &quot;03.01.&quot;</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Remark>
          <Item ID="EM3DYXNL" RNoPart="10">
           <Qty>60.500</Qty>
           <QU>m²</QU>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Innenwandfliesen 1.Sorte, </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Farbe: weiß</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">liefern, im Dünnbett fachgerecht verlegen und mit geeignetem,farblich angepaßtem Fugenmörtel verfugen,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Format: 10/20cm</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">einschl. Anarbeiten an die seitlichen Begrenzungen sowie Einbauten/Durchdringungen,,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Ausführung Wände bis 1,40m Höhe, sowie</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">im Bereich Waschbecken und Ausgussbecken,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Ausführung 2m hoch im Bereich Handtuchhalter,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">einschl. Untergrundvorbereitung,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Untergrund: Gipskartonplatten bzw. Putz</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>Innenwandfliesen Dünnbett, 1.Sorte 10/20 , weiß</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="IJFOZFZ4" RNoPart="20">
           <Qty>3.100</Qty>
           <QU>m</QU>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Wandfliesen wie vor, jedoch als obere Wandabdeckung im Bereich der Waschbecken,, </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">30cm breit</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>Wandfliesen wie vor, jedoch als obere Wandabdeckung, 30cm breit</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="NVTBRVSK" RNoPart="30">
           <Qty>2.000</Qty>
           <QU>m</QU>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:medium;">wie vor, jedoch obere Abdeckung der Vorsatzschalen, Breite 16cm</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>wie vor, jedoch obere Abdeckung der Vorsatzschalen, Breite 16cm</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="EWP7MUJG" RNoPart="40">
           <Qty>7.500</Qty>
           <QU>m</QU>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:medium;">wie vor jedoch obere Abdeckung der Vorsatzschalen, Breite 22cm</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>wie vor jedoch obere Abdeckung der Vorsatzschalen, Breite 22cm</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="TK156Z03" RNoPart="50">
           <Qty>53.000</Qty>
           <QU>m</QU>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Winkelprofil, L-Profil aus Aluminium weiß beschichtet für waagerechten Fliesenabschluß </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">liefern und anbringen</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>Kantenprofil für Fliesenabschluß (Wand)</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="R0UTDEYY" RNoPart="60">
           <Qty>16.000</Qty>
           <QU>m</QU>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Eckschutzprofil </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">mit gelochtem Befestigungsschenkel und </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">symmetrisch gerundeter Sichtfläche</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">liefern und fachgerecht einbauen</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Material: Aluminium, weiß beschichtet</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>Eckschutzschienenprofil (Wand)</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="P0QF8UVG" RNoPart="70">
           <Qty>18.000</Qty>
           <QU>m²</QU>
           <Description>
            <STLBBau>
             <STLBBauCtlg>
              <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
              <VersDate>2015-10</VersDate>
              <WCtg>024</WCtg>
              <Group>3186</Group>
             </STLBBauCtlg>
             <STLBBauID>
              <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
              <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
              <ChVIdent>1</ChVIdent>
             </STLBBauID>
             <STLBBauID>
              <ArtChrIdent>2138</ArtChrIdent>
              <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
              <ChVIdent>166</ChVIdent>
             </STLBBauID>
             <STLBBauID>
              <ArtChrIdent>2793</ArtChrIdent>
              <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
              <ChVIdent>931</ChVIdent>
             </STLBBauID>
             <STLBBauID>
              <ArtChrIdent>8191</ArtChrIdent>
              <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
              <ChVIdent>7</ChVIdent>
             </STLBBauID>
             <STLBBauID>
              <ArtChrIdent>3123</ArtChrIdent>
              <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
              <ChVIdent>317</ChVIdent>
             </STLBBauID>
             <STLBBauID>
              <ArtChrIdent>21513</ArtChrIdent>
              <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
              <ChVIdent>1</ChVIdent>
             </STLBBauID>
             <STLBBauID>
              <ArtChrIdent>8378</ArtChrIdent>
              <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
              <ChVIdent>1</ChVIdent>
             </STLBBauID>
             <STLBBauID>
              <ArtChrIdent>3338</ArtChrIdent>
              <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
              <ChVIdent>21</ChVIdent>
             </STLBBauID>
             <STLBBauID>
              <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
              <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
              <ChVIdent>1</ChVIdent>
             </STLBBauID>
            </STLBBau>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit im Verbund mit Wandbelag, im Dünnbettverfahren, Beanspruchungsklasse A 1,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">fachgerecht gemäß Merkblatt "Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbund- abdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich" sowie den Herstellerrichtlinien ausführen, </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Untergrund Gipskarton, Putz</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Bereich: Wasch- und Ausgussbecken</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>Untergrund abdichten Beanspr.-Kl.A1</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="G4VC42RC" RNoPart="80">
           <Qty>34.000</Qty>
           <QU>Stk</QU>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Rohrdurchgänge im Spritzwasserbereich sorgfältig mit Dichtmanschette eindichten,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">einschl.Lieferung des erforderlichen Materials</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>Rohrdurchgänge(Spritzwasserbereich) eindichten</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="HBU3PPKZ" RNoPart="90">
           <Qty>4.000</Qty>
           <QU>Stk</QU>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Revisionsöffnung mit Rahmen und eingelegten Fliesen, passend zu vorbeschriebenen Wandfliesen, mit Magnetverschluss, aus nichtrostendem Stahl.</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Maße 30 cm x 30 cm, </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">liefern und einbauen</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>Revisionstüren  30/30cm</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
         </Itemlist>
        </BoQBody>
       </BoQCtgy>
       <BoQCtgy ID="JEN24VZX" RNoPart="2">
        <LblTx>
         <p>
          <span>Fußboden Technikraum</span>
         </p>
        </LblTx>
        <BoQBody>
         <Itemlist>
          <Item ID="HWY148R5" RNoPart="10">
           <Qty>12.000</Qty>
           <QU>m²</QU>
           <TimeQu>0.05</TimeQu>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Reinigen des Untergrundes aus Zementestrich,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">von losen Verunreinigungen und kleinen Mörtelresten, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und entsorgen </span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>Untergrund reinigen</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="QQ2Z8032" RNoPart="20">
           <Provis>WithTotal</Provis>
           <Qty>12.000</Qty>
           <QU>m²</QU>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Untergrund vorbereiten und leichte Unebenheiten </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">auf Bodenflächen, </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Untergrund: Zementestrich,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">incl. Untergrundvorbereitung,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">zum Ausgleich der zulässigen Estrichtoleranzen </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>leichte Unebenheiten ausgleichen, Bodenflächen</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="HRPJJHV7" RNoPart="30">
           <Qty>12.000</Qty>
           <QU>m²</QU>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Bodenfliesen aus Feinsteinzeug</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">DIN EN 14411 Gruppe BIa, </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Abriebklasse IV,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Rutschhemmklasse R 9,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">liefern, im Dünnbett aus zementgebundenen, hydraulisch erhärtende Klebstoff (nach DIN EN 12004) verlegen und mit geeignetem, farblich angepaßtem Fugenmörtel verfugen,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">einschl. Untergrundvorbereitung sowie Anarbeiten an die seitlichen Begrenzungen und Einbauteile,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Oberfläche waagerecht,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Fliesenformat: 30/30cm</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Untergrund: Zementestrich</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>Bodenfliesen Feinsteinzeug, Abrieb IV, R 9, 30/30cm</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="UK02KBQG" RNoPart="40">
           <Qty>3.000</Qty>
           <QU>m</QU>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Anschluß Fliesen an schräge Wände,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">schneiden als Zulage,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Abrechnung nach lfd. m Anschluss</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>Fliesenkanten auf Gehrung schneiden als Zulage, Abrechnung nach lfd. m</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="JH7PFMKK" RNoPart="50">
           <Qty>14.000</Qty>
           <QU>m</QU>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">keramische Sockelfliesen, 8cm hoch, </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">passend zu den Bodenfliesen, </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">liefern, verlegen und verfugen,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Untergrund: Putzflächen bzw. Gipskarton,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">einschl. abschneiden des überstehenden Randdämmstreifens incl. Entsorgung</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>keramische Sockelfliesen, h=8cm, passend zu Bodenfliesen</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="QDQ23XFB" RNoPart="60">
           <Qty>1.000</Qty>
           <QU>m</QU>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Messing-Schienen, als Trenn- oder Abschlußschienen, in verschiedenen Längen, liefern und einbauen,</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Abmessung: 30/5mm</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>Messing-Schienen, 30/5mm, liefern+ einbauen, Trenn-od.Abschlußschiene</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
         </Itemlist>
        </BoQBody>
       </BoQCtgy>
       <BoQCtgy ID="VIWAVNM3" RNoPart="3">
        <LblTx>
         <p>
          <span>Sonstiges</span>
         </p>
        </LblTx>
        <BoQBody>
         <Itemlist>
          <Item ID="TAZNWY6J" RNoPart="10">
           <Qty>50.000</Qty>
           <QU>m</QU>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Fuge in vorbeschriebenem Belag, </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Trenn-/Bewegungsfugen des Bauwerks herstellen und</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">füllen mit plastischer Dichtungsmasse, beständig gegen Öle und Fette, </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Fugenunterfüllung und Fugenvorbehandlung</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">nach Vorschrift des Dichtstoffherstellers, </span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Fugenbreite bis 10 mm, Fugentiefe bis 20 mm</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>Trenn- und Bewegungsfugen herstellen</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="CVM46G50" RNoPart="20">
           <Qty>80.000</Qty>
           <QU>Stk</QU>
           <Description>
            <STLBBau>
             <STLBBauCtlg>
              <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
              <VersDate>2020-04</VersDate>
              <WCtg>024</WCtg>
              <Group>2031</Group>
             </STLBBauCtlg>
             <STLBBauID>
              <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
              <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
              <ChVIdent>15</ChVIdent>
             </STLBBauID>
             <STLBBauID>
              <ArtChrIdent>10899</ArtChrIdent>
              <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
              <ChVIdent>28</ChVIdent>
             </STLBBauID>
             <STLBBauID>
              <ArtChrIdent>3200</ArtChrIdent>
              <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
              <ChVIdent>53</ChVIdent>
             </STLBBauID>
             <STLBBauID>
              <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
              <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
              <ChVIdent>1</ChVIdent>
             </STLBBauID>
             <STLBBauID>
              <ArtChrIdent>-610</ArtChrIdent>
              <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
              <ChVIdent>0</ChVIdent>
             </STLBBauID>
            </STLBBau>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Herstellen von Löchern in den Wand- bzw. Bodenbekleidungen aus Fliesen/Platten für &#160;Rohrdurchführungen, Schalter, Steckdosen, u.ä. </span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>Herstellen Löcher</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
          <Item ID="IJ6GD58T" RNoPart="30">
           <Provis>WithTotal</Provis>
           <Qty>6.000</Qty>
           <QU>Std</QU>
           <TimeQu>1.45</TimeQu>
           <Description>
            <CompleteText>
             <DetailTxt>
              <Text>
               <p><span style="font-size:9pt;">Stundenlohnarbeiten Facharbeiter</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Für evtl. vorkommende Arbeiten, die nicht im LV</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">kommen</span></p>
              </Text>
             </DetailTxt>
             <OutlineText>
              <OutlTxt>
               <TextOutlTxt>
                <p>
                 <span>Stundenlohnarbeiten (Facharbeiter)</span>
                </p>
               </TextOutlTxt>
              </OutlTxt>
             </OutlineText>
            </CompleteText>
           </Description>
          </Item>
         </Itemlist>
        </BoQBody>
       </BoQCtgy>
      </BoQBody>
     </BoQCtgy>
    </BoQBody>
   </BoQ>
  </Award>
 </GAEB>
