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	Ausschreibung Feuerwehr
Leistungsbeschreibung Los 2



Leistungsbeschreibung Los 2A: 
Teil A: Allgemeine feuerwehrtechnische (Teil-)Beladung für ein LF20
Allgemeines:
Fracht- und Transportkosten zum Standort der Feuerwehr (Kattenhuder Weg 151 a, 24837 Schleswig) müssen im Angebotspreis berücksichtigt werden. Die Lieferung erfolgt sobald als möglich nach Auftragsvergabe in Abstimmung mit der Feuerwehr. Die Lieferung muss in einer Lieferung und spätestens so erfolgen, dass der Auftragnehmer/Auftragnehmerin des Los 1 („Fahrzeug“) seine angegebene Endabnahme termingerecht garantieren kann. Es ist mit einer Lieferzeit von ca. 24 Monaten für das Fahrzeug zu rechnen. Entstehende Kosten durch den schuldhaften Lieferverzug des Bieters im Los 2 müssen vom Auftragnehmer/der Auftragnehmerin Los 2 getragen werden. Teillieferungen sind nur zugelassen, wenn diese durch Direktlieferungen vom Hersteller verursacht sind, oder die Abnahme des Fahrzeuges durch weitere Verzögerungen gefährdet wird.
Der Bieter/Die Bieterin übermittelt unmittelbar nach Auftragserteilung dem erfolgreichen Bieter zu Los 1 alle weiteren, hier nicht genannten jedoch erforderlichen Produktinformationen, die für den Aufbauhersteller zur Erfüllung seiner Lager- und Montageplanung notwendig sind.
Dem Angebot ist zwingend ein EDV-Angebot mit Einzelpreisen und technischen Details der Positionen, die eine Überprüfung der geforderten Merkmale möglich machen, beizulegen. Zur Verbindlichkeit des EDV-Angebotes wird auf die allgemeinen Vertragsunterlagen verwiesen.
Angebotserfüllung
Alle Punkte müssen erfüllt werden. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss, anderslautende Ausführungsbeschreibungen, die dem Angebot beigelegt werden, werden als Änderung der Vergabeunterlagen bewertet und führen zum Ausschluss. 
Bieter haben vor Angebotsabgabe die Möglichkeiten über Bieterfragen Änderungen an der Leistungsbeschreibung zu erfragen. Die Fragen werden als Einzelfallentscheidungen geprüft, die Auftraggeberin behält sich das Recht vor, die Anfragen negativ zu beantworten. 
Wertung
Bewertungskriterium ist in diesem Los: 100% Gesamtendpreis (inkl. MwSt.). Die Wertungspunkte werden kaufmännisch gerundet.


Leistungsverzeichnis Los 2A:
abN: 	abweichend der Norm;		oZB = ortsspezifische Zusatzbeladung 
	Pos
	Gegenstand / ggfs. Modellbezeichnung
	Lagermenge im Fahrzeug 
	Liefermenge durch den Bieter
(Stück)
	Anmerkungen zur Lagerung 
Anmerkung der AG
Anmerkung des Bieters (nur in zugelassenen Kommentarfeldern)


	
	Warnkleidung (Weste), DIN EN ISO 20471
	9
	☐ 9
	

	
	Kombinationsfilter A2B2E2K2P3, DIN EN 14387
	9
	☐ 9
	

	
	Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube), DIN EN 403
Fabrikat: Brandfluchthaube Parat®5500
	4
	☐ 4
	

	
	Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet, DIN EN 166
	2
	☐ 2
	

	
	Paar Schutzschuhe, Ausführung S5FRO aus PVC oder gleichwertig, DIN 20345
	2
	☐ 2
	

	
	Paar Fünffingerhandschuhe mit langen Stulpen, etwa 350mm lang, gefüttert, abriebfest und weitestgehend öl- und chemikalienbeständig, DIN EN 374 und DIN EN 420
	4
	☐ 4
	

	
	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose oder Beinlinge), Schutzklasse 1, DIN EN 381-5
	2
	☐ 2
	Ausgeführt als Latzhose, Gr. 1x 56 / 1x 60

	
	Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz, DIN EN 352, 397, 1731
	2
	☐ 2
	

	
	Leichter Chemikalienschutzanzug PSA-Kategorie III – Typ 3 aus einem Werkstoff, der mindestens über die Beständigkeit von PVC verfügt. Ausführung als Overall mit ankonfektionierter Kapuze mit elastischem Gesichtsausschnitt
	4
	☐ 4
	

	
	Karton mit mind. 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, DIN EN 455; Gr. XL
	1
	☐ 1
	

	
	Kübelspritze A10 (gefüllt), DIN 14405
	1
	☐ 1
	Lieferung leer!

	
	Tragbarer Feuerlöscher, ABC-Löschpulver, 6 kg, Leistungsklasse min. 21A-113B, DIN EN 3, Hebelarmatur an der Druckflasche nicht am Löschschlauch
z.B. Typ Gloria P 6 Pro oder vergleichbar (vergleichbar in der Bedienung)
	2
	☐ 2
	

	
	Tragbarer Feuerlöscher, Kohlendioxid, 5 kg, Leistungsklasse min. 89B, DIN EN 3
	1
	☐ 1
	

	
	Kombinationsschaumrohr S4/M4, DIN EN 16712-3
	1
	☐ 1
	




	
	Zumischer Z4, Storz B, DIN EN 16712-1, mit Feindosierung (Dosierung im Bereich 0 - 6% mit folgender Mindest-stückelung: 0–0,1–0,2–0,5–1–2–3–4–5–6 %) und Rückschlagventil. Auswahl der Dosierung durch drehbare Zumischeinheit, mit Aluminiumstandfuß, ohne Tragegriff
z.B. Fabrikat AWG Z4R oder vergleichbar (vergleichbar in den o.g. Anforderungen)
	1
	☐ 1
	

	
	Ansaugschlauch DN 20 -1500 DIN EN 16712-2
	1
	☐ 1
	möglichst längliche Lagerung

	
	Schaummittelbehälter 20, DIN 14452
	6
	☐ 6
	Lieferung leer
Lagerung voll berücksichtigen

	
	Druckschlauch B 75-20-KL 1K, DIN 14811
mit Scheuerschutzmanschetten, Farbe: signalgelb
	14
	☐ 14
	

	
	Druckschlauch D 25-15-KL 2K, DIN 14811
mit Scheuerschutzmanschetten, Farbe: signalgelb

	ozB 2 
	☐ 2
	Schnellangriff im Fahrzeug

	
	Druckschlauch C 42-20-KL 3K, DIN 14811,  
Betriebsdruck 16 bar, Gewicht < 300g/m, Farbe: neongelb mit orangen Streifen (oder vergleichbar), Biegeradius < 250 mm, Eignung zur Innenbrandbekämpfung
z.B. Fabrikat Gollmer/Hummel GH Titan X-Treme C42, 20 m, Leistungsstufe 3, oder vergleichbar 
	2
	☐ 2
	Als „Loop“ / Angriffspaket zur Innenbrandbekämpfung

	
	Feuerlöschschlauch A-110-2500 K, DIN EN ISO 14557
	abN 3
	☐ 3
	Normabweichende Ausführung 3x 2.500 mm erfüllt die Mindestanforderung von 6.000mm Gesamtlänge

	
	Standrohr 2B, DIN 14375, DN 80, Niederschraubventile.
Zur Erfüllung der Trinkwasservorschriften: Absperrventile mit integrierten Rückflussverhinderer sowie Ausgänge mit Be-/Entlüfter ausgestattet. Drehbares Oberteil.  
	1
	☐ 1
	

	
	Sammelstück A-3B, DIN SPEC 14355
	1
	☐ 1
	

	
	Verteiler BV, (B-CBC) DIN 14345, mit Überhangsstück B-C, Ein-/Ausgänge als Storz-Festkupplungen
	2
	☐ 2
	

	
	B-C Übergangsstück, DIN 14342
	2
	☐ 2
	

	
	C-D Übergangsstück, DIN 14341
	1
	☐ 1
	

	
	Mehrzweckleine, DIN 14920
	2
	☐ 2
	

	
	Seilschlauchhalter SH 1600-H oder -KF, DIN 14828
	4
	☐ 4
	

	
	Schlauchtragekorb STK-C, seitlich aufklappbar, in Anlehnung an die DIN 14827-1 (Einhaltung der Außenmaße), Anordnung der Seitenstreben so, dass kein Verkeilen oder Verhaken der Kupplung bei der Entnahme möglich ist. Rein vertikale Streben sind daher ausgeschlossen. 
Aufnahme mind. 3x C42-15  
z.B. Modell Flexattack C oder vergleichbar
	4
	☐ 4
	1x davon inkl. Winkelhalterung für mobilen Rauchverschluss




	
	Schlauchtragekorb STK-B, seitlich aufklappbar, in Anlehnung an die DIN 14827-1 (Einhaltung der Außenmaße), Anordnung der Seitenstreben so, dass kein Verkeilen oder Verhaken der Kupplung bei der Entnahme möglich ist. Rein vertikale Streben sind daher ausgeschlossen. Ausstattung mit Rollen an der Unterseite und Zugband zum aufrechten Ziehen des Korbes über den Boden.   
Aufnahme mind. 2x B75-20
z.B. Modell Flexattack B oder vergleichbar
	oZB 2
	☐ 2
	

	
	Kupplungsschlüssel ABC, DN 14822-2
	3
	☐ 3
	

	
	Schlüssel B, DIN 3223
	1
	☐ 1
	

	
	Schlüssel C, DIN 3223
	1
	☐ 1
	

	
	Paar Schachthaken mit Kette
	1
	☐ 1
	

	
	Systemtrenner Feuerwehr, B-FW, DIN 14346
Fabrikat AWG Typ B-FW oder vergleichbar (vergleichbar in Bauform, Größe und Leistungsdaten); Breite 126 mm, Höhe 126 mm, Höhe 220 mm
	2
	☐ 2
	Lagerung der Systemtrenner u.a. an der EPH. Austauschbarkeit innerhalb der FW Schleswig muss gewährleistet sein (Muss in Lagerbox an EPH passen). 

	
	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM, DIN EN 1147 Bbl1
mit 1x Einsteckteil LME
	1
	☐ 1
	1 = 1 Set aus 4 Oberteilen + 1 Einsteckteil

	
	Feuerwehrleine FL30-KF DIN 14920 mit Feuerwehrleinenbeutel und Trageband DIN 14921
	4
	☐ 4
	4 = 4x Leine + 4 x Beutel mit Trageband

	
	Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp
Fabrikat Dräger RPS 3500, Lieferumfang:
1x Tasche
1x Rettungshaube in Tasche
1x Mitteldruckleitung mit Karabiner zur Zugentlastung
1x Pneumatik (Druckminderer, Manometer, Warnsignal)
1x Y-Anschluss für 2 Mitteldruck-Leitungen
1x Atemluftflasche, Stahl, 300 bar, 6l, Fa. Dräger
	1
	☐ 1
	1 = 1 Set
Lieferung der Atemluftflasche DRUCKLOS

	
	Schleifkorbtrage, nicht teilbar ausgeführt, mit verstellbarer Fußstütze, Matratze und Patientensicherungsgurten, Aufnahme von Schaufeltragen muss möglich sein, die Lagerung auf einer Krankentrage muss möglich sein, Breite 610 mm, Länge > 2.000 mm, Gewicht >250 kg 
z.B. Model FERNO 71 oder vergleichbar (vergleichbare Anforderungen wie genannt)
	1
	☐ 1
	Die Breite von 610 mm ist einzuhalten, so dass die Korbtrage bei Bedarf in anderen Fahrzeugen verlastet werden kann.

	
	Tragetuch, mit Tasche, DIN EN 1865-1
	abN 2
	☐ 2
	

	
	Krankenhausdecke, etwa 1900x1400 mm in Schutzhülle
	1
	☐ 1
	

	
	Rettungsbrett (Spineboard), Länge ca. 1.850 mm, Breite ca. 430 mm, schwimmfähig, Röntgen und MRT tauglich, konkave Bauform, Belastbarkeit mind. 150 kg, inkl. mind. 3 Patientensicherungsgurten
z.B. Fabrikat ULTRAMEDI S-BOON oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen
	1
	☐ 1
	1 = 1 Set bestehen aus Brett und Zubehör

	
	Notfallrucksack mit Ausstattung nach DIN 14142, vollständig bestückt (Neuware), 1 Rucksack aufklappbar mit mehreren sinnvoll gepackten Einzeltaschen (z.B. 1 Tasche Wundversorgung, 1 Tasche Atemwegssicherung usw.)
Abmessungen ca. 520x370x250 mm

z.B. Fabrikat ULTRAMEDIC Fire&Rescue oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen
	1
	☐ 1
	Bei vergleichbarer Lieferung ist insbesondere auf die Einhaltung der Abmessungen (Toleranzbereich 10%) zu achten, so dass der Rucksack bei Bedarf in anderen Fahrzeugen verlastet werden kann. 

	
	Ex-geschützte Einsatzleuchten, mit 12/24V KFZ-Ladegerät, DIN 14649
Fabrikat ADALIT L – 4000; 
KFZ-Ladegeräte als 4x Doppel-Ladegeräte zu liefern
	abN 8
	☐ 8
	8x Lampe + 4x2 KFZ-Ladegeräte

	
	Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt akkubetrieben inkl. 12/24 V KFZ-Ladestation, BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten (L8M/L8L, WL 4), selbstsynchronisierend beim Einschalten, automatisches Ein- und Ausschalten durch Auf- oder Zuklappen der Standbügel, 
z.B. Fabrikat HORIZONT Euro-Blitz Compact Synchron oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen
	4
	☐ 4 
	

	
	Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot
	abN 2
	☐ 2
	

	
	Verkehrsleitkegel, ca. 500 mm, voll reflektierend, BASt-geprüft, Gewichtsklasse III, Folie Typ B 
	abN 5
	☐ 5
	




	
	Dreibeinstativ mit Abspannzubehör, DIN 14683 mit Aufsteckzapfen C
1x ca. 1,80 m
1x XL-Ausführung, ca. 4,90 m
	abN 2
	☐ 2
	unterschiedliche Längen bei der Lieferung berücksichtigen

	
	2x Flutlichtstrahler auf einer Aufnahmebrücke mit Aufsteckzapfen C, jeder Strahler individuell 360° drehbar, Lichtstrom >25.000 lm je Scheinwerfer, mind. IP67, 230 V, mit 10 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontakt-Stecker mind. IP67, 
z.B. Fabrikat Meister-Duo-Light 450 S, Satz LED 180 AC oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen
	1
	☐ 1
	1= 1 Set aus Aufnahmebrücke und 2 Strahler

	
	Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230V, Schutzart mind. IP 54 abweichend zur genannten DIN mit folgender Bestückung:
Zuleitung: H07RN-F3G1,5 (DIN EN 50525-2-21), Länge 50 m, mit Stecker DIN 49443, 16 A, 250V
Abgang: 3 Steckdosen DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V
	2
	☐ 2
	

	
	Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte, PSE 230V/16A-30, Form freigestellt, DIN SPEC 14660
	2
	☐ 1
	1x Lagerung bei Flutlichtstrahler
1x Lagerung bei TP 4/1

	
	Bindestrang, 2m lang, 8mm Durchmesser
	6
	☐ 6
	

	
	Einreißhaken, DIN 14851, mit Nupla-Glasfaserstiel, D-Griff, Länge ca. 180 cm
	1
	☐ 1
	

	
	Einreißhaken ohne Verlängerung, DIN 14851-OV, teleskopierbar (Schraub- oder Steckverbindungen sind ausgeschlossen, ca. 3.200 mm 
	ozB 1
	☐ 1
	

	
	Mulde St, DIN 14060
	3
	☐ 1
	

	
	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach ≥ 4.000 kg, Nutzlänge 4m mit verschiebbaren Kantenschutz, DIN EN 1492-2
	1
	☐ 1
	

	
	Schäkel Form C, DIN 82101
	2
	entfällt
	Bestandteil Los 1

	
	Stromerzeuger, DIN 14685 
Fabrikat: EISEMANN BSKA 14 E RSS cube
inkl. FireCAN Schnittstelle und Gebäudeeinspeisung. 
2x Drehstrom CEE Steckdose IP 67
3x Schuko-Steckdose IP68
3 Wege-Hahn für Fremdbetankung
Elektrostart (12 V) mit Ladestromanschluss inkl. Temperaturüberwachung (DIN 14679)
	1
	☐ 1
	

	
	Abgasschlauch DIN 14572-5x2500, DIN 14572
	1
	☐ 1
	

	
	Fäll und Spaltkeil aus Aluminium
	1
	☐ 1
	




	
	Feuerwehraxt FA, DIN 14900
	abN 2
	☐ 2
	

	
	Spalthammer
	1
	☐ 1
	

	
	Werkzeugkasten E, nach DIN 14885 vollständig bestückt, in LM-Kasten DIN 14880 Größe 4 mit Deckel 
	1
	☐ 1
	

	
	Feuerwehr-Werkzeugkasten DIN 14881-FwK, leer
LM-Kasten DIN 14880 Größe 3 mit Deckel inkl. Aufdruck „Handwerkzeug DIN 14881“
	1
	☐ 1
	nur die Lieferung des LM-Kasten ohne Inhalt

	
	Verkehrsunfallkasten DIN 14800 – VUK, nach DIN 14800-13 vollständig bestückt, mit Schaumstoffeinlage, in LM-Kasten  DIN 14880 Größe 1 mit Deckel inkl. Aufdruck „Verkehrsunfall DIN 14800-13“
	1
	☐ 1
	

	
	LM-Kasten in Anlehnung an DIN 14800, Größe 400x300x220 mm mit Deckel inkl. Aufdruck „Türöffnung“ 
	1
	☐ 1
	nur die Lieferung des LM-Kasten ohne Inhalt

	
	Axt B2 SB-A, DIN 7294 mit Eschen-/Holzstil
	1
	☐ 1
	

	
	Bügelsäge B, DIN 20142
	1
	☐ 1
	

	
	Bolzenschneider, Schneidleistung mind. 12mm
	1
	☐ 1
	

	
	Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY900, DIN 20127
	1
	☐ 1
	

	
	Dunghacke mit Stiel, etwa 1.400mm lang
	2
	☐ 2
	

	
	Dunggabel mit Stiel, etwa 1.250 mm lang
	2
	☐ 2
	

	
	Wärmebildkamera, inkl. 12/24 V KFZ-Ladestation
Fabrikat: WBK Flir K65
	1
	☐ 1
	

	
	Wärmebildkamera, inkl. 12/24 V KFZ-Ladestation
Fabrikat: Seek FirePRO 300, Auflösung 320 x 240
	oZB 2
	☐ 2
	

	
	Tragbares Handmessgerät für den Explosionsschutz mit kalibrierbarer Warnschwelle, inkl. 12-/24 V KFZ-Ladestation
Fabrikat: Dräger Xam, Sensoren: CH4, O2, CO, H2S
	1
	☐ 1
	

	
	Schaummittelbehälter 20, DIN 14452
	3
	☐ 3
	zur Aufnahme des Ölbindemittels, Lieferung leer, Lagerung 3x gefüllt

	
	Abschleppseil für 3.500 kg Anhängelast, 5m lang, mit rotem Warntuch (ca. 200x200mm)
	1
	☐ 1
	

	
	Reservekraftstoff-Kanister aus PE mit unverlierbarem Verschluss und flexiblem Auslaufrohr, Fassung: 5l Kraftstoff für Stromerzeuger
	1
	☐ 1
	Lieferung leer;
Lagerung voll berücksichtigen

	
	Doppelkanister; 3l und 1,5l; mit Schnellbetankungsvorrichtung passend zur Motorkettensäge
	1
	☐ 1
	Lieferung leer;
Lagerung voll berücksichtigen

	
	AB HIER ALLES ORTSSPEZIFISCHE ZUSATZBELADUNG
	ab hier 
OZB:
	
	

	
	Satz Formhölzer HLF nach DIN 14530-11 in Transportkasten aus Leichtmetall (DIN14880-1-LM-O-G)

	1
	☐ 1
	1 = 1 Satz in LM-Kasten

	
	Unterbau-System zur Stabilisierung von Unfallfahrzeugen oder ähnlichem aus Holz bestehend aus 4 Platten mit verschiedenen Dicken und 2 Keilen. Lieferung von 4 Systemen als Set in einer LM-Box (600x400x320mm), < 40 kg  

z.B. WEBER Stab-Pack, Set oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen
	1
	☐ 1
	1 = 1 Set

	
	Feuerpatsche, mit Stiel
	2
	☐ 2
	

	
	Löschdecke 1600x1800 mm, aus Glasfasergewebe
	1
	☐ 1
	

	
	Abrollbox leer für Absperrband
	1
	☐ 1
	

	
	Absperrband rot-weiß, aus mindestens 80% recyceltem Polyethylen, zertifiziert gem. Richtlinien ''Blauer Engel'', 
hochreißfest, Breite 80 mm. Länge 500 m, ohne Aufdruck,
	1
	☐ 1
	

	
	Boden-Schlauchaufwickler fahrbar zur Aufnahme von B- und C-Druckschläuchen
z.B. Barth ROLLY oder ähnlich
	1
	☐ 1
	

	
	LM-Kasten DIN 14880 Größe 1 mit Deckel mit Gummidichtung staub- und spritzwassergeschützt schließend, Schutzart IP 44, verschließbar durch Vorhängeschloss, stapelbar, 4 Griffe, Tragfähigkeit mindestes 100 kg
	1
	☐ 1
	

	
	Türramme mit großer Durchschlagskraft durch hohes Eigengewicht (> 15 kg), 2 bewegliche Bügelgriffe, Zylinder aus Aluminium, Handhabung durch eine Person, Länge 600 - 700 mm
z.B. COVEX oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen
	1
	☐ 1
	

	
	selbstaufrollende Halterung für ca. 15–21 Schlüssel. Leine ausziehbar ca. 800-900 mm. Schnellverschluss zum einfachen Befestigen und Lösen der Schlüssel, Steckclip mit Schlüsselring. Sicherheitsclip aus Federstahl für Gürtel oder Laschen bis 57 mm Breite, 360 Grad drehbar. Salzwassertauglich 
z.B. GearKeeper RT4 mit Schlüsselring oder vergleichbare Ausführung
	1
	☐ 1
	

	
	Kanaldeckelhammer 500 g mit Stahlrohrstiel und 2 Komponenten Griff (keine Holzausführung)
z.B. Picard Kanaldeckelhammer mit Spezialgriff oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen
	1
	☐ 1
	Bieter Los 1: zu befestigen an EPH-Schlauch







Preise:

Gesamtendpreis netto:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR 
ggf. Nebenkosten, netto		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR (dürfen 0,00 betragen, sind gesondert zu erläutern)
					----------------------------------------------
Gesamtkosten, netto			Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
Mehrwertsteuer 19%:			Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
					--------------------------------------------
Gesamtendpreis:			Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
(wertungsrelevant, dieser ist auch auf dem Angebotsschreiben einzutragen)
		  
Liefertermin:

Verbindliche Lieferdauer für die angefragte Leistung in Wochen 
ab Zuschlagserteilung (angenommen zum Ablauf der Preisbindung):  	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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