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Leistungsbeschreibung Los 2B: 
Teil B: feuerwehrtechnische (Teil-)Beladung für ein LF20, Akkubetriebene Geräte
Allgemeines:
Fracht- und Transportkosten zum Standort der Feuerwehr (Kattenhuder Weg 151 a, 24837 Schleswig) müssen im Angebotspreis berücksichtigt werden. Die Lieferung erfolgt sobald als möglich nach Auftragsvergabe in Abstimmung mit der Feuerwehr. Die Lieferung muss in einer Lieferung und spätestens so erfolgen, dass der Auftragnehmer/Auftragnehmerin des Los 1 („Fahrzeug“) seine angegebene Endabnahme termingerecht garantieren kann. Es ist mit einer Lieferzeit von ca. 24 Monaten für das Fahrzeug zu rechnen. Entstehende Kosten durch den schuldhaften Lieferverzug des Bieters im Los 2 müssen vom Auftragnehmer/der Auftragnehmerin Los 2 getragen werden. Teillieferungen sind nur zugelassen, wenn diese durch Direktlieferungen vom Hersteller verursacht sind, oder die Abnahme des Fahrzeuges durch weitere Verzögerungen gefährdet wird.
Der Bieter/Die Bieterin übermittelt unmittelbar nach Auftragserteilung dem erfolgreichen Bieter zu Los 1 alle weiteren, hier nicht genannten jedoch erforderlichen Produktinformationen, die für den Aufbauhersteller zur Erfüllung seiner Lager- und Montageplanung notwendig sind.
Dem Angebot ist zwingend ein EDV-Angebot mit Einzelpreisen und technischen Details der Positionen, die eine Überprüfung der geforderten Merkmale möglich machen, beizulegen. Zur Verbindlichkeit des EDV-Angebotes wird auf die allgemeinen Vertragsunterlagen verwiesen.
Angebotserfüllung
Alle Punkte müssen erfüllt werden. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss, anderslautende Ausführungsbeschreibungen, die dem Angebot beigelegt werden, werden als Änderung der Vergabeunterlagen bewertet und führen zum Ausschluss. 
Bieter haben vor Angebotsabgabe die Möglichkeiten über Bieterfragen Änderungen an der Leistungsbeschreibung zu erfragen. Die Fragen werden als Einzelfallentscheidungen geprüft, die Auftraggeberin behält sich das Recht vor, die Anfragen negativ zu beantworten. 
Wertung
Bewertungskriterium ist in diesem Los: 100% Gesamtendpreis (inkl. MwSt.). Die Wertungspunkte werden kaufmännisch gerundet.


Leistungsverzeichnis Los 2B:
abN: 	abweichend der Norm;		oZB = ortsspezifische Zusatzbeladung 
	Pos
	Gegenstand / ggfs. Modellbezeichnung
	Lagermenge im Fahrzeug (Los1)[footnoteRef:2] [2:  sofern keine Lieferung erfolgt: Die Position wird dann durch die AG beigestellt] 

	Liefermenge durch den Bieter
(Stück)
	Anmerkungen zur Lagerung 
Anmerkung der AG
Anmerkung des Bieters (nur in zugelassenen Kommentarfeldern)


	
	2x Flutlichtstrahler auf einer Aufnahmebrücke mit Aufsteckzapfen C, jeder Strahler individuell dreh- und neigbar, LED-Lichttechnologie ca. 30.000 lm Gesamtleistung; spritzwassergeschützt (mind. IP 54), 
Muss mit Akkutechnik (18 V) der Fa. Milwaukee betrieben werden können
z.B. Fabrikat Weber Rescue-Light MK2, 18V oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen
	ozB 1
	☐ 1
	1= 1 Set aus Aufnahmebrücke und 2 Strahler
oZB, da kabelgebundene Flutlichtstrahler nach Normbeladung weiter unten aufgeführt sind

	

	Säbelsäge, abweichend der Norm akkubetrieben, mit mind. 5 Pendelhubstufen, elektronische Hubzahlregelung, Sägehub etwa 30 mm, werkzeugloses Sägeblattwechsel, 
in Koffer mit vollständiger Bestückung nach DIN 14530-26:2019-11 Tabelle 1, Pos. 7.14.
Muss mit Akkutechnik (18 V) der Fa. Milwaukee betrieben werden können
z.B. Fabrikat Milwaukee Säbelsäge M18 FSX 
	1
	☐ 1
	1 = 1 Set (Säge + Koffer + Zubehör)

	
	Belüftungsgerät, akkubetrieben, Luftstrom (AMCA) zwischen 15.000 m³/h und 20.000 m³/h, aufklappbares Ventilatorteil, kombinierte Be- und Entlüftung, ca. 500 – 600 mm Breite und Länge, ca. 200 – 300mm Höhe. Laufzeit > 40 min 
Muss mit Akkutechnik (18 V) der Fa. Milwaukee betrieben werden können
z.B. Fabrikat Leader BatFan M oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen
	ozB 1
	☐ 1
	

	
	Akku MILWAUKEE FORGE 18 V/12,0 Ah
	4
	☐ 4
	

	
	Akku MILWAUKEE FORGE 18 V/8,0 Ah
	4
	☐ 4
	

	
	Kfz-Ladegerät 12/24 V M12-18 AC für 1 LiIon-Akku 18 V MILWAUKEE; auch geeignet zum Laden von MILWAUKEE-Akkus 12 V
	4
	☐ 4
	

	
	Netzteil zur externen Stromversorgung der akkubetriebenen Geräte zur Technischen Hilfeleistung 
Anschluss 110/230 V
	1
	☐ 1
	

	
	Akku-Spreizer mit bis zu 500 kN Spreizkraft, Klassifizierung nach DIN EN 13204:2016: BS50, umlaufender Haltegriff, neueste Produktserie 
Muss mit Akkutechnik (18 V) der Fa. Milwaukee betrieben werden können 

z.B. WEBER SP 50 BS SMART-FORCE oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen
	1
	☐ 1
	

	
	Akku-Rettungsschere mit Öffnungsweite >200 mm, Schneidleistung EN 13204 1K-2KL-3K-4K-5K neueste Produktserie
Muss mit Akkutechnik (18 V) der Fa. Milwaukee betrieben werden können
 
z.B. WEBER RSC 200 PLUS SMART-FORCE oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen
	1
	☐ 1
	







Preise:

Gesamtendpreis netto:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR 
ggf. Nebenkosten, netto		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR (dürfen 0,00 betragen, sind gesondert zu erläutern)
					----------------------------------------------
Gesamtkosten, netto			Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
Mehrwertsteuer 19%:			Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
					--------------------------------------------
Gesamtendpreis:			Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
(wertungsrelevant, dieser ist auch auf dem Angebotsschreiben einzutragen)
		  
Liefertermin:

Verbindliche Lieferdauer für die angefragte Leistung in Wochen 
ab Zuschlagserteilung (angenommen zum Ablauf der Preisbindung):  	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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