<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2026-06-25</Date>
    <Time>10:47:50</Time>
    <ProgSystem>BUILDUP</ProgSystem>
    <ProgName>BUILDUP v30.0.0.0</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>295-25_H</NamePrj>
    <LblPrj>VIVANTES - Haus Wilmersdorf Seniorenhaus Dachsanierung</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
      <SubmLoc></SubmLoc>
    </AwardInfo>
    <OWN>
      <Address>
        <Name1>Vivantes Forum für Senioren GmbH</Name1>
        <Name2>Postfach 260127</Name2>
        <Street>13411 Berlin</Street>
        <PCode></PCode>
        <City></City>
        <Country></Country>
        <Phone></Phone>
        <Fax></Fax>
        <Email></Email>
        <Bank>
          <LblBank></LblBank>
          <BRNo></BRNo>
          <AcctNo></AcctNo>
          <BIC></BIC>
          <IBAN></IBAN>
        </Bank>
      </Address>
      <DPNo></DPNo>
      <AwardNo></AwardNo>
    </OWN>
    <CnstSite>
      <Address>
        <Name1>Haus Wilmersdorf Seniorenhaus Dachsanier</Name1>
        <Name2></Name2>
        <Street></Street>
        <PCode></PCode>
        <City></City>
        <Country></Country>
        <Phone></Phone>
        <Fax></Fax>
        <Email></Email>
        <Bank>
          <LblBank></LblBank>
          <BRNo></BRNo>
          <AcctNo></AcctNo>
          <BIC></BIC>
          <IBAN></IBAN>
        </Bank>
      </Address>
    </CnstSite>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span>ALLGEMEINE HINWEISE ZUR LEISTUNGSBESCHREIBUNG</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="margin-left:-90px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.1   Allgemeine Hinweise zur Leistungsbeschreibung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-90px;text-align:justify;"/>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bei der Maßnahme handelt es sich um Dachsanierungsarbeiten des 1. Teilbereichs sowie</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">die Lieferung und Montage einer Photovoltaik - Anlage</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">des Klinikums Vivantes , Forum für Senioren</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Berkaer Strasse 31-35 in 14199 Berlin- Wilmersdorf</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;"/>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;"/>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.2. Erläuterungen zum Gebäude</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bei dem zu sanierenden Objekt handelt es sich um ein Seniorenheim des Klinikums Vivantes. Das Gebäude  besteht aus  einem Untergeschoß , einem Erdgeschoß und drei Obergeschoße. Die Nutzung besteht größetenteils aus Seniorenwohnungen und zusätzlich aus Personal-und Behandlungsräume sowie Räume zur Verwaltung , Lager und Technikräumen </span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Das Gebäude verfügt über einen rechteckigen Grundriss und wird von dem Innenhof des Krankenhausensembles erschlossen. Das heißt die meisten Zuwege auf dem Gelände werden zur Anlieferung und Versorgung des Seniorenheims täglich genutzt und dürfen nicht durch die Baumaßnahme behindert werden . Das Abstellen von Containern oder Fahrzeuge ist nur an denen für die Baustelleneinrichtung vorgesehenen Flächen und nach ausdrücklicher Freigabe durch den örtlichen Bauleiter möglich</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Baumaßnahmen sind so zu planen und auszuführen, dass der laufende Betrieb des Krankenhauses möglichst wenig beeinträchtigt wird. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Ausführung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Bauherrn und den Nutzern sowie mit der örtlichen Bauleitung der Architektengemeinschaft Fehr</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;text-align:left;"/>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.3. Folgende Sanierungsarbeiten werden ausgeführt</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">a.) Maurer-/Stahlbetonarbeiten :Schließen von bestehenhden Einbringöffnungen auf dem Dach und                 Herstellen einer neuen Dachöffnung für einen neuen bauseitigen Dachaustieg </span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">b.) Dachabdichtungsarbeiten :Kompletter Austausch des bestehenden Dachabdichtungssystem  inklusive                                    .                                                  Klempnerarbeiten</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">c.) Photovoltaik: Liefern und Installieren einer Photovoltaik Anlage</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">d.) Dachaustiegsluke: Liefern und montieren eines elektromotorisch betriebenen Dachausstiegs</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Ausführung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Bauherrn und den Nutzern , koordiniert von der örtlichen Bauleitung in einzelnen Bauabschnitten</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-90px;text-align:justify;"/>
        <p style="margin-left:-90px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.1 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Angaben zur Baustelle und zur Baustelleneinrichtung</span>
          <br></br>
          <br></br>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung ist zu berücksichtigen, dass sämtliche  Arbeiten  - nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung - in und an einem voll genutzten und in Betrieb befindlichen Klinikgebäude durchgeführt werden! Der Klinikbetrieb darf nicht beeinträchtigt werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-90px;text-align:justify;"/>
        <p style="margin-left:-90px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Platz für die Baustelleneinrichtung wie Mannschafts- und Sanitärcontainer werden auf dem Gelände des Seniorenheims abseits der Anlieferungswege vorgehalten. Die Lager- und Entsorgungscontainer sowie Lagerplätze für Baumaterial werden auf dem öffentlichen Strassenland eingerichtet.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-90px;text-align:justify;"/>
        <p style="margin-left:-90px;text-align:justify;"/>
        <p style="margin-left:-90px;text-align:justify;"/>
        <p style="margin-left:-90px;text-align:justify;"/>
        <p style="margin-left:-90px;text-align:justify;"/>
        <p style="margin-left:-90px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.2 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Baustellenzufahrt / Parkmöglichkeiten / Materiallieferungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-90px;text-align:justify;"/>
        <p style="margin-left:-90px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Hauptzufahrt zum Klinik-Gelände erfolgt über die Einfahrt Berkaer Strasse 31 </span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Lieferfahrzeuge haben nach dem Be- bzw. Entladen das Gelände unverzüglich zu verlassen.</span>
          <br></br>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Feuerwehrzufahrt und Feuerwehrumfahrt, Aufstellflächen etc. und die Hydranten sind auf jeden Fall immer freizuhalten.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-90px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Koordination der Material- und Werkzeuglieferungen obliegt ausschließlich dem Auftragnehmer (AN).</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-90px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Materiallieferungen sind stets an die eigene Adresse zu richten und sind direkt vom AN entgegenzunehmen. Anlieferungen an die Adresse des Auftraggebers oder die Bauleitung werden zurückgewiesen. Eine Haftung für angelieferte Materialien wird weder vom Bauherrn noch von der Bauleitung übernommen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-90px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Zufahrt mit Privat-Pkw ist nicht gestattet, Parkmöglichkeiten auf dem Baustellen-Gelände bestehen generell nicht. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden ohne weitere Ankündigung zu Lasten des AN kostenpflichtig umgesetzt.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-90px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Notwendige Sperrungen von Versorgungs- und Rettungswegen für spezielle Transport- und Montagearbeiten sind nur nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Bauleitung bzw. dem Bauherrn möglich.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-90px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.0 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Angaben zum Baustellenbetrieb an einem Krankenhaugebäude </span>
        </p>
        <p style="margin-left:-90px;line-height:17px;text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.1 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Baustellenzugang, Arbeitszeiten, Material- und Schutttransporte</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Material- und Schuttransporte erfolgen ausschließlich auf der dafür in der Baustelleneinrichtung vor- gesehenden Container-Stellplätzen . Um die Staubverbreitung auf Minimum zu halten, erfolgt der Abtransport in verschlossenen  Schutt-Containern</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.2. Mitarbeiter und Arbeitszeiten</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);text-decoration:underline;">Alle Mitarbeiter des AN sind vorab der Bauleitung mit vollständigem Namen, Anschrift und Sozialversicherungsnummer zu benennen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Regelarbeitszeit ist wochentags (Mo-Fr) von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr und gegebenenfalls auch samstags. Nach vorheriger Abstimmung mit der örtl. Bauleitung und des AG                                                                      Die Emissions- und Lärmschutzgesetze des Landes Berlin sind einzuhalten. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Längere Arbeitszeiten und Wochenendarbeiten müssen rechtzeitig beantragt und vom Bauleiter des AG genehmigt werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zusätzlich sind kurzzeitig angeordnete Arbeitsunterbrechungen, resultierend aus den besonderen Anforderungen des voll genutzten und in Betrieb befindlichen </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Klinikgebäudes </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">möglich. Ein Anspruch auf unterbrechungsfreies Arbeiten besteht daher nicht..</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.3. 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">             </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Freihaltung der Flucht- und Rettungswege </span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die  Flucht- und Rettungswege sind permanent freizuhalten. Verunreinigungen, die von Arbeiten des AN herrühren, sind unverzüglich zu beseitigen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.4.	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Lärm- und Staubemission (lösungsmittelhaltige Baustoffe)</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Zur Vermeidung von Betriebsstörungen durch Baulärm sind die Vorgaben des AG einzuhalten. Der von der Baustelle ausgehende Lärm ist auf das Mindestmaß zu reduzieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur mit besonders schallgedämmten Maschinen und geräuscharmen Verfahren gearbeitet werden darf. - Nicht zu vermeidende lärmintensive Arbeiten sind vorher mit dem AG / Bauleitung abzustimmen..</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Staub- und Schmutzemissionen am Gebäude außerhalb des Arbeitsbereiches sind unbedingt durch entspr. Schutzmaßnahmen (Staubschutzwände, Folienvorhänge, anfeuchten, etc.) und entspr. Arbeitsgerät (Schneid-, Schleif- und Trenngeräte mit Absaugvorrichtung, saugen statt Fegen, etc.) auszuschließen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;"/>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.5.	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Bautagesberichte</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bautagesberichte (Bautagebuch) sind der örtlichen Bauleitung regelmäßig, spätestens am Dienstag der folgenden Woche vom AN zur Kenntnisnahme vorzulegen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bei Nicht-Vorlage der Bautagesberichte (Bautagebuch) erfolgt ein Abzug von 100,00 €/Tag.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.7.	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Bautoiletten</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Das außerhalb des Gebäudes in der Baustelleneinrichtung  mobile WC wird von allen bauseitigen Gewerken kostenfrei in Absprache mit der Bauleitung mitbenutzt.. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;"/>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.8.	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Alkohol- und Rauchverbot</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für alle am Bau tätigen Mitarbeiter des AN gilt das Alkohol- und Rauchverbot. Bei Zuwiderhandlung wird von der Bauleitung ein Baustellenverbot ausgesprochen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;"/>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.9. 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">             </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Schlafunterkünfte</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schlafunterkünfte dürfen auf dem Baustellengelände nicht unterhalten werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;"/>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.10. 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">           </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Schutzmaßnahmen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der AN hat bei Durchführung seiner Leistungen die von anderen Gewerken erbrachten Arbeiten zu schützen und gegen Beschädigungen zu sichern. Die Kosten für ausreichende Abdeckungen, Folien, Klebebänder, Kantenschutz usw. sind einzukalkulieren, ebenso das Entfernen nach erbrachter Leistung, bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung des AG.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.11. 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">           </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Baustellenreinigung</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der AN ist nach VOB / C DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 verpflichtet, Verunreinigungen, die von Arbeiten des AN herrühren, zu beseitigen. Es gilt als vereinbart, dass der AN die Baustelle und den Baubereich täglich von den durch seine Arbeiten anfallenden Schutt, Baustoffrestmaterialien, Abfällen, Verunreinigungen usw. säubert, in Containern getrennt sammelt und von der Baustelle abfährt.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der AG behält sich vor, den einem AN zuzuordnenden Bauschutt, der trotz schriftlicher oder mündlicher Beseitigungsaufforderung der Bauleitung durch den AN nicht umgehend entfernt wird, zu Lasten des AN beseitigen zu lassen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Kann Bauschutt und sonstiger Müll keinem AN eindeutig zugeordnet werden, werden die Kosten zur Beseitigung des Bauschutts und Mülls, ergänzend zur Umlageregelung, ohne weitere Ankündigung zu gleichen Teilen auf die zu diesem Zeitpunkt am Bau tätigen AN - Firmen verteilt und von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">4.0 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Verordnungen und Richtlinien</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;"/>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">4.1 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Verordnungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Folgende Verordnungen sind vom AN zu berücksichtigen: </span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Landesbauordnung Berlin.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;"/>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">4.2 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Richtlinien</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Es gelten die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien und Werksvorschriften der Hersteller. Der AN ist verpflichtet, auf evtl. Widersprüche zwischen Leistungsbeschreibung und Werksvorschrift hinzuweisen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Richtlinien der Fachverbände sind einzuhalten.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">4.3 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Nicht genormte bzw. bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe / Bauteile</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Grundsätzlich kommen genormte bzw. bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile zur Ausführung. Beabsichtigt der AN anderweitige Baustoffe oder Bauteile zu verwenden, so hat er entsprechende Prüfzeugnisse und Werkstoffnachweise von bundesdeutschen Instituten zu erbringen, die mit der Angebotsabgabe vorzulegen sind.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">4.4 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Regeln der Bautechnik</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer haftet dafür, daß die von ihm erstellten Leistungen und Materialien den anerkannten Regeln der Bautechnik (Baukunst) und den Eingeführten Technischen Bestimmungen (ETB) entsprechen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">5.0 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Angaben zur Arbeitssicherheit</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">5.1 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Tätigkeit des vom AG bestellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SIGEKO) gemäß Baustellenverordnung (BaustellVO) befreit den AN nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern und Gewerken entsprechend § 6 Abs. 2 der Unfallverhütungsvorschrift - Allgemeine Vorschriften (VBG 1). Die Verpflichtung des AN bezüglich des Einsatzes von Sicherheitsfachkräften und Sicherheitsbeauftragten wird durch die Baustellenordnung nicht berührt.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">5.2 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Personal</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Arbeitnehmer des AN müssen für die beauftragte Leistung persönlich geeignet sein. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Ausführung der Leistungen, einschl. Demontagen erfolgt ausschließlich über ausgebildetes Fachpersonal mit mind. einer deutschsprachigen Person.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Auszubildende dürfen nur in Begleitung und unter ständiger Anleitung von Fachpersonal (im Verhältnis 1:1) tätig sein. </span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Personen, die gegen Arbeitsschutz- oder Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder den Anweisungen der Bauleitung oder des SIGEKO nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">5.3 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Erste-Hilfe-Einrichtungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Anforderungen nach der Arbeitsstättenverordnung oder der Unfallverhütungsvorschrift Erste Hilfe (VBG109) hat der AN zu erfüllen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">5.4 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Arbeitsmedizinische Vorsorge</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der AN hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird .</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">5.5 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">             </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Nutzung von Sicherungsmaßnahmen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Werden Einrichtungen, die dem Schutz der Arbeitnehmer dienen, aus arbeitstechnischen Gründen entfernt, so sind vom Unternehmen, das die Einrichtungen entfernt, entsprechend wirksame Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Es ist strikt verboten, Maßnahmen oder Einrichtungen, die zum Fernhalten von Unbefugten dienen, zu entfernen.Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefahren für Dritte, mit denen nicht gerechnet wurde, so sind entsprechende Maßnahmen im Einvernehmen mit dem SIGEKO festzulegen. Werden Einrichtungen, z.B. Gerüste und Umwehrungen mitbenutzt, so sind diese auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Vorhandene Mängel sind dem SIGEKO oder der Bauleitung umgehend mitzuteilen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">5.6 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der AN hat dafür zu sorgen, daß Arbeitsplätze und Verkehrswege mit mehr als 2,00 m Absturzhöhe erst benutzt werden, wenn die Sicherheitseinrichtungen bzw. Maßnahmen gegen Abstürzen vom Aufsichtführenden des AN überprüft worden sind. Gefahrenbereiche unterhalb hochgelegener Arbeitsplätze sind durch geeignete Maßnahmen abzusperren.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">5.7 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Elektrische Anlagen und Betriebsmittel</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der AN darf eigene elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von Elektroeinrichtungen versorgen, die mit einer FI-Schutzschaltung ausgerüstet sind (Baustromverteiler) . Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel müssen den einschlägigen VDE-Richtlinien und UVV entsprechen und nachweislich auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft sein.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">5.8 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Baumaschinen, Geräte</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der AN darf nur solche Maschinen und Geräte auf die Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen aufweisen. Die Prüfbescheinigung ist vom Betreiber auf der Baustelle mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Maschinen und Geräte sowie Krane sind nur von unterwiesenen und beauftragten Personen unter Beachtung der jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften zu bedienen. Bedienungs- Anleitungen von Baumaschinen und Kranen sowie sonstigen Geräten müssen auf der Baustelle vorliegen. Der Standort ortsgebundener Maschinen wird von der Bauleitung bestimmt. Überschneiden sich die Arbeitsbereiche von Geräten verschiedener AN, sind der Arbeitsablauf und die Verständigung untereinander abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">5.9 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Feuergefährliche Arbeiten</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schweiß-, Trenn-, Schneid- und sonstige feuergefährliche Arbeiten bedürfen der arbeitstäglichen, schriftlichen Zustimmung des Sicherheitsbeauftragten des Seniorenheims.  Sie unterliegen der Melde- und Dokumentationspflicht des AN. Hierbei ist die Firma, der Name des ausführenden und verantwortlichen Monteurs, die genaue Lage der Arbeiten sowie die vorgesehene Arbeitsdauer anzugeben. Die Überwachung der Ausführung, das Einhalten aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sowie eine ausreichende Nachkontrolle (Brandwache) nach Beendigung der Arbeiten obliegt der Verantwortung des AN. An diesen Arbeitsstellen hat der AN geeignete Löscheinrichtungen bereitzustellen (Feuerlöscher o.ä.). Des Weiteren muss die Möglichkeit zur schnellen Alarmierung von Löschkräften gegeben sein.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">5.10 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">            </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Persönliche Schutzausrüstungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Personen ohne Schutzhelm und Schutzschuhe haben keinen Zutritt zum Arbeitsbereich. Das Tragen von Bausicherheitsschuhen nach DIN EN 345 und Schutzhelmen nach prEN 397 ist auf der gesamten Baustelle Pflicht! Sind darüber hinaus weitere Schutzausrüstungen erforderlich, wie z.B. Augen- oder Gesichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz, Warnkleidung, hat der AN entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift Allgemeine Vorschriften" VBG 1 §4 für sein Personal kostenlos zur Verfügung zu stellen. Personen ohne die erforderlichen Schutzausrüstungen werden von der Bauleitung oder dem SIGEKO als persönlich ungeeignet von der Baustelle verwiesen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">5.11 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">            </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Gefährliche Arbeitsstoffe</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Wird im Zuge der Ausführung ein gefährlicher Arbeitsstoff eingesetzt, so ist dies rechtzeitig vor dem Einsatz des Arbeitsstoffes dem SIGEKO mitzuteilen, wenn daraus eine Gefahr z.B. durch Explosion, Brand, gesundheitsschädliche Atmosphäre usw. für Arbeitnehmer anderer Unternehmen im Sinne der Baustellenverordnung entsteht.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;"/>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;"/>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;"/>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">6.0 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Sonstiges</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">6.1 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Baubesprechung / Baubegehung / Koordinationsbesprechungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die regelmäßige Teilnahme des AN an den Baubesprechungen, Baubegehungen und</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">SIGEKO-Koordinationsbesprechungen ist Pflicht.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Termine werden durch die örtliche Bauleitung rechtzeitig bekanntgegeben.            Baubesprechungstermine voraussichtlich 14tägig .                                                                                                                 </span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">6.2 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Not- / und Havariefälle</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Der AN verpflichtet sich, auf Anforderung der Bauleitung, für Not- und Havariefälle einen zuständigen Ansprechpartner zu benennen. Die Erreichbarkeit dieses Ansprechpartners muss ständig, auch nach Arbeitsschluss, am Wochenende und an Feiertagen, gewährleistet sein.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">6.3 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Anforderung bauseitiger Vorleistungen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Für die Anforderung bauseitiger Vorleistungen ist ein vorgegebenes Formular zu verwenden (wird rechtzeitig zum Baubeginn bereitgestellt). Einer mündlichen Anforderung wird grundsätzlich nicht nachgekommen.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">6.4 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Projektbeteiligte</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Eine Liste der am Projekt beteiligten Firmen wird von der örtlichen Bauleitung geführt und kann auf Wunsch eingesehen werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">6.5 	</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">              </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Planungsunterlagen</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Dem AN werden 2 Sätze Planungsunterlagen vor Beginn der Baumaßnahme zur Verfügung gestellt. Weitere Plansätze können gegen Gebühr nachbestellt werden.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">7. Hinweis Baustrom, Bauwasser</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Bauwasser</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Bauwasser wird kostenlos zur Verfügung gestellt -  außerhalb und innerhalb befindet sich ein Bauwasseranschluss.</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Baustrom</span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Baustromanschluss ist für alle im Bereich tätigen Gewerke vom vorhandenen Anschluss außerhalb und innerhalb des Gebäudes nutzbar.Baustrom wird kostenlos zur Verfügung gestellt </span>
        </p>
        <p style="margin-left:-93px;line-height:17px;text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Ende der zusätzlichen Vertragsbedingungen</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span>HINWEIS WIND- UND SCHNEELASTZONEN</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">WIND- UND SCHNEELASTZONEN</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Geographische Daten</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Gebäudehöhe ü.NN	 20,0 -22, 0 m</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Windzone	      WZ = 2</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Schneelastzone 	 SLZ = 1</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">char. Schneelast	 sk = 0.65 kN/m2</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span>HINWEIS DIN-NORMEN</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">HINWEIS DIN-NORMEN</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;"/>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Die Ausführung der Leistung erfolgt nach VOB Teil C</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;"/>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18 299</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;"/>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Dachabdichtungsarbeiten:	nach Din 18338</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;"/>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Dachklempnerarbeiten:	nach DIN 18339</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;"/>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Flachdachentwässerung:	nach DIN EN 12056</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span>HINWEIS PLANANLAGEN DACHABDICHTUNGSARBEITEN</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">PLANANLAGEN </span>
        </p>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">DACHAGDICHTUNGS-/DACHKLEMPNERARBEITEN</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Dachaufsicht 1. BA 		</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">        </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">GR_DG_001</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Abbruchplan:		</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">                 </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">GR_DG_003</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Details Dachrandanschlüsse</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">- Dachrandanschluss		</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">      </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">DE_00_401</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">- Attikaanschluss 		</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">           </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">DE_00_402</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">- Wandanschluss:		</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">           </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">DE_00_403</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">- Sekurantenplan:		</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);">          </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">DE_00_404</span>
        </p>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
        <p style="text-align:left;"/>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="R_401_2F37E4110131493CBCA199B86490F903">
      <BoQInfo>
        <Name>005</Name>
        <LblBoQ>DACHABDICHTUNGSARBEITEN 1. BA</LblBoQ>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>3</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Index</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>No</Num>
          <Alignment>left</Alignment>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="E_401_2F37E4110131493CBCA199B86490F903" RNoPart="5">
          <LblTx>
            <p>
              <span>DACHABDICHTUNGSARBEITEN 1. BA</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="E_401_B52C8F4D9AB64417A6D422CC5E81B98E" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>ALLGEMEIN BAUSTELLENVORBEREITUNG</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="E_401_C31B84F5309B4570AB7DBF080BBBCD12" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>BAUSTELLENVORBERITUNG / AUSFÜHRUNGSPLANUNG/AUFMASSE</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_4B30FE3C62EA41848D542419E719818E" RNoPart="10">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>psch</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Baustelleneinrichtung für die ausgeschriebene Leistung des LV's anliefern, aufbauen, vorhalten für die Gesamtzeit der Leistungsausführung, abbauen und von der Baustelle abtransportieren.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dazugehörig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Gerüste, Hebe- und Transportgeräte und sonstigen Hilfsmittel</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Baustelleneinrichtung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_C015A4AF05F6411ABACFB8486988AE8B" RNoPart="20">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mannschafts-Aufenthaltscontainer , </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">wärmegedämmte Ausführung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einrichten, vorhalten betreiben und beräumen nach</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ende der Bauzeit.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abmessung : ca. 6,50 x 2,50 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">als Unterkunft , der an der eigenen Ausführung </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">beteiligten Facharbeiter und Hilfskräfte sowie zum </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lagern von Werkzeugen und Baumaschinen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausstattung: </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   - Beleuchtung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   - inkl. Herstellen der Stromanschlüsse</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   - Möblierung Ein Tisch und 2 Bänke</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   - Für 8- 10 Personen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   - Zustand nicht älter als 3 Jahre</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Leistungsbestandteil:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   - Alle Betriebskosten</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   - Reinigung einmal wöchentlich</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aufstellort : Hoffläche nach Angabe AG</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Container/Mannschaftsunterkunft liefern und aufstellen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_A73E0B2B0F144F92987245496CB3299D" RNoPart="30">
                        <Qty>15.000</Qty>
                        <QU>StWo</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebrauchsüberlassung des v.g. Mannschafts-Container, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebrauchsüberlassung:	ca. 15 Wochen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aufstellort : Hoffläche nach Angabe AG</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Gebrauchsüberlassung Container / Mannschaftsunterkunft</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_BD433F28EAE64576A890072F5FAC6D8E" RNoPart="40">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>psch</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Verlegeplanung den Dachabdichtungsaufbau</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Dampfsperre	 	                   1lagig Bitumen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   -Dicke	          	                   4.0 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   die Gefälledämmung	Material Polyurethan</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Grunddämmung:	120 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Kehl-Gefälledämmung:	 20-60 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Dachabdichtung:	2lagige Bitumenbahn</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   1.Lage:	        3,5 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   Oberlage:	     5,2,mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erstellen inklusive der Erbingung des Statischen Nachweises</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">an vorhandene Dchkonstruktion:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Material:	       Stahlsteindecke</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   Dicke :	         150 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einschließlich der Vorlage einer Detailplanung zur Ausführung der</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dachrandanschlüsse:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Attikaanschluss strassenseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Dachrandanschluss hofseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Wandanschluss an den Giebeln der Dachfläche</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Planung der Dachdurchführungen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Sekuranten 	  	                  100-150 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Entlüftungsrohre:	150-200</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Stelen und Kabeldurchf.:	200x 200mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	      Lüftungsdurchf.:	500-1000/600-1000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Schornsteine	500-1000/600-1000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   600 x 2000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Dachausstiegsklappe:	1000 x 2500 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">und sonstiger relevanter Punkte aufstellen auf Basis des am Bau ausgeführten Aufmaßes unter Beachtung der besonderen Anforderungen gemäss der Baubeschreibung und der nachfolgenden Positionenfür die ausgeschriebene Leistung des Leistungsverzeichnisses</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeitshöhenbereich über Gelände </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Strasse:	       bis ca.: 20 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Hof	              bis ca.: 23 m ab OK Sohle Lichtschacht</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche 1. Teilbereich</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Verlegeplanung Gefälledämmung PUR stat. Nachweis Bitumenbahneindeckung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_ED7A179C5E1045348AD7BE52AEB258AA" RNoPart="50">
                        <Qty>65.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Erstellen eines Aufmaßplans mit exakter Eintragung der </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Z-Feuchtigkeitssperren. </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführung der Z-Feuchtigkeitssperren  </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">siehe Titel  Dachabdichtung des LV's</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Z-Feuchtigkeitssperre beschreibt die Fertigstellung der </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einzelnen Dach-Segmente im Zuge der Dachabdichtungsarb..</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Kennzeichnung im Dachaufsichtsplan dient zur Lokalisierung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">und Eingrenzung späterer eventueller Wasserschäden.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abmessungen der Z-Feuchtigkeitssperren:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abwicklung :	 ca. 150 +120 +150 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Länge :	         	                   ca.12,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abstände:	      ca. 10,0 - 12,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche 1. Teilbereich</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Aufmassplan Segmente Z-Sperren</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_830F1BF3ED5D49268CE572647B717AA3" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>SCHUTT-CONTAINER</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_5C2A81FF9570466B8F302B098036BBD0" RNoPart="10">
                        <Qty>2.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Behälter für Bitmengemische, nicht schadstoffbelastet, Baumischabfall, Behälter mit Deckel, Behältergröße über 10 - 15 m³ bereitstellen und vorhalten.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für Bitumenabfälle AVV: 170 302</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorhaltung für die Dauer der Bauzeit von ca 15 Wochen</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Behälter für Bitumengemische ca. 10 - 15 m³</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_9138190AA83046E89ACCBB709C4F0DF8" RNoPart="20">
                        <Qty>10.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Behälter für EPS-Dämmung, nicht schadstoffbelastet, Baumischabfall, Behälter mit Deckel, Behältergröße über 10 - 15 m³ bereitstellen und vorhalten.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für EPS-Dämmung AVV 170 604</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorhaltung für die Dauer der Bauzeit von ca 15 Wochen</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Behälter für EPS-Dämmung schadstoffbelastet, 12 - 15 m³</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_9DE7FF652CDA4CCD8FA6A1C1213968DE" RNoPart="30">
                        <Qty>2.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Behälter für Metalle, nicht schadstoffbelastet, für </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gemischte Metalle AVV 170 704</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Behälter mit Deckel, Behältergröße über 3-5 m³ bereitstellen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">und vorhalten.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorhaltung für die Dauer der Bauzeit von ca 15 Wochen</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Behälter für Metalle, schadstoffbelastet, 3-5 m³</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_F0AFC79895D64C578949CAE7C3EAF721" RNoPart="40">
                        <Qty>2.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Behälter für gemischte Bauabfälle wie Glas , Kunststoff und</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">unbeandelte Holzabfälle nicht schadstoffbelastet, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">AVV 170203</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Behälter mit Deckel, Behältergröße 3-5- m³ bereitstellen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">und vorhalten.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorhaltung für die Dauer der Bauzeit von ca 15 Wochen</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Behälter für gemischte Bauabfälle nicht  schadstoffbelastet, 3-5m³</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_16930351517C42AEB48BCF7CB6D272D2" RNoPart="50">
                        <Qty>4.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Behälter für schadstoffbelastete Baustellenabfälle</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">für gefährliche Holzabfälle mit Holzschutzmittel beschichtet</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">AVV 170 204 Kategorie A IV</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Behälter als Bis Pack staubdicht </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Behältergröße:	über 1,0 - 2,0 m³</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">bereitstellen und vorhalten. </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorhaltung für die Dauer der Bauzeit von 15 Wochen </span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Behälter/Big Packs für Holz ,schadstoffbelastete Bauabfälle</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_24026872B90B45DBA27EACC24E3CD6C1" RNoPart="3">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>SCHUTZMASSNAHMEN</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_C958FCA4732E473FB40C2EB3B67185EC" RNoPart="10">
                        <Qty>15.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und Aufstellen von mobilen Flachdach-Absturzsicherungen als Systemgeländer bzw. Schutzrüstung nach Wahl des AN unter Berücksichtigung der UVV, h = mind. 1,10 m, Absturzhöhe im Bereich der Dachöffnung für neuen Dachzugang</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Absturzhöhe:	ca 4,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">sowie vorhalten für die Dauer der Bauzeit.von 15 Wochen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Absturzsicherungen sind an einer bestehenden Dachöffnung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Größe:	       	                   ca. 1,5-2,5 x 3,5-4,0 m </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">aufzustellen zu befestigen, untereinander zu verschrauben und nach Erfordernis mehrmals abzubauen und wiederherzustellen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für Arbeiten im Bereich der Dachöffnung für bauseitige Dachluke</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>mobile Flachdach-Absturzsicherung bzw. Schutzrüstung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_740E8A352077480DBFFC1E51B8F27EE6" RNoPart="20">
                        <Qty>3.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und erinrichten von hydraulichen Schmutzwasserpumpen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Gehäuse :	  Edelstahl</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Pumpleistung: 	 250 L/min</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Fördermenge:	 15.000 L/ h</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Max. Korngröße: 	 35 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Förderschlauch </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  zum Dachrand:	 &gt;= 10,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Länge Netzkabel:	 &gt;= 10,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit justierbaren  Schwimmschalter mit automatischer Abschaltfunktion nach erreichter Fördermenge</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Aufstellen nur nach Freigabe durch die Bauleitung-</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche 1. Teilbereich</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Tauchpumpen liefern und einrichten</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_DD629660449E4F268D9C2D915D21918A" RNoPart="30">
                        <Qty>45.000</Qty>
                        <QU>StWo</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebrauchsüberlassung hydraulicher Tauchpumpe </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">der vor beschriebenen Leistungsposition</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">ca. 15 Wochen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Aufstellen nur nach Freigabe durch die Bauleitung-</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche 1. Teilbereich</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Gebrauchsüberlassung hydrauliche Tauchpumpe</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_F1058AE38D784D9C924BEBC9DDBAF37B" RNoPart="40">
                        <Qty>75.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Provisorischer Anschluß von Flexrohren an die Flachdachentwässerungselemente zum kontrollierten Ableiten des Regenwassers von der Dachfläche des Gebäudes  inklusive Befestigung am bauseitigen Fassadengerüst.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einschl. Vorhalten und Rückbau auf Anweisung der Bauleitung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einzllängen : 	 &gt;= 25 m </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Aufstellen nur nach Freigabe durch die Bauleitung-</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche 1. Teilbereich</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Provisorische Entwässerung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_7D25D597564F48DBB6A1E8015824E5FB" RNoPart="50">
                        <Qty>1125.000</Qty>
                        <QU>mWo</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebrauchsüberlassung provisorisvhe Entwässerung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">der vor beschriebenen Leistungsposition</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">ca. 15 Wochen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Aufstellen nur nach Freigabe durch die Bauleitung-</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche 1. Teilbereich</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Gebrauchsüberlassung provisorisch Entwässerung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_507DC6AC561C46F3A5522D87993D1E7F" RNoPart="60">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>psch</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und vorhalten </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">nach DIN EN 358 und Din EN 361</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Inklusive der Vorhaltezeit von 15 Wochen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die PSAgA muss für auszuführende Dachabdichtungsarbeiten vorgehalten und in Ausübung der Tätigkeit angelegt werden.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Mitabeiter müssen betriebsintern von geschultem Personal eingewiesen werden.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Schutzausrüstung muss nachweislich nach BGG 906 einer</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">turnusmäßigen Sachkundeprüfung unterzogen werden.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz PSAgA</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_5DEABFF726D5407185A7AF61161FBFC6" RNoPart="70">
                        <Qty>3.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchtrittsichere, unverschiebbar und regen- und sturmsichere Abdeckung einschliesslich Notabdichtung / Tagwasserschutz </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">auf bestehender Deckenöffnung :</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Größe:	         	                   ca. 1,0-1,5 / 2,5-3,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">auf Anordnung der Bauleitung des AG herstellen, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">abdecken mit Bohlenbelag, unverschiebbar und durchtrittsicher sowie regen- und sturmsicher befestigen auf Rohdecke bzw.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">bestehendem Mauerwerks-Kranz zur Aufnahme der Dachluke. </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">ohne die Demontage der Lichtkuppeln selbst zu behindern,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">während der Dauer der vertraglichen vereinbarten Leistung </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">liefern , vorhalten , jev nach Erfordernis für auszuführende Abdichtungsarbeiten an dem vorgenannten Mauerwerks-Kranz</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mehrmals öffnen und wieder schliessen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bei Fertigstellung der Dachabdichtungsarbeiten Rückbau der Schutzmaßnahmen und Abfuhr der Schutzmaterialien.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dies betrifft folgende bauseitig zu schließende Dachöffnungen der zu demontierenden Lichtkuppeln::</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abmessung:	 ca. 1,0-1,5 / 2,5-3,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsgröße: 	bis 5,00 m2</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Abdeckung zur Sicherung von eckigen Öffnungen mit Bohlenbelag bis 5,00 m2</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_5C5580D0738B455CB7378F27CB5CB671" RNoPart="80">
                        <Qty>8.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Tagwasserschutz aus stabiler Kunststoffplane für Arbeiten am Dach zum Schutz vor eindringendem Niederschlag liefern, für die Dauer der Arbeiten bis zur ordnungsgemäßen Eindichtung vorhalten, einschließlich der wiederholten Aufnahme und Wiederverlegung zur Durchführung der Arbeiten am offenen Dach sowie die endgültige Beseitigung der Plane nach dem Schließen des Daches.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Evt. Regenwasserbeseitigung durch Abpumpen und Trocknungen sind ebenfalls im Einzelpreis einzukalkulieren.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Witterungsschutz mit Planen in Einzelflächen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_AE0856A0E50B4B00AFC0E233E06FF25E" RNoPart="90">
                        <Qty>10.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schutzkonstruktionen für diverse Flachdachflächen mit Bautenschutzmatten, Holzfaserplatten / Bohlenkonstruktion, gegen Verschieben gesichert, herstellen, während der Dauer der vertraglichen Leistung unterhalten und wieder abbauen; in verschiedenen Einzelgrößen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Ladestation Fassadenaufzug</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Schutzkonstruktion Dachflächen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_20054DB991124732B2F423A1AFB9390F" RNoPart="100">
                        <Qty>80.000</Qty>
                        <QU>h</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorhandenes Wasser von den Dachflächen auf gesonderte</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anordnung der Bauüberwachung absaugen, einschließlich</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">aller erforderlichen Hilfsmittel, Geräte, Lohnkosten,</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Verbrauchs- und Transportkosten</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-nur nach Anweisung und Freigabe durch die örtl. Bauleitung</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Untergrundvorbehandlung, Wassersaugen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_A4676D96FD1B4E039AF6792679B67D44" RNoPart="4">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>ARBEITSVORBEREITUNG/MESSUNGEN</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_2D4416D8E768403F9BC61D97793CBB9B" RNoPart="10">
                        <Qty>5.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorhandenen Betonuntergrund mit geeignetem Messwerkzeug (z.B. CM-Gerät, Protimeter) auf Feuchtgehalt untersuchen und protokollieren.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Feuchtigkeitsmessung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_9C3BC2DB3AAD470D896D16441CC90052" RNoPart="20">
                        <Qty>5.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorhandenen Untergrund mittels geeignetem Messwerkzeug (z.B. Herion-Gerät) auf die vorgegebene Haftzugfestigkeit untersuchen und protokollieren.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nur nach Bedarf und in Absprache mit der Bauleitung.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Haftzugfestigkeit prüfen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_954BA48480BF48628C3838A51E01FF0D" RNoPart="30">
                        <Qty>10.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für den Einbau der Systemstützen der Absturzsicherung ist  die Dachkonstruktion statisch zu überprüfen; es können Lasten bis zu 7,0 kN auftreten. </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorhandenen Brettschalungsuntergrund  des Vordachs </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">auf Zugfestigkeit untersuchen und protokollieren.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Zugfestigkeit prüfen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_C11B2CA24A534CE99252A9C6D5C09CE7" RNoPart="40">
                        <Qty>5.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorhandenen Betonuntergrund mittels Schmidt-Hammer auf Druckfestigkeit untersuchen und protokollieren.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Druckfestigkeit prüfen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_401_9845065710DE4203B634669DFBA8F83C" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>ABBRUCHARBEITEN +ABFALLENTSORGUNG</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="E_401_AC640652DAF8444AA08B9231AAAB307A" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>DEMONTAGE/ABBRUCH FLACHDACH-ABDICHTUNGSSYSTEM</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_D8E44EA501F74D31840EB68BE52CB159" RNoPart="10">
                        <Qty>216.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bestehende Fangleitung aus Rundstahl, d = 8 mm aus feuer- verzinktem Stahl inkl. aller Verbindungsteile und Anschluss- gewinde auf der Flachdachfläche und entlang der Attika verlegt, aufnehmen, und zur Wiederverwendung im DG zwischenlagern. </span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Bestehende Blitzschutzleitungen abbrechen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_C83F217E278E4EF48F6CBA1D0E7A0D80" RNoPart="20">
                        <Qty>110.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Vorposition für das Aufnehmen von Leitungshaltern / Betonsockel, 100 x 100 x 100 mm, aufnehmen und zur Wieder-verwendung zwischenlagern.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Zlg. Demontage Blitzschutz/Betonsockel</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_946723DA029E419C9E9211BC2ED9801D" RNoPart="30">
                        <Qty>20.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Grundrposition für das Beräumen von</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blitzabweiser, bestehend aus:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Betonsockel rund</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    Durchmesser: 	750 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    Höhe:	          	                  120 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Rundrohr Vollmaterial</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    Material:	      	                  V4A</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    Dicke:	         	                   ca. 10 -15 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    Höhe : 	        	                  ca. 1500 mm </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Standeinheit entfernen und im Dachgeschoß zur Wiederverwendung einlagern</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Zulage Standeinheit / Blitzschutzfahnen beräumen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_789DBC604F5B48B68EF7C239B94BB91F" RNoPart="40">
                        <Qty>690.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abbruch der vorhanden besandeten  Bitumenbahnabdichtung	</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    mehrlagig verlegt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    Mehrlagiger Gesamtaufbau ca. 10-15 mm </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    verklebt und geschweißt, auf horizontalen Flächen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">im Zuge des Abbruch des gesamten Dachabdichtungsaufbaus</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">abbrechen und zur Lagerfläche/Baustelleneinrichtung zum Container transportieren über bauseitigen Bauaufzug in den</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">vom AN vorgehaltenen Containern sortiert nach Kreislauwirtschaftsgesetz zwischenlagern </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einschl. Entfernen der Klebereste,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeitshöhe 20 -23  m,  </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abbruch :	     	                   von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführung:	  erschütterungsarm DIN 4150</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lärmpegel:	   max. 80 dB(A),</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">staubarm:	     gemäß  TRGS 559, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">ohne Funkenfreisetzung,Untergrundbeschädigung, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">oder Wasserfreisetzung, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anfallende aufgenommene Stoffe zur Verwertung/Entsorgung  artengerecht sortiert nach den Abfallschlüssel-Nummern </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für Bitumenabfälle:	 AVV: 170 302</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN. </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Entsorgung wird gesondert vergütet.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Abdichtung Flachdach Bitumenbahn mehrlagig D 10-15 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_FA400D77C0D64BCABD9F11E9B06ECAF9" RNoPart="50">
                        <Qty>690.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abbruch der Dämmung auf dem Dach / Stahlsteindecke,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dämmschicht Material:	 EPS-Hartschaum, als Platte verklebt </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">im Zuge des Abbruch des gesamten Dachabdichtungsaufbaus</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">abbrechen und zur Lagerfläche/Baustelleneinrichtung zum Container transportieren über bauseitigen Bauaufzug in den</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">vom AN vorgehaltenen Containern sortiert nach Kreislauwirtschaftsgesetz zwischenlagern </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einschl. Entfernen der Klebereste,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeitshöhe	   20 -23  m,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dämmstärke:	ca. 160 mm  </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lärmpegel:	   max. 80 dB(A), </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   staubarm TRGS 559,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   ohne Funkenfreisetzung,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   ohne Untergrundbeschädigung, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   ohne Wasserfreisetzung.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund:	   Dampfsperre auf Stahlsteindecke</span>
                                  <br></br>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">anfallender Abfall (EPS-Hartschaumplatten) ist </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">überwachungsbedürftiger Abfall (nicht gefährlicher Abfall)</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">HBCD-Konzentration: &gt; 1.000 mg/kg und &lt; 30.000 mg/k</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">EPS-Dämmung :	AVV 170 604</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Entsorgung wird gesondert vergütet.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz  sind einzukalkulieren</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dämmung Massivdach EPS-Hartschaum abbrechen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_98F9109014A54CEF8F912666F6EEE426" RNoPart="60">
                        <Qty>690.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abbruch der vorhanden Dampfsperrschicht</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    1 lagig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                     Materialdicke 4-5 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    verklebt und geschweißt, auf horizontalen Flächen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">im Zuge des Abbruch des gesamten Dachabdichtungsaufbaus</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">abbrechen und zur Lagerfläche/Baustelleneinrichtung zum Container transportieren über bauseitigen Bauaufzug in den</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">vom AN vorgehaltenen Containern sortiert nach Kreislauwirtschaftsgesetz zwischenlagern </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einschl. Entfernen der Klebereste,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeitshöhe 20 -23  m,  </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abbruch :	     	                   von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführung:	   erschütterungsarm DIN 4150</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lärmpegel:	    max. 80 dB(A),</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">staubarm:	     gemäß  TRGS 559, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">ohne Funkenfreisetzung,Untergrundbeschädigung, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">oder Wasserfreisetzung, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anfallende aufgenommene Stoffe zur Verwertung/Entsorgung  artengerecht sortiert nach den Abfallschlüssel-Nummern </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bitumenabfälle AVV: 170 302</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Abdichtung Dampfsperschicht D 4 mm abbrechen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_CA039907CE92413F83402C565D0310B1" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>DEMONTAGE/ABBRUCH DACHRANDANSCHLÜSSE</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_EFC53E4C514848CCB5C1D40AC0D11A72" RNoPart="10">
                        <Qty>15.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Demontage von Wandan- / Wandabschlüssen, bestehend aus:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 2-3-lagigen Bitumen-Abdichtungsbahnen </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Alu-Kappleiste 160 x 0,8 mm + 2 x 60 x 5 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Poystyrol-Hartschaumdämmplatte 40/400 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Holzunterkonstruktion Kantholz 60 x 40 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- inkl. aller Befestigungen, Verdübelungen etc.</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;"/>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einschl. Dübellöcher schließen, Beschädigungen an der Fassade beseitigen und ausgleichen.</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;"/>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund für nachfolgenden Flachdachaufbau geeignet herstellen, gründlich reinigen und egalisieren.</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;"/>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die v.g. Abbruch- und Befestigungsmaterialien komplett abbrechen, zum Lagerplatz transportieren und artengerecht sortiert in den Behältern des AN zur späteren Abfuhr zwischenzulagern.</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;"/>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachfläche 1. Teilbereich Giebelseiten</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Demontage Wandanschluss Giebel</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_43058A61A3CB43128DBDD89F707FAEA6" RNoPart="20">
                        <Qty>75.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bestehende Mauerwerksabdeckung aus Aluminiumblech,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">d = 1-2 mm, im Zuschnitt ca. 850 mm, 4-5-fach gekantet, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">komplett inkl. der Befestigungsmaterialien demontieren, zum Lagerplatz transportieren und artengerecht sortiert in den Behältern des AN zwischenlagern.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachfläche 1. Teilbereich hofseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Aluminium-Mauerwerksabdeckung hofseitig abbrechen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_E6D1E11E407D411A8743F4CA2C789AC6" RNoPart="30">
                        <Qty>75.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Demontage von Abdichtungs-Attikaanschluss 400-500 mm breit</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-2-3-lagigen Bitumen-Abdichtungsbahnen </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- waagerechter Dämmlage aus bitumenkaschierter</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  Poystyrol-Hartschaumdämmung 40/400 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- senkrechter EPS-Dämmplatte 60/400 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 1-2 lagiger Dampfsperrlage  Dicke 4-8 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- inkl. aller Befestigungen, Verdübelungen etc.</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einschl. Dübellöcher schließen, Beschädigungen an der Fassade beseitigen und ausgleichen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund für nachfolgenden Flachdachaufbau geeignet herstellen, gründlich reinigen und egalisieren.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachfläche 1. Teilbereich hofseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die v.g. Abbruch- und Befestigungsmaterialien komplett abbrechen, zum Lagerplatz transportieren und gemäß</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Kreislaufwirtschaftsgesetz sortiert in den Behältern des AN zur späteren Abfuhr zwischenlagern.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Demontage Abdichtungs-Dachrandabdichtung/Attika hofseitig</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_B5492D5E412B4B0A8D46C4EB4692E7D7" RNoPart="40">
                        <Qty>70.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bestehende Dachrand-verblendung aus Aluminiumblech,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">d = 3 mm, im Zuschnitt ca. 250 - 300 mm, 2-3 fach gekantet, komplett inkl. aller Innen- und Außenecken </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">sowie der Befestigungsmaterialien demontieren, zum Lagerplatz transportieren und artengerecht sortiert in den Behältern des AN zwischenlagern.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachfläche 1. Teilbereich strassenseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Bestehende Alu-Dachrandverblendung demontieren Strasse</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_76640E77AA8D4F038321A032920EFE90" RNoPart="50">
                        <Qty>70.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Demontage von Attikaanschluss-/abdeckung 400 x 40 mm,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-1-2-lagigen Bitumen-Dampfsperrschicht</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- waagerechter Dämmlage aus bitumenkaschierter</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  Poystyrol-Hartschaumdämmung 40/400 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- senkrechter Mineralfaserdämmplatte 60/400 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 3-lagige Bitumenabdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- inkl. aller Befestigungen, Verdübelungen etc.</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einschl. Dübellöcher schließen, Beschädigungen an der Fassade beseitigen und ausgleichen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund für nachfolgenden Flachdachaufbau geeignet herstellen, gründlich reinigen und egalisieren.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachfläche 1. Teilbereich strassenseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die v.g. Abbruch- und Befestigungsmaterialien komplett abbrechen, zum Lagerplatz transportieren und artengerecht sortiert in den Behältern des AN zur späteren Abfuhr zwischenlagern.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Demontage Abdichtungsanschluß Dachrand Strasse</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_986B1C4457A649BC86EBF760A1AB8F78" RNoPart="60">
                        <Qty>145.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bestehende Holzbohlen-/latten in verschiedenen Dimensionen,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">40-60 mm / 60-120 mm, als Unterkonstruktion von Mauerwerks-/ und Attikablechverkleidungen im Zuge der Abbrucharbeiten demontieren und artengerecht in den Behältern des AN zwischenlagern.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Hof + Strasse</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Demontage/Abbruch Holzbohlen-/latten</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_82C3C335F58F40169FC6E8806EDD7146" RNoPart="3">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>DEMONTAGE/ABBRUCH EINBAUTEILE/SEKURANTEN</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_DE673D0BFC054794ADC5DF881D66FC6E" RNoPart="10">
                        <Qty>10.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bestehende Absturzsicherungsrohre mit Klebeflansch und Deckel abbrechen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Material :	    Edelstahl</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Durchmesser:	 ca. 100 -200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Höhe:	         	                    ca. 400 - 500  mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeitshöhe 20 -23  m,  </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abbruch :	     	                   von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführung:	   erschütterungsarm DIN 4150</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lärmpegel:	    max. 80 dB(A),</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">staubarm:	     gemäß  TRGS 559, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">ohne Funkenfreisetzung,Untergrundbeschädigung, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">oder Wasserfreisetzung, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anfallende aufgenommene Stoffe zur Verwertung/Entsorgung  artengerecht sortiert nach den Abfallschlüssel-Nummern </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Bestehende Absturzsicherung demontieren</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_6E0BD2AA9BAC45579D8F1A978A7BE7B5" RNoPart="20">
                        <Qty>10.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zulag zur Vorposition Abbruch Absturzsicherung für den</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Rückbau von Stahl-Konterplatten.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Stahlplatten an den Unterseiten der Stahlsteindecke</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">unterhalb der Dachfläche im Dachgeschoß in der Technikzentrale </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">zurückbauen im Zuge der Demontage der Sekuranten </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">auf der Dachfläche:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Stahlplatten :	verzinkt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Größe der Platten 2fach eingebaut pro Sekurant</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Grundplatte:	 400/400/20</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Lastverteilerplatte:	 300/900/20</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Gewindestangen : 	 M12 - Länge : 4 x ca. 250 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Deckenhöhe:	 2,50 m </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt für die Demontage pro Stück Befestigung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">daß heißt: 	   inkl. Grundplatte </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   inkl. Lastverteilerplatte</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   inkl. 4 Gewindestagen pro Befestigung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anfallende aufgenommene Stoffe zur Verwertung/Entsorgung  artengerecht sortiert nach den Abfallschlüssel-Nummern </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Zulage Demontage Stahlplatten für Absturzsucherung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_38E6E9CDFECA4705A6E8AE5489DAA523" RNoPart="4">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>ABFALLENTSORGUNG</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_D3EBBFA0132B40C78C01D9FC7839D341" RNoPart="10">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>psch</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aufstellen und Entwickeln eines Entsorgungskonzeptes vor den Demontage- und Abbrucharbeiten einschl. eines Voraufmaßes mit Bestätigung und Festlegung aller abzurechnenden und artengerecht zu entsorgenden Bauteile und Baustoffe.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausstellen und Beantragen aller Entsorgungsnachweise über Einzel- bzw. Sammelentsorgungsnachweise für die besonders überwachungsbedürftigen Baustoffe einschl. aller Nachweise für den Transport zur Deponie bzw. die Nachweise für die der Verwertungsanlage zugeführten Baustoffrestmaterialien, Bauabfälle, Sperrmüll etc.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Entsorgungskonzept, Voraufmaß, Entsorgungsnachweis</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_872DADE6FBDD4CE6ABC560A9C2EC67F3" RNoPart="20">
                        <Qty>9.000</Qty>
                        <QU>t</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte, </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">nicht schadstoffbelastet, </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">in Behälter auf Baustelle lagernd, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit LKW des AN transportieren, entsorgen, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Behälter nach Leerung rückführen, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Behältergröße nach Wahl des AN, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Wiegekarte </span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Abfall Bitumengemisch nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_8394400710C94672B2439356DAB492B7" RNoPart="30">
                        <Qty>4.500</Qty>
                        <QU>t</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bau- und Abbruchabfälle, </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dämmstoff, EPS-Hartschaumplatten,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">schadstoffbelastet gemäß Analyse, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Stoffe sind überwachungsbedürftiger, nicht gefährlicher Abfall  </span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">im geschlossenen  Behälter auf Fahrzeug lagernd,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit LKW des AN transportieren, entsorgen, </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mengenermittlung und Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Abfall EPS-Dämmung nicht gefährlich AVV170604 schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_5156B6315E844CFAAE7CF8640FE61C0A" RNoPart="40">
                        <Qty>1.500</Qty>
                        <QU>t</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bau- und Abbruchabfälle, Metalle, </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170407 Metall, gemischt, </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">nicht schadstoffbelastet, </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">in Behälter auf Fahrzeug lagernd, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit LKW des AN transportieren, entsorgen, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">zur Verwertungsanlage, </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mengenermittlung und Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Abfall Metalle nicht gefährlich AVV170407 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 300km Vergüt.Entsorg.</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_DCA91C030F804D90B0732BEF182E2261" RNoPart="50">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>t</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bau- und Abbruchabfälle Holz, Glas und Kunststoff, </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Kunststoff, nicht schadstoffbelastet, </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">in Behälter auf Baustelle lagernd, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit LKW des AN transportieren, </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mengenermittlung und Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Gemischte Stoffe nicht gefährlich AVV170203 LKW AN transp. entsorgen Entsorg.-geb.</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_27409FA6C10E4E6DA413525D1512570D" RNoPart="60">
                        <Qty>3.000</Qty>
                        <QU>t</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bau- und Abbruchabfälle  mit Holzschutz behandeltes Holz,</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gefährlich, gemäß Abfallverezeichnis-Verordung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">AVV 170 204 - Altholz A IV</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bau-ud Abbruchabfälle in geschlossenen Big Packs zwischengelagert, der Entsorgungsstelle andienen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Leistung beinhaltet sämtliche mit der Entsorgung verbundenen Leistungen wie Laden, Transportieren, Vorhaltung von geschlossenen Big Packs</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Andienung. Inkl.Einhaltung sämtlicher Formalitäten sowie sämtl. Gebühren. </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Wiegekarte </span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dachfläche: Dachrandanschluss und Attikaaufkantung</span>
                                  <br></br>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Transport und Entsorgung Altholz A IV - AVV-ASN 170204*</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_151A2431D6BB4C73A16F9396A1AE732F" RNoPart="70">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>psch</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Entsorgungsdokumentation über die angefallenen</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gefährlichen Abfälle. Übergabe an Bauleitung bei </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Rechnungsstellung.</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Entsorgungsdokumentation hat folgende Punkte zu</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">beinhalten</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Abfallart (Bauteil / Baustoff)</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Abfallherkunft</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Menge</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Abfallschlüsselnummern (ASN) nach</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abfallverzeichnisverordnung (AVV)</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Entsorgungsnachweise </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  (vollständig ausgefüllt und signiert) </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bei Sammelentsorgung:Übernahmescheine,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                     Sammelentsorgungsnachweise </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                     und Begleitscheine;</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bei Einzelentsorgung:   Einzelentsorgungsnachweise </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                     und Begleitscheine</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Entsorgungsdokumentation gefährl. Abfälle</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_401_5D36A706DDCB41AD91F97413A1D2686D" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>DACHABDICHTUNGSSYSTEM BITUMINÖS</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="E_401_97D8157CE13946F6B835D467BA523C92" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>WAAGERECHTES DACHABDICHTUNGSSYSTEM</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Remark ID="P_401_E92D64D4F23C477F80C88E611173AB01">
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">HINWEISTEXT: VORBREREITENDE MASSNAHMEN FÜR DAS     </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">                          WAAGERECHTE ABDICHTUNGSSYSTEM       </span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="P_401_21C9EDF3C1B4420EB5B58BE844965E10" RNoPart="10">
                        <Qty>10.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund durch Schleifen mit geeigneten Schleifgeräten in teilbereichen vorbereiten und säubern. Anfallenden Schutt in Behälter des AN sammeln.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Untergrund schleifen,</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_E294DC73342745FA9702193FB4554351" RNoPart="20">
                        <Qty>10.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausgleich von Mulden in der Dachfläche und Gefällegebung mit  mit Spezialbitumen umhülltes Granulat aus geblähten Glimmerkörnern, im Mittel 2-4 cm dick, jeweils in Lagen von</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">max. 40-60 mm Dicke einbauen und um 1/3 verdichten. </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zur Haftverbesserung zum Untergrund ist das Granulat in einen n nicht völlig abgelüfteten Kaltbitumen-Voranstrich einzustreuen. Zum Verdichten empfiehlt sich das Auflegen einer Trennfolie o.ä.  Das Aufbringen der 1. Abdichtungslage muß umgehend erfolgen. Beim Gefälleausgleich größerer Teilflächen (mehr als 25 m²) oder bei Verwendung in sturmgefährdeten Bereichen, z. B. am Dachrand, ist durch Auflast oder mechanischer Fixierung der Dachabdichtung für ausreichende Windsogsicherung </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(DIN 1055 beachten) zu sorgen.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Ausgleich von Mulden i.M. 2-4 cm,  Gefällegebung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_319AC046E0154F3D8D2E8175E85C490D" RNoPart="30">
                        <Qty>15.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wischputzstreifen für Außenwandisolierung, als Untergrund und zur Aufnahme von vertikaler Dach-Abdichtung , incl. Auswerfen von Fugen und Löchern, Untergrund Betonwand </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe:	           	                   bis ca.200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeitshöhenbereich </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">über Gelände :	 ca 20,0 -23,0 m </span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Teilflächen am Giebel:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Längen (m):	  10,0 + 5,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Wischputz für Außenwandisolierung Giebel</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_45CFFC46B50548DE91D68CF62706A0C1" RNoPart="40">
                        <Qty>15.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einschnitt/Schlitz in gedämmter Fassade sauber lot- und fluchtrecht horizontal machinell herstzellen zur Aufnahme der Verwahrung Wandanschluss Dach-Abdichtung ,  </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bauteil:	        	                   gedämmte Mauerwerksfassade</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schnitt-Breite	25 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schnitt-Tiefe:	20 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einschnitt in Fassadeplatte bestandsschonend mit geeignetem Gerät fräsen nach Angabe durch die Bauleitung ausparen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">durch horizontalen Schnitt in Fliesen-Vorsatzschale</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mittels Diamantsäge, incl. Wasserabsaugung und Abfuhr der geschnittenen Teile. </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Überschnitte sind nicht zulässig.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ein exakt eingemessener scharfkantiger geradeverlaufender Parallel-Schnitt als obere und untere Fugenkante zu kalkulieren einschl. aller notwendigen Teilungsschnitte, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausbruchkanten sind zu begradigen!</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeitshöhenbereich über Dachabdichtung :	ca. 0,25 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeitshöhenbereich über Gelände:		ca. 23,0 m </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wandanschluss EG Hauptdach</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Teilfläche Giebelwand</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Längen (m):	  10,0 + 5,0 m</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Konstruktion 	WDVS auf Mauerwerkfassade</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Schlitz in gedämmter Fassade Giebel- waagerecht herstellen B 3 cm / T 2 cm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_189E1E404F2B4441942406B07DF6562E" RNoPart="50">
                        <Qty>3.000</Qty>
                        <QU>m3</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebundene Schüttung aus wärmedämmendem Material, zum Ausgleich von Unebenheiten auf der Unterkonstruktion bzw. zum Verfüllen von Randfugen nach Herstellervorschrift einbauen. </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich verbrauchter Menge im unverdichtetem Zustand.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat:.................................................... </span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Bituminierte Ausgleich-/Dämmschüttung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Remark ID="P_401_F6E5EA80B0D04CF7838902C1B9BEC5EF">
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">HINWEISTEXT</span>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">:</span>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;"> DIE NACHFOLGENDEN POSITIONEN </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">                          BESCHREIBEN DIE LEISTUNGEN DER </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">                          VERLEGUNG DER  DAMPFSPERRE</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>HINWEISTEXT: DAMPFSPERREBENE</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="P_401_321B04FB8436488C9193C054F3B361C4" RNoPart="60">
                        <Qty>690.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Reinigung des Untergrunds überwiegend Stahlsteindecke </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des AG.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Baustoffrestmaterialien sind zu entfernen, zum Lager zu transportieren und artengerecht sortiert in den Behältern des AN zwischenzulagern.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dach Teilbereich 1.BA</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Reinigen des Untergrunds</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_C109D6620DCD4A3994782BCF07F5339D" RNoPart="70">
                        <Qty>690.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Den Elastomer-Bitumenanstrich mit aromatischen Lösungsmitteln in Streich-, Roll- oder Spritzverfahren gut deckend auf den sauberen und trockenen Untergrund aufbringen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund überwiegend Stahlsteindecke </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einschließlich Wand- und Attikaanschlüsse sowie sonstige</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">aufgehende Bauteile.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Stahlprofilbleche o.ä. müssen frei von Öl und Fett sein und ggf. gründlich mit Spezialreiniger gereinigt werden.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Verbrauch:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- saugende Untergründe ca. 0,25 - 0,35 l/m²</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- nichtsaugende Untergründe, ca. 0,1 - 0,1 l/m²</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Verarbeitungstemperatur: mind. 5 Grad Celsius</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gemäß den Vorschriften des Herstellers</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der Voranstrich soll vor Aufbringen der nächsten Lage ausreichend ablüften.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dach Teilbereich 1.BA</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Voranstrich auf Betonuntergrund</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_853C7BE19A8B4C298F48BF064DF53C3E" RNoPart="80">
                        <Qty>690.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dampfsperre vollflächig verschweißt als Behelfsabdichtung</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">nach DIN EN 13 970.</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Leistungs- und Funktionsanforderungen:</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dicke	         	                    ca. 4 mm</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- oberseitig:	   feinbestreut, schwarz mit Nahtstreifen</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- unterseitig: 	 folienkaschiert</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 6 Monate</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Trägereinlage	: Kombinationsträger PET/Alu/PET </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   + Glasvlies Durchtrittsicher</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                    &gt; 1000_ N/50 mm,</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dehnung nach DIN 12311-1:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                    l + q: &gt; 2 %</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach DIN EN 1931:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                    &gt; 1500 m</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   : &lt; -30 °C</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                    &gt; + 110 °C</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Widerstand gegen stoßartige Belastung nach DIN EN 12691: </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   &gt; 300 mm Verfahren B</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Prüfung Wasserdichtigkeit:	bestanden als kurzfristige</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   Behelfsdichtung geeignet</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">fachgerecht vollflächig verschweißen. . </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Stöße versetzt anordnen. </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat: .................................................</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dampfsperre vollflächig verschweißt als Behelfsabdichtung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Remark ID="P_401_CB01ACF48B4F48C5A6F3C7ED184D3437">
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">HINWEISTEXT</span>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">:</span>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;"> DIE NACHFOLGENDEN POSITIONEN </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">                          BESCHREIBEN DIE LEISTUNGEN DER </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">                          VERLEGUNG DER  Dämmebene</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>HINWEISSTEXT: DÄMMEBENE</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="P_401_262B378A970B4E8E8B6B4562E2B9D833" RNoPart="90">
                        <Qty>690.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wärmedämmung mit Schaumkleber verklebt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Polyurethan-Hartschaumplatten, nach DIN EN 13165,</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Nr.: Z-23.15-1432, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">für genutzte und nicht genutzte Dachflächen.</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Leistungs- und Funktionsanforderungen:</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Anwendungstyp nach 4108-10:  </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                    DAA dh,Hohe Druckbelastbarkkeit</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Deckschichten:	beidseitig kaschiert mit Alu-Einlage</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Ränder vierseitig:	 umlaufenden Stufenfalz</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4: </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   Dicke &gt;= 100/120 mm - 0,023 W/(mK)</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                    Klasse E nicht brennend </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   abtropfend, nicht glimmend</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- klassifiziert nach DIN 18234-2</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Druckfestigkeit:	&gt;= 120 hPa</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Wasseraufnahme nach DIN EN 12087: </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   &lt; 3 Vol. %</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- nicht kapillaraktiv</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- formaldehydfrei</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- biologisch und bauökologisch unbedenklich</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- geruchsneutral</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- resistent gegen Schimmel und Verrottung</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- widerstandsfähig gegen statische und dynamische Lasten</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- nicht schmelzend und dauerhaft formbeständig bei</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  hoher Wärmeeinwirkung</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">liefern und auf der vorbeschriebenen Dampfsperre mit systembedingten Schaumkleber streifenweise windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 verkleben.</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Platten versetzt anordnen und dicht stoßen.</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Plattendicke: 120 mm mit umlaufendem Stufenfalz.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dach Teilbereich 1.BA</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Wärmedämmung mit Schaumkleber verklebt, D 120 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_5D75E5C16572498DAF049354A695FC74" RNoPart="100">
                        <Qty>690.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mehr-/Minderstärken der PUR-Gefälledämmung,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material gemäß Beschreibung der Vorposition</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> je 10 mm Dicke, nach besonderer Anforderung durch AG.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Mehr-/Minderstärke PUR-Gefälledämmung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_F667E89FCF894F43B3E12394FBB4E8CB" RNoPart="110">
                        <Qty>4.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wärmedämmung mit Schaumkleber verklebt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Polyurethan-Hartschaumplatten genau wie in </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">jedoch</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">als Dämmstreifen in die Rohdeckenaussparung im Bereich der Dacheinläufe</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Plattengröße: 250 x 700 mm</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Plattendicke: 50 mm</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Wärmedämmung mit Schaumkleber verklebt, D 50 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_9B9733F5557549B8A67888D09DB294D2" RNoPart="120">
                        <Qty>300.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Linienentwässerung durch Kehlgefälleplatten</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Kehlgefälleausbildung aus Polyurethan-Hartschaumplatten</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">nach DIN EN 13 165</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">im Gefälle nach Gefälleplan montagefertig zugeschnittenen,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit Standardgefälle in zwei Richtungen.</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anordnung in Dachfläche:</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Oberflächengeometrie des Dachreitersystems:</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">dreieckig, bestehend aus einzelnen Gefälleplatten</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">jeweils mit einem Gefälle in zwei Richtungen</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gefälle in Längsrichtung: 	ca. 1,0 %</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">in Querrichtung 		               ca. 4,0 %</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">liefern und auf dem Untergrund nach Verlegeplan des</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellers,streifenweise windsogsicher</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">nach DIN EN 1991-1-4 verkleben.</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anordnung entlang des Dachrandes oder der Attika:</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wärmeleitfähigkeit:	0,031 W/mK nach DIN 4108-4</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Druckfestigkeit:	&gt;= 120 kPa</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wasseraufnahme 	max 3%</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Brandverhalten :	 E nach DIN 13501-1</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anwendung: 	 DAA nach DIN 4108-10</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und / auf der auf der Gefälledämmung  nach Verlegplan des Herstellers dicht gestoßen, fachgerecht verlegen.</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung Dämmstoff:	verklebt (Dämmstoffkleber)</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung Abdichtung:	verklebt / verschweißt</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Eck- und Randbereich: 	vollflächige Verklebung</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innenbereiche: 		                &gt;40% Klebeflächenanteil</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   mechanisch mit Dämmstoff</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport, Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Ausführung nur nach Freigabe AG oder dessen bevollmächtigten Vertreters nach Vorlage des  Verlegeplans</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gemäß Titel 1 Allgemeine Baustellenvorbereitung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat:........................................................</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Linienentwässerung durch Kehlgefälleplatten</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Remark ID="P_401_400CDD22EFBB478EA3CE232EFE246A48">
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">HINWEISTEXT:  DIE NACHFOLGENDEN POSITIONEN          BESCHREIBEN DIE LEISTUNGEN DES HERSTELLENS DER WAAGERECHTEN OBEREN 1. + 2. ABDICHTUNGSLAGE</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>HINWEISTEXT: DIE NACHFOLGENDEN POSITIONEN BECVHREIBEN DIE LEISTUNGEN DES HERSTELLENS DER WAAGERECHTEN OBEREN 1. + 2. ABDICHTUNGSLAGE</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="P_401_03ECF8B1178340D98ED2D58CE6FD5ACC" RNoPart="130">
                        <Qty>690.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Erste Lage der Abdichtung vollflächig verschweißt</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Elastomerbitumen als untere Lage nach DIN EN 13707</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Leistungs- und Funktionsanforderungen:</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Anwendungskurzzeichen nach</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTG KSP 3</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTG KSP 3</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dicke: ca. 3,5 mm</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- oberseitig: folienkaschiert</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- unterseitig: folienkaschiert + Kaltselbsklebemasse</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Trägereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   l + q: &gt; 1000 N/50 mm</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: &gt; 2 %</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben &lt; -25 °C</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   unten &lt; -30 °C</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: &gt; +100 °C</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   nach DIN CEN/TS 1187 </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   und eingestuft in BROOF(t1)</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern, gem. Herstellervorgaben auf die vorbeschriebene</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">PUR-Dämmung nach Herstellervorschrift verkleben </span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dach Teilbereich 1.BA</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat : ......................................................</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Erste Lage der Abdichtung vollflächig verschweißt</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_69137F2E74F64B13BFE641E46C4925C0" RNoPart="140">
                        <Qty>690.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberlage der Abdichtung vollflächig verschweißt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Top-Polymerbitumen-Schweißbahn als obere Lage nach</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13707, mit einer mechanisch hochbelastbaren und</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">dimensionsstabilen Kombinationsträgereinlage in</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Verbindung mit hochwertigsten Bitumenrezepturen,oberseitig APP-Bitumen für extrem gute Wärmestandfestigkeit und unterseitig SBS-Bitumen für beste Verschweißbarkeit.</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Leistungs- und Funktionsanforderungen:</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Anwendungskurzzeichen nach</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DIN SPEC 20000-201: DO / E1 PYE KTP 300 S5</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dicke ca. 5,2 mm</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- oberseitig: 	 beschiefert grünweiß oder graphitschwarz 		je nach Wahl des AG</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- unterseitig:	 folienkaschiert</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Trägereinlage: 	Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   l + q: &gt; 1450 N/50 mm</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: &gt; 23 %</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   oben &lt; -25 °C, unten &lt; -40 °C</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   oben &gt; +150 °C, unten &gt; +120 °C</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Widerstand gegen stoßartige Belastung nach</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   DIN EN 12691: &gt;= 2000 mm Verfahren B</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Fremdüberwachung der Qualität bei der Herstellung</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   durch TÜV SÜD</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   nach DIN CEN/TS 1187 </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   und eingestuft in BROOF(t1)</span>
                                  <br></br>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht- und</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Kopfstoßüberdeckung min. 8 cm breit fachgerecht</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">verschweißen. Stöße versetzt anordnen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat:..................................................</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Oberlage der Abdichtung vollflächig verschweißt</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_8982FCF441F641908A7B4FFC1D857379" RNoPart="150">
                        <Qty>690.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Vorposition für die Ausführung der Oberbelagsbahn </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit Wurzelschutz:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">ausgeführt als Hybrid-Polymerbiumen-Schweißbahn.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit geprüfter Wurzelbeständigkeit nach FFL-Richtlinie</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">sonst wie in der Vorposition beschrieben</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">als Oberbelgsbahn liefern und verlegen</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Zulage Wurzelschutz</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_D657F3CD89D64482B2A7903E92BE5699" RNoPart="160">
                        <Qty>65.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und Verlegen eines Z-Feuchtigkeitssperre zur Abschottung  zur neu gelieferten und verlegten PUR-Dämmung.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abwicklung:	  150 + 100 + 150 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:	       	                   Elastomer-Bitumenschweißbahn mit</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   Polyestergewebe-Verbundträger</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dachbahn waagerecht vor Verlegung der PUR-Dämmung auf der neuen Dampfbremse vollflächig aufkleben </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(b = ca. 150 mm), Stirnseite der PUR-Dämmung abdecken </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(h = ca. 100 mm) und auf der bestehenden Foliendichtung waage-recht überlappen (b = ca. 150 mm).</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Verwahrung erfolgt bauseits mit Flüssigkunststoff.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Z-Feuchtigkeitssperren sind gemäß Titel 1 des LV's</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Baustellenvorbereitung exakt einzumessen</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Z-Feuchtigkeitssperre als senkrechter Schott</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_2671A154858040B3ADE85E7161EFE690" RNoPart="170">
                        <Qty>12.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drehnungsfuge wie folgt herstellen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Entlang der Fuge ein Aussparung an den Stößen der </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Grunddämmung aus Polyurethan herstellen und mit weichem</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mineraldämmstoff füllen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">streifenbeite:	 ca. 40 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Länge :	         	                  ca. 1200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe:	           	                   ca. 100 -120 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">auf der Ebene der Gebäudefuge die Fuge mit einerm Schleppstreifen der Dampfsperre überdecken</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Streifenbreite:	 ca. 200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">und mit der Dampfsperre im Zuge der Flächenabdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">vollständig überdecken.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Auf der oberen Dichtungsebene </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">den Stoß der Dämmplatte beidseitig leicht anschrägen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlegen eines elastischen Dämmstoffrundprofil und durch</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einflämmen fixieren</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">unbesandete 1.Abdichtungslage beidseitig der Fuge auf der</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">abgeschrägten Dämmung verkleben.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bewegungsbereich der Kappe des Rundprofils bleibt unverschweißt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beidseitig des Rundprofils jeweils ein Streifen besandete Oberbelagsbahn aufschweißen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Streifenbreite:	je Seite 500 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abschließend Kappe aus Oberbelagsbahn gemäß des </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">ausgeführten Abdichtungssystems vollflächig über die</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Kappe mit der Oberbelagsbahn aufschweißen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abdichtungsbahnen gem. des in den Hauptpositionen beschriebenen Abdichtungssystems.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material liefern und die Dehnungsfuge gem. den Herstellervor- schriften komplett herstellen inkl. aller Nebenleistungen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dehnungsfuge Abdichtungssystem mit Überhöhung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Remark ID="P_401_2AFB67EC01D54F859A204F2765870C82">
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">HINWEISTEXT: HERSTELLEN VON AUSSPARUNGEN AN</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">                           BESTEHENDEN INSTALLATIONEN IM </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">                           KOMPLETTEN  AUFBAU DES</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">                           DACHABDICHTUNGSSYSTEMS</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">                           - DAMPFSPERREBENE</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">                           - GRUNDDÄMMUNG</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">                           - KEHLGEFÄLLEDÄMMUNG</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">                           - 1.+2. ABDICHTUNGSLAGE</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>HINWEISTEXT: DIE NACHFOLGENDEN POSITIONEN BECHREIBEN DAS AUSSPAREN DES VORBESCHRIEBENEN KOMPLETTEN DACHABDICHTUNGSSYSTEMS FÜR DACHDURCHFÜHRUNGEN</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="P_401_0958B4641B8444E78025A99C2A3E87C6" RNoPart="180">
                        <Qty>39.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellen und anarbeiten von runden Aussparungen im </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">vorbeschriebenen waagerechten Dachabdichtungssystem,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">bestehend aus folgenden Dachaufbau:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dampfsperre 	Dicke :	       4 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dachdämmung:	Dicke:	    100-120 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Kehlgefälledämmung	Dicke:	20 -60 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 1.Abdichtungslage:	Dicke:	3,5 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 2. Abdichtungslage:	Dicke:	5,2 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellung der Aussparung für Dachdurchführungen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Format:	        	                   rund</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:	100-200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Betrifft das Aussparen und Anarbeiten an bauseits vorhandene:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Lüftungsrohre</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Sekuranten des Dachabdichtungssystems</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Herstellen von runden  Aussparungen D = 100-200/100-200 mm des vorbeschriebenen Dachabdichtungssystems</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_033980DC20274C1CA4096ECD0D22277C" RNoPart="190">
                        <Qty>3.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellen und anarbeiten von rechteckigen Aussparungen im </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">vorbeschriebenen waagerechten Dachabdichtungssystem,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">bestehend aus folgenden Dachaufbau:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dampfsperre 	Dicke :	       4 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dachdämmung:	Dicke:	    100-120 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Kehlgefälledämmung	Dicke:	20 -60 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 1.Abdichtungslage:	Dicke:	3,5 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 2. Abdichtungslage:	Dicke:	5,2 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellung der Aussparung für Dachdurchführungen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Format:	        	                   rechteckig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:	200-300/200-300 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Betrifft das Aussparen und Anarbeiten an bauseits vorhandene:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Kanäle für Kabeldurchführungen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Stelen zur Bedienung der Dachluken</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Herstellen von rechteckigen Aussparungen ca. 200-300/200-300 mm mm des vorbeschriebenen Dachabdichtungssystems</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_6B36D170413B4B5DB3D41CAF7E7C4DC1" RNoPart="200">
                        <Qty>10.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellen und anarbeiten von runden Aussparungen im </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">vorbeschriebenen waagerechten Dachabdichtungssystem,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">bestehend aus folgenden Dachaufbau:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dampfsperre 	Dicke :	       4 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dachdämmung:	Dicke:	    100-120 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Kehlgefälledämmung	Dicke:	20 -60 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 1.Abdichtungslage:	Dicke:	3,5 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 2. Abdichtungslage:	Dicke:	5,2 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellung der Aussparung für Dachdurchführungen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Format:	        	                   rechteckig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Breite/Länge	 500-1000/600-1000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Betrifft das Aussparen und Anarbeiten an bauseits vorhandene:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Lüftungskanäle im Kleinformat</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Schornsteine im Kleinformat</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Herstellen von rechteckigen  Aussparungen 500-1000/600-1000 mm des vorbeschriebenen Dachabdichtungssystems</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_19881006BDA14E60B56F53AFF9423120" RNoPart="210">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellen und anarbeiten von runden Aussparungen im </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">vorbeschriebenen waagerechten Dachabdichtungssystem,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">bestehend aus folgenden Dachaufbau:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dampfsperre 	Dicke :	       4 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dachdämmung:	Dicke:	    100-120 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Kehlgefälledämmung	Dicke:	20 -60 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 1.Abdichtungslage:	Dicke:	3,5 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 2. Abdichtungslage:	Dicke:	5,2 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellung der Aussparung für Dachdurchführungen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Format:	        	                   rechteckig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Breite/Länge	 600 / 2000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Betrifft das Aussparen und Anarbeiten an bauseits vorhandene:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Schornsteine im Großformat</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Herstellen von rechteckigen  Aussparungen 600 x 2000 mm des vorbeschriebenen Dachabdichtungssystems</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_2A412DDE495E457BB42F00D6FF9465FD" RNoPart="220">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellen und anarbeiten von runden Aussparungen im </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">vorbeschriebenen waagerechten Dachabdichtungssystem,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">bestehend aus folgenden Dachaufbau:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dampfsperre 	Dicke :	       4 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dachdämmung:	Dicke:	    100-120 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Kehlgefälledämmung	Dicke:	20 -60 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 1.Abdichtungslage:	Dicke:	3,5 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 2. Abdichtungslage:	Dicke:	5,2 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellung der Aussparung für Dachdurchführungen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Format:	        	                   rechteckig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Breite/Länge	 1200-1400 / 1200-1400 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Betrifft das Aussparen und Anarbeiten an bauseits vorhandene:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Lüftungskanäle im Großformat</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Herstellen von rechteckigen  Aussparungen 1200-1400/1200-1400 mm des vorbeschriebenen Dachabdichtungssystems</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_FC5E567F06A24A20AC81F4B766310555" RNoPart="230">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellen und anarbeiten von runden Aussparungen im </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">vorbeschriebenen waagerechten Dachabdichtungssystem,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">bestehend aus folgenden Dachaufbau:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dampfsperre 	Dicke :	       4 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dachdämmung:	Dicke:	    100-120 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Kehlgefälledämmung	Dicke:	20 -60 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 1.Abdichtungslage:	Dicke:	3,5 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 2. Abdichtungslage:	Dicke:	5,2 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellung der Aussparung für Dachdurchführungen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Format:	        	                   rechteckig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Breite/Länge	 1200/2500 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Betrifft das Aussparen und Anarbeiten an bauseits vorhandene:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dachausstiegsluke</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Herstellen von rechteckigen  Aussparungen 1200 x 2500 mm des vorbeschriebenen Dachabdichtungssystems</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_F31BD829009645CF8ED95AF60AC77E4D" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>DACHRANDANSCHLÜSSE</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Remark ID="P_401_EF82919895A44560B30735D16AD4D451">
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">HINWEISTEXT: </span>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DICHTUNGSANSCHLUSS AM DACHRAND </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">                           STRASSENSEITIG</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>HINWEISTEXT: DICHTUNGSANSCHLUSS AN DACHRAND STRASSENSEITIG</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="P_401_34C8E910D37045CA8C3475E8008B6308" RNoPart="10">
                        <Qty>65.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Seitlichen Anschluss der Dampfsperre am Dachrand </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">wie folgt herstellen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Reinigung des Betonuntergrunds</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  hochstehende Kanten und Grate egalisieren </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  scharfkantige Unebenheiten entfernen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Lunker und Nester beispachteln</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Haftgrund mit Elastomer-Bitumenanstrich, sonst wie in   Hauptposition beschrieben, herstellen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Dampfsperr- und Ausgleichschweißbahn, d = 4 mm, sonst   wie in Hauptposition beschrieben, liefern und mit Lagenrückversatz zur horizontalen Dampfsperrschicht nach Herstellerangaben verlegen, </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Länge Dachrand:		ca 70,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Breite des Dachrandstreifens: 	850 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abwicklung mit Überlappung </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">und Abkantung:		 ca. 250 + 400 + 250 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausührungsort: Dachrand strassenseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Seitlicher Dachrandanschluss der Dampfsperre Strasse, bituminös</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_072EE5260AC34F0492D643860208BE19" RNoPart="20">
                        <Qty>70.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern  einer PUR-Dämmplatte strassenseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material: 	      	                   Polyurethan</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Breite :	         	                    ca. 400 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dicke :	         	                    ca. 60 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">und auf bauseitig verlegter Dampfsperrbahn </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gemäß beigefügtem Detail  mit  Schaumkleber verlegen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es ist das Material vom gleichen Hersteller zu verwenden </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">wie in den Hauptpositionen des </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Titels waagerechtes Dachabdichtungssystem</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat: ............................................................</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausührungsort: Dachrand strassenseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dämmplatte Dachrand 400/60 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_B419454BB10F481989F6B4057B0F058C" RNoPart="30">
                        <Qty>70.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Attika-Holzunterkonstruktion auf Salzbasis imprägniert mit Einschnitten gegen Verwindungen, fachgerecht auf dem bestehenden Untergrund befestigen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:	       	                   Holzbohle imprägniert o. glw.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maße:	          	                   400 x 40 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:	 mit geeigneten Dübeln und Schrauben </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   aus Edelstahl</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigungshöhe:	40 mm Holz +  60 mm PUR-Dämmung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   ( siehe Vorposition )</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund:	   Dachrand aus Stahlsteindecke</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Attika-Holzunterkonstruktion zur Aufnahme der neuen Attikaver-blendung liefern sowie maß- und passgenau mit Neigung zur Dachfläche montieren. Die Holzunterkonstruktion ist auf bestehenden Betonattika flucht- und höhengerecht zu montieren inkl. Höhenausgleichsarbeiten bis zu 20 - 30 mm.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den Einheits-preis einzukalkulieren.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einbauort:	     Dachfläche strassenseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Holzunterkonstruktion Dachrand Strasse, d = 400 mm, h = 40 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_F75FFCA4E1264BE8A94F0C829DC358AA" RNoPart="40">
                        <Qty>150.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dachkeile untere und  obere Dichtungsebene POLYURETHAN</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flachdachanschluß hofseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dachkeile/Dreikantleiste </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:	       	                   Polyurethan</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maße:	          	                   100/100 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einzellängen:	1000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">incl. Kaschierung  für den Anschluss an aufgehende Bauteile</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">liefern, verlegen , verkleben</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anwendung:	  DAA nach DIN 4108-10</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt pro Dämmlage</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dachkeile untere und  obere Dichtungsebene</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_58DCE62D854F4D59908BF88EC5CCE9B5" RNoPart="50">
                        <Qty>65.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <br></br>
                                  <span style="">Anschlus der Dachrandabdichtung im Lagenrückversatz an die waagerechte Flachdachabdichtung mit Überlappung: ca. 200 mm</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="">Die Abdichtungslagen werden wie folgt verlegt:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Überlappung der 1.+.2. Dichtungslagen zur waagerechten </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">   Flächenabdichtung im lagenrückversatz: &gt;= 200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Anschluß der 1 Abdichtungslage oberhalb der Dämmung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> und Holzkonstruktion senkrechten und waagerechten Bekleidung                        </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> des Dachrands mit Anschluss an Überhang der Dampfsperre</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Anschluß der 2. Abdichtungslage oberhalb der Dämmung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> und Holzkonstruktion senkrechten und waagerechten Bekleidung                        </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> des Dachrands mit Anschluss an das Dachrandprofil mit</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  zusätzlichem Schleppstreifen entlang des Dachrandprofils:</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Breite des Dachrandstreifens: </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abwicklung mit Überlappung und Abkantung  ca.800-1000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vollständige Länge entlang des des Dachrandprofils:ca 70,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche strassenseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Abdichtung seitlicher Dachrandanschluß Strasse</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_2E0398CA5B87436D99955D7CE87A1870" RNoPart="60">
                        <Qty>5.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anschluss Eckausbildung </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Eckausbildungen zum Anschluss der Vorposition fachgerecht herstellen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zulage Eckausbildung</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, oberseitig foliiert,</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">als Zuschnittstreifen 180 mm x Anschlusshöhe + 120 mm liefern und gem. Herstellervorgaben, in der Aussen,- bzw. Innenecke als unterlegte Zunge fachgerecht einsetzen.</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anschlussbahnen der 1. Lage und Oberlage</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">als Zuschnittbahn liefern und fachgerecht einbauen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anschlußhöhe: ca. 450 mm</span>
                                  <br></br>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche strassenseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Zulage Dichtungsanschluss Eckausbildung Dachrandanschluss Strasse</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_0ED0096BCF6149E6A952F2262DE7DF98" RNoPart="70">
                        <Qty>70.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und Einbauen einer zusätzlichen Abdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">an der Attika hofseitig:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:	       	                   EPDM </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   mit innenliegender Faserverstärkung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Materialdicke:	1,3 -1,5 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Witterungs-</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">beständigkeit:	 -30 bis +90 ° Grad UV-beständig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Kleber:	         	                   wasserbeständig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Reißfestigkeit:	5 MPa gemäß DIN 53504</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Reißdehnung:	300 % gemäß DIN 53504</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrundvorbereitung nach Herstellervorschrift:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Untergrund:	 sauber ,trocken ,frostfrei,fettfrei ,abriebfest</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Unebenheiten:	Löcher und Lunker schlessen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Fläche	        	                  Staub-Schmutz und Ölfrei</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nach Untergrundvorbereitung </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- EPDM-Folie über Dachrandprofil hochführen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  und am Blendbrett verschrauben.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Abwichlung :	ca. 250 + 250 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Überlappung:	&gt;= 100 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort :	 Dachrand strassenseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	 Abdichtung zwischen Fassade und</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                    oberseitige Abdichtungslage Attika</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>EPDM-Dachrandabdichtung mit Faserverstärkung Strasse / Dachrand</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Remark ID="P_401_BD2C34750B874B999F8883B79AF65ADF">
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">HINWEISTEXT: </span>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">BITUMINÖSE DICHTUNGSANSCHLUSS </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">                          ATTIKA HOFSEITIG</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>HINWEISTEXT: DICHTUNGSANSCHLUSS ATTIKA HOFSEITIG</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="P_401_B56B199684F24DDCA6174394830E6623" RNoPart="80">
                        <Qty>150.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dachkeile untere und  obere Dichtungsebene POLYURETHAN</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flachdachanschluß hofseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dachkeile/Dreikantleiste </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:	       	                   Polyurethan</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maße:	          	                   100/100 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einzellängen:	1000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">incl. Kaschierung  für den Anschluss an aufgehende Bauteile</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">liefern, verlegen , verkleben</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anwendung:	  DAA nach DIN 4108-10</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt pro Dämmlage</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dachkeile untere und  obere Dichtungsebene</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_68C06A2EECDD4CEEA5B103F664078ECE" RNoPart="90">
                        <Qty>105.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Seitlichen Wandanschluss an aufgehende Bauteile bzw. Attika, 2-3-seitig, der Dampfsperre wie folgt herstellen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Reinigung des Betonuntergrunds</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  hochstehende Kanten und Grate egalisieren </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  scharfkantige Unebenheiten entfernen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Lunker und Nester beispachteln</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Haftgrund mit Elastomer-Bitumenanstrich, sonst wie in   Hauptposition beschrieben, herstellen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Dampfsperr- und Ausgleichschweißbahn, d = 4 mm, sonst   wie in Hauptposition beschrieben, liefern und mit Lagenrückversatz zur horizontalen Dampfsperrschicht nach Herstellerangaben verlegen,</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Dampfsperraanschlusses:</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	   Abw. Attika:	 ca.150 + 500 + 500 + 200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Länge der Attika:	ca. 70 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Seitlicher Wandanschluss Attika Hofseitig der Dampfsperre, bituminös</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_A8E21DF774EB49AFBCDB1393439008AA" RNoPart="100">
                        <Qty>75.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern  einer PUR-Dämmplatte</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material: 	      	                   Polyurethan</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Breite :	         	                    ca. 450 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dicke :	         	                    ca. 80 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Verlegung:	     senkrecht</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">und an bauseitig Attika senkrecht </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">auf vorhandener Dmpfsperrschicht</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gemäß beigefügtem Detail  mit  Schaumkleber verlegen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es ist das Material vom gleichen Hersteller zu verwenden </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">wie in den Hauptpositionen des </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Titels waagerechtes Dachabdichtungssystem</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat: ............................................................</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dämmplatte Attika senkrecht  450/80mm hofseitig</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_65C77F96C51F4A5DBE89E5A813DC4B26" RNoPart="110">
                        <Qty>75.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern  einer PUR-Dämmplatte hofseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material: 	      	                   Polyurethan</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Breite :	         	                    ca. 350 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dicke :	         	                    ca.   80 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Verlegung:	     waagerecht</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">und auf der waagerechten Attikakrone </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit vorhandener Dampfsperrschicht</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gemäß beigefügtem Detail  mit  Schaumkleber verlegen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es ist das Material vom gleichen Hersteller zu verwenden </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">wie in den Hauptpositionen des </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Titels waagerechtes Dachabdichtungssystem</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat: ............................................................</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dämmplatte Attikakrone 350/80 mm waagerecht</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_C3C8984444414995AF7D4959F7E5DFF8" RNoPart="120">
                        <Qty>75.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Attika-Holzunterkonstruktion auf Salzbasis imprägniert mit Einschnitten gegen Verwindungen, fachgerecht auf dem bestehenden Untergrund befestigen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:	       	                   Holzbohle imprägniert im Gefälle</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maße:	          	                   400 / 40 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:	 mit geeigneten Dübeln und Schrauben </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   aus Edelstahl</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigungshöhe:	40 mm Holz +  80 mm PUR-Dämmung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   ( siehe Vorposition )</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund:	   Dachrand aus Mauerwerk</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Attika-Holzunterkonstruktion zur Aufnahme der neuen Attikaver-blendung liefern sowie maß- und passgenau mit Neigung zur Dachfläche montieren. Die Holzunterkonstruktion ist auf bestehenden Betonattika flucht- und höhengerecht zu montieren inkl. Höhenausgleichsarbeiten bis zu 20 - 30 mm.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den Einheits-preis einzukalkulieren.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einbauort:	     Dachfläche hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Holzunterkonstruktion der Attika Hof,  400 mm, / 40 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_0773D5DCC8C446CE8F1361ACFA80F2B4" RNoPart="130">
                        <Qty>105.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die gesamte Abdichtung der Dachfläche bis ca. 100 mm über Oberkante Keil führen.</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anschlus der Attikaabdichtung im Lagenrückversatz an die waagerechte Flachdachabdichtung mit Überlappung: ca. 200 mm</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Abdichtungslagen werden wie folgt verlegt:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Überlappung der 1.+.2. Dichtungslagen zur waagerechten </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">   Flächenabdichtung im lagenrückversatz: &gt;= 200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Anschluß der 1 Abdichtungslage oberhalb der Dämmung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> und Holzkonstruktion senkrechten und waagerechten Bekleidung                        </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> des Dachrands mit Anschluss an Überhang der Dampfsperre</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Anschluß der 2. Abdichtungslage oberhalb der Dämmung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> und Holzkonstruktion senkrechten und waagerechten Bekleidung                        </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> des Dachrands mit Anschluss an die hofseitige Fassade</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  Abwicklung 1.+2. Lage: 100 + 100 + 450 + 480 + 250 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Länge Schleppstreifen	: Entlang der Attika  in</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                     vollständiger Länge : ca. 75,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche hofseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Abdichtung Oberlage seitlicher Attikaanschluss hofseitig</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_D2D1416B74DC4639BA34CABE3ECEB2C3" RNoPart="140">
                        <Qty>5.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zulage Anschluss Eckausbildung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Eckausbildungen zum Anschluss der Vorposition fachgerecht herstellen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, oberseitig foliiert,</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">als Zuschnittstreifen 180 mm x Anschlusshöhe + 120 mm liefern und gem. Herstellervorgaben, in der Aussen,- bzw. Innenecke als unterlegte Zunge fachgerecht einsetzen.</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anschlussbahnen der 1. Lage und Oberlage</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">als Zuschnittbahn liefern und fachgerecht einbauen.</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anschlusshöhe: ca. 450 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Zulage Dichtungsanschluss Eckausbildung Attika Holf</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_356E83E346EC49908B288940FC96303D" RNoPart="150">
                        <Qty>75.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und Einbauen einer zusätzlichen Abdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">an der Attika hofseitig:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:	       	                   EPDM </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   mit innenliegender Faserverstärkung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Materialdicke:	1,3 -1,5 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Witterungs-</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">beständigkeit:	 30 bis +90 ° Grad UV-beständig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Kleber:	         	                   wasserbeständig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Reißfestigkeit:	5 MPa gemäß DIN 53504</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Reißdehnung:	300 % gemäß DIN 53504</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrundvorbereitung nach Herstellervorschrift:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Untergrund:	 sauber ,trocken ,frostfrei,fettfrei ,abriebfest</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Unebenheiten:	Löcher und Lunker schlessen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Fläche	        	                  Staub-Schmutz und Ölfrei</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nach Untergrundvorbereitung </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- EPDM-Folie über Dachrand klappen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  und am Blendbrett verschrauben.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Abwichlung :	ca. 250 + 250 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Überlappung:	&gt;= 100 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort :	 Attika hofseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	 Abdichtung zwischen Fassade und</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                    oberseitige Abdichtungslage Attika</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>EPDM-Dachrandabdichtung mit Faserverstärkung Hof /Attika</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Remark ID="P_401_93BF6D1EDFC94008B4A11F83DAAE3D2D">
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">HINWEISTEXT: </span>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DICHTUNGSANSCHLUSS AN AUFGEHENES     </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">                           GEBÄUDE AM GIEBEL DER DACHFLÄCHE</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>HINWEISTEXT: DICHTUNGSANSCHLUSS AN AUFGEHENDES GEBÄUDE</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="P_401_6C3F95C86FA64CE58A846710F06F8733" RNoPart="160">
                        <Qty>7.500</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Seitlichen Wandanschluss an aufgehende Bauteile bzw. Attika, 2-seitig, der Dampfsperre wie folgt herstellen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Reinigung des Betonuntergrunds</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  hochstehende Kanten und Grate egalisieren </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  scharfkantige Unebenheiten entfernen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Lunker und Nester beispachteln</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Haftgrund mit Elastomer-Bitumenanstrich, sonst wie in   Hauptposition beschrieben, herstellen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Dampfsperr- und Ausgleichschweißbahn, d = 4 mm, sonst   wie in Hauptposition beschrieben, liefern und mit Lagenrückversatz zur horizontalen Dampfsperrschicht nach Herstellerangaben verlegen,</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abwicklung:</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Waagerecht mit Überlappung:	ca. 250 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Senkrecht:		      ca. 250 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Giebellänge:		    10,0 +5,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche Giebel</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Seitlicher Wandanschluss Giebel der Dampfsperre, bituminös</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_27B7FC2550EB43BD99570F2E0D3030CC" RNoPart="170">
                        <Qty>30.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dachkeile untere und  obere Dichtungsebene POLYURETHAN</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anschluß an aufgehende Bauteile am Giebel</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dachkeile/Dreikantleiste </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:	       	                   Polyurethan</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maße:	          	                   100/100 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einzellängen:	1000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">incl. Kaschierung  für den Anschluss an aufgehende Bauteile</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">liefern, verlegen , verkleben</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anwendung:	  DAA nach DIN 4108-10</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt pro Dämmlage</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche Giebel</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dachkeile untere und  obere Dichtungsebene Giebel</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_2747BE6D41B84D308BA0E3CFE9EA72CE" RNoPart="180">
                        <Qty>15.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Seitlichen Wandanschluss an aufgehende Bauteile bzw. Attika, 2-3-seitig, der Dampfsperre wie folgt herstellen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Reinigung des Betonuntergrunds</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  hochstehende Kanten und Grate egalisieren </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  scharfkantige Unebenheiten entfernen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Lunker und Nester beispachteln</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Haftgrund mit Elastomer-Bitumenanstrich, sonst wie in   Hauptposition beschrieben, herstellen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-	  Dampfsperr- und Ausgleichschweißbahn, d = 4 mm, sonst   wie in Hauptposition beschrieben, liefern und mit Lagenrückversatz zur horizontalen Dampfsperrschicht nach Herstellerangaben verlegen,</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:12px;text-indent:-10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe/Abwckicklung der Aufkantung ca. 250-500 /250-500  mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche Giebel</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Seitlicher Wandanschluss der Dampfsperre Giebel , bituminös</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_C6B1565040E74E019042CDA827614BD0" RNoPart="190">
                        <Qty>15.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern  einer PUR-Dämmplatte am Giebel</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material: 	      	                   Polyurethan</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Breite :	         	                    ca. 100 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dicke :	         	                    ca. 120 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Verlegung:	     senkrecht</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">und an bauseitig Attika senkrecht </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">auf vorhandener Dampfsperrschicht</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gemäß beigefügtem Detail  mit  Schaumkleber verlegen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es ist das Material vom gleichen Hersteller zu verwenden </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">wie in den Hauptpositionen des </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Titels waagerechtes Dachabdichtungssystem</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat: ............................................................</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche Giebel</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>PUR-Dämmung 100/120 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_A0122FDFC0564D68A1493503EFF3DAF6" RNoPart="200">
                        <Qty>15.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Überhangstreifen (Kappleiste), für Wandanschluß,  aus Blei (Kb-Pb) DIN 59610, Dicke 1,50 mm,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zuschnittbreite 100 mm, 3 x gekantet, Befestigen mit Schrauben, Abdichtungen und Kunststoffabdeckkappen, an Holz und Beton</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche Giebel</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Pb-Kappleiste,B=100mm,d=1,5mm, 3xgekantet</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_4A69DD6E362A45B29105256EE5899225" RNoPart="210">
                        <Qty>8.500</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die gesamte Abdichtung der Dachfläche bis ca. 150 mm über Oberkante Keil führen.</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anschlus der Attikaabdichtung im Lagenrückversatz an die waagerechte Flachdachabdichtung mit Überlappung: ca. 200 mm</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Abdichtungslagen werden wie folgt verlegt:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Überlappung der 1.+.2. Dichtungslagen zur waagerechten </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">   Flächenabdichtung im lagenrückversatz: &gt;= 200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Anschluß der 1+2. Abdichtungslage oberhalb der Dämmung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  mit Anschluß an Überhang der Dampfsperre </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  und mit Anschluß an das aufgehende Gebäude</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abwicklung 1.+2. Lage: ca. 250 +150 +150 mmmm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Länge Schleppstreifen	: Entlang des aufgehendem Gebäude</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                     vollständiger Länge : ca.15 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachfläche Giebel</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Abdichtung Oberlage seitlicher Dchtungsanschluß an aufgehendes Bauteil</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_4323F76B07744F10907399292997E7E6" RNoPart="3">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>BITUMINÖSE ABDICHTUNG VON DACHDURCHDRINGUNGEN</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Remark ID="P_401_889B9BBF7C5540ADBE67E203DFD63B42">
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">HINWEISTEXT:</span>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> DAMPFSPERRE  BITUMINÖSE ABDICHTUNG        </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">                           FÜR DACHDURCHDINGUNGEN</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>HINWEISTEXT: DAMPFSPERRE :BITUMINÖSE ABDICHTUNG FÜR DACHDURCHDRINGUNG</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="P_401_CE27D33186E84BDF96044573741186D5" RNoPart="10">
                        <Qty>16.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und einbauen einer Rohrmanschette zum Einbau auf der Ebene der Dampfsperre ,bestehend aus:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Fußmanschette:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   -Material:	      EPDM</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   -Maße:	         ca. 300-400/300-400 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Rohranschluss:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   Rohrdurchmesser: 100-200/100-200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   verschweisste Rohrummantelung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Oberteil 	     Rohrummantelung mit Schrumpfschlauch</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-Höhe Roranschluß:	 ca. 200 mm / mindestens jedoch</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   50 mm über oberer Abdichtungsebene </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Komplette Rohrmanschette liefern und auf der Ebene der </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dampfsperre an der Fussmanschette in das Abdichtungssystem</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">nach Herstellervorschrift einschweißen inkl. der Untergrundvorbehandlung.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dampfsperr-Rohrmanschette 100-200/100-200 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_1570E5EF633A4D888A92781CC6C033CB" RNoPart="20">
                        <Qty>7.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellen einer bituminösen Dachdurchführung in der </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dampfsperrebene an einem bestehenden  Schornstein </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">wie folgt:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schornstein-Maße :		          2,50 / 1,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und verlegen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dämmkeil: 	 	                   PUR 100/100 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Wandanschluß Dampfsperre:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Abwicklung Dampfsperrbahn:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   -Waagerecht:	mind. 200 mm Überlappung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">                                                        zur Waagerechten Dampfsp.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	      -senkrecht	    	                   -ca. 200 mm / mindestens 			                 jedoch 50 mm über oberer 			                  	                   	                  	                   	                   	                   	                   Abdichtungsebene </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Anschluß Dampfsperre an Dachdurchführung Schornstein 2,5x 1,0m</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Remark ID="P_401_EF653533B94647589B466C7412FFD21E">
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">HINWEISTEXT</span>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">:OBERE 1.+2.ABDICHTUNGSLAGE:   BITUMINÖSE ABDICHTUNG VON DACHDURCHDRINGUNGE</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>HINWEISTEXT:OBERE 1.+2.ABDICHTUNGSLAGE: BITUMINÖSE ABDICHTUNG VON DACHDURCHDRINGUNGEN</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="P_401_07AF1234A9BE4043B7004D24A6FD9897" RNoPart="30">
                        <Qty>16.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und einbauen einer Rohrmanschette zum Einbau auf der oberen Dachabdichtungsebene  ,bestehend aus:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Fußmanschette:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   -Material:	      EPDM</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   -Maße:	         ca. 300x300 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- mit Anschluß an Dampfsperr-Schleppstreifen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Rohranschluss:	verschweisste Rohrummantelung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Oberteil 	     Rohrummantelung mit Schrumpfschlauch</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-Höhe Rohranschluß:	 ca. 200 mm oberhalb der oberen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                    Abdichtungsebne</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Komplette Rohrmanschette liefern und auf der oberen Dachabdichtungsebene im lagenrückversatz in die Dachabdichtung nach Herstellervorschrift verschweissen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Rohrmanschette obere Dachabdichtungsebene 100-200/100-200 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_B8424E829A7845409808EA49E89E087B" RNoPart="40">
                        <Qty>7.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellen einer bituminösen Dachdurchführung in der </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberlagsebene der 1.+2. Abdichtungslage</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">an einem bestehenden  Schornstein </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">wie folgt:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schornstein-Maße :		          2,50 x 1,0 m:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und verlegen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dämmkeil: 	 	                   PUR 100/100 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- umlaufender Anschluss an das</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  waagerechte Abdichtungssystem:	Streifenbreite : 200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Höhe Aufkantung umlaufend:	ca. 200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Erste Lage und Oberlage </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">des in dem TItel waagerechtes Dachabdichtungssystems</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">wie folgt akls Einfassung eines bestehenden Schornsteins</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einfassen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Untergrund reinigen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Überstände abstoßen und Lunker schliessen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Untergrund mit systemgerechten Bitumenvoranstrich</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">   vorbehandeln.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Erste Abdichtungslage um laufend mit Überdeckung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">   senkrecht und waagerecht verlegen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 2.Abdichtungslage mit Einbettung der Aufkantung der </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  der Dampfsperre verlegen und die komplete Aufkantung der</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  Abdichtung im lagenrückversatz vollflächig verschweisst</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  herstellen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführung an Bauteil :	Schornstein</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Größe B/L.		      2500/1000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und einbauen einer Rohrmanschette zum Einbau auf der Ebene der Dampfsperre ,bestehend aus:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Fußmanschette:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   -Material:	      EPDM</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   -Maße:	         ca. 300x300 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Rohranschluss:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   verschweisste Rohrummantelung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Oberteil 	     Rohrummantelung mit Schrumpfschlauch</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-Höhe Roranschluß:	 ca. 200 mm / mindestens jedoch</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   50 mm über oberer Abdichtungsebene </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Komplette Rohrmanschette liefern und auf der Ebene der </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dampfsperre an der Fussmanschette in das Abdichtungssystem</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">nach Herstellervorschrift einschweißen</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Anschluß obere Dichtungslage an Schorstein 2,5 x 1,0 m</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_AEA0E8C654F74D5D887AE34D32BC5745" RNoPart="50">
                        <Qty>7.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Überhangstreifen (Kappleiste), für Wandanschluß,  aus Blei (Kb-Pb) DIN 59610, Dicke 1,50 mm,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zuschnittbreite 100 mm, 3 x gekantet, Befestigen mit Schrauben, Abdichtungen und Kunststoffabdeckkappen, an Holz und Beton</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Pb-Kappleiste,B=100mm,d=1,5mm, 3xgekantet</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_401_E142BB4C241F4403A22279A6EFA99CEF" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>FLÜSSIGKUNSTSTOFF-ABDICHTUNG</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Remark ID="H_401_22568491C740489B9286AD245069465C_VORTEXT">
                  <Description>
                    <CompleteText>
                      <DetailTxt>
                        <Text>
                          <p style="text-align:left;">
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;text-decoration:underline;">HINWEISTEXT: FLÜSSIGKUNSTSTOFFARBEITEN</span>
                          </p>
                          <p style="text-align:justify;"/>
                          <p style="text-align:justify;">
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für die in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Leistungen der Flüssigkunststoffabdichtung für vollflächige Flachdachabdichtungen, auch in kleineren Flächen sowie Wandanschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Kanal- und Rohrdurchführungen, Flachdachabläufe, Betonfundamente, Lichtkuppeln und andere Durchdringungen sind folgende Arbeitsschritte zu berücksichtigen und in die nachfolgend beschriebenen Positionen im Einzelpreis einzukalkulieren:</span>
                          </p>
                          <p style="text-align:justify;"/>
                          <p style="margin-left:14px;text-indent:-13px;text-align:justify;">
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">1.	  Reinigen des Untergrunds inkl. Beseitigung von evtl. Unebenheiten wie Beulen, Blasen, Falten etc. der Untergrund ist tragfähig, trocken und frei von losen oder haftungsmindernden Bestanteilen sowie Eis-, öl- und fettfrei     herzustellen</span>
                          </p>
                          <p style="margin-left:14px;text-indent:-13px;text-align:justify;"/>
                          <p style="margin-left:14px;text-indent:-13px;text-align:justify;">
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">2.	  Spachteln und Haftgrund</span>
                          </p>
                          <p style="margin-left:14px;text-indent:-13px;text-align:justify;">
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	    Unebenheiten mit Spachtel auf PMMA-Basis ausgleichen     (Verbrauch ca. 1,4 kg/m²) und saugender Untergründe mit     Haftgrund auf PMMA-Basis grundieren</span>
                          </p>
                          <p style="margin-left:14px;text-indent:-13px;text-align:justify;"/>
                          <p style="margin-left:14px;text-indent:-13px;text-align:justify;">
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">3.	  Flächenabdichtung</span>
                          </p>
                          <p style="margin-left:14px;text-indent:-13px;text-align:justify;">
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	    Fläche mit armiertem Flüssigkunststoff eindichten, Spezialvlies</span>
                          </p>
                          <p style="margin-left:14px;text-indent:-13px;text-align:justify;">
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">    ca. 110 g/m² ist hohlraumfrei in die Kunststoffdichtung nach    Angabe des Herstellers einzubetten, Vliesüberlappung mind 5 cm, Verbrauch Kunststoffabdichtung: ca. 3,0 kg/m² Trockenschichtdicke: mind. 2,0 mm</span>
                          </p>
                          <p style="margin-left:14px;text-indent:-13px;text-align:justify;"/>
                          <p style="text-align:justify;">
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Eine rückseitige Durchfeuchtung der Abdichtung muss ausgeschlossen werden. Die Stöße sind mit Kreppband abzukleben inkl. des rückstandsfreien Entfernens der Klebestreifen. Es ist  ein homogener Naht- und fugenloser Dichtungsanschluss herzustellen.</span>
                          </p>
                          <p style="text-align:justify;"/>
                          <p style="text-align:justify;">
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Technische Vorschriften:</span>
                          </p>
                          <p style="text-align:justify;"/>
                          <p style="text-align:justify;">
                            <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Arbeitsschritte sind von einem Fachvertreter des Herstellers zu begleiten, der die fachgerechte Ausführung nach Herstellervorschrift schriftlich bestätigt. Die Flüssigkunststoff-Abdichtung erfüllt die Anforderung der Bauproduktrichtlinien der EU und besitzt die europäische technische Zulassung. Die Beständigkeit der Flüssigkunststoff-Abdichtung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme ist mit Prüfzeugnis nachzuweisen.</span>
                          </p>
                        </Text>
                      </DetailTxt>
                      <OutlineText>
                        <OutlTxt>
                          <TextOutlTxt>
                            <p>
                              <span>Flüssigkunststoff-Abdichtung auf PMMA-Basis</span>
                            </p>
                          </TextOutlTxt>
                        </OutlTxt>
                      </OutlineText>
                    </CompleteText>
                  </Description>
                </Remark>
                <BoQCtgy ID="E_401_3DA1D7293F2647419B634E76796CF0E9" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>DACHDURCHDRINGUNGEN DAMPFSPERREBENE</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_5BE6890878F84846A942F2CD311891C4" RNoPart="10">
                        <Qty>23.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flüssigkunststoff-Abdichtung an Sekuranten/Absturzsicherung in der Damfsperrebene wie im Hinweistext beschrieben herstellen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Untergrund vorbereiten:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   -Reinigen des Untergrunds inkl. Beseitigung von evtl. 	Unebenheiten wie Beulen, Blasen, Falten etc. der 	Untergrund ist tragfähig, trocken und frei von losen 	oder haftungsmindernden Bestanteilen sowie Eis-, öl- 	und fettfrei herzustellen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-Spachteln und Hafgrund</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Unebenheiten mit Spachtel auf PMMA-Basis ausglei	chen (Verbrauch ca. 1,4 kg/m²) und saugender Unter	- 	gründe mit  Haftgrund auf PMMA-Basis grundieren</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-Flächenabdichtung:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Fläche mit armiertem Flüssigkunststoff eindichten,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    Spezialvlies ca. 110 g/m² ist hohlraumfrei in die Kunst	stoffdichtung nach Angabe des Herstellers einzubetten, 	Vliesüberlappung mind 5 cm, Verbrauch Kunststoffab	dichtung: ca. 3,0 kg/m² </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Trockenschichtdicke: mind. 2,0 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-Flüssigkunststoff-Abdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">wie vor beschrieben,herstellen an bestehenden </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sekuranten/Absturzsicherungssystem</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">sonst wie im Hinweistext beschrieben</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:	                               ca. 100 - 200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund Grundfläche:	                 Elastomer-Bitumenabdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    beschiefert</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material Rohrdurchführung:	             Metall feuerverzinkt / Kunststoff</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Grundfläche der Abdichtung:	           400 x 400 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe der Abdichtung:	                    200-250 mm über horizontaler Flächenabdichtung mit   thixotropierter Flüssigabdichtung inkl. Aufrauen und Reinigen der zu behandelnden Flächen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	                             Dachfläche </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    Entlüftungs-und Dunstrohre</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Sekuranten  eindichten, d = 100 - 200 mm Dampfsperrebene mit Flüssigkunststoff</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_9F2DD5770B764291992375817C89903F" RNoPart="20">
                        <Qty>3.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flüssigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,  jedoch an bestehenden Stelen und Kabeldurchführungen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:	                               ca. 200 -300/200-300 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund Grundfläche:	                 Elastomer-Bitumenabdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    beschiefert</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material Rohrdurchführung:	             Metall feuerverzinkt / Kunststoff</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Grundfläche der Abdichtung:	           500 x 500 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe der Abdichtung:	                    ca.200-250 mm über horizontaler Flächenabdichtung mit   thixotropierter Flüssigabdichtung inkl. Aufrauen und </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    Reinigen der zu </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    behandelnden Flächen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	                             Dachfläche:Stelen  Kabeldurchführungen</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Stelen und Kabeldurchführung eindichten,  200-300/200-300 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_858EAC2176DD4706993B7A56A69F7262" RNoPart="30">
                        <Qty>36.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flüssigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,  jedoch an bestehenden Schornsteinen und Lüftungsdurchführung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:	                               ca.500-1000/600-1000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund Grundfläche:	                 Elastomer-Bitumenabdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    beschiefert</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material Rohrdurchführung:	             Metall feuerverzinkt / Kunststoff/Mauerwerk</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">waagerechte Überlappung	              200 mm umlaufend</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe der Abdichtung:	                    ca.200-250 mm über horizontaler Flächenabdichtung mit   thixotropierter Flüssigabdichtung inkl. Aufrauen und </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    Reinigen der zu behandelnden Flächen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	                             Lüftungsdurchführung und </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    	                  Schornsteine im Kleinformat</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Lüftungsdurchführungen und Schornsteine im Kleiknformat eindichten,  500-1000/600-1000 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_7C048D8142394287B20F0AB89E7015CB" RNoPart="40">
                        <Qty>12.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flüssigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,  jedoch an bestehenden Lüftungsdurchführungen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:	                               ca.500-1000/600-1000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund Grundfläche:	                 Elastomer-Bitumenabdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    beschiefert</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material Rohrdurchführung:	             Metall feuerverzinkt / Kunststoff</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Grundfläche der Abdichtung:	           500 x 500 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe der Abdichtung:	                    ca.200-250 über horizontaler Flächenabdichtung mit   thixotropierter Flüssigabdichtung inkl. Aufrauen und Reinigen der zu behandelnden Flächen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	                             Lüftungsdurchführungen</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Lüftungsdurchführungen  1200-1400/1200-1400 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_42A466C6C40F4179A88CDA5B44D9BE38" RNoPart="50">
                        <Qty>9.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flüssigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,  jedoch an bestehenden Dachausstiegsluke</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:	                               ca. 1000//3500 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund Grundfläche:	                 Elastomer-Bitumenabdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    beschiefert</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material Rohrdurchführung:	             Metall feuerverzinkt / Kunststoff</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Grundfläche der Abdichtung:	           500 x 500 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe der Abdichtung:	                    ca.300 über horizontaler Flächenabdichtung mit   thixotropierter Flüssigabdichtung inkl. Aufrauen und Reinigen der zu behandelnden Flächen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	                             Dachausstiegsluke</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dachausstiegsluke eindichten,  1000/3500 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_248038DC7AA14A79AC72083FF9F08529" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>DACHDURCHDRINGUNGEN OBERE ABDICHTUNGSEBENE 1.+ 2.LAGELAGE</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_C93F1FDB21EC411887B72821B7170905" RNoPart="10">
                        <Qty>23.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flüssigkunststoff-Abdichtung an Lüftungsrohren in der oberen  Abdichtungsebene wie im Hinweistext beschrieben herstellen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Untergrund vorbereiten:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   -Reinigen des Untergrunds inkl. Beseitigung von evtl. 	Unebenheiten wie Beulen, Blasen, Falten etc. der 	Untergrund ist tragfähig, trocken und frei von losen 	oder haftungsmindernden Bestanteilen sowie Eis-, öl- 	und fettfrei herzustellen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-Spachteln und Hafgrund</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Unebenheiten mit Spachtel auf PMMA-Basis ausglei	chen (Verbrauch ca. 1,4 kg/m²) und saugender Unter	- 	gründe mit  Haftgrund auf PMMA-Basis grundieren</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-Flächenabdichtung:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Fläche mit armiertem Flüssigkunststoff eindichten,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    Spezialvlies ca. 110 g/m² ist hohlraumfrei in die Kunst	stoffdichtung nach Angabe des Herstellers einzubetten, 	Vliesüberlappung mind 5 cm, Verbrauch Kunststoffab	dichtung: ca. 3,0 kg/m² </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Trockenschichtdicke: mind. 2,0 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-Flüssigkunststoff-Abdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">wie vor beschrieben,herstellen an bestehenden Lüftungsrohren</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">sonst wie im Hinweistext beschrieben</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:	                               ca. 100 - 200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund Grundfläche:	                 Elastomer-Bitumenabdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    beschiefert</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material Dachluke:	                         Metall feuerverzinkt / Kunststoff</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">waagerechte Überlappung:	             umlaufend ca. 250 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe der Abdichtung:	                    250 mm über horizontaler Flächenabdichtung mit   thixotropierter Flüssigabdichtung inkl. Aufrauen und Reinigen der zu behandelnden Flächen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	                             Dachfläche </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    Entlüftungs-und Dunstrohre</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Sekuranten eindichten, d = 100 - 200 mm obere Dichtungsebene mit Flüssigkunststoff</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_6A02A629C7E24CA797FD25FA7BD4E8D5" RNoPart="20">
                        <Qty>3.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flüssigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,  jedoch an bestehenden Stelen und Kabeldurchführungen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:	                               ca. 200 -300/200-300 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund Grundfläche:	                 Elastomer-Bitumenabdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    beschiefert</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material Rohrdurchführung:	             Metall feuerverzinkt / Kunststoff</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Grundfläche der Abdichtung:	           400 x 400 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe der Abdichtung:	                    ca.200 über horizontaler Flächenabdichtung mit   thixotropierter Flüssigabdichtung inkl. Aufrauen und Reinigen der zu behandelnden Flächen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	                             Dachfläche:Stelen  Kabeldurchführungen</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Stelen und Kabeldurchführung obere Dichtungsebene eindichten,  200-300/200-300 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_04C97B4AD8A44800999E7C7C2B28A924" RNoPart="30">
                        <Qty>36.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flüssigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,  jedoch an bestehenden Stelen und Kabeldurchführungen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:	                               ca.500-1000/600-1000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund Grundfläche:	                 Elastomer-Bitumenabdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    beschiefert</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material Rohrdurchführung:	             Metall feuerverzinkt / Kunststoff/Mauerwerk</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">waagerechte Überlappung	              ca. 200 mm umlaufend</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe der Abdichtung:	                    ca.200 über horizontaler Flächenabdichtung mit   thixotropierter Flüssigabdichtung inkl. Aufrauen und Reinigen der zu behandelnden Flächen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	                             Lüftungsdurchführung und </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    	                  Schornsteine im Kleinformat</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Lüftungsdurchführungen und Schornsteine im Kleinformat eindichten,  500-1000/600-1000 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_5ABADF711798421E8567EDC0A5E6DB71" RNoPart="40">
                        <Qty>12.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flüssigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,  jedoch an bestehenden Stelen und Kabeldurchführungen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:	                               ca.500-1000/600-1000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund Grundfläche:	                 Elastomer-Bitumenabdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    beschiefert</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material Rohrdurchführung:	             Metall feuerverzinkt / Kunststoff</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">waagerechte Überlappung:	             ca. 200 mm umlaufend</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe der Abdichtung:	                    ca.300 über horizontaler Flächenabdichtung mit   thixotropierter Flüssigabdichtung inkl. Aufrauen und Reinigen der zu behandelnden Flächen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	                             Lüftungsdurchführung und </span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    	                  Schornsteine im Kleinformat</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Lüftungsdurchführungen  1200-1400/1200-1400 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_19D593D2A13B484193FE7ED3CD352455" RNoPart="50">
                        <Qty>9.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flüssigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,  jedoch an bestehender Dachausstiegsluke</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:	                               ca. 1000//3500 mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund Grundfläche:	                 Elastomer-Bitumenabdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                                    beschiefert</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material Rohrdurchführung:	             Metall feuerverzinkt / Kunststoff</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">waagerechte Überlappung	              ca. 200 mm mm</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe der Abdichtung:	                    ca.200 über horizontaler Flächenabdichtung mit   thixotropierter Flüssigabdichtung inkl. Aufrauen und Reinigen der zu behandelnden Flächen</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:204px;text-indent:-202px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	                             Dachausstiegsluke</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dachausstiegsluke eindichten,  1000/3500 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_C349333B428F440C82EA4D3738DF056E" RNoPart="3">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>SONSTIGE FLÜSSIGKUNSTSTOFFARBEITEN</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_13BFD6CB4B2E48DA8AD7D72364AC751C" RNoPart="10">
                        <Qty>25.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flüssigkunststoff-Abdichtung an Lüftungsrohren in der oberen  Abdichtungsebene wie im Hinweistext beschrieben herstellen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Untergrund vorbereiten:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   -Reinigen des Untergrunds inkl. Beseitigung von evtl. 	Unebenheiten wie Beulen, Blasen, Falten etc. der 	Untergrund ist tragfähig, trocken und frei von losen 	oder haftungsmindernden Bestanteilen sowie Eis-, öl- 	und fettfrei herzustellen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-Spachteln und Hafgrund</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Unebenheiten mit Spachtel auf PMMA-Basis ausglei	chen (Verbrauch ca. 1,4 kg/m²) und saugender Unter	- 	gründe mit  Haftgrund auf PMMA-Basis grundieren</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-Flächenabdichtung:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Fläche mit armiertem Flüssigkunststoff eindichten,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    Spezialvlies ca. 110 g/m² ist hohlraumfrei in die Kunst	stoffdichtung nach Angabe des Herstellers einzubetten, 	Vliesüberlappung mind 5 cm, Verbrauch Kunststoffab	dichtung: ca. 3,0 kg/m² </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Trockenschichtdicke: mind. 2,0 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flüssigkunststoff-Abdichtung vor beschrieben,  </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">jedoch an Z-Feuchtigkeitssperren</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund Grundfläche:	Elastomer-</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   Bitumenabdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   beschiefer</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maße der Verwahrung der Abdichtung:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Einzellängen:	bis 15 m a 5 Stück</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Breite waagerecht:	250 - 300  mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe der Abdichtung:	ca.20-250 mm über horizontaler Flächenabdichtung mit   thixotropierter Flüssigabdichtung inkl. Aufrauen und Reinigen der zu behandelnden Flächen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Wandanschlüsse</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Verwahrung Z-Feuchtigkeitssperre B:300 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_2357DDE1D18D484CBAE88CCC5EC29AFF" RNoPart="20">
                        <Qty>25.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flüssigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,  jedoch an aufgehenden Bauteilen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund Grundfläche:	Elastomer-Bitmenabdichtung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   beschiefert</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund Wandfläche:	WDVS</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">M aße der Abdichtung:	</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   senkrecht:	    	                   250 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   waagerecht	   	                  250-300 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe der Abdichtung:	ca.250-300 über horizontaler Flächenabdichtung mit   thixotropierter Flüssigabdichtung inkl. Aufrauen und Reinigen der zu behandelnden Flächen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Anschluß an aufgehende Bauteile</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Flüssigkunststoff-Verwahrung an aufgehenden Bauteilen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_6D8EFE06AC6E4F8F88382906B57957CB" RNoPart="30">
                        <Qty>15.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Horizontale Flächenabdichtung wie vor beschrieben, jedoch in kleinen Flächen bis ca. 0,3 m² zum Schließen von Fehlstellen nach Demontage der Entlüftungsrohre, sonst wie im Hinweistext beschrieben.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund:	   best. Bitumen -Abdichtungsbahnen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachfläche </span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dachabdichtung mit Flüssigkunststoff auf PMMA-Basis in kleinen Flächen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_401_730A4E75267648F38211D09B247ACC95" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>DACHENTWÄSSERUNG/DACHKLEMPERARBEITEN</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="E_401_F6E5B67D8FED4C48AEB8906F23DCA307" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>DACHENTWÄSSERUNG HOFSEITIG</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Remark ID="P_401_46FE293387E547F0939F646723AFCD03">
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">HINWEISTEXT: DEMONTAGE DER VORHANDENEN   </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">                           DACHENTWÄSSERUNG</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>HINWEISTEXT: DEMONTAGE DER VORHANDENEN DACHENTWÄSSERUNG</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="P_401_6B3385DB52A54D45A0235F988A4898BC" RNoPart="10">
                        <Qty>2.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dach-/ Attikaablauf Metall abbrechen DN 100-150 </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">im Zuge der Demontage des kompletten </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dachabdichtungssystem zurückbauen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DN:	              	                   100-150 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe:	           	                    ca 150 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser Aussen	 ca. 250 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">inklusiv aller Rohranschlüsse </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anschlußleitung:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DN:	              	                   100-125</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Länge:	          	                  ca. 1,0 - 1,50 m bis Wassereinlaufkasten</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">zzgl. das freilegen der Anschlußleitung in der bestehenden</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Attika-Durchführung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abbruchmaterialien über den Lastenaufzug bzw. über das </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Fassadengerüst hofseitig zum Lagerplatz in der </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Baustelleneinrichtung strassenseitig transportieren und</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">die anfallenden Stoffe gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">in den dafür bereit gestellten Container sortiert für die</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">spätere Abfuhr zwischenlagern</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Entsorgung wird gesondert vergütet.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dach-/ Attikaablauf Metall abbrechen DN 100-150 v.Hand laden LKW AN nicht schadstoffbelastet</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_CD8509482BC140499400933643534278" RNoPart="20">
                        <Qty>2.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Demontage bestehender Wassereinlaufkästen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abmessungen: </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Breite :	         ca. 250 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Höhe:	           ca. 390 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">für Anschluß von Entwässerungsleitungen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   DN:	              100 mm </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abbruchmaterialien über den Lastenaufzug bzw. über das </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Fassadengerüst hofseitig zum Lagerplatz in der </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Baustelleneinrichtung strassenseitig transportieren und</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">die anfallenden Stoffe gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">in den dafür bereit gestellten Container sortiert für die</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">spätere Abfuhr zwischenlagern</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Entsorgung wird gesondert vergütet.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Demontage der bestehenden Wassereinlaufkästen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_9C0EE835476049D3BB2D059BE05F822C" RNoPart="30">
                        <Qty>46.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Demontage bestehender Fallrohre</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Fallrohre der Dachentwässerung aus Titanzink partiell</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">demontieren, </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Rohrquerschnitte:		             100 bis 125 mm,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einzellängen der Rohre:	 ca. 20,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anzahl :	       	                   	                    2 Stück	      </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">inkl. Entfernen der Befestigungs-Schellen:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   ca. 1 Stk / 0,60 m</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Demontage der kompletten Rohre und Befestigungsschellen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">inklusive  aller Rohrbögen und Anschlüsse bis OK Standrohr</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">ab UK  Wasserkasten in der Traufe</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebäudehöhe bis OK	</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sohle Lichtschacht:		         23,0 ,m</span>
                                  <br></br>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abbruchmaterialien über den Lastenaufzug bzw. über das </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Fassadengerüst hofseitig zum Lagerplatz in der </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Baustelleneinrichtung strassenseitig transportieren und</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">die anfallenden Stoffe gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">in den dafür bereit gestellten Container sortiert für die</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">spätere Abfuhr zwischenlagern</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Entsorgung wird gesondert vergütet.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Demontage der bestehenden Fallrohre</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Remark ID="P_401_4C8D4CEA9E8545D3A971FDAA5A66BAE3">
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">HINWEISTEXT: INSTALLATION DER NEUEN</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">                           ENTWÄSSERUNG  gem. DIN EN 12056</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>INSTALLATION DER NEUEN DACHENTWÄSSERUNG</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="P_401_D7148BD951A24F528BF8E69D9FD30EAA" RNoPart="40">
                        <Qty>4.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchbrüche für nachfolgend beschriebene  Notentwässerung in der Attika herstellen.</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund: 	  	                  150 mm Mauerwerk </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit beidseitiger 		               2 x 60 mm-Dämmung</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bauteildicke gedämmt:		     250 -300 mm</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser Durchbruch: 	ca. 160 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">für Rohrdurchführung :		      DN 100</span>
                                  <br></br>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Durchbrüche Attikadurchführung D = 160 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_473EC94C39FA4AF6BE5D2BB635DA3A92" RNoPart="50">
                        <Qty>4.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und montieren eines Dacheinlaufs als </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Haupt-Not-Kombination mit Attikaablauf für</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung und einer</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Notentwässerung mit Druckströmung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">in einem Element kombiniert :</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Abflußleistung für:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Hauptentwässerung :	4,5, l/sec bei 35 mm Wasserhöhe</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Notentwässerung:	8,2, l/sec bei 75 mm Wasserhöhe </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Rohr-Material: 	Stahl feuerverzinkt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Material Hauben:	 Edelstahl gem. DIN EN 1253</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">inklusve des seitlichen Attikaanschluß und Rohrverlängerung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">durch die Attika und Verstopfen des Ringspalts mit Dämmaterial</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Rohrlänge:	     ca. 1000-1200 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmesser aussen	 ca.   100 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchm. Innenrohr:	 ca.     70 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material 	       	                    Edelstahl</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit allen Verbindungselementen und Anschlußmuffen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">liefern und bis OK Fallrohr rückstausicher nach </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herstellervorschrift montieren</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotees Fabrikat: ...........................................................</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dachablauf als Haupt-Not-Kombination</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_CB7D2FCAC9E341728F1F8A7E059FAA27" RNoPart="60">
                        <Qty>92.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und montieren eines Rohr-in-Rohr-Fallrohrsystems</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">als Regenfallrohr:	gem. DIN EN 612</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:	       	                   Stahl feuerverzinkt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innenbeschichtung:	Basis einer 2K-Epoxid-Kombination</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   gemäß DIn EN ISO 2178</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Format:	        	                   kreisrund</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Durchmessser</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Aussenrohr:	  DN 100</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Innenrohr:	     DN 50</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aussenmass:	 118 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einzellängen :	2000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Fallrohr liefern und auf der Fassade hofseitig montieren :</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gebäudehöhe:	23 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">und inklusive Steckmuffenverbindung auf Länge zusammensetzen inkl. aller Dichtmanschetten für das</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innenrohr Dichtmanschette:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   DN 50</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   Aussenmaß 65 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aussenrohr Dichtmanschette:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   DN 100</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   Aussenmaß 120 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Fassadenbefestigung mit Rohrschellen auszuführen mit</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Stütz-und Fixierschellen zur verbesserten Schallentkopplung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die erfolgt von 	OK Standrohr </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">bis 	              	                   UK Doppelrohr-Abzweig Attika</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Montage ist gemäß Herstellervorschriften inkl. der</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anzahl und Abstände der gewählten Rohrschellen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat:--------------------------------------------</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dachentwässerung/Fallrohre mit integrierten Speyer</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_89AA33EF1CDD4C408C85F4207768B0AE" RNoPart="70">
                        <Qty>8.000</Qty>
                        <QU>Stk</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und einbauen von Rohrbögen gemäß</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   der Architentenplanung </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   zur Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">inklusive Muffen und Dichtmanschetten passend zu dem in der</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorposition beschrieben Rohr-in-Rohr-System</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Innenrohr 	     DN 50</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Aussenrohr:	  DN 100</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat:--------------------------------------------</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Zulage Rohrbögen für Rohr-in-Rohr-System</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_F50AE7926D91478C9F9A132BB7A29DFD" RNoPart="80">
                        <Qty>4.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und montieren eines </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Doppelrohr-Abzweigs mit Bogen :</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Aussenrohr 	  DN100</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Innenrohr 	     DN 50</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   Material:	       Stahl feuerverzinkt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">für die Montage an ein Haupt-Not-Kombi-Ablauf</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">inkl. ein Rohr - in - Rohr -Bogen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit 2-Kammern Steckmuffenverbindung.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">passend zu den in den Vorpositionen beschriebenen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Haupt-Not_Entwässerungssystem</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der Einbau erfolgt nach Herstellervorschrift.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat:--------------------------------------------</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Doppelrohr-Abzweig mit Bogen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_7BF021D08DE642458D60B7C824A19A0F" RNoPart="90">
                        <Qty>4.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und montieren eines Belüftungsstück mit Lochblech</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">zur Belüftung von Fallleitungen nach DIN EN 1123</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DN::50/100 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">passend zu den in den Vorpositionen beschriebenen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Haupt-Not_Entwässerungssystem</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der Einbau erfolgt nach Herstellervorschrift.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat:--------------------------------------------</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Zulage Belüftungsstück mit Lochblech</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_15E65E7BFDDE43F79F6A5245F3AF314E" RNoPart="100">
                        <Qty>4.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und installieren eines Regenstandrohrs für das neue </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Entwässerungssystem als Rohr-in-Rohr -System</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit 2-Kammern Steckmuffen-Verbindung:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Entwässerungsfunktion erfolgt über das Aussenrohr DN 100 in die Entwässerungs-Grundleitung:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Der Anschluß an die Grundleitung erfolgt bauseits </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Speyerfunktion erfolgt über das Innenrohr DN50 über den </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Austritt oberhalb der Reinigungsöffnung:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Material:	     Stahl feuerverzinkt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Farbton:	     	                   silber</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Aussenrohr:	DN 100 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Innenrohr:	   DN 50 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Reinigungsklappe:	 DN 80 x 100 mm </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Standrohr liefern und gemäß Herstellervorschrift inkl. aller</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Muffen , Dichtungen und Schellen an die Fallleitung anschliessen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Regenstandrohr als Doppelrohr</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_CB8E60E0EB014576A693AFED3347E7AB" RNoPart="110">
                        <Qty>4.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dampfsperrplatte aus EPDM, mit Klebeflansch für den flexiblen dampfdichten Anschluss der Dampfsperre, mit einer mehrlippigen integrierten Dichtzone für den dampfdichten Anschluss von Attikaablauf / Notüberlauf      </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gemäß Einbauanleitung des Herstellers einbauen und an die Dampfsperre anschließen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dampfsperrplatte für Attikaablauf / Notüberlauf</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_28D79A8747A54EBA81B41C87C0955DEC" RNoPart="120">
                        <Qty>4.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern ,einbauen und verdichten von PU-Dämm-Material zum</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schliessen des Ringspalts zwischen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   -Rohrdurchführung: 	 D = 100 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   -und Attika-Bohrung	 D = 160 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">als Zulage zur Vorposition vor Einbau der </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">vorbeschriebenen Dampfsperrplatte</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Zulage PU-Dämm-Material Ringspalt / Rohrdurchführung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_D2E0D6E21D374169A75DADDDC2EBA81A" RNoPart="130">
                        <Qty>4.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und einbauen einer EPDM-Ringmanschette mit</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klebeflansch, wie folgt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- spachtelt inkl. Grundierung des Untergrunds</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- nach Trocknung Untergrund Staub-und fettfrei reinigen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Untergrund Grundieren produktspezifisch nach </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  Herstellervorschrift</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für Rohrdurchmesser:		      DN100</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Rohrmanschette mit Systemflansch mit Nahtmaterial </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Manschette ist Einkürzbar auf den gewünschten Durchmesser</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Grundplatte Durchmesser : 	ca 400 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Attika hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dichtmanschette Rohrdurchführung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_5B0B627C54904AB0A7B57F900D228B4B" RNoPart="140">
                        <Qty>4.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und montieren eines Futterrohrs mit Doppelflansch,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material :	      	                   Edelstahl</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtheit:	      	                  gas-und wasserdicht</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">WU-Richtlinie:	Beanspruchungsklasse 1 und  2</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Eigenschaft:	 FHRK-zertifiziert</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flansch Durchmesser:	ca. 330 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Futterrohr</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innendurchmesser:	ca. 125 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Rohrlänge:	    ca. 200 -300 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Rohr liefern und Im Zuge der Entwässerungs-Rohrinstallation</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einbauen zur Abdeckung der vorbeschriebenen Dichtmanschette</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: 	Attika Hoffasade </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einbauhöhe:	 ca. 20,0 - 23,0 m vom bauseitigem Gerüst</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat: ..............................................................</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Edelstahlfutterrohr mit Doppelflansch:</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_6454CA3873DE48B2BACFD65BE876B4E8" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>DACHKLEMPNER/DACHRANDANSCHLÜSSE STRASSENSEITIG</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_88C413D952BB4EB98330BC2F948832AC" RNoPart="10">
                        <Qty>75.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und Montieren einer Dachrand-Verkleidung mit Abschlussprofil auf neigungsverstellbarem Haltewinkel als mehr-teiliges Dachrandprofil mit Schweißbahnträgern und Stoßverbindern,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Attikablende:	stranggepreßtes Alu-Sytemprofil</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:	       	                   Aluminium, stranggepreßt (4-fach ge-</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   kantet)</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blendhöhe:	   400 mm + Tropfkante</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Materialstärke:	2-3 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:	   Alu eloxiert</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:	       	                   E6-EV1</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">inkl. aller systembedingten Befestigungsmaterialien, Schweißbahnträger und Verbindungsstöße liefern und an bauseits vorbereiteten Dachrand montieren.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Attikablende wird umlaufend am Dachrand des Hallendachs montiert (s. Anlage 1 und 5) inkl. Abwicklung an der Stützenver- kleidung.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat: ..............................................</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachrand Strasse</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dachrand-Verblendung(Alu) mit Abschlussprofil, stranggepreßtes Alu-Systemprofil</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_0098589F85234C86AB47AC466DBEF85B" RNoPart="20">
                        <Qty>5.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausbildung von Innen-und Aussenecken an den Gebäudeecke als Zulage zur Vor- position.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachrand Strasse</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Zlg. Dachrandverblendung Innen- und Außenecken</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_886B8A10E53E4998AFDCBEF2E4CB7054" RNoPart="30">
                        <Qty>12.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dehnungsausgleich (Schiebenaht) als Zulage zur vor beschriebenen  Dachrand-Verblendung.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachrand Strasse</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dehnungsausgleich Dachrandblende</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_8E03B159D67347A888151A794B64C322" RNoPart="40">
                        <Qty>3.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausbildung von Wandanschlüssen der Dachrandverkleidung an den Gebäudeecken oder zum Abschluss der Dachrandverkleidung  als Zulage zur Vorposition.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachrand Strasse</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Wandabschluß</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_AA31DD7B80EA45A78DA270F1AF15D574" RNoPart="3">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>DACHKLEMPNER-ATTIKA HOFSEITIG</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_A16E4F4012484F038151E0A8EF4442D5" RNoPart="10">
                        <Qty>75.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und montieren einer Alu-Attikablende:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:	       	                   Aluminium stranggepresst</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Materialdicke:	ca. 2 mm gem. DIN EN 485</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zuschnitt:	     	                   ca. 900 -1000 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Kantung:	      	                   4-5 x gekantet beidseitig mit Tropfkante</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nahtausbildung:	gestoßen und hinterlegt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:	 verdeckt mit profilierten Vorstoßblechen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Trennschicht:	V 13 gemäß DIN EN 13707</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund:	    Holzwerkstoff</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Neigung:	       	                   ca. 5 ° </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe Attika:	  ca. 400 -500 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:	   pulverbeschichtet</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:	       	                   grau, RAL nach Angabe des AG</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeitshöhenbereich </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">über Gelände	 bis ca.: 20,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">ü. Sohle Lichtschacht	 bis ca.: 23,0 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachrand hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Attikaabdeck.Alu D 2mm Zuschnitt-B 800mm 4-5 xgekantet Trennschicht V13,</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_6C8AB7EF61C4499088CA24D97D9E770D" RNoPart="20">
                        <Qty>3.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zulage für das Ausbilden von Aussenecken</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Außenecke	    Alu D 2  </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">zur Attikaabdeckung,	 Winkel 90 Grad</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachrand hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Außenecke Alu D 2 mm Attikaabdeck. 90°</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_8D3821885F674DB794A21596B290D4BD" RNoPart="30">
                        <Qty>2.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zulage für das Ausbilden von Innenecken</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Außenecke	    Alu D 2  </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">zur Attikaabdeckung,	 Winkel 90 Grad</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachrand hofseitig</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Innenecke  Alu D 2  mm Attikaabdeck. 90°</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_CBF2FC886ADC4D4D952E997F8BB37F41" RNoPart="40">
                        <Qty>15.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schiebenaht Alu Attikaabdeck. </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schiebenaht, hinterlegt aus Aluminium, zur Attikaabdeckung</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">.Ausführungsort:	Dachrand hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>SchiebenahtAlu Attikaabdeck.</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_ECFCD966169B40FAB038F5AE1A250314" RNoPart="50">
                        <Qty>3.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anschluss Wandanschlussprofil Alu </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anschluss, zum Wandanschlussprofil, aus Aluminium</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">zur Attikaabdeckung, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachrand hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Anschluss Wandanschlussprofil Alu</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_91ED46FC02E145DEB321C44924948052" RNoPart="60">
                        <Qty>3.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Überhangstreifen Wandanschluss  Alu D 2mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zuschnitt-B 200mm 3xgekantet Sicherheitsabdeck. PIB-BV </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Überhangstreifen für Wandanschluss, wärmegedämmt, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">aus Alu D 2mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zuschnittbreite 200 mm, 3 x gekantet, mit Schrauben befestigen, einschl. Sicherheitsabdeckung zum Schutz des darunter liegenden Bauteils aus Polyisobutylen (PIB) DIN EN 13956, bitumenverträglich, Dicke 1,2 mm.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachrand hofseitig</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Überhangstreifen Wandanschluss Alu D 2mm Zuschnitt-B 200mm 3xgekantet Sicherheitsabdeck. PIB-BV Hauptdach A - E</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_D22C6731769A4459B20723F9D3E4F645" RNoPart="4">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>SONTIGE DACHKLEMNERARBEITEN AN AUFGEHENDE BAUTEILE</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_D8906D964B084D268AFE3A8DDBEA3DC5" RNoPart="10">
                        <Qty>15.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einschnitt/Schlitz in gedämmter Fassade sauber lot- und fluchtrecht horizontal machinell herstzellen zur Aufnahme der Verwahrung Wandanschluss Dach-Abdichtung ,  </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bauteil:	        	                   gedämmte Mauerwerksfassade</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schnitt-Breite	3 cm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schnitt-Tiefe:	2 cm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einschnitt in Fassadeplatte bestandsschonend mit geeignetem Gerät fräsennach Angabe durch die Bauleitung ausparen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">durch horizontalen Schnitt in Fliesen-Vorsatzschale</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mittels Diamantsäge, incl. Wasserabsaugung und Abfuhr der geschnittenen Teile. </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Überschnitte sind nicht zulässig.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ein exakt eingemessener scharfkantiger geradeverlaufender Parallel-Schnitt als obere und untere Fugenkante zu kalkulieren einschl. aller notwendigen Teilungsschnitte, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausbruchkanten sind zu begradigen!</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeitshöhenbereich über Dachabdichtung :	ca. 0,25 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Arbeitshöhenbereich über Gelände:		ca. 23,0 m </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wandanschluss EG Hauptdach</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Teilfläche Giebelwand</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Längen (m):	  10,0 5,0 m</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Konstruktion 	WDVS auf Mauerwerkfassade</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachfläche Giebel</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Schlitz in gedämmter Fassade - waagerecht herstellen B 3 cm / T 2 cm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_75BAEB5464A942B3AA083D8D93CCC330" RNoPart="20">
                        <Qty>15.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Trittschutz in Segmenten aus Aluminium,  Dicke 1 mm, Zuschnittbreite 350 mm, 3 x gekantet, einschließlich Vorstoßblech liefern und verdeckt mit Vorstoßblech an aufgehende Gebäudeteile mit nicht rostenden Schrauben montieren</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachfläche Giebel</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Trittschutz Aluminium 0,8mm, Zuschnitt 350mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_401_1356809E9AA04B398406B10EC32A48CB" RNoPart="6">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>ABSTURZSICHERUNG</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="E_401_A94F4C732AA64A7393F595455E10BE17" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>ABSTURZSICHERUNG/SEILSICHERUNGSSYSTEM</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Remark ID="P_401_3BD5FB6B819541D7BC1DF5D4A6AADD79">
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Hinweis zur Kalkulation Absturzsicherungssystem</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Der AN hat die Abnahmen des TÜV's und des Amtes für Arbeitsschutz eigenverantwortlich zu führen, einschl. der erforderlichen statischen Nachweise. Diese Leistungen sind in den Angebotspreis mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Hinweise zur Kalkulation Absturzsicherungssystem</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Remark>
                      <Item ID="P_401_DE49525D4F9D407ABA6C6EA605B0DEE4" RNoPart="10">
                        <Qty>2.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Stationäre Flachdach - Absturzsicherung, CE - geprüft</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte mit werkseitig eingebrachten Bohrungen für Gewindeanker, angeschweißtem feuerverzinkten Stahlrohr mit innerem Wärmedämmkern aus PU - Hartschaum, angeschweißter V4A - Öse zur Aufnahme der Karabinerhaken der Sicherheits und Rettungsgeschirre, äußerer PU-Wärmedämmung mit Aluminium Schutzmantel, sowie einem Aluminium - Anschlußkegel und Gummi-Anschlußmanschette mit VASchellenband, als Komplettsystem incl. Montagezubehör liefern und einbauen nach Herstellerangaben, einschließlich der fachgerechten Einbindung in den Flachdachaufbau.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einbauart: 	    aufgedübelt auf Stahlsteindecke</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   Bauhöhe: 	    350 mm </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund: 	  Stahlsteindecke</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einbaubereich:	Flachdachschichtenaufbau </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   Dampfsoperre 4 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   PUR-Dämmung 120 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   1.Lage Abdichtung 3,2 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   Oberlage besandet 5,2 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gem. Anlage 	Grundriss Dachaufsicht</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Stationäre Flachdach - Absturzsicherung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_D4FBED6BAA354EDDBD89F44162D361C0" RNoPart="20">
                        <Qty>23.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Systemstützen Seilsicherungssystem - überfahrbar</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Systemstützen </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">für vorbeschriebenes Seilsicherungssystem - überfahrbar</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anschlagkonstruktion / Punkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">zum Aufschrauben mit Monobllech als Fußplatte</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">auf Stahlsteindecke mit Stahl-Konterplatte</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">in der Höhe von 300 mm für Dachaufbau bis ca. 150 mm, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einschließlich den erforderlichen Einbaumaterialien liefern und gemäß der Fachregeln und den Werksanweisungen des Herstellers fachgerecht einbauen und  an die Dachhaut anschließen.</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vor der Bestellung ist in jedem Falle die Dachkonstruktion bauseits statisch zu überprüfen; es können Lasten bis zu 7,0 kN auftreten. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gem. Anlage 	Grundriss Dachaufsicht</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Systemstützen Seilsicherungssystem - überfahrbar H 300 mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_CD317C76A1124CC28F18E36CCCFA5482" RNoPart="30">
                        <Qty>115.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Seilsicherungssystem - überfahrbar</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lieferung und Montage </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ C und DIN CEN/TS 16415:2013, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zugelassen für bis zu 4 Personen gleichzeitig.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial. </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind frei überfahrbar. Das Kurvenelement kann bauseits flexibel per Hand and die Gelegenheiten des vorhandenen Pultdach angepasst werden,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">115 m	          Edelstahlseil Ø 8  mm inkl. 	Systemschild (Edelstahlseil)</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> 4 Stück 	      Endhalter </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  7 Stück	      Kurvenelement</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">und entsprechender Anzahl von  Zwischenhaltern,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Verbindungslaschen und Seilgleitern</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gem. Anlage 	Grundriss Dachaufsicht</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Seilsicherungssystem - überfahrbar</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_D3383E730BED409B8DB550925D5604C2" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>NACHWEISE UND ZUBEHÖR ABSTURZSICHERUNG</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_E962EBCDAEEB46F7973F1753C387C399" RNoPart="10">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="margin-left:4px;line-height:17px;text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-left:4px;line-height:17px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Komplette Installation und Inbetriebnahme der einzelnen Komponenten des Seilsicherungssystem</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:4px;line-height:17px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">inklusive Übergabe der :</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:4px;line-height:17px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Produktdokumentation</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:4px;line-height:17px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- aller Prüfnachweise</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:4px;line-height:17px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- bestätigte Prüfbogen der Sachverständigenabnahme</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:4px;line-height:17px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Übergabe der Zugprotokolle</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:4px;line-height:17px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- schriftliche Einweisung des AG/Nutzer zur Nutzung aller</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:4px;line-height:17px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">   gelieferten Sicherheits-und Schutzkomponenten</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:4px;line-height:17px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Bestätigtes Übergabeprotokol vom AG/Nutzer der Übergabe</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:4px;line-height:17px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  aller erforderlichen  Sicherheits-und Schutzkomponenten</span>
                                </p>
                                <p style="margin-left:4px;line-height:17px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einschl. notwendiger An- und Abfahrten zur Baustelle und zur Montage bis zu einem</span>
                                </p>
                                <p style="line-height:17px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  Arbeitshöhenbereich 	über Gelände ca.: 20 m  </span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Montage,  und Einweisung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_6BA8CA57221F4127A4FF2A4B07D5EB70" RNoPart="20">
                        <Qty>2.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Persönliche Schutzausrüstung CE 0158, geprüft nach DIN EN 795 bestehend für ein Absturzsicherungssystem auf dem Hallendach (Gesamtlänge der Anlage von 160 m/ mit 32 Sekuranten wie vor beschrieben) bestehend aus:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Auffanggurten der Form A nach DIN EN 261 und einem Laufseil, Länge 9,0 m aus Spezialkunststoff mit eingespleisten und freige- führten Karabinerhaken und Seilverkürzer sowie einem Sicherungsseil in Einzellängen von 20 m.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Verbindungsmittel gem. DIN EN 354</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Auffanggerät gem. DIN EN 353</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Das Auffanggerät muss auf 6 KN begrenzt sein.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der Herstellerzertifikat und die IG-Konformitätserklärung (CE-Zeichen auf Basis DIN EN 795) sind mit der Abbrechnung zu übergeben.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Absturzsicherung / persönliche Sicherungsausrüstung liefern und übergeben</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_C34D146B53554B2A896C150F68006021" RNoPart="30">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lieferung und wandseitige Montage eines ausreichend dimensionierten abschließbaren Geräteschrankes aus Stahlblech, endbeschichtet, im Bereich des Dachausstieges für die Aufbewahrung der Verbindungsmittel Seile, Anschlagseile und Auffanggurte, einschließlich Beschriftung.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Geräteschrank, abschließbar zur Aufnahme von Verbindungsmitteln</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_D174AAA829954BBBA4E6164C8881DB5C" RNoPart="40">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vom Auftragnehmer bestellter unabhängiger Sachverständiger zur Prüfung und Abnahme der nach Prüfzeugnis hergestellten Absturzabsicherungen. Die Prüfung und Überwachung erfolgt nach DIN 795 und die Übergabe / Abnahme wird in einem Prüfbogen protokolliert.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Des weiteren sind im Prüfbuch die Objektstandorte und gelieferten Komponenten sowie die wiederkehrende Sachverständigenabnahme zu protokollieren und an den Bauherren zu übergeben.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Sicherheitsprüfung, Sacherständigenabnahme</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_99A24D0CAE3A4D1C8AC65691548302A9" RNoPart="50">
                        <Qty>23.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lieferung und Montage von Stahlplatten als Konterplatten </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">zum Einbau unterhalb der Decke OG/Dach</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">zur Abfangung der vorbeschriebenen Systemstützen des</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Seilsicherungssystems nach Angaben des Tragwerkplaners</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">23 Stück Stahlplatten feuerverzinkt: 500/500/20 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">23 Stück Stahlplatten feuerverzinkt:	900/300/20 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewindestangen 4 Stück /Sekurant:	M15 - Länge ca 250 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">zzgl. allen Befestigungsmitteln korrisionsgeschützt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund: Stahlsteindecke D = 150 - 170 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Lieferung und Montage von Stahlplatten als Konterplatten</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_E52F450D116940C18576458B3481EB96" RNoPart="60">
                        <Qty>23.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund:bestehende Stahlsteindecke</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   aus Hohlkammer-Mauerwerksziegel</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung mit geeigneten Injektionsankern für Schwerlastbefestigungen :</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle Verbindungen Anschluß Kopfplatten komplett mit Anschluß</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">an die vorhandene Hohlkammer-Mauerwerksziegel-</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">decke  herstellen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Bohrlöcher herstellen und gründlich reinigen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Hochleistungsmörtel injizierenörtel injizieren und </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Ankerstange mit Drehbewegungen setzen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Aushärtezeit gemäß Herstellervorschrift</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Scheiben und Kontermuttern montieren und nachziehen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Herstellervorschrift und Mörtelzulassung beachten.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Wichtiger Hinweis: Das Fabrikat der verwendeten Verankerung ist mit Angebotsabgabe nachfolgend einzutragen. Die Freigabe zur Ausführung erfolgt durch den Tragwerkplaner !</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Abrechnung:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Für die Kalkulation ist der Einzelpreis aller </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Befestigungen und Befestigungsmaterialien pro Sekurant</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">zu ermitteln. Abgerechnet wird die Befestigung /Sekurant</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat Verankerung der Kopfplatten in der </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">vorhandenen Hohlkammer-Ziegeldecke/ausgemauerter Unterzug !</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Fabrikat: ........................................................................................ </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort: Dachgeschoß/Technikzentrale unterhalb einer</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">                          bestehenden Dachöffnung</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Zulage für die Befestigung mit Injektionsankern</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_401_3ACC6B87525240B9B8DFDA804356BCDA" RNoPart="7">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>SONSTIGE LEISTUNGEN</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="E_401_2574DBDE2B7A40AFADB6BA4A8C56066F" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>SONSTIGES</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_3109047375104935A26A2D701C6367C7" RNoPart="10">
                        <Qty>2.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefern und montieren einer </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flachdach-Kabeldurchführung mit Flansch.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">in Form eines Schwanenhals</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">bestehend aus verzinktem Rundrohr geeignet für den Aussenbereich Wetter.und Witterungsbeständig:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Grundplatte 	zur Befestigung auf der Rohdecke</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Maße Grundplatte:	Durchmesser 400 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Rohrdurchmesser:	DN 80</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Höhe:	         	                   ca. 800 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">mit geneigter Rohrführung mit Rohröffnung nach unten</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flachdach-Kabeldurchführung und nach Angaben des </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Architekten auf der Flachdachfläche in die neue Dichtungsebene</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einpassen und montieren.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Flachdach-Kabeldurchführung / Schwanenhals</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_E438345619F749DAB6C990E06BAB882D" RNoPart="20">
                        <Qty>5.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="margin-left:-2px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechverwahrungen aus Aluminium mind. 2,0 mm stark, für unterschiedliche Anschlüsse mit allen Abkantungen, Formteilen, Befestigungen o.ä., jeweils in der vom Architekten des AG angegebenen Profilkontur, einschl. Anschluß und Abdichtung mit plasto-elastischer Fugendichtungsmasse.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Blechverwahrungen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_DCE7540EBF504B68B319DE2EC2F67FDB" RNoPart="30">
                        <Qty>150.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dauerelastischer Fugenverguss mit Hinterfüllschnur aus einer dauerhaft elastischen Klebe- und Dichtmasse auf MS-'Polymer- basis.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Basis	                    : silanmodifizierte Polymere, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                                 wasser- und uv-beständig </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dichte	                   : ca. 1.380 kg/m³</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Lösungsmittel	        : keine</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Bruch- / </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">  Zugfestigkeit	          : ca. 2,6 N/mm²	  gem. DIN 53504</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Bruchdehnung	        : ca. 400% 	        gem. DIN 53504</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Scherfestigkeit	       : ca. 1,7 N/mm² 	 gem. DIN 53504</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Schrumpfung	          : ca. 4,7%</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Fugenbreite	            : ca. 10 - 15 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Dauerdehnung	        : 20%</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Untergrund	             : Fuge an Bauteilanschlüssen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-  Einbauhöhe	           : bis ca. 23 m</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Untergrund säubern, trocknen, staub- und fettfrei reinigen.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Hinterfüllprofil in Fuge einlegen und beidseitig verkleben.</span>
                                </p>
                                <p style="margin-right:10px;text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Fugendichtung direkt aus der Kartusche mit systemspezi- fischem Werkzeug applizieren, incl. sämtlicher Materialien.</span>
                                </p>
                                <p style="margin-right:10px;text-align:justify;"/>
                                <p style="margin-right:10px;text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat:  .........................................................</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dauerelastischer Fugenverguss ca. 15 mm auf  MS-Polymerbasis</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_82EBD705C5C644A7AD27FB378092D034" RNoPart="40">
                        <Qty>50.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dauerelastische Verfugung w.v. beschrieben herstellen, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">jedoch ohne Hinterfüllschnur,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">für Fugenbreiten von 5 - 8 mm zum Ausgleich von Bautoleranzen im waagerechten Anschluss an die bestehenden Einbauteile </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Ausführung erfolgt incl. Untergrundvorbereitung nach Her- stellervorschrift.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat:  ......................................................</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Dauerelastische Verfugung von 5 - 8 mm, außen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_630D19BC802B44B5AFB809B090E68C22" RNoPart="50">
                        <Qty>25.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Überhangstreifen (Kappleiste), für Wandanschluß,  aus Blei (Kb-Pb) DIN 59610, Dicke 1,50 mm,</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zuschnittbreite 100 mm, 3 x gekantet, Befestigen mit Schrauben, Abdichtungen und Kunststoffabdeckkappen, an Holz und Beton</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Pb-Kappleiste,B=100mm,d=1,5mm, 3xgekantet</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_E027B420222441088F18F4D25F406275" RNoPart="60">
                        <Qty>20.000</Qty>
                        <QU>m2</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Trennschicht unter Abdeckung, aus Glasvlies-Bitumendachbahn DIN 52143 - V 13, besandet, lose verlegen und nageln, mit Nahtüberdeckung, Untergrund Beton/Holz.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Trennschicht Abdeckung V 13</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_88EC3658D0474415BB7CE01B6B020F67" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>BLITZSCHUTZ</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_C778D8B80D91429099744AF5E2418248" RNoPart="10">
                        <Qty>110.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zwischengelagerte Blitzdrahthalterung mit geeigneten </span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Leitungshaltern / Betonsockel, 100 x 100 x 100 mm, </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">aus dem Zwischenlager in der Technikebene / Dachgeschoß</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">über die Dachluke auf die Dachfläche transportieren und zur</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aufnahme des nachfolgend beschriebenen Blitzdraht gemäß</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsplanung positionieren</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle Elemente fixieren mit Dachbahnstreifen der Flächenabdichtung homogen auf der Fläche verschweißt.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 110 Stück 	  Leitungshaltern/ Betonsockel:		</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">sowie diverse MV- und Falz-Klemmen, Überbrückungsbänder, Distanzhalter etc</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zwischenlager:	Technikzentrale im Dachgeschoß</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachfläche 1.Bauabschnitt</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Blitzdrahthalterung mit geeigneten Blitzdrahthaltern</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_1A63E75E5A1943F68A038A54BAE3BC23" RNoPart="20">
                        <Qty>20.000</Qty>
                        <QU>Stck</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Grundposition für das Aufstellen  von</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">zwischengelagerten Blitzabweiser, bestehend aus:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Betonsockel rund</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    Durchmesser: 	750 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    Höhe:	          	                  120 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Rundrohr Vollmaterial</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    Material:	      	                  V4A</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    Dicke:	         	                   ca. 10 -15 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                    Höhe : 	        	                  ca. 1500 mm </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Fangstange:	 	                   freistehend mit</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   Anschlußklemme</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   Bautenschutzmatte</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   	                   unterhalb Betonsockel</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Standeinheiten aus dem Zwischenlager im Dachgeschoß auf</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">die Dachfläche transportieren und aufstellen</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Standeinheit / Blitzschutzfahnen aufstellen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_057426ADA0BC4624B12D578E0BCBE843" RNoPart="30">
                        <Qty>216.000</Qty>
                        <QU>m</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Montage vorh. Blitzschutzleitungen aus Zwischenlagerung  </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">im Dachgeschoß</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blitzschutzleitungen mehrteilig aus dem Zwischenlager auf die</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dachfläche transportieren und fachgerecht an den vorbeschriebenen Blitzdrahthalterungen und Blitzschutzfahnen/Standeinheiten sowie Anschluß an die</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dachrandverblechungen fachgerecht </span>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);text-decoration:underline;">auf der Dachfläche</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);text-decoration:underline;">montieren:</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">u.a. bestehend aus </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">-  216 m Fangleitung : D= 8 mm</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- 12 Stück 	   Fangstange, freistehend mit 		Anschlussklemme </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	                   	                   Betonsockel mit Unterlegp</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Leitungshaltern/ Betonsockel siehe Vorposition	</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blitzschutzfahnen/Standeinheiten siehe Vorposition	</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> Nach Anweisung der Bauleitung fachgerecht wiedermontieren .</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile und deren Ergänzung.</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Prüfung auf Funktionsfähigkeit siehe nachfolgende Position</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachfläche</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Montage vorh. Blitzschutzanlage aus Zwischenlagerunhg</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_A629A7B5C471441B9A1E4E34FA83D924" RNoPart="40">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>psch</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blitzschutz</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Blitzschutzanlage</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">fachgerecht prüfen durch eine zertifiziertes Fachunternehmen</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">sowie Inbetriebnahme der Blitzschutzanlage mit </span>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">svhriftlicher Dokumentation</span>
                                  <br></br>
                                </p>
                                <p style="text-align:left;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:	Dachfläche 1. BA</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;"/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Blitzschutz Funktionstüchtigkeit</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_401_05533659469840CB9CF3993A5B72EB13" RNoPart="8">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>STUNDENLOHNARBEITEN</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="E_401_DF88B4F0451543C9AB6B7C8BB1AA9425" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>STUNDENLOHNARBEITEN DACHABDICHTUNGSARBEITEN</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_428258A3148F43189466AE1B6B902AE7" RNoPart="10">
                        <Qty>25.000</Qty>
                        <QU>h</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Facharbeiter/-in Dachabdichtung.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in Dachabdichtung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_9A578EC0D0854616A22B106492C874E1" RNoPart="20">
                        <Qty>25.000</Qty>
                        <QU>h</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Helfer/-in Dachabdichtung.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Stundenlohnarbeiten Helfer/-in Dachabdichtung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_CE0E669DBDA54CE9B1673E33E36FD234" RNoPart="30">
                        <Qty>1000.000</Qty>
                        <QU>EUR</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Kosten für Material, die im Rahmen der von der Bauleitung angewiesenen, v.g. Arbeiten zum Nachweis einzusetzen sind.</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Diese sind zum Nachweis, gegen Vorlage der Original-Rechnungen, die durch den Auftragnehmer verauslagt wurden, abzurechnen.</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(Der angesetzte Betrag ist geschätzt und ist von dem Bieter durch den Eintrag des Faktor 1 in die EP-Spalte zu übernehmen).</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Material zum Nachweis</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="E_401_8ECCE617B118490885F9B37C3EAD9584" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p>
                      <span>STUNDENLOHN DACHKLEMPNERARBEITEN</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="P_401_009405D7047143FF9FD17F2D43D6E4E8" RNoPart="10">
                        <Qty>25.000</Qty>
                        <QU>h</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Facharbeiter/-in Klempner.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in Klempner</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_B1ED00B1DD1D4D22BA5792C49DDF83FC" RNoPart="20">
                        <Qty>25.000</Qty>
                        <QU>h</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..</span>
                                </p>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Helfer/-in Klempner.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Stundenlohnarbeiten Helfer/-in Klempner</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="P_401_B717A202DEAE4267B4FCC1553AEF0072" RNoPart="30">
                        <Qty>1000.000</Qty>
                        <QU>EUR</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:left;"/>
                                <p style="text-align:justify;">
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Kosten für Material, die im Rahmen der von der Bauleitung angewiesenen, v.g. Arbeiten zum Nachweis einzusetzen sind.</span>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Diese sind zum Nachweis, gegen Vorlage der Original-Rechnungen, die durch den Auftragnehmer verauslagt wurden, abzurechnen.</span>
                                  <br></br>
                                  <br></br>
                                  <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(Der angesetzte Betrag ist geschätzt und ist von dem Bieter durch den Eintrag des Faktor 1 in die EP-Spalte zu übernehmen).</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span>Material zum Nachweis</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>