#begin[GAEB]
 #begin[GAEBInfo]
  [Version]1.2[end]
  [VersMon]3[end]
  [VersJahr]2002[end]
  [Datum]27.10.2025[end]
  [Uhrzeit]17:57[end]
  [ProgSystem]/ GAEB Toolbox V3.11 G90 R20091208[end]
  [ProgName]ARRIBAp V14.4.355[end]
  [Zeichensatz]ANSI[end]
 #end[GAEBInfo]
 #begin[PrjInfo]
  [Name]20-A03[end]
  [Bez]Kulturanum neu gestimmt[end]
  [Wae]EUR[end]
  [WaeBez]Euro[end]
 #end[PrjInfo]
 #begin[Vergabe]
  [DP]83[end]
  #begin[VergabeInfo]
   [Wae]EUR[end]
   [WaeBez]Euro[end]
  #end[VergabeInfo]
  #begin[AG]
   #begin[Adresse]
   #end[Adresse]
  #end[AG]
  #begin[ZusText]
   [TextRTF]
   
   
   
   
   
   
   L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G
   
   
   
   Los 48 - Photovoltaikanlagen
   
   
   
   
   
   Bauvorhaben:   Projekt-/ Objektnummer 287-JKU
      Gemeinschaftsschule 
      Kulturanum Neu Gestimmt
      Schule und Sporthalle
      Erlanger Allee 151, 07747 Jena 
   
   
   
   Auftraggeber:    Kommunale Immobilien Jena
      Paradiesstraße 6
      07743 Jena
   
   
   
   Gewerk:   Photovoltaikanlagen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   [end]
   [Text]Deckblatt[end]
  #end[ZusText]
  #begin[ZusText]
   [TextRTF]
   Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
   Die Kommunale Immobilien Jena plant in der Erlanger Allee in Jena die Errichtung eines Schulkomplexes, bestehend aus Schule und Sporthalle (Kulturanum).
   
   Die in den folgenden Vorbemerkungen aufgeführten Punkte sind bei der Kalkulation zu beachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren.
   
   Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) gemäß VOB Teil C DIN 18 299 (Die Nummerierung ist sinngemäß DIN 18 299 entnommen.)
   
   0.1 Angaben zur Baustelle
   
   0.1.1. Lage der Baustelle
   Das Baugelände des Vorhabens liegt an der Erlanger Allee Nr. 151, an der östlichen Grenze der Stadt Jena, Ortsteil Lobeda. 
   Das Baugrundstück grenzt im Nordwesten an das Wohngebiet Jena-Lobeda an, im Norden an Vegetationsflächen und im Osten und Süden an öffentliche Verkehrsflächen. Im Westen benachbart sind Grünflächen sowie ein erhöhter Gleisauslauf einer Endhaltestelle Straßenbahn
   Das Grundstück hat eine starke Hanglage, von Norden nach Süden abfallend mit insgesamt mehr als 21 m Höhenunterschied (ca. 190 bis 212 m ü NHN). 
   
   0.1.3. Angaben zum Gebäude 
   Das vorhandene Schulgebäude (ohne laufenden Schulbetrieb) ist ein Typenschulbau aus dem letzten Jahrzehnt der DDR-Zeit. Es befindet sich auf einem Plateau in der westlichen Grundstückshälfte. Westlich, südlich und östlich des Gebäudes liegen Schulhofflächen. 
   Eine freistehende Einfeld-Sporthalle wird in Vorbereitung der Baumaßnahme abgebrochen., ebenfalls ein Nordöstlich schließen in diesem Bereich frühere Sportfreiflächen an.  
   
   In der Anlage zur Angebotsaufforderung sind die Geschossgrundrisse zur allgemeinen Übersicht dargestellt. 
   In der Angebotsaufforderung sind die Gebäude des Bauvorhabens wie folgt bezeichnet:
   
   Teilobjekt Schule 
   Bestands-Schulgebäude
   Das Schulgebäude ist ein Schulbau des Typus Gera 72 aus den 1970er Jahren. Er wurde weitest gehend in Stahlbeton-Fertigteilbauweise errichtet. Das Bestandsgebäude besteht aus 3 Gebäudeflügeln, die in einer H-förmigen Grundrisskontur angeordnet sind. 
   Der hangseitige Nordflügel ist ein nicht unterkellerter gedrungen kubischer 4-Geschosser (ehemals Fachraumtrakt). Mit dem untersten Geschoss ist er an der Nordseite in den Hang gesetzt, an seiner Südseite ist dieses ebenerdig. 
   Der straßenseitige Südflügel ist ein schmaler, länglicher Baukörper (ehemals Klassenraumtrakt). 
   Beide Teile werden auf allen Geschossen durch den "Verbindungsbau zusammengebracht.
   Die beiden letzteren Gebäudeteile sind durch einen Kriechkeller unterlagert. Der südliche Klassenraumtrakt tritt aus dem Niveau des modellierten Geländes mit einem Sockel ca. 80cm heraus, welcher zur Kriechkellerebene gehört. Darüber bestehen die Geschosse Hofgeschoss (= großenteils ebenerdiges Sockelgeschoss), Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss.  
   
   
   Schulneubau und Mensaanbau
   Der schmale Südflügel des bestehenden Schulgebäudes wird auf der Südseite auf ganzer Gebäudelänge und in allen Geschossebenen mit einem Anbau ergänzt. 
   Dieser Anbau hat eine Tiefe von ca. 10m. Damit hat der Flügel dann neu Gesamtabmaße von 18x59m statt zuvor 8x59m. Der Anbau ermöglicht die Neueinordnung eines Flurs, benötigter zusätzlicher Unterrichtsräume sowie die Neuorganisation der vertikalen Erschließung (Treppenhäuser und Aufzug). 
   
   Die Aula/Mensa wird als Neubau auf der Ebene des ebenerdigen Hofgeschosses westlich am Nordflügel plaziert. Mit Grundabmaßen von ca. 36x18m wird der eingeschossige Baukörper der Mensa an der Nordseite -wie der anschließende Bestandsflügel- in den Hang hineingesetzt. An seiner Südseite öffnet er sich ebenerdig mit seiner Fassade zum Eingangshof. 
   Der Mensaanbau hat eine geplante Grundfläche von 630m².
   
   Abmessungen: 
   Schulgebäude
      - Nordriegel - ehemaliger Fachraumtrakt 15 x 31m
      - Südriegel - ehemaliger Klassenraumtrakt 59 x 8m 
      - Anbau an Klassenraumtrakt  59 x 10 m
      - Verbinder 11x8m
      - Geschosshöhen i.M. 3,30m
      - Höhe FB 2. OG über Gelände - durchschnittlich 9,40m.
      - Bruttogrundfläche von 1.630m²
   
   Mensa
      - Mensagebäude 32,5 x 17,7 m, Höhe (bis Attika) 6,20 m
      - Anschluss an "Fachraumtrakt" 3,50 x 13,50 m, Höhe 4,40 m
   BGF (R) Schulbaukörper und Mensaanbau 7091m² 
   
   Teilobjekt Sporthalle
   Die geplante Sporthalle ist als Ersatzneubau freistehend separat östlich des Klassenraumtraktes vorgesehen. Mit Grundabmaßen von 30,50 x 42,00m soll sie in etwa 20,5m östlicher Entfernung von der Schule als Solitär in die Freianlagen eingebettet werden. 
   Die Halle ist baukörperlich gegliedert in den höheren Hallenbaukörper mit dem Sportraumvolumen und eine niedrigeren Nebenraumflügel. Im höheren Hallenbaukörper sind östlich auch die Geräteraumflächen und die technischen Funktionsflächen für die Lüftungsanlagen übereinander in zwei Ebenen integriert.
   Die Sporthalle besitzt eine geplante Bruttogrundfläche von 1330m² (R).
   
   0.1.4. Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
   Das Baufeld ist über die Erlanger Allee erreichbar. Die Zufahrtsbreiten und Straßenradien sind beschränkt. 
   
   Es besteht eine Grundstückszufahrt des Schulstandorts am östlichen Rand des Geländes von einer seitlichen Stichstraße der Erlanger Allee auf dem zu Zöllnitz gehörenden Flurstück 703/1. Diese Grundstückszufahrt muss auch zukünftig weiter genutzt werden.
   Eine zweite Baustellenzufahrt von der Erlanger Allee von Südwesten wird eingerichtet. Es ist einzukalkulieren, dass phasenweise wegen parallel laufender Arbeiten anderer Gewerke nur eine der Zufahrten nutzbar ist.
   
   Die Baustellenzufahrt wird durch den Auftraggeber beantragt. 
   
   Der Entwurf für den Baustelleneinrichtungsplan liegt den Ausschreibungsunterlagen bei und bildet die Grundlage für den BE-Plan des Auftragnehmers. 
   
   Werden für Transporte im Zusammenhang mit den Leistungen der vorliegenden Ausschreibungsunterlagen weitere Verkehrseinschränkungen bzw. Verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen notwendig, sind diese durch den Auftragnehmer in Eigenverantwortung zur Genehmigung zu beantragen und diese zu erwirken. Wenn in der Leistungsbeschreibung nicht als separate Position aufgeführt, ist dieses einschließlich der Gebühren in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
   
   Die angrenzenden öffentlichen Zufahrtsstraßen sind von Verschmutzungen und Verunreinigungen durch den Baustellenbetrieb freizuhalten, ggf. erforderliche Reinigungsarbeiten, die auf Verschmutzungen durch den Auftragnehmer zurückzuführen sind, sind durch den Auftragnehmer unverzüglich, d.h. am Tag der Verschmutzung und unaufgefordert zu veranlassen und werden nicht gesondert vergütet. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Reinigung auf Kosten des Auftragnehmers durchführen zu lassen. 
   Sofern die Verschmutzungen der öffentlichen Straßenflächen nicht klar einem Verursacher zugeordnet werden können, ist der Auftraggeber berechtigt, eine Reinigung durchführen zu lassen und die dafür entstehenden Kosten auf mehrere Auftragnehmer entsprechend deren Baustellenanwesenheit und Bautätigkeiten zu verteilen.
   
   0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: 
   Angaben sind dem den Vergabeunterlagen beigefügten Baustellen-Einrichtungsplan zu entnehmen.
   Alle Zufahrtsbereiche, insbesondere für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge auf der Baustelle sind ständig freizuhalten. Darauf ist insbesondere bei der Baustelleneinrichtung und der Materialanlieferung zu achten.
   
   0.1.7. Anschlüsse 
   Baustromanschluss und Bauwasseranschluss werden in ausreichender Dimension vom AG zur Verfügung gestellt. Abrechnung siehe Vertragsbedingungen.
   Auf der Baustelle werden folgende Anschlüsse hergestellt und vorgehalten: 
   - 1 Bauwasserhauptverteiler
   - Baustromversorgung
   - 1x Krananschluss 
   - 1x Baustromhauptverteiler 
   - Baustromverteiler pro Geschoss
   nach Baufortschritt (nach Information an die Bauüberwachung 5 Werktage Vorlauf) 
   
   Baustellenbeleuchtung steht nur als aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht erforderliche Grundbeleuchtung der Verkehrswege zur Verfügung. Weitere notwendige Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu stellen, die Kosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Alle Leuchtmittel sind abends auszuschalten.
   
   Ein Telefon für Notrufe ist von jedem Auftragnehmer selbst zu stellen.
   
   0.1.8 Lagerplätze/Sanitäreinr./Wege/Straßen 
   Auf der Baustelle werden folgende Elemente der Baustelleneinrichtung gestellt und vorgehalten: 
   - Toilettencontainer/Waschgelegenheiten
   - Baustellenabsperrung und Baumschutz
   - Baustellenallgemeinbeleuchtung
   
   Auf dem Baugrundstück befinden sich als Lagerflächen nutzbare befestigte Flächen (ehemalige Schulhöfe). Darüber hinaus werden durch den AG keine gesicherten oder abgeschlossenen Aufenthaltsräume, Umkleidebereiche o.Ä. zur Verfügung gestellt. Es werden seitens des AG keine Flächenbefestigungen oder Baustraßen hergerichtet.
   Es ist insbesondere mit wechselnden Einschränkungen der Zufahrtsmöglichkeiten zu rechnen.
   Der AG wird vor Beginn der Bauausführung eine Beweisaufnahme durchführen.
   
   Die Lage der vorhandenen bzw. durch den AN zu ergänzenden Baustraßen geht aus dem beiliegenden BE-Plan-Entwurf hervor.
   Die geplanten Transport- und Montagetechnologien sind vor Ort zu prüfen einschließlich der erforderlichen Maßnahmen für BE-Flächen.
   Weitere ggf. erforderliche Lagerflächen sind durch den AN eigenverantwortlich herzurichten, zu unterhalten und nach Fertigstellung der Leistungen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. 
   
   Die Baustelle ist jederziet gegen unbefugtes Betreten zu sichern (Bauzaun geschlossen halten). Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass arbeitstäglich nach Feierabend die Baustelle verschlossen wird (Gebäudeausgänge, Bautüren bzw. Bauzauntor) und die Beleuchtung ausgeschaltet ist. 
   
   0.1.9 Bodenverhältnisse/ Baugrund
   Baugrunduntersuchungen wurden für den Standort durchgeführt und liegen als geo- und abfalltechnischer Untersuchungsbericht vor.
   
   0.1.10 Grundwasser
   In den während der Baugrunduntersuchung durchgeführten Kern- und Kleinrammbohrungen wurde kein Zutritt von Schicht./Grundwasser festgestellt.
   
   0.1.13. Lärmschutz
   Ruhestörende Arbeiten zwischen 20.00 und 7.00 Uhr sind zu auszuschließen. Die Festlegungen der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm" sind einzuhalten.
   Abweichende Arbeitszeiten hat der AN mit der Ordnungsbehörde, der örtlichen Bauüberwachung und dem Nutzer abzustimmen. Etwaige Gebühren für Sondergenehmigungen trägt der AN ohne den AG zu belasten.
   
   0.1.14 Schutzmaßnahmen an Bauwerken, Bäumen, Verkehrsflächen u.ä.
   Vor Beginn der Arbeiten sind das vorhandene Gelände und die anschließenden öffentlichen Bereiche gemeinsam mit dem Auftraggeber auf evtl. Besonderheiten und den Zustand zu begutachten. Darüber ist ein Protokoll zu führen und von beiden Seiten zu bestätigen. 
   
   Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung oder Verschmutzung an angrenzenden Gebäuden oder Bauteilen sind rechtzeitig und eigenverantwortlich vor Ausführungsbeginn vorzunehmen, hierzu gehören auch die entsprechenden Bausicherungsmaßnahmen.
   
   Werden an bestehenden Anlagen und Einrichtungen Schäden verursacht, z. B. an Straßenbelägen oder Bordsteinen der Zufahrtsstraßen, so ist der AN verpflichtet, diese unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen.
   
   0.1.15. Versorgungsleitungen
   Die erforderlichen Schachtscheine und Genehmigungen sind durch den AN selbstständig bei der zuständigen Behörde einzuholen.
   Im Bereich der Baustelle in Betrieb bleibende bzw. neu errichtete Ver- und Entsorgungsleitungen dürfen nicht beschädigt werden und sind gegebenenfalls zu sichern. Der Auftragnehmer hat für den Schutz der Zuführungen von Kabeln, Leitungen, Kanälen und Einrichtungen während der Arbeiten zu sorgen. Er haftet für sämtliche, durch die Unterlassung, eventuell entstehende Schäden. 
   
   0.1.17. Kampfmittel
   Bei begründetem Verdacht ist die Bauüberwachung bzw. der AG zu informieren.
   
   0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen:
   Der Auftraggeber hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) beauftragt. Dies entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung zur Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten (BaustellV § 5.3) nach dem Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz und dem Regelwerk der Berufsgenossenschaften. 
   
   0.1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
   Im Rahmen der Voruntersuchungen wurde ein Gutachten "Abfalltechnischer Untersuchungsbericht - Gebäudeschadstoffkataster" erstellt.
   
   0.1.22 Vorarbeiten
   Im Vorfeld der Rohbauarbeiten erfolgt der Abbruch der Turnhalle sowie nichtkonstruktive Abbrucharbeiten im Bestandsschulgebäude und Außenbereich. 
   
   0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
   Es muss damit gerechnet werden, dass parallel zu den Leistungen des AN auf dem Baugelände, insbesondere am Standort Schulbaustelle oder im Bauwerk auch Arbeiten durch andere Unternehmer durchgeführt werden müssen. Diese Arbeiten sind zu dulden und von Behinderungen freizuhalten. Sie berechtigen nicht zu Terminverlängerungen.
   Das Zusammenwirken mit den anderen Unternehmern ist in Zusammenarbeit mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.
   
   0.1.24 Vermessung   
   Durch den AG wird ein Vermesser beauftragt, der einen Höhenfestpunkt und je Neubau-Gebäudeflügel zwei Achsen einmisst und absteckt. Die weitere Grobabsteckung und die Einmessung der Hauptachsen der Gebäude, Meterrisse und alle weiteren Vermessungsleistungen, die zur Erstellung der eigenen Leistung erforderlich sind, sind durch den AN auszuführen, die benötigten vermessungstechnischen Angaben hat der AN selbst zu erbringen.
   Die verbindlichen Höhenmarkierungen und -punkte sind durch den AN in Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung anzulegen.
   
   Evtl. Unstimmigkeiten sind dem AG und den planenden Ingenieuren sofort zur Kenntnis zu geben, damit umgehend eine für alle Beteiligten verbindliche Klarstellung herbeigeführt werden kann. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht separat vergütet.
   
   
   0.2 Angaben zur Ausführung
   
   0.2.1 Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen
   Das Gebäude soll in einem Zug errichtet werden.
   
   Planungsvorbereitung nach Auftragserteilung / Zeitplan
   Nach Auftragsvergabe durch den Auftraggeber werden dem AN vor dem geplanten Baubeginn freigegebene Ausführungspläne einschließlich (digital) ausgegeben. Die Arbeitsvorbereitung des Auftragnehmers ist dementsprechend anzupassen.
   Sollten darüber hinaus Planunterlagen erforderlich sein, so ist dies der Bauüberwachung des Auftraggebers mit entsprechendem Planungsvorlauf für die Erstellung dieser Unterlagen anzuzeigen. Grundsätzlich sind entstehende Behinderungen aus Unkenntnis der Planung auszuschließen.
   Eventuell wird im Zuge der Bauabwicklung die Ausführungsplanung an die Bedingungen vor Ort angepasst (Index). Die Planausgabe seitens des Auftraggebers erfolgt wie bisher beschrieben.
   
   Die Baustelle ist ausreichend zu besetzen. Mit der Abgabe des Angebotes hat der AN seine Leistungsfähigkeit diesbezüglich nachzuweisen (geplante Besetzung der Baustelle, durchschnittliche Anzahl AK vor Ort).
   
   Baustellen-Einrichtungsplan und Bauablaufplan
   Der AN legt innerhalb von 15 Werktagen nach Auftragserteilung einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan auf der Grundlage des BE-Planentwurfes des AG vor. Dieser ist entsprechend Baufortschritt vom AN zu aktualisieren.
   Weiterhin ist innerhalb von 15 Werktagen nach Auftragserteilung ein detaillierter Bauablaufplan für die im nachfolgenden LV beschriebenen Leistungen auf der Grundlage der Terminvorgaben des AG vorzulegen und mit der Bauüberwachung abzustimmen.
   
   0.2.6 Besondere Anforderungen Entsorgung
   Bauabfälle sind strikt zu trennen nach mineralischen Stoffen, nicht mineralischen Stoffen und schadstoffhaltigen Bauabfällen. Zur Einhaltung dieser Trennpflicht sind auf der Baustelle in Abstimmung mit der Bauüberwachung entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, wie eine ausreichende Anzahl von Sammelbehältern und Vorhalteflächen.
   Verwertbare Bestandteile von Bauabfällen, Straßenaufbruch und Bodenaushub sind ei¿dener Verwertung zuzuführen. Bauabfälle sind zugelassenen Entsorgungsanlagen zuzuführen, vgl. entsprechende Regelungen der Gewerbeabfallverordnung des Bundes.
   
   0.2.7. Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Lagerräume u.ä.
   Alle Leistungen zur Baustelleneinrichtung, die nicht im nachfolgenden Leistungsverzeichnis gesondert beschrieben und für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistung erforderlich sind, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
   Notwendige Einsätze von Kränen, Autodrehkränen und anderen Hebezeugen sind einzurechnen, ebenso wie die Leistungen zu deren Auf- und Abbau sowie Herrichten und Rückbau der Standplätze / Aufstellfläche.
   Hinweis: Im BE-Plan-Entwurf sind für den Kranstandort entsprechende Vorschläge dargestellt. 
   
   Längenorientierte Arbeits- und Schutzgerüste werden durch das Gewerk Gerüstbau bereit gestellt (siehe Pkt. 0.4. der Vorbemerkungen.
   Gerüstbauanforderungen für die vom Gewerk Gerüstbau zu stellenden Gerüste sind mindestens 10 Werktage vor Bedarf anzumelden. 
   
   Der Auftragnehmer (AN) hat die nach Arbeitsstättenverordnung und Arbeitsstättenrichtlinie geforderten Maßnahmen für seine Beschäftigten selbst zu erbringen (z.B. Aufenthaltscontainer). 
   
   Vom AN ist ein Ersthelfer zu benennen, dieser muss ständig (bei entsprechender Firmenanwesenheit) auf der Baustelle anwesend sein.
   
   
   0.3 Allgemeine Hinweise
   
   0.3.1. Kalkulationshinweise
   Für die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten sind alle Transportkosten sowie alle Aufwendungen, die für den Transport und den Einbau (z.B. Hebezeuge, Abstützungen, Unterkeilungen, Montagehilfsmittel usw.) benötigt werden, einzukalkulieren, soweit im LV-Text nichts anderes beschrieben ist.
   Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.
   
   Aufmaße
   Vor Rechnungslegung ist eine Aufmaßeinreichung bzw. ein Aufmaß mit der Objektüberwachung des Auftraggebers erforderlich.
   
   Aufmaße sind leserlich und eindeutig sowie positionsbezogen (Angabe LV - Pos.) zu erstellen. Sind Positionen unklar oder nicht leserlich, können diese in der Rechnungsprüfung nicht berücksichtigt werden. Folgende Genauigkeitsregeln sind zu beachten: 
   Abrechnung nach m3 - max. 3 Nachkommastellen
   Abrechnung nach m2 bzw. lfdm. max. 2 Nachkommastellen
   
   Auf den Aufmaßblättern sind das Bauvorhaben und die ausführende Firma anzugeben. 
   Aufmaßblätter sind fortlaufend zu nummerieren. Bei kumulierten Aufmaßen ist der Leistungszuwachs deutlich zu kennzeichnen.
   Den Aufmaßblättern sind ausreichend Aufmaßzeichnungen beizufügen, die Zuordnung zu den Orten muss eindeutig und nachvollziehbar sein. Alle Aufmaßblätter sind vom Aufsteller zu unterschreiben. Rechnungen sind generell die Originalaufmaßblätter beizulegen. 
   
   0.3.2. Zusammenarbeit
   Der AN hat für die Dauer des Vertrages einen fachlich befähigten Projektleiter zu bestellen, der berechtigt ist, selbstständig und jederzeit Entscheidungen für den AN zu treffen. Der Projektleiter ist dem AG und der örtlichen Bauüberwachung bei Vertragsabschluss schriftlich zu benennen. Jeder Wechsel in der Person des Projektleiters ist dem AG und der örtlichen Bauüberwachung unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
   Ein Polier oder Vorarbeiter, der fachlich und persönlich geeignet und deutschsprachig ist, muss während der Arbeitszeit auf der Baustelle anwesend sein.
   
   Die Bauüberwachung wird in periodischen Abständen (mind. 1x wöchentlich) Baubesprechungen einberufen. Der Firmenbauleiter oder sein Stellvertreter haben an diesen Besprechungen teilzunehmen. Unentschuldigte Nichtteilnahme an Besprechungen berechtigt den Auftragnehmer nicht, koordinative oder technische Entscheidungen, welche in der Besprechung getroffen wurden, zu beeinspruchen oder daraus terminliche oder vertragliche Konsequenzen zu formulieren. 
   
   Die Sicherung und Bewachung aller Leistungen und Materialien des vom Auftragnehmer zu erstellenden Werkes obliegt dem Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist für die Verwahrung und Unterbringung seiner Werkzeuge, Materialien, Geräte, Bau- und Hilfsstoffe selbst verantwortlich. Schadensersatzansprüche gegen den Auftraggeber sind ausgeschlossen.
   
   Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Objektüberwachung des Auftraggebers jederzeit den ungehinderten Zutritt zur Baustelle hat und über alle relevanten technischen Angelegenheiten informiert wird. Die Objektüberwachung ist zu Weisungen gegenüber dem Auftragnehmer berechtigt, jedoch nicht zu Vertragsänderungen.
   
   Die Reinigung der Arbeitsbereiche ist eine Nebenleistung nach VOB, Teil B, auf die ausdrücklich hingewiesen wird. Sollte der Auftragnehmer seiner Reinigungspflicht auch trotz Aufforderung durch die Bauüberwachung des Auftraggebers nicht nachkommen, wird eine Reinigung durch Dritte durch dessen Bauüberwachung veranlasst, und die Kosten werden auf den AN umgelegt.
   
   Auf der Baustelle herrscht striktes Alkoholverbot, innerhalb der Gebäude besteht generell Rauchverbot.
   
   0.3.3. Normen und Vorschriften
   Die für das jeweilige Gewerk bestehenden Normen und Richtlinien sind anzuwenden.
   
   Qualitätsangaben und Güteanforderungen sind Mindestangaben. Sie gelten als Vertragsbestandteil und dürfen bei der Ausführung ohne Genehmigung des Auftraggebers nicht gemindert werden. Änderungen während der Bauzeit gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
   
   Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische  Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen,  Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
   
   0.3.4 Sonstige Leistungen
   Ein Exemplar der Planunterlagen und das Leistungsverzeichnis sind auf der Baustelle aufzubewahren.
   
   Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in geeigneter Form über den Personal- und Geräteeinsatz, Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und über besondere Vorkommnisse aktuell zu berichten. Hierzu zählen auch Begehungen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt. Dem Auftraggeber sind alle Unfälle, Erste Hilfe - Fälle und Schadensfälle unverzüglich mitzuteilen.
   
   Das Bautagebuch ist der Bauüberwachung wöchentlich unaufgefordert vorzulegen. In den Bautagesberichten sind u.a. aufzunehmen:
   Name der Firma und Baustelle
   fortlaufende Nummerierung
   Datum
   Temperatur um 7.00 Uhr (morgens), windgeschützte Stelle
   Witterungsverhältnisse
   Anzahl der Arbeitnehmer nach Lohngruppen/  Qualifikation
   Maschineneinsatz
   ausgeführte Leistung mit Ortsangabe (Geschoss / Achsen) und Bezug zum betroffenen Vorgang (Vorgangsnummer /  Planbezeichnung)
   besondere Maßnahmen und Vorkommnisse
   Anweisungen der Bauüberwachung und des SiGe-  Koordinators
   Unterschrift des Bauleiters des Auftragnehmer
   
   Bestandsunterlagen zum Nachweis 
   Seitens Auftraggeber/Nutzer werden inhaltliche und formale Vorgaben an die Gewerkedokumentation gestellt, welche nachfolgend erläutert werden. 
   
   Sämtliche Unterlagen sind durch den AN spätestens 10 Werktage vor Abnahme digital und auf Anforderung zusätzlich auf Papier (1fach) zu übergeben.
   
   Nachfolgende Übersicht veranschaulicht die geforderte Gliederung und stellt exemplarisch den Umfang der geforderten Dokumentation dar:
   
   Deckblatt mit folgenden Angaben: Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit, ausführendes Unternehmen mit  Ansprechpartner und Kontaktdaten
   Fachbauleitererklärung, Fachunternehmererklärung 
   Verzeichnis Nachauftragnehmer 
   Bautagebücher, Abnahmebescheinigungen sonstige Bescheinigungen
   Materialnachweise mit eindeutigen Produktbezeichnungen, Produktdatenblätter, Konformitätserklärungen, Übereinstimmungserklärungen (inkl. Zuordnung zu den Positionen des Leistungsverzeichnisses)
   Prüfberichte der verwendeten Baumaterialien, Angaben zur produktbezogenen Prüfung, Überwachungsprotokolle
   Wartungs- und Pflegehinweise, Zulassungen, Lieferscheine, Geräteverzeichnisse, Bedienungsanweisungen, Technische Dokumentation, Fotodokumentation des AN,   Revisionszeichnungen, Entsorgungsnachweise, sonstige erforderliche Nachweise,
   Zertifikate und Zulassungen
   
   Die Erstellung der Bestandsunterlagen wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
   
   
   0.4 Arbeitshöhen, Gerüststellung
   
   Von folgenden lichten Rohbauraumhöhen ist bei der Kalkulation in den einzelnen Geschossen auszugehen:
   
   Schulgebäude (Bestand und Neubau)
   Arbeitshöhe üOK Decke HG      max. 3,20 m
   Arbeitshöhe üOK Decke EG      max. 3,20 m
   Arbeitshöhe üOK Decke 1.OG      max. 3,20 m
   Arbeitshöhe üOK Decke 2.OG         max. 3,20 m
   
   Mensa
   Arbeitshöhe üOK Decke EG      max. 5,20 m
   
   Sporthalle
   
   hoher Hallenteil            max. 9,00 m
   niedriger Hallenteil         max. 4,00 m
   
   Durch das Gewerk Gerüstbau werden folgende Gerüste errichtet:
   - Längenorientierte Arbeits- und Schutzgerüste der Lastklasse 3 für die Fassadeneinrüstung
   - Längenorientierte Arbeits- und Schutzgerüste der Lastklasse 2 an den Innen¿tewänden der Sporthalle (bis UK Binder)
   [end]
   [Text]Baustellenbeschreibung[end]
  #end[ZusText]
  #begin[ZusText]
   [TextRTF]Leistungsbezogene Beschreibung der Photovoltaikanlage
   
   Folgende Dächer sind des Objekte Kulturanum sind mit einer Photovoltaikanlage auszurüsten
   - Sporthalle Hauptdach
   - Sporthalle Nebentraktdach
   - Bestandsschule Nordflügel
   - Bestandsschule Südflügel (Bereich Bestand)
   - Mensaanbau
   
   nachfolgender Dachaufbau ist im Rahmen der erweiterten Werkplanung bei der Angebotsabgabe bei der Auswahl der UK zu berücksichtigen
   
   Sporthalle Hauptdach Dachaufbau
   10mm Dachabdichtung Bitumenbahnen 2lagig
   tw. Gefälledämmkeile
   200mm Dämmung Mineralfaser WLS 040
   5mm Dampfsperre Bitumenbahn (durchtrittsicher)
   165mm Stahltrapezblechdeckung Stat.-Pos. DA-01
   d=1mm, Positivlage, m. Akustiklochung,
   mit Sickenfüller MiWo
   
   Sporthalle Nebentraktdach Dachaufbau
   10mm Dachabdichtung Bitumenbahnen 2lagig
   20-160mm Gefälledämmung EPS WLS 032
   120mm Grunddämmung EPS WLS 032
   5mm Dampfsperre Bitumenbahn 1-lagig
   200mm Stahlbetondecke
   
   
   Bestandsschule Nordflügel Dachaufbau
   Bitumenabdichtung 2lagig 10mm
   20-220mm Gefälledämmung EPS WLS 032
   120mm Grunddämmung EPS WLS 032
   Dampfsperre bitum. 5mm
   zem. Ausgleichsestrich ca. 50mm
   bestehende Stb.-Hohlplattendecken 250mm
   
   Bestandsschule Südflügel Dachaufbau
   Bitumenabdichtung 2lagig 10mm
   20-170mm Gefälledämmung EPS WLS 032
   160mm Grunddämmung EPS WLS 032
   Dampfsperre bitum. 5mm
   zem. Ausgleichsestrich ca. 50mm
   bestehende Stb.-Hohlplattendecken 250mm
   
   Mensaanbau Dachaufbau
   Dachaufbau Mensaanbau hoher Teil:
   bereichsweise Plattenbeschwerung der Dachhaut auf Bautenschutzmatte
   10mm Dachabdichtung Bitumenbahnen 2lagig
   20-180mm Gefälledämmung Mineralfaser WLS040 (Brandschutzanforderung)
   120 mm Grunddämmung Mineralfaser
   5mm Dampfsperre Bitumenbahn 1lagig
   
   
   
   
   Es sind durchdringungsfreie Unterkonstruktionen (UK) in Verbindung mit einer nachgewiesener optimierten Ballastierung in Südausrichtung in 10-15 % geplant.
   Die zu errichtende Photovoltaikanlage (kurz PV-Anlage) soll im Netzparallelbetrieb mit Überschusseinspeisung arbeiten.
   
   Für jede der o.g. Dachflächen ist je ein dreiphasiger Wechselrichter mit einer passenden AC- Nennleistung  passend zu den Modulleistungen, geplant. Die Anordnung der WR erfolgt dabei auf den jeweiligen Dächern mittels eigener Aufständerung und Schleppdach. An den selben Standorten werden auch die DC-seitigen Überspannungsschutzeinrichtungen angebracht.
    
   Die Trennungsabstände zum Blitzschutz sind einzuhalten. Die Einbindung in die innere Blitzschutzanlage erfolgt bauseits über Überspannungsschutzableiter Typ 1/2.
   Die DC-Kabel sollen entsprechend Verlegeplan nach Polung getrennt in Kabelschutzrohren/ feuerTrassen  verleg. Die Verkehrswege werden zusätzlich mit begehbarens Abdeckungen ausgestattet.
   Die Verlegung der AC- und Datenkabel efolgt bauseits über die vorhandenen Steigepunkte/Steigeleitern durch das Gebäude zum Hausanschlusspunkt (NSHV/ TST- Raum) .
   
   Seitens des PV Anlagenerrichters muss, auf Basis der übergebenen Planung, die erweiterte Werkplanung für die UK auf Basis des gewählten Systems und der o.g Dachaufbauten erstellt werden.
   
   Der Anschluss aller Komponenten an den Potentialausgleich ist ebenfalls Bestandteil der zu erbringenden Leistungen. Der Aufbau der Kommunikation und Anlagenüberwachung erfolgt durch den AN, der erforderliche Netz-Zugang (TCP-IP)  wird bauseits gestellt.
   Alle angebotenen Wechselrichten müssen neben einem TCP-IP Wartungsport auch einen freigeschaltenen kostenfreien  TCP-IP Webzugang (html) mit allen Erzeugungsdaten bereitstellen.
   
   Die Inbetriebnahme der gesamten Anlage und die Einweisung in den Betrieb für den
   Betreiber erfolgt durch den Auftragnehmer.
   
   Für die Gebäudeautomation (GA) ist für den Wechselrichter ein potentialfreier Kontakt als Sammelstörmeldung zur Verfügung zu stellen. Der Kontkat ist dem Gewerk Gebäudeautomation am Wechselrichter mit Datenblatt zu übergeben.
   
   Die PV-Anlage ist schlüsselfertig, funktions- und netzanschlussbereit unter Beachtung der technischen Anschlussbedingungen des zuständigen Netzbetreibers und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten. Sie muss zum Zeitpunkt der Zuschaltung den in Deutschland geltenden Vorschriften entsprechen. Zuständiger Netzbetreiber sind die Stadtwerke Jena.
   
    
   
   
   [end]
   [Text]Leistungsbezogene Beschreibung der Photovoltaikanlage[end]
  #end[ZusText]
  #begin[ZusText]
   [TextRTF]Vorschriften und Angebotsgrundlagen (speziell PV)
   
   Es gelten neben den zutreffenden brandschutztechnischen, gesetzlichen und ministeriellen Bestimmungen insbesondere:
   die jeweils gültigen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften
   die gültigen Bestimmungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) und DIN-Normen
   die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften
   die arbeitsschutzrechtlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben und Bestimmungen für Arbeiten auf Dächern sind vom AN unbedingt einzuhalten. 
   Insbesondere ist auf eine genügende Absturzsicherung an den Gebäudekanten zu achten. 
   DGUV A 1 - Allgemeine Vorschriften 
   DGUV A 3 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
   DGUV C 22 - Bauarbeiten (Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz) 
   Berufsgenossenschaftliche Regeln für die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGR 203 (Dacharbeiten) und die DIN EN 516 Einrichtungen zum Betreten des Dachs
   Arbeitskleidung und Arbeitsschutzbestimmungen gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaft
   Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV)
   Die Bestimmungen und Richtlinien des für Jena zuständigen Netzbetreibers, insbesondere die "Technischen Anschlußbedingungen" (TAB) für den Parallelbetrieb von PV-Eigenerzeugungsanlagen mit dem Niederspannungsnetz Netzbetreibers.
   VDE AR-N 4105
   
   Übergabe
   
   Es werden folgende Bedingungen zugrunde gelegt:
   Die Anlage muss in absolut betriebsfertigem Zustand übergeben werden.
   Die Anlage muss durch den örtlichen Energieversorger abgenommen sein.
   
   Erfüllung der Brandschutzvorschriften und Schallschutzforderungen.
   Die vom AG benannte Person muss in die Anlage eingewiesen sein.
   
   Funktioniert die Anlage nicht einwandfrei oder werden die garantierten Leistungen nicht erreicht, hat der AN die notwendigen Verbesserungen zu seinen Lasten vorzunehmen. Für die Beseitigung der bei der Abnahme erhobenen Beanstandungen wird eine angemessene Frist eingeräumt, die nicht überschritten werden darf.
   Der AG behält sich vor, einzelne Anlagenteile vor Fertigstellung des Gesamtprojektes durch Teilabnahme zu übernehmen, bzw. zu betreiben. Sollten weitere Teilabnahmen, Abnahmen und Nachabnahmen erforderlich werden, so sind diese mit den o.a. Betriebs- und Funktionsprüfungen, einschließlich Anfertigen der Protokolle auszuführen. Sämtliche Kosten, die dem AG und dessen Beauftragten durch zusätzliche Abnahmen bis zur mangelfreien Abnahme der Gesamtleistungen durch den Bauherrn entstehen, sind vom ausführenden Unternehmer zu tragen.
   
   Die Kennzeichnung der Anlage und ihrer Komponenten hat gemäß der Broschüre "Brandschutzgerechte Planung, Errichtung und Instandhaltung von PV-Anlagen" zu erfolgen.
   
   Liefer- und Leistungsumfang
   
   Gemäß VOB/C Lieferung aller Teile frei Baustelle und fertiger, betriebsbereiter Montage der Photovoltaikanlage.
   Nebenleistungen gem. DIN 18299, DIN 18385
   
   Weiterhin sind folgende Leistungen für die Photovoltaikanlage zu erbringen:
   (in Einheitspreisen einkalkuliert)
   
   Sämtliche Anlagenteile sind in den Potentialausgleich einzubeziehen. 
   Dem Angebot ist ein Blockbild der projektierten Anlage beizulegen, aus dem die Aufteilung (Strings), die Beschaltung und die Anzahl der Anlagenkomponenten hervorgeht.
   Die Dokumentationen sind entsprechend DIN EN 62446 zu erstellen
   Die maximal erlaubte Modultoleranz beträgt -0 und +3%.
   Anschließen an Befestigungen anderer Gewerke ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des AG gestattet. 
   Offene Anlagenteile, z.B. Rohrenden, sind bei jeder Montageunterbrechung durch geeignete Maßnahmen gegen Eindringen von Fremdteilen mit Sicherheit zu verschließen.
   
   
   
   Abnahme
   
   
   Für die Durchführung der Prüfung ist das erforderliche Personal vom Auftragnehmer kostenfrei zu stellen.
   
   Die bei der Abnahme durch die Bauführung festgestellten Mängel werden dem Auftragnehmer schriftlich mitgeteilt, und sind innerhalb der gesetzten Fristen zu beseitigen.
   
   Die Abnahme- und Revisionsunterlagen werden je 3 fach erstellt und sind zusätzlich 1fach auf Datenträger (CD) mind. 2 Wochen vor Abnahme zu übergeben.
   
   Der Inhalt der digitalen Unterlagen muss vollständig den Unterlagen in Papierform entsprechen.
   
   Die vorgegebene Ordnerstruktur der Bestandsdokumentation des Auftraggebers liegt dieser Auschreibung bei. 
   
   Die Übergabe einer vollständigen Dokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil der Leistung. Ohne vorliegende Dokumentation erfolgt keine Abnahme. Dazu gehört auch eine Einweisung in alle technischen und sicherheitsrelevanten Anlagen.
   
   
   Transport 
   
   Für den Transport und die Verbringung der Module auf das Dach stehen bauseits keine Leistungen zur Verfügung.
   
   Bei Transporten im und am Gebäudes ist die vorhandene Bausubstanz so zu schützen, dass Beschädigungen bzw. Zerstörung ausgeschlossen sind.
   
   Wird es während der Transporte erforderlich, vorhandene Absperrmaßnahmen zu demontieren, sind diese nach erfolgtem Transport gem. UVV unverzüglich, eigenverantwortlich und kostenfrei wiederherzustellen. 
   
   
   
   
   
   Wartung
   
   Für die in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Anlage ist vom Bieter ein Wartungsvertrag nach anliegendem Vertragsmuster des AG und in Anlehnung an das AMEV Vertragsmuster  anzubieten.
   
   
   Termine
   
   Unter Beachtung der vom Auftraggeber vorgegebenen Termine (jedoch spätestens 4 Wochen nach Beauftragung) ist die komplette Werkplanung in 3facher Ausfertigung zu erstellen. Aus diesen Angaben müssen alle relevanten Angaben für die Fremdgewerke ersichtlich sein (ELT/ Bau/ Statik).
   
   Erst nach Genehmigung der Unterlagen durch den AG bzw. dessen Beauftragten kann die Bestellung der Module erfolgen, Genehmigung erfolgt kurzfristig.
   Weitere Termine siehe BVB des AG
   
   Zum vertraglichen Fertigstellungstermin muss die mängelfreie Abnahme vollzogen sein.
   
   
   Zeichnungen
   
   Die Zeichungen sind Bestandteil der Ausschreibung.
   Die Planunterlagen können als Datei digital über die homepage des Auftraggebers bezogen werden.
   
   
   
   
   [end]
   [Text]Vorschriften und Angebotsgrundlagen[end]
  #end[ZusText]
  #begin[ZusText]
   [TextRTF]Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
   
   Stoffe und Bauteile müssen DIN-, Güte und Maßbestimmungen entsprechen (VOB). 
   Stoffe und Bauteile, die nach den behördlichen Vorschriften einer Zulassung bedürfen, müssen
   amtlich zugelassen sein. Stoffe und Bauteile, für welche weder DIN-Normen bestehen, noch eine amtliche Zulassung vorgeschrieben ist, dürfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers (AG) verwendet werden.
   Stoffe und Bauteile müssen dem Verwendungszweck entsprechend korrosionsgeschützt
   sein. Für die Ausführung gelten ebenfalls die anwendbaren DIN- und EN-Normen, VDI/VDE-Richtlinien, Bestimmungen amtlicher Institutionen und behördlichen Vorschriften, sowie die anerkannten Regeln der Technik.
   Stemm-, Fräs- und Bohrarbeiten am Bauwerk dürfen nur im Einvernehmen mit dem AG
   durchgeführt werden. Baustoffe, die zerstörend auf Anlagenteile wirken können, dürfen
   nicht verwendet werden. 
   In jedem Fall ist die Koordination zwischen den einzelnen Gewerken rechtzeitig und lückenlos durchzuführen. Die eigenen Leistungen sind auch im Hinblick auf ergänzende Fremdleistungen auf zumutbare Durchführung zu konzipieren.
   Für die technische Anlage sind Demontagemöglichkeiten, leichte Bedienung und unkomplizierte Wartung vorzusehen.
   Für Alternativangebote, anderer als in der Ausschreibung angegebene Bauteilkomponenten, deren Auslegung Berechnungen zugrunde liegen, und/oder deren Auslegung oder Einstellwerte einen Einfluss auf das Gesamtsystem haben, ist der rechnerische Nachweis vom AN zu erbringen bzw. auf die Nutzungsanforderungen auszulegen.
   
   Leistungen, welche bei der Abnahme nicht überprüft werden können, sind entsprechend dem Baufortschritt einer Zwischenabnahme zu unterziehen. 
   
   Der AN hat die Anlage auf einwandfreie Funktion zu überprüfen. Sofern die Gesamtfunktion erst bei voller Nutzung oder Maximalbelastung festgestellt werden kann, wird diese Überprüfung bei der Abnahme ausgeklammert und nachvollzogen.
   
   Der AN hat bei der Ausführungsbearbeitung wirtschaftliche Gesichtspunkte bei der Konstruktion und den Anlagenteilen vorrangig zu berücksichtigen. Etwaige Änderungsvorschläge sind einzureichen. Der AG kann vom AN den Nachweis einer wirtschaftlichen Auslegung vor oder während der Ausführungszeit verlangen. Stellt sich innerhalb der Gewährleistungsfrist heraus, dass der AN keine wirtschaftliche Lösung verwirklicht hat, so fallen ihm die Kosten für eine spätere vom Bauherrn veranlasste Änderung zur Last.
   
   Der AN gewährleistet, dass eine vom AG benannte Person so eingewiesen wird, dass ein einwandfreier Betrieb sichergestellt ist.
   
   [end]
   [Text]Allgemeine Technische Vertragsbedingungen[end]
  #end[ZusText]
  #begin[LV]
   #begin[LVInfo]
    [Name]PV[end]
    [Bez]Los 48 PV- Photovoltaikanlage[end]
    [Datum]27.10.2025[end]
    [KurzLang]1[end]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]LVStufe[end]
     [Bez]Titel[end]
     [Laenge]2[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]Position[end]
     [Laenge]3[end]
    #end[LVGlied]
    [AnzEPAnteile]2[end]
    [BezEPAnteil1]Material[end]
    [BezEPAnteil2]Lohn[end]
    [USt]19,00[end]
   #end[LVInfo]
   #begin[_RIB_Vorspann]
    #begin[Beschreibung]
     [Langtext]
     
     
     
     
     
     
     L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G
     
     
     
     Los 48 - Photovoltaikanlagen
     
     
     
     
     
     Bauvorhaben:   Projekt-/ Objektnummer 287-JKU
        Gemeinschaftsschule 
        Kulturanum Neu Gestimmt
        Schule und Sporthalle
        Erlanger Allee 151, 07747 Jena 
     
     
     
     Auftraggeber:    Kommunale Immobilien Jena
        Paradiesstraße 6
        07743 Jena
     
     
     
     Gewerk:   Photovoltaikanlagen
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     [end]
     [Kurztext]Deckblatt[end]
    #end[Beschreibung]
    #begin[Beschreibung]
     [Langtext]
     Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
     Die Kommunale Immobilien Jena plant in der Erlanger Allee in Jena die Errichtung eines Schulkomplexes, bestehend aus Schule und Sporthalle (Kulturanum).
     
     Die in den folgenden Vorbemerkungen aufgeführten Punkte sind bei der Kalkulation zu beachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren.
     
     Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) gemäß VOB Teil C DIN 18 299 (Die Nummerierung ist sinngemäß DIN 18 299 entnommen.)
     
     0.1 Angaben zur Baustelle
     
     0.1.1. Lage der Baustelle
     Das Baugelände des Vorhabens liegt an der Erlanger Allee Nr. 151, an der östlichen Grenze der Stadt Jena, Ortsteil Lobeda. 
     Das Baugrundstück grenzt im Nordwesten an das Wohngebiet Jena-Lobeda an, im Norden an Vegetationsflächen und im Osten und Süden an öffentliche Verkehrsflächen. Im Westen benachbart sind Grünflächen sowie ein erhöhter Gleisauslauf einer Endhaltestelle Straßenbahn
     Das Grundstück hat eine starke Hanglage, von Norden nach Süden abfallend mit insgesamt mehr als 21 m Höhenunterschied (ca. 190 bis 212 m ü NHN). 
     
     0.1.3. Angaben zum Gebäude 
     Das vorhandene Schulgebäude (ohne laufenden Schulbetrieb) ist ein Typenschulbau aus dem letzten Jahrzehnt der DDR-Zeit. Es befindet sich auf einem Plateau in der westlichen Grundstückshälfte. Westlich, südlich und östlich des Gebäudes liegen Schulhofflächen. 
     Eine freistehende Einfeld-Sporthalle wird in Vorbereitung der Baumaßnahme abgebrochen., ebenfalls ein Nordöstlich schließen in diesem Bereich frühere Sportfreiflächen an.  
     
     In der Anlage zur Angebotsaufforderung sind die Geschossgrundrisse zur allgemeinen Übersicht dargestellt. 
     In der Angebotsaufforderung sind die Gebäude des Bauvorhabens wie folgt bezeichnet:
     
     Teilobjekt Schule 
     Bestands-Schulgebäude
     Das Schulgebäude ist ein Schulbau des Typus Gera 72 aus den 1970er Jahren. Er wurde weitest gehend in Stahlbeton-Fertigteilbauweise errichtet. Das Bestandsgebäude besteht aus 3 Gebäudeflügeln, die in einer H-förmigen Grundrisskontur angeordnet sind. 
     Der hangseitige Nordflügel ist ein nicht unterkellerter gedrungen kubischer 4-Geschosser (ehemals Fachraumtrakt). Mit dem untersten Geschoss ist er an der Nordseite in den Hang gesetzt, an seiner Südseite ist dieses ebenerdig. 
     Der straßenseitige Südflügel ist ein schmaler, länglicher Baukörper (ehemals Klassenraumtrakt). 
     Beide Teile werden auf allen Geschossen durch den "Verbindungsbau zusammengebracht.
     Die beiden letzteren Gebäudeteile sind durch einen Kriechkeller unterlagert. Der südliche Klassenraumtrakt tritt aus dem Niveau des modellierten Geländes mit einem Sockel ca. 80cm heraus, welcher zur Kriechkellerebene gehört. Darüber bestehen die Geschosse Hofgeschoss (= großenteils ebenerdiges Sockelgeschoss), Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss.  
     
     
     Schulneubau und Mensaanbau
     Der schmale Südflügel des bestehenden Schulgebäudes wird auf der Südseite auf ganzer Gebäudelänge und in allen Geschossebenen mit einem Anbau ergänzt. 
     Dieser Anbau hat eine Tiefe von ca. 10m. Damit hat der Flügel dann neu Gesamtabmaße von 18x59m statt zuvor 8x59m. Der Anbau ermöglicht die Neueinordnung eines Flurs, benötigter zusätzlicher Unterrichtsräume sowie die Neuorganisation der vertikalen Erschließung (Treppenhäuser und Aufzug). 
     
     Die Aula/Mensa wird als Neubau auf der Ebene des ebenerdigen Hofgeschosses westlich am Nordflügel plaziert. Mit Grundabmaßen von ca. 36x18m wird der eingeschossige Baukörper der Mensa an der Nordseite -wie der anschließende Bestandsflügel- in den Hang hineingesetzt. An seiner Südseite öffnet er sich ebenerdig mit seiner Fassade zum Eingangshof. 
     Der Mensaanbau hat eine geplante Grundfläche von 630m².
     
     Abmessungen: 
     Schulgebäude
        - Nordriegel - ehemaliger Fachraumtrakt 15 x 31m
        - Südriegel - ehemaliger Klassenraumtrakt 59 x 8m 
        - Anbau an Klassenraumtrakt  59 x 10 m
        - Verbinder 11x8m
        - Geschosshöhen i.M. 3,30m
        - Höhe FB 2. OG über Gelände - durchschnittlich 9,40m.
        - Bruttogrundfläche von 1.630m²
     
     Mensa
        - Mensagebäude 32,5 x 17,7 m, Höhe (bis Attika) 6,20 m
        - Anschluss an "Fachraumtrakt" 3,50 x 13,50 m, Höhe 4,40 m
     BGF (R) Schulbaukörper und Mensaanbau 7091m² 
     
     Teilobjekt Sporthalle
     Die geplante Sporthalle ist als Ersatzneubau freistehend separat östlich des Klassenraumtraktes vorgesehen. Mit Grundabmaßen von 30,50 x 42,00m soll sie in etwa 20,5m östlicher Entfernung von der Schule als Solitär in die Freianlagen eingebettet werden. 
     Die Halle ist baukörperlich gegliedert in den höheren Hallenbaukörper mit dem Sportraumvolumen und eine niedrigeren Nebenraumflügel. Im höheren Hallenbaukörper sind östlich auch die Geräteraumflächen und die technischen Funktionsflächen für die Lüftungsanlagen übereinander in zwei Ebenen integriert.
     Die Sporthalle besitzt eine geplante Bruttogrundfläche von 1330m² (R).
     
     0.1.4. Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
     Das Baufeld ist über die Erlanger Allee erreichbar. Die Zufahrtsbreiten und Straßenradien sind beschränkt. 
     
     Es besteht eine Grundstückszufahrt des Schulstandorts am östlichen Rand des Geländes von einer seitlichen Stichstraße der Erlanger Allee auf dem zu Zöllnitz gehörenden Flurstück 703/1. Diese Grundstückszufahrt muss auch zukünftig weiter genutzt werden.
     Eine zweite Baustellenzufahrt von der Erlanger Allee von Südwesten wird eingerichtet. Es ist einzukalkulieren, dass phasenweise wegen parallel laufender Arbeiten anderer Gewerke nur eine der Zufahrten nutzbar ist.
     
     Die Baustellenzufahrt wird durch den Auftraggeber beantragt. 
     
     Der Entwurf für den Baustelleneinrichtungsplan liegt den Ausschreibungsunterlagen bei und bildet die Grundlage für den BE-Plan des Auftragnehmers. 
     
     Werden für Transporte im Zusammenhang mit den Leistungen der vorliegenden Ausschreibungsunterlagen weitere Verkehrseinschränkungen bzw. Verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen notwendig, sind diese durch den Auftragnehmer in Eigenverantwortung zur Genehmigung zu beantragen und diese zu erwirken. Wenn in der Leistungsbeschreibung nicht als separate Position aufgeführt, ist dieses einschließlich der Gebühren in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
     
     Die angrenzenden öffentlichen Zufahrtsstraßen sind von Verschmutzungen und Verunreinigungen durch den Baustellenbetrieb freizuhalten, ggf. erforderliche Reinigungsarbeiten, die auf Verschmutzungen durch den Auftragnehmer zurückzuführen sind, sind durch den Auftragnehmer unverzüglich, d.h. am Tag der Verschmutzung und unaufgefordert zu veranlassen und werden nicht gesondert vergütet. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Reinigung auf Kosten des Auftragnehmers durchführen zu lassen. 
     Sofern die Verschmutzungen der öffentlichen Straßenflächen nicht klar einem Verursacher zugeordnet werden können, ist der Auftraggeber berechtigt, eine Reinigung durchführen zu lassen und die dafür entstehenden Kosten auf mehrere Auftragnehmer entsprechend deren Baustellenanwesenheit und Bautätigkeiten zu verteilen.
     
     0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: 
     Angaben sind dem den Vergabeunterlagen beigefügten Baustellen-Einrichtungsplan zu entnehmen.
     Alle Zufahrtsbereiche, insbesondere für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge auf der Baustelle sind ständig freizuhalten. Darauf ist insbesondere bei der Baustelleneinrichtung und der Materialanlieferung zu achten.
     
     0.1.7. Anschlüsse 
     Baustromanschluss und Bauwasseranschluss werden in ausreichender Dimension vom AG zur Verfügung gestellt. Abrechnung siehe Vertragsbedingungen.
     Auf der Baustelle werden folgende Anschlüsse hergestellt und vorgehalten: 
     - 1 Bauwasserhauptverteiler
     - Baustromversorgung
     - 1x Krananschluss 
     - 1x Baustromhauptverteiler 
     - Baustromverteiler pro Geschoss
     nach Baufortschritt (nach Information an die Bauüberwachung 5 Werktage Vorlauf) 
     
     Baustellenbeleuchtung steht nur als aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht erforderliche Grundbeleuchtung der Verkehrswege zur Verfügung. Weitere notwendige Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu stellen, die Kosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Alle Leuchtmittel sind abends auszuschalten.
     
     Ein Telefon für Notrufe ist von jedem Auftragnehmer selbst zu stellen.
     
     0.1.8 Lagerplätze/Sanitäreinr./Wege/Straßen 
     Auf der Baustelle werden folgende Elemente der Baustelleneinrichtung gestellt und vorgehalten: 
     - Toilettencontainer/Waschgelegenheiten
     - Baustellenabsperrung und Baumschutz
     - Baustellenallgemeinbeleuchtung
     
     Auf dem Baugrundstück befinden sich als Lagerflächen nutzbare befestigte Flächen (ehemalige Schulhöfe). Darüber hinaus werden durch den AG keine gesicherten oder abgeschlossenen Aufenthaltsräume, Umkleidebereiche o.Ä. zur Verfügung gestellt. Es werden seitens des AG keine Flächenbefestigungen oder Baustraßen hergerichtet.
     Es ist insbesondere mit wechselnden Einschränkungen der Zufahrtsmöglichkeiten zu rechnen.
     Der AG wird vor Beginn der Bauausführung eine Beweisaufnahme durchführen.
     
     Die Lage der vorhandenen bzw. durch den AN zu ergänzenden Baustraßen geht aus dem beiliegenden BE-Plan-Entwurf hervor.
     Die geplanten Transport- und Montagetechnologien sind vor Ort zu prüfen einschließlich der erforderlichen Maßnahmen für BE-Flächen.
     Weitere ggf. erforderliche Lagerflächen sind durch den AN eigenverantwortlich herzurichten, zu unterhalten und nach Fertigstellung der Leistungen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. 
     
     Die Baustelle ist jederziet gegen unbefugtes Betreten zu sichern (Bauzaun geschlossen halten). Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass arbeitstäglich nach Feierabend die Baustelle verschlossen wird (Gebäudeausgänge, Bautüren bzw. Bauzauntor) und die Beleuchtung ausgeschaltet ist. 
     
     0.1.9 Bodenverhältnisse/ Baugrund
     Baugrunduntersuchungen wurden für den Standort durchgeführt und liegen als geo- und abfalltechnischer Untersuchungsbericht vor.
     
     0.1.10 Grundwasser
     In den während der Baugrunduntersuchung durchgeführten Kern- und Kleinrammbohrungen wurde kein Zutritt von Schicht./Grundwasser festgestellt.
     
     0.1.13. Lärmschutz
     Ruhestörende Arbeiten zwischen 20.00 und 7.00 Uhr sind zu auszuschließen. Die Festlegungen der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm" sind einzuhalten.
     Abweichende Arbeitszeiten hat der AN mit der Ordnungsbehörde, der örtlichen Bauüberwachung und dem Nutzer abzustimmen. Etwaige Gebühren für Sondergenehmigungen trägt der AN ohne den AG zu belasten.
     
     0.1.14 Schutzmaßnahmen an Bauwerken, Bäumen, Verkehrsflächen u.ä.
     Vor Beginn der Arbeiten sind das vorhandene Gelände und die anschließenden öffentlichen Bereiche gemeinsam mit dem Auftraggeber auf evtl. Besonderheiten und den Zustand zu begutachten. Darüber ist ein Protokoll zu führen und von beiden Seiten zu bestätigen. 
     
     Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung oder Verschmutzung an angrenzenden Gebäuden oder Bauteilen sind rechtzeitig und eigenverantwortlich vor Ausführungsbeginn vorzunehmen, hierzu gehören auch die entsprechenden Bausicherungsmaßnahmen.
     
     Werden an bestehenden Anlagen und Einrichtungen Schäden verursacht, z. B. an Straßenbelägen oder Bordsteinen der Zufahrtsstraßen, so ist der AN verpflichtet, diese unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen.
     
     0.1.15. Versorgungsleitungen
     Die erforderlichen Schachtscheine und Genehmigungen sind durch den AN selbstständig bei der zuständigen Behörde einzuholen.
     Im Bereich der Baustelle in Betrieb bleibende bzw. neu errichtete Ver- und Entsorgungsleitungen dürfen nicht beschädigt werden und sind gegebenenfalls zu sichern. Der Auftragnehmer hat für den Schutz der Zuführungen von Kabeln, Leitungen, Kanälen und Einrichtungen während der Arbeiten zu sorgen. Er haftet für sämtliche, durch die Unterlassung, eventuell entstehende Schäden. 
     
     0.1.17. Kampfmittel
     Bei begründetem Verdacht ist die Bauüberwachung bzw. der AG zu informieren.
     
     0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen:
     Der Auftraggeber hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) beauftragt. Dies entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung zur Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten (BaustellV § 5.3) nach dem Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz und dem Regelwerk der Berufsgenossenschaften. 
     
     0.1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
     Im Rahmen der Voruntersuchungen wurde ein Gutachten "Abfalltechnischer Untersuchungsbericht - Gebäudeschadstoffkataster" erstellt.
     
     0.1.22 Vorarbeiten
     Im Vorfeld der Rohbauarbeiten erfolgt der Abbruch der Turnhalle sowie nichtkonstruktive Abbrucharbeiten im Bestandsschulgebäude und Außenbereich. 
     
     0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
     Es muss damit gerechnet werden, dass parallel zu den Leistungen des AN auf dem Baugelände, insbesondere am Standort Schulbaustelle oder im Bauwerk auch Arbeiten durch andere Unternehmer durchgeführt werden müssen. Diese Arbeiten sind zu dulden und von Behinderungen freizuhalten. Sie berechtigen nicht zu Terminverlängerungen.
     Das Zusammenwirken mit den anderen Unternehmern ist in Zusammenarbeit mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.
     
     0.1.24 Vermessung   
     Durch den AG wird ein Vermesser beauftragt, der einen Höhenfestpunkt und je Neubau-Gebäudeflügel zwei Achsen einmisst und absteckt. Die weitere Grobabsteckung und die Einmessung der Hauptachsen der Gebäude, Meterrisse und alle weiteren Vermessungsleistungen, die zur Erstellung der eigenen Leistung erforderlich sind, sind durch den AN auszuführen, die benötigten vermessungstechnischen Angaben hat der AN selbst zu erbringen.
     Die verbindlichen Höhenmarkierungen und -punkte sind durch den AN in Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung anzulegen.
     
     Evtl. Unstimmigkeiten sind dem AG und den planenden Ingenieuren sofort zur Kenntnis zu geben, damit umgehend eine für alle Beteiligten verbindliche Klarstellung herbeigeführt werden kann. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht separat vergütet.
     
     
     0.2 Angaben zur Ausführung
     
     0.2.1 Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen
     Das Gebäude soll in einem Zug errichtet werden.
     
     Planungsvorbereitung nach Auftragserteilung / Zeitplan
     Nach Auftragsvergabe durch den Auftraggeber werden dem AN vor dem geplanten Baubeginn freigegebene Ausführungspläne einschließlich (digital) ausgegeben. Die Arbeitsvorbereitung des Auftragnehmers ist dementsprechend anzupassen.
     Sollten darüber hinaus Planunterlagen erforderlich sein, so ist dies der Bauüberwachung des Auftraggebers mit entsprechendem Planungsvorlauf für die Erstellung dieser Unterlagen anzuzeigen. Grundsätzlich sind entstehende Behinderungen aus Unkenntnis der Planung auszuschließen.
     Eventuell wird im Zuge der Bauabwicklung die Ausführungsplanung an die Bedingungen vor Ort angepasst (Index). Die Planausgabe seitens des Auftraggebers erfolgt wie bisher beschrieben.
     
     Die Baustelle ist ausreichend zu besetzen. Mit der Abgabe des Angebotes hat der AN seine Leistungsfähigkeit diesbezüglich nachzuweisen (geplante Besetzung der Baustelle, durchschnittliche Anzahl AK vor Ort).
     
     Baustellen-Einrichtungsplan und Bauablaufplan
     Der AN legt innerhalb von 15 Werktagen nach Auftragserteilung einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan auf der Grundlage des BE-Planentwurfes des AG vor. Dieser ist entsprechend Baufortschritt vom AN zu aktualisieren.
     Weiterhin ist innerhalb von 15 Werktagen nach Auftragserteilung ein detaillierter Bauablaufplan für die im nachfolgenden LV beschriebenen Leistungen auf der Grundlage der Terminvorgaben des AG vorzulegen und mit der Bauüberwachung abzustimmen.
     
     0.2.6 Besondere Anforderungen Entsorgung
     Bauabfälle sind strikt zu trennen nach mineralischen Stoffen, nicht mineralischen Stoffen und schadstoffhaltigen Bauabfällen. Zur Einhaltung dieser Trennpflicht sind auf der Baustelle in Abstimmung mit der Bauüberwachung entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, wie eine ausreichende Anzahl von Sammelbehältern und Vorhalteflächen.
     Verwertbare Bestandteile von Bauabfällen, Straßenaufbruch und Bodenaushub sind ei¿dener Verwertung zuzuführen. Bauabfälle sind zugelassenen Entsorgungsanlagen zuzuführen, vgl. entsprechende Regelungen der Gewerbeabfallverordnung des Bundes.
     
     0.2.7. Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Lagerräume u.ä.
     Alle Leistungen zur Baustelleneinrichtung, die nicht im nachfolgenden Leistungsverzeichnis gesondert beschrieben und für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistung erforderlich sind, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
     Notwendige Einsätze von Kränen, Autodrehkränen und anderen Hebezeugen sind einzurechnen, ebenso wie die Leistungen zu deren Auf- und Abbau sowie Herrichten und Rückbau der Standplätze / Aufstellfläche.
     Hinweis: Im BE-Plan-Entwurf sind für den Kranstandort entsprechende Vorschläge dargestellt. 
     
     Längenorientierte Arbeits- und Schutzgerüste werden durch das Gewerk Gerüstbau bereit gestellt (siehe Pkt. 0.4. der Vorbemerkungen.
     Gerüstbauanforderungen für die vom Gewerk Gerüstbau zu stellenden Gerüste sind mindestens 10 Werktage vor Bedarf anzumelden. 
     
     Der Auftragnehmer (AN) hat die nach Arbeitsstättenverordnung und Arbeitsstättenrichtlinie geforderten Maßnahmen für seine Beschäftigten selbst zu erbringen (z.B. Aufenthaltscontainer). 
     
     Vom AN ist ein Ersthelfer zu benennen, dieser muss ständig (bei entsprechender Firmenanwesenheit) auf der Baustelle anwesend sein.
     
     
     0.3 Allgemeine Hinweise
     
     0.3.1. Kalkulationshinweise
     Für die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten sind alle Transportkosten sowie alle Aufwendungen, die für den Transport und den Einbau (z.B. Hebezeuge, Abstützungen, Unterkeilungen, Montagehilfsmittel usw.) benötigt werden, einzukalkulieren, soweit im LV-Text nichts anderes beschrieben ist.
     Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.
     
     Aufmaße
     Vor Rechnungslegung ist eine Aufmaßeinreichung bzw. ein Aufmaß mit der Objektüberwachung des Auftraggebers erforderlich.
     
     Aufmaße sind leserlich und eindeutig sowie positionsbezogen (Angabe LV - Pos.) zu erstellen. Sind Positionen unklar oder nicht leserlich, können diese in der Rechnungsprüfung nicht berücksichtigt werden. Folgende Genauigkeitsregeln sind zu beachten: 
     Abrechnung nach m3 - max. 3 Nachkommastellen
     Abrechnung nach m2 bzw. lfdm. max. 2 Nachkommastellen
     
     Auf den Aufmaßblättern sind das Bauvorhaben und die ausführende Firma anzugeben. 
     Aufmaßblätter sind fortlaufend zu nummerieren. Bei kumulierten Aufmaßen ist der Leistungszuwachs deutlich zu kennzeichnen.
     Den Aufmaßblättern sind ausreichend Aufmaßzeichnungen beizufügen, die Zuordnung zu den Orten muss eindeutig und nachvollziehbar sein. Alle Aufmaßblätter sind vom Aufsteller zu unterschreiben. Rechnungen sind generell die Originalaufmaßblätter beizulegen. 
     
     0.3.2. Zusammenarbeit
     Der AN hat für die Dauer des Vertrages einen fachlich befähigten Projektleiter zu bestellen, der berechtigt ist, selbstständig und jederzeit Entscheidungen für den AN zu treffen. Der Projektleiter ist dem AG und der örtlichen Bauüberwachung bei Vertragsabschluss schriftlich zu benennen. Jeder Wechsel in der Person des Projektleiters ist dem AG und der örtlichen Bauüberwachung unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
     Ein Polier oder Vorarbeiter, der fachlich und persönlich geeignet und deutschsprachig ist, muss während der Arbeitszeit auf der Baustelle anwesend sein.
     
     Die Bauüberwachung wird in periodischen Abständen (mind. 1x wöchentlich) Baubesprechungen einberufen. Der Firmenbauleiter oder sein Stellvertreter haben an diesen Besprechungen teilzunehmen. Unentschuldigte Nichtteilnahme an Besprechungen berechtigt den Auftragnehmer nicht, koordinative oder technische Entscheidungen, welche in der Besprechung getroffen wurden, zu beeinspruchen oder daraus terminliche oder vertragliche Konsequenzen zu formulieren. 
     
     Die Sicherung und Bewachung aller Leistungen und Materialien des vom Auftragnehmer zu erstellenden Werkes obliegt dem Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist für die Verwahrung und Unterbringung seiner Werkzeuge, Materialien, Geräte, Bau- und Hilfsstoffe selbst verantwortlich. Schadensersatzansprüche gegen den Auftraggeber sind ausgeschlossen.
     
     Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Objektüberwachung des Auftraggebers jederzeit den ungehinderten Zutritt zur Baustelle hat und über alle relevanten technischen Angelegenheiten informiert wird. Die Objektüberwachung ist zu Weisungen gegenüber dem Auftragnehmer berechtigt, jedoch nicht zu Vertragsänderungen.
     
     Die Reinigung der Arbeitsbereiche ist eine Nebenleistung nach VOB, Teil B, auf die ausdrücklich hingewiesen wird. Sollte der Auftragnehmer seiner Reinigungspflicht auch trotz Aufforderung durch die Bauüberwachung des Auftraggebers nicht nachkommen, wird eine Reinigung durch Dritte durch dessen Bauüberwachung veranlasst, und die Kosten werden auf den AN umgelegt.
     
     Auf der Baustelle herrscht striktes Alkoholverbot, innerhalb der Gebäude besteht generell Rauchverbot.
     
     0.3.3. Normen und Vorschriften
     Die für das jeweilige Gewerk bestehenden Normen und Richtlinien sind anzuwenden.
     
     Qualitätsangaben und Güteanforderungen sind Mindestangaben. Sie gelten als Vertragsbestandteil und dürfen bei der Ausführung ohne Genehmigung des Auftraggebers nicht gemindert werden. Änderungen während der Bauzeit gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
     
     Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische  Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen,  Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
     
     0.3.4 Sonstige Leistungen
     Ein Exemplar der Planunterlagen und das Leistungsverzeichnis sind auf der Baustelle aufzubewahren.
     
     Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in geeigneter Form über den Personal- und Geräteeinsatz, Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und über besondere Vorkommnisse aktuell zu berichten. Hierzu zählen auch Begehungen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt. Dem Auftraggeber sind alle Unfälle, Erste Hilfe - Fälle und Schadensfälle unverzüglich mitzuteilen.
     
     Das Bautagebuch ist der Bauüberwachung wöchentlich unaufgefordert vorzulegen. In den Bautagesberichten sind u.a. aufzunehmen:
     Name der Firma und Baustelle
     fortlaufende Nummerierung
     Datum
     Temperatur um 7.00 Uhr (morgens), windgeschützte Stelle
     Witterungsverhältnisse
     Anzahl der Arbeitnehmer nach Lohngruppen/  Qualifikation
     Maschineneinsatz
     ausgeführte Leistung mit Ortsangabe (Geschoss / Achsen) und Bezug zum betroffenen Vorgang (Vorgangsnummer /  Planbezeichnung)
     besondere Maßnahmen und Vorkommnisse
     Anweisungen der Bauüberwachung und des SiGe-  Koordinators
     Unterschrift des Bauleiters des Auftragnehmer
     
     Bestandsunterlagen zum Nachweis 
     Seitens Auftraggeber/Nutzer werden inhaltliche und formale Vorgaben an die Gewerkedokumentation gestellt, welche nachfolgend erläutert werden. 
     
     Sämtliche Unterlagen sind durch den AN spätestens 10 Werktage vor Abnahme digital und auf Anforderung zusätzlich auf Papier (1fach) zu übergeben.
     
     Nachfolgende Übersicht veranschaulicht die geforderte Gliederung und stellt exemplarisch den Umfang der geforderten Dokumentation dar:
     
     Deckblatt mit folgenden Angaben: Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit, ausführendes Unternehmen mit  Ansprechpartner und Kontaktdaten
     Fachbauleitererklärung, Fachunternehmererklärung 
     Verzeichnis Nachauftragnehmer 
     Bautagebücher, Abnahmebescheinigungen sonstige Bescheinigungen
     Materialnachweise mit eindeutigen Produktbezeichnungen, Produktdatenblätter, Konformitätserklärungen, Übereinstimmungserklärungen (inkl. Zuordnung zu den Positionen des Leistungsverzeichnisses)
     Prüfberichte der verwendeten Baumaterialien, Angaben zur produktbezogenen Prüfung, Überwachungsprotokolle
     Wartungs- und Pflegehinweise, Zulassungen, Lieferscheine, Geräteverzeichnisse, Bedienungsanweisungen, Technische Dokumentation, Fotodokumentation des AN,   Revisionszeichnungen, Entsorgungsnachweise, sonstige erforderliche Nachweise,
     Zertifikate und Zulassungen
     
     Die Erstellung der Bestandsunterlagen wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
     
     
     0.4 Arbeitshöhen, Gerüststellung
     
     Von folgenden lichten Rohbauraumhöhen ist bei der Kalkulation in den einzelnen Geschossen auszugehen:
     
     Schulgebäude (Bestand und Neubau)
     Arbeitshöhe üOK Decke HG      max. 3,20 m
     Arbeitshöhe üOK Decke EG      max. 3,20 m
     Arbeitshöhe üOK Decke 1.OG      max. 3,20 m
     Arbeitshöhe üOK Decke 2.OG         max. 3,20 m
     
     Mensa
     Arbeitshöhe üOK Decke EG      max. 5,20 m
     
     Sporthalle
     
     hoher Hallenteil            max. 9,00 m
     niedriger Hallenteil         max. 4,00 m
     
     Durch das Gewerk Gerüstbau werden folgende Gerüste errichtet:
     - Längenorientierte Arbeits- und Schutzgerüste der Lastklasse 3 für die Fassadeneinrüstung
     - Längenorientierte Arbeits- und Schutzgerüste der Lastklasse 2 an den Innen¿tewänden der Sporthalle (bis UK Binder)
     [end]
     [Kurztext]Baustellenbeschreibung[end]
    #end[Beschreibung]
    #begin[Beschreibung]
     [Langtext]Leistungsbezogene Beschreibung der Photovoltaikanlage
     
     Folgende Dächer sind des Objekte Kulturanum sind mit einer Photovoltaikanlage auszurüsten
     - Sporthalle Hauptdach
     - Sporthalle Nebentraktdach
     - Bestandsschule Nordflügel
     - Bestandsschule Südflügel (Bereich Bestand)
     - Mensaanbau
     
     nachfolgender Dachaufbau ist im Rahmen der erweiterten Werkplanung bei der Angebotsabgabe bei der Auswahl der UK zu berücksichtigen
     
     Sporthalle Hauptdach Dachaufbau
     10mm Dachabdichtung Bitumenbahnen 2lagig
     tw. Gefälledämmkeile
     200mm Dämmung Mineralfaser WLS 040
     5mm Dampfsperre Bitumenbahn (durchtrittsicher)
     165mm Stahltrapezblechdeckung Stat.-Pos. DA-01
     d=1mm, Positivlage, m. Akustiklochung,
     mit Sickenfüller MiWo
     
     Sporthalle Nebentraktdach Dachaufbau
     10mm Dachabdichtung Bitumenbahnen 2lagig
     20-160mm Gefälledämmung EPS WLS 032
     120mm Grunddämmung EPS WLS 032
     5mm Dampfsperre Bitumenbahn 1-lagig
     200mm Stahlbetondecke
     
     
     Bestandsschule Nordflügel Dachaufbau
     Bitumenabdichtung 2lagig 10mm
     20-220mm Gefälledämmung EPS WLS 032
     120mm Grunddämmung EPS WLS 032
     Dampfsperre bitum. 5mm
     zem. Ausgleichsestrich ca. 50mm
     bestehende Stb.-Hohlplattendecken 250mm
     
     Bestandsschule Südflügel Dachaufbau
     Bitumenabdichtung 2lagig 10mm
     20-170mm Gefälledämmung EPS WLS 032
     160mm Grunddämmung EPS WLS 032
     Dampfsperre bitum. 5mm
     zem. Ausgleichsestrich ca. 50mm
     bestehende Stb.-Hohlplattendecken 250mm
     
     Mensaanbau Dachaufbau
     Dachaufbau Mensaanbau hoher Teil:
     bereichsweise Plattenbeschwerung der Dachhaut auf Bautenschutzmatte
     10mm Dachabdichtung Bitumenbahnen 2lagig
     20-180mm Gefälledämmung Mineralfaser WLS040 (Brandschutzanforderung)
     120 mm Grunddämmung Mineralfaser
     5mm Dampfsperre Bitumenbahn 1lagig
     
     
     
     
     Es sind durchdringungsfreie Unterkonstruktionen (UK) in Verbindung mit einer nachgewiesener optimierten Ballastierung in Südausrichtung in 10-15 % geplant.
     Die zu errichtende Photovoltaikanlage (kurz PV-Anlage) soll im Netzparallelbetrieb mit Überschusseinspeisung arbeiten.
     
     Für jede der o.g. Dachflächen ist je ein dreiphasiger Wechselrichter mit einer passenden AC- Nennleistung  passend zu den Modulleistungen, geplant. Die Anordnung der WR erfolgt dabei auf den jeweiligen Dächern mittels eigener Aufständerung und Schleppdach. An den selben Standorten werden auch die DC-seitigen Überspannungsschutzeinrichtungen angebracht.
      
     Die Trennungsabstände zum Blitzschutz sind einzuhalten. Die Einbindung in die innere Blitzschutzanlage erfolgt bauseits über Überspannungsschutzableiter Typ 1/2.
     Die DC-Kabel sollen entsprechend Verlegeplan nach Polung getrennt in Kabelschutzrohren/ feuerTrassen  verleg. Die Verkehrswege werden zusätzlich mit begehbarens Abdeckungen ausgestattet.
     Die Verlegung der AC- und Datenkabel efolgt bauseits über die vorhandenen Steigepunkte/Steigeleitern durch das Gebäude zum Hausanschlusspunkt (NSHV/ TST- Raum) .
     
     Seitens des PV Anlagenerrichters muss, auf Basis der übergebenen Planung, die erweiterte Werkplanung für die UK auf Basis des gewählten Systems und der o.g Dachaufbauten erstellt werden.
     
     Der Anschluss aller Komponenten an den Potentialausgleich ist ebenfalls Bestandteil der zu erbringenden Leistungen. Der Aufbau der Kommunikation und Anlagenüberwachung erfolgt durch den AN, der erforderliche Netz-Zugang (TCP-IP)  wird bauseits gestellt.
     Alle angebotenen Wechselrichten müssen neben einem TCP-IP Wartungsport auch einen freigeschaltenen kostenfreien  TCP-IP Webzugang (html) mit allen Erzeugungsdaten bereitstellen.
     
     Die Inbetriebnahme der gesamten Anlage und die Einweisung in den Betrieb für den
     Betreiber erfolgt durch den Auftragnehmer.
     
     Für die Gebäudeautomation (GA) ist für den Wechselrichter ein potentialfreier Kontakt als Sammelstörmeldung zur Verfügung zu stellen. Der Kontkat ist dem Gewerk Gebäudeautomation am Wechselrichter mit Datenblatt zu übergeben.
     
     Die PV-Anlage ist schlüsselfertig, funktions- und netzanschlussbereit unter Beachtung der technischen Anschlussbedingungen des zuständigen Netzbetreibers und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten. Sie muss zum Zeitpunkt der Zuschaltung den in Deutschland geltenden Vorschriften entsprechen. Zuständiger Netzbetreiber sind die Stadtwerke Jena.
     
      
     
     
     [end]
     [Kurztext]Leistungsbezogene Beschreibung der Photovoltaikanlage[end]
    #end[Beschreibung]
    #begin[Beschreibung]
     [Langtext]Vorschriften und Angebotsgrundlagen (speziell PV)
     
     Es gelten neben den zutreffenden brandschutztechnischen, gesetzlichen und ministeriellen Bestimmungen insbesondere:
     die jeweils gültigen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften
     die gültigen Bestimmungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) und DIN-Normen
     die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften
     die arbeitsschutzrechtlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben und Bestimmungen für Arbeiten auf Dächern sind vom AN unbedingt einzuhalten. 
     Insbesondere ist auf eine genügende Absturzsicherung an den Gebäudekanten zu achten. 
     DGUV A 1 - Allgemeine Vorschriften 
     DGUV A 3 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
     DGUV C 22 - Bauarbeiten (Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz) 
     Berufsgenossenschaftliche Regeln für die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGR 203 (Dacharbeiten) und die DIN EN 516 Einrichtungen zum Betreten des Dachs
     Arbeitskleidung und Arbeitsschutzbestimmungen gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaft
     Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV)
     Die Bestimmungen und Richtlinien des für Jena zuständigen Netzbetreibers, insbesondere die "Technischen Anschlußbedingungen" (TAB) für den Parallelbetrieb von PV-Eigenerzeugungsanlagen mit dem Niederspannungsnetz Netzbetreibers.
     VDE AR-N 4105
     
     Übergabe
     
     Es werden folgende Bedingungen zugrunde gelegt:
     Die Anlage muss in absolut betriebsfertigem Zustand übergeben werden.
     Die Anlage muss durch den örtlichen Energieversorger abgenommen sein.
     
     Erfüllung der Brandschutzvorschriften und Schallschutzforderungen.
     Die vom AG benannte Person muss in die Anlage eingewiesen sein.
     
     Funktioniert die Anlage nicht einwandfrei oder werden die garantierten Leistungen nicht erreicht, hat der AN die notwendigen Verbesserungen zu seinen Lasten vorzunehmen. Für die Beseitigung der bei der Abnahme erhobenen Beanstandungen wird eine angemessene Frist eingeräumt, die nicht überschritten werden darf.
     Der AG behält sich vor, einzelne Anlagenteile vor Fertigstellung des Gesamtprojektes durch Teilabnahme zu übernehmen, bzw. zu betreiben. Sollten weitere Teilabnahmen, Abnahmen und Nachabnahmen erforderlich werden, so sind diese mit den o.a. Betriebs- und Funktionsprüfungen, einschließlich Anfertigen der Protokolle auszuführen. Sämtliche Kosten, die dem AG und dessen Beauftragten durch zusätzliche Abnahmen bis zur mangelfreien Abnahme der Gesamtleistungen durch den Bauherrn entstehen, sind vom ausführenden Unternehmer zu tragen.
     
     Die Kennzeichnung der Anlage und ihrer Komponenten hat gemäß der Broschüre "Brandschutzgerechte Planung, Errichtung und Instandhaltung von PV-Anlagen" zu erfolgen.
     
     Liefer- und Leistungsumfang
     
     Gemäß VOB/C Lieferung aller Teile frei Baustelle und fertiger, betriebsbereiter Montage der Photovoltaikanlage.
     Nebenleistungen gem. DIN 18299, DIN 18385
     
     Weiterhin sind folgende Leistungen für die Photovoltaikanlage zu erbringen:
     (in Einheitspreisen einkalkuliert)
     
     Sämtliche Anlagenteile sind in den Potentialausgleich einzubeziehen. 
     Dem Angebot ist ein Blockbild der projektierten Anlage beizulegen, aus dem die Aufteilung (Strings), die Beschaltung und die Anzahl der Anlagenkomponenten hervorgeht.
     Die Dokumentationen sind entsprechend DIN EN 62446 zu erstellen
     Die maximal erlaubte Modultoleranz beträgt -0 und +3%.
     Anschließen an Befestigungen anderer Gewerke ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des AG gestattet. 
     Offene Anlagenteile, z.B. Rohrenden, sind bei jeder Montageunterbrechung durch geeignete Maßnahmen gegen Eindringen von Fremdteilen mit Sicherheit zu verschließen.
     
     
     
     Abnahme
     
     
     Für die Durchführung der Prüfung ist das erforderliche Personal vom Auftragnehmer kostenfrei zu stellen.
     
     Die bei der Abnahme durch die Bauführung festgestellten Mängel werden dem Auftragnehmer schriftlich mitgeteilt, und sind innerhalb der gesetzten Fristen zu beseitigen.
     
     Die Abnahme- und Revisionsunterlagen werden je 3 fach erstellt und sind zusätzlich 1fach auf Datenträger (CD) mind. 2 Wochen vor Abnahme zu übergeben.
     
     Der Inhalt der digitalen Unterlagen muss vollständig den Unterlagen in Papierform entsprechen.
     
     Die vorgegebene Ordnerstruktur der Bestandsdokumentation des Auftraggebers liegt dieser Auschreibung bei. 
     
     Die Übergabe einer vollständigen Dokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil der Leistung. Ohne vorliegende Dokumentation erfolgt keine Abnahme. Dazu gehört auch eine Einweisung in alle technischen und sicherheitsrelevanten Anlagen.
     
     
     Transport 
     
     Für den Transport und die Verbringung der Module auf das Dach stehen bauseits keine Leistungen zur Verfügung.
     
     Bei Transporten im und am Gebäudes ist die vorhandene Bausubstanz so zu schützen, dass Beschädigungen bzw. Zerstörung ausgeschlossen sind.
     
     Wird es während der Transporte erforderlich, vorhandene Absperrmaßnahmen zu demontieren, sind diese nach erfolgtem Transport gem. UVV unverzüglich, eigenverantwortlich und kostenfrei wiederherzustellen. 
     
     
     
     
     
     Wartung
     
     Für die in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Anlage ist vom Bieter ein Wartungsvertrag nach anliegendem Vertragsmuster des AG und in Anlehnung an das AMEV Vertragsmuster  anzubieten.
     
     
     Termine
     
     Unter Beachtung der vom Auftraggeber vorgegebenen Termine (jedoch spätestens 4 Wochen nach Beauftragung) ist die komplette Werkplanung in 3facher Ausfertigung zu erstellen. Aus diesen Angaben müssen alle relevanten Angaben für die Fremdgewerke ersichtlich sein (ELT/ Bau/ Statik).
     
     Erst nach Genehmigung der Unterlagen durch den AG bzw. dessen Beauftragten kann die Bestellung der Module erfolgen, Genehmigung erfolgt kurzfristig.
     Weitere Termine siehe BVB des AG
     
     Zum vertraglichen Fertigstellungstermin muss die mängelfreie Abnahme vollzogen sein.
     
     
     Zeichnungen
     
     Die Zeichungen sind Bestandteil der Ausschreibung.
     Die Planunterlagen können als Datei digital über die homepage des Auftraggebers bezogen werden.
     
     
     
     
     [end]
     [Kurztext]Vorschriften und Angebotsgrundlagen[end]
    #end[Beschreibung]
    #begin[Beschreibung]
     [Langtext]Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
     
     Stoffe und Bauteile müssen DIN-, Güte und Maßbestimmungen entsprechen (VOB). 
     Stoffe und Bauteile, die nach den behördlichen Vorschriften einer Zulassung bedürfen, müssen
     amtlich zugelassen sein. Stoffe und Bauteile, für welche weder DIN-Normen bestehen, noch eine amtliche Zulassung vorgeschrieben ist, dürfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers (AG) verwendet werden.
     Stoffe und Bauteile müssen dem Verwendungszweck entsprechend korrosionsgeschützt
     sein. Für die Ausführung gelten ebenfalls die anwendbaren DIN- und EN-Normen, VDI/VDE-Richtlinien, Bestimmungen amtlicher Institutionen und behördlichen Vorschriften, sowie die anerkannten Regeln der Technik.
     Stemm-, Fräs- und Bohrarbeiten am Bauwerk dürfen nur im Einvernehmen mit dem AG
     durchgeführt werden. Baustoffe, die zerstörend auf Anlagenteile wirken können, dürfen
     nicht verwendet werden. 
     In jedem Fall ist die Koordination zwischen den einzelnen Gewerken rechtzeitig und lückenlos durchzuführen. Die eigenen Leistungen sind auch im Hinblick auf ergänzende Fremdleistungen auf zumutbare Durchführung zu konzipieren.
     Für die technische Anlage sind Demontagemöglichkeiten, leichte Bedienung und unkomplizierte Wartung vorzusehen.
     Für Alternativangebote, anderer als in der Ausschreibung angegebene Bauteilkomponenten, deren Auslegung Berechnungen zugrunde liegen, und/oder deren Auslegung oder Einstellwerte einen Einfluss auf das Gesamtsystem haben, ist der rechnerische Nachweis vom AN zu erbringen bzw. auf die Nutzungsanforderungen auszulegen.
     
     Leistungen, welche bei der Abnahme nicht überprüft werden können, sind entsprechend dem Baufortschritt einer Zwischenabnahme zu unterziehen. 
     
     Der AN hat die Anlage auf einwandfreie Funktion zu überprüfen. Sofern die Gesamtfunktion erst bei voller Nutzung oder Maximalbelastung festgestellt werden kann, wird diese Überprüfung bei der Abnahme ausgeklammert und nachvollzogen.
     
     Der AN hat bei der Ausführungsbearbeitung wirtschaftliche Gesichtspunkte bei der Konstruktion und den Anlagenteilen vorrangig zu berücksichtigen. Etwaige Änderungsvorschläge sind einzureichen. Der AG kann vom AN den Nachweis einer wirtschaftlichen Auslegung vor oder während der Ausführungszeit verlangen. Stellt sich innerhalb der Gewährleistungsfrist heraus, dass der AN keine wirtschaftliche Lösung verwirklicht hat, so fallen ihm die Kosten für eine spätere vom Bauherrn veranlasste Änderung zur Last.
     
     Der AN gewährleistet, dass eine vom AG benannte Person so eingewiesen wird, dass ein einwandfreier Betrieb sichergestellt ist.
     
     [end]
     [Kurztext]Allgemeine Technische Vertragsbedingungen[end]
    #end[Beschreibung]
   #end[_RIB_Vorspann]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]01[end]
    [Bez]Baustellengemeinkosten[end]
    #begin[Position]
     [OZ]01010[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Einrichtung, Vorhalten und Räumung der Baustelle, Gestellung Werkzeuge, Materialtransporte auf dem Anlagengelände, Montageaufsicht und Montageversicherung.
      
      Toiletten und Baustrom werden vom AG gestellt.
      [end]
      [Kurztext]Baustelleneinrichtung[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]psch[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01020[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Gerüste, Leitern
      Die Gerüste sind entsprechend den geltenden Unfallverhütungsvorrschriften auszuführen. Insbesondere der BGV A3.
      
      Die erforderliche Absturzsicherung muss für die Sicherung der Flachdächer (Flachdächer A2, B1.2- PV.Anlage) geeignet sein. 
      
      Die erforderliche Absturzsicherung muss für die Sicherung der Arbeiten auf dem Dach geeignet sein
      Die entsprechenden notwendigen Höhen des Daches können den beiliegenden Schnitten entnommen werden.
      
      Es ist besondere Sorgfalt erforderlich!
      
      Es handelt sich um ein Flachach, Beschädigungen an Dachaufbau und Abdichtung sind zu vermeiden.
      
      Die Kosten für die Absturtzsicherung sind je Dach entsprechend zu kalkulieren:
      
      - Bestandsschule Nordflügel
      - Bestandsschule Südflügel
      - Mensaanbau
      - Sporthalle Anbau
      - Sporthalle Hauptdach
      
      [end]
      [Kurztext]Absturzsicherung an den Gebäudekanten je Dach[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]5,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]5,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01030[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Lastenaufzug für die Ausführung der ausgeschriebenen Montagearbeiten:
      anfahren, aufbauen, vorhalten, umsetzen und wieder abbauen und abfahren.
      (notwendige Höhe siehe Angaben im Schnitt OK Dach)
      Lastenaufzug für den Auf- / Abbau und den Materialtransport zu den Dachflächen sind in dieser Position enthalten. 
      
      Die Kosten für den Lastenaufzug sind je Dach entsprechend  zu Kalkulieren:
      
      - Bestandsschule Nordflügel
      - Bestandsschule Südflügel
      - Mensaanbau
      - Sporthalle Anbau
      - Sporthalle Hauptdach
      [end]
      [Kurztext]Lastenaufzug[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]5,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]5,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]02[end]
    [Bez]Technische Bearbeitung[end]
    #begin[Position]
     [OZ]02010[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Unterlagen nach Auftragserteilung (bis Montagebeginn)
      
      Die Werkplanung soll mindestens beinhalten:
      
      Aufstellplan
      Strang- und Verschaltungsplan
      Elektroplan
      Übersichtsschaltbild mit Darstellung aller Schutzeinrichtungen
      Ertragsprognose mit einer anerkannten Software.
      
      Systemstatik bzw. Einzelstatik für das gewählte Montagesystem
      ausführlicher Dachaufbau siehe Vorbemerkungen und übergebene Zeichnungen
      Nachweis / Auslegungsnachweis der ausgewählten Kabel und Sicherungen für den jeweiligen Einsatzzweck
      Datenblätter ALLER Komponenten
      Einbindung der Anlage in das Einspeisemanagement und Abstimmung mit dem AG
      Überspannungsschutz
      Verschaltung, Kabelverlegung sind vom AG bzw. seinem Vertreter vor Beginn der Arbeiten zu bestätigen.
      
      für jeweils alle fünf Teilanlagen
      - Bestandsschule Nordflügel
      - Bestandsschule Südflügel
      - Mensaanbau
      - Sporthalle Anbau
      - Sporthalle Hauptdach
      
      Es ist ein Nachweis zur Abstimmung der Schnittstellen mit der Gebäudeleittechnik mit der MSR Firma beizubringen.
      
      Die Unterlagen sind in folgender Ausfertigung zu liefern:
      - 3-fach als Papier
      - 1-fach digital
      
      [end]
      [Kurztext]Werkplanung Photovoltaik[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]psch[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02020[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Wind- und Schneelastauslegung inkl Systemstatik passend zum gewählten UK- System und den spezifischen Dachaufbauten
      
      Übergabean den AG je Dach
      
      - Bestandsschule Nordflügel
      - Bestandsschule Südflügel
      - Mensaanbau
      - Sporthalle Anbau
      - Sporthalle Hauptdach
      
      
      
      
      
      [end]
      [Kurztext]erweiterte Werkplanung UK System[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]psch[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02030[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Beweissicherung
      
      Vor Baubeginn, während und nach Abschluss der Bauarbeiten ist durch den AN im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens die bestehende Baustellensituation (Dach) nachweisbar zu dokumentieren. Die Feststellung hat beweiskräftig zu erfolgen.
      Festgestellte Schäden sind protokollarisch und fotografisch (Foto mit eingeblendetem Datum) zu dokumentieren. Die Angaben sind durch den AG zu bestätigen. Die Beweissicherung muss mind. umfassen:
      - Fotodokumentation vor, während und nach der Baudurchführung in digitaler Form (jpg - Format)
      - Fotodokumentation der Bauleistungen (jpg- Format)   (chronologisch geordnet, beschriftet) 
      
      Die Dokumentation der Beweissicherung ist 1-fach vor Beginn der Arbeiten dem AG zu übergeben. Die Schlussbeweissicherung spätestens zur Abnahme.
      Übergabe je Dach
      - Bestandsschule Nordflügel
      - Bestandsschule Südflügel
      - Mensaanbau
      - Sporthalle Anbau
      - Sporthalle Hauptdach
      
      [end]
      [Kurztext]Beweissicherung[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]psch[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276_06[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02040[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Bauzeitenplan
      
      Erstellung eines Bauzeitenplan als Feinablaufplan mit einer Aufgliederung in die wesentlichen durchzuführenden Leistungen, nach Wahl des AN, als Balkenplan. Ablieferung und Ausfertigung in digitaler Form.
      
      Vorlagetermin: 30 Tage vor Baubeginn.
      [end]
      [Kurztext]Bauzeitenplan[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]psch[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276_06[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02050[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Anmeldung der Photovoltaikanlage und Antragsstellung für den Einspeisezähler und die Abnahme beim zuständigen Energieversorgungsunternehmen incl. Bereitstellen aller erforderlichen Dokumentationen, Abstimmungen mit dem EVU und AG.
      
      Nachfolgend aufgeführte Unterlagen bzw. Aussagen dem Netzbetreiber zu übergeben:
      - maßstabsgerechter Lageplan, aus dem die Bezeichnung (Gemarkung, Flur, Flurstück) und die Grenzen des Grundstücks/der Grundstücke sowie der Aufstellungsort(e) der Erzeugungsanlage(n) hervorgehen
      - vollständig ausgefülltes Datenerfassungsblatt der Erzeugungsanlage(n) (Vordruck des Netzbetreibers verwenden)
      - Anzeige zur Inbetriebsetzung auf dem Formular "Anmeldung zum Netzanschluss" mit Datum und Unterschrift durch den aufgeführten Elektrofachbetrieb
      - Bestätigung des Herstellers/Errichters nach DGUV A3, § 5 Absatz 4 und Betriebsbereitschaftserklärung zur Inbetriebsetzung (Vordruck des Netzbetreibers verwenden).
      
      Nachfolgend aufgeführte Unterlagen sind dem Auftragnehmer Starkstrom (electronic stadtroda) zu übergeben:
      - Prüfbericht Netz- und Anlagenschutz
      - Datenblätter 
      - Übersichtsschaltbild
      
      Weitere Anforderungen sind auf der Internetpräsenz des Netzbetreibers und der Netzverträglichkeitsprüfung zu entnehmen.
      
      [end]
      [Kurztext]Anmeldung PV-Anlage bei Netzbetreiber[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]psch[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02060[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Zuarbeit für Anmeldung der Anlage bei einem Direktvermarkter
      Ausfüllen aller notwendigen Antragsformulare und Beistellung und Zusammenstellung aller technischen Unterlagen
      [end]
      [Kurztext]Zuarbeit für Anmeldung der Anlage als Direktvermarkter[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]psch[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276_06[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02070[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Zuarbeit für die Erstellung eines Feuerwehrplans an den Auftragnehmer Ingenieurbüro Kunstmann
      
      
      [end]
      [Kurztext]Zuarbeit für Feuerwehrplan[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]psch[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02080[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Bauherrenabnahme und Einweisung
      
      Einweisung entsprechend den Mindestanforderung einer Kundeneinweisung nach der Besonderen Güte und Prüfbestimmungen P3 des RAL Gütezeichen Solarenergieanlagen (GZ 966) der Photovoltaikanlage mit des vom Bauherrn benannten Nutzers, Teilnahme an der Bauherrenabnahme, Erläuterungen zur Betriebsweise und zum Aufbau der Photovoltaikanlage, Schalthandlungen, Havariefälle, Protokollierung der Einweisung und Verteilung der Unterlage an AG / Betreiber kompeltt durchführen und dokumentieren.
      [end]
      [Kurztext]Bauherrenabnahme und Einweisung der Photovoltaikanlage[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]psch[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276_06[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02090[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Beschilderung und Kennzeichnung nach RAL/VDE
      
      inkl. aller Montageteile und aller Nebenarbeiten liefern und montieren:
      
      Kennzeichnung am Hausanschluss und der Hauptverteilung mit dem Hinweisschild "PV-Anlage" gemäß der Broschüre "Brandschutzgerecht Planung, Errichtung und Instandhaltung von PV-Anlagen".
      [end]
      [Kurztext]Beschilderung und Kennzeichnung nach RAL/VDE[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]psch[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276_06[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02100[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Erstellung der erweiterten Anlagendokumention entsprechend den Anforderungen DIN EN 62446 sowie den Forderungen zu Gliederung und Dokumentation des Auftraggebers.
      
      Zusätzlich muss vor Inbetriebnahme eine Isolations-, Spannungs- und Strommessung bei einer minimalen Einstrahlung von 500 W/m² durchgeführt und protokolliert werden.
      Diese Messungen müssen bei nasser Witterung (150-300 W/m² Einstrahlung) wiederholt durchgeführt und protokolliert werden.
      
      Die Dokumentation muss jeweils einfach als Papierversion und einfach als digitale Version spätestens 4 Wochen nach der Endabnahme der Bauleitung übergeben werden.
      Die Kosten für die Erstellung der Anlagendokumentation sind, wenn nicht separat aufgeführt, in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
      
      Die vorgegebene Ordnerstruktur der Bestandsdokumentation des Auftraggebers liegt dieser Ausschreibung bei.[end]
      [Kurztext]Erweiterte Anlagendokumentation[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]psch[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]03[end]
    [Bez]PV-Anlage gleichstromseitig[end]
    #begin[Position]
     [OZ]03010[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]gemäß Auslegung liefern, montieren und anschließen:
      
      Technische Spezifikationen Solarmodul:
      
      Kristallines Modul, mit eingebauten Bypassdioden und hochtransparenter, spezialgehärteter Glasabdeckung.
      Mit verwindungssteifem Rahmen aus Aluminiumprofilen
      inklusive vorkonfektionierten Kabeln und Steckern
      10 Jahre Produktgarantie
      mindestens 25 Jahre lineare Leistungsgarantie,
      Leistungsgarantie 92% für 10 Jahre, 83% für 25 Jahre
      zertifiziert nach IEC 61215
      TÜV geprüft und zertifiziert, CE-Kennzeichnung
      Wind- / Schneelast bis 5400 Pa
      
      Elektrische Daten bei 1000 W/m², 25°C; AM = 1,5:
      Nennleistung: mind. 440 Wp
      Toleranz: -0 Wp (Positiv-Sortierung)
      
      inkl. aller Montageteile, aller Nebenarbeiten
      
      Entsorgung anfallender Abfälle bzw. Verwertung anfallende Wertstoffe (z.B. Verpackungen) gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.
      [end]
      [Kurztext]Solarmodule 440 W für netzgekoppelte PV-Anlagen[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]280,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]280,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03020[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]komplette Unterkonstruktion für das Mensadach gemäß Plan 
      als durchdringungsfreie Unterkonstruktionen (UK) in Verbindung mit einer nachgewiesener optimierten Ballastierung in Südausrichtung in 10-15 % 
      inkl. Typenprüfung / Typenstatik für Windlasten nach Eurocode 1:
      EN 1991-1-4 für 17 m Gebäudehöhe, Windzone I und Geländekategorie III , für
      Schneelasten bis Schneelastzone Ia
      
      Die Befestigung der Module an dem Montagesystem ist, sofern keine genormten Anschlüsse verwendet werden, durch die Vorlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) nachzuweisen.
      
      Inklusive aller notwendigen Befestigungsprofile, Modulklemmen, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben aus Edelstahl, 
      
      TÜV / LGA zertifiziert
      
      Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt
      
      Typenprüfung / Typenstatik für Windlasten nach Eurocode 1:
      EN 1991-1-4 für 17 m Gebäudehöhe, Windzone I und Geländekategorie III , für
      Schneelasten bis Schneelastzone Ia
      
      Die Dachhaut ist durch zusätztliche Streifen von Bautenschutzmatten unter der UK  vor Beschädigung zu schützen.
      
      Inkl. aller Montageteile, aller Nebenarbeiten
      
      Entsorgung anfallender Abfälle bzw. Verwertung anfallende Wertstoffe (z.B.Verpackungen) gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.
      
      
      HINWEIS Mensaanbau Dachaufbau:
      
      -bereichsweise Plattenbeschwerung der Dachhaut auf Bautenschutzmatte
      -10mm Dachabdichtung Bitumenbahnen 2lagig
      -20-180mm Gefälledämmung Mineralfaser WLS040 (Brandschutzanforderung)
      -120 mm Grunddämmung Mineralfaser
      -5mm Dampfsperre Bitumenbahn 1lagig
      [end]
      [Kurztext]UK Mensadach[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]54,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]54,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03030[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]komplette Unterkonstruktion Sporthalle Anbau gemäß Plan 
      als durchdringungsfreie Unterkonstruktionen (UK) in Verbindung mit einer nachgewiesener optimierten Ballastierung in Südausrichtung in 10-15 % 
      inkl. Typenprüfung / Typenstatik für Windlasten nach Eurocode 1:
      EN 1991-1-4 für 17 m Gebäudehöhe, Windzone I und Geländekategorie III , für
      Schneelasten bis Schneelastzone Ia
      
      Die Befestigung der Module an dem Montagesystem ist, sofern keine genormten Anschlüsse verwendet werden, durch die Vorlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) nachzuweisen.
      
      Inklusive aller notwendigen Befestigungsprofile, Modulklemmen, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben aus Edelstahl, 
      
      TÜV / LGA zertifiziert
      
      Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt
      
      Typenprüfung / Typenstatik für Windlasten nach Eurocode 1:
      EN 1991-1-4 für 17 m Gebäudehöhe, Windzone I und Geländekategorie III , für
      Schneelasten bis Schneelastzone Ia
      
      Die Dachhaut ist durch zusätztliche Streifen von Bautenschutzmatten unter der UK  vor Beschädigung zu schützen.
      
      Inkl. aller Montageteile, aller Nebenarbeiten
      
      Entsorgung anfallender Abfälle bzw. Verwertung anfallende Wertstoffe (z.B.Verpackungen) gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.
      
      HINWEIS Sporthalle Nebentrakt Anbau:
      
      -10mm Dachabdichtung Bitumenbahnen 2lagig
      -20-160mm Gefälledämmung EPS WLS 032
      -120mm Grunddämmung EPS WLS 032
      -5mm Dampfsperre Bitumenbahn 1-lagig
      -200mm Stahlbetondecke
      [end]
      [Kurztext]UK Sporthalle Anbau[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]51,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]51,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03040[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]komplette Unterkonstruktion Sporthalle Hauptdach gemäß Plan als durchdringungsfreie Unterkonstruktionen (UK) in Verbindung mit einer nachgewiesener optimierten Ballastierung in Südausrichtung in 10-15 % 
      inkl. Typenprüfung / Typenstatik für Windlasten nach Eurocode 1:
      EN 1991-1-4 für 17 m Gebäudehöhe, Windzone I und Geländekategorie III , für
      Schneelasten bis Schneelastzone Ia
      
      Die Befestigung der Module an dem Montagesystem ist, sofern keine genormten Anschlüsse verwendet werden, durch die Vorlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) nachzuweisen.
      
      Inklusive aller notwendigen Befestigungsprofile, Modulklemmen, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben aus Edelstahl, 
      
      TÜV / LGA zertifiziert
      
      Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt
      
      Typenprüfung / Typenstatik für Windlasten nach Eurocode 1:
      EN 1991-1-4 für 17 m Gebäudehöhe, Windzone I und Geländekategorie III , für
      Schneelasten bis Schneelastzone Ia
      
      Die Dachhaut ist durch zusätztliche Streifen von Bautenschutzmatten unter der UK  vor Beschädigung zu schützen.
      
      Inkl. aller Montageteile, aller Nebenarbeiten
      
      Entsorgung anfallender Abfälle bzw. Verwertung anfallende Wertstoffe (z.B.Verpackungen) gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.
      
      HINWEIS Sporthalle Hauptdach:
      
      -10mm Dachabdichtung Bitumenbahnen 2lagig
      tw. Gefälledämmkeile
      -200mm Dämmung Mineralfaser WLS 040
      -5mm Dampfsperre Bitumenbahn (durchtrittsicher)
      -165mm Stahltrapezblechdeckung Stat.-Pos. DA-01
      -d=1mm, Positivlage, m. Akustiklochung,
      -mit Sickenfüller MiWo
      [end]
      [Kurztext]UK Sporthalle Hauptdach[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]98,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]98,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03050[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]komplette Unterkonstruktion Bestand Nordflügel gemäß Plan 
      als durchdringungsfreie Unterkonstruktionen (UK) in Verbindung mit einer nachgewiesener optimierten Ballastierung in Südausrichtung in 10-15 % 
      inkl. Typenprüfung / Typenstatik für Windlasten nach Eurocode 1:
      EN 1991-1-4 für 17 m Gebäudehöhe, Windzone I und Geländekategorie III , für
      Schneelasten bis Schneelastzone Ia
      
      Die Befestigung der Module an dem Montagesystem ist, sofern keine genormten Anschlüsse verwendet werden, durch die Vorlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) nachzuweisen.
      
      Inklusive aller notwendigen Befestigungsprofile, Modulklemmen, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben aus Edelstahl, 
      
      TÜV / LGA zertifiziert
      
      Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt
      
      Typenprüfung / Typenstatik für Windlasten nach Eurocode 1:
      EN 1991-1-4 für 17 m Gebäudehöhe, Windzone I und Geländekategorie III , für
      Schneelasten bis Schneelastzone Ia
      
      Die Dachhaut ist durch zusätztliche Streifen von Bautenschutzmatten unter der UK  vor Beschädigung zu schützen.
      
      Inkl. aller Montageteile, aller Nebenarbeiten
      
      Entsorgung anfallender Abfälle bzw. Verwertung anfallende Wertstoffe (z.B.Verpackungen) gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.
      
      HINWEIS Schule Nordflügel Bestand:
      
      -Bitumenabdichtung 2lagig 10mm
      -20-220mm Gefälledämmung EPS WLS 032
      -120mm Grunddämmung EPS WLS 032
      -Dampfsperre bitum. 5mm
      -zem. Ausgleichsestrich ca. 50mm
      -bestehende Stb.-Hohlplattendecken 250mm
      [end]
      [Kurztext]UK Schule Bestand Nordflügel[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]46,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]46,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03060[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]komplette Unterkonstruktion Bestand Nordflügel gemäß Plan
      als durchdringungsfreie Unterkonstruktionen (UK) in Verbindung mit einer nachgewiesener optimierten Ballastierung in Südausrichtung in 10-15 % 
      inkl. Typenprüfung / Typenstatik für Windlasten nach Eurocode 1:
      EN 1991-1-4 für 17 m Gebäudehöhe, Windzone I und Geländekategorie III , für
      Schneelasten bis Schneelastzone Ia
      
      Die Befestigung der Module an dem Montagesystem ist, sofern keine genormten Anschlüsse verwendet werden, durch die Vorlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) nachzuweisen.
      
      Inklusive aller notwendigen Befestigungsprofile, Modulklemmen, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben aus Edelstahl, 
      
      TÜV / LGA zertifiziert
      
      Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt
      
      Typenprüfung / Typenstatik für Windlasten nach Eurocode 1:
      EN 1991-1-4 für 17 m Gebäudehöhe, Windzone I und Geländekategorie III , für
      Schneelasten bis Schneelastzone Ia
      
      Die Dachhaut ist durch zusätztliche Streifen von Bautenschutzmatten unter der UK  vor Beschädigung zu schützen.
      
      Inkl. aller Montageteile, aller Nebenarbeiten
      
      Entsorgung anfallender Abfälle bzw. Verwertung anfallende Wertstoffe (z.B.Verpackungen) gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.
      
      HINWEIS Schule Südflügel Bestand:
      
      -Bitumenabdichtung 2lagig 10mm
      -20-170mm Gefälledämmung EPS WLS 032
      -160mm Grunddämmung EPS WLS 032
      -Dampfsperre bitum. 5mm
      -zem. Ausgleichsestrich ca. 50mm
      -bestehende Stb.-Hohlplattendecken 250mm
      [end]
      [Kurztext]UK Schule Bestand Südflügel[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]31,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]31,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03070[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Inklusive. aller Montageteile, Steckverbinder und aller Nebenarbeiten liefern und montieren:
      
      Alle Gleichstromkabel müssen so verlegt werden, dass sie keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
      
      Der benötigte Kabelquerschnitt richtet sich nach der Anlagenauslegung. Es muss ein max.
      Leitungsverlust von 1,0% unter STC gewährleistet sein. Mindestquerschnitt: 4 mm² Kupfer.
      (2 Strings) 
      Die Verlustberechnung muss vor Montage dem AG in nachprüfbarer Form zur Verfügung
      gestellt werden (z.B. Excel - Tabelle).
      
      Auf induktionsarme Verlegung der Strangverkabelung ist zu achten.
      
      Technische Spezifikationen:
      Cu-Litze verzinnt, doppelt isoliert,
      Beständigkeit: sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit,
      für Einsatz im Freien,
      hydrolyse- und mikrobenbeständig, adhäsionsarm,
      abriebfest
      Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0482 Teil 267 / EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (entspricht
      DIN VDE 0472 Teil 815)
      Flammwidrigkeit: nach DIN EN 60332-1-2
      Schutzklasse: doppelt isoliert, Schutzklasse II
      Temperaturbereich: fest verlegt - 40°C bis + 90°C
      max. 120°C am Leiter
      Nennspannung: 0,6/1 kV, bis max. 1800 V Gleichspannung
      Strombelastbarkeit: 70 A bei freier, einzelner Verlegung und 60°C Umgebungstemp.
      Mindestbiegeradius: ca. 8x Leitungsdurchmesser für flexiblen Einsatz, ca. 4x
      Leitungsdurchmesser für feste Verlegung
      Typ: PV1-F (TÜV Bauart geprüft nach 2 PfG 1169/08.2007)
      
      Leiteraufbau feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
      
      Verlegung außerhalb des Montagesystems in Kabelschutzrohren aus korrosionsgeschütztem und UV-beständigem Material mit Anschluss an den Potentialausgleich.
      
      Dachdurchdringungen sind nicht  zugelassen. Die Befestigung der Verkabelung erfolgt an der UK der PV Anlage.
      
      Inklusive aller Klemm- und Befestigungsmaterialien sowie aller notwendigen Kleinteile
      
      Entsorgung anfallender Abfälle bzw. Verwertung anfallende Wertstoffe (z.B.
      Verpackungen) gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die Kosten sind
      einzukalkulieren.
      [end]
      [Kurztext]Gleichstromverkabelung Module-Wechselrichter[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]m[end]
     [Menge]2260,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]2260,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03080[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Inklusive aller Montageteile und aller Nebenarbeiten liefern und montieren:
      
      Einbindung des PV-Gestells und der Wechselrichter an den Potentialausgleich durchgängige leitende Verbindung der PV-Montagegestelle untereinander
      
      Kabel in UV-beständiger Ausführung bzw. Verlegung in Kabelschutzrohren aus
      korrosionsgeschütztem und UV-beständigem Material
      für den Potentialausgleich des Montagesystems, der Wechselrichter, der Kabelkanäle, der Überspannungsableiter, der Datenfernübertagung inklusive aller Klemm- und Befestigungsmaterialien
      
      Erdungsleiter muss parallel und in möglichst engem Kontakt mit den DC- und AC-Kabel verlegt werden
      
      inklusive Kennzeichung/Beschriftung der PA- Leiter
      
      Mindestquerschnitt 16 mm² Cu oder Äquivalent in Al/Edelstahl
      
      Anschluss an PAS
      
      [end]
      [Kurztext]Potentialausgleich/Erdung[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]m[end]
     [Menge]965,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]965,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03090[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]gemäß Auslegung des Anbieters 15 kVA
      
      Inkl. aller Montageteile und aller Nebenarbeiten liefern und montieren:
      Die Montage erfolgt an der Wand/Gestell 
      Trafoloser Wechselrichter
      max. Wirkungsgrad / Euro-Eta: mind 98,2% / 97,8%
      MPP-Bereich ca  260 - 800 Vdc
      Anzahl DC-Eingänge / Anzahl MPP-Tracker min. 4 / 2
      maximale Eingangsspannung 1000 V
      maximaler Eingangsstrom 12 A / Strang
      Ausgangsseite Nennspannung 3/N/PE, AC, 230V / 400V
      Netzfrequenz 50 Hz, dreiphasige Einspeisung,
      automatische Netzsynchronisation einschließlich 
      Parallelbetrieb mehrerer Wechselrichter
      
      integrierter elektronischer DC-Freischalter
      mit RJ45, S0 und RS485-Schnittstelle
      inkl. eingangsseitige Freischaltstelle /
      DC disconnet switch
      Garantie: mindestens 5 Jahre
      Schutzart IP 65
      CE-Kennzeichnung, IEC 61727, VDE 0126-1-1
      
      programmierbarer potentialfreier Kontakt für eine Sammelstörmeldung
      Der potentialfreie Kontakt ist in einer Klemmdose bis in die RLT Zentrale zu führen.
      Die Beschaltung des potentialfreien Kontaktes erfolgt durch das Gewerk MSR auf den nächstgelegenen ISP.
      SolarCloud fähig /Web-IP Zugriff lokal oder über Internet.
      
      Einhaltung der Bestimmungen der VDE-AR-N 4105
      Wirkleistungsreduzierung bei Überfrequenz (ab 50,2 Hz mit Kennlinie)
      Blindleistungsbereitstellung (cosphi von 0,80 untererregt bis 0,80 übererregt )
      Externer zentraler NA-Schutz in einfehlersicherer Ausführung
      
      Einhaltung der Bestimmungen der nach neuestem EEG Einspeisemanagement ( Möglichkeit zur ferngesteuerten Begrenzung der Einspeiseleistung durch den Verteilnetzbetreiber)
      
      Entsorgung anfallender Abfälle bzw. Verwertung anfallende Wertstoffe (z.B. Verpackungen) gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.
      
      Der Standort der bauseitigen Daten- Netzwerkdose wird wettergschützt an bauseitig dem Gestell
      Der Anschluss mit einem 10 m Patchkabel an die bauseitige Netzwerkdose ist in die Position einzukalkulieren.
      [end]
      [Kurztext]Netzeinspeisewechselrichter 15 kVA[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03100[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]gemäß Auslegung des Anbieters 25 kVA
      
      Inkl. aller Montageteile und aller Nebenarbeiten liefern und montieren:
      Die Montage erfolgt an der Wand/Gestell 
      
      Trafoloser Wechselrichter
      max. Wirkungsgrad / Euro-Eta: mind 98,2% / 97,8%
      MPP-Bereich ca 430 - 800 Vdc
      Anzahl DC-Eingänge / Anzahl MPP-Tracker min. 6 / 3
      maximale Eingangsspannung 1000 V
      maximaler Eingangsstrom 12 A / Strang
      Ausgangsseite Nennspannung 3/N/PE, AC, 230V / 400V
      Netzfrequenz 50 Hz, dreiphasige Einspeisung,
      automatische Netzsynchronisation einschließlich 
      Parallelbetrieb mehrerer Wechselrichter
      
      integrierter elektronischer DC-Freischalter
      mit RJ45, S0 und RS485-Schnittstelle
      inkl. eingangsseitige Freischaltstelle /
      DC disconnet switch
      Garantie: mindestens 5 Jahre
      Schutzart IP 65
      CE-Kennzeichnung, IEC 61727, VDE 0126-1-1
      
      programmierbarer potentialfreier Kontakt für eine Sammelstörmeldung
      Der potentialfreie Kontakt ist in einer Klemmdose bis in die RLT Zentrale zu führen.
      Die Beschaltung des potentialfreien Kontaktes erfolgt durch das Gewerk MSR auf den nächstgelegenen ISP.
      SolarCloud fähig /Web-IP Zugriff lokal oder über Internet.
      
      Einhaltung der Bestimmungen der VDE-AR-N 4105
      Wirkleistungsreduzierung bei Überfrequenz (ab 50,2 Hz mit Kennlinie)
      Blindleistungsbereitstellung (cosphi von 0,80 untererregt bis 0,80 übererregt )
      Externer zentraler NA-Schutz in einfehlersicherer Ausführung
      
      Einhaltung der Bestimmungen der nach neuestem EEG Einspeisemanagement ( Möglichkeit zur ferngesteuerten Begrenzung der Einspeiseleistung durch den Verteilnetzbetreiber)
      
      Entsorgung anfallender Abfälle bzw. Verwertung anfallende Wertstoffe (z.B. Verpackungen) gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.
      
      Der Standort der bauseitigen Daten- Netzwerkdose wird wettergschützt an bauseitig dem Gestell
      Der Anschluss mit einem 10 m Patchkabel an die bauseitige Netzwerkdose ist in die Position einzukalkulieren.
      [end]
      [Kurztext]Netzeinspeisewechselrichter 25 kVA[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]3,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]3,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03110[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]gemäß Auslegung des Anbieters 50 kVA
      
      Inkl. aller Montageteile und aller Nebenarbeiten liefern und montieren:
      Die Montage erfolgt an der Wand/Gestell 
      
      Trafoloser Wechselrichter
      max. Wirkungsgrad / Euro-Eta: mind 98,2% / 97,8%
      MPP-Bereich ca 500 - 800 Vdc
      Anzahl DC-Eingänge / Anzahl unabhäng MPP-Tracker min. 12 / 6
      maximale Eingangsspannung 1000 V
      maximaler Eingangsstrom 12 A / Strang
      Ausgangsseite Nennspannung 3/N/PE, AC, 230V / 400V
      Netzfrequenz 50 Hz, dreiphasige Einspeisung,
      automatische Netzsynchronisation einschließlich 
      Parallelbetrieb mehrerer Wechselrichter
      
      integrierter elektronischer DC-Freischalter
      mit RJ45, S0 und RS485-Schnittstelle
      inkl. eingangsseitige Freischaltstelle /
      DC disconnet switch
      Garantie: mindestens 5 Jahre
      Schutzart IP 65
      CE-Kennzeichnung, IEC 61727, VDE 0126-1-1
      
      programmierbarer potentialfreier Kontakt für eine Sammelstörmeldung
      Der potentialfreie Kontakt ist in einer Klemmdose bis in die RLT Zentrale zu führen.
      Die Beschaltung des potentialfreien Kontaktes erfolgt durch das Gewerk MSR auf den nächstgelegenen ISP.
      SolarCloud fähig /Web-IP Zugriff lokal oder über Internet.
      
      Einhaltung der Bestimmungen der VDE-AR-N 4105
      Wirkleistungsreduzierung bei Überfrequenz (ab 50,2 Hz mit Kennlinie)
      Blindleistungsbereitstellung (cosphi von 0,80 untererregt bis 0,80 übererregt )
      Externer zentraler NA-Schutz in einfehlersicherer Ausführung
      
      Einhaltung der Bestimmungen der nach neuestem EEG Einspeisemanagement ( Möglichkeit zur ferngesteuerten Begrenzung der Einspeiseleistung durch den Verteilnetzbetreiber)
      
      Entsorgung anfallender Abfälle bzw. Verwertung anfallende Wertstoffe (z.B. Verpackungen) gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.
      
      Der Standort der bauseitigen Daten- Netzwerkdose wird wettergschützt an bauseitig dem Gestell
      Der Anschluss mit einem 10 m Patchkabel an die bauseitige Netzwerkdose ist in die Position einzukalkulieren.
      [end]
      [Kurztext]Netzeinspeisewechselrichter 50 kVA[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03120[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]vorgefertigter externer NA-Schutz 4fach bis 4x 30 kVA
      inkl Überwachungsrelais, 8 Leistungsschütze 
      inkl 2 Netzpuffer 24 VDC
      TT - Netz allpolig
      inkl Gehäuse vormontiert für 4 separate PV Anlagen und aller weiteren Vorgaben aus VDE-AR-N 4100, 4105 und TAB
      Lieferung inkl. notwendigem Zubehör, Montage, Inbetriebnahme und Dokumentation[end]
      [Kurztext]externer NA-Schutz 4fach bis 4x 30 kVA[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]1,000[end]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03130[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]vorgefertigter externer NA-Schutz 1fach bis 70 kVA
      inkl Überwachungsrelais, 2 Leistungsschütze 
      inkl Netzpuffer 24 VDC
      TT - Netz allpolig
      inkl Gehäuse vormontiert für PV Anlagen und aller weiteren Vorgaben aus VDE-AR-N 4100, 4105 und TAB
      Lieferung inkl. notwendigem Zubehör, Montage, Inbetriebnahme und Dokumentation[end]
      [Kurztext]externer NA-Schutz 1fach bis 1x 70 kVA[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]1,000[end]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03140[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Wechelrichtergestell mit ausreichender Ballastierung 
      Ausführung passen zu den ausgelegten Wechselrichtern
      1x 15 kVA
      
      Das Wechselrichtergestell dient der 
      einfachen, schnellen Montage von Wechselrichtern auf Flachdächern mit Bitumen oder Kunststoff Abdichtung. Das Dach schützt den Wechselrichter gegen UV-Strahlung und Bewitterung und verbessert so dessen Performance und Gebrauchsdauer. 
      
      Um Beschädigungen an der Dachhaut zu vermeiden, sind die  Auflagen des Gestelles ist mit einer Bautenschutzmatte zu versehen.
      
      Entsorgung anfallender Abfälle bzw. Verwertung anfallende Wertstoffe (z.B. Verpackungen) gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.
      .
      [end]
      [Kurztext]Wechselrichtergestell 15 kVA inkl Ballastierung und Dach[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03150[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Wechelrichtergestell mit ausreichender Ballastierung
      Ausführung passen zu den ausgelegten Wechselrichtern
      3x25 kVA
      Das Wechselrichtergestell  dient der 
      einfachen, schnellen Montage von Wechselrichtern auf Flachdächern mit Bitumen oder Kunststoff Abdichtung. Das Dach schützt den Wechselrichter gegen UV-Strahlung und Bewitterung und verbessert so dessen Performance und Gebrauchsdauer. 
      
      Um Beschädigungen an der Dachhaut zu vermeiden, sind die  Auflagen des Gestelles ist mit einer Bautenschutzmatte zu versehen.
      
      Entsorgung anfallender Abfälle bzw. Verwertung anfallende Wertstoffe (z.B. Verpackungen) gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.
      .
      [end]
      [Kurztext]Wechselrichtergestell 25 kVA inkl Ballastierung und Dach[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]3,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]3,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03160[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Wechelrichtergestell mit ausreichender Ballastierung 
      Ausführung passen zu den ausgelegten Wechselrichter
      1x 50 kVA
      
      Das Wechselrichtergestell dient der 
      einfachen, schnellen Montage von Wechselrichtern auf Flachdächern mit Bitumen oder Kunststoff Abdichtung. Das Dach schützt den Wechselrichter gegen UV-Strahlung und Bewitterung und verbessert so dessen Performance und Gebrauchsdauer. 
      
      Um Beschädigungen an der Dachhaut zu vermeiden, sind die  Auflagen des Gestelles ist mit einer Bautenschutzmatte zu versehen.
      
      Entsorgung anfallender Abfälle bzw. Verwertung anfallende Wertstoffe (z.B. Verpackungen) gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.
      .
      [end]
      [Kurztext]Wechselrichtergestell 50 kVA inkl Ballastierung und Dach[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]psch[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03170[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]EEG konforme Inbetriebnahme inklusive Dokumentation für den Netzbetreiber, digitale Kopie für AG
      
      Inbetriebnahme der kompletten Solaranlage, Datenfernüberwachung sowie Fernwirktechnik der SWJN > 100 kWp inklusive Fertigung eines Inbetriebnahmeprotokolls.
      
      [end]
      [Kurztext]Inbetriebnahme[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]04[end]
    [Bez]PV-Anlage wechselstromseitig[end]
    #begin[Position]
     [OZ]04010[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Wechselstromverkabelung Wechselrichter
      Anschluss an bauseitig verlegter Leitung bis 
      3x NYY-J 4x25 mm²
      1x NYY-J 4x16 mm²
      1x NYY-J 4x35 mm²
      
      inkl. aller Montageteile und aller Nebenarbeiten liefern und montieren:
      
      Der vom AN Elektro verlegte Kabelquerschnitt richtet sich nach der Werkplanung des AN Photovoltaik und dessen  Anlagenauslegung (Wechselrichter). 
      .
      zusätzlicher Anschluss an den  Potentialausgleich bis 1x16 mm²
      
      inklusive aller Klemm- und Befestigungsmaterialien  sowie aller notwendigen Kleinteile
      
      [end]
      [Kurztext]Wechselstromverkabelung[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]psch[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]04020[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Inkl. aller Montageteile und aller Nebenarbeiten liefern und montieren:
      
      Kennzeichnung aller AC-Kabel an beiden Enden mit wetterfester, beständiger Beschriftung nach DIN VDE 0100: "Wechselrichter Nr."
      
      Kennzeichnung aller Kommunikations-Kabel an beiden Enden mit wetterfester, beständiger Beschriftung nach DIN VDE 0100: "Wechselrichter Nr."
      
      Kennzeichnung am Hausanschlusskasten und der Gebäudehauptverteilung mit dem Hinweisschild "PV-Anlage" gemäß der Broschüre "Brandschutzgerechte Planung, Errichtung und Instandhaltung von PV-Anlagen"
      
      
      [end]
      [Kurztext]Beschilderung / Kennzeichnung AC-Kabel und Kommunikationskabel[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]psch[end]
     [Menge]1,000[end]
     #begin[Mengensplit]
      [Menge]1,000[end]
      #begin[KatZuord]
       [KatNam]KatKgr[end]
       [KatBez]DIN276-1_08[end]
       [KatSchl]442[end]
      #end[KatZuord]
     #end[Mengensplit]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]04030[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Weitspannkabelrinne 110 mm x 200 mm, mit einem Trennsteg,
      zur Überbrückung von Stützabständen bis 6 Meter, 
      zur Verstärkung eingearbeitete Sicken alle 300 mm,
      durchgängig gelochter und abgekanteter Seitenholm
      zur Verstärkung und als Kabelschutz. 
      Werkstoff: feuerverzinkt ZN500 [end]
      [Kurztext]Weitspannkabelrinne 200 mm[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]m[end]
     [Menge]240,000[end]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]04040[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Deckel 200 mm mit Drehriegeln, für Weitspannkabelrinne 
      und Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 110 
      wie zuletzt beschrieben.
      [end]
      [Kurztext]Deckel[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]m[end]
     [Menge]140,000[end]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]04050[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]Wand- und Stielausleger, Ausführung mittelschwer, mit angeschweißter Kopfplatte, zur Befestigung an U-Hängestiel-Systemen oder direkt an Wände und Konstruktionen
      Werkstoff:   Feuerverzinkt ZN 500
      Abmessung:   210 x 60 mm
      Tragfähigkeit:   3 kN [end]
      [Kurztext]Ausleger[end]
     #end[Beschreibung]
     [ME]St[end]
     [Menge]48,000[end]
    #end[Position]
   #end[LVBereich]
  #end[LV]
 #end[Vergabe]
#end[GAEB]161|366
