#begin[GAEB]
 #begin[GAEBInfo]
  [Version]1.2[end]
  [VersMon]3[end]
  [VersJahr]2002[end]
  [Datum]23.02.2026[end]
  [Uhrzeit]05:25[end]
  [ProgSystem]BECHMANN AVAscript/ GAEB Toolbox V2.0 G90 R20051125[end]
  [Zeichensatz]ANSI[end]
 #end[GAEBInfo]
 #begin[PrjInfo]
  [Name]711101-1[end]
  [Bez]Denkmalgerechte Sanierungs Bismarckturm Jena[end]
  [Beschreib]Denkmalgerechte Sanierungs Bismarckturm Jena[end]
  [Wae]&#128;[end]
  [WaeBez]Euro[end]
 #end[PrjInfo]
 #begin[Vergabe]
  [DP]83[end]
  #begin[VergabeInfo]
   [Art]3[end]
   [Wae]EUR[end]
   [WaeBez]Euro[end]
  #end[VergabeInfo]
  #begin[LV]
   #begin[LVInfo]
    [Name]01-3[end]
    [Bez]Los 1.3 Klempner- und Abdichtungsarbeiten[end]
    [Datum]23.02.2026[end]
    [KurzLang]1[end]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]LVStufe[end]
     [Bez]Titel[end]
     [Laenge]2[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]LVStufe[end]
     [Bez]UT[end]
     [Laenge]2[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]Position[end]
     [Bez]Position[end]
     [Laenge]4[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]Index[end]
     [Bez]Index[end]
     [Laenge]1[end]
    #end[LVGlied]
    [BezEPAnteil1]Material[end]
    [BezEPAnteil2]Lohn[end]
    [BezEPAnteil3]Geräte[end]
    [BezEPAnteil4]Transport[end]
    [BezEPAnteil5]Fremdleistung[end]
    [BezEPAnteil6]Sonstiges[end]
    [AnzEPAnteile]6[end]
    [USt]19,00[end]
   #end[LVInfo]
   #begin[Hinweis]
    #begin[Beschreibung]
     [Kurztext]A L L G E M E I N E V O R B E M E R K U N G E N[end]
     [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
     \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\lang1031\b\f0\fs20 A L L G E M E I N E   V O R B E M E R K U N G E N
     \par 
     \par \pard\ul\b0\fs18 1. Zu beachten:
     \par \ulnone\b Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine objektspezifische Gef\'e4hrdungsbeurteilung zu erstellen und dem Bauherrn, dem vom Bauherrn beauftragten SIGEKO und der Objektbauleitung zu \'fcbermitteln. 
     \par Die Gef\'e4hrdungsbeurteilung ist in einem Zeitraum von 1 Woche nach Beauftragung durch den AN zu \'fcbergeben.
     \par 
     \par \b0 Die f\'fcr das jeweilige Gewerk bestehenden Normen und Richtlinien sind anzuwenden.
     \par Qualit\'e4tsangaben und G\'fcteanforderungen sind Mindestangaben. Sie gelten als Vertragsbestandteil und d\'fcrfen bei der Ausf\'fchrung ohne Genehmigung des Auftraggebers nicht gemindert werden.
     \par \'c4nderungen w\'e4hrend der Bauzeit gehen zulasten des Auftragnehmers.
     \par Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europ\'e4ische Normen umgesetzt werden, europ\'e4isch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdr\'fccklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
     \par  
     \par \ul 2. Materialbedarf \ulnone 
     \par Die dem LV zugrunde gelegten Massen gelten nicht als Bestellgrundlage. Der gesamte Materialbedarf ist gem\'e4\'df den \'f6rtlichen Gegebenheiten zu ermitteln, da sich nach Freilegung einzelner Konstruktionsteile \'c4nderungen in Art und Umfang der geplanten Sanierungsma\'dfnahmen ergeben k\'f6nnen. 
     \par 
     \par \ul 3. Hinweispflicht und Ausf\'fchrung \ulnone 
     \par Der Bieter/ AN hat den bau\'fcberwachenden Architekten auf Unstimmigkeiten oder zu bef\'fcrchtende M\'e4ngel oder Bedenken schriftlich hinzuweisen. 
     \par 
     \par \ul 4. Unterlagen\ulnone 
     \par Der AN ist verpflichtet, aussagekr\'e4ftige Ausf\'fchrungszeichnungen zur Abstimmung mit dem Bauherren anzufertigen. Die Pr\'fcf- und Zulassungsbescheinigungen werden unaufgefordert dem vom Bauherrn mit der Bauleitung beauftragten Architekten \'fcbergeben. Eine besondere Verg\'fctung f\'fcr die vorstehenden Leistungen erfolgt nicht. 
     \par 
     \par \ul 5.  Kenntnis der \'f6rtlichen Verh\'e4ltnisse\ulnone 
     \par Es wird dringend empfohlen, dass sich der Bieter \'fcber die \'f6rtlichen und sachlichen Verh\'e4ltnisse an Ort und Stelle unterrichtet, um sich mit den Besonderheiten des Denkmals hinreichend vertraut zu machen oder/ und sich, bei bestehenden Unklarheiten, beim AG w\'e4hrend der Angebotsfrist informiert.
     \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480 Sp\'e4tere Einwendungen oder Nachforderungen, die auf unterlassene R\'fcckfragen oder nicht vorgenommene Einsichtnahmen in die \'d6rtlichkeit zur\'fcckgehen, werden nicht anerkannt.
     \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
     \par \ul 6. Hinweis zur Verwendung von Stoffen und Materialien\ulnone 
     \par Es wird ausdr\'fccklich darauf hingewiesen, dass zu s\'e4mtlichen, im Rahmen der Vorhabensumsetzung zur Verwendung vorgesehenen Stoffen und Materialien und Produkten die verbindliche Beachtung und Einhaltung aller im Leistungsverzeichnis gestellten Vorgaben zu Parametern und Qualit\'e4tsanspr\'fcchen durch zeitnahe Vorlage entsprechende Belege wie z.B. Datenblattvorlagen, bauaufsichtliche Zulassungen, Muster- und Handst\'fccke stichhaltig nachzuweisen sind.   
     \par Die \'dcbergabe der Unterlagen und Muster durch den AN an die Objektbauleitung erfolgt sp\'e4testens 2 Wochen nach Stattfinden der Bauanlaufberatung. Gleiches gilt f\'fcr s\'e4mtliche, zur Anwendung vorgesehenen Verfahren.
     \par 
     \par Sollten die zur Vorlage gekommenen Nachweise den Vorgaben im Ergebnis eingehender fachlicher Pr\'fcfung nicht gen\'fcgen, so werden vom AN hinsichtlich der Stoff-, Material-, Produkt- und Verfahrensauswahl solange Nachbesserungen abverlangt, bis die Erf\'fcllung geforderten G\'fcte- und Parametervorgaben ohne Abstriche in jedem Fall vor Ausf\'fchrungsbeginn abgesichert ist. 
     \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480 Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Einhaltung vorgegebener Qualit\'e4tsstandards vom AN \'fcber den gesamten Bauzeitraum zu gew\'e4hrleisten ist. In keinem Fall k\'f6nnen seitens des AN Anspr\'fcche auf Zusatzverg\'fctungen infolge stoff-, material- oder verfahrensseitiger Angebots- Minderkalkulationen infolge einer Au\'dferachtlassung bzw. Nichtbeachtung der im Leistungsverzeichnis festgelegten Standards angemeldet werden.
     \par 
     \par \ul 7. Artenschutz (Flederm\'e4use)\ulnone 
     \par Im Inneren des Bismarckturms sind von M\'e4rz bis September Flederm\'e4use anzutreffen.
     \par Gem\'e4\'df Auflage des Artenschutzes wurde bauseits ein Schutzwand um den Hangplatz der Flederm\'e4use (Zwischengeschoss unterhalb der Aussichtsplatzform) errichtet, um die Flederm\'e4use vor akustischen und optischen St\'f6rungen durch die Bauma\'dfnahme abzuschirmen.
     \par Im Bereich des Hangplatzes sind keine Arbeiten auszuf\'fchren.
     \par Der Ausflugkorridor/ die Ausflug\'f6ffnung der Flederm\'e4use (auf Fensterlukenebene Altan) sind immer freizuhalten.
     \par Die Sanierungsarbeiten sind au\'dferhalb  der n\'e4chtlichen Aktivit\'e4tszeiten der Flederm\'e4use durchzuf\'fchren (ca. 1 Stunde nach Sonnenaufgang bis 1 Stunde vor Sonnenuntergang).
     \par }
     [end]
    #end[Beschreibung]
   #end[Hinweis]
   #begin[Hinweis]
    #begin[Beschreibung]
     [Kurztext]VORBEMERKUNGEN[end]
     [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
     \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\lang1031\b\f0\fs20 V O R B E M E R K U N G E N  Z U M   B E A R B E I T U N G S O B J E K T\b0 
     \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\b 
     \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Aufgabenstellung\fs18 
     \par \b0 Die Stadt Jena beabsichtigt, den westlich der Kernstadt im Jenaer Forst am Malakoff befindlichen Bismarckturm umfassend zu sanieren. Das Bauwerk ist in die Denkmalliste der Stadt Jena als Einzeldenkmal eingetragen, s\'e4mtliche vorzusehenden baulichen Ma\'dfnahmen bed\'fcrfen somit der fr\'fchzeitigen Abstimmung mit der zust\'e4ndigen Unteren Denkmalschutzbeh\'f6rde (UDSchB) und, bei Bedarf, mit dem Th\'fcringischen Landesamt f\'fcr Denkmalpflege und Arch\'e4ologie (TLDA).
     \par 
     \par 
     \par \b\fs20 1. Bearbeitungsbereich und Bearbeitungsumfang des 1. Bauabschnitts
     \par \b0\fs18 Aufgrund bereichsweise akut gegebenen Handlungsbedarfs bildet die umfassende Bearbeitung von Turmkrone mit Turmhaube, Feuerschale und Kronenumgang den Inhalt des 1. Bauabschnitts. 
     \par Als Leistungsgrenze auszuf\'fchrender Ma\'dfnahmen zur Sicherung, Instandsetzung und Sanierung wurde demzufolge definiert: 
     \par Die Arbeiten des 1. Abschnitts enden des Abschluss- bzw. Kranzgesimses, unterhalb der oberen Umgangsbr\'fcstung.
     \par   
     \par Durch jahrzehntelangen, niederschlagsverursachten N\'e4sseeintrag in die Mauerwerkssubstanz ist insbesondere das konstruktive Gef\'fcge der Strebepfeiler des Kronenumganges sowie des zwischengesetzten Jochmauerwerks oberhalb der Turmhauben- \'d6ffnungen massiv beeintr\'e4chtigt, einzelne Teilbereiche sind bereits in ihrer Standsicherheit gef\'e4hrdet und bedurften der provisorischen Zwischensicherungen (Jochmauerwerk J3 oberhalb der Hauben\'f6ffnung: Sicherung vor Teilabst\'fcrzen mittels Spannseil). 
     \par 
     \par Neben dem umfassend und so dauerhaft als irgend m\'f6glich zu gew\'e4hrleistenden Schutz der zu erhaltenden Gesamtsubstanz vor fortgesetzten N\'e4sseeinwirkungen und der gr\'f6\'dftm\'f6glichen Beseitigung vorrangig n\'e4ssebedingt eingetretener Bestandsbeeintr\'e4chtigungen ist die denkmalvertr\'e4gliche Herstellung einer definierten und vor allem vollst\'e4ndigen, versickerungsfreien Ableitung von, sich im Inneren der turmbekr\'f6nenden Feuerschale sammelndem, Niederschlagswasser von herausragender Bedeutung.  
     \par Im Zuge der nachfolgend umzusetzenden Bauabschnitte 2 und 3 werden die entsprechend zu schaffenden Rohrverl\'e4ufe schrittweise komplettiert und an das, im Geb\'e4udeinneren bereits vorhandene, Leitungssystem zur Niederschlagsabf\'fchrung angeschlossen. 
     \par 
     \par \b 1.1 Baubeschreibung/ Erg\'e4nzungen und Korrekturen zur Vorplanung 
     \par \b0 Die Errichtung des Jenaer Bismarckturms basiert auf einem individuellen Entwurf des Architekten Wilhelm Kreis. Die Gestaltung des Bauwerks orientiert sich stark am Grabmal des Gotenk\'f6nigs Theoderich in Ravenna. Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde versucht, insbesondere diesen Grabbau kunsthistorisch als \'84germanisch\ldblquote  einzuordnen, so dass es in \'e4sthetischer Hinsicht nicht mit klassischen Denkm\'e4lern vergleichbar sei. 
     \par Es gibt die Auffassung, dass mit Hilfe derartiger Zuordnungen einhergehend mit einer ideologischen Vereinnahmung des Grabmals, eine \'84deutsche\ldblquote  Kunst geschaffen werden sollte.    
     \par 
     \par Der Bismarckturm in Jena erhebt sich als monumentaler Rundbau im Jenaer Forst westlich der Stadt auf der Hochfl\'e4che des Tatzend in 328 Metern H\'f6he. Der ca. 21 Meter hohe Bauk\'f6rper des massiven Rundturms gliedert sich \'e4u\'dferlich vertikal in 3 Bereiche:
     \par 
     \par \b\i A. Unterbau mit 
     \par \b0\i0 - Turmschaftsockel
     \par - Pfeilerumgang
     \par - Altanumgang
     \par \b\i B. Turmschaft (\'fcber Altanebene) mit 
     \par \b0\i0 - Schaftmauerwerk au\'dfen
     \par - Wandungs\'f6ffnungen \'e4u\'dferer Mauerwerksring (Fassaden\'f6ffnungen)
     \par - Kranzgesims des Turmschafts:
     \par \b\i C. Turmkrone mit 
     \par \b0\i0 - Postamentring,
     \par - Strebepfeiler,
     \par - Turmhaube,
     \par - Kronenumgang,
     \par - Feuerschale
     \par 
     \par Der au\'dferdem zu betrachtende Turminnenbereich ist im Wesentlichen durch den inneren Schaftring bestimmt:
     \par \b\i D. Innerer Mauerwerksring
     \par \b0\i0 - Treppenanlage,
     \par - Wandungs\'f6ffnungen innerer Mauerwerksring,
     \par - Bodenfl\'e4che Turmerdgeschoss,
     \par - Zwischenboden Turmschaft (Wasserbeh\'e4lter- Plattform);
     \par 
     \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 
     \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\b\fs20 2. Zustand und Sch\'e4den im Bereich Turmkrone
     \par \b0\fs18 
     \par \b 2.1 Zustand und Sch\'e4den an Niederschlagsabf\'fchrungen
     \par \ul\b0 2.1.1 Ableitung im Bereich Feuerschale
     \par \ulnone 
     \par \i 2.1.1.1 Ableitungsrohre\i0 
     \par * Die anzutreffende Wasserableitung aus dem Beckenbereich der Feuerschale erfolgt an 4 Stellen der einfassenden Becken- bzw. Attikawandung:
     \par . Nach Nordost, axial hinter der Adlerfiale des Strebepfeilers S2
     \par . Nach S\'fcdost, axial hinter der Adlerfiale des Strebepfeilers S4
     \par . Nach S\'fcds\'fcdwest, axial hinter der Adlerfiale des Strebepfeilers S6
     \par . Nordnordwest, axial hinter der Adlerfiale des Strebepfeilers S8 
     \par 
     \par * Die hergestellten Wanddurchf\'fchrungen sind mit vollfugig eingem\'f6rtelten, nach au\'dfen geneigten Zinkblech- Rohrabschnitten, Durchmesser ca. 60 mm best\'fcckt. 
     \par 
     \par * Alle Abl\'e4ufe werden \'fcber einen gef\'e4llegerecht verlegten Zementestrich, die Rohrsohlen schlie\'dfen b\'fcndig an den Gef\'e4llestrich an.
     \par 
     \par * 3 der 4 Rohrquerschnitte sind uneingeschr\'e4nkt frei und ohne sichtbare Leckagen. 
     \par Das zu Strebepfeiler S8 hin orientierte Ablaufrohr erscheint m\'f6glicherweise zwischenzeitlich verschlossen gewesen zu sein. Zumindest deuten unmittelbar vor dem Ablauf liegende Bruchst\'fccke einer vmtl. nachtr\'e4glich eingebrachten Wandanschlusskehle darauf hin. 
     \par . Zustand: Das Wandungsmaterial der Rohre zeigt sich als g\'e4nzlich erm\'fcdet und nicht mehr f\'fcr einen weiteren Erhalt geeignet. Der Querschnitt der Wanddurchf\'fchrungsrohre erscheint perspektivisch und angesichts sich h\'e4ufender Starkregen- Ereignisse als zu gering bemessen.
     \par \b . Nach Durchquerung der vorhandenen Wanddurchl\'e4sse ergie\'dft sich anfallendes Niederschlagswasser (hier auch: Tauwasseranfall nach Schneeansammlungen in der Feuerschale) seit der Erbauung frei auf die au\'dfen unterhalb befindlichen, g\'e4nzlich nicht vor N\'e4sseeintritte gesch\'fctzten Bauglieder:  
     \par \b0 - Mauerkrone der Turmhaube inkl. der zwischen den Pfeilern vorhandenen Jochfl\'e4chen der Turmhauben- Au\'dfenwand,
     \par - Deck- und Seitenfl\'e4chen der Strebepfeiler  
     \par \b und verursacht in der Folge \ul nahezu alleinig\ulnone  die am gesamten Turm vorzufindenden Sch\'e4den!
     \par   
     \par \b0\i 2.1.1.2 Gef\'e4lleestrich    
     \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\i0 * Der zementgebundene Gef\'e4lleestrich wurde in handwerklich hoher Qualit\'e4t vom Mittelhochpunkt der Plattformluke zu den 4 Wandungsdurchf\'fchrungen der Niederschlagsableitung hin ohne Sackungen und eventuelle Gegengef\'e4lle verlegt. Zum Einbauzeitpunkt der Gef\'e4llefl\'e4che ist derzeit noch nichts bekannt. Es ist nicht auszuschlie\'dfen, dass der Belag der Erbauungszeit entstammt.
     \par 
     \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
     \par * Unter Umst\'e4nden, vereinzelt scheinen mutma\'dflich verbliebene R\'fcckst\'e4nde darauf hinzuweisen, befand sich auf dem Estrichbelag eine Fl\'e4chenabdichtung auf Bitumen- oder Teerbasis. Eventuelle Reste (anthrazite bis schwarze F\'e4rbung) der Abdichtung sind im wandungsnahen Bodenbereich zwischen den Abl\'e4ufen nach S6 und S8 anzutreffen.
     \par Falls ehedem vorhanden, ist diese Streichabdichtung (?) vollst\'e4ndig abgewittert.
     \par 
     \par * Eine zu Abdichtungszwecken umlaufend eingebrachte Wandanschlusskehle kam mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit der Estrichfertigung zur Ausf\'fchrung. Dem Anschein nach wurde dieser Kehlbereich nachtr\'e4glich ein- oder mehrfach nachbearbeitet: umlaufend finden sich Reste einer oder mehrerer Dichtungsaufstriche (grau).   
     \par 
     \par * Zustand: 
     \par . Die Estrichfl\'e4che liegt bis auf einige, im Wandanschlussbereich hohl klingende, Abschnitte vollst\'e4ndig stabil und fest im Bestand.
     \par . Die gesamte Oberfl\'e4che weist eine netzf\'f6rmige Rissestruktur auf, die vmtl. nur nach Regenf\'e4llen sichtbar ist. Die Risse teilen den Boden vielfach in kleine Schollenabschnitte. dabei lassen Rissbreiten bis zu ca. 2 mm Belagsdurchrisse vermuten.
     \par . In Teilbereichen wurde bereits versucht, vorhandene Risse mit Kleber o.\'e4. (Material unbekannt) anzudichten (Wandanschlussbereich des Bodens zwischen den nach S2 und S4 orientierten Abl\'e4ufen).
     \par . Die ausgef\'fchrte Wandaufkantung (vmtl. Estrichbeton) ist vom ohnehin desolat in Erscheinung tretenden, unverputzten Mauerwerks der Wandungsinnenseite vollst\'e4ndig abgerissen, etliche Einzelabschnitte des Kehlbogens sind bis auf \'84Null\ldblquote  aus- bzw. abgebrochen. 
     \par . Eine gesichert auf gegen Staun\'e4sse wirksame Wandaufkantung aus geeignetem M\'f6rtel oder Estrich ist nicht im Bestand vorhanden.  
     \par \b . Bzgl. der Bodenabdichtung der Feuerschale besteht insbesondere im Hinblick auf die Freihaltung der unmittelbar unterhalb befindlichen Kuppelkonstruktion der Turmhaube von Sch\'e4digungen dringender Handlungsbedarf!
     \par . Hinzu kommt die Notwendigkeit einer baldm\'f6glichen Feststellung des Durchfeuchtungsgrades der unterhalb des Estrichs vorhandenen Aufbauten!
     \par Die konkrete konstruktive Zusammensetzung des Auff\'fcllungsbereichs (?) oberhalb der Kuppelschale ist gegenw\'e4rtig noch unbekannt!
     \par \b0\fs22 
     \par \ul\fs18 2.1.2 Ableitung im Bereich des Kronenumgangs 
     \par \ulnone\i 2.1.2.1 Ableitungssystem
     \par \i0 * Die Entw\'e4sserung der oberen Plattformebene (Kronenumgang) wurde im Zeitraum 1999- 2001 vollst\'e4ndig erneuert.
     \par 
     \par * Es kamen 4 Bodeneinl\'e4ufe zum Einbau (Aufsatzringe aus Gusseisen f\'fcr Aufsatzrahmen mit Rost, Klasse L15 und M125, Fabrikat: Passavant, Bestell- Nr. 7000.45
     \par . Br\'fcstungsnah in H\'f6he Westecke Strebepfeiler S1,
     \par . Br\'fcstungsnah in H\'f6he S\'fcdecke Strebepfeiler S3,
     \par . Br\'fcstungsnah in H\'f6he \'f6stliches Drittel Jochfl\'e4che J5,
     \par . Br\'fcstungsnah in H\'f6he n\'f6rdliches Drittel Jochfl\'e4che J7 
     \par 
     \par * Die innenliegende Ringentw\'e4sserung sowie deren Zu- und Ableitung wurden inkl. Standrohr mit Reinigungs\'f6ffnung mit Kupferrohren NW 100 ausgef\'fchrt.  
     \par 
     \par * Der Entw\'e4sserungsanlage wurde mit einer elektrisch betriebenen Forstschutz- Heizung ausger\'fcstet 
     \par . Selbstregelndes Dachrinnenheizband, wasserdichter Heizbandanschluss inkl. Abzweig und Anschlusskabel,
     \par . Steuerung mit Temperatur- und Feuchtef\'fchler,
     \par . Verteilerkasten zum Steuerungseinbau inkl. Steuerungsschutz
     \par . Leitungskanal (PVC 40/ 40 mm),
     \par . Diverse Mantelleitungen nach DIN VDE 0250 in unterschiedlichen Querschnitten sowie Verteilerdosen, 
     \par 
     \par * Die Entw\'e4sserungsanlage befindet sich augenscheinlich schadensfrei in Betrieb 
     \par 
     \par \i 2.1.2.2 Gef\'e4lleestrich des Kronenumgangs \i0 
     \par * Die aus der Erbauungszeit stammende, bewehrte Betondecke des Kronenumgangs wurde im Zeitraum 2001- 02 mit einer neuen, mehrlagigen Nutzschicht versehen: 
     \par . Nach Komplettabnahme des Altbelags und Ausf\'fchrung von Korrosionsschutz- Ma\'dfnahmen an freiliegenden Bewehrungseisen der Deckenebene (Anstrichsystem Sikkens) kam, konstruktiv g\'e4nzlich von der niveaugleichen Turmplattform abgekoppelt, ein umlaufender Gef\'e4llebeton B25 zum Einbau (mittlere Aufbaust\'e4rke ca. 6,5 cm bzw. minimal ca. 4,0 und maximal ca. 9,0 cm).
     \par . Der Betoneinbau erfolgte oberhalb einer eingef\'fcgten, seitlich aufgekanteten Trennfolie (PE), der gef\'e4llegerechte Einbau bereitete die ma\'dfgenaue Bedienung der bereits 2001 eingebauten Bodeneinl\'e4ufe zur geregelten Niederschlagsabf\'fchrung vor.
     \par . \'dcber einer, auf dem Gef\'e4llebeton mit Seitenaufkantung verlegten Dichtungsbahn (PVC) kam ein Zementestrich ZE 30 inkl. erforderlicher Dehnungsfugen und konstruktiv definierten Randanschl\'fcsse zum Einbau (Dicke ca. 6,0 cm), der die angeordneten Bodeneinl\'e4ufe abschlie\'dfend passgenau und gef\'e4llegerecht andient. 
     \par . Abschlie\'dfend erhielt der gegl\'e4ttete, verschlei\'dffeste Estrich folgende Beschichtung:
     \par .. Grundierung: l\'f6semittelfreies 2- Komponentensystem auf Epoxid- Fl\'fcssigharzbasis mit formuliertem Aminh\'e4rter (Concretin HVP-O),
     \par .. Deckbeschichtung: l\'f6semittelhaltiges 2- komponentiges Epoxidharz f\'fcr zementgebundene Fl\'e4chen (ISPO Concretin UA)  
     \par 
     \par * Zustand/ Sch\'e4den:
     \par . Die beidseitigen Winkelabdeckungen von Dichtungs- und Estrichwandanschl\'fcssen der Umgangsfl\'e4che sitzen fest, jedoch sind entlang der Br\'fcstungsseite offene Lagerfugen zum Mauerwerks vorhanden 
     \par .. ca. 8,00 m offene Fugen, ca. 30 Bereiche 
     \par . die 8 Stk. vorhandenen, querlaufenden Estrich- Dehnungsfugen erscheinen funktionst\'fcchtig und dicht,
     \par . zus\'e4tzlich sind 8 Stk. querlaufende, vmtl. gef\'fcgetrennende Risse innerhalb der fugengetrennten Estrichfl\'e4chen vorhanden 
     \par .. 8 Stk. zu je ca. 1,10 m
     \par . Die Epoxidharz- Oberfl\'e4chenbeschichtung scheint sich gro\'dffl\'e4chig vom Estrichuntergrund zu l\'f6sen und schalt fortschreitend weiter ab. Es sind bereit mehrere Beschichtungsfehlfl\'e4chen vorhanden
     \par .. 29,50 m\'b2 Gesamtfl\'e4che Kronenumgang
     \par \ul 
     \par 2.1.3 Ausstiegsluke zur Feuerschale 
     \par \ulnone * Die vorhandene, verzinkte Stahlblech- Klappluke zur Feuerschalen- Plattform ist funktionst\'fcchtig und schlie\'dft dicht,
     \par . St\'f6rend ist lediglich, dass die Lukendichtigkeit \'fcber 2 Steckriegel funktioniert und der Kraftaufwand f\'fcr gen\'fcgende Kompression der vorhandenen Gummidichtung zum passgenauen Einstecken der runden Schieberiegel zwei H\'e4nde erfordert, eine Hand aber zwangsweise mit der Umklammerung der Steigleiter besch\'e4ftigt ist. Loslassen hei\'dft abst\'fcrzen\'85 
     \par * Der Zustieg zur Luke erfolgt \'fcber ein senkrechtes, mittig geflanschtes Stahlrohr mit 2- seitig angeschwei\'dften Rundstahl- Steighilfen. Die untersten Steigeisen befinden sich in ca. 2,40 m H\'f6he \'fcber Plattform- Fu\'dfboden und erzwingen das kippelnde Anstellen der vor Ort lagernden kurzen Leiter an das Stahlrohr 
     \par .. Selbst zu Revisionszwecken birgt die Stahlrohrstiege bei Benutzung unzumutbare Gefahren (Verletzungen an den Steigeisen, Abrutschen von den Steigeisen, Absturz bei \'d6ffnen und Schlie\'dfen der Deckenluke, Abrutschen der Leiter!
     \par .. Worst case: Die Feuerschalenebene ist erklommen und die kurze, ungesicherte Hilfsleiter rutscht ohne \'e4u\'dfere Einwirkung \'84eigenst\'e4ndig\ldblquote  vom Stahlrohr ab\'85 
     \par \b\fs20 
     \par 
     \par 3. Ma\'dfnahmenkonzeption Bauabschnitt 1- Turmkrone
     \par \ul\b0\fs18 Vorbemerkungen
     \par \ulnone Zur fachlich m\'f6glichst umfassenden Betrachtung der gegebenen Problematiken wurde von Beginn der Planungst\'e4tigkeit an erfahrene Ingenieurb\'fcros f\'fcr fachplanerische Untersuchungen, Betrachtungen und zur Formulierung von Sanierungsvorschl\'e4gen hinzugezogen:
     \par - Tragwerksplanung,
     \par - Baugrunduntersuchungen, 
     \par - Materialtechnische Untersuchungen
     \par - Artenschutz (ans\'e4ssige Fledermaus- Population)  
     \par 
     \par Die schrittweise je Leistungsphase zu entwickelnde Ma\'dfnahmenkonzeption wird selbstverst\'e4ndlich bis hin zur ausschreibungsreifen Leistungsbeschreibung regelm\'e4\'dfig und in jedem Fall vor Ausf\'fchrungsbeginn mit der UDSchB und bei Bedarf mit dem TLDA abgestimmt.  
     \par 
     \par \b 3.1 Allgemeine Baustelleneinrichtung 
     \par \b0 Als Baustelleneinrichtung (BSE) soll ein Teil des plateauartigen, nach S\'fcdwesten orientierten Vorbereichs am Bismarckturm genutzt werden. Bauzaun, sowie Reinigung und Unterhaltung sanit\'e4rer Einrichtungen sind Teil der Allgemeinen Baustelleneinrichtung.
     \par 
     \par \ul 3.1.1 Angaben zu Anfahrt und Erreichbarkeit des Bauobjektes 
     \par \ulnone Die Erreichbarkeit der Baustelle gestaltet sich au\'dfergew\'f6hnlich aufw\'e4ndig und findet in der Aufstellung der Kostenberechnung als unbedingt bemerkenswerter Faktor Ber\'fccksichtigung:
     \par 
     \par * Die Zufahrt zur Baustelle sollte vorzugsweise \'fcber die Erfurter Stra\'dfe (B7) und den Abzweig Remderoda zum \'84M\'fcnchenrodaer Grund\ldblquote  erfolgen. Die Gesamtentfernung vom Abzweig der B7 bis zum Bismarckturm liegt bei 7,7 km, dabei endet die \'f6ffentliche Stra\'dfe bereits nach 5,5 km am Waldparkplatz. 
     \par 
     \par * Die nicht f\'fcr \'f6ffentliche Durchfahrten zugelassene Reststrecke \'fcber den \'84Forstturm\ldblquote  (750 m nach Waldparkplatz) bis zum sog. \'84Stern im Jenaer Forst\ldblquote  (1,9 km nach Waldparkplatz) ist zwar asphaltiert, jedoch in der Fahrbahnbreite derart eingeschr\'e4nkt, dass lediglich Fahrzeuge mit einer Tonnage bis zu ca. 7,5 t (ca. 2-3 t Nutzlast) die Strecke sicher befahren k\'f6nnen. Unmittelbar am Stern sind ausreichende Wendem\'f6glichkeiten f\'fcr Lieferfahrzeuge vorhanden.  
     \par 
     \par * Der abschlie\'dfende Restweg bis unmittelbar zum Bismarckturm mit einer Gesamtl\'e4nge von ca. 400 m besteht aus 2 geradlinigen, unasphaltierten, lediglich leicht geschotterten Forstwirtschaftswegabschnitten: 
     \par . Vom Stern abgehend verl\'e4uft die erste Wegl\'e4nge nach Westen (auf den Fuchsturm orientiert). \b Die nutzbare Wegbreite dieses Abschnitts, der bahndammartig deutlich \'fcber das Allgemeinniveau des Waldbodens angehoben ist, liegt bei ca\ul . 2,30 bis max. 2,40 m\ulnone .\b0  Der Weg m\'fcndet nach ca. 200 m in nord\'f6stliche Richtung, etwa im Winkel von 130\'b0, in die, direkt auf den Bismarckturm ausgerichtete Allee. 
     \par . Dieser, gleichfalls bis auf eine leichte Beschotterung unbefestigte, geradlinige und beidseitig von B\'e4umen bes\'e4umte Alleeabschnitt hat eine L\'e4nge von ca. 200 m. Die nutzbare Fahrbahnbreite der abschlie\'dfenden Wegstrecken liegt unter 3,00 m.
     \par 
     \par * Bzgl. gegebener Anfahrtsm\'f6glichkeiten zur Baustelle bleibt also festzuhalten:
     \par 1. Eine Anfahrt von Lieferfahrtzeugen mit Tonnagen bis zu 3 t ist bis zum sog. \'84Stern im Jenaer Forst\ldblquote  m\'f6glich, sofern die Zufahrtsgenehmigung der \'f6rtlichen Stra\'dfenverkehrsbeh\'f6rde auf bauzeitliche Nutzung des f\'fcr den \'f6ffentlichen Verkehr ab dem \'84Waldparkplatz\ldblquote  gesperrten Streckenabschnitts vorgelegt werden kann.
     \par 
     \par 2. Durch die \'f6rtliche Forstverwaltung wurde mitgeteilt, dass erforderlicher Lieferverkehr auf den beiden beschriebenen Forstwirtschafts- Wegstrecken zwischen \'84Stern\ldblquote  und Bismarckturm (ca. 400 m) aufgrund nur eingeschr\'e4nkt gegebener Belastbarkeit und anrainendem Baubestand der Allee lediglich durch kleinere Fahrzeuge (Multicar o.\'e4., Gesamtmasse max. 3,0- 3,5 t) erfolgen darf. 
     \par 
     \par 3. Privatfahrzeuge von Firmen sind grunds\'e4tzlich auf dem \'84Waldparkplatz\ldblquote  abzustellen, Anfahrten bis unmittelbar zur Baustelle sind nicht zul\'e4ssig.
     \par 
     \par 4. Den Bieter s\'e4mtlicher Gewerke sind die verkehrstechnischen Randbedingungen im Zuge der Ausgabe der Leistungsverzeichnisse f\'fcr eventuelle kalkulatorische Ber\'fccksichtigung mitzuteilen.
     \par \fs20 
     \par \ul\fs18 3.1.2 Bauzaun
     \par \ulnone Zum Vorhabensbeginn wird der Baustellenbereich \'fcber die bereits vorhandene Umz\'e4unung hinaus mit genormten, verzinkten Drahtgitter- Bauzaunsegmenten mit Standf\'fcssen auf unbefestigtem Untergrund eingefasst (H\'f6he 2,0 m): 
     \par 
     \par * Dabei ist darauf zu achten, dass der in nordnordwestliche Richtung vor\'fcber f\'fchrende Wanderweg uneingeschr\'e4nkt benutzbar bleibt. Der Bauzaun sollte dringend auch w\'e4hrend der t\'e4glichen Arbeitszeiten verschlossenen sein, um die Baustellen vor unbefugten Zutritten durch Wanderer, Jogger, Journalisten oder einfach \'84nur\ldblquote  Neugierige zu sichern. 
     \par 
     \par \ul 3.1.3 Aufenthaltsbereich f\'fcr Mitarbeiter beauftragter Unternehmen
     \par \ulnone Im Sinne der gesicherten effektiven Nutzung des umz\'e4unten, unbedingt nicht gr\'f6\'dfer als notwendig zu haltenden Baustellenbereichs werden in Abstimmung mit den beauftragten Ausf\'fchrungsunternehmen zum Vorhabensbeginn verbindliche Festlegungen bzgl. notwendiger Fl\'e4chen- und Nutzungszuweisungen getroffen.
     \par 
     \par * Es erfolgt zudem, nach Absprache mit dem AG, \ul keine\ulnone  \'fcbergeordnete Bereitstellung von Aufenthaltsbereichen f\'fcr die Mitarbeiter der AN im Rahmen der Allgemeinen Baustelleneinrichtung. Lt. ArbSt\'e4ttV\up4  \up0 ist ein separater Pausenraum zwingend erforderlich, wenn mehr als 10 Mitarbeiter gleichzeitig mehr als zwei Wochen auf der Baustelle t\'e4tig sind. Es wird davon ausgegangen, dass die erforderliche Mitarbeiterzahl zum keinem Zeitpunkt des aktuellen Bauabschnitts erreicht wird.
     \par 
     \par * Den AN wird jedoch die M\'f6glichkeit einger\'e4umt, bei Bedarf einen, f\'fcr die beschriebene Zufahrt (Fahrbahnbreite in Teilbereich auf 2,50 m beschr\'e4nkt) geeigneten Bauwagen innerhalb der Baustellenreinrichtung abzustellen. 
     \par 
     \par * Die verl\'e4ssliche inhaltliche Abkl\'e4rung, Realisierung, Wartung und nachvollziehbare Abrechnung der Anschluss- und Verbrauchsabrechnung sowie Einhaltung von Sicherheit und Ordnung auf der Baustelle sind von den AN zu gew\'e4hrleisten.
     \par 
     \par \ul 3.1.4 Bereitstellung Sanit\'e4rwagen inkl. F\'e4kalientank
     \par \ulnone Es ist vorgesehen, im Rahmen der allgemeinen Baustelleneinrichtung 
     \par * einen Unisex- Sanit\'e4rwagen zur Nutzung durch die Mitarbeiter aller beauftragten AN bereit zu stellen. 
     \par 
     \par * Bzgl. der inhaltlichen Best\'fcckung des Sanit\'e4rwagens wird derzeit von 1 Toilette, 2 Urinalen und 1- 2 Waschbecken ausgegangen. 
     \par 
     \par * Die Abrechnung erfolgt \'fcber die WC- Umlage gem\'e4\'df Pkt. 5.3 der Vertragsbedingungen.
     \par \ul 
     \par 3.1.5 Medienversorgung
     \par \ulnone Innerhalb der Baustelleneinrichtung werden sich befinden:
     \par * 1 Baustromverteiler zzgl. 1- 2 Unterverteiler, die nach erfolgter Ger\'fcststellung auf diesem im Bereich der Turmkrone zur Aufstellung kommen sowie 
     \par 
     \par * 1 Bauwasseranschluss 
     \par Kapazitiv ausreichende Medienanschl\'fcsse f\'fcr Strom und Wasser sind vorhanden.
     \par \pard\li709\tx709\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\fs22 
     \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\ul\fs18 3.1.6 Sonstiges
     \par \ulnone\i 3.1.6.1 Schutz der Bodenfl\'e4chen \i0 
     \par Zum Schutz des vorhandenen Untergrundes der als Baustellenbereich vorgesehenen Plateaufl\'e4che s\'fcdwestlich des Bismarckturms vor z.B. bodeneindringenden Verschmutzungen sind festzulegende Einzelbereiche vorzugsweise mit Schutzmatten (z.B. Gummischrotmatten). Es erfolgen jedoch keine fl\'e4chendeckenden Belegungen.
     \par F\'fcr anderweitige Lagerung sind lastverteilende Bohlen vorzusehen, die jedoch kostenseitig in jeweilige Positionen der Gewerkeleistungen eingehen. 
     \par       
     \par \i 3.1.6.2 Schutz Revisions- bzw. Medienschacht
     \par \i0 Ein vorhandener \'dcbergabeschacht (Grundfl\'e4che ca. 1,0/ 1,0 m) wird f\'fcr die Zeit der Bauausf\'fchrung mittels geeigneter \'dcberdeckung (z.B. Palette mit Blechauflage) im Rahmen der Leistungsausf\'fchrung des Loses 1.1- Ger\'fcstbau und Allgemeine Baustelleneinrichtung bauseits gesch\'fctzt. Der ausgef\'fchrte Schutz darf nicht verschoben oder entfernt werden.
     \par  
     \par * Lt. Leitungsauskunft wird das Grundst\'fcck ann\'e4hernd mittig von S\'fcd nach Nord von einem, mutma\'dflich 2020 im Stahl- Schutzrohr DN50 verlegten Daten- bzw. Fernmeldekabel (FA-2YF(L) 2Y20x20x0,8) angabengem\'e4\'df in 1,0 Tiefe gequert. Das Schutzrohr bindet in einen eckigen \'dcbergabeschacht ein, von dem aus 2 Anschl\'fcsse in das Turminnere verlegt wurden (IT50x4, 6HD-PE und FA-2YF(L)2Y20x2x0,8). Der Schacht befindet sich ca. 9,50 m s\'fcdwestlich des Turmeingangs (Messung von Au\'dfenkante der Umgangseinfassung). Die Leitungsf\'fchrung wird nach der Schachteinbindung in nord\'f6stliche Richtung fortgesetzt.
     \par 
     \par \i 3.1.6.3 Weiterer Leitungsbestand
     \par \i0 * Eine Stromtrasse (Starkstrom, 1kV, Alu- Erdkabel NAYY-J 4x70 mit gr\'fcngelbem Schutzleiter) zum Turm verl\'e4uft nach Leitungsauskunft S\'fcdwesten her nahezu mittig in unbekannter Tiefe \'fcber das Grundst\'fcck in das Bauwerk und wird von dort, nach anf\'e4nglicher bogenf\'f6rmigen Verlegung in nord\'f6stliche Richtung weitergef\'fchrt.
     \par * Eine Wasserleitung (Niederdruckleitung) quert lt. Leitungsauskunft das Grundst\'fcck mit unsicherem Verlauf von S\'fcdwest nach Nordost in unbekannter Tiefe und schlie\'dft den Turm an das Netz an.
     \par \fs22 
     \par \b\fs18 3.2 Ger\'fcstbau
     \par \b0 Ger\'fcstbauleistungen z\'e4hlen nicht zum Inhalt des Loses 1.3- Klempner- und Abdichtungsarbeiten und werden hier nur informativ beschrieben.  \ul 
     \par 
     \par 3.2.1 Abst\'fctzkonstruktion Ebene Pfeilerumgangs
     \par \ulnone Die zur Umsetzung der Sanierungs- und Instandsetzungsleistungen erforderlichen Ger\'fcstarbeiten erfolgen in unmittelbarer N\'e4he des Turmschafts.
     \par Dies ist jedoch nur durch eine Aufstellung der bauwerksumschlie\'dfenden Einr\'fcstung auf dem Altanumgang realisierbar. 
     \par 
     \par Die Ortbetondeckenfl\'e4che des, vor den Turmschaft gesetzten Umgangs (Altandecke) ist nicht ausreichend tragf\'e4hig. Aus diesem Grund wird die Ger\'fcstaufstelleebene Ebene unmittelbar unterhalb, entlang des Pfeilerumgangs umf\'e4nglich mit einem Tragger\'fcst abgest\'fctzt.
     \par 
     \par \ul 3.2.2 Fassadenger\'fcst 
     \par \ulnone Das Fassadenger\'fcst wird so errichtet, dass die im Bestand bereits vorhandene Ein- und Ausflug\'f6ffnung f\'fcr Flederm\'e4use nicht eingeschr\'e4nkt wird.  
     \par 
     \par \ul\i 3.2.2.1 Tragger\'fcst \'fcber Altan\i0 
     \par \ulnone Da im 1. Bauabschnitt keinerlei Bearbeitungen der Schaftau\'dfenfl\'e4chen unter halb des Kranzgesimses vorgesehen sind, wird die Fassadenr\'fcstung hier lediglich als Tragger\'fcst ausgef\'fchrt. Alleinig die oberste Lage des Tragger\'fcstes wird als Arbeitsebene hergerichtet. Das Standger\'fcst entspricht nach DIN EN 12810-1 der Lastklasse 4 (3kN/m\'b2) sowie der Breitenklasse SW09 nach DIN EN 12811-1 (Systembreite 90 cm). 
     \par 
     \par * Im Zuge der Ausstattung der obersten Lage dieses Tragger\'fcstes als Arbeitsebene werden innenseitig abstandsverringernde, abnehmbare Konsolen (Breiten bis ca. 50 cm) angebaut (abnehmbar wegen Zug\'e4nglichkeitsgew\'e4hrleistung der Au\'dfenwandfl\'e4che oberhalb des Kranzgesimses).
     \par 
     \par \ul\i 3.2.2.2 Arbeitsger\'fcst \'fcber Kranzgesims\i0 
     \par \ulnone Zur Gew\'e4hrleistung behinderungsfreier Zug\'e4nglichkeit s\'e4mtlicher Au\'dfenfl\'e4chen der Turmkrone wird hier bauseits eine individuell an den Baubestand angepasste Mischkonstruktion aus Systemelementen und systemfreien Ger\'fcstbauteilen ausgef\'fchrt. Die betrifft die Bereiche  
     \par . Feuerschale inkl. Einfassung, Wandung und Unterbau,
     \par . Strebepfeiler und Jochfl\'e4chen der Turmhaube,
     \par . Strebepfeilerdurchg\'e4nge und \'d6ffnungsleibungen,
     \par . Au\'dfenfl\'e4chen der Umgangsbr\'fcstung
     \par . Adlerfialen der Strebepfeiler
     \par 
     \par * Die gef\'e4hrdungsfreie Zug\'e4nglichkeit aller Einzelbereiche wird, inkl. aller zwischenzeilticher Umbauten,  ger\'fcstbauseitig durch die zus\'e4tzliche Anordnung von Arbeitsebenen im Bereich der Jochr\'e4ume zwischen den Strebepfeilern hergestellt. 
     \par 
     \par * Ebenso werden bei der Ger\'fcstmontage der ger\'e4tebedingte  Fl\'e4chenbedarf zur Ausf\'fchrung vorgesehener Kernbohrungen ber\'fccksichtigt.  
     \par 
     \par . Erforderliche Umbauten der vorgenannten zus\'e4tzlichen Arbeitsbenen zwischen den Strebepfeilern erfolgen, abh\'e4ngig vom Baufortschritt, durch das beauftragte Ger\'fcstbauunternehmen. 
     \par 
     \par \ul\i 3.2.2.3 Ger\'fcsterg\'e4nzungen/ Bekleidungen/ Abdeckungen/ Einhausungen\i0 
     \par \ulnone\i Treppenturm
     \par \i0 . Die Erschlie\'dfung der hochliegenden Arbeitsebenen erfolgt \'fcber eine au\'dfenliegende Ger\'fcsttreppe. 
     \par 
     \par \i Anschlagkonstruktion f\'fcr Seilwinde\i0 
     \par . Im Rahmen der Allgemeinen Baustelleneinrichtung kein Bauaufzug gestellt!
     \par  Anstatt dessen wird das Fassadenger\'fcst an zu vereinbarender Stelle mit einer Anschlagkonstruktion zur 
     \par Befestigung einer elektrisch betriebenen Ausleger- Seilwinde o.\'e4. ausger\'fcstet.
     \par Die beauftragten AN der Lose 1.2- Natursteinarbeiten und 1.3- Spengler- und Abdichtungsarbeiten 
     \par setzen die erforderlichen Transportleistungen zur Material- und Stoffbeschickung der Baustelle eigenverantwortlich mit firmeneigenem Ger\'e4t bzw. Hebezeug (z.B. Seilwinde oder Schr\'e4gaufzug) um.   
     \par 
     \par \i Ger\'fcstnetze
     \par \i0 . Die Au\'dfenseiten des Arbeitsger\'fcstes erhalten eine vollfl\'e4chige Bekleidung aus engmaschigen, wei\'dfen Ger\'fcst- bzw. Staubschutznetzen.
     \par 
     \par \i Schutzeinhausung zur Vandalismusvorbeuge
     \par \i0 . Als Schutzeinhausung zur \'fcberstiegsverhindernden Vandalismusvorbeuge wird um den Gel\'e4ndeaufstand der Ger\'fcsttreppe eine Bekleidung mit stabil befestigten, erschwert demontierbaren Stahlblechplatten hergestellt.  
     \par 
     \par \ul 3.2.3 Einr\'fcstungen im Innenbereich
     \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ulnone * F\'fcr die im Kuppelbereich \'fcber der inneren Plattform des Turmhelms an der Zustiegs\'f6ffnung zur Feuerschale bauseitig auszuf\'fchrenden Demontage-, Instandsetzungs- und Montagearbeiten wird bauseits ein Innenger\'fcst (Raumger\'fcst) der Lastklasse 3 nach DIN EN 12810-1 montiert.
     \par }
     [end]
    #end[Beschreibung]
   #end[Hinweis]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]01[end]
    [Bez]Verblechungen Ablaufflächen[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0101[end]
     [Bez]Verblechung Deckfläche Feuerschalenrand[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vorbemerkungen zu auszuführender Walzbleiabdeckung auf Attika[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\lang1031\b\f0\fs20 Vorbemerkungen zu auszuf\'fchrender Walzbleiabdeckung auf Attika (oberer Feuerschalenrand)\ul\b0\fs18 
       \par 
       \par \ulnone\b 1. Zu beachtende Windlast\ul\b0 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\ulnone Der Bearbeitungsort "Bismarckturm Jena, Auf dem Malakoff" wird der Unterlagen zur lt. Genehmigungsstatik des IB Sando, Weimar in Windzone 2 eingestuft.
       \par Dieser Umstand ist bei den erforderlichen Ausf\'fchrungsleistungen zum fachgerechten Einbau von Walzbleiabdeckungen auf der nach oben hin abschlie\'dfenden Attikaabdeckung des Feuerschalenrings und entlang der Mauerwerksvorlagen entlang
       \par - der Oberkante der \'e4u\'dferen Feuerschaleneinfassung (Breite ca. 36- 38 cm),
       \par - der Deckfl\'e4che des Postamentrings entlang des Feuerschalenfusses (Breite ca. 36- 38 cm),
       \par - der Deckfl\'e4che des Postamentrings unterhalb der Br\'fcstungsau\'dfenseite des Kronenumgangs sowie  
       \par - der oberen Deckfl\'e4chen der Strebepfeiler (inkl. frontseitiger Fl\'e4chenvers\'e4tze)  
       \par immer einzubeziehen!
       \par  
       \par     
       \par \b 2. Walzblei als Material f\'fcr auszuf\'fchrende Abeckungen\ul 
       \par \b0 2.1 Zu verwendende Walzblei- Scharendicke 
       \par \ulnone Aufgrund des exponierten und windanf\'e4lligen Standorts des Bismarckturms ist f\'fcr alle auszuf\'fchrenden Abdeckungen folgende Bleidicke zu w\'e4hlen: \b 2,50 mm\b0 , ca. 28- 30 kg/m\'b2 (Kennfarbe Blau). 
       \par 
       \par An Standorten wie dem Malakoff, wo mit b\'f6igem Wind und hohen Saugkr\'e4ften zu rechnen ist, bietet das schwerere Blei eine deutlich h\'f6here Lagesicherheit und verformt sich weniger stark unter Windlast.
       \par 
       \par \ul 2.2 Materialg\'fcte  Walzblei\i 
       \par \ulnone\i0 F\'fcr die Klempnerarbeiten am Bismarckturm ist kupferlegiertes Walzblei nach EN 12588 in RAL- gepr\'fcfter Qualit\'e4t und f\'fcr den Einsatz in der Denkmalpflege geeignet (als sogenanntes "Kirchenblei" oder "bleiPLUS"auf dem Markt) zu verwenden:
       \par z.B. Saturnblei (RAL-GZ 651) oder gleichwertig 
       \par 
       \par Das Material weist h\'f6here mechanische Festigkeit und Korrosionsbest\'e4ndigkeit f\'fcr exponierte Lagen auf:
       \par Dichte bei 20\'b0 C: 11,336 kg/ dm\'b3
       \par W\'e4rmeleitf\'e4higkeit bei 0\'b0C: 34,67 W/mk
       \par W\'e4rmeleitf\'e4higkeit bei 100\'b0C: 33,83 W/mk
       \par Kupferh\'fcttenblei Pb99,94Cu
       \par \ul 
       \par 
       \par \ulnone\b 3. Attikabdeckung: Einzubauende Trennlage unter Walzbleiabdeckungen \ul\b0 
       \par \ulnone Aufgrund des Vorhandenseins der bauseits im Zuge der Vorhabensumsetzung hergestellten Betonausgleichsschicht entlang der Feuerschalenoberkante (bzw. des nach oben hin bauwerksabschlie\'dfenden Attikarings) sowie der M\'f6rtel- Gef\'e4lleabgleiche (Kalk- bzw. Kalkzemtentm\'f6rtel) ist unterhalb auszuf\'fchrender  Walzbleiabdeckungen jeweils eine fachgerecht sturmsichere Aufbringung einer Trennlage unverzichtbar erforderlich:\ul\i 
       \par \ulnone\i0 - Chemischer Korrosionsschutz (Alkali-Schutz): 
       \par Sobald Feuchtigkeit (z. B. Kondenswasser unter dem Blei) mit dem frischen oder feuchten Beton bzw. M\'f6rtel in Ber\'fchrung kommt, entstehen Laugen, die das Blei von unten her zerfressen k\'f6nnen. 
       \par - Mechanischer Schutz: 
       \par Beton-und M\'f6rteloberfl\'e4chen sind oft rau. Da Blei ein sehr weiches Metall ist und sich bei Temperaturschwankungen stark ausdehnt und zusammenzieht, dient die Unterlage als Gleitschicht, um mechanischen Abrieb zu verhindern.
       \par - Feuchtigkeitsschutz: Die Unterlage verhindert, dass Restfeuchte aus dem Beton direkt an das Metall gelangt.
       \par Die bauseits aufgebrachte Betonausgleichsschicht muss trocken, glatt und vorbehandelt sein. 
       \par \ul 
       \par 3.1 Materialauswahl Trennlage:\ulnone  Bitumenpappe V13 (besandet) oder spezielle Metalldach- Trennlage,
       \par 
       \par \ul 3.2 Voranstrich f\'fcr fachgerechte Aufbringung der vorbeschriebenen V13- Trennlage\i 
       \par \ulnone\i0 Die Betonausgleichsschicht wird vorab zur Bindung der Alkalit\'e4t sowie zur fachgerechten Haftgrund- Herstellung mit einem bitumin\'f6sen Voranstrich versehen. 
       \par Erst danach kommen die Trennlage und das Blei zum Einbau.
       \par 
       \par 
       \par \b 4. Vorgaben und Hinweise zum Einbau und Befestigung der Bleiabdeckungen\b0 
       \par \ul 4.1 Schareneinbau
       \par \ulnone 4.1.1 Gef\'e4lle: F\'fcr die Abdeckungen wird bereits bauseits ein Gef\'e4lle von ca. 10% realisiert (Attika- Aufbetonierung, M\'f6rtelschr\'e4gen auf oberer Feuerschaleneinfassung und Postamentring- Deckfl\'e4che entlang der Feuerschalenbasis), die vorhandenen Decksteine des Postamentrings unterhalb der Umgangsbr\'fcstung verf\'fcgt im eingebauten Zustand bereit \'fcber ein Deckfl\'e4chengef\'e4lle von  mehr als 10%. Somit ist der z\'fcgige damit Wasserablauf jeweils hinreichend gew\'e4hrleistet. 
       \par 
       \par 4.1.2 Aufgrund der windanf\'e4lligen Einbaulage erfolgt die Untergrundbefestigung der Abdeckungen mittels durchgehender Vorsto\'dfbleche (Halter).
       \par 
       \par 4.1.3 Weiterhin sind sowohl die Attikaabdeckung als auch die Abdeckungen der benannten Wandvorlagen sind grunds\'e4tzlich indirekt z. B. mittels Haften) zu befestigen, damit das Abdeckmaterial bei Hitze wandern kann, ohne zu rei\'dfen. 
       \par 
       \par 4.1.4 Sowohl aufgrund des hohen Ausdehnungskoeffizienten des Walzbleies als auch unter Ber\'fccksichtigung der Kreisringform aller auszuf\'fchrenden Abdeckungen und nicht zuletzt bzgl. des Materialeigengewichtes sind die maximale Scharenl\'e4ngen auf ca. 1,00- 1,20 m zu beschr\'e4nken. K\'fcrzere Scharenabschnitte mindern zudem das Risiko von Rissen durch Materialerm\'fcdung ("Wandern" des Bleies).
       \par 
       \par 4.1.5 Bei Einbau der Walzbleiabdeckung werden diese nicht durchschraubt oder verl\'f6tet, sondern \'84indirekt\ldblquote  befestigt, d.h. durch die Klemmwirkung der durchgehenden Vorsto\'dfbleche (Halter) und ihr Eigengewicht gehalten. 
       \par 
       \par 4.1.6 Die einzelnen Bleche der Abdeckungen sind in L\'e4ngsrichtung, also entlang des ringf\'f6rmigen Verlaufs  mindestens 120- 150 mm zu \'fcberlappen (Querst\'f6sse), um kapillares Aufsteigen von Wasser zu verhindern. Die \'dcberlappungen d\'fcrfen nicht verl\'f6tet oder starr verschraubt werden. Das obere Blech liegt lose auf dem unteren, damit sie gegeneinander gleiten k\'f6nnen.
       \par Fixierung: Die Sicherung der Bleche gegen Windsog erfolgt, mit Haftstreifen oder indirekten Befestigungen entlang der Tropfkanten.
       \par 
       \par 4.1.7 Die Bleischaren werden nacheinander montiert: Die Schar wird zun\'e4chst auf die Vorsto\'dfbleche aufgelegt. Anschlie\'dfend werden die \'fcberstehenden Bleikanten an den Tropfseiten um die Unterkante der Vorsto\'dfbleche herumgeschlagen (umgefalzt). Wichtig dabei: Dieser Umschlag darf nicht zu straff ausgef\'fchrt werden und muss so viel Spiel lassen, dass das Blei bei Hitze auf dem Vorsto\'dfblech gleiten kann, jedoch eng genug sitzen, damit der Wind es nicht hochrei\'dft!
       \par 
       \par 4.1.8 Der Falz: Dieser Umschlag sollte eine Breite von etwa 10 bis 15 mm haben. Die Kapillarperle: wichtig ist, dass der Umschlag nicht fest zusammengedr\'fcckt wird. Es muss ein kleiner Hohlraum (die "Perle") bleiben, damit die Kapillarwirkung unterbrochen wird und das Wasser sicher abtropft, statt nach oben gesogen zu werden.
       \par Spezifik f\'fcr Blei: Da Blei mit 2,5 mm sehr weich und schwer ist, neigt es zum Eigendeformieren. Der R\'fcckumschlag dient hier zus\'e4tzlich als mechanische Versteifung der Tropfkante, damit diese \'fcber die Zeit gerade bleibt.
       \par Wichtig: Den Falz mit einem Holzhammer nur leicht flachschlagen, damit die Dehnung noch erm\'f6glicht ist.
       \par 
       \par 4.1.9 Abkantungen: Entlang der Kantenlinien zu senkrechten Frontseiten sind die Bleche zur unteren Tropfkante hin mindestens 30- 40 mm nach unten zu kanten/ zu ziehen (Minimierung Windangriffspunkte unter Bleche). 
       \par 
       \par 4.1.10 Damit der Sto\'df an der 40 mm hohen Abkantung nicht zu wulstig wird (2,5 mm + 2,5 mm = 5 mm Bleidicke!), kann beim unteren Blech im Bereich des R\'fcckumschlags eine kleine Ecke (ca. 15 mm) herausgeschnitten werden. So liegen an der untersten Kante nicht zu viele Schichten \'fcbereinander.
       \par 
       \par 4.1.11 \'dcberstand: Die Tropfkanten stehen ca. 20- 30 mm gegen\'fcber der nach unten senkrecht angrenzenden Wandfl\'e4che vor.
       \par 
       \par 4.1.12 Kein L\'f6ten an der Tropfkante: Die St\'f6\'dfe an der Tropfkante sind nicht starr zu verl\'f6ten. Blei dehnt sich bei Sonneneinstrahlung stark aus, eine starre L\'f6tnaht w\'fcrde bei dieser Materialst\'e4rke entweder rei\'dfen oder das Blech zum Beulen bringen.
       \par 
       \par 4.1.13 Der R\'fcckumschlag (auch Wasserfalz oder Kapillarfalz) ist bei einer massiven 2,5 mm Bleischare (ca. 28kg/m\'b2) entscheidend, um das "Hinterlaufen" von Wasser durch Oberfl\'e4chenspannung zu verhindern. Am Ende der 40 mm Abkantungsh\'f6he wird das Blech um ca. 135\'b0 bis 180\'b0 nach innen (zum Geb\'e4ude hin) um ca. 1,0- 1,5 cm umgeschlagen.
       \par Im Bereich des 90\'b0-Knicks und des R\'fcckumschlags werden die Bleche einfach ineinander geschoben. Damit es nicht zu dick auftr\'e4gt, kann beim unterliegenden Blech der R\'fcckumschlag auf den letzten Zentimetern etwas "beigeklopft" werden.
       \par 
       \par \ul 4.2 Wichtig bei Ausf\'fchrung der Attikaabdeckung:\ulnone 
       \par 4.2.1 Die Walzbleischaren werden f\'fcr den Einbau im Bereich der Attikaabdeckung so vorgekantet, dass sie wie ein "U" \'fcber die Vorsto\'dfbleche passen. Die Seitenw\'e4nde des "U" (die Schenkel) werden dabei etwas l\'e4nger gelassen und am Ende leicht nach innen gebogen (Umschlag).
       \par 4.2.2 Da beidseitig eine Tropfkante vorhanden ist, werden die Bleche einfach geschuppt (\'fcberlappend) verlegt:
       \par - Die erste Schar wird fixiert (ein oder zwei Edelstahlschrauben (mit Dichtscheibe).
       \par - Die zweite Schar wird im Bereich der \'dcberlappung (mind. 10\endash 15 cm) einfach \'fcber die erste gelegt. 
       \par - An den Tropfkanten wird die obere Schar zusammen mit der unteren Schar um die Vorsto\'dfblechenden gefalzt.
       \par 
       \par 
       \par \ul 4.3 Hinweise zur statische Sicherung der Abdeckungen an windgef\'e4hrdetem Standort \'84Am Malakoff\ldblquote\ulnone 
       \par 4.3.1Haften:
       \par F\'fcr die beschriebene Befestigung der Bleischaren sind grunds\'e4tzlich Edelstahl- Haftstreifen mit einer Dicke von 0,5 mm zu verwenden.
       \par Zudem sind enge Haftabst\'e4nde zu realisieren: bei ca. 45- 50 cm Deckbreite der Attikaabdeckung sollten die Haften nicht weiter als 30- 40 cm voneinander entfernt sein, um das Flattern oder Abheben des Bleies gesichert zu verhindern.
       \par 
       \par 4.3.2 Vorsto\'dfbleche (Halter):
       \par Die Halter sind die tragenden Elemente und in einer Materialdicke von 1,0 mm auszuf\'fchren. 
       \par Bei fachgerechter Ausf\'fchrung mit Vorsto\'dfblechen ist keine zus\'e4tzliche Verschraubung n\'f6tig. Das Blei wird vierfach gehalten:
       \par - Formschluss: Durch das Umbiegen an den Tropfkanten (beidseitig).
       \par - Eigengewicht: Bei 2,50 mm Dicke ist das Blei schwer genug, um satt aufzuliegen.
       \par - Haftung: Die Klemmwirkung der Vorsto\'dfbleche \'fcber die gesamte L\'e4nge.
       \par - L\'e4ngenfixierung: Damit die Scharen bei Gef\'e4lle nicht "wandern", wird meist an Wandaufkantungen nur die oberste Kante einer Schar mit ein oder zwei Edelstahlschrauben (mit Dichtscheibe) im Bereich der \'dcberlappung fixiert, die dann von der n\'e4chsten Schar verdeckt werden. 
       \par 
       \par Die vollfl\'e4chig bzw. im Umfang nach Erfordernis f\'fcr die dauerhafte Gew\'e4hrleistung der Sturmsicherheit auf der abzudeckenden Fl\'e4che aufzubringenden Halter bzw. Vorsto\'dfbleche verteilen die Sogkr\'e4fte des Windes \'fcber die gesamte Fl\'e4che des Blechs und verhindern, dass das Blei flattert oder sich aufw\'f6lbt. Zudem kann sich das Blei \'fcber vollfl\'e4chigen Vorst\'f6\'dfen unter Hitze und K\'e4lte frei ausdehnen und zusammenziehen, da es nicht starr verschraubt, sondern nur eingeh\'e4ngt ist. Die Halter aus steiferem Edelstahl fixieren es in der Einbauposition.
       \par 
       \par 4.3.3 Zuschnitt: \i 
       \par \i0 - Die einbaufertige Herstellung der Vorsto\'dfbleche mit beidseitiger senkrechter Blende zur Herstellung der Tropfkanten soll m\'f6glichst ohne station\'e4r auf der Baustelle vorhandene Abkantbank erfolgen. 
       \par - Deshalb erscheint eine Steck- oder Heft- Konstruktion ohne Kantungen als effiziente und baustellentaugliche L\'f6sung:
       \par Da zwei Blenden (innen und au\'dfen) ben\'f6tigt werden, stabilisieren diese im Verbund mit dem flachen Auflageteil die gesamte Konstruktion bei maximaler Fl\'e4chenausreizung wie ein flacher "U-Kanal". Die horizontal auf der Attikakrone zu verlegenden Vorsto\'dfbleche k\'f6nnen unter Beachtung der Fachregeln des Klempnerhandwerks sowie nach entsprechenden Absprachen mit der Tragwerksplanung im Gesamtumfang optimierend reduziert werden. Die dauerhafte Sturmsicherheit der Gesamtkonstruktion darf dabei jedoch in keiner Weise reduziert oder beeintr\'e4chtigt werden!     
       \par 
       \par 4.3.4 Zusammenf\'fcgen:
       \par \ul Konstruktionsvorschlag: "Kamm- Heftung" \ulnone 
       \par * Die Bauteile (Vorbereitung in der Werkstatt) 
       \par - Teil A (Auflage): Zuschnitt als Kreissegmentb\'f6gen (Breite ca. 45\endash 50 cm) aus 1,0 mm Edelstahlblech,
       \par - Teil B (Blenden): Einfache, glatte Edelstahlstreifen, 40 mm hoch, keine Kantung 
       \par 
       \par * Montage- Verfahren vor Ort (Vereinfacht) 
       \par Um die vertikale Blende (Teil B) rechtwinklig an die horizontale Auflage (Teil A) zu bringen, ohne zu kanten, gibt es zwei fachgerechte Wege f\'fcr die Baustelle: 
       \par 
       \par - Variante 1: Stirnseitiges Heften (Schwei\'dfen):
       \par Wenn ein mobiles WIG-Schwei\'dfger\'e4t oder ein Punktschwei\'dfger\'e4t vorhanden ist: Die 40 mm Streifen werden einfach stumpf gegen die Stirnkante der Auflagebleche gedr\'fcckt und alle 10-15 cm kurz angepunktet. 
       \par 
       \par - Variante 2: Montage mit kleinen Edelstahl-Winkeln (Schrauben/Nieten):
       \par * Wenn nicht geschwei\'dft werden soll: Mittels kleiner Edelstahl-Winkelst\'fccke (z.B. 20 x 20 mm), die auf das Auflageblech geschraubt/ genietet werden k\'f6nnen die senkrechten Blendenstreifen seitlich an diesen fixiert werden. Das ist handwerklich sehr einfach, aber etwas zeitaufwendiger. 
       \par 
       \par * Bei Radien von ca. 2,30 m (innen) und ca. 2,77 m (au\'dfen) schmiegt sich der 1 mm Streifen von Hand ohne Beulungen und Stauchungen an die Kurvenform der Deckbleche an.
       \par 
       \par - Wichtiger Hinweis zum Gef\'e4lle (ca. 5%): Da die Deckfl\'e4che der Attika ein Gef\'e4lle nach innen hat, steht die innere Blende im Winkel von ca. 93\'b0 zur Deckfl\'e4che und die \'e4u\'dfere in ca. 87\'b0 exakt lotrecht. 
       \par Diese Winkel k\'f6nnen vor Ort z.B. beim Anpunkten ganz einfach durch leichtes Dr\'fccken exakt ausgerichtet werden.
       \par 
       \par * Blenden-Fixierung:
       \par - 40 mm hohe Streifen (B) werden b\'fcndig gegen die Stirnkanten des Auflageteils (A) gesetzt.
       \par . Technik: Fixieren Sie den Streifen mit Gripzangen am Auflageteil.
       \par . Verbindung: Da die Teile sp\'e4ter durch das Walzblei verdeckt und fixiert werden, gen\'fcgen  Schwei\'dfpunkte (WIG) oder Edelstahl-Blindnieten alle 15\endash 20 cm.
       \par - Vorteil: Ohne Kantung stellen die gegebenen 5% Gef\'e4lle kein Problem dar, die Blendenstreifen sind einfach mittels Wasserwaage senkrecht gegen das geneigte Auflageblech zu halten und fest zu punkten.
       \par 
       \par 4.3.5 Segmentl\'e4ngen:
       \par - Es sollte mit Segmentl\'e4ngen von ca. 1,25 m gearbeitet werden. 
       \par - An den St\'f6\'dfen lassen sich die Blendenstreifen ca. 5 cm \'fcberlappen (f\'fcr den abschlie\'dfenden Einbau des Walzbleis ist dieser minimale Dickensprung unerheblich). 
       \par 
       \par 4.3.6 Montagereihenfolge und Befestigung: 
       \par - Auslegen der flachen Kreissegmente (A) auf der Wandvorlage bzw. Attika-Deckfl\'e4che 
       \par - Fixieren der Segmente am Untergrund
       \par - Ansetzen der Blendenstreifen (B) stirnseitig an den Kreissegmente (A) inkl. Lagefixierung 
       \par - Auslage der Walzbleiabdeckung Formung von Querfalzen und Tropfkanten unter Einbezug der befestigten Vorsto\'dfbleche (A) und (B) 
       \par 
       \par * Materialbedarf pro Segment (Beispiel 1,25 m L\'e4nge): 
       \par - 1 Stk. Auflageblech: ca. 1250 x 450 mm (als Kreissegment zugeschnitten).
       \par \b - \b0 2x Blendenstreifen: 1250 x 40 mm (gerade Streifen, die Kurve entsteht durch das Anhalten an das Auflageblech
       \par 
       \par * Die Auflagebleche werden vollfl\'e4chig inkl. erforderlicher \'dcberdeckungen auf der Attika ausgelegt und gem\'e4\'df der Fachregeln des Klempnerhandwerks mit der Unterkonstruktion (Ortbeton) sturmsicher fixiert. Die Fixierung erfolgt in der Regel indirekt oder/ und durch gezielte Fixpunkte, um Spannungen im Material zu vermeiden.
       \par * Indirekte Befestigungen k\'f6nnen z.B. mit Haften (feste und verschiebbare Klemmen) vorgenommen werden, die auf dem Untergrund verschraubt sind (hier wichtig bei Befestigung: grunds\'e4tzliche Verwendung geeigneter D\'fcbel!). Die Bleche werden in die Haften eingefalzt. Zur Befestigung sind Edelstahlschrauben mit Dichtscheiben zu verwenden.
       \par * Befestigungsl\'f6cher in den Vorsto\'dfblechen sind als Langl\'f6cher auszuf\'fchren, damit das Blech bei Hitze "wandern" kann ohne sich aufzuw\'f6lben.     
       \par 
       \par \ul 4.3.7 Materialvorgabe f\'fcr Haften und Vorsto\'dfbleche:\ulnone  Edelstahl, G\'fcte 1.4401 (A4) oder 1.4404 (A4)
       \par Blei kann in Verbindung mit Feuchtigkeit und bestimmten organischen S\'e4uren korrosiv wirken. Edelstahl der Klasse A4 bietet eine h\'f6here Best\'e4ndigkeit gegen Lochfra\'df und atmosph\'e4rische Belastungen in exponierten H\'f6henlagen wie auf einem Turm. Da der Bismarckturm einer freien Bewitterung ausgesetzt ist, reicht Standard-Edelstahl (A2) erfahrungsgem\'e4\'df nicht aus, um langfristige Rostbildung (Flugrost) und daraus resultierende Verf\'e4rbungen am Natursteinmauerwerk zu verhindern.
       \par 
       \par \ul 4.3.8 Materialvorgabe f\'fcr s\'e4mtliche Schrauben und Befestigungselemente:\ulnone  Edelstahl, G\'fcte 1.4401 (A4) 
       \par \b 
       \par 
       \par 5. Allgemein\b0 
       \par 5.1 Die Hinweise und Vorgabe der Fachregeln des Klempnerhandwerks sind zu beachten.
       \par 
       \par 5.2 Die Verarbeitung des Walzbleimaterials erfolgt nur mit geeignetem Werkzeug. Walzblei wird in kaltem Zustand durch Treiben in nahezu jede Form gebracht. Hierf\'fcr sind Standardwerkzeuge wie Deck- und Treibh\'e4mmer sowie symmetrische und asymmetrische Klopf- und Setzh\'f6lzer zu verwenden.
       \par Zur Anpassung an gewellte Untergr\'fcnde eignen sich handels\'fcbliche Gummih\'e4mmer. Die Werkzeuge haben grunds\'e4tzlich runde Kanten, damit Besch\'e4digungen an dem weichen Werkstoff vermieden werden.
       \par Der Zuschnitt von Walzblei kann mit handels\'fcblichen Blechscheren erfolgen.
       \par 
       \par 5.3 Das f\'fcr die fachgerechte Ausf\'fchrung der Attikaabdeckung erforderliche Gef\'e4lle wird bauseits im Zuge der Fertigung des attikaabschlie\'dfenden Ortbetonrings hergestellt: Die Gef\'e4llerichtung verl\'e4uft von au\'dfen nach innen (zum Feuerschaleninneren hin) mit einem Gef\'e4lle ca. 5%.      
       \par \b 
       \par 
       \par 6. Zusammenfassung der Ausf\'fchrungsvorgaben\ul\b0\i 
       \par \ulnone\i0 6.1Keine starre Fixierung: Das Blei muss sich ausdehnen k\'f6nnen, sonst bilden sich Wellen oder Risse.
       \par 6.2 Windschutz: Aufgrund der windexponierten Lage des Bismarckturms ist das beidseitige Umschlagen um das stabile Vorsto\'dfblech die einzige Methode, die sicher verhindert, dass der Wind unter die Abdeckung greift.
       \par 6.2 Alle f\'fcr die Anpassung an die Kreisringformen der abzudeckenden Fl\'e4chen um den kreisrunden Turm erforderlichen Neben und Zusatzleistungen sind umfassend in die jeweiligen Einheitspreise der Zulagepositionen einzukalkulieren!
       \par   
       \par 
       \par \b 7. Abschlussbehandlung\b0 
       \par \ul 7.1 Oberfl\'e4chenbehandlung neuer Walzbleischaren mit Patinier\'f6l\ulnone 
       \par 7.1.1 Das Patinier\'f6l wird gleichm\'e4\'dfig und sparsam mit einem Baumwoll- Lappen auf die neuverlegte, saubere und trockene Walzblei Oberfl\'e4che aufgetragen. 
       \par 7.1.2 Patinier\'f6l wird auf pflanzlicher Basis mit verschiedenen Zus\'e4tzen hergestellt. Es trocknet je nach Witterung, in etwa einer Stunde. Je nach Bewitterunsbedingungen ist das Patinier\'f6l nach 6-12 Monaten abgetragen. W\'e4hrend dieser Zeit hat sich auf der Walzblei- Oberfl\'e4che eine fest anhaftende und nahezu unl\'f6sliche Patina gebildet. 
       \par 7.1.3 Im Ergebnis dieser Nachbehandlung wird eine shclierenf\'f6rmige Bleiwei\'dfbildung bei Regen verhindert.
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 7.1.4 Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind zu beachten.
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]0101   1 [end]
      [Menge]9,300[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Attikaverblechung oberer Feuerschalenrand/ Walzblei D=2,5 mm, Abdeckungsabwickung 58- 63 cm[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Angepasster Einbau einer Walzbleiabdeckung, D = 2,5 mm 
       \par mit 2 Traufkanten (innen und au\'dfen) inkl. 
       \par - einer fl\'e4chendeckend direkt auf dem Untergrund zu verlegenden bitumin\'f6sen Trennlage einschlie\'dflich der hierf\'fcr  erforderlichen Voranstriche sowie 
       \par - Einbau von Edelstahl- Vorsto\'dfblechen und Edelstahlhaften in, f\'fcr den exponierten Einbauort zur dauerhaften Gew\'e4hrleistung ausreichender Sturmsicherheit erforderlichem Umfang (Montage unter Beachtung der Fachregeln des  Klempnerhandwerks sowie nach eingehender Absprache mit der Tragwerksplanung);
       \par Ausf\'fchrungsbeschreibung und -vorgaben gem. voranstehender Vorbemerkungen; 
       \par   
       \par Material Untergrund: 
       \par - Ortbeton C12/ 15, Dicke ca. 8,0 cm, darunter
       \par - hammerrechtes Schichtenmauerwerk, Kalkstein
       \par 
       \par Breite der abzudeckenden kreisrunden Attika: ca. 40- 45 cm,
       \par 
       \par - Au\'dfenumfang Attika: ca. 17,20 m, 
       \par bei Au\'dfenradius von ca. 2,75 m
       \par - Innenumfang Attika: ca. 14,80 m, 
       \par bei Innenradius von ca. 2,35 m,
       \par 
       \par - Oberkante Attika ca. 20,20 m \'fcber OK Gel\'e4nde, 
       \par - Turmbauwerk am Bergsporn "Auf dem Malakoff" allseitig freistehend 
       \par 
       \par Leistung inkl. 
       \par - aller Materiallieferungen,
       \par - herstellungs\'fcblicher Zuschnitte und Einbau der Abdeckung sowie der beschriebenen Unterbauten (besandete Bitumenpappe inkl. Voranstrich, fl\'e4chendeckende Edelstahl- Vorsto\'dfbleche) gem. der Vorgaben und Erl\'e4uterungen in den vorangestellten Vorbemerkungen zu auszuf\'fchrender Walzbleiabdeckung auf Attika (oberer Feuerschalenrand),
       \par - inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel (Materialvorgaben gem. der vorangestellten Vorbemerkungen),
       \par - aller erforderlichen Falzungen, R\'fcckkantungen, Materialanpassungen, -ausd\'fcnnungen und 
       \par -anarbeitungen gem. Vorbemerkungen,
       \par - Abschlu\'dfbehandlung mit geeignetem Patinier\'f6l gem. Vorbemerkungen und inkl. fachgerechter Abnahme von \'d6l\'fcberst\'e4nden nach erfolgter Behandlung, 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
       \par Im Einheitspreis enthalten ist ebenfalls die Herstellung, Lieferung eines ca. 1,25 m langen Musterst\'fccks und dessen Vorstellung unmittelbar am Einbauort zur Einholung der Ausf\'fchrungsfreigabe vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. 
       \par Bei nicht erfolgter Best\'e4tigung des Mustervorlage f\'fchren notwendige/ beauflagte Nachbesserungen zur Einhaltung geforderter Ausf\'fchrungsqualit\'e4ten und abermalige Mustervorstellungen zu keinerlei Mehrkosten.   
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 
       \par Die Verg\'fctung s\'e4mtlicher auflaufender Zusatzaufwendungen f\'fcr Anpassung der Walzbleiabdeckung und aller Unterbauten und Zubeh\'f6rteile an die Kreisringform der Attika- Ortbetonabdeckung erfolgt gem. nachfolgenden Zulagepositionen.
       \par  
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Bei der Leistungsausf\'fchrung sind die, beim Umgang mit Walzblei entsprechend zu beachtenden Vorschriften und Richtlinien des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unbedingt zu einzuhalten!
       \par \pard 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\ul Material: \ulnone 
       \par - besandete Bitumen- Dachpappe V13 inkl. geeignetem bitumin\'f6sem Voranstrich auf Ortbeton-Deckfl\'e4che gem. DIN DIN EN 13707, DIN 18531 und DIN 18339,
       \par - Vorsto\'dfbleche, Edelstahl, Dicke 1,0 mm, G\'fcte 1.4401 (A4) oder 1.4404 (A4),
       \par - Edelstahl- Haften, Dicke 0,5 mm, G\'fcte 1.4401(A4) oder 1.4404 (A4),  
       \par - alle Befestigungsmittel aus Edelstahl, Vorgabe Materialg\'fcte siehe Vorst\'f6\'dfe und Haften, 
       \par - kupferlegiertes Walzblei, Dicke 2, 5 mm nach EN 12588 in RAL- gepr\'fcfter Qualit\'e4t,
       \par 
       \par \ul Abmessungen Attikaabdeckung:\ulnone 
       \par 1. Breite Mauerkrone Attika f\'fcr Auflage der besandeten Bitumenpappe: 
       \par ca. 40- 45 cm
       \par 
       \par 2. Vorsto\'dfbreite (Edelstahl):
       \par - Attikaabdeckung: 40- 45 cm,
       \par - beidseitiger \'dcberstand : 2 x ca. 2,5 cm,
       \par \ul - beidseitige \'e4u\'dfere Abkantung: 2 x 4,0 cm\ulnone 
       \par Summe Gesamtabwicklung Vorsto\'df: 53- 58 cm 
       \par 
       \par 3. Breite Walzblechschar:
       \par - Attikaabdeckung: 40- 45 cm,
       \par -beidseitiger \'dcberstand: 2 x 3,0 cm,
       \par -beidseitige Abkantung: 2 x 4,5 cm
       \par \ul - beidseitige R\'fcckkantung: 2 x ca. 1,5 cm\ulnone 
       \par \pard Summe Gesamtabwicklung Blechschar: 58- 63 cm
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0101   2 [end]
      [Menge]9,300[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung des Trennlagenunterbaus an Kreisringform der Attika[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr allseitige Anarbeitung der, f\'fcr die Attikaabdeckung aus Walzblei, unterzubauenden Trennlage aus besandeter Bitumenpappe V13 an die Kreisringform der Attika;
       \par Materialauswahl gem. Vorposition;
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen Anpassungen an die Kreisform des Turmbauwerks sowie der dortigen Attika auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten. 
       \par Attika- Abmessungen gem. Vorposition:
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 Breite der abzudeckenden kreisrunden Attika: ca. 40- 45 cm,
       \par - Au\'dfenumfang Attika: ca. 17,20 m, 
       \par bei Au\'dfenradius von ca. 2,75 m
       \par - Innenumfang Attika: ca. 14,80 m, 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 bei Innenradius von ca. 2,35 m
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0101   3 [end]
      [Menge]9,300[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung der Vorstoßbleche an Kreisringform der Attika[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr allseitige Anarbeitung der, f\'fcr die Attikaabdeckung aus Walzblei, vollfl\'e4chig unterzubauenden Vorsto\'dfbleche aus Edelstahl an die Kreisringform der Attika,
       \par Materialauswahl gem. Vorposition;
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen Anpassungen an die Kreisform des Turmbauwerks sowie der dortigen Attika auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten. 
       \par Attika- Abmessungen gem. Vorposition:
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 Breite der abzudeckenden kreisrunden Attika: ca. 40- 45 cm,
       \par - Au\'dfenumfang Attika: ca. 17,20 m, 
       \par bei Au\'dfenradius von ca. 2,75 m
       \par - Innenumfang Attika: ca. 14,80 m, 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 bei Innenradius von ca. 2,35 m
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0101   4 [end]
      [Menge]9,300[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung der Walzbleiabdeckung an Kreisringform der Attika[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr allseitige Anarbeitung der Attikaabdeckung aus Walzblei an die Kreisringform der Attika,
       \par Materialauswahl gem. Vorposition;
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen Anpassungen an die Kreisform des Turmbauwerks sowie der dortigen Attika auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten. 
       \par Attika- Abmessungen gem. Vorposition:
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 Breite der abzudeckenden kreisrunden Attika: ca. 40- 45 cm,
       \par - Au\'dfenumfang Attika: ca. 17,20 m, 
       \par bei Au\'dfenradius von ca. 2,75 m
       \par - Innenumfang Attika: ca. 14,80 m, 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 bei Innenradius von ca. 2,35 m
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0102[end]
     [Bez]Verblechung Deckfläche Feuerschaleneinfassung[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vorbemerkungen zur Walzbleiabdeckung von vorhandenen Wandvorlagen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\lang1031\b\f0\fs20 Vorbemerkungen zur Walzbleiabdeckung von vorhandenen Wandvorlagen \b0\fs18  
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
       \par Der Inhalt der Vorbemerkungen ist, ohne deren nochmalige Auflistung, weitgehend identisch mit folgenden Punkten der Vorbemerkungen zur Attikaabdeckung vor Position 01.1: 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372 1. Zu beachtende Windlast\ul 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\ulnone 2. Walzblei als Material f\'fcr auszuf\'fchrende Abeckungen\ul\b 
       \par \ulnone\b0 5. Allgemein
       \par 6. Zusammenfassung der Ausf\'fchrungsvorgaben\ul\i 
       \par \ulnone\i0 7. Abschlussbehandlung\ul\b 
       \par \b0 
       \par \ulnone Abweichend von den Vorbemerkungen zur Attikaabdeckung gilt f\'fcr die nachfolgenden Leistungspositionen zu Walzbleiabdeckungen von Wand- und Pfeilervorlagen entlang der Turmkrone des Jenaer Bismarckturms bei Fortsetzung der dortigen Nummerierung:  
       \par \b 
       \par 
       \par 8. Edelstahl- Vorsto\'dfbleche und -haften\b0 
       \par \ul 8.1 Funktion\ulnone 
       \par 8.1.1 Die auf den Wandvorlagen der Turmkrone \ul direkt und ohne Trennlage auf\ulnone  den Decksteinen bzw. auf den Gef\'e4lleaufm\'f6rtelungen einzubauenden Edelstahl-Vorsto\'dfbleche dienen als stabile Unterkonstruktion und Tropfkante f\'fcr die weichere Bleiabdeckung.
       \par 
       \par \ul 8.2 Herstellung der Vorsto\'dfbleche inkl. vorderseitiger senkrechter Blende\ulnone 
       \par Zusammenf\'fcgung der segmentbogenf\'f6rmigen Blechabschnitte mit vorderseitigen senkrechten Blende siehe Vorbemerkungen zur Attikaverblechung vor Pos. 01.1, Pkt. 4.3.2 bis 4.3.8 
       \par 
       \par Folgende, auf die vorgenannten Vorbemerkungen auch bzgl. der Nummerierung bezugnehmenden  inhaltliche Anpassungen:  
       \par     \ul 
       \par \ulnone 4.3.2 Vorsto\'dfbleche (Halter):
       \par - Die auf den abzudeckenden Wandvorlagen aufzubringenden Vorsto\'dfblechabschnitte sollten unbedingt in ihrer Gr\'f6\'dfe auf das gem. der Fachregeln des Klempnerhandwerks zur Gew\'e4hrleistung des dauerhaft sturmsicheren Festsitzes erforderliche Ma\'df beschr\'e4nkt sein. 
       \par - Eine vollfl\'e4chige Bedeckung der angeschr\'e4gten Deckfl\'e4chen der Wandvorlagen (ca. 5- 10%) ist nicht erforderlich.
       \par - Es erscheint ausreichend , wenn die Vorsto\'dfblech- Abschnitte jeweils ca. 12- 15 cm auf den schr\'e4gen Deckfl\'e4chen der Wandvorlagen aufliegen. Die Blechauflagen dienen dazu, die vorderseitige senkrechte, 4,0 cm hohe Edelstahl- Blende stabil zu halten und der aufzubringenden Walzblei- Abdeckung somit einen definierten Anschlag bzw. eine durchlaufende Tropfkante zu bieten. 
       \par - Die Befestigung der aufliegenden Vorsto\'dfstreifen erfolgt entsprechend der Erfordernisse gem. der Fachregeln des Klempnerhandwerks, insbesondere unter Beachtung fortgesetzt zu gew\'e4hrleistender temperaturbedingter Materialbewegungen.            
       \par 
       \par 4.3.3 Zuschnitt/ 4.3.4 Zusammenf\'fcgen:: \i 
       \par \i0 Alles wie f\'fcr Vorsto\'dfunterbauten der Attikaverblechung, jedoch senkrechte Blendenbefestigung nur einseitige entlang des Au\'dfenradiusses.  
       \par 
       \par 4.3.5 Segmentl\'e4ngen:
       \par Wie f\'fcr Vorsto\'dfunterbauten der Attikaverblechung, 
       \par 
       \par 4.3.6 Montagereihenfolge und Befestigung: 
       \par - Auslegen der flachen Kreissegmente (A) auf der Wandvorlage bzw. Attika-Deckfl\'e4che 
       \par - Fixieren der Segmente am Untergrund
       \par - Ansetzen der Blendenstreifen (B) stirnseitig an den Kreissegmente (A) inkl. Lagefixierung 
       \par - Einbau der Trennlage (z.B. Strukturmatte)
       \par - Auslage der Walzbleiabdeckung Formung von Querfalzen und Tropfkanten unter Einbezug der befestigten Vorsto\'dfbleche (A) und (B) 
       \par 
       \par * Materialbedarf pro Segment (Beispiel 1,25 m L\'e4nge): 
       \par - 1 Stk. Auflageblech: ca. 1250 x 450 mm (als Kreisbogensegment zugeschnitten).
       \par - 1x Blendenstreifen: 1250 x 40 mm (gerade Streifen, die Kurve entsteht durch das Anhalten an das Auflageblech
       \par 
       \par * Die Auflagebleche werden vollfl\'e4chig inkl. erforderlicher \'dcberdeckungen auf der Attika ausgelegt und gem\'e4\'df der Fachregeln des Klempnerhandwerks mit der Unterkonstruktion (Ortbeton) sturmsicher fixiert. Die Fixierung erfolgt in der Regel indirekt oder/ und durch gezielte Fixpunkte, um Spannungen im Material zu vermeiden.
       \par * Indirekte Befestigungen k\'f6nnen z.B. mit Haften (feste und verschiebbare Klemmen) vorgenommen werden, die auf dem Untergrund verschraubt sind (hier wichtig bei Befestigung: grunds\'e4tzliche Verwendung geeigneter D\'fcbel!). Die Bleche werden in die Haften eingefalzt. Zur Befestigung sind Edelstahlschrauben mit Dichtscheiben zu verwenden.
       \par * Befestigungsl\'f6cher in den Vorsto\'dfblechen sind als Langl\'f6cher auszuf\'fchren, damit das Blech bei Hitze "wandern" kann ohne sich aufzuw\'f6lben. \ul 
       \par 
       \par 8.3 zus\'e4tzlich zum Einbau von Vorsto\'dfblechen \ulnone 
       \par 8.3.1 Die Bleche d\'fcrfen im \'dcberlappungsbereich nicht verschraubt oder verschwei\'dft werden. Sie m\'fcssen gleitend \'fcbereinander liegen, damit sie sich beim Sonneneinstrahlung ausdehnen k\'f6nnen, ohne Wellen zu schlagen oder die Befestigung aus dem Mauerwerk zu rei\'dfen. Jedes Segment wird an der Oberseite (zum r\'fcckliegenden Wandanschluss hin orientiert) befestigt, die \'dcberlappung selbst bleibt "schwimmend".  8.2.3 Die Einzelvorst\'f6\'dfe werden im erforderlichen Umfang mit Edelstahl- Haften gesichert.  
       \par 
       \par 
       \par \b 9. Trennlage \'fcber Vorsto\'dfblechen auf Deckfl\'e4chen der Wandvorlagen\b0 
       \par 9.1 Obwohl Edelstahl und Blei chemisch relativ gut harmonieren (keine starke Kontaktkorrosion) ist f\'fcr die Ausf\'fchrung am Bismarckturm eine fl\'e4chendeckende Trennlage auf den Deckfl\'e4chen der Wandvorlagen zwingend erforderlich. Es kommt hier jedoch kein bitumin\'f6sen Material zum Einsatz!
       \par 9.2 Bel\'fcftung: die Trennlage verhindert, dass sich Kondenswasser zwischen dem Edelstahl und dem Blei staut und an der Bleiunterseite zu schleichender Korrosion (Bleioxidation) f\'fchrt.
       \par 9.3 Gleitf\'e4higkeit: Das schwere Blei zeigt ein anderes Ausdehnungsverhalten als der Edelstahl. Die Trennlage wirkt wie ein Kugellager, so dass das Blei auf dem Edelstahl "wandern" kann ohne sich schadennehmend aufzuscheuern.       
       \par 9.4 Die Verlegung der Trennlage auf der Deckfl\'e4che der Wand muss faltenfrei erfolgen, da sich Falten bei 2,5 mm Bleidicke mit der Zeit auf der Oberfl\'e4che abzeichnen k\'f6nnen. \b 
       \par 
       \par 
       \par 10. Trennlage entlang der Wandaufkantungen\b0 
       \par 10.1 Auch entlang der r\'fcckseitigen Wandaufkantung der Walzbleiverblechung die am Mauerwerk hochgef\'fchrt wird, wird eine Trennlage zwischen Kalkstein- Mauerwerk und Bleiabdeckung abrutschsicher  eingef\'fcgt, um den direkten Kontakt zu Stein und Fugenm\'f6rtel zu verhindern.
       \par 
       \par \ul 10.2 Materialauswahl Trennlage f\'fcr Deckfl\'e4che und Wandaufkantung:\ulnone 
       \par strukturierte Trennlage mit integrierter Membran (auch bezeichnet als "Strukturmatte" oder "Wirrgelege"),
       \par geeignet: z.B. Einzelfaser- Propylengeflecht oder vergleichbare strukturierte Unterlagen, ca. 5- 8 mm hoch;
       \par 
       \par 
       \par \b 11. Ausf\'fchrung der Walzblei- Abdeckungen\b0 
       \par \ul 11.1 St\'f6\'dfe\ulnone 
       \par 11.1.1 Versetzte St\'f6\'dfe: Die St\'f6\'dfe des Walzbleis d\'fcrfen niemals direkt \'fcber den St\'f6\'dfen der Edelstahlbleche liegen und sollten um mindestend 20- 30 cm versetzt zu diesen angeordnet werden, um Schwachstellen im Schichtenaufbau zu vermeiden.  
       \par 11.1.2 \'dcberlappung/ Quersto\'df: Bei einer Bleist\'e4rke von 2,5 mm ist eine \'dcberlappung von mind. 150 mm auszuf\'fchren.
       \par 11.2.3 Falz/ Liegefalz: Aufgrund der Windlasten am Turm und der Breite der Wandvorlagen (bis 50 cm) ist ein einfacher Liegefalz als sicherste L\'f6sung auszuf\'fchren. Dabei werden die R\'e4nder der Bleist\'fccke aufgekantet, ineinander gehakt und flach geklopft (Herstellung der "Kapillarperle"- siehe Vorbemerkungen zu Attikaverblechung- beachten!), so wird das kapillare Aufsteigen von Wasser wirksamer verhindert als bei reiner \'dcberlappung.
       \par 
       \par 11.2 Befestigung gegen Abrutschen
       \par 11.2.1 Da die Wandvorlagen \'fcber Gef\'e4lle nach au\'dfen hin verf\'fcgen, neigt das schwere Blei dazu, mit der Zeit nach au\'dfen zu "kriechen". 
       \par 11.2.2 Wandseitige Fixierung: Das Blei muss an der Turmfassade (also in den Bereichen der r\'fcckseitigen Aufkantung der Verblechungen) mechanisch gesichert werden. Hierzu wird die Oberkante des Bleis in eine Mauernut gef\'fchrt und mit Edelstahl- Bleikeilen sowie abschlie\'dfend mit einer Kappleiste fixiert (Abrechnung Kappleiste nach gesonderter Position):
       \par 
       \par Die obere Kante der Blei-Aufkantung wird ca. 20\endash 25 mm umgeschlagen (gekantet), um eine stabilere Einsteckkante zu erhalten. Da das obere Ende f\'fcr den Einschub in die Nut doppelt gelegt (ca. 20- 25 mm umgeschlagen) wird, um die Steifigkeit zu erh\'f6hen und scharfe Kanten zu vermeiden, belegt allein das Metall bereits ca. 5 mm.
       \par Fixierung: Da 2,5 mm Blei schwer ist, muss es in der Nut mechanisch gesichert werden. Hierzu werden Bleikeile (aus Bleiresten gerollte Streifen) oder spezielle V2A-Edelstahl-Klemmfedern im Abstand von ca. 25\endash 30 cm in die Nut eingeschlagen.
       \par Dehnung: 
       \par Es ist darauf zu achten,dass das Blei in der Nut nicht starr "eingemauert" wird, sondern bei thermischen L\'e4ngen\'e4nderungen noch minimal arbeiten kann.
       \par 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 11.2.3 Edelstahl- Haften: vor Einbau der Trennlage werden in den Wandaufkantungsbereichen Edelstahl- Haftstreifen befestigt. Diese greifen am \'e4u\'dferen Rand um die Umschlagkante des Walzbleis. So wird die Bleiaufkantung auch in der Senkrechten fixiert, kann sich aber beim W\'e4rme in der Fl\'e4che ausdehnen.
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]0102   1 [end]
      [Menge]12,000[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Verblechung Ablauffläche Feuerschaleneinfassung inkl. Wandaufkantung/  Walzblei 2,5 mm, Abwicklung 63- 68 cm[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Angepasster Einbau einer Walzbleiabdeckung, D = 2,5 mm 
       \par mit 1 Traufkante und r\'fcckseitiger Wandaufkantung inkl. 
       \par - Einbau von Edelstahl- Vorsto\'dfblechen und Edelstahlhaften in, f\'fcr den exponierten Einbauort zur dauerhaften Gew\'e4hrleistung ausreichender Sturmsicherheit erforderlichem Umfang (Montage unter Beachtung der Fachregel des  Klempnerhandwerks sowie nach eingehender Absprache mit der Tragwerksplanung), 
       \par - einer fl\'e4chendeckend auf den Vorst\'f6\'dfen \'fcber der gesamten Breite der schr\'e4gen Wandvorlage sowie im Bereich der r\'fcckseitigen Wandaufkantung der Walzbleiverblechung zu verlegenden strukturierten Trennlage mit integrierter Membran (auch bezeichnet als "Strukturmatte" oder "Wirrgelege"),
       \par Ausf\'fchrungsbeschreibung und -vorgaben gem. voranstehender Vorbemerkungen; 
       \par 
       \par Material Untergrund: 
       \par - hammerrechtes Schichtenmauerwerk, Kalkstein, 
       \par - M\'f6rtelabgleich zur Gef\'e4lleherstellung, Hydraulischer M\'f6rtel M5 entsprechend DIN EN 998-2, M\'f6rtelmaterial trassfrei, hoher Sulfatwiderstand, Haftzus\'e4tze zur besseren Anbindung an den Bestand, K\'f6rnung entsprechend Mauerfugendicke 0-2 bzw. 0-4 mm, Mindestdicke an Vorderkante ca. 2,0 cm
       \par   
       \par Breite der abzudeckenden kreisringf\'f6rmigen Wandvorlage entlang des oberen Abschlusses der Feuerschaleneinfassung: ca. 35- 40 cm,
       \par 
       \par - Au\'dfenumfang Attikawandung (Feuerschalenrand): ca. 17,20 m, bei Radius von ca. 2,75 m,
       \par - Au\'dfenumfang Feuerschaleneinfassung: ca. 19,50 m, bei Radius von ca. 3,15 m  
       \par - OK Feuerschaleneinfassung ca. 19,80 m \'fcber OK Gel\'e4nde, 
       \par - Turmbauwerk am Bergsporn "Auf dem Malakoff" allseitig freistehend 
       \par 
       \par Leistung inkl. 
       \par - aller Materiallieferungen,
       \par - herstellungs\'fcblicher Zuschnitte und Einbau der Abdeckung sowie der beschriebenen Unterbauten (Edelstahl- Vorsto\'dfbleche, zus\'e4tzliche Trennlage) gem. der Vorgaben und Erl\'e4uterungen in den vorangestellten Vorbemerkungen zu auszuf\'fchrender Walzbleiabdeckung entlang vorhandener Wandvorlagen, 
       \par - inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel (Materialvorgaben gem. der vorangestellten Vorbemerkungen),
       \par - des Einsteckens und fachgerechten Lagefixierens der Walzblei- Wandaufkantungen in die vollst\'e4ndig von Staub und losen Teilen gereinigte (ausblasen, S\'e4uberung ebenfalls im EP enthalten!) Einstecknut,  
       \par - aller erforderlichen Falzungen, R\'fcckkantungen, Materialanpassungen, -ausd\'fcnnungen und 
       \par -anarbeitungen gem. Vorbemerkungen,
       \par - Abschlu\'dfbehandlung mit geeignetem Patinier\'f6l gem. Vorbemerkungen und inkl. fachgerechter Abnahme von \'d6l\'fcberst\'e4nden nach erfolgter Behandlung, 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
       \par Im Einheitspreis enthalten ist ebenfalls die Herstellung, Lieferung eines ca. 1,25 m langen Musterst\'fccks und dessen Vorstellung unmittelbar am Einbauort zur Ausf\'fchrungsfreigabe vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. 
       \par Bei nicht erfolgter Best\'e4tigung der Mustervorlage f\'fchren notwendige/ beauflagte Nachbesserungen zur Einhaltung geforderter Ausf\'fchrungsqualit\'e4ten und abermalige Mustervorstellungen zu keinerlei Mehrkosten.   
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 
       \par Die Abrechnung und Verg\'fctung des zur Abdeckung geh\'f6rigen Kappstreifeneinbaus sowie der Herstellung der zugeh\'f6rigen Einstecknut erfolgen nach gesonderten Positionen. 
       \par 
       \par Verg\'fctung s\'e4mtlicher auflaufender Zusatzaufwendungen f\'fcr Anpassung der Walzbleiabdeckung, aller Unterbauten und Zubeh\'f6rteile an die Kreisringform der Attika- Ortbetonabdeckung gem. nachfolgender Zulagepositionen;
       \par  
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Bei der Leistungsausf\'fchrung sind die, beim Umgang mit Walzblei entsprechend zu beachtenden Vorschriften und Richtlinien des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unbedingt zu einzuhalten!
       \par \pard 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\ul Material: \ulnone 
       \par - Vorsto\'dfbleche, Edelstahl, Dicke 1,0 mm, G\'fcte 1.4401 (A4) oder 1.4404 (A4),
       \par - strukturierte Trennlage mit integrierter Membran gem. des ZVDH- Regelwerks sowie nach DIN EN 1107-2, DIN EN 12588 und DIN EN 13859-1,
       \par 
       \par - Edelstahl- Haften, Dicke 0,5 mm, G\'fcte 1.4401(A4) oder 1.4404 (A4),  
       \par - alle Befestigungsmittel aus Edelstahl, Vorgabe Materialg\'fcte siehe Vorst\'f6\'dfe und Haften, 
       \par - kupferlegiertes Walzblei, Dicke 2, 5 mm nach EN 12588 in RAL- gepr\'fcfter Qualit\'e4t,
       \par 
       \par \ul Abmessungen Wandvorlage:\ulnone 
       \par 1. Breite Wandvorlage der Feuerschaleneinfassung: 
       \par ca. 35- 38 cm
       \par 
       \par 2. Vorsto\'dfbreite (Edelstahl):
       \par - umlaufender Vorsto\'df\'fcberstand entlang der Wandvorlagen- Au\'dfenseite: ca. 2-5 3,0 cm,
       \par 
       \par 3. H\'f6he der umlaufenden r\'fcckseitigen Aufkantung an Attikaau\'dfenseite: ca. 12- 15 cm
       \par 
       \par 4. Zusammenstellung der Einzelfl\'e4chen f\'fcr Trennlagenmenge:
       \par 4.1 Ablauffl\'e4che Wandvorlage: ca. 7,00 m\'b2
       \par 4.2 Fl\'e4che entlang Wandaufkantung: ca. 3,00 m\'b2
       \par 4.3 Summe f\'fcr einzubauende Trennlage: ca. 10,00 m\'b2
       \par 
       \par 5. Breite Walzblechschar:
       \par - Breite Wandvorlage: 38- 40 cm,
       \par - \'dcberstand Tropfkante: 3,0 cm,
       \par - Abkantung an Tropfkante: 4,5 cm
       \par - R\'fcckkantung an Tropfkante: 1,5 cm\ul 
       \par \ulnone - r\'fcckseitige Wandaufkantung: 12- 15 cm\ul 
       \par - Einsteckl\'e4nge in Wandschlitz: 4,0 cm
       \par \pard\ulnone Gesamtabwicklung Blechschar: 63- 68 cm
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0102   2 [end]
      [Menge]7,000[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung der Vorstoßbleche an Kreisringform der oberen Feuerschaleneinfassung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr allseitige Anarbeitung der, f\'fcr die Ablauffl\'e4che der oberen Feuerschaleneinfassung aus Walzblei, unterzubauenden Vorsto\'dfbleche aus Edelstahl an die Kreisringform der Attika,
       \par Materialauswahl gem. Vorposition 01.02.1;
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen Anpassungen an die Kreisform des Turmbauwerks sowie der dortigen Attika und der Wandvorlage entlang der oberen Feuerschaleneinfassung auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten. 
       \par Hierin einbezogen ist auch:
       \par - die pass- und ma\'dfgenaue Anarbeitung erforderlicher Vorsto\'dfbleche zur verkr\'f6pften Ausf\'fchrung der aufzubringenden Walzbleiverblechung der Wandvorlage in allen Bereichen der vorderseitig umlaufend vorhandenen Pfeilervorlagen: 
       \par insgesamt 9 Stk. Pfeilervorlagen, Einzelbreite ca. 90 cm, 
       \par Tiefe Pfeilervorspr\'fcnge jeweils ca. 4- 6 cm, insgesamt 18 Vorspr\'fcnge,  
       \par 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 Breite der abzudeckenden kreisringf\'f6rmigen Wandvorlage entlang des oberen Abschlusses der Feuerschaleneinfassung: ca. 35- 40 cm,
       \par Au\'dfenumfang Attikawandung: ca. 17,20 m 
       \par bei Radius von ca. 2,75 m
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Au\'dfenumfang Wandvorlage obere Feuerschaleneinfassung: ca. 19,50 m bei Radius von ca, 3,15 m  
       \par 
       \par Abmessungen Wandvorlagen- Ablauffl\'e4che gem. Vorposition 01.02.1: ca. 7,00 m\'b2
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0102   3 [end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung des Trennlagenunterbaus an Kreisringform der oberen Feuerschaleneinfassung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr allseitige Anarbeitung der, f\'fcr die Ablauffl\'e4che der oberen Feuerschaleneinfassung sowie die r\'fcckseitige Wandaufkantung entlang der Attikaau\'dfenwandung  aus Walzblei, unterzubauenden strukturierten Trennlage mit integrierter Membran an die Kreisringform der Attika;
       \par Materialauswahl gem. Vorposition 01.02.1;
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen Anpassungen an die Kreisform des Turmbauwerks sowie der dortigen Attika und der Wandvorlage entlang der oberen Feuerschaleneinfassung auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten. 
       \par Hierin einbezogen ist auch:
       \par - die pass- und ma\'dfgenaue verkr\'f6pfte Anarbeitung der aufzubringenden Walzbleiverblechung der Wandvorlage an allen Bereichen der vorderseitig umlaufend vorhandenen Pfeilervorlagen: 
       \par insgesamt 9 Stk. Pfeilervorlagen, Einzelbreite inkl. beidseitiger seitlicher Trauf\'fcberstand ca. 95 cm, 
       \par Tiefe Pfeilervorspr\'fcnge jeweils ca. 4- 6 cm, insgesamt 18 Vorspr\'fcnge, 
       \par zus\'e4tzlich mit fachgerechter Herstellung der Abdeckung \'fcber den Pfeilervorlagen der Feuerschaleneinfassung: Herstellung von insgesamt 18 Au\'dfen- und 18 Innenecken entlang der umlaufend verspringenden Tropfkanten, Kantenansichtsl\'e4nge jeweils 4 cm,         
       \par 
       \par Breite der abzudeckenden kreisringf\'f6rmigen Wandvorlage entlang des oberen Abschlusses der Feuerschaleneinfassung: ca. 35- 40 cm,
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 Au\'dfenumfang Attikawandung: ca. 17,20 m 
       \par bei Radius von ca. 2,75 m
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Au\'dfenumfang Wandvorlage obere Feuerschaleneinfassung: ca. 19,50 m bei Radius von ca, 3,15 m  
       \par 
       \par Abmessungen der Ablauffl\'e4che der Wandvorlage sowie der r\'fcckseitigen Wandaufkantung gem. Vorposition 01.02.1:
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Fl\'e4che Wandvorlage: ca. 7,00 m\'b2
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Fl\'e4che entlang Wandaufkantung: ca. 3,00 m\'b2
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0102   4 [end]
      [Menge]12,000[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung der Walzbleiabdeckung an Kreisringform der oberen Feuerschaleneinfassung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr allseitige Anarbeitung der Ablauffl\'e4che der Feuerschaleneinfassung sowie der r\'fcckseitigen Endaufkantung aus Walzblei an die Kreisringform der Attika,
       \par Materialauswahl gem. Vorposition 01.02.1;
       \par 
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen Anpassungen an die Kreisform des Turmbauwerks sowie der dortigen Attika und der Wandvorlage entlang der oberen Feuerschaleneinfassung auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten. 
       \par Attika- Abmessungen gem. Vorposition:
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 
       \par Breite der abzudeckenden kreisringf\'f6rmigen Wandvorlage entlang des oberen Abschlusses der Feuerschaleneinfassung: ca. 35- 40 cm,
       \par Au\'dfenumfang Attikawandung: ca. 17,20 m 
       \par bei Radius von ca. 2,75 m
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Au\'dfenumfang Wandvorlage obere Feuerschaleneinfassung: ca. 19,50 m bei Radius von ca, 3,15 m  
       \par Aufkantungsh\'f6he: ca. 12- 15 cm,
       \par Einstecktiefe in Wandschlitz: ca. 4, 0 cm
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0102   5 [end]
      [Menge]18,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Einarbeitung von 90°- Innenecken in die Walzbleiabdeckung der oberen Feuerschaleneinfassung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr Anarbeitung der entlang der Ablauffl\'e4che der oberen Feuerschaleneinfassung aus Walzblei auszuformenden Innenecken,
       \par Materialauswahl gem. Vorposition 01.02.1;
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen pass- und ma\'dfgenauen Einarbeitung von Verkr\'f6pfungen zur fachgerechten Ausbildung von Innen- und Au\'dfenecken innerhalb der aufzubringenden Walzbleiverblechung  auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten: 
       \par 
       \par insgesamt 9 Stk. Pfeilervorlagen, Einzelbreite ca. 90 cm, 
       \par Tiefe Pfeilervorspr\'fcnge jeweils ca. 4- 6 cm, 
       \par insgesamt 18 Vorsprungsl\'e4ngen 
       \par mit 18 Innen- und 18 Au\'dfenecken  
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0102   6 [end]
      [Menge]18,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Einarbeitung von 90°- Außenecken in die Walzbleiabdeckung der oberen Feuerschaleneinfassung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr Anarbeitung der, entlang der Ablauffl\'e4che der oberen Feuerschaleneinfassung aus Walzblei, auszuformenden Au\'dfenecken,
       \par Leistungsbeschreibung wie Vorposition 01.02.5
       \par Materialauswahl gem. Vorposition 01.02.1;
       \par 
       \par insgesamt 9 Stk. Pfeilervorlagen, Einzelbreite ca. 90 cm, 
       \par Tiefe Pfeilervorspr\'fcnge jeweils ca. 4- 6 cm, 
       \par insgesamt 18 Vorsprungsl\'e4ngen 
       \par mit 18 Innen- und 18 Au\'dfenecken  
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0102   7 [end]
      [Menge]17,250[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kappstreifeneinbau an Wandaufkantungsanschluss Feuerschaleneinfassung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Nach erfolgtem Einlassen der hierf\'fcr vorgesehenen Einbaul\'e4nge r\'fcckseitiger Wandaufkantungen der Walzbleischaren zur Abdeckung der Wandvorlage entlang der Feuerschaleneinfassung wird der aus gleichem Walzblei- Material bestehende Kappstreifen oberhalb der Abdeckungsabschnitte gleichfalls in den nach gesonderter Position gefertigten Wandschlitz eingeschoben.
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
       \par Fixierung: Das insgesamt in die Nut eingesteckte Bleimaterial (Wandaufkantung der Abdeckung und Kappstreifen)  muss mechanisch vor Ab- oder Herausrutschen gesichert werden. Hierzu werden Bleikeile (aus Bleiresten gerollte Streifen) oder spezielle V2A-Edelstahl- Klemmfedern im Abstand von ca. 25- 30 cm in die Nut eingeschlagen.
       \par Dehnung: 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Es ist darauf zu achten, dass das Blei in der Nut nicht starr "eingemauert" wird, sondern bei thermischen L\'e4ngen\'e4nderungen noch minimal arbeiten kann.
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 
       \par Abschlie\'dfend wird die Einsteckfuge ("Sackschlitz") fl\'e4chenb\'fcndig mit Bleiwolle verschlossen (Leistung ist ebenfalls vollst\'e4ndig im EP enthalten):   
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
       \par Abdichtung der Nut durch Bleiwolle- Einarbeitung in die Wandungsanschlussnut:
       \par - Das Material wird lagenweise durchlaufend verstemmt und bildet einen homogenen sicher abdichtenden Bleiring, 
       \par - Die zu erzielende Dichte richtet sich nach den Arbeitsbedingungen am Einsatzort und reicht von ca. 5,6 bis 11,0 kg/dm\'b3;
       \par 
       \par Die Bleiwolle dient als mechanisches Befestigungsmittel. 
       \par Durch das schichtweise Einbringen und Feststampfen mit einem Fugeisen oder Setzeisen verfilzen die feinen Bleif\'e4den und bilden eine kompakte, schwere Masse, die das Walzblei unverr\'fcckbar in der Nut verklemmt.
       \par 
       \par Schichtaufbau: 
       \par - Die Bleiwolle wird nicht locker hineingelegt, sondern in kleinen Portionen fest in die Nut eingetrieben ("ausgestemmt"), bis die Nut zu ca. 2/3 gef\'fcllt ist.
       \par - Im Gegensatz zu M\'f6rtel bleibt Bleiwolle leicht plastisch und nimmt thermische Spannungen des 2,5 mm starken Walzbleis besser auf, ohne zu rei\'dfen.
       \par 
       \par Die Ausf\'fchrung erfolgt mit speziellen Nachstreicheisen mit stumpfer Fl\'e4che, um das Material gleichm\'e4\'dfig zu verdichten, ohne das Walzblei zu besch\'e4digen.
       \par 
       \par Verdichtung der Bleiwolle/ Kaltverschwei\'dfung: 
       \par Durch das massive Feststampfen der Bleiwolle mit einem Setzeisen entsteht eine nahezu homogene Bleimasse. Die Wolle muss so fest eingetrieben werden, dass sie eine metallisch gl\'e4nzende Oberfl\'e4che bildet.
       \par 
       \par F\'fcllgrad: 
       \par Die Nut wird b\'fcndig bis zur Vorderkante des Mauerwerks mit Bleiwolle gef\'fcllt. 
       \par Da 2,5 mm Walzblei eine enorme Eigenkraft bei thermischer Ausdehnung entwickelt, muss die Bleiwolle besonders sorgf\'e4ltig verkeilt werden, damit sich die Aufkantung im Sommer nicht aus der Nut "dr\'fcckt"
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 
       \par Die Herstellung einer Musterfl\'e4che zum Bleiwolle- Fugenverschluss (L\'e4nge ca. 1,00 m) ist ebenfalls im Einheitspreis (EP) enthalten. Ggf. erforderlich werdende Nachbesserungen zur Erreichung der geforderten Ausf\'fchrungsqualit\'e4t sowie nochmalige Musterneuanlagen verursachen keinerlei Zusatzkosten! 
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0102   8 [end]
      [Menge]17,250[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Herstellung Einstecknut für Walzblei- Wandaufkantung Feuerschaleneinfassung, T 40 mm, B 8- 10 mm[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Die umlaufend um den gesamten Kreisumfang der Feuerschaleneinfassung herzustellende Nut wird mit einer Mauernutfr\'e4se oder einem Winkelschleifer mit Diamantscheibe erstellt.
       \par Der strikt waagerechte Nutverlauf ist im Vorhinein am Mauerwerk anzulegen (z.B. mit Kreide , ggf. auch mit Schnippschnur) und bei festgestelltem ung\'fcnstigen Verlauf (z.B. entlang eine zu gro\'dfen Anteils an Lagerfugen des Mauerwerks) anzupassen (dabei darf das resultierende Aufkantungsma\'df ab OK M\'f6rtelabgleich am Wandanschluss eine H\'f6he von 10 cm nicht unterschreiten).
       \par 
       \par Beim Einfr\'e4sen ist unbedingt darauf zu achten, dass ein versatzloser Verlauf der Nut ohne Entstehung scharfer Kanten gew\'e4hrleistet ist. 
       \par Ggf. beim Schnitt entstehende Scharfkantigkeiten am Steinbestand sind im erforderlichen Umfang mit geeignetem Werkzeug zu brechen (Vorbeuge vor Sch\'e4den an den nach gesonderten Positionen einzusteckenden Walzbleiabschnitten.      
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\ul vorhandenes Mauerwerk:
       \par \ulnone Hammerrechtes Schichtenmauerwerk, Kalkstein, 
       \par Wandst\'e4rke ca. 40 cm
       \par \b 
       \par \ul\b0 Fugenmaterial:\ulnone 
       \par Deckverfugung: Dicke bis 3,0 cm
       \par Hydraulischer M\'f6rtel M5 entsprechend DIN EN 998-2, trassfrei, hoher Sulfatwiderstand, Haftzus\'e4tze zur besseren Anbindung an den Bestand, \ul wasserabweisend\ulnone  ausger\'fcstet (Wc2 entsprechend DIN EN 998-1), K\'f6rnung 0- 4 mm
       \par Tiefenverfugung:
       \par Hydraulischer M\'f6rtel M5 entspr. DIN EN 998-2, trassfrei, hoher Sulfatwiderstand, Haftzus\'e4tze zur besseren Anbindung an den Bestand, K\'f6rnung 0-2 mm
       \par 
       \par \ul Bemessung der einzuschneidenden Einstecknut:\ulnone 
       \par Tiefe: Die Nut wird ca.  35 - 40 mm tief in das Mauerwerk (vorzugsweise direkt in das Steinmaterial) eingefr\'e4st 
       \par Breite: Nutbreite ca. 8- 10 mm.
       \par Gef\'e4lle: Nut wird leicht schr\'e4g ansteigend eingefr\'e4st (ca. 15\'b0 Steigung). Hierdurch wird verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung hinter das Blei l\'e4uft.
       \par 
       \par \ul Reinigung: \ulnone 
       \par \pard Die Nut muss vor dem Einsetzen des Bleis gr\'fcndlich von Staub und losen Teilen gereinigt werden (ausblasen).
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0103[end]
     [Bez]Verblechung Postament- Deckfläche Feuerschalenfuß[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0103   1 [end]
      [Menge]12,100[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Verblechung Ablauffläche entlang Feuerschalenfuß inkl. Wandaufkantung/  Walzblei 2,5 mm, Abwicklung ca. 60- 62 cm[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Angepasster Einbau einer Walzbleiabdeckung, D = 2,5 mm 
       \par mit 1 Traufkante und r\'fcckseitiger Wandaufkantung inkl. 
       \par - Einbau von Edelstahl- Vorsto\'dfblechen und Edelstahlhaften in f\'fcr den exponierten, sturmgef\'e4hrdeten Einbauort erforderlichem Umfang, 
       \par 
       \par Leistungsbeschreibung vollst\'e4ndig wie Position 01.02.1 "Verblechung Ablauffl\'e4che obere Feuerschaleneinfassung",
       \par jedoch  
       \par   
       \par Ausf\'fchrung entlang der abzudeckenden kreisringf\'f6rmigen Wandvorlage entlang der Postament- Deckfl\'e4che entlang des Feuerschalenfusses, Breite: ca. 36- 38 cm,
       \par 
       \par - Au\'dfenumfang Feuerschaleneinfassung (Fu\'dfbereich der Schr\'e4gsteine): ca. 19,80 m bei Radius von ca. 3,15 m
       \par - Au\'dfenumfang Postament entl. Feuerschalenfu\'df: ca. 22,10 m be<i Radius von ca. 3,50 m,
       \par - OK Deckfl\'e4che Postament ca. 18,30 m \'fcber OK Gel\'e4nde, 
       \par - Turmbauwerk am Bergsporn "Auf dem Malakoff" allseitig freistehend 
       \par 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Im Einheitspreis enthalten ist ebenfalls die Herstellung, Lieferung eines ca. 1,25 m langen Musterst\'fccks und dessen Vorstellung unmittelbar am Einbauort zur Ausf\'fchrungsfreigabe vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. 
       \par Bei nicht erfolgter Best\'e4tigung der Mustervorlage f\'fchren notwendige/ beauflagte Nachbesserungen zur Einhaltung geforderter Ausf\'fchrungsqualit\'e4ten und abermalige Mustervorstellungen zu keinerlei Mehrkosten.   
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Die Abrechnung und Verg\'fctung des zur Abdeckung geh\'f6rigen Kappstreifeneinbaus sowie der Herstellung der zugeh\'f6rigen Einstecknut erfolgen nach gesonderten Positionen. 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 
       \par Verg\'fctung s\'e4mtlicher auflaufender Zusatzaufwendungen f\'fcr Anpassung der Walzbleiabdeckung, aller Unterbauten und Zubeh\'f6rteile an die Kreisringform der Attika- Ortbetonabdeckung gem. nachfolgender Zulagepositionen;
       \par  
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Bei der Leistungsausf\'fchrung sind die, beim Umgang mit Walzblei entsprechend zu beachtenden Vorschriften und Richtlinien des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unbedingt zu einzuhalten!
       \par \pard 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\ul Material: \ulnone 
       \par - Vorsto\'dfbleche, Edelstahl, Dicke 1,0 mm, G\'fcte 1.4401 (A4) oder 1.4404 (A4),
       \par - strukturierte Trennlage mit integrierter Membran gem. des ZVDH- Regelwerks sowie nach DIN EN 1107-2, DIN EN 12588 und DIN EN 13859-1,
       \par 
       \par - Edelstahl- Haften, Dicke 0,5 mm, G\'fcte 1.4401(A4) oder 1.4404 (A4),  
       \par - alle Befestigungsmittel aus Edelstahl, Vorgabe Materialg\'fcte siehe Vorst\'f6\'dfe und Haften, 
       \par - kupferlegiertes Walzblei, Dicke 2, 5 mm nach EN 12588 in RAL- gepr\'fcfter Qualit\'e4t,
       \par 
       \par \ul Abmessungen Wandvorlage:\ulnone 
       \par 1. Breite der Postament- Deckfl\'e4che: ca. 36- 38 cm
       \par 
       \par 2. Vorsto\'dfbreite (Edelstahl):
       \par - umlaufender Vorsto\'df\'fcberstand entlang der Wandvorlagen- Au\'dfenseite: ca. 2-5- 3,0 cm,
       \par 
       \par 3. H\'f6he der umlaufenden r\'fcckseitigen Aufkantung an Schr\'e4gsteinen des Feuerschalenfusses: ca. 10- 12 cm
       \par 
       \par 4. Zusammenstellung der Einzelfl\'e4chen f\'fcr Trennlagenmenge:
       \par 4.1 Deckfl\'e4che: ca. 7,60 m\'b2
       \par 4.2 Fl\'e4che entlang Wandaufkantung: ca. 3,00 m\'b2
       \par 4.3 Summe f\'fcr einzubauende Trennlage: ca. 10,60 m\'b2
       \par 
       \par 5. Breite Walzblechschar:
       \par - Breite Wandvorlage: 36- 38 cm,
       \par - \'dcberstand Tropfkante: 3,0 cm,
       \par - Abkantung an Tropfkante: 4,5 cm
       \par - R\'fcckkantung an Tropfkante: 1,5 cm\ul 
       \par \ulnone - r\'fcckseitige Wandaufkantung: 10- 12 cm\ul 
       \par - Einsteckl\'e4nge in Wandschlitz: 4,0 cm
       \par \pard\ulnone Gesamtabwicklung Blechschar: 60- 62 cm
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0103   2 [end]
      [Menge]7,600[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung der Vorstoßbleche an Kreisringform der Deckfläche des Postamentrings am Feuerschalenfuß[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr allseitige Anarbeitung der, f\'fcr die Ablauffl\'e4che der Postament- Deckfl\'e4che am Feuerschalenfu\'df (oberes Postament) aus Walzblei, unterzubauenden Vorsto\'dfbleche aus Edelstahl an die Kreisringform des Postamentes,
       \par Materialauswahl gem. Vorposition 01.03.1;
       \par 
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen Anpassungen an die Kreisform des Turmbauwerks sowie des Postamentes am Feuerschalenfu\'df auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten.
       \par  
       \par Abmessungen Deckfl\'e4che gem. Vorposition 01.03.1: 
       \par ca. 7,60 m\'b2
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0103   3 [end]
      [Menge]10,600[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung des Trennlagenunterbaus an Kreisringform der oberen Postament- Deckfläche[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr allseitige Anarbeitung der, f\'fcr die Ablauffl\'e4che der Postament- Deckfl\'e4che am Feuerschalenfu\'df  (oberes Postament) sowie die r\'fcckseitige Wandaufkantung aus Walzblei, unterzubauenden strukturierten Trennlage mit integrierter Membran an die Kreisringform des Postamentes;
       \par Materialauswahl gem. Vorposition 01.03.1;
       \par 
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen Anpassungen an die Kreisform des Turmbauwerks sowie der Postamentes am Feuerschalenfu\'df auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten. 
       \par 
       \par Abmessungen der Ablauffl\'e4che der Wandvorlage sowie der r\'fcckseitigen Wandaufkantung gem. Vorposition 01.03.1:
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Deckfl\'e4che Postament: ca. 7,60 m\'b2
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Fl\'e4che entlang Wandaufkantung: ca. 3,00 m\'b2
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0103   4 [end]
      [Menge]12,150[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung der Walzbleiabdeckung an Kreisringform des oberen Postament- Deckfläche[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr allseitige Anarbeitung der Ablauffl\'e4che der Postament- Deckfl\'e4che am Feuerschalenfu\'df sowie der r\'fcckseitigen Wandaufkantung aus Walzblei an die Kreisringform des Postamentes am Feuerschalenfu\'df (oberes Postament), Materialauswahl gem. Vorposition 01.03.1;
       \par 
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen Anpassungen an die Kreisform des Turmbauwerks sowie des Postamentes am Feuerschalenfu\'df  auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten. 
       \par 
       \par Deckfl\'e4chen- Abmessungen entlang des Postaments gem. Vorposition 01.03.1:
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 Breite der abzudeckenden Deckfl\'e4che: ca. 36- 38 cm,
       \par Au\'dfenumfang Deckfl\'e4che Postament: ca. 22,10 m bei Radius von ca. 3,50 m,
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Innenumfang Deckfl\'e4che Postament: ca. 19,77 m bei Radius ca. 3,15 m, 
       \par Aufkantungsh\'f6he: ca. 10- 12 cm,
       \par Einstecktiefe in Wandschlitz: ca. 4,0 cm
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0103   5 [end]
      [Menge]18,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Einarbeitung von 90°- Innenecken in die Walzbleiabdeckung der oberen Postament- Deckfläche[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr Anarbeitung der entlang der Ablauffl\'e4che der oberen Feuerschaleneinfassung aus Walzblei auszuformenden Innenecken,
       \par Materialauswahl gem. Vorposition 01.03.1;
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen pass- und ma\'dfgenauen Einarbeitung von Verkr\'f6pfungen zur fachgerechten Ausbildung von Innen- und Au\'dfenecken innerhalb der aufzubringenden Walzbleiverblechung  auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten: 
       \par 
       \par insgesamt 9 Stk. Pfeilervorlagen, Einzelbreite ca. 90 cm, 
       \par Tiefe Pfeilervorspr\'fcnge jeweils ca. 6- 8 cm, 
       \par insgesamt 18 Vorsprungsl\'e4ngen 
       \par 18 Innenecken 90\'b0
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0103   6 [end]
      [Menge]18,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Einarbeitung von 90°- Außenecken in die Walzbleiabdeckung der oberen Postament- Deckfläche[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr Anarbeitung der, entlang der Ablauffl\'e4che der oberen Feuerschaleneinfassung aus Walzblei, auszuformenden Au\'dfenecken,
       \par Leistungsbeschreibung wie Vorposition 01.03.5
       \par Materialauswahl gem. Vorposition 01.03.1;
       \par 
       \par insgesamt 9 Stk. Pfeilervorlagen, Einzelbreite ca. 90 cm, 
       \par Tiefe Pfeilervorspr\'fcnge jeweils ca. 6- 8 cm, 
       \par insgesamt 18 Vorsprungsl\'e4ngen 
       \par 18 Au\'dfenecken 90\'b0
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0103   7 [end]
      [Menge]18,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Einarbeitung von dreieckförmigen Seitenflächen  in rückseitige Walzbleiaufkantung an oberem Postament[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr Anarbeitung der entlang der Ablauffl\'e4che der oberen Feuerschaleneinfassung aus Walzblei auszuformenden Innenecken,
       \par Materialauswahl gem. Vorposition 01.03.1;
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle im Zusammenhang mit erforderlichen pass- und ma\'dfgenauen Einarbeitungen von insgesamt 2  x 9 zus\'e4tzlichen, dreieckf\'f6rmigen, seitlichen Anarbeitungsfl\'e4chen im unteren Bereich der Pfeilervorlagen der Feuerschaleneinfassung innerhalb der r\'fcckseitigen Walzblei- Wandaufkantungen auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten: 
       \par 
       \par insgesamt 9 Stk. Pfeilervorlagen, Einzelbreite ca. 90 cm, 
       \par Tiefe Pfeilervorspr\'fcnge unten jeweils ca. 6- 8 cm, nach unten auf Null auslaufend, 
       \par insgesamt 18, nach unten auf Nullauslaufende, dreieckf\'f6rmige  Seitenfl\'e4chen B/H  ca. 6-8/ 5- 7 cm
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0103   8 [end]
      [Menge]20,850[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kappstreifeneinbau für Wandaufkantungsanschluss oberer Postamentring[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Leistungsbeschreibung vollst\'e4ndig wie Position 01.02.7, 
       \par jedoch
       \par 
       \par Kappstreifeneinbau nach Einbau der Walzbleischaren zur Abdeckung der Postamentring- Deckfl\'e4che am Feuerschalenfu\'df (oberer Postamentring).
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Die Herstellung einer Musterfl\'e4che zum Bleiwolle- Fugenverschluss ist nicht in die aktuelle Position einzukalkulieren!
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0103   9 [end]
      [Menge]18,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage zu Kappstreifeneinbau fürzusätztliche Verkröpfungen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulage zum Kappstreifeneinbau nach Vorposition 01.03.8
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 In die Leistung ist einzukalkulieren: 
       \par - die auszuf\'fchrenden Abwinklungen und Schr\'e4g- Verkr\'f6pfungen der Kappleiste zur Anformung an die insgesamt 9 Stk. Pfeilervorlagen im Fu\'dfbereich der der Feuerschaleneinfassung (2  x 9 Schr\'e4g- Abwinklungen),
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 - Herstellung von 18 Au\'dfen- und 18 Innenecken im Kappleistenverlauf (analog zu Innen- und Au\'dfenecken an Wandaufkantungen gem. der Positionen 01.03.6 und 01.03.7
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0103  10 [end]
      [Menge]20,850[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Herstellung Einstecknut für Walzblei- Wandaufkantung oberhalb des oberen Postamentes, T 40 mm, B  8- 10 mm[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Leistungsbeschreibung vollst\'e4ndig wie Position 01.02.8, 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 jedoch
       \par Einstecknut umlaufend um den gesamten Umfang der \'e4u\'dferen Feuerschaleneinfassung unmittelbar oberhalb des Postamentrings am Feuerschalenfu\'df
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 In die Leistung ist einzukalkulieren: 
       \par \pard - die abgewinkelt auszuf\'fchrenden, verkr\'f6pften Nuteinfr\'e4sungen im Bereich der insgesamt 9 Stk. Pfeilervorlagen der Feuerschaleneinfassung (2  x 9 zus\'e4tzliche Schnitte inkl. der Herstellung von 18 Au\'dfen- und 18 Innenecken);
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0104[end]
     [Bez]Verblechung Deckflächen Strebepfeiler[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0104   1 [end]
      [Menge]24,500[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Deckflächenverblechung der Strebepfeiler/ Walzblei D=2,5 mm, Deckfläche  B/ L ca.  1,25/ 1,65 m[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Angepasster Einbau von Walzbleiabdeckung, D = 2,5 mm 
       \par mit 3 Traufkanten (2 x seitlich, 1 x frontseitig) inkl. 
       \par - Einbau von Edelstahl- Vorsto\'dfblechen und Edelstahlhaften in, f\'fcr den exponierten Einbauort zur dauerhaften Gew\'e4hrleistung ausreichender Sturmsicherheit erforderlichem Umfang,  (Montage unter Beachtung der Fachregeln des  Klempnerhandwerks sowie nach eingehender Absprache mit der Tragwerksplanung),
       \par -einer fl\'e4chendeckend auf den Vorst\'f6\'dfen \'fcber der gesamten Strebepfeiler- Deckfl\'e4che sowie im Bereich der r\'fcckseitigen Wandaufkantung der Walzbleiverblechung zu verlegenden strukturierten Trennlage mit integrierter Membran (auch bezeichnet als "Strukturmatte" oder "Wirrgelege"), die f\'fcr die Plinthen der insgesamt 9 Adlerskulpturen auszunehmende Teilfl\'e4che von je B/L ca. 65/ 75 cm ist dabei ma\'df- und passgenau einzuarbeiten (die Positionsleistung ber\'fccksichtigt die Einarbeitung einer, zur jeweiligen Deckfl\'e4che geh\'f6rigen Plinthe),
       \par Ausf\'fchrungsbeschreibung und -vorgaben gem. voranstehender Vorbemerkungen; 
       \par   
       \par Einzelgr\'f6\'dfe Strebepfeiler- Deckfl\'e4che: Breite/ L\'e4nge ca. 1,25/ 1,65 m abzgl. 1 au\'dfermittig aufstehenden Werkstein- Plinthe aus Kalkstein B/ L ca. 0,65/ 0,75 m, 
       \par 
       \par Material Untergrund: 
       \par - steinmetztechnisch oberfl\'e4cheneben und \'fcberstandslos gearbeitete Decksteine des hammerrechten Schichtenmauerwerks der Strebepfeiler, Kalkstein
       \par 
       \par - Oberkante der Strebepfeiler- Deckfl\'e4chen ca. 18,00 m \'fcber OK Gel\'e4nde, 
       \par - Turmbauwerk am Bergsporn "Auf dem Malakoff" allseitig freistehend 
       \par 
       \par Leistung inkl. 
       \par - aller Materiallieferungen,
       \par - herstellungs\'fcblicher Zuschnitte und Einbau der Abdeckung sowie der beschriebenen Unterbauten (Edelstahl- Vorsto\'dfbleche, zus\'e4tzliche Trennlage) gem. der Vorgaben und Erl\'e4uterungen in den, der Position 01.01.1 vorangestellten Vorbemerkungen zu auszuf\'fchrenden Walzbleiabdeckungen entlang der Attikaoberseite (hier jedoch f\'fcr aktuelle Position nicht zutreffend: Erl\'e4uterungen zur Ausf\'fchrung der einzuf\'fcgenden Trennlage als V13- Bitumenbahn) bzw. den Position 01.02.1 vorangestellten Vorbemerkungen zur Ausf\'fchrung von Walzbleiabdeckungen entlang vorhandener Wandvorlagen, 
       \par - inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel (Materialvorgaben gem. der erw\'e4hnten Vorbemerkungen zu den Positionen 01.01.1 und 01.02.1),
       \par - des Einsteckens und fachgerechten Lagefixierens der Walzblei- Wandaufkantungen in die vollst\'e4ndig von Staub und losen Teilen gereinigte (ausblasen, S\'e4uberung ebenfalls im EP enthalten!) Einstecknut,  
       \par - aller erforderlichen Falzungen, auf- und R\'fcckkantungen, Materialanpassungen, -ausd\'fcnnungen und 
       \par -anarbeitungen gem. Vorbemerkungen,
       \par - Abschlu\'dfbehandlung mit geeignetem Patinier\'f6l gem. Vorbemerkungen zu den Positionen 01.01.1 und 01.02.1 und inkl. fachgerechter Abnahme von \'d6l\'fcberst\'e4nden nach erfolgter Behandlung, 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
       \par Im Einheitspreis enthalten ist ebenfalls die Herstellung, Lieferung eines Breite/ L\'e4nge ca. 0,50/ 0,50 m gro\'dfen Musterst\'fccks zur exemplarischen L\'f6sung der Eckausbildung sowie des Anschlusses an die vorhandene Plinthe. 
       \par Das angefertigte Musterst\'fcck ist unmittelbar am Einbauort zur Ausf\'fchrungsfreigabe vor Beginn der eigentlichen Arbeiten zur Bewertung und Ausf\'fchrungsfreigabe vorzustellen. 
       \par Bei nicht erfolgter Best\'e4tigung der Mustervorlage f\'fchren notwendige/ beauflagte Nachbesserungen zur Einhaltung geforderter Ausf\'fchrungsqualit\'e4ten und abermalige Mustervorstellungen zu keinerlei Mehrkosten.   
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 
       \par Die Verg\'fctung s\'e4mtlicher auflaufender Zusatzaufwendungen f\'fcr Anpassung der Walzbleiabdeckung und aller Unterbauten und Zubeh\'f6rteile an den Deckfl\'e4chenbestand des Strebepfeilers sowie die Kreisringform des r\'fcckw\'e4rtig angrenzenden oberen Postamentrings am Feuerschalenfu\'df erfolgt gem. der nachfolgenden Zulageposition.
       \par  
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Bei der Leistungsausf\'fchrung sind die, beim Umgang mit Walzblei entsprechend zu beachtenden Vorschriften und Richtlinien des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unbedingt zu einzuhalten!
       \par \pard 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\ul Material: \ulnone 
       \par - Vorsto\'dfbleche, Edelstahl, Dicke 1,0 mm, G\'fcte 1.4401 (A4) oder 1.4404 (A4),
       \par - strukturierte Trennlage mit integrierter Membran gem. des ZVDH- Regelwerks sowie nach DIN EN 1107-2, DIN EN 12588 und DIN EN 13859-1,
       \par 
       \par - Edelstahl- Haften, Dicke 0,5 mm, G\'fcte 1.4401(A4) oder 1.4404 (A4),  
       \par - alle Befestigungsmittel aus Edelstahl, Vorgabe Materialg\'fcte siehe Vorst\'f6\'dfe und Haften, 
       \par - kupferlegiertes Walzblei, Dicke 2, 5 mm nach EN 12588 in RAL- gepr\'fcfter Qualit\'e4t,
       \par 
       \par \ul Abmessungen:\ulnone 
       \par 1. f\'fcr Vorst\'f6\'dfe (Edelstahl) geltend:
       \par - dreiseitiger \'dcberstand : je ca. 2,5 cm,
       \par - dreiseitige \'e4u\'dfere Abkantung bzw. Blende: je 4,0 cm
       \par 
       \par 2. Walzbleischare:
       \par 2.1 Breite:
       \par - Deckbreite auf Strebepfeiler- Deckfl\'e4che: ca. 122 cm,
       \par -beidseitiger \'dcberstand: 2 x 3,0 cm,
       \par -beidseitige Abkantung: 2 x 4,5 cm
       \par \ul - beidseitige R\'fcckkantung: 2 x ca. 1,5 cm               \ulnone 
       \par \pard Summe Abwicklungsbreite Blechschar: ca. 140 cm
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 2.2 L\'e4nge:
       \par - Deckfl\'e4chenl\'e4nge (gemittelt aufgrund des bogenf\'f6rmigen Anschlusses) auf Strebepfeiler- Deckfl\'e4che: ca. 165 cm,
       \par -einseitiger \'dcberstand: 3,0 cm,
       \par -einseitige Abkantung:  4,5 cm
       \par - einseitige R\'fcckkantung: 1,5 cm
       \par - r\'fcckseitige Aufkantung an Postamentring: 15 cm\ul 
       \par - Einsteckl\'e4nge in Wandschlitz: 4,0 cm                    \ulnone 
       \par \pard Summe Abwicklungsbreite Blechschar: ca. 193 cm,
       \par dabei ist zu beachten, dass die r\'fcckseitige Aufkantung inkl. aller Schlitz- Einsteckl\'e4ngen R\'fcckkantungen (2 x 5,5 cm) lediglich eine Breite von ca. 1,35 m hat.  
       \par 
       \par Gesamtfl\'e4che Walzbleiabdeckung je Strebepfeiler: ca. 2,72 m\'b2
       \par Gesamtfl\'e4che Trennlage je Strebepfeiler: ca. 2,20 m\'b2 
       \par 
       \par In die Deckfl\'e4che ist die au\'dfermittig aufgestellte Skulpturenplinthe (B/L ca. 65/ 75 cm) ma\'dfgenau einzuarbeiten, die Abrechnung dieser Teilleistung erfolgt gesondert in nachfolgender Position.
       \par 
       \par Ausf\'fchrung an insgesamt 9 Stk., in den Fl\'e4chengr\'f6\'dfen  nahezu identischen Strebepfeilern; 
       \par Die Positionsmenge erfasst die Abwicklungs- Gesamtfl\'e4che aller Abdeckungen ohne Abzug der Plinthenausnehmungen;
       \par 
       \par Bei gebr\'e4uchlichen Walzblei- Scharenbreiten von max. 1,00 m ergibt sich angesichts des ermittelten Gr\'f6\'dfenbedarfs zur Verblechung der Strebepfeiler die Notwendigkeit der Anordnung mindestens je 1 L\'e4ngs- und Querfalz zur wasserdichten Verbindung der Einzelschare.
       \par Festlegungen zur Falzanordnung (vorzugsweise in Symmetriebezug auf die vorhandene Plinthe) werden in Absprache mit dem AG und der UDSchB getroffen. 
       \par Die Ausf\'fchrung der Verblechungen erfolgt in jedem Fall nach diesbez\'fcglichen Entscheidungen.
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0104   2 [end]
      [Menge]18,150[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung der Vorstoßbleche an Deckflächenform der Strebepfeiler[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr allseitige Anarbeitung der, f\'fcr die Walzblei - Deckverblechung der Strebepfeiler unterzubauenden Vorsto\'dfbleche aus Edelstahl,
       \par Materialauswahl gem. Position 01.02.1;
       \par 
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen Anpassungen an die Deckfl\'e4chenform der Strebepfeiler inkl. r\'fcckseitiger kreisbogenf\'f6rmiger Anarbeitungen an das obere Postament am Feuerschalenfu\'df, auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten. 
       \par 
       \par Einzelabmessungen Deckfl\'e4chen gem. Vorposition 01.04.1: 
       \par Breite/ L\'e4nge ca. 1,22/ 1,65 m
       \par L\'e4nge des anzuarbeitenden Segmentbogens: ca. 1,25 m,
       \par au\'dfermittige Ausnehmung f\'fcr Skulpturenplinthe:
       \par B/ L ca. 0,65/ 0,75 m (f\'fcr Berechnung der Positionsmenge \'fcbermessen)
       \par 
       \par Menge je Stk. Deckfl\'e4che somit: ca. 2,01 m\'b2
       \par Abrechnung nach Aufma\'df, ohne Abzug Plinthenfl\'e4che)
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0104   3 [end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung des Trennlagenunterbaus an Deckflächenform der Strebepfeiler[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr allseitige Anarbeitung der, f\'fcr die Walzblei- Deckverblechung der Strebepfeiler sowie der r\'fcckseitigen Wandaufkantung am oberen Postament unterzubauenden strukturierten Trennlage mit integrierter Membran;
       \par Materialauswahl gem. Position 01.02.1;
       \par 
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen Anpassungen an die Deckfl\'e4chenform der Strebepfeiler inkl. r\'fcckseitiger kreisbogenf\'f6rmiger Anarbeitungen an das obere Postament am Feuerschalenfu\'df, auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten.  
       \par 
       \par Einzelabmessungen Deckfl\'e4chen gem. Vorposition 01.04.1: 
       \par Breite/ L\'e4nge ca. 1,22/ 1,65 m
       \par L\'e4nge des anzuarbeitenden Segmentbogens: ca. 1,25 m,
       \par au\'dfermittige Ausnehmung f\'fcr Skulpturenplinthe:
       \par B/ L ca. 0,65/ 0,75 m (f\'fcr Berechnung der Positionsmenge \'fcbermessen)
       \par \pard 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Gesamtfl\'e4che Trennlage je Strebepfeiler: ca. 2,20 m\'b2 
       \par Abrechnung nach Aufma\'df, ohne Abzug Plinthenfl\'e4che)
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0104   4 [end]
      [Menge]24,500[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung der Walzbleiabdeckung an Deckflächenform der Strebepfeiler[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr allseitige Anarbeitung der f\'fcr die Walzblei- Deckverblechung der Strebepfeiler sowie der r\'fcckseitigen Wandaufkantung am oberen Postament;
       \par Materialauswahl gem. Position 01.02.1;
       \par 
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen Anpassungen an die Deckfl\'e4chenform der Strebepfeiler inkl. r\'fcckseitiger kreisbogenf\'f6rmiger Anarbeitungen an das obere Postament am Feuerschalenfu\'df auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten. 
       \par Hierin einbezogen sind auch:
       \par - s\'e4mtliche Schnitte, Kantungen, Falzungen und Halfeneinbauten zur fachgerechten Herstellung erforderlicher Scharenverbindungen,
       \par 
       \par Der fachgerechte Einbau abdichtender Klemmleisten entlang der Plinthenaufkantungen erfolgt nach gesonderter Position. 
       \par 
       \par Einzelabmessungen Deckfl\'e4chen gem. Vorposition 01.04.1: 
       \par Breite/ L\'e4nge ca. 1,22/ 1,65 m
       \par L\'e4nge des anzuarbeitenden Segmentbogens: ca. 1,25 m,
       \par au\'dfermittige Ausnehmung f\'fcr Skulpturenplinthe:
       \par B/ L ca. 0,65/ 0,75 m (f\'fcr Berechnung der Positionsmenge \'fcbermessen)
       \par 
       \par \pard Gesamtfl\'e4che Walzbleiabdeckung je Strebepfeiler: 2,72 m\'b2
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Abrechnung nach Aufma\'df, ohne Abzug Plinthenfl\'e4che)
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0104   5 [end]
      [Menge]18,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Eckausbildungen an Walzbleiabdeckungen der Strebepfeiler[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr die Herstellung von freien Ecken an den Walzblei- Deckverblechungen der Strebepfeiler;
       \par Materialauswahl gem. Position 01.02.1;
       \par 
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle im Zusammenhang mit erforderlichen Schnitte, Kantungen und Falzungen zur fachgerechten Herstellung der je Einzelabdeckung auszuf\'fchrenden 2 freien Ecken inkl. aller notwendiger \'dcberdeckungen auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten. 
       \par 
       \par Einzelabmessungen Deckfl\'e4chen gem. Vorposition 01.04.1: 
       \par Breite/ L\'e4nge ca. 1,22/ 1,65 m
       \par L\'e4nge des anzuarbeitenden Segmentbogens: ca. 1,25 m,
       \par au\'dfermittige Ausnehmung f\'fcr Skulpturenplinthe:
       \par B/ L ca. 0,65/ 0,75 m (f\'fcr Berechnung der Positionsmenge \'fcbermessen)
       \par 
       \par \pard Gesamtfl\'e4che Walzbleiabdeckung je Strebepfeiler: 2,72 m\'b2
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Abrechnung nach Aufma\'df, ohne Abzug Plinthenfl\'e4che)
       \par 
       \par 9 Pfeiler mit je 2 freien Ecken
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0104   6 [end]
      [Menge]9,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulageposition für allseitige Einarbeitung der Plinthen die Walzblei- Deckverblechung der Strebepfeiler[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr die allseitige Einarbeitung der vorhandenen Skulpturenplinthen in die Walzblei- Deckverblechung der Strebepfeiler;
       \par Materialauswahl gem. Position 01.02.1;
       \par 
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen allseitig passgenauen Schnitte, Kantungen und Falzungen zur fachgerechten und wasserdichten Einbindung der auf den Deckfl\'e4chen jeweils vorhandenen Skulpturenplinthen auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten. 
       \par 
       \par Einzelabmessungen Deckfl\'e4chen gem. Vorposition 01.04.1: 
       \par Breite/ L\'e4nge ca. 1,22/ 1,65 m
       \par L\'e4nge des anzuarbeitenden Segmentbogens: ca. 1,25 m,
       \par au\'dfermittige Ausnehmung f\'fcr Skulpturenplinthe:
       \par B/ L ca. 0,65/ 0,75 m (f\'fcr Berechnung der Positionsmenge \'fcbermessen)
       \par 
       \par \pard Gesamtfl\'e4che Walzbleiabdeckung je Strebepfeiler: 2,72 m\'b2
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Abrechnung nach Aufma\'df, ohne Abzug Plinthenfl\'e4che)
       \par 
       \par 9 Strebepfeiler- Deckfl\'e4chen mit je 1 Skulpturenplinthe
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0104   7 [end]
      [Menge]3,600[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulageposition für seitlicher Stecknuteinbindungen an die Walzblei- Deckverblechung der Strebepfeiler[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr die zus\'e4tzliche seitliche Anarbeitung von Stecknuteinbindungen an die r\'fcckseitigen Wandaufkantungen der Strebepfeiler- Deckverblechungen;
       \par Materialauswahl gem. Position 01.02.1;
       \par 
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle im Zusammenhang mit erforderlichen Schnitte, Kantungen und Falzungen zur fachgerechten Herstellung zus\'e4tzlicher seitlicher Stecknuteinbindungen der r\'fcckseitigen Aufkantung entlang des oberen Postamentes auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten. 
       \par 
       \par Einzelabmessungen Deckfl\'e4chen gem. Vorposition 01.04.1: 
       \par Breite/ L\'e4nge ca. 1,22/ 1,65 m
       \par L\'e4nge des anzuarbeitenden Segmentbogens: ca. 1,25 m,
       \par au\'dfermittige Ausnehmung f\'fcr Skulpturenplinthe:
       \par B/ L ca. 0,65/ 0,75 m (f\'fcr Berechnung der Positionsmenge \'fcbermessen)
       \par 
       \par \pard Gesamtfl\'e4che Walzbleiabdeckung je Strebepfeiler: 2,72 m\'b2
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Abrechnung nach Aufma\'df, ohne Abzug Plinthenfl\'e4che)
       \par 
       \par 9 Pfeiler mit je 2 zus\'e4tzlichen seitlichen Walzblei- Stecknuteinbindungen L/B ca. 20/ 5 cm (inkl. R\'fcckkantung in L\'e4ngsrichtung)
       \par  
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0104   8 [end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kappstreifeneinbau Wandaufkantungsanschluss Strebepfeiler- Deckflächen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Leistungsbeschreibung vollst\'e4ndig wie Position 01.02.7, 
       \par jedoch
       \par 
       \par Kappstreifeneinbau nach Einbau der Walzbleischaren zur Abdeckung der Strebepfeiler-Deckfl\'e4chen sowie zugeh\'f6riger r\'fcckseitiger Verblechungs- Wandaufkantungen;
       \par 
       \par Nach erfolgtem Einlassen der hierf\'fcr vorgesehenen Einbaul\'e4ngen r\'fcckseitiger Wandaufkantungen der Walzbleischaren zur Abdeckung der Strebepfeiler- Deckfl\'e4chen werden die aus gleichem Walzblei- Material bestehenden \'dcberhangstreifen- Abschnitte oberhalb sowie zu beiden Seiten der Wandaufkantungen gleichfalls in die nach gesonderter Position gefertigten Wandschlitze eingeschoben.
       \par 
       \par Kappstreifenl\'e4nge je Strebepfeiler-Deckfl\'e4che:
       \par 1. waagerechter Abschnitt an r\'fcckseitiger Wandaufkantung,
       \par Einzell\'e4nge je Pfeiler ca. 1,25 m,
       \par 2. Kappstreifen- Abschnitte entlang beidseitiger senkrechter Begleitschnitte an den Enden des vorgenannten waagerechten Schnitts, in exakter Flucht der seitlichen Traufkanten der Pfeilerverblechung zur niederschlags- und sturmsicheren sicheren Abdeckung seitlicher Einsteckl\'e4ngen der r\'fcckseitigen Wandaufkantung, L\'e4ngen je Pfeiler: 2 x 0,15 m = 0,30 m
       \par 
       \par somit Kappstreifenl\'e4nge je Strebepfeiler- Deckfl\'e4che: 
       \par ca. 1,55 m       
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Die Herstellung einer Musterfl\'e4che zum Bleiwolle- Fugenverschluss ist nicht in die aktuelle Position einzukalkulieren!
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0104   9 [end]
      [Menge]25,600[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Klemmleisten für Walzbleiaufkantungen an Skulpturplinthen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Lieferung und fachgerechte Montage von Edelstahl- Klemmleisten als oberer Abschluss von senkrechten, umlaufenden  Verblechunngsaufkantungen aus Walzblei, Dicke 2,5 mm.
       \par Der Anschluss erfolgt an vorhandene Werksteinplinthen aus Kalkstein.
       \par 
       \par Material:
       \par Edelstahl, Werkstoffg\'fcte 1.4301, Materialst\'e4rke mind. 1,5 mm,
       \par Profilform: 
       \par z.B. vorgebohrtes Klemmprofil mit oberer Dichtungslippe/Z Abkantfase zur Aufnahme von Dichtstoff,
       \par 
       \par Befestigung:
       \par Mechanische Befestigung mittels Edelstahlschrauben und f\'fcr Kalkstein geeigneten D\'fcbeln, Bohrabstand max. 200- 2650 mm (Mindest- Randabst\'e4nde zur unbedingten Vermeidung von Steinabplatzungen beachten!) 
       \par 
       \par Abdichtung:
       \par Fachgerechtes Ausspritzen der oberen Anschlussfase mit einem f\'fcr Naturstein (Kalkstein) geeigneten, UV- und langfristig frost- und witterungsbest\'e4ndigen Dichtstoff (verursacht keinerlei Verf\'e4rbungen am Steinbestand und verursacht keine Randzonenverschmutzungen)
       \par 
       \par Besonderheit:
       \par Die Walzblei- Aufkantung ist im Klemmbereich vorzustreichen oder mit Trennlagen gem. Fachregel zu versehen, um langfristig Kontaktkorrosion zu vermeiden. Die Leiste muss die Bleiaufkantung dauerhaft und umlaufend wasserdicht an den Stein pressen.
       \par 
       \par durchschnittliche Abmessungen der Plinthe:
       \par Breite/ L\'e4nge ca. 0,65/ 0,77 m
       \par H\'f6he: ca. 0,125 m
       \par Umfassungsl\'e4nge: ca. 2,80 m je Plinthe
       \par 
       \par \pard Ausf\'fchrung an insgesamt 9 Strebepfeilern
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Positionsmenge erfasst Gesamtumfang in m
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0104  10 [end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Herstellung Einstecknut für Walzblei- Wandaufkantung Feuerschaleneinfassung, T 40 mm, B 8- 10 mm[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Leistungsbeschreibung vollst\'e4ndig wie Position 01.02.8, 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 jedoch
       \par 
       \par Einstecknutabschnitte entlang der r\'fcckseitigen Wandaufkantung auszuf\'fchrender Walzblei- Abdeckungen der Strebepfeiler, 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 In die Leistung ist einzukalkulieren: 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 - waagerechter Einstecknut- Abschnitt an r\'fcckseitiger Wandaufkantung, Einzell\'e4nge je Pfeiler ca. 1,25 m,
       \par 2. senkrechte Einstecknut- Abschnitte an den Enden des vorgenannten waagerechten Schnitts, in exakter Flucht der seitlichen Traufkanten der Pfeilerverblechung, 
       \par L\'e4ngen je Pfeiler: 2 x 0,15 m = 0,30 m
       \par 
       \par somit Einstecknut- Gesamtl\'e4nge je Strebepfeiler- Deckfl\'e4che: 
       \par \pard ca. 1,55 m
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0105[end]
     [Bez]Verblechung Vorsprünge Strebepfeiler- Außenfläche[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0105   1 [end]
      [Menge]4,150[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Verblechung oberer Flächenvorsprung an  Strebepfeiler- Außenseite inkl. Wandaufkantung/  Walzblei 2,5 mm, ca. 35 cm[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Angepasster Einbau einer Walzbleiabdeckung, D = 2,5 mm 
       \par mit 1 Traufkante, 2 seitlichen Auffalzungen im Schr\'e4gbereich der Abdeckung und r\'fcckseitiger Wandaufkantung inkl. 
       \par - Einbau von Edelstahl- Vorsto\'dfblechen und Edelstahlhaften in f\'fcr den exponierten, sturmgef\'e4hrdeten Einbauort erforderlichem Umfang, 
       \par 
       \par Leistungsbeschreibung und Materialauswahl vollst\'e4ndig wie Position 01.02.1 "Verblechung Ablauffl\'e4che Feuerschaleneinfassung",
       \par jedoch  
       \par   
       \par Ausf\'fchrung entlang der oberen Fl\'e4chenvorspr\'fcnge der Strebepfeiler- Au\'dfenseiten, Strebepfeilerbreite: ca. 122 cm,
       \par - Tiefe der Abdeckschr\'e4ge des Fl\'e4chenversatzes: 
       \par ca. 10- 12 cm,
       \par - H\'f6he der r\'fcckseitigen Wandungsaufkantung: ca. 10 cm,
       \par   
       \par - OK Deckfl\'e4che Fl\'e4chenvorsprung ca. 17,50 m \'fcber OK Gel\'e4nde, 
       \par - Turmbauwerk am Bergsporn "Auf dem Malakoff" allseitig freistehend 
       \par 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Die Herstellung eines Musterst\'fccks ist diese Position nicht einzulkalkulieren! 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Die Abrechnung und Verg\'fctung des zur Abdeckung geh\'f6rigen Kappstreifeneinbaus sowie der Herstellung der zugeh\'f6rigen Einstecknut erfolgen nach gesonderten Positionen. 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 
       \par Verg\'fctung s\'e4mtlicher auflaufender Zusatzaufwendungen f\'fcr Anpassung der Walzbleiabdeckung, aller Unterbauten und Zubeh\'f6rteile gem. nachfolgender Zulagepositionen;
       \par  
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Bei der Leistungsausf\'fchrung sind die, beim Umgang mit Walzblei entsprechend zu beachtenden Vorschriften und Richtlinien des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unbedingt zu einzuhalten!
       \par \pard 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\ul Material: \ulnone 
       \par - Vorsto\'dfbleche, Edelstahl, Dicke 1,0 mm, G\'fcte 1.4401 (A4) oder 1.4404 (A4),
       \par - strukturierte Trennlage mit integrierter Membran gem. des ZVDH- Regelwerks sowie nach DIN EN 1107-2, DIN EN 12588 und DIN EN 13859-1,
       \par - Edelstahl- Haften, Dicke 0,5 mm, G\'fcte 1.4401(A4) oder 1.4404 (A4),  
       \par - alle Befestigungsmittel aus Edelstahl, Vorgabe Materialg\'fcte siehe Vorst\'f6\'dfe und Haften, 
       \par - kupferlegiertes Walzblei, Dicke 2, 5 mm nach EN 12588 in RAL- gepr\'fcfter Qualit\'e4t,
       \par 
       \par \ul Abmessungen Wandvorlage:\ulnone 
       \par 1. Breite der Deckfl\'e4che des Fl\'e4chenvorsprungs: ca. 10- 12 cm
       \par 2. Vorsto\'dfbreite (Edelstahl):
       \par - Vorsto\'df\'fcberstand entlang der Strebepfeiler- Au\'dfenfl\'e4che: ca. 2-5- 3,0 cm,
       \par 3. H\'f6he der umlaufenden r\'fcckseitigen Aufkantung an r\'fcckversetzter Strebepfeiler- Frontfl\'e4che: 10 cm
       \par 
       \par 4. Zusammenstellung der Einzelfl\'e4chen f\'fcr Trennlagenmenge:
       \par 4.1 Deckfl\'e4che: ca. 0,15 m\'b2
       \par 4.2 Fl\'e4che entlang Wandaufkantung: ca. 0,12 m\'b2
       \par 4.3 Summe f\'fcr einzubauende Trennlage: ca. 0,27 m\'b2
       \par 
       \par 5. Breite Walzblechschar:
       \par - Breite Wandvorlage: ca. 122 cm,
       \par \ul - beidseitige Mehrl\'e4nge f\'fcr Auffalzung: 2 x 4,5 cm
       \par \pard\ulnone Gesamtabwicklung Scharbreite: ca. 131cm
       \par 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 5. H\'f6he Walzblechschar:
       \par - Tiefe Wandvorlage: ca. 12 cm,
       \par - \'dcberstand Tropfkante: 3,0 cm,
       \par - Abkantung an Tropfkante: 4,5 cm
       \par - R\'fcckkantung an Tropfkante: 1,5 cm\ul 
       \par \ulnone - r\'fcckseitige Wandaufkantung: 10 cm\ul 
       \par - Einsteckl\'e4nge in Wandschlitz: 4,0 cm
       \par \pard\ulnone Gesamtabwicklung Scharh\'f6he:  ca. 35 cm
       \par 
       \par Einzelgr\'f6\'dfe Walzbleiabdeckung am oberen Fl\'e4chenvorsprung der Strebepfeiler- Au\'dfenseite: ca. 0,46 m\'b2  
       \par Ausf\'fchrung an insgesamt 9 Strebepfeilern
       \par Positionsmenge erfasst Gesamtumfang in m\'b2
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0105   2 [end]
      [Menge]1,350[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung der Vorstoßbleche an oberem Strebepfeiler- Flächenvorsprung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr Anarbeitung der, f\'fcr die Ablauffl\'e4che des Fl\'e4chenvorsprungs am oberen Ende der Strebepfeiler- Au\'dfenfl\'e4che aus Walzblei, unterzubauenden Vorsto\'dfbleche aus Edelstahl,
       \par Materialauswahl gem. Position 01.02.1;
       \par 
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen Anpassungen an den jeweiligen, ebenfl\'e4chigen Vorsprung am oberen Ende der Strebepfeiler- Au\'dfenseite auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten.
       \par  
       \par Abmessungen Einzel- Deckfl\'e4che gem. Vorposition 01.05.1: 
       \par ca. 0,15 m\'b2
       \par \pard Ausf\'fchrung an insgesamt 9 Strebepfeilern
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Positionsmenge erfasst Gesamtumfang in m\'b2
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0105   3 [end]
      [Menge]2,450[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung des Trennlagenunterbaus an oberem Strebepfeiler- Flächenvorsprung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr Anarbeitung der, f\'fcr die Ablauffl\'e4che des Fl\'e4chenvorsprungs am oberen Ende der Strebepfeiler- Au\'dfenfl\'e4che sowie der r\'fcckseitigen Wandaufkantung aus Walzblei, unterzubauenden strukturierten Trennlage mit integrierter Membran;
       \par Materialauswahl gem. Vorposition 01.05.1;
       \par 
       \par 
       \par Abmessungen Einzel- Deckfl\'e4che gem. Vorposition 01.05.1: 
       \par \pard ca. 0,15 m\'b2
       \par Abmessung r\'fcckseitige Wandaufkantung je Strebepfeiler:
       \par ca. 0,12 m\'b2 
       \par Ausf\'fchrung an insgesamt 9 Strebepfeilern
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Positionsmenge erfasst Gesamtumfang in m\'b2
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0105   4 [end]
      [Menge]4,150[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage für Anpassung der Walzbleiabdeckung an  oberem Strebepfeiler- Flächenvorsprung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulageposition f\'fcr die Anarbeitung der Walzblei- Ablauffl\'e4che des Fl\'e4chenvorsprungs am oberen Ende der Strebepfeiler- Au\'dfenfl\'e4che sowie der r\'fcckseitigen Wandaufkantung;
       \par Materialauswahl gem. Position 01.5.1;
       \par 
       \par Mit Ansatz dieser Zulageposition sind alle, im Zusammenhang mit erforderlichen Anpassungen an den jeweiligen, ebenfl\'e4chigen Vorsprung am oberen Ende der Strebepfeiler- Au\'dfenseite auflaufenden Zusatzleistungen und -aufwendungen abgegolten.
       \par Hierin einbezogen sind auch:
       \par - s\'e4mtliche Schnitte, Kantungen und Falzungen zur fachgerechten Herstellung der jeweils beiden, seitlichen Auffalzungen zur geregelten Niederschlagsabf\'fchrung im Bereich der Abdeckfl\'e4che,      
       \par 
       \par Einzelabmessungen Deckfl\'e4chen gem. Vorposition 01.05.1,
       \par \pard Ausf\'fchrung an insgesamt 9 Strebepfeilern
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040 Positionsmenge erfasst Gesamtumfang in m\'b2
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0105   5 [end]
      [Menge]11,000[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kappstreifeneinbau  Wandaufkantungsanschluss an oberem Strebepfeiler- Flächenrückversatz[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Leistungsbeschreibung vollst\'e4ndig wie Position 01.02.7, 
       \par jedoch
       \par 
       \par Kappstreifeneinbau nach Einbau der Walzbleischare zur Abdeckung der Deckfl\'e4che des Fl\'e4chenvorsprungs am oberen Ende der Strebepfeiler- Au\'dfenfl\'e4che sowie der r\'fcckseitigen Wandaufkantung,
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 
       \par Die Herstellung einer Musterfl\'e4che zum Bleiwolle- Fugenverschluss ist nicht in die aktuelle Position einzukalkulieren!
       \par \pard Ausf\'fchrung an insgesamt 9 Strebepfeilern
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Positionsmenge erfasst Gesamtumfang in m
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0105   6 [end]
      [Menge]11,000[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||339[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Herstellung Einstecknut für Walzblei- Wandaufkantung an ob. Strebepfeiler- Flächenrückversatz, T 40 mm, B  8- 10 mm[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Leistungsbeschreibung vollst\'e4ndig wie Position 01.02.8, 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956 jedoch
       \par lineare Einstecknut linear an oberer Fl\'e4chenr\'fccklage der Strebepfeiler- Au\'dfenseite 
       \par 
       \par Einzell\'e4nge ca. 1,22 m
       \par \pard Ausf\'fchrung an insgesamt 9 Strebepfeilern
       \par Positionsmenge erfasst Gesamtumfang in m
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]02[end]
    [Bez]Abdichtungsarbeiten Feuerschale[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0201[end]
     [Bez]Erneuerung Zugang Feuerschalenplattform[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0201   1 [end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||394[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Ausbau Bestandszustiegsluke zur Feuerschalen- Plattform, Duchmesser ca. 0,85- 0,90 m[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\lang1031\f0\fs18 Vollst\'e4ndiger und r\'fcckstandsloser, ersch\'fctterungsfreier Ausbau der mehrteiligen Stahl-Zustiegsluke im Deckenscheitel der Kuppel im Inneren der Turmhaube des Bismarckturms.
       \par 
       \par Material/ Konstruktion: 
       \par - verzinktes Stahlblech, Dicke ca. 5 mm,
       \par - kreisrundes, rahmenloses  Lukenelement, Durchmesser ca. 0,85- 0,90 m, 
       \par - einfache Klappluke 2- teilig mit 3/ 4 Klappdeckel- Anteil, nach au\'dfen aufschlagend und 1/ 4 feststehendem Fl\'e4chenanteil,
       \par - Luke und festehender Deckelbereich unterseitig mit angeschwei\'dftem, ringf\'f6rmigem Stabilisierungssteg,
       \par - unterseitiger feststeheder Biedienungsb\'fcgel sowie 2- Schubriegel zur Lukenfixierung (Rundstahlb\'fcgel, Durchmesser ca. 10mm),
       \par Lukenverschluss erfolgt unter Spannung und erm\'f6glicht so durch Quetschwirkung den weitgehend wasserdichter Verschluss entlang der im Bereich des beweglichen Lukendeckels umlaufend zwischengelegten, elastischen Dichtbandes; 
       \par 
       \par Montage:
       \par - waagerechter Einbau, von au\'dfen aufgeschraubt (im Bereich des feststehenden Fl\'e4chenanteils,
       \par - Verschraubungen derzeit zur Abdichtung gegen  Niederschlagseintritte vollfl\'e4chig mit Bahnenabschnitten elastischen Kunststoff- Dichtungsmaterials und zus\'e4tzlichem Dichtungskleber \'fcberdeckt ( ca. B/L 0,90/ 0,60 m)  
       \par - Luke mit 6 vmtl. eingeklebten (vmtl. Epoxidharz), kurzen Gewindebolzen (ca. M 8- M10) in verlegtem Estrich und der Betonschale der Kuppel fixiert und mittels Sechskantschrauben zzgl. Dichtungsunterlage wasserdicht befestigt,  
       \par - durch den feststehenden Lukenteil gef\'fchrtes Stahlrohr der vertikalen Zugangsstiege (Ausbau nach gesonderter Position) im Freibereich der Feuerschalen- Plattform mit Dichtmanschette an aufgebrachte Kunststoff- Abdichtungsbahn angeschlossen;  
       \par 
       \par Leistungsinhalt:
       \par - vollst\'e4ndiger, r\'fcckstandsloser und ersch\'fctterungsfreier R\'fcckbau der Luke inkl. aller Zubeh\'f6rteile,
       \par - r\'fcckstandslose Beseitigung der vorhandenen Schraubbolzen 
       \par - Abtransport aller Ausbauteile au\'dfen \'fcber Ger\'fcst bzw. Seilwinde/ Schr\'e4gaufzug,
       \par - Abfuhr und fachgerechte Entsorgung nach Abfallschl\'fcssel 17 04 05 (Eisen und Stahl) bzw. Ablieferung beim \'f6rtlichen Wertstoffhof 
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0201   2 [end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||394[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Ausbau Stahlrohr- Zugangsstiege, Gesamtlänge ca. 5,75 m[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\lang1031\f0\fs18 Vollst\'e4ndiger und r\'fcckstandsloser, ersch\'fctterungsfreier Ausbau der mehrteiligen Stahlrohr-Zugangsstiege zum, im Deckenscheitel der Kuppel angeordneten kreisrunden Plattformzustieg.
       \par 
       \par Material/ Konstruktion: 
       \par - Stahlrohr, Wandungsst\'e4rke unbekannt, 
       \par - Rohrau\'dfendurchmesser ca. 100 mm,
       \par mehrteiliges St\'fctzrohr:
       \par -unteres Segment \'fcber quadratisches, oberfl\'e4chenb\'fcndig in Estrich- Bodenfl\'e4che des Kuppelraumes eingelassenes  Anschlussblech (ca. 3-.40/ 25- 40 cm, Dicke ca. 2,0 cm) von oben fixiert (4 Schraubbolzen ca. M 12- 14 zzgl. Sechskantmuttern), Rohr mit nur 2 seitlich angeschwei\'dften Rundstahl- Steighilfen in ca. 2,20 bzw. 2,50 m H\'f6he, L\'e4nge Rohrabschnitt ca. 2,60 m,
       \par - oberes Rohrsegment, dimensionsgleich zum unteren Abschnitt, mit unterem Rohr \'fcber 8- fach geschraubte Flanschung (ca. M12 zzgl. Sechskantmutern) verbunden, raumseitig mit 8 seitlich angeschwei\'dften Rundstahl- Steighilfen, Rohrsegment durch abgedichtete kreisrunde \'d6ffnung im feststehenden Lukenteil nach oben hin ins Freie gef\'fchrt, L\'e4nge inkl. Plattform\'fcberstand ca. 3,15 m;
       \par - oberfl\'e4chenb\'fcndig eingelassenes Bodenblech zus\'e4tzlich mit fest angeschlossener (Schraubverbindung, Sechskantmuttern), durch die Geschossdecke gef\'fchrter Aluminium- Blitzschutzleitung (D ca. 8- 10 mm);
       \par - Endst\'fcck des ins Freie gef\'fchrten oberen Rohrabschnitts mit starker Verj\'fcngung und Flanschabschlu\'df, Flansch oberseitig mit 4- fach verschraubter (ca. M12 zzgl. Sechskantmuttern) Verdeckelung; 
       \par - obere Befestigung der Stahlrohr-Konstruktion mittels verschraubter Schellenverbindung (2 x ca. M10) an deckenbefestigtem U- Stahl- Riegeluntersatz, 
       \par das hochgestellte U- Profil (ca. U80) ist \'fcber 2 aus der Schaleninnenseite der Kuppel (Stahlbeton?) herausragenden, gebogenen Rundstahl\'f6sen fest mit der Deckenkonstruktion verschraubt (Verschaubung jeweils in N\'e4he des Profilendes mit ca. 2 x ca. M12 zzgl. quadratischer Stahl- Unterlagsplatten jeweils einfacher Sechskantmutter- Sicherung;
       \par     
       \par Rohrgesamtl\'e4nge ca. 5,75 m
       \par 
       \par Leistungsinhalt Demontage:
       \par - vollst\'e4ndiger, r\'fcckstandsloser und ersch\'fctterungsfreier R\'fcckbau der Rohrsegmente inkl. aller Schrauben, Schraubbolzen und Zubeh\'f6rteile,
       \par - r\'fcckstandslose Beseitigung im Estrichboden eingelassener, ggf. mit Epoxidharz eingeklebter Schraubbolzen, 
       \par - Abtransport aller Ausbauteile au\'dfen \'fcber Ger\'fcst bzw. Seilwinde/ Schr\'e4gaufzug,
       \par - Abfuhr und fachgerechte Entsorgung nach Abfallschl\'fcssel 17 04 05 (Eisen und Stahl) bzw. Ablieferung beim \'f6rtlichen Wertstoffhof
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0201   3 [end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||393[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Sicherung der Deckenöffnung des Kuppelraumes[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Unmittelbar nach erfolgtem Ausbau des Lukenverschlusses des Plattformzustiegs sowie der beigeordneten Stahlrohr- Zugangsstiege ist die frei gewordene kreisrunde Decken\'f6ffnung unverz\'fcglich stabil zu sichern:
       \par - gegen Absturzgef\'e4hrdung (Fallh\'f6he ca. 5,05 m),
       \par - gegen Niederschlagseintritte,
       \par - gegen Zutritt durch Unbefugte
       \par 
       \par Durchmesser der kreisrunden Decken\'f6ffnung: ca. 0,65 m,
       \par Deckenschalenst\'e4rke im Scheitelbereich: ca. 12,5 - 14 cm,
       \par   
       \par Die in einfacher Form herzustellende \'d6ffnungssicherung erfolgt mit einfachem, doppelt zu legendem, f\'fcr die exponiert witterungsausgesetzte Verwendung im Freien geeignetem Plattenmaterial (z.B. phenolharzbeschichtete Siebdruckplatten, 2 x 15 mm),
       \par Die zusammengefugte Deckplatte ist unterseitig in geeigneter Form mit 
       \par - einer funktionst\'fcchtigen Lagesicherung sowie 
       \par - einer stabilen und nachspannbaren bzw. verkeilbaren Verriegelung zu versehen, 
       \par die einerseits das Verrutschen der Plattenabdeckung gesichert verhindern und andererseits das Abheben der Andeckung durch Windsog sowie Zutritte durch Unbefugte nachhaltig verhindern.
       \par 
       \par Zus\'e4tzlich ist vor dem vorsichtigen, unbedingt bzgl. der Deckenuntersicht besch\'e4digungsfreien innenseitigen Verspannung/ Verkeilung der Abdeckung entlang des \'d6ffnungsrandes eine geeignete Dichtungsebene (deformierbare Gummieinlage, Quellband etc.) einzuf\'fcgen, die im eingespannten Zustand gesichert Niederschlagseintritte in das Rauminnere verhindert.
       \par 
       \par W\'e4hrend der bauseits erforderlich werdenden Arbeiten im Bereich des Feuerschaleninneren (vorgesehen: Teilr\'fcckbau und Erneuerung des Gef\'e4lleestrich am Feuerschalenboden wird die Decken\'f6ffnung m\'f6glicherweise zwischenzeitlich mehrmals t\'e4glich ge\'f6ffnet und wieder verschlossen werden m\'fcssen. 
       \par Die Konstruktion ist auf diesen Umstand hin in ihrer Stabilit\'e4t und guten Handlichkeit auszurichten. 
       \par Zudem ist die Abdeckung im geschlossenen Zustand unbedingt regelm\'e4\'dfig auf gegebene Niederschlagsdichtigkeit hin zu pr\'fcfen (vorzugsweise zum Tagwerks- Abschluss). Undichtigkeiten sind unverz\'fcglich wirksam  zu beseitigen. 
       \par 
       \par - Abeckplatten, quadratisch L/ B ca. 1,10- 1,20/ 1,10- 1,20 m bzw. kreisrund, Durchmesser ca. 1,10- 1,20 m
       \par - Abdeckung 2- lagig, 2 x ca. 15 mm,   
       \par - inkl. unterseitiger Unterbau zur Lagesicherung und gesicherten Verriegelbarkeit der Abdeckung,
       \par - Leistung inkl. 
       \par - Anlieferung aller Materialien und Verbindungsmittel,
       \par - Montage aller Zuschnitte (Verschnitt wird nicht gesondert verg\'fctet), 
       \par - Einordnung einer, trotz mehrfacher Abdeckungsentnahme  anhaltend \'fcber den im Bereich Feuerschale erforderlichen Bauzeitraum (mind. 10 Wochen) funktionst\'fcchtigen Dichtungsebene, 
       \par - Demontage und Abtransport aller Bestandteile nach erfolgtem Einbau des neuen Zugangsverschlusses
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vorbemerkungen zur Erneuerung der Plattform- Zustiegsluke[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\lang1031\b\f0\fs18 Vorbemerkungen zur Erneuerung der Plattform- Zustiegsluke
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\ul 
       \par \b0 1. Ausgangslage &#38; Geometrie
       \par \ulnone 1.1 Objekt: 
       \par Einzeldenkmal Bismarckturm Jena, exponierte H\'f6henlage (20 m), himmeloffene Plattform.
       \par 1.2 Bestand: 
       \par Kreisrunde Decken\'f6ffnung im Kuppelscheitel, ca. 65 cm, Einbaulage: ca. 5,00 m \'fcber OK Fu\'dfboden,
       \par 1.3 Vorgesehene L\'f6sung: 
       \par Quadratischer Flachdachausstieg (Standardma\'df 90 x 90 cm) auf einem integrierten Sockel (Aufsetzkranz).
       \par 1.4 Position: 
       \par Platzierung am Gef\'e4llehochpunkt der Plattform, um stehendes Wasser am Bauteil zu minimieren.
       \par 
       \par \ul 2. Technische Spezifikationen (Ausschreibungskriterien)
       \par \ulnone 2.1 Material: 
       \par Hochwertiges Aluminium oder Edelstahl (V4A), thermisch getrennt (Vermeidung von Kondensat an der Kuppeln),
       \par 2.2 Sockelh\'f6he: 
       \par Mind. 30 cm \'fcber der Abdichtungsebene (Schutz vor "Stausee-Bildung" bei verstopften Abl\'e4ufen).
       \par 2.3 Sicherheit: 
       \par mind. Widerstandsklasse RC2 (Einbruchschutz aufgrund der exponierten Lage), Arretierung des Deckels bei >90\'b0 \'d6ffnungswinkel;
       \par Verzicht auf Gel\'e4nder: 
       \par Feuerschalenplattform ist als nicht- \'f6ffentlicher Bereich nur zu reinen Wartungs- und Revisionszwecken zug\'e4nglich, ausschlie\'dflich Spezialfirmen werden t\'e4tig und stellen gem. eigener Sicherheitskonzepte jeweils eigene Anschlagpunkte her;
       \par 
       \par \ul 3. Konstruktive Details &#38; Bauphysik\ulnone 
       \par 3.1 \'dcbergang Rund-Quadrat: 
       \par Ausf\'fchrung einer konischen Anarbeitung ("Trichter") im Inneren. Die Eck\'fcberst\'e4nde (90er Quadrat \'fcber 65er Rund) sind l\'fcckenlos mit druckfestem D\'e4mmstoff (XPS/ Schaumglas) auszuf\'fcllen,
       \par 3.2 Abdichtungsschnittstelle: 
       \par Einsatz von geegnetem, dauerhaft witterungs- und UV- best\'e4ndigem Fl\'fcssigkunststoff am \'dcbergang vom massiven Kuppelmauerwerk zum Metall-Aufsetzkranz, um Bewegungen spannungsfrei aufzunehmen,
       \par 
       \par \ul 4. Vorgaben f\'fcr die Abnahme (Qualit\'e4tssicherung)\ulnone 
       \par 4.1 Dichtigkeitspr\'fcfung (Beregnungsprobe): 
       \par Nach Einbau ist die Luke/ der Sockel mind. 20 Minuten unter k\'fcnstlichen Starkregen (Schlauchpr\'fcfung) zu stellen,
       \par 4.2 Kondensat- Check: 
       \par Visuelle Pr\'fcfung der Innenseite bei K\'e4lteperiode vor der Schlussabnahme,
       \par 4.3 Dokumentation: 
       \par \'dcbergabe der Konformit\'e4tserkl\'e4rung (CE) und des Wartungshandbuchs f\'fcr die Gasdruckfedern/ Dichtungen;
       \par 
       \par Anpassung der \'d6ffnung: 
       \par Da die Bestands\'f6ffnung ca. 65 cm und kreisrund ist und die Luke 90 x 90 cm (quadratisch) misst, entsteht im Inneren ein \'dcberstand. Hier ist vor dem Einbau zu kl\'e4ren, ob die Luke zentrisch sitzt oder versetzt werden muss, um die Leiterf\'fchrung (Steigleiter) optimal zu erm\'f6glichen.
       \par 
       \par Material: Edelstahl (V4A) mit Aufsetzkranz,
       \par Dichtung: Doppelte EPDM-Dichtung,
       \par W\'e4rmed\'e4mmung: Thermisch getrenntes Profil,
       \par Belastbarkeit:  Begehbar, 
       \par Verschluss: Gasdruckfedern und abschlie\'dfbar
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480 Luke mit hohem RC-Wert (Einbruchschutz) und hohen Schalld\'e4mmwerten (Windpfeifen)
       \par 
       \par Zu beachtende Regeln und Vorschriften:
       \par 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 - Fachregel f\'fcr Abdichtungen \endash  Flachdachrichtlinie des ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks) hier besonders:  \'84Anschl\'fcsse an Durchdringungen und Aufbordungen\ldblquote ,
       \par - DIN 18531: Abdichtung von nicht genutzten und genutzten D\'e4chern,
       \par - DIN 2108: (Baugrunds\'e4tze f\'fcr Dachausstiege), 
       \par - DIN EN 14351-1: Fenster und T\'fcren \endash  Produktnorm. Wichtig f\'fcr die CE-Kennzeichnung und die Leistungserkl\'e4rung des Herstellers (Luftdurchl\'e4ssigkeit, Schlagregendichte, Windlast).
       \par - DIN 4108-2 (Mindestanforderungen an den W\'e4rmeschutz)
       \par - DIN EN 1627: Pr\'fcfverfahren zur Einbruchhemmung. Widerstandsklasse mind. RC2,
       \par - DGUV Regel 101-016: \'84Dacharbeiten\ldblquote . 
       \par 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480 Die Ausf\'fchrung der Abdichtungsarbeiten am Dachausstieg hat nach den geltenden Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) sowie der DIN 18531 zu erfolgen. Alle metallischen Anschl\'fcsse sind gem\'e4\'df den Fachregeln f\'fcr Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk auszuf\'fchren. Der Auftragnehmer hat die Vertr\'e4glichkeit der gew\'e4hlten Abdichtungsstoffe (z. B. Fl\'fcssigkunststoff) mit den Oberfl\'e4chen des Dachausstiegs (Pulverbeschichtung/ Aluminium) eigenverantwortlich zu pr\'fcfen und ggf. durch Primer sicherzustellen.
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]0201   4 [end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||362[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Thermisch getrennter Flachdachausstieg, 900 x 900 mm[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Lieferung und passgenaue stabile und festsitzenden Montage eines geeigneten, thermisch getrennten, manuell bedienbaren Flachdachausstiegs auf dem mittigen Hochpunkt des Gef\'e4lleestrich der Feuerschalenplattform. 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
       \par Einbruchhemmender, w\'e4rmeged\'e4mmter Flachdachausstieg,
       \par Wind- und wasserdicht (EN1026/EN12155): 650 Pa
       \par Konstruktionsst\'e4rke (EN1026/1027): 3.000 Pa
       \par Luftdurchlass (EN1026): 0,5 m3/hm1 
       \par Schneelast (EN 1991-1-5): 3kN/m\'b2
       \par Belastbarkeit:  \'b1 4.800 Kg/m\'b2
       \par 
       \par Leistung inkl. Kondenswasserschutz: 
       \par Einbau einer thermisch getrennten Konstruktion zur Vorbeuge von Kondenswasserbildung z.B. an Deckel- Innenseite (Bildung von Tropfwasser und Schimmel);
       \par Verschluss: 
       \par Zus\'e4tzlicher Einbau eines Zylinderschlosses (in die bestehende Schlie\'dfanlage des Turms integriert)
       \par 
       \par Der Ausstiegsdeckel arretiert im ge\'f6ffneten Zustand stabil (90\'b0 oder mehr). 
       \par Der Deckel selbst dient als statische St\'fctze beim Ausstieg auf die Plattform und Wiedereinstieg auf die Anstellleiter, die Scharniere m\'fcssen dementsprechend nachweisbar f\'fcr diese Belastungsart ausgelegt sein;
       \par 
       \par \'dcberdeckung: 
       \par - der quadratische Rahmen muss die Decken\'f6ffnung vollfl\'e4chig \'fcberdecken und an den Ecken statisch sicher auf dem Kuppelbeton bzw. dem Gef\'e4lleestrich aufliegen;
       \par 
       \par Der Flachdachausstieg ist als vollst\'e4ndig thermisch getrennte Konstruktion auszuf\'fchren. Der Aufsetzkranz muss eine werkseitige W\'e4rmeisolierung aufweisen, die W\'e4rmebr\'fccken zum massiven Untergrund ausschlie\'dft. 
       \par Kondensatfreiheit an der Innenseite muss bei den standort\'fcblichen klimatischen Bedingungen (exponierte H\'f6henlage) gew\'e4hrleistet sein:
       \par - Sandwich- Bauweise: 
       \par Der Sockel verf\'fcgt \'fcber einen isolierten Kern (PIR- oder PUR-Hartschaum),
       \par - Thermische Entkopplung: 
       \par Das Innenprofil der Luke darf keinen direkten Metall- Kontakt zum Au\'dfenprofil haben (getrennt durch Kunststoffstege),
       \par - U-Wert: 
       \par Gesamtsystem (Deckel + Sockel) mit U- Wert von etwa 0,5- 0,7 WI (m\'b2K), 
       \par - Hinterd\'e4mmung: 
       \par Der quadratische "\'dcberstand" der 90 cm x 90cm - Luke \'fcber dem 65er Rundloch ist von innen l\'fcckenlos mit D\'e4mmstoff (druckfeste D\'e4mmung) auszuf\'fcllen.
       \par - Dampfsperre: 
       \par Die innere Abdichtung des Turms muss luftdicht an den Rahmen der Luke angeschlossen werden. Dringt warme, feuchte Luft in die Fuge zwischen Luke und Kuppelstein ein, schimmelt es dort unsichtbar hinter der Verkleidung.
       \par 
       \par Zudem im Einheitspreis enthalten:
       \par - Luke verf\'fcgt \'fcber integrierte Kleinst- L\'fcftung: wetterfeste L\'fcftungsschieber im Sockel, die einen minimalen Luftaustausch ohne Niederschlagseintritte erm\'f6glichen,
       \par - Im Bereich der kreisrunden Decken\'f6ffnung ist ein fachgerechter \'dcbergang von der kreisrunden Bestands\'f6ffnung (65 cm) zum quadratischen Aufsetzkranz (90 cm x 90 cm) herzustellen. Die durch den \'dcberstand entstehenden Hohlr\'e4ume sind mit druckfester, wasserabweisender W\'e4rmed\'e4mmung l\'fcckenlos auszuf\'fcllen. Innen ist eine konische Anarbeitung vorzunehmen, so dass ein optisch sauberer \'dcbergang entsteht und Kondensatbildung durch stehende Luftschichten in den Ecken vorgebeugt wird;
       \par 
       \par Zustieg zur Ausstiegs- Luke:
       \par - im Aufsatzkranz der Dachausstiegsluke befinden sich werksseitig angeordnete Befestigungspunkte f\'fcr die einzuh\'e4ngende Zustiegsleiter (Abrechnung Leiter nach gesonderter Position), 
       \par - Diese letzte Stufe zum Dach ist im Aufsatzkranz des Flachdachausstiegs integriert;
       \par - 2-Punkt-Verriegelung auf der Deckelinnenseite mit Zylinderschloss und 3 Schl\'fcsseln
       \par 
       \par Leistung inkl. 
       \par - fachgerechter Herstellung aller Bestandsanschl\'fcsse,
       \par - aller Befestigungsmittel;
       \par 
       \par Lichtes Durchgangsma\'df: 
       \par ca. 900 x 900 mm,
       \par Aufsetzkranz: 
       \par Integriert, thermisch getrennt, Bauh\'f6he mind. 300 mm \'fcber Oberkante Belag (Gef\'e4lleestrich),
       \par Material: 
       \par Aluminium, pulverbeschichtet (Farbtonfestlegung  nach Bemusterung).
       \par Besonderheit: 
       \par Ausf\'fchrung mit Gasdruckfedern zur \'d6ffnungsunterst\'fctzung und automatischer Arretierung in ge\'f6ffnetem Zustand;
       \par 
       \par Leistung inkl. Anschluss an die Bauwerksabdichtung:
       \par Die Abdichtung der Plattform ist bis an den Aufsetzkranz heranzuf\'fchren und am vertikalen Schenkel des Sockels hochzuziehen.
       \par Anschlussh\'f6he: 
       \par Die Abdichtung muss mind. 150 mm \'fcber der wasserf\'fchrenden Ebene enden und unter der umlaufenden Tropfkante (Wetterschenkel) des Ausstiegsdeckels regensicher verwahrt werden.
       \par Material: 
       \par Anschluss mittels bitumin\'f6ser Abdichtung inkl. Vliesarmierung, um die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Metall (Luke) und mineralischem Untergrund (Kuppel) spannungsfrei zu \'fcberbr\'fccken.
       \par \pard Hohlkehle: 
       \par Am \'dcbergang von der Horizontalen (Plattform) zur Vertikalen (Sockel) ist eine fachgerechte Hohlkehle auszubilden, um Materialbr\'fcche zu vermeiden;
       \par 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Befestigung &#38; Statik:
       \par Die mechanische Befestigung des Aufsetzkranzes erfolgt mittels bauaufsichtlich zugelassener Schwerlastanker im massiven Kuppelmauerwerk (vmtl. bewehrter Ortbeton)
       \par \pard Die Lastverteilung muss so gew\'e4hlt werden, dass keine unzul\'e4ssigen Spannungen Kuppelbestand eingeleitet werden.
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0201   5 [end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||362[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Aluminium Schiebeleiter für Dachausstieg in ca. 5,00 m Höhe[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\lang1031\f0\fs18 Liefern und montieren einer 3 teiligen, T\'dcV- zertifizierten Aluminium- Auszugsleiter geeignet f\'fcr den festen oder tempor\'e4ren Zugang zur Dachausstiegsluke in einer H\'f6he von ca. 5,00 m \'fcber OK Fu\'dfboden. Die Leiter muss der DIN EN 131 entsprechen, rutschhemmende Stufen/ Sprossen aufweisen und eine maximale Belastung von mind. 150 kg gew\'e4hrleisten.
       \par Leistung inkl. 
       \par - sicherer und zugelassener Einh\'e4ngehaken zur sicheren Arrtierung an der Ausstiegsluke zur Gew\'e4hrleistung einer gefahrlosen Nutzung  
       \par - 2- 3 Stk. Wandhalterung zur Zwischenlagerung an festzulegendem Ort im Turminneren inkl. Kette und Schloss (z.B. Zahlenschloss) zur Verhinderung unbefugter Nutzung,   
       \par 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Aluminium-Schiebeleiter \endash  dreiteilig 
       \par \pard 
       \par Leiterbreite: ca. 42- 60 cm,
       \par Leiter mit verbreiterter Standfl\'e4che
       \par ergonomisch gestaltete Trittfl\'e4chen
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0202[end]
     [Bez]Abdichtung Feuerschalenboden und -innenwandung[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vorbemerkungen zur Herstellung der Flächen- und Innenwandungsabdichtung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\lang1031\b\f0\fs18 Vorbemerkungen zur Herstellung der Fl\'e4chen- und Innenwandungsabdichtung \b0 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 
       \par Bei der Vorhabensvorbereitung und -umsetzung sind in Hinblick auf m\'f6gliches Auftreten extremer Windlasten pr\'e4zise technische Details gem\'e4\'df der Flachdachrichtlinie (ZVDH) und der DIN 18531 zu beachten. 
       \par Anforderungsklasse: Ausf\'fchrung zwingend nach Kategorie K2 (Eigenschaftsklasse E1) gem\'e4\'df DIN 18531 und Flachdachrichtlinie (ZVDH)
       \par 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\b 1. Bestm\'f6gliche Windsog- und Sturmsicherung
       \par \b0 Wegen der \'e4u\'dferst exponierten Lage des Bismarckturms sind folgende Ma\'dfnahmen f\'fcr eine sturmsichere Dachabdichtung von herausragender Bedeutung: 
       \par \ul 
       \par 1.1 Vollfl\'e4chiger Verbund: 
       \par \ulnone Die Abdichtungslagen sollten im \b Vollschwei\'dfverfahren\b0  auf die untere Lage aufgebracht werden, um eine maximale Haftung zu gew\'e4hrleisten.
       \par \ul 1.2 Mechanische Randsicherung:
       \par \ulnone An der Innenwandung der Attikaaufmauerung ist eine zus\'e4tzliche \ul lineare Befestigung (Saumbefestigung)\ulnone  zwingend erforderlich. 
       \par Hierbei werden die Bahnen im \'dcbergangsbereich mechanisch mit dem Untergrund (bauseits hergestelltes hammerrechtes Schichtenmauerwerk aus Kalkstein entlang der Attika- Innenwandung) verankert.
       \par \ul 1.3 Anschlussh\'f6he:
       \par \ulnone Die Abdichtung wird an der Attika- Innenwandung mindestens \ul 20- 25 cm\ulnone  \'fcber die Oberkante des fertigen, an der kreisrunden Wandung anschlie\'dfenden Gef\'e4lleestrichs hochgef\'fchrt.
       \par \ul 1.4 Klemmschiene:
       \par \ulnone Der obere Abschluss der Wandabdichtung an der Attika- Innenwandung  muss mit einer \ul mechanisch befestigten Klemmschiene \ulnone (Alu- Profil) und geeigneter, langfristig frost- sowie witterungs- und UV- best\'e4ndiger  dauerelastischer Versiegelung gegen Hinterl\'e4ufigkeit und Windsog- Abl\'f6sung gesichert werden. 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Da auf eine zus\'e4tzliche Auflast verzichtet wird, ist die Lagesicherheit ausschlie\'dflich durch den Schichtverbund zu gew\'e4hrleisten.
       \par F\'fcr die extrem exponierte Lage der Feuerschalenplattform des Bismarckturms sind folgende Details bei der schutzschichtlosen Ausf\'fchrung entscheidend:
       \par 
       \par \b 2. Voranstrich auf Gef\'e4lleestrich- Oberfl\'e4che\b0 
       \par Ein hochwertiger, l\'f6sungsmittelhaltiger oder polymermodifizierter Bitumenvoranstrich auf dem Zementestrich ist Voraussetzung f\'fcr die Haftung.
       \par 
       \par \b 3. Ausf\'fchrung der Dampfdruckausgleichsschicht (DDA)
       \par \b0 Die DDA wird direkt auf den mit Voranstrich behandelten Zementestrich aufgebracht.
       \par \ul 
       \par 3.1 Befestigung:
       \par \ulnone Die Dampfdruckausgleichsschicht (DDA) wird \ul nicht\ulnone  vollfl\'e4chig mit dem Estrich verschwei\'dft, sondern sorgt durch ihre spezielle Struktur f\'fcr den Ausgleich, w\'e4hrend die Lagen \ul dar\'fcber\ulnone  vollfl\'e4chig verschwei\'dft werden. 
       \par \ul 3.2 Systemaufbau unter Beachtung des Windsogs:\ulnone 
       \par \i 3.2.1 Die DDA als "Gleit- und Verteilerschicht":\i0 
       \par \b perforierte Glasvlies-Bitumenbahn\b0  oder gelochte Ausgleichsbahn. Diese Bahn ist lose auf dem Estrich zu verlegen oder nur punktweise zu fixieren.
       \par \i 3.2.2 Verbund durch "Punktschwei\'dfung":
       \par \i0 Beim Aufschwei\'dfen der ersten Abdichtungslage (sog. "Unterlage", ) auf die DDA, schmilzt das Bitumen dieser Unterlage durch die L\'f6cher (Perforation) der DDA hindurch und verbindet sich punktweise mit dem Estrich.
       \par Ergebnis: Es ergibt sich ein partieller Verbund, der stark genug ist, um dem Windsog standzuhalten, aber gleichzeitig kleine Kan\'e4le zwischen den Schwei\'dfpunkten l\'e4sst, durch die Wasserdampf (Baufeuchte des Estrichs) entspannen kann.
       \par \i 3.2.3 Vollfl\'e4chiger Verbund ab  der 1. Lage
       \par \i0 Die Oberlage wird auf die bereits fixierte Unterlage vollfl\'e4chig aufgeschwei\'dft. Damit entsteht ein kompaktes, sturmfestes Paket, das in der untersten Ebene unmittelbar \'fcber dem Estrich Wasserdampf ableiten kann.
       \par 
       \par \ul 3.3 Wichtige Pr\'e4zisierung f\'fcr den Bismarckturm:
       \par \ulnone In extrem exponierten Lagen wie dem "Tatzend" ist bei schutzschichtlosen D\'e4chern (ohne Auflast durch Bekiesung o.\'e4.) das Risiko gro\'df, dass ein partieller Verbund nicht ausreicht. Daher:
       \par \i 3.3.1 Randfixierung: 
       \par \i0 Die Dampfdruckausgleichsschicht (DDA) endet ca. 2- 3 cm vor der Hohlkehle. Im Bereich der Hohlkehle und der Aufkantung werden die Abdichtungsbahnen direkt und vollfl\'e4chig auf den Untergrund geschwei\'dft.
       \par \i 3.3.2 Mechanische Unterst\'fctzung: \ul\i0 
       \par \ulnone F\'fcr die wandseitige Befestigung ist eine umlaufende Klemmschiene durchg\'e4ngig zu befestigen, um ein Absch\'e4len der Bahnen am Rand durch Turbulenzen zu verhindern.
       \par 
       \par \ul 3.4 Dampfdruckentspannung \'fcber den Rand: 
       \par \ulnone Da sowohl der Gef\'e4lleestrich in Teilen sowie die Innenwandung des Attikamauerwerks im Gesamten im Zuge des Vorhabens und vor Ausf\'fchrung der Abdichtungsarbeiten bauseits erneuert werden, ist das Risiko von Blasenbildung durch eingeschlossene Baufeuchte extrem hoch.
       \par \i 
       \par 3.4.1 Einordnung von Dampfentspannungsstreifen oder/ und systemkonforme Hinterl\'fcftung:
       \par \i0 konstruktive L\'f6sung: Randentspannung:
       \par 1.  Die DDA wird bis ca. 2-3 cm vor die Wand gef\'fchrt.
       \par 2. Im Bereich der Hohlkehle wird ein gelochter Bitumenstreifen oder ein spezielles L\'fcftungsband (z. B. ein Glasvliesstreifen) eingelegt, der die horizontalen Kan\'e4le der DDA mit der vertikalen Fl\'e4che verbindet.
       \par 3. Wichtig: Die Dampfdruckausgleichsschicht wird an der Wand \ul unter\ulnone  der eigentlichen Abdichtung hochgef\'fchrt, aber nicht verschwei\'dft, sondern nur punktweise geheftet, damit der Dampf dahinter aufsteigen kann.
       \par 4. Entspannung \'fcber die Klemmschiene: Damit der Dampf oben entweichen kann, ist eine \ul bel\'fcftete Wandanschlussschiene\ulnone  (z. B. eine Z-Profil-Schiene oder spezielle Profile) zur kombinierten Verklemmung der senkrecht eingebauten Bahnenbereiche (ca. 25- 30 cm hoch) gegen Abrutschen bei gleichzeitigem Ausdiffundieren anfallenden  Wasserdampfs nach oben hin.
       \par 5. Der Gefahr von Wasserdampfstau sowohl unter der horizontalen Abdichtung als auch hinter der senkrechten Dichtungsaufkantung wird, ohne die Windsogsicherheit zu gef\'e4hrden, bei exakt fachgerechter Ausf\'fchrung gew\'e4hrleistet, da die Klemmschiene die aufgekanteten Bahnen massiv gegen das neue Mauerwerk presst.
       \par \ul 
       \par 3.5 Zus\'e4tzlicher Einbau von Dampfentspannungs-L\'fcftern (sog. "Kaltl\'fcfter")\ulnone 
       \par Angesichts des durch die teil- bzw. kompletterneuernde Bearbeitung der Attika- Innenwandung und des Gef\'e4lleestrichs zu erwartend betr\'e4chtlichen Umfangs an Baufeuchte innerhalb beider Bauteile erscheint die Einordnung von 3- 4 Kaltl\'fcfter sinnvoll, zweckm\'e4\'dfig und f\'fcr den anhaltenden Erfolg der Sanierungsma\'dfnahme geradezu unerl\'e4sslich (bei eventuell erforderlich werdender Kompletterneuerung des Estrichs k\'f6nnte die Zahl entsprechend steifender Erfordernisse zu Feuchte- bzw. Dampfableitung noch nach oben hin angepasst werden.
       \par      
       \par \b 4. Die Wandanschlusskehle\b0  (Hohlkehle)
       \par \ul 4.1 Position:
       \par \ulnone Die Hohlkehle liegt \b unter\b0  den Abdichtungslagen, die Dampfdruckausgleichsschicht schlie\'dft ca. 2- 3 cm vor die Hohlkehle gef\'fchrt.
       \par \ul 4.2 Material:
       \par \ulnone Da mit der Neuaufmauerung der Attika- Innenwandung und der wahrscheinlich mindestens h\'e4lftigen Neufertigung des Gef\'e4llestrichs erhebliche Mengen an Baufeuchte anfallen und zum Zeitpunkt der Abdichtungsausf\'fchrung mit Sicherheit nahezu in vollem Umfang noch vorhanden sein werden, ist die zur fachgerechten Wandhochf\'fchrung der Fl\'e4chenabdichtung unverzichtbar erforderliche Hohlkehle vorzugsweise aus wasserabweisendem Sperrm\'f6rtel zu formen, da  herk\'f6mmlicher M\'f6rtel (Zement- oder Kalkzement) Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk speichern und somit hinter die Abdichtung leiten w\'fcrde.
       \par Schenkelma\'df der Hohlkehle ca. 5-8 cm.
       \par \ul 4.3 Zweck:
       \par \ulnone Die Hohlkehle verhindert den 90\'b0-Knick der Bitumenbahnen, der bei Windlasten und thermischer Bewegung zu Rissen f\'fchren w\'fcrde.
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 
       \par \b 5. Fl\'e4chenabdichtung\b0 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Die Herstellung dieser L\'f6sung ist angesichts der notwendig werdenden Anarbeitungen an die Rundung der Feuerschalen- Innenwandung aus rein handwerklicher Sicht sehr anspruchsvoll.
       \par 
       \par F\'fcr die witterungsexponierte Lage des Bismarckturms Jena ist die Anwendungskategorie  \b K2\b0  (h\'f6herwertige Ausf\'fchrung) nach DIN 18531 zwingend erforderlich. 
       \par Da keine Auflast zur Lagesicherung erfolgt, m\'fcssen die Materialkennwerte der Bitumenbahnen f\'fcr h\'f6chste mechanische und thermische Beanspruchungen (\b Eigenschaftsklasse E1\b0 ) ausgelegt sein. 
       \par 
       \par Die Flachdachrichtlinie und DIN 18531-2 definieren f\'fcr diesen Fall folgende Mindestanforderungen an die Elastomerbitumen-Schwei\'dfbahnen (PYE): 
       \par \ul 5.1 Tr\'e4gereinlage:
       \par \ulnone Hochwertiges Polyestervlies (Kombigewebe) mit hoher Rei\'dffestigkeit und Dehnung, um die Bewegungen des massiven Bauk\'f6rpers bei Temperaturschwankungen aufzunehmen.
       \par \ul 5.2 Kaltbiegeverhalten:
       \par \ulnone Mindestens \b -25 \'b0C\b0 . Dies garantiert, dass die Bahn auch bei extremem Frost auf der exponierten Plattform flexibel bleibt und nicht bricht.
       \par \ul 5.3 W\'e4rmestandfestigkeit:
       \par \ulnone Mindestens \b +100 \'b0C\b0 . Wichtig f\'fcr die Formstabilit\'e4t bei direkter Sonneneinstrahlung im Sommer ohne sch\'fctzende Auflast.
       \par \ul 5.4 Bahnenst\'e4rke:
       \par \ulnone - Unterlage: Mindestens 4 mm (z. B. PYE-G 200 S4).
       \par - Oberlage: Mindestens 5 mm mit Schieferbestreuung als UV-Schutz (z. B. PYE-PV 200 S5, Elastomerbitumen- Schwei\'dfbahn mit Polyesterviles- Einlage). Wichtig: Die Oberlage muss schieferge\'f6lt (bestreut) sein, um den UV- Schutz und die thermische Entlastung der Oberfl\'e4che sicherzustellen.  
       \par \pard\sa160\sl252\slmult1\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Systemsicherheit gegen Windsog (ohne Auflast). Au\'dferdem wird f\'fcr die Decklage die Verwendung alkalibest\'e4ndiger Bahnenware gefordert.    
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\b 6. Erforderliche Eignungsnachweise\b0 
       \par Die gegebene Eignung der zur Verwendung vorgeschlagenen Ware bzw. des Abdichtungssytems ist vom AN sehr zeitnah nach Auftragserteilung (Frist: 14 Tage) mittels Vorlage aussagef\'e4higer Unterlagen wie Datenbl\'e4tter, Musterst\'fccke etc. schl\'fcssig nachzuweisen:
       \par 6.1 (DoP) &#38; CE- Kennzeichnung (Kaltbiegeverhalten (bei PYE meist <= -25\'b0C) und W\'e4rmestandfestigkeit (bei PYE meist >= +100 \'b0C) gem\'e4\'df der Anforderungen der DIN 13707),
       \par 6.2 Produktdatenblatt (Nachweis zu Tr\'e4gereinlage als hochwertige Polyestervlies- Einlage (PV), Best\'e4tigung der Schieferung als UV- Schutz),
       \par 6.3 Allgemeines Bauaufsichtliches Pr\'fcfzeugnis (abP) oder ETA (Wichtig: Pr\'fcfzeugnis zum Nachweis der Zuordnung als "Harte Bedachung" gegen Flugfeuer und strahlende W\'e4rme nach DIN 4102- 7),
       \par 6.4 Konformit\'e4ts- Zertifikat des Herstellers nach WPK (werkseigene Pr\'fcfkontrolle),
       \par 6.5 Nachweis der Sogsicherheit: Der AN ist mittels Vorlage objektspezifische Windsogberechnung in der Nachweispflicht, dass das gew\'e4hlte Material (in Kombination mit der Verlegungsart, wie z.B. vollfl\'e4chige Verschwei\'dfung) den rechnerischen Lasten am konkreten Standort Jena, "Am Tatzend/ Auf dem Malakoff" standh\'e4lt.     
       \par 6.6 Mustervorlage   
       \par 
       \par \b 7. Ausf\'fchrungsvorgaben Fl\'e4chenabdichtung\b0 
       \par Um die Windsogsicherheit ohne Ballastierung zu gew\'e4hrleisten, ist der \b vollfl\'e4chige Verbund\b0  entscheidend: 
       \par \ul 7.1 Mechanische Saumbefestigung:\ulnone 
       \par Trotz Vollverklebung der Decklage ist im \'dcbergangsbereich zur Attika (Hohlkehle) eine lineare Befestigung mittels Verbundblechen oder Klemmschienen vorzunehmen, um Sch\'e4lkr\'e4fte bei Sturm abzufangen. 
       \par \ul 7.2 Zuschnitt:\ulnone 
       \par Beim Bahnenanschluss an eine kreisrunden Wand sind die Bahnen zur Vermeidung von Faltenbildungen in Segmenten (f\'e4cherf\'f6rmig) zuzuschneiden und zu \'fcberlappen.
       \par \ul 7.3 Die Hohlkehle als Widerlager: \ulnone 
       \par Eine M\'f6rtel- Hohlkehle (Radius ca. 5 cm) ist im Anschlussbereich Gef\'e4lleestrich/ Wandanschluss zwingend erforderlich. Ohne diese w\'fcrde die Bitumenbahn beim Abk\'fchlen im Winkel "hohl liegen" (Trommeleffekt) und bei Belastung oder Frost sofort rei\'dfen.
       \par \ul 7.4 Lineare Befestigung:\ulnone 
       \par Im Bereich der Hohlkehle (am Fu\'dfpunkt der Wand) werden die Bahnen mit einer Schiene oder Einzelbefestigern im Massivuntergrund mechanisch fixiert. Dies verhindert das Abl\'f6sen bei Windsog.
       \par \ul 7.5 Verarbeitung Decklage:\ulnone 
       \par Die vollfl\'e4chige Verschwei\'dfung der Decklage auf der Unterlage erfolgt mit versetzten N\'e4hten. Am Wandanschluss endet die Decklage ca. 5 cm oberhalb der Unterlage (Stufenschnitt)
       \par 
       \par \b 8. Besonderheiten\b0 
       \par Bei der unter Umst\'e4nden vorgesehenen Teilerneuerung des Gef\'e4lleestrichs auf dem Feuerschalenboden des Bismarckturms sind  zwei kritische Risiken zu beachten: 
       \par - Differenzialbewegungen (Risse entlang der Fuge Alt/ Neu) und 
       \par - eingeschlossene Baufeuchte (Dampfdruck unter der Bitumenbahn).
       \par Folgernde konstruktive Ma\'dfnahmen sind einzuleiten, um diese Sch\'e4den zu verhindern:
       \par 
       \par \ul 8.1 Vermeidung von Abrissen (Fugenausbildung):\ulnone 
       \par Wenn nur, wie mit derzeitigem Kenntnisstand vorgesehen, etwa die H\'e4lfte des Estrichs zu erneuern ist, wird dieser beim Trocknen schwinden, w\'e4hrenddem der Altbestand stabil bleibt. Eine starre Verbindung w\'fcrde unweigerlich rei\'dfen.
       \par Bei einer Abdichtung mit Bitumenbahnen ist eine Bewegungsfuge zwischen Alt- und Neuestrich unverzichtbar erforderlich. Diese ist deckungsgleich durch den gesamten Aufbau zu f\'fchren.
       \par Die Fuge wird mit einem Fugenstegband oder einer Schlaufenbildung der ersten Abdichtungslage \'fcberbr\'fcckt, um Dehnwege zu erm\'f6glichen.
       \par \ul 8.2 Abfuhr der Restfeuchte (Dampfdruckausgleich):\ulnone 
       \par Bitumenbahnen sind dampfdicht. Eingeschlossene Feuchte im neuen Estrich f\'fchrt bei Sonneneinstrahlung zur Dampfbildung, welcher wiederum Blasen in der Abdichtung verursacht.
       \par \ul 8.3 Dampfdruckausgleichsschicht:\ulnone 
       \par Unter die eigentliche Abdichtungslage muss eine lochlackierte Bitumenbahn (z. B. eine Glasvlies- Lochbahn) oder eine spezielle Dampfdruckausgleichsbahn lose verlegt oder punktweise aufgeschwei\'dft werden.
       \par Diese Schicht schafft einen d\'fcnnen Luftraum (Kapillarraum) unter der Abdichtung, in dem sich der Dampfdruck verteilen kann.
       \par \ul 8.4 Entspannungsl\'fcfter:\ulnone 
       \par Der im Untergrund entstehende Dampf muss nach au\'dfen gef\'fchrt werden. Da die Plattform durch eine massive Attika umschlossen ist, gibt es zwei Wege:
       \par 1. Einbau von speziellen Dachl\'fcftern im Bereich des neuen Estrichs = zur Umsetzung vorgesehene Vorzugsl\'f6sung. 
       \par 2. Randentspannung: F\'fchren der Dampfdruckausgleichsschicht bis unter Verwahrungen am Wandanschluss (Attika), so dass der Dampf am Rand unter einem Blechabschluss oder einer Kappleiste kontrolliert entweichen kann.
       \par 
       \par \b 9. Untergrundbeschaffenheit\i 
       \par \b0\i0 9.1 Windsogsicherung: In der exponierten Lage des Malakoffs treten hohe Sogkr\'e4fte auf. Der AN kommt in diesem Zusammenhang seiner gem. VOB bestehenden Pflicht zur eingehende Untergrund\'fcberpr\'fcfung nach und stellt fest, ob die Haftfestigkeit des Estrichs ausreicht, um die zu verwendende Dichtungsbahn dauerhaft am Untergrund zu halten.
       \par 9.2 Wartung &#38; Begehbarkeit: Da die Abdichtung nach erfolgter Fertigstellung die nutzbare Oberfl\'e4che bildet, darf sie nur zu Wartungszwecken (gem\'e4\'df DIN 18531-3) betreten werden. 
       \par 
       \par \b 10. Wandaufkantung der Abdichtung
       \par \ul\b0 10.1 Zweilagigkeit: \ulnone 
       \par Auch die Aufkantung sollte zweilagig ausgef\'fchrt werden. Die erste Lage wird auf dem Mauerwerk verschwei\'dft, die zweite (beschieferte) Lage dient als UV-Schutz.
       \par 10.2 Voranstrich: 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Das Mauerwerk der Attika muss bis zur Oberkante der geplanten Aufkantung mit geeignetem Bitumenvoranstrich vorbehandelt werden.
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   1 [end]
      [Menge]22,500[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Untergrundvorbereitung &#38; Voranstrich Boden und Wandung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Vorbereitung des mineralischen Gef\'e4lleestrichs sowie des Sockel- Anschlussbereiches der Feuerschalen- Innenwandung  
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 (Attikawand): Der Untergrund muss f\'fcr die anschlie\'dfende Aufbringung des Voranstrichs fest, trocken und frei von trennenden Substanzen sein und ist dementsprechend zu s\'e4ubern;
       \par 1. Untergrundvorbereitung: Reinigung der Fugenflanken von Staub, losen Teilen und haftmindernden Stoffen mittels Druckluft und B\'fcrsten,
       \par \pard 2. Aufbringen eines hochwertigen, l\'f6sungsmittelhaltigen Bitumen- Voranstrichs (gem\'e4\'df DIN EN 15322) zur optimalen Haftung der nachfolgenden Schichten.
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   2 [end]
      [Menge]22,500[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Dampfdruckausgleichsschicht[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Bitumen- Dampfdruckausgleichsschicht (DDA)
       \par (z. B. gelochte Glasvliesbahn oder Spezialbahn mit Therm-Streifen) im Gesamtbereich der Bodenfl\'e4che (Detailausf\'fchrung im Anschlussbereich zur wandanschlussbegleitenden Hohlkehle beachten!) sowie entlang des Sockelbereiches der Feuerschalen- Innenwandung (Attikawand). 
       \par \pard\tx720\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 - Zweck: Verhinderung von Dampfdruckblasen durch kontrollierte Druckentspannung zwischen Estrich und Abdichtung sowie zwischen Mauerwerk und Abdichtung;
       \par 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Leistung inkl. aller erforderlichen Anpassungen an die kreisrunde Form der Bodenfl\'e4che und Schnitte zur vollst\'e4ndig faltenfreien Verlegung auch und besonders im Bereich der Wandaufkantung; 
       \par 
       \par Erl\'e4uterungen zur Ausf\'fchrung: siehe Vorbemerkungen zur Herstellung der Fl\'e4chen und Innenwandungsabdichtung, Punkte 1- 5!
       \par 
       \par Bodenfl\'e4che ca. 17,40 m\'b2,
       \par Wandfl\'e4che (Sockelbereich, H\'f6he ca. 0,35 m): ca. 5,10 m\'b2
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vorbemerkungen zur auszuführenden Wandanschlusskehle[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\lang1031\b\f0\fs18 Vorbemerkungen zur auszuf\'fchrenden Wandanschlusskehle
       \par 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\ul\b0 Ausf\'fchrung: 
       \par \ulnone Die Hohlkehle wird im \'dcbergangsbereich von der Fl\'e4che zur Attika- Innenwandung aus Zementm\'f6rtel (Radius ca. 4\endash 6 cm) oder durch einen mineralisch gebundenen D\'e4mmstoffkeil (Bitumen- Keil) hergestellt. Sie dient dazu, mechanische Spannungen in den Bitumenbahnen zu minimieren.
       \par 
       \par \ul Relative Lage: 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\ulnone Die Hohlkehle liegt \'fcber dem Gef\'e4lleestrich, aber unter der eigentlichen Abdichtung. Die Dampfdruckausgleichsschicht st\'f6\'dft stumpf gegen den Keil, w\'e4hrend die darauffolgenden Abdichtungslagen die Hohlkehle vollfl\'e4chig \'fcberdecken. 
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   3 [end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Herstellung einer umlaufenden Wandanschlusskehle entlang der Feuerschalen- Innenwandung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Am umlaufenden \'dcbergang vom Gef\'e4lleestrich des Feuerschalenbodens zur verputzten und vorbereiteten Innenwandung der Feuerschale (Attika- Innenwandung) ist eine Hohlkehle (Zementm\'f6rtel oder Dichtkeil) auszubilden (Bitumenbahnen d\'fcrfen nicht im scharfen 90\'b0-Winkel verlegt werden).
       \par \pard - klassische M\'f6rtel- Hohlkehle (zementgebunden): Da die Plattform kreisrund ist, bietet ein mineralischer M\'f6rtel den Vorteil, dass er sich der Rundung nahtlos anpasst.
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
       \par Erl\'e4uterungen zur Ausf\'fchrung: siehe Vorbemerkungen zur Herstellung der Fl\'e4chen und Innenwandungsabdichtung, Punkte 1- 7!
       \par 
       \par Material: 
       \par geegneter, schwindarmer, Trass- Zemenrtm\'f6rtel CS III,
       \par 
       \par Ausf\'fchrung: Der Radius sollte etwa 4 bis 6 cm (Flaschenkehle) betragen. Ein zu kleiner Radius f\'fchrt zu Knickstellen in der Abdichtung, ein zu gro\'dfer zu Materialanh\'e4ufungen, die rei\'dfen k\'f6nnen.
       \par \pard Besonderheit: Vor dem Auftrag muss der Untergrund (Gef\'e4llebeton) meist mit einer mineralischen Dichtungsschl\'e4mme grundiert werden, um die Haftung zu gew\'e4hrleisten.
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   4 [end]
      [Menge]22,500[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Verlegung erste Abdichtungslage, Elastomer- Bitumenschweißbahn[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Liefern und Aufschwei\'dfen einer Elastomerbitumen- Schwei\'dfbahn (PYE) gem. Flachdachrichtlinie 2026 und DIN 18531-2: Bitumendichtungsbahn (PYE-G 200 S4). 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Die Bahn dient als untere Lage des mehrlagigen Abdichtungssystems. Es kommt spezielle Bahnenware mit erh\'f6htem Auszugswiderstand gem\'e4\'df DIN 18531 zur Verwendung; 
       \par Die Verlegung erfolgt mit einem L\'e4ngsversatz von mindestens 8 cm. 
       \par Leistung inkl. aller erforderlichen Anpassungen an die kreisrunde Form der Bodenfl\'e4che und Schnitte zur vollst\'e4ndig faltenfreien Verlegung auch und besonders im Bereich der Wandaufkantung; 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 
       \par Die Bahn wird thermisch mit der Ausgleichsschicht und dem Untergrund verbunden, Erl\'e4uterungen zur Ausf\'fchrung: siehe Vorbemerkungen zur Herstellung der Fl\'e4chen und Innenwandungsabdichtung, Punkte 1- 9!
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   5 [end]
      [Menge]22,500[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Verlegung Dichtungsoberlage, hochwertige Elastomer- Bitumenschweißbahn[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Liefern und vollfl\'e4chiges Aufschwei\'dfen einer 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 sturmsicheren Hochwert- Elastomerbitumenbahn (z.B. PYE PV 200 S5 ( mit Polyestervlies-Tr\'e4gereinlage und oberseitiger Schieferbestreuung als UV- Schutz). 
       \par Es ist spezieller Bahnenware mit erh\'f6htem Auszugswiderstand gem\'e4\'df DIN 18531 und der aktuellen Flachdachrichtlinie (Stand 2026) zu verwenden. Die Oberlage muss extrem witterungsbest\'e4ndig und k\'e4lteflexibel sein. 
       \par Diese Lage dient als prim\'e4rer Witterungsschutz und muss aufgrund der Jenaer Kessellage extremen Temperaturwechseln und UV-Belastung standhalten.
       \par 
       \par Leistung inkl. aller erforderlichen Anpassungen an die kreisrunde Form der Bodenfl\'e4che und  Schnitte zur vollst\'e4ndig faltenfreien Verlegung auch und besonders im Bereich der Wandaufkantung; 
       \par 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 F\'fcr Einbau in Windzone 2 ist die Bahn mit versetzten N\'e4hten und unter Einhaltung der geforderten \'dcberlappungen (min. 8\endash 10 cm) vollfl\'e4chig thermisch zu f\'fcgen, Erl\'e4uterungen zur Ausf\'fchrung: siehe Vorbemerkungen zur Herstellung der Fl\'e4chen und Innenwandungsabdichtung, Punkte 1- 9!
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   6 [end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zusatzaufwand für erhöhte Windsogsicherung/ Windlastberechnung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Zulage f\'fcr erh\'f6hte Anforderungen bzgl. Sturm- und Windsogsicherheit: 
       \par \pard\tx720\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Gem. Flachdachrichtlinie 2026 und DIN EN 1991-1-4 ist eine statische Berechnung der Windlasten (Eck-, Rand- und Innenbereich) durchzuf\'fchren und zeitnah nach erfolgter Auftragserteilung und in jedem Fall vor Ausf\'fchrung des Dichtungseinbaues in schriftlicher Form (\'dcbergabe 1 x in Papierform sowie zus\'e4tzlich digital) vorzulegen.
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Der Nachweis einer ausreichenden Sicherung gem\'e4\'df Windlastberechung erfolgt in jedem Fall vor Beginn der Ausf\'fchrungsleistungen! 
       \par Im EP enthalten: 
       \par -Aufwand f\'fcr Berechnungs-, Protokollierungs- - und Dokumentation der Berechnungsergebnisse sowie
       \par - Unterlagen\'fcbergabe (1 x in Papierform sowie zus\'e4tzlich digital)
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   7 [end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Lineare Randfixierung/ Windsogsicherung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Liefern und fachgerechtes einbauen einer linearen Randfixierung zur Aufnahme von Horizontalkr\'e4ften aus Windsog im \'dcbergangsbereich von der Plattformabdichtung auf der Bodenfl\'e4che der Feuerschale zur aufgehenden Wandung (Hohlkehle).
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
       \par Ausf\'fchrung:
       \par Die Fixierung erfolgt mechanisch am Fu\'dfpunkt der Aufkantung. Hierbei ist die Fl\'e4chenabdichtung im Saumbereich durch bauaufsichtlich zugelassene Befestigungselemente (z.B. Verbundblechstreifen oder Klemmschienen mit Einzelbefestigern) im Untergrund zu verankern.
       \par 
       \par Befestigungsabstand:
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 gem. statischem Nachweis/ Windlastberechnung  (siehe Vorposition 03.2.6), jedoch max. 20 cm;
       \par 
       \par Material:
       \par Korrosionsgesch\'fctzte Befestiger, passend zum vorhandenen Untergrund (Gef\'e4lleestrich der Feuerschalen- Bodenfl\'e4che, Zementestrich ZE 20),
       \par 
       \par Anschlussabdichtung:
       \par \'dcberdeckung der Fixierungselemente mit einem separaten Anschlussstreifen (oder auch Anschlussschlaufe, Zuschnitt aus Material der Abdichtungs- Decklage PYE- PV 200 S5 oder gleichwertiges Material), der homogen mit der Fl\'e4chenabdichtung und der Wandaufkantung verschwei\'dft wird. die Kante der Fixierschiene ist vor dem Aufschwei\'dfen des Abdeckstreifens mit einem kleinen Schutzstreifen (Puffer) abzudecken, damit die scharfe Kante der Schiene den Anschlussstreifen bei Bewegung nicht von unten her durchstanzt);  
       \par 
       \par Auf die Einhaltung der K2- Anwendungsklasse ist zu achten (Vermeidung von Wasserunterl\'e4ufigkeit und Herstellung stoffschl\'fcssiger Verbindungen sowie ggf. zus\'e4tzliche Abschotterung);
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   8 [end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Mechanische Einzelfixierung der Flächenabdichtung/ Windsogsicherung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Liefern und fachgerechtes einbauen von punktweisen Einzelfixierungen innerhalb der abzudichtenden Bodenfl\'e4che der Feuerschale zur Windsogsicherung.
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
       \par Ausf\'fchrung:
       \par Mechanische Befestigung der Abdichtungslage im Bereich der Bahnen\'fcberdeckung (Saumbefestigung) oder durch die Bahn hindurch mit anschlie\'dfender \'dcberschwei\'dfung. Die Anzahl und die Positionierung der Befestiger erfolgt gem. der nach Pos. 03.2.6  vorzulegenden Windlastberechnung nach DIN EN 1991- 1-4 
       \par 
       \par Befestiger:
       \par Bauaufsichtlich zugelassene Flachdachbefestiger (z.B. Betonschrauben oder Schlagd\'fcbel mit Lastverteilertellern, Durchmesser ca. 40- 50 mm, es ist nur Befestigungsmaterial aus Edelstahl zur Verwendung zugelassen!), 
       \par Leistung inkl. 
       \par - Untergrundpr\'fcfung m\'f6glicher Bohrtiefen und
       \par - aller erforderlichen Bohrungen und D\'fcbelsetzungen
       \par 
       \par Korrosionsschutz:
       \par Erh\'f6hte Korrosionsschutzanforderungen aufgrund der exponierten Lage des Ausf\'fchrungsortes;    
       \par 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 vorhandener Untergrund:Gef\'e4lleestrich der Feuerschalen- Bodenfl\'e4che, Zementestrich ZE 20;
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   9 [end]
      [Menge]6,000[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Herstellung einer Dehnungsfuge auf Bodenfläche[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Herstellung einer dauerelastischen Dehnungsfuge im \'dcbergangsbereich zwischen dem vorhandenen Alt- Estrich und der neu eingebauten Gef\'e4lleestrichfl\'e4che am Boden der Feuerschale.
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Die Ausf\'fchrung muss den besonderen Anforderung an die Bewitterung und thermische Belastung der exponierten Au\'dfenfl\'e4che entsprechen.
       \par 
       \par 1. Schneiden/ Fr\'e4sen:
       \par Herstellung einer sauberen Fugenkammer (Breite 10- 15 mm, Tiefe nach statischer Erfordernis/ Estrichsdicke),
       \par 2. Untergrundvorbereitung:
       \par Reinigung der Fugenflanken von Staub, losen Teilen und haftmindernden Stoffen mittels Druckluft und B\'fcrsten,  
       \par 3. Flankenschutz:
       \par Grundierung der Fugenflanken mit einem systemgerechten EP- Primer zur Sicherstellung der Flankenhaftung,
       \par 4. Hinterf\'fcllung:
       \par Einbringen einer geschlossenzelligen PE- Rundschnur zur Vermeidung von Dreiflankenhaftung (Durchmesser ca. 25% gr\'f6\'dfer als Fugenbreite),
       \par 5. Abdichtung:
       \par Verf\'fcllen der Fuge mit einem hochwertigen UV- best\'e4ndigen und k\'e4lteelastischen Polyurethan- Dichtstoff (PU) oder einem vergleichbaren Hybrid-Dichtstoff, geeignet f\'fcr die Verwendung  im Au\'dfenbereich und begehbare Fl\'e4chen,
       \par 6. Oberfl\'e4che:
       \par Fachgerechtes Abgl\'e4tten des Dichtstoffes unter Ber\'fccksichtigung des Gef\'e4lles zur Vermeidung von stehendem Wasser im Fugenbereich; 
       \par 
       \par Bei der teilweisen Erneuerung des Estrichs auf der Plattform des Bismarckturms entstehen zwei kritische Risiken:
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Differenzialbewegungen (Risse an der Fuge Alt/Neu) und eingeschlossene Baufeuchte (Dampfdruck unter der Bitumenbahn).
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202  10 [end]
      [Menge]12,000[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Überdeckung Dehnungsfuge durch Flächenabdichtung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Fachgerechte \'dcberdeckung der Dehnungsfuge zwischen Alt- und Neuestrich im Zuge der bitumin\'f6sen Fl\'e4chenabdichtung. Ausf\'fchrung als Bewegungsfuge zur Aufnahme horizontaler und vertikaler Bauteilbewegungen.
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 1. Vorbereitung:
       \par Reinigen des Untergrundes und vollfl\'e4chiger Anstrich mit einem Bitumen- Voranstrich (l\'f6sungsmittelhaltig oder -frei) im Bereich der Fuge.
       \par 2. Verst\'e4rkungsstreifen: 
       \par Einbau ein 20- 30 cm Bitumen- Schwei\'dfbahnstreifes (z.B. PYE-PV 200 S5) \'fcber der Fuge. Dieser wird im Bereich der Fuge lose verlegt (ggf. mit Alufolie oder PE- Folie als Trennlage unterlegt) um die Dehnf\'e4higkeit zu gew\'e4hrleisten  (Schlaufenbildung).
       \par 3. Einarbeitung in die Fl\'e4che:
       \par Die erste Lage der Fl\'e4chenabdichtung (Dampfsperre oder untere Abdichtungslage) wird bis an die Fuge herangef\'fchrt. 
       \par 4. Oberlage:
       \par \'dcberdeckung durch die zweite Lage der Abdichtung (hochwertige Elastomer- Bitumenschwei\'dfbahn, z.B. mit Schieferoberfl\'e4che oder als Lage unter dem Belag). Im Fugenbereich ist auf eine spannungsfreie Verlegung zu achten.
       \par 5. Kantenabschluss:
       \par Sorgf\'e4ltiges Verschwei\'dfen der R\'e4nder zur Sicherstellung der absoluten Dichtigkeit gegen stehendes Wasser.
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202  11 [end]
      [Menge]2,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kaltentlüfter aus Edelstahl, thermisch getrennt[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\lang1031\f0\fs18 Liefern und fachgerechtes Einbauen von Kaltentl\'fcftern (Fl\'e4chenentl\'fcftern) zur Entspannung der Dampfdruckausgleichsschicht unter der Bitumenabdichtung. Die L\'fcfter dienen der gezielten Abf\'fchrung von Wasserdampf aus dem Bereich zwischen Gef\'e4lleestrich und Abdichtungslage.
       \par 1. Ausf\'fchrung:
       \par - Material: Edelstahl  rostfrei (Werkstoff Nr. 1.4404), Oberfl\'e4che matt gebeizt,
       \par - Besonderheiten: 
       \par * Rohrf\'fchrung thermisch isoliert zur Vermeidung von Kondensatbildung im L\'fcfterinneren.
       \par * R\'fcckstausicherheit: spezielle Dichtelemente und Kompressionsdichtungen im L\'fcfter sorgen f\'fcr den dichten wasser- und druckdichten Verschluss der Verbindung zwischen dem L\'fcfterunterteil (auf der Dampfsperre) und dem Oberteil (auf der Dachabdichtung), 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 * Schutz vor Regenwasser: Die L\'fcfter sind oben mit einem Dunsthut versehen, der das Eindringen von Niederschlagswasser in das Innere des L\'fcfters und somit in den Dachaufbau gesichert und dauerhaft verhindert; 
       \par \pard * inkl. Klebeflansch f\'fcr Einbau in PYE- Fl\'e4chenabdichtung und abnehmbarer Wetterkappe mit Vogelschutzgitter,
       \par 
       \par Der/ die L\'fcfter sind im Bereich der neu gefertigten Gef\'e4lleestrichfl\'e4chen gem. Herstellervorgaben und Fachregeln f\'fcr Abdichtungen zu positionieren.
       \par 
       \par Leistung inkl. 
       \par - Aufwand f\'fcr fachgerechte Anschlussherstellung \'fcber integrierten Klebeflansch an die herzustellende Dampfdruckausgleichsschicht (DDA) sowie die fachgerechte Integrierung die Fl\'e4chenabdichtung aus PYE- Bahnenware,
       \par - Vorbeugung vor Kapillarbildung: In Kehl- oder Eckbereichen der Anschlussmanschetten k\'f6nnen Kapillaren entstehen, die Wasser ziehen. Hier ist eine zus\'e4tzliche Abdichtung mit Fl\'fcssigkunststoff erforderlich,
       \par - Bei der Montage auf Bitumenbahnen ist darauf zu achten, dass bitumin\'f6se Abdichtungen im Klemmbereich zweilagig ausgef\'fchrt werden,  
       \par - aller Nebenarbeiten wie dem Ausschneiden der Bahnen, dem dichten Verschwei\'dfen des Flansches und dem Aufsetzen der Wetterkappe.  
       \par 
       \par Produkt: Edelstahl V4A- Element, bei dem Kondensatbildung im Inneren nachweislich augeschlossen werden kann, Werkstoffnummer 1.4404 ist bindend
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202  12 [end]
      [Menge]5,100[end]
      [ME]m²[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Trassputz CS III auf Attikawandung, 20- 25 mm, H ca. 0,30 m[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\lang1031\f0\fs18 Liefern und Herstellen eines spannungsarmen Trass- Zementputzes der Festigkeitsklasse CS III im Bereich der Feuerschalen- Innenwandung, abgestimmt auf das neu hergestellte Kalkstein- Schichtenmauerwerk, als Untergrund f\'fcr den nachfolgenden Einbau der umlaufend entlang der Attika- Innenwandung hochzuziehenden Fl\'e4chenabdichtung aus bitumin\'f6ser Bahnenware. 
       \par Putzaufbau:  
       \par - warzenf\'f6rmige Aufbringung eines Trass- Vorspritzm\'f6rtels,
       \par - einlagiger Auftrag des Trass- Zement- Putzes in einer Dicke von ca. 20- 25 mm,
       \par Oberfl\'e4che scharf abgezogen, um optimale Haftung f\'fcr den nachfolgenden Bitumenvoranstrich zu gew\'e4hrleisten;
       \par Der Putz muss vor der Aufbringung des Bitumenvoranstrichs vollst\'e4ndig durchgetrocknet sein (Restfeuchte < 4%)!
       \par 
       \par Trass- Zement- Putz CS III, Schichtdicke ca. 15mm,
       \par - Einbauh\'f6he 0 bis ca. 0,30 m \'fcber OK Gef\'e4lleestrich am Wandanschluss als Sockelputz, 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 - Oberfl\'e4che scharf abgezogen
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202  13 [end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Belüftete Aluminium- Anschlag-/ Klemmschiene[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3033\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Die nach gesonderter Position einzubauende Abdichtung wird an der verputzten, kreisrunden  Attika- Innenseite mindestens 20- 25 cm hochgef\'fchrt und mit einer f\'fcr den Einbauort geeigneten Alu- Anschlag- oder Klemmschiene mechanisch als Abrutschsicherung gegen den Putz gepresst und oben versiegelt.
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
       \par Die zum Einbau erforderlichen Schienenl\'e4ngen sind, falls sehr steife Profile zur Verwendung kommen sollen,  in der Werkstatt des AN bzw. bereits beim Hersteller auf den Einbauradius von ca. 2,36 m vorzubiegen.    
       \par 
       \par Der Schienen- Befestigungsabstand ist auf max. 20 cm auszulegen, um sicherzustellen, dass die Schiene l\'fcckenlos der gegebenen Rundung folgt und keine "Sehnen" bildet.   
       \par 
       \par Die Oberkante der Schiene ist mit einer geeigneten, langfristig frost- sowie witterungs- und UV- best\'e4ndigen dauerelastischen Versiegelung gegen Hinterl\'e4ufigkeit und Windsog- Abl\'f6sung gesichert werden (kein Silikon!). 
       \par \pard Unter Beachtung thermisch bedingter L\'e4ngen\'e4nderungen des Aluminium- Materials ist an herzustellenden Schienenst\'f6\'dfen ca. 5 mm Platz f\'fcr Dehnungen zu lassen bzw. sind System- Sto\'dfverbinder fachgerecht zu integrieren .
       \par 
       \par Das Profil muss r\'fcckseitig konstruktiv so beschaffen sein, dass eine Hinterl\'fcftung der Abdichtungslagen gew\'e4hrleistet ist (Dampfentspannung). Die Befestigung erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen Schlagd\'fcbeln, Abstand max. 200 mm.  Mittels entlang der Klemmschienen- R\'fcckseite vorhandener  Aussparungen kann die Luft aus dem Dampfentspannungs- Streifen unter der Schiene hindurch nach au\'dfen entweichen.
       \par   
       \par Die Anschlag- bzw. Klemmschiene muss am oberen Rand \'fcber eine umlaufend vorhandene Abkantm\'f6glichkeit f\'fcr den fachgerechten Einbau des vorgenannten, f\'fcr den Einbauort geeigneten, UV- und witterungsbest\'e4ndigen Dichtstoffes verf\'fcgen. Die Einbringung des Dichtstoffes ist im Einheitspreis enthalten (hier muss unbedingt eine vorherige Vorstellung des zur Verwendung vorgesehenen Materials erfolgen!) 
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0203[end]
     [Bez]Niederschlagsabführung aus Feuerschale[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vorbemerkungen zum Einbau der Flachdachabläufe für Feuerschalenentwässerung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\lang1031\b\f0\fs18 Vorbemerkungen 
       \par 1.  Einbau Flachdachabl\'e4ufe f\'fcr Feuerschalenentw\'e4sserung sowie 
       \par 2.  Herstellung der au\'dfenseitigen Entw\'e4sserungsleitungen 
       \par 
       \par \b0 Die Flachdachabl\'e4ufe werden im Zuge der Estrich-, Hohlkehlen- und Abdichtungs- Neufertigung gef\'e4llgerecht neu eingebaut. Das anfallende Wasser wird demzufolge an 3 Stellen mit Nenndurchmesser DN 70 durch die Attikawandung (Dicke im Schr\'e4gverlauf der Edelstahl- Entw\'e4sserungsrohre ca. 0,80 m) nach au\'dfen gef\'fchrt. 
       \par 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\ul Flansch-Einbindung: \ulnone 
       \par Es sind Flachdach- Ablaufsysteme mit Klebe- oder Klemmflansch zu verwenden! Die neue Abdichtung muss absolut b\'fcndig und spannungsfrei an den Flansch der Flachdachabl\'e4ufe angeschlossen werden, um eine Hinterl\'e4ufigkeit im Estrichbereich grunds\'e4tzlich auszuschlie\'dfen. 
       \par 
       \par \ul Ringraumdichtung: \ulnone 
       \par (zur Verhinderung von Feuchtigkeitseinz\'fcgen zwischen den Edelstahlrohr und dem Mauerwerk): 
       \par F\'fcr die Wandungsdurchf\'fchrungen (ca. 80 cm, 3 Stk. zzgl. Wandungsdurchf\'fchrung f\'fcr Not\'fcberlauf)  sind Ringraumdichtungen (Pressringdichtungen) zu verwenden oder jeweils dauerelastische Versiegelung am \'e4u\'dferen und inneren Austrittspunkt herzustellen.
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480 
       \par Au\'dferhalb der Feuerschale wird das in Edelstahlrohren DN 70 durch die Wandung gef\'fchrte Niederschlagswasser mittels Verwendung von B\'f6gen verschiedener Abwinklungen (ca. 15- 45\'b0) an die profilierte Au\'dfenwandung des oberen Turmbereiches in 3, den Wandurchf\'fchrungen zugeh\'f6rigen, Edelstahl- Rohrleitungen frei sichtbar an der Fassade bis zur ca. 4,75 m tiefer gelegenen Ebene des Kronenumgangs gef\'fchrt. 
       \par 
       \par \b 
       \par 2. Au\'dfenseitige Niederschlagsableitung aus Feuerschale in Edelstahlrohren\b0 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Bei der Ausf\'fchrung sind unbedingt Edelstahlrohre eines Herstellers zu verwenden, ein "Zusammenstecken" der Leitungsverl\'e4ufe unter Verwendung von Produkten verschiedener Hersteller ist zu vermeiden. 
       \par  \ul 
       \par 2.1 Wanddurchf\'fchrung der Entw\'e4sserungsrohre: \ulnone 
       \par Bei 0,80 m Wandst\'e4rke ist darauf zu achten, dass das Gef\'e4lle innerhalb der Wand konstant bleibt (mind. 1-2 %), um stehendes Wasser im Rohr zu vermeiden.
       \par \ul 
       \par 2.2 Fixierung der Rohre:\ulnone 
       \par Aufgrund der Fallh\'f6he von 4,75 m m\'fcssen die Fallleitungen mit systemzugeh\'f6rigen Rohrschellen sicher im hammerrechten Schichtenmauerwerk aus Kalkstein verankert werden, um Windlasten und Eigengewicht aufzunehmen.
       \par \ul 
       \par 2.3 Dehnungsausgleich f\'fcr Fassadenmontage der Edelstahl- Entw\'e4sserungsleitungen: \ulnone 
       \par Edelstahl dehnt sich bei Sonneneinstrahlung aus. Bei 4,75 m Rohrl\'e4nge sind systemzugeh\'f6rige Steckverbindungen zu nutzen, da diese durch ihre Muffenverbindung L\'e4ngen\'e4nderungen (Dehnung) materialgerecht aufnehmen, ohne dass Spannungen an den Fassadenhaltern entstehen.
       \par \ul 
       \par Edelstahlqualit\'e4t: \ulnone 
       \par V4A / 1.4404 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480 Da sich der Bismarckturm in exponierter Lage befindet (hohe Windlasten, Schlagregen, evtl. Emissionen), bietet diese Qualit\'e4t eine deutlich h\'f6here Korrosionsbest\'e4ndigkeit und ist  sicher gegen\'fcber "Flugrost".
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]0203   1 [end]
      [Menge]3,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Edelstahl- Flachdachablauf DN 70[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Liefern und fachgerechtes Einsetzen Flachdachablauf aus Edelstahl (Werkstoff 1.4404), einteilig, mit Bitumen - Schwei\'dfbahn-Klebeflansch f\'fcr bitumin\'f6se Abdichtung. 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Leistung inkl. 
       \par - lagestabiler Einordnung in die bauseits hergestellte Ausnehmung des Gef\'e4lleestrichs,
       \par - gef\'e4llegerechtem Anschluss des Ablaufes, fl\'e4chenb\'fcndig zum bauseits hergestellten/ herzustellenden Zementestrich, 
       \par - fachgerechter, vollst\'e4ndig wasserdichter Einbindung in die 2-lagige Bitumenabdichtung (PYE) durch Verschwei\'dfung der Anschlussbahnen inkl. Bitumenvoranstrich,
       \par - fachgerechtem Anschluss an die anschlie\'dfende wandungsdurchgef\'fchrte und im Gef\'e4lle verkewgte Edelstahl- Rohrleitung DN 70, 
       \par \pard - Edelstahl- Kies-/ Laubfangkorb,
       \par - notwendigem Befestigungsmaterial,
       \par 
       \par Die fachgerechte Anarbeitung an die Fl\'e4chenabdichtung gem.- Flachdachrichtlinie 2026 ist in die Positionsleistung vollst\'e4ndig einzurechnen. 
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0203   2 [end]
      [Menge]11,000[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Edelstahl- Fallleitungen DN 70 (Außenseite)[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Liefern und fachgerechte Montage von Edelstahl- Abflussrohren DN 70 (Werkstoff 1.4404); 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Leitungsf\'fchrung verkr\'f6pft mittels Edelstahl- B\'f6gen zur Anpassung an die radiale Au\'dfenkontur/ Profilierung der Attika und Strebepfeiler,
       \par Befestigung mittels Edelstahlschellen mit Gummieinlage und V4A-Gewindestangen im Kalksteinmauerwerk.
       \par Leistung inkl. 
       \par \pard - fachgerechtem passgenauem L\'e4ngenzuschnitt aller erforderlichen Rohrabschnittsl\'e4ngen und vollst\'e4ndigem Verschliff aller entstehenden Schnittgrate
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0203   3 [end]
      [Menge]3,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage zu Vorposition: Wanddurchführung durch Attika inkl. Rohreinbau DN 70 , Edelstahl, ca. 80- 85 cm[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\lang1031\f0\fs18 Zulage zur vorstehenden Position 03.03.1 f\'fcr das fachgerechte Herstellen der Edelstahl- Wanddurchf\'fchrung in exponierter Lage (Werkstoff 1.4404, erh\'f6hte Korrosionsbest\'e4ndigkeit wegen exponierter Lage),
       \par Leistung inkl. 
       \par - des fachgerechten und dauerhaft wasserdichten Anschlusses an den plattformseitig zugeh\'f6rigen Flachdachablauf nach Position 03.03.1,  
       \par - der kalkulatorischen Ber\'fccksichtigung der f\'fcr die Wanddurchf\'fchrung erforderlichen, materialgleichen Edelstahl- Rohrl\'e4ngen DN 70 (3 x ca. 80- 85 cm),  
       \par - Herstellung der Wanddurchf\'fchrung mit thermischer 
       \par Trennung: Ummantelung mit druckfester Kondensatd\'e4mmung zum Schutz des Mauerwerks vor Frostsch\'e4den durch Tauwasser,
       \par - fachgerechtem einsetzen in die bauseitige \'d6ffnung unter Ber\'fccksichtigung des Mindestgef\'e4lles (3%),
       \par - mechanische Fixierung durch z.B. Lastanker oder konstruktive Verklemmung,
       \par - \'e4u\'dferer Anschlussmuffen zur fachgerechten Anbindung der fortgesetzten Niederschlagsableitung im Edelstahlrohr DN 70 nach Position 03.03.5.  
       \par Die M\'f6rtel- Verf\'fcllung der Wanddurchf\'fchrung erfolgt bauseitig
       \par 
       \par Wanddurchf\'fchrungen: 3 x ca. 0,80- 0,85 m 
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0203   4 [end]
      [Menge]21,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulage: Formstücke Regenwasserableitung, DN 70, Edelstahl[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\lang1031\f0\fs18 Zulage zur Vorposition 03.03.5 f\'fcr die passgenaue, fachgerechte  Einordnung von Edelstahlb\'f6gen DN 70 (Winkel 15, 30, 45\'b0, Material wie Vorposition, Bogenst\'fccke mit Anschlussmuffen) zur m\'f6glichst harmonischen Anpassungen der au\'dfenseitig entlang der Feuerschale und des jeweils angrenzenden Strebepfeilers herabzuf\'fchrenden Edelstahlrohre DN 70 zur Niederschlagsableitung aus dem Feuerschaleninneren. 
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0203   5 [end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Notüberlauf als Attika-Wandungsdurchführung DN 70[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Liefern und Einbauen eines Not\'fcberlaufs aus Edelstahl-Rohr DN 70 (Material wie Position 03.03.1). 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Leistung inkl.
       \par - aller Zubeh\'f6rteile f\'fcr den stabilen und dauerhaft lagesicheren Einbau des Not\'fcberlaufs in die bauseits vorbereitete Wandungs\'f6ffnung der Attika (ca. 85 cm Wandst\'e4rke) im Zuge der bauseitigen Mauerwerksinstandsetzung, 
       \par - Rohr und Anstauflansch (Anstauh\'f6he ca. 50 mm (genaue Festlegung erfolgt abschlie\'dfend vor Ort in Abstimmung mit dem AG sowie der Objektbauleitung)), Rohrl\'e4nge ca. 100- 110  cm),
       \par - Herstellung der Wanddurchf\'fchrung mit thermischer Trennung: Ummantelung mit druckfester Kondensatd\'e4mmung zum Schutz des Mauerwerks vor Frostsch\'e4den durch Tauwasser,
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 - Anordnung Vogelschutz: Am Auslaufende des Not\'fcberelaufs ist ein grobmaschiges Edelstahlsieb anzubringen, damit nistende V\'f6gel das Rohr nicht auf lange Frist verstopfen.
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080  
       \par Besondere Anforderung: Das Rohr muss mindestens 150 mm bis 200 mm \'fcber die \'e4u\'dfere Natursteinkante hinausragen (Schutz vor Kapillarwasser/ Fassadenverschmutzung).
       \par Leistung inkl. Anf\'fcgung/ Ausformung der \'e4u\'dferen Tropfkante (Speier).
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0203   6 [end]
      [Menge]3,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||363[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Speierprovisorien aus KG-Rohr DN 100[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Herstellen von 3 Stk. tempor\'e4ren Speiereinrichtungen zur kontrollierten Wasserableitung w\'e4hrend der Bauzwischenphase. 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Anschluss an Leitungen nach vorherigen Positionen 03.03.3 und 03.03.4 mittels \'dcbergangsmanschetten. 
       \par \pard Verwendung von KG-Rohr DN 100 inkl. notwendiger B\'f6gen. Fachgerechte, abrutschsichere Fixierung an den Strebepfeilern, sodass eine freie Ableitung weit genug vom instandgesetzten Mauerwerk erfolgt.
       \par 
       \par Einzell\'e4nge der KG Rohre DN 100: ca. 2,00 m
       \par 3 Rohre
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0204[end]
     [Bez]Anbau Begleitheizung für Niederschlagsableitung[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vorbemerkungen zu Frostschutz- Begleitheizung der Niederschlagsabführungen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\lang1031\b\f0\fs18 Vorbemerkungen zu Frostschutz- Begleitheizung der Niederschlagsabf\'fchrungen
       \par 
       \par \b0 Um den R\'fcckstau von Schmelz-/ Regenwasser in den Niederschlags- Entw\'e4sserungsrohren (3 Stk. Edelstahl DN 70, Einbau gem\'e4\'df der Positionen 02.03.2- 02.03.4) von der obersten himmeloffenen Plattformebene des Jenaer Bismarckturms zu verhindern, soll an eine von 3 Abwasserrohrleitungen eine Begleitheizung angeschlossen werden.
       \par Die 3 Entw\'e4sserungspunkte sind entlang der kreisrunden Feuerschalen- Plattform jeweils um ca. 90\'b0 versetzt angeordnet, die Plattform hat einen Innendurchmesser von ca. 4,70 m sowie einen  Au\'dfendurchmesser von ca. 6,10 m. 
       \par Ein Anschluss f\'fcr die Stromversorgung 230 V/ AC ist im Turm vorhanden.
       \par 
       \par \pard\tx720\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Dar\'fcber hinaus sollen im Anschluss in einem zweiten Bauabschnitt die Fallleitungen, nach erfolgter L\'e4ngenerg\'e4nzung und Anschluss an die im Turminneren bereits vorhandene, ebenfalls mit einer Begleitheizung versehene Niederschlagsableitung, mit verl\'e4ngerten Begleitheizungen ausgestattet werden.
       \par 
       \par Da die Anbindung an die Innenleitung erst im n\'e4chsten Bauabschnitt erfolgt, sollte die Lage der Kabelenden der Begleitheizung genau dokumentiert werden.
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Heizband- Typ: 
       \par Selbstregelndes Heizband zu Frostschutzzwecken an Regenwasserableitungen im Freien. Dieses erh\'f6ht die Heizleistung nur an den Stellen, an denen es tats\'e4chlich kalt ist (z.B. im \'e4u\'dferen Bereich der Wanddurchf\'fchrung).
       \par Kontakt und Leitung: 
       \par Das Heizband muss mit Aluminium- Klebeband \'fcber die gesamte L\'e4nge der Wanddurchf\'fchrung am Rohr fixiert werden. Das Aluminium verteilt die W\'e4rme gleichm\'e4\'dfig um das Rohr, sodass das Wasser im Inneren nicht gefriert.
       \par Mechanischer Schutz: 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480 Innerhalb der Wanddurchf\'fchrung werden die Heizb\'e4nder zus\'e4tzlich durch die  jeweilige Verlegung in Edelstahl- F\'e4delrohren ca. DN 15 gesch\'fctzt. Beim Einziehen der Heizbandes in die F\'e4delrohre ist ein spezielles Kabeleinziehmittel (kein \'d6l/ Fett) zu verwenden.
       \par 
       \par Kabel\'fcbergang: 
       \par Der \'dcbergang vom Heizband zum Stromkabel (das sogenannte "Kaltende") befindet sich auf der Innenseite der Attika im trockenen Bereich in einer wasserdichten Dose.
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 
       \par Montageorte von Anschlussdosen: 
       \par Die wetterfesten Elektro-Anschlussdosen (IP 67) werden direkt auf der Wandungsinnenseite der Plattformattika, in unmittelbarer N\'e4he zum jeweiligen Speierflansch installiert.
       \par So kann von der Plattform aus jederzeit die Funktion gepr\'fcft, Widerst\'e4nde messen oder ein defektes Heizband eingriffslos ausgetauscht werden.  
       \par Die elektrischen Zuleitungen zur den Verteilerdose sind in Schutzrohren zu f\'fchren, die vor dem bauseitigen Neuverputz der Attika-Innenwandung zum Einbau kommen. Die Schutzrohre sind mit Zug- bzw. F\'e4deldr\'e4hten zu versehen.
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Zugdraht: 
       \par Je Leerrohr f\'fcr die Heizbandverlegung ist zus\'e4tzlich ein einen Zugdraht einzuordnen, um Austauschb\'e4nder durch die Attikawandung ziehen zu k\'f6nnen.
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480 
       \par Die elektrische Zuleitung (das Erdkabel zur Verteilerdose) sollte hinter der Attika-Verkleidung oder in einem Schutzrohr gef\'fchrt werden, das oberhalb der Hohlkehle aus der Wand tritt.
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]0204   1 [end]
      [Menge]4,500[end]
      [ME]m[end]
      [KatZuord]KatKgr||419[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Hochleistungs- Heizband für ungedämmte Montage[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Liefern und Montieren eines selbstregelnden, witterungs- und UV-best\'e4ndigen Heizbandes f\'fcr Frostschutzanwendung im Au\'dfenbereich, Nennleistung mind. 20 W/m. 
       \par Ausf\'fchrung in Doppelverlegung (oder als Hochleistungsband), um an einem der 3, mit Kondensatd\'e4mmung ummantelten Edelstahlrohre eine effektive W\'e4rmeleistung von mind. 45-50 W/m zu erzielen. 
       \par - Betriebsspannung: 230 V AC
       \par - Endabschl\'fcsse in Kaltanschlusstechnik,
       \par - Knickschutz,
       \par - Warnschilder
       \par 
       \par Verlegung durch die 85 cm Wanddurchf\'fchrung bis zum vorl\'e4ufigen Endpunkt der Niederschlagsabf\'fchrung; 
       \par Leistung weiterhin inkl. 
       \par - fachgerechter Anbindung des zugeh\'f6rigen Flachdacheinlaufes in die Leitungsbeheizung, 
       \par - Verlegung des Heizbandes innerhalb eines angelieferten, passgenau individuell zugeschnittenen Edelstahl- F\'e4delrohres ca. DN 15 (Werkstoff 1.4404) und 
       \par - unmittelbarer au\'dfenseitiger, kontaktierender Fixierung dieses F\'e4delrohres am Edelstahl- Entw\'e4sserungsrohr DN70 vor der nach gesonderter Position 02.03.3 im Bereich der Wanddurchf\'fchrungen ummantelnd anzubringenden Kondensatd\'e4mmung,
       \par - au\'dferhalb der Wanddurchf\'fchrungen ist die fortzuf\'fchrende Heizleitung an einen der 3, nach gesonderten Positionen 02.03.2- 02.03.4 anzubauenden Fallstr\'e4nge auf der Gesamtl\'e4nge der Edelstahl- Rohrableitung DN 70 direkt kontaktierend, m\'f6glichst in verdecktem Bereich dauerhaft festsitzend anzubauen.     
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 
       \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Fixierung: 
       \par Das Heizband ist unter einer Aluminium- Klebeband- Abdeckung direkt auf dem Edelstahlrohr zu befestigen.
       \par 
       \par Mechanischer Schutz: 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\'dcber dem Heizband sind Edelstahl- Abdeckleisten (U-Profil) oder dezente Blechverkleidungen in, zu den Rohren gleicher Edelstahlqualit\'e4t zu montieren (Schutz vor Vogelfra\'df, UV-Licht und mechanischer Besch\'e4digung durch Sturm).
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0204   2 [end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]St[end]
      [KatZuord]KatKgr||419[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Frostschutzthermostat mit Außenfühler[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Liefern und Montieren einer elektronischen Steuereinheit im wetterfesten Geh\'e4use (IP 65). Inkl. Montage eines kabelgebundenen  Au\'dfentemperatursensors an der Wetterseite (Nord/ Ost), Kabel des Sensors ohne Funktionseinschr\'e4nkung verl\'e4ngerbar auf ca. 10 m Gesamtl\'e4nge. Sensorkabel geeignet f\'fcr Au\'dfenverlegung und dauerhaft unverrutschbarer Verlegung an Edelstahlrohr zur Niederschlagsableitung DN 70 (in separat direkt kontaktierend anzuf\'fcgenden Edelstahl F\'e4delrohr ca. DN 10 (Werkstoff 1.4404); 
       \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 - Spannungsversorgung: 230 V AC
       \par - Stellbare Leistung mind. 1kW (bzw. 4,4 A)  
       \par 
       \par Die zu montierende Ger\'e4teeinheit muss eine Einstellungsformatierung zulassen, die die g\'e4nzliche Abschaltung der Heizb\'e4nder in frostfreien Zeiten au\'dferhalb des Einschaltbereichs zwischen +3\'b0C und -15\'b0C gew\'e4hrleistet.
       \par 
       \par Steuereinheit f\'fcr Wand- oder Hutschienenmontage geeignet
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0204   3 [end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      [KatZuord]KatKgr||419[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Elektro- Anschluss und Inbetriebnahme[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
       \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Herstellen aller Endverschl\'fcsse und Kaltleiteranschl\'fcsse. Fachgerechte Verlegung der Zuleitungen. Durchf\'fchrung der Funktionspr\'fcfung und Isolationsmessung inkl. Protokollierung.
       \par }
       [end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]03[end]
    [Bez]Sonstiges[end]
    #begin[Hinweis]
     #begin[Beschreibung]
      [Kurztext]Anmerkungen zur allgemeinen, übergeordneten Baustelleneinrichtung zum Vorhaben[end]
      [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
      \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\lang1031\b\f0\fs18 Anmerkungen zur allgemeinen, \'fcbergeordneten Baustelleneinrichtung zum Vorhaben\b0 
      \par 
      \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\ul 1. Bereitstellung zur allgemeinen Nutzung:
      \par \ulnone Bauseits werden 
      \par - ein Bauwasseranschluss auf Gel\'e4ndeniveau sowie 
      \par - ein Baustromunterverteiler auf der unteren Ger\'fcst- Arbeitsebene in H\'f6he des Kronenumgangs zur kostenlosen Nutzung bereitgestellt (Aufstellh\'f6he Unterverteiler ca. 14,00- 18,00 m \'fcber OK Gel\'e4nde).
      \par 
      \par Der Baustellenbereich wird mittels bauseitig gestelltem und vorgehaltenem, geschlossenem Bauzaun gegen unbefugten Zutritt grundgesichert. 
      \par 
      \par Der t\'e4gliche, tagwerkabschlie\'dfende Verschluss des Bauzauns erfolgt in Verantwortlichkeit der  
      \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Beauftragten AN. Hierf\'fcr werden in der anzuberaumenden Bauanlaufberatung entsprechende Festlegungen getroffen.
      \par }
      [end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Hinweis]
    #begin[Position]
     [OZ]03     1 [end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]psch[end]
     [KatZuord]KatKgr||395[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Kurztext]Arbeitsdokumentation Klempner- und Abdiohtungsarbeiten[end]
      [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
      \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 F\'fcr die Arbeitsdokumentation sind die Gliederungspunkte des Leistungsverzeichnisses als inhaltlicher Leitfaden der Zusammenstellung zu \'fcbernehmen. Die ausgef\'fchrten Arbeiten sind in Kurzform zu beschreiben: 
      \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 - Wesentliche Ma\'dfnahmen sind in knapper Form verbal, fototechnisch und ggf. graphisch zu dokumentieren. 
      \par 
      \par - Fotos m\'fcssen Vor-, Zwischen- und Endzust\'e4nde der Leistungsausf\'fchrung in hinreichender Form dokumentieren. 
      \par 
      \par - Die Vorlage der Arbeitsdokumentation erfolgt sp\'e4testens mit \'dcbergabe der Schlussrechnung und dient als Nachweisgrundlage zur Bearbeitung derselben. Ohne Vorlage einer pr\'fcff\'e4higen Arbeitsdokumentation kann keine Schlussrechnungsbearbeitung erfolgen. Nicht dokumentierte/ nachgewiesene Ma\'dfnahmen werden nicht verg\'fctet! 
      \par  
      \par - Das Erfassen und Dokumentieren von Probe- oder Musterfl\'e4chen ist Bestandteil der Arbeitsdokumentation. Alle sonstigen, sich w\'e4hrend der Bearbeitung ergebenen Besonderheiten, Befunde etc. sind ebenfalls verbal und fototechnisch zu festzuhalten. 
      \par 
      \par - Weitere Anlagen der Dokumentation: 
      \par Zeichnungen und Skizzen zu Ausf\'fchrungsdetails,
      \par Produktdatenbl\'e4tter, Nachweise zu Materialg\'fcte und \endash qualit\'e4t, Lieferscheine,
      \par Fachbauleitererkl\'e4rung 
      \par 
      \par Leistung inkl.:
      \par - Zusammenstellung des Dokumentationsinhaltes, 
      \par - Ausdruck auf wei\'dfem Papier (mind. 90 g/ m\'b2), 
      \par - \'dcbergabe in 3- facher Ausfertigung (1 Original und 2 Kopien), geheftet, jeweils inkl. Hefth\'fclle und fest eingeordneter Tasche f\'fcr digitale \'dcbergabe (als CD oder USB- Stick), 
      \par 
      \par - \'dcbergabeumfang CD/ USB-Stick: 
      \par 1 Original mit CD/ USB- Stick und 2 Kopien, jeweils ebenfalls mit CD/ USB- Stick, 
      \par Fotos in Gr\'f6\'dfe ca. 9x13 bis 10x 15 cm, Hochglanz, auf A4- Bl\'e4ttern dauerhaft, wellenfrei und ohne Durchschlag von Klebemitteln fixiert,
      \par \pard Richtwert f\'fcr Anzahl der Fotografien: ca. 40- 50 St., jeweils immer mit Erl\'e4uterungen zu Lage des Aufnahmestandortes (z.B. mittels Eintrag der Fotonummer in den/ die Grundrisse bzw. den Schnitt) und kurzer inhaltlicher Erl\'e4uterung/ Erkl\'e4rung (Erl\'e4uterungen gedruckt oder handschriftlich in Druckbuchstaben unmittelbar neben dem Bild auf A4 Grundblatt bzw. mit Bildnummerierung auf gesondertem A4- Blatt als Anhang;
      \par }
      [end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03     2 [end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]St[end]
     [KatZuord]KatKgr||391[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Kurztext]Baustellenunterkunft[end]
      [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
      \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs20 A\fs18 nfahrt, Aufstellung und R\'e4umung einer Baustellen- Tagesunterkunft f\'fcr die Mitarbeiter des AN;
      \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aufstellung auf ebenem, tragf\'e4higen Untergrund ohne Zusatzgr\'fcndung, jedoch mit lastverteilender Bohlenunterlage o.\'e4.;
      \par }
      [end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03     3 [end]
     [Menge]12,000[end]
     [ME]StWo[end]
     [KatZuord]KatKgr||391[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Kurztext]Vorhaltung Tagesunterkunft[end]
      [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
      \viewkind4\uc1\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\lang1031\f0\fs18 Zulage f\'fcr die Vorhaltung der anzuliefernden Tagesunterkunft gem. Vorposition \'fcber die Grundstandzeit hinaus;
      \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Voraussichtliche Gesamtstandzeit ca. 12 Wochen
      \par }
      [end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Hinweis]
     #begin[Beschreibung]
      [Kurztext]Anfahrt und Erreichbarkeit des Bauobjektes[end]
      [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
      {\stylesheet{ Normal;}{\s1 heading 1;}{\s2 heading 2;}{\s3 heading 3;}}
      \viewkind4\uc1\pard\s3\tx708\tx1048\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\lang1031\b\f0\fs18 Vorbemerkung mit Hinweis auf erschwerte Bedingungen bei der Erreichbarkeit der Baustelle\b0 
      \par 
      \par \ul 1. Allgemeines\ulnone  
      \par Um eventuellen Mi\'dfverst\'e4ndnissen im Zusammenhang mit der unmittelbaren verkehrstechnischen Erschlie\'dfung der Baustelle grunds\'e4tzlich und von Baubeginn an vorzubeugen wird an dieser Stelle ein zur Nutzung vorzugsweise geeigneter Anfahrtsweg vorgestellt und beschrieben.
      \par 
      \par \pard\ul 2. Hinweis zur Kalkulation und Verpreisung eventueller Mehraufwendungen durch Anfahrtsbedingungen \ulnone\fs22 
      \par \pard\s3\tx709\tx1049\tx1418\tx2126\tx2829\tx3538\tx4247\tx4956\tx5664\tx6373\fs18 In der Folge ist der Bieter aufgefordert, s\'e4mtliche, aus seiner Sicht im die Zusammenhang mit den erschwerten Anfahrtsbedingungen auflaufenden Mehraufwendungen in der Angebotskalkulation konkret zu berechnen und separiert in den unmittelbar nachfolgenden Positionen jeweils mit Angabe von Pauschalpreisen in sein  Gebot einzuarbeiten. 
      \par \pard\s3\tx708\tx1048\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372 In der Folge wird die preisbildende Kalkulation der eigentlichen Ausf\'fchrungspositionen nicht durch leistungsunabh\'e4ngige Randbedingungen verunkl\'e4rt.
      \par 
      \par Es wird an dieser Stelle auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Anmeldung von, aus Bietersicht im Zusammenhang mit der Ausf\'fchrung der Auftragsleistung entstehende kostenwirksamen Mehraufwendungen durch die besagte und hier beschriebene erschwerte Anfahrt zur Baustelle unbedingt und an entsprechender Stelle mit dieser Angebotsabgabe erfolgen muss, sp\'e4tere, Nachforderungsanmeldungen werden grunds\'e4tzlich nicht anerkannt!
      \par Es wird empfohlen, sich im Vorhinein, im Zuge der Erarbeitung des Gebotes, vor Ort einen verwertbaren Eindruck von den gegebenen Bedingungen zu verschaffen.        
      \par \pard 
      \par \pard\s3\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\ul 3. Beschreibung von Anfahrts- und Erreichbarkeitsbedingungen f\'fcr Vorhabensdurchf\'fchrung 
      \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\ulnone Die Erreichbarkeit der Baustelle gestaltet sich au\'dfergew\'f6hnlich aufw\'e4ndig und bedarf seiner Besonderheit wegen der genaueren Beschreibung, um dem Bieter die M\'f6glichkeit zu geben, in Erw\'e4gung zu ziehen, s\'e4mtliche, eventuell aus seiner Sicht auflaufende kostenrelevante Mehraufwendungen zusammen zu fassen und konkret mit Angebotsvorlage geltend zu machen f\'fcr:
      \par a.) t\'e4gliche Mitarbeiterzuf\'fchrung zum unmittelbaren Ausf\'fchrungsort,
      \par b.) aufw\'e4ndigeren An- und Abtransport von Ger\'e4ten, Materialien, Baustoffen
      \par c.) Abtransport von Bauschutt und Abf\'e4llen etc.  
      \par d.) sonstige, in Zusammenhang mit Einrichtung der Baustelle auflaufende infrastrukturelle Zusatzaufwendungen f\'fcr Baustellengemeinkosten (z.B. Pausenversorgung der Mitarbeiter)
      \par 
      \par \ul Erl\'e4uterungen zu a.):\ulnone 
      \par Die Anfahrt von Mitarbeitern des AN zum unmittelbaren Ausf\'fchrungsort mit Privat- PKW ist grunds\'e4tzlich \ul strikt \ulnone untersagt! 
      \par Ausgenommen ist die Anfahrt des/ der Baustellenverantwortlichen zu w\'f6chentlich stattfindenden Baubesprechungen. 
      \par Hierf\'fcr muss der AN eine \ul Befahrgenehmigung\ulnone  bei Stadtforstverwaltung Jena eingeholt werden (Genehmigungsgeb\'fchr wird nicht gesondert verg\'fctet!).
      \par Die t\'e4gliche Anfahrt von Privat- PKW endet immer sp\'e4testens auf dem sog. "Waldparkplatz" ca. 2,3 km vom unmittelbaren Ausf\'fchrungsort "Bismarckturm" entfernt.
      \par Es ist Sache des AN, die t\'e4gliche Mitarbeiterzu- und -abf\'fchrung wirtschaftlich zu organisieren. Die die Befahrgenehmigung f\'fcr Lieferfahrzeuge ist ebenfalls bei der Stadtforstverwaltung Jena einzuholen (Genehmigungsgeb\'fchren werden nicht gesondert verg\'fctet!).
      \par 
      \par \ul Erl\'e4uterungen zu b.):\ulnone 
      \par Eventuell notwendig werdende Umladungen von Materialien, Ger\'e4ten und Stoffen zur Baustellenver- und -entsorung von gr\'f6\'dferen Liefer- auf geeignete kleinere Tranportfahrzeuge, erfolgen, gem\'e4\'df der nachfolgenden Beschreibungen, sp\'e4testens am "Stern". Sofern der Bieter die Notwendigkeit, die hierbei auflaufenden Mehraufwendungen f\'fcr sein vorzulegendes Angebot geltend zu machen, so muss das im Rahmen der entsprechenden, nachfolgenden LV- Position erfolgen.
      \par 
      \par \ul Erl\'e4uterungen zu c.)\ulnone 
      \par Wie in b.) gilt auch f\'fcr die Bereitstellung, Beschickung und Abholung von \ul Bauschutt- Containern:
      \par \ulnone - der AN kl\'e4rt die Befahrgenehmigung f\'fcr das entsprechende Transportunternehmen im Rahmen seiner Auftragsleistung (inkl. ggf. . auflaufender Geb\'fchrenbegleichung),
      \par - der Abstellort der Bauschuttcontainer wird in gemeinsamer Absprache von Stadtforstverwaltung, AG, Bauleitung und AN exemplarisch zu Baubeginn festgelegt,
      \par - Unter Umst\'e4nden vom Bieter geltend zu machende kostenrelevante Mehraufwendungen f\'fcr 
      \par s\'e4mtliche Zwischentransporte \'fcber die notwendige Gesamtwegel\'e4nge von ca. 400 m vom Erzeugungsort bis zum Containerstandort inkl. aller erforderlichen Umladungen von geeigneten kleinerer Fahrzeugen in den/ die Container sind im Rahmen der entsprechenden nachfolgenden LV- Position als Pauschalbetrag je Stk. Container festzuhalten.                  
      \par 
      \par Auf Grundlage der Schilderung nachfolgender Gegebenheiten kalkuliert der Bieter bei eventuell gegebenem Bedarf seine auflaufenden Zusatzaufwendungen:
      \par 
      \par \ul 4. Baustellenanfahrt und Abstellm\'f6glichkeiten f\'fcr Privat - PKW
      \par \ulnone 
      \par \b A.\b0 
      \par \b Die Baustellenan- und -abfahrt\b0  sollte aus verkehrstechnischen Gr\'fcnden zur Vereinfachung vorzugsweise \'fcber die \b Erfurter Stra\'dfe (B7) und den Abzweig "Remderoda"  \b0 in den \'84M\'fcnchenrodaer Grund\ldblquote  kurz vor bzw. nach der westlichen Einfahrt nach Jena erfolgen. 
      \par    
      \par \b B.\b0 
      \par Die Gesamtentfernung vom besagten \ul\'84Abzweig B7\ldblquote\ulnone  vor Jena bis zum \ul\'84Bismarckturm\ldblquote\ulnone  betr\'e4gt ca. \b 7,7 km.\b0  
      \par Dabei \ul endet die \'f6ffentliche Stra\'dfe\ulnone  bereits nach \b 5,5 km \b0 am \'84Waldparkplatz!
      \par \b 
      \par \ul C.\b0   Reststrecke vom "Waldparkplatz" bis unmittelbar zur Baustelle 
      \par \ulnone Die nicht f\'fcr \'f6ffentliche Durchfahrten zugelassene Reststrecke vom "Waldparkplatz" \'fcber den \'84Forstturm\ldblquote  (\b 750 m\b0  nach \'84Waldparkplatz\ldblquote ) bis zum sog. \'84Stern im Jenaer Forst\ldblquote  (\b 1,9 km\b0  \'84Waldparkplatz\ldblquote ) ist zwar asphaltiert, jedoch in der Fahrbahnbreite eingeschr\'e4nkt, so dass lediglich Fahrzeuge mit einer gesch\'e4tzten Tonnage von bis zu ca. \b 7,5 t \b0 (ca. 2-3 t Nutzlast) die Strecke sicher befahren k\'f6nnen. 
      \par 
      \par \b D. \b0 
      \par Unmittelbar am \'84Stern\ldblquote  sind ausreichende Wendem\'f6glichkeiten f\'fcr Lieferfahrzeuge vorhanden.
      \par 
      \par \b E. \b0 
      \par Der abschlie\'dfende Restweg vom \'84Stern\ldblquote  bis unmittelbar zum \'84Bismarckturm\ldblquote  mit einer Gesamtl\'e4nge von ca. \b 0,4 km \b0 besteht aus 2 geradlinigen, \ul unasphaltierten\ulnone , lediglich vor Baubeginn mit einer Deck- und Verschlei\'dfschicht inkl. Feinplanum versehenen, Forstwirtschafts- Wegabschnitten (Abschotterung wird durch die Jenaer Stadtforst- Verwaltung veranlasst). 
      \par 
      \par \b F.\b0 
      \par Ab dem  \b\'84Stern\ldblquote\b0  verl\'e4uft die \ul 1. Restwegl\'e4nge\ulnone  geradlinig nach Westen (auf den \'84Fuchsturm\ldblquote  fluchtend). 
      \par Die effektive nutzbare Fahrbahnbreite dieser bahndamm\'e4hnlich vom Niveau des Waldboden angehobenen Wegstrecke liegt bei max. \b 2,30- 2,40 m\b0 !  
      \par Der Fahrweg m\'fcndet nach ca. \b 0,2 km\b0  in nord\'f6stliche Richtung, etwa im Winkel von 130\'b0, in die direkt auf den \b\'84Bismarckturm\ldblquote  \b0 f\'fchrende Allee. 
      \par 
      \par \b G.\b0 
      \par Der abschlie\'dfende Wegabschnitt mit einer L\'e4nge von ca. \b 0,2 km\b0 , ebenfalls bis auf die beschriebene Abschotterung unbefestigt, f\'fchrt geradlinig als beidseitig von B\'e4umen bes\'e4umte Allee zum Bismarckturm. Die nutzbare Fahrbahnbreite der Wegstrecke liegt bei \b max. 3,00- 3,25 m\b0 .
      \par 
      \par \b H. \b0 
      \par \ul Bzgl. der Anfahrt zur Baustelle bleibt also grunds\'e4tzlich festzuhalten
      \par \ulnone Die Anfahrt von Lieferfahrzeugen mit Tonnagen bis zu \b ca. 7,5 t \b0 kann bis  zum sog. \'84Stern im Jenaer Forst\ldblquote  erfolgen. 
      \par Hierf\'fcr ist allerdings im Vorhinein die Einholung einer \ul Befahrgenehmigung \ulnone zur bauzeitlichen Nutzung des f\'fcr den \'f6ffentlichen Verkehr ab dem \'84Waldparkplatz\ldblquote  gesperrten Streckenabschnitts bis zum \'84Stern\ldblquote  bei der Stadtforstverwaltung Jena einzuholen (Genehmigungsgeb\'fchren werden nicht gesondert verg\'fctet!).
      \par 
      \par \b I.\b0 
      \par Es wird mitgeteilt, dass erforderlicher Lieferverkehr auf der Forstwirtschafts- Wegstrecke zwischen \'84Stern\ldblquote  und Bismarckturm (ca. 400 m) aufgrund nur eingeschr\'e4nkt gegebener Belastbarkeit und anrainenden Baumbestands der Allee lediglich durch kleinere Fahrzeuge (Multicar o.\'e4., Gesamtmasse max. 3,0- 3,5 t) erfolgen darf.
      \par 
      \par \b J.\b0 
      \par \ul Privatfahrzeuge von Firmen\ulnone  sind sp\'e4testens auf dem \b\'84Waldparkplatz\ldblquote\b0 , als Endpunkt der \'f6ffentlich nutzbaren Wegstrecke, abzustellen, Anfahrten bis unmittelbar zur Baustelle sind grunds\'e4tzlich nicht zul\'e4ssig. 
      \par 
      \par \pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\b K.\b0 
      \par Die Bieter s\'e4mtlicher Gewerke werden mit Ausgabe der Ausschreibungsunterlagen \'fcber die verkehrstechnischen Randbedingungen zwecks bedarfsweiser kalkulatorischer Ber\'fccksichtigung informiert.
      \par }
      [end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Hinweis]
    #begin[Position]
     [OZ]03     4 [end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]psch[end]
     [KatZuord]KatKgr||391[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Kurztext]Zulage für Mehraufwand bei täglicher Baustellenbesetzung[end]
      [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
      \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Mehraufwand f\'fcr t\'e4gliches Erreichen und Verlassen der Mitarbeiter des AN aufgrund der, in den hier vorangestellten Vorbemerkungen zur Position eingehend erl\'e4uterten Baustellenbedingungen;
      \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912  
      \par \pard Geltendmachung des kostenseitigen Gesamtumfangs  in Form eines nachvollziehbar kalkulierten Pauschalbetrags, der \'fcber den geplanten Gesamtzeitraum der Leistungsausf\'fchrung von ca. 12 Wochen von Baubeginn bis Fertigstellung, abz\'fcglich ablaufbedingter Unterbrechungen, diesbez\'fcglich auflaufende Zusatzaufwendungen beinhalt. 
      \par Nachtr\'e4gliche Nachforderungen sind nicht zul\'e4ssig!
      \par }
      [end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03     5 [end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]psch[end]
     [KatZuord]KatKgr||391[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Kurztext]Zulage erhöhter Transportaufwand für Stoffe und Materialien[end]
      [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
      \viewkind4\uc1\pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\lang1031\f0\fs18 Mehraufwand f\'fcr erh\'f6hten Aufwand bei An- und Abtransport von Ger\'e4ten, Materialien, Baustoffen etc. aufgrund der, in den hier vorangestellten Vorbemerkungen zur Position eingehend erl\'e4uterten Baustellenbedingungen: 
      \par \pard\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 An- und Abtransport aller erforderlichen Ger\'e4te, Maschinen, Materialien, Stoffe, Ger\'e4te und Hilfsmittel zur Vorbereitung und Durchf\'fchrung des Bauvorhabens; 
      \par  
      \par \pard Geltendmachung des kostenseitigen Gesamtumfangs in Form eines nachvollziehbar kalkulierten Pauschalbetrags, der alle diesbez\'fcglich auflaufende Zusatzaufwendungen beinhalt. 
      \par Nachtr\'e4gliche Nachforderungen sind nicht zul\'e4ssig!
      \par }
      [end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Hinweis]
     #begin[Beschreibung]
      [Kurztext]Stundenlohnarbeiten[end]
      [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
      \viewkind4\uc1\pard\lang1031\f0\fs18 F\'fcr unvorhergesehene, nicht exakt kalkulierbare und im Beschrieb nicht enthaltene Arbeiten sind Stundenlohnarbeiten vorzusehen. 
      \par Alle Stundenlohnarbeiten werden grunds\'e4tzlich ohne Aufsichtsstehenden bezahlt.
      \par S\'e4mtliche Stundenlohnleistungen bed\'fcrfen der Aufforderung/ Zustimmung/ Anordnung der Bauleitung.
      \par Nicht genehmigte aber ausgef\'fchrte Stunden gelten als nicht geleistet und werden nicht bezahlt.
      \par Die Stundenlohnleistungen gelten inkl. s\'e4mtliche Nebenkosten, wie Ausl\'f6se und Fahrtkosten. Bezahlt werden nur die tats\'e4chlich auf der Baustelle geleisteten Stunden.
      \par Die Stundenzettel sind der Bauleitung taggleich zur Anerkennung vorzulegen/ zuzusenden. Sp\'e4ter geltend gemachte Stundenlohnarbeiten werden grunds\'e4tzlich nicht anerkannt. Auf die Ausf\'fchrung der angegebenen Stundenlohnarbeiten hat der AN kein Anrecht.
      \par }
      [end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Hinweis]
    #begin[Position]
     [OZ]03     6 [end]
     [Menge]4,000[end]
     [ME]h[end]
     [KatZuord]KatKgr||363[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Kurztext]Geselle[end]
      [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
      \viewkind4\uc1\pard\lang1031\f0\fs20 
      \par }
      [end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]03     7 [end]
     [Menge]4,000[end]
     [ME]h[end]
     [KatZuord]KatKgr||363[end]
     #begin[Beschreibung]
      [Kurztext]Helfer[end]
      [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab1134{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
      \viewkind4\uc1\pard\lang1031\f0\fs20 
      \par }
      [end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
   #end[LVBereich]
  #end[LV]
 #end[Vergabe]
#end[GAEB]191|520