<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20230829;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2024.07.02  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.2</Version>
  <VersDate>2013-10</VersDate>
  <Date>2026-06-18</Date>
  <Time>12:12:18</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20230829</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V24.0.1022</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>746-04</NamePrj>
  <LblPrj>Anbau Hofburgschule Alten-Buseck</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Landkreis Gießen</Name1>
    <Name2>Der Kreisausschuss</Name2>
    <Name3>Bauherrenvertreter:</Name3>
    <Name4>Fachdienst 41 des Landkreis Gießen</Name4>
    <Street>Riversplatz 1-9</Street>
    <PCode>35394</PCode>
    <City>Gießen</City>
    <Phone>+49 641 9390-0</Phone>
    <Fax>+49 641 33448</Fax>
    <Email>info@lkgi.de</Email>
   </Address>
  </OWN>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>Allg. Vorbemerkungen</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Vorbemerkungen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:24.90mm 60.00mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Projekt:</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hofburgschule Alten-Buseck</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:24.90mm 60.00mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ort:</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pestalozzistrasse 2</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:24.90mm 60.00mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                        </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">35418 Buseck </span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:24.90mm 60.00mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauherr:</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Landkreis Gießen - Der Kreisausschuss</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:24.90mm 60.00mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                        </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Riversplatz 1-9</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:24.90mm 60.00mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                        </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">35394 Gießen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baubeschreibung:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Landkreis Gießen beabsichtigt derzeit die Erweiterung der Hofburgschule in Alten-Buseck. Auf dem Grundstück in der Pestalozzistraße 2, 35418 Buseck, befindet sich der Schulkomplex mit zwei Gebäudeteilen aus den Jahren 1960 und 1990, die durch ein Atrium verbunden sind, sowie einem Schulhof, der die Schule großzügig umrahmt.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Über zwei Etagen und ein Kellergeschoss befinden sich die Klassenräume, die Verwaltung inkl. Lehrerzimmer, die Nachmittagsbetreuung sowie Sanitärräume und Nebenräume (Technikräume).</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der neue Anbau soll nördlich an das bestehende Gebäude angeschlossen werden. Dabei wird die Erweiterung an zwei Stellen wie eine Klammer mit dem Bestandsbau verbunden und umschließt in der Mitte eine neue Aula sowie im Obergeschoss einen kleinen Lichthof.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Anbau wird pro Etage zwei Klassenräume, einen Differenzierungsraum, einen Technikraum und ein Büro/Kopierraum umfassen. In beiden Etagen soll der neue Flur direkt an die bestehenden Flure angeschlossen werden.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeiten bei laufendem Betrieb:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten im Zuge des Anbau-/Neubauvorhabens erfolgen grundsätzlich unter laufendem Betrieb. Sämtliche Maßnahmen sind so zu planen und auszuführen, dass der Betrieb des Schulgebäudes jederzeit gewährleistet bleibt und Beeinträchtigungen für Nutzer, Lehrkräfte, Besucher und Personal auf das unvermeidbare Minimum reduziert werden.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingriffe in das Bestandsgebäude (insbesondere lärmintensive, erschütterungsintensive, staub- oder geruchsintensive Arbeiten sowie Arbeiten mit temporären Abschaltungen/Umlegungen von Medien, Sperrungen von Flucht- und Rettungswegen oder Einschränkungen der Zugänglichkeit) sind überwiegend in den Ferienzeiten auszuführen. Außerhalb der Ferien sind Arbeiten im Bestandsgebäude nur in abgestimmten Zeitfenstern und nach vorheriger Termin- und Ablaufkoordination mit dem Bauüberwacher zulässig.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Schutz-, Trenn- und Sicherungsmaßnahmen (z. B. Staubschutzwände, Abschottungen, Lärmminderung, Reinigungs- und Sicherheitskonzept, sichere Wegeführung) vorzusehen und die Arbeiten so zu organisieren, dass Gefährdungen und Störungen des laufenden Betriebs ausgeschlossen werden.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die hieraus resultierenden Aufwendungen sind in die Einheitspreise der Einzelpositionen einzukalkulieren.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zutritt - Anmeldung - Materiallieferung - Parken:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kernarbeitszeit ist zwischen 7:00 und 19:00 Uhr.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Lagerung von Baumaterialien ist im Außenbereich nur innerhalb der zugewiesenen Baufeldflächen gestattet. Lagerflächen sind so zu wählen und zu sichern, dass keine Behinderung anderer Gewerke, Transportwege, Kran-/Hubbereiche, Zufahrten sowie Flucht- und Rettungswege entsteht. Ordnung und regelmäßige Beräumung sind durch das jeweilige Gewerk sicherzustellen.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Rechnungen sind kumuliert (Fortschreibung der zuvor abgerechneten Leistungen) aufzustellen und auf Grundlage prüffähiger Aufmaße einzureichen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit Abgabe der Schlussrechnung sind sämtliche für die Leistung relevanten Nachweise vollständig und schriftlich zu übergeben, insbesondere:Zulassungen / Verwendbarkeitsnachweise/ Prüfzeugnisse / Prüfberichte/ Fachbauleiter-/Fachunternehmer-Erklärungen/ Entsorgungsnachweise</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Konformitätserklärungen jeweils für brand- und schallschutzrelevante Bauteile.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ebenso sind die geforderten Produktdatenblätter vorzulegen.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rechnungsstellung - Dokumentation:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Rechnungen sind kumuliert aufzustellen und bedarfen eines Aufmaßes. Mit Abgabe der Schlussrechnung sind sämtliche Nachweise (Zulassungen, Prüfzeugnisse, Fachbauleitererklärungen und Konformitätserklärungen) für brand- und schallschutzrelevante Bauteile schriftlich einzureichen. Ebenso geforderte Produktdatenblätter. Sämtliche Entsorgungsnachweise sind ebenfalls in Kopie dem AG vorzulegen.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Teildokumentationen / Nachweise im Rahmen von Abschlagsrechnungen:</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AG ist berechtigt, bereits mit Abschlagsrechnungen die Vorlage von Teildokumentationen zu verlangen (z. B. Entsorgungsnachweise, Lieferscheine, Produktdatenblätter, Teilprüfzeugnisse). In diesem Fall sind die entsprechenden Nachweise zusammen mit der jeweiligen Abschlagsrechnung einzureichen; andernfalls kann die Rechnung bis zur vollständigen Nachreichung zurückgestellt bzw. gekürzt werden.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelleneinrichtung - Strom – Wasser - Abfall:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Gesamtarbeiten, die aus den nachfolgend beschriebenen Titeln bestehen, ist - falls nichts anderes beschrieben wurde -  die Baustelleneinrichtung gemäß DIN 18299 in die Einheitspreise einzurechnen. Sie wird daher nicht gesondert vergütet.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche im Zuge der Leistung anfallenden und zu entsorgenden Materialien, Einrichtungsteile, Stäube, Abschottungs- und Restmaterialien gehen in das Eigentum des AN über und sind von diesem fach- und ordnungsgemäß gemäß den jeweils gültigen abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen. Eine zentrale, bauseitige Müll- und Schuttbeseitigung ist nicht vorgesehen.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nicht benötigte Verpackungen sowie sonstige Restmaterialien sind unverzüglich, soweit technisch und logistisch möglich, mit dem Anlieferfahrzeug wieder mitzunehmen und zu entsorgen (sofern keine abweichende Regelung/Abstimmung erfolgt).</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschmutzungen, Staubablagerungen und sonstige Verunreinigungen, die aus den Arbeiten des AN herrühren, sind arbeitstäglich, unaufgefordert zu beseitigen; dies umfasst mindestens den eigenen Arbeitsbereich sowie die durch den AN genutzten Transport- und Zuwegungen.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, ist die Bauüberwachung nach schriftlicher Mahnung und angemessener Fristsetzung berechtigt, die Reinigung durch Dritte auf Kosten des AN durchführen zu lassen.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Baustelle ist durch den Auftragnehmer täglich in besenreinem Zustand zu verlassen.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sicherheit auf der Baustelle:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten, insbesondere beim Benutzen von Leitern und Gerüsten. Alle Unfälle, die sich mittelbar oder unmittelbar auf der Baustelle ereignen, sind sofort der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen. Der AN übernimmt die volle Haftung für alle durch ihn oder seine Beauftragten verursachten Schäden und stellt die Bauüberwachung hiervon frei.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Brandschutzhinweise sind bei allen Arbeiten zu beachten. Heißarbeiten (Trennschneiden, Schweißen, etc.) dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Bauüberwachung ausgeführt werden. Hierfür ist eine Genehmigung einzuholen. Anmeldung daher mind. 1 Tag vor Ausführung.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der SiGe-Plan und dessen Vorschriften und Festlegungen sind zu beachten</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In der Zeit von 22:00 Uhr - 06:00 Uhr dürfen keine Arbeiten ausgeführt werden!</span>
    </p>
    <page/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>ZTV - Zusätzliche technische Vorbemerkungen - (025) Estricharbeiten</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geltungsbereich und Ausführungsgrundlagen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung aus folgenden Normen/Merkblätter in ihrer aktuellen Fassung:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN-Normen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vertrags- und Ausführungsnorm</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm 81.80mm 101.70mm 121.60mm 141.50mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18299</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                            </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">VOB Vergabe- und Vertragsordnung für </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauleistungen - Teil C: Allgemeine </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Vertragsbedingungen für </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauleistungen (ATV) - Allgemeine </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Regelungen für Bauarbeiten jeder Art</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm 81.80mm 101.70mm 121.60mm 141.50mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18353</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                            </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">VOB Vergabe- und Vertragsordnung </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">für </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauleistungen - Teil C: Allgemeine </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Vertragsbedingungen für </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauleistungen (ATV) - Estricharbeiten</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18560</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                            </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Estriche im Bauwesen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Estrichmörtel und Bindelmittel</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm 81.80mm 101.70mm 121.60mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13813</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Estrichmörtel, Estrichmassen und </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Estriche - Estrichmörtel und </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Estrichmassen - Eigenschaften und </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Untergründe und Toleranzen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18202</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                            </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Toleranzen im Hochbau</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm 81.80mm 101.70mm 121.60mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 206</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                          </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton - Festlegung, Eigenschaften, </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung und Konformität</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 1045-2</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                           </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragwerke aus Beton, Stahlbeton </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und Spannbeton - Beton- Festlegung, </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eigenschaften, Herstellung und </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Konformität</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fußbodenheizung</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm 81.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 1264</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                              </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Raumflächenintegrierte Heiz- und </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärme- und Schallschutz</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm 81.80mm 101.70mm 121.60mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 4108-10</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                         </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmeschutz und Energie-</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsparung in Gebäuden - Teil 10: </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anwendungsbezogene Anforderungen </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">an Wärmedämmstoffe </span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIn 4109</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                              </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schallschutz im Hochbau</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13162 bis </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmedämmstoffe für Gebäude</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm 81.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13171  </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                    </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkmäßig hergestellte Produkte </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus ...... - Spezifikation</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13162</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mineralwolle (MW)</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm 81.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13163</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Expandierter Polystyrolschaum </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(EPS)</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13164</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Extrudierter Polystyrolschaum (XPS)</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13165</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Polyurethan-Hartschaum (PU)</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13166</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Phenolharzschaum (PF)</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13167</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaumglas (CG)</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13168</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Holzwolle (WW)</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13169</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Blähtohrschaum (ICB)</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13170</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kork (ICB)</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13171</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Holzfasern (WF)</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Brandschutz</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm 81.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 13501</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klassifizierung von Bauprodukten </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und Bauarten zu ihrem Brandverhalten</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abdichtungen</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18534</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abdichtung von Innenräumen</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18533</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abdichtung von erdberührten Bauteilen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Merkblätter / Hinweise</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweise des Bundefachverbandes Estrich und Belag &#x22;BEB - Merkblätter&#x22;.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweise der technischen Kommision Bauklebstoffe &#x22;TKB-Merkblätter&#x22;.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZDB Merkblatt </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                     </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abdichtungen um Verbund (AiV)</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm 81.80mm 101.70mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZDB Merkblatt </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                     </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewegungsfugen in Bekleidungen </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und Belägen aus Fliesen und </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Platten</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm 81.80mm 101.70mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ZDB-Merkblatt</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beläge auf Zement- und </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Calciumsulfatestrichen und </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">beheizten Fussbodenkonstruktionen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:61.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zement-Merkblatt</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                  </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">B19 Zementestrich</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse sind vor Arbeitsbeginn vorzulegen.</span>
    </p>
    <page/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>Anlagen zum Leistungsverzeichnis</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anlagen zum Leistungsverzeichnis</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:85pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_LP-BE_350_DA_B_F_Baustelleneinrichtung_01.04.2026</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:85pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_GR_099_UG_C_F_Untergeschoss gesamt_20.02.2026</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_GR_100_EG_D_F_Erdgeschoss Anbau_18.05.2026</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_GR_100-01_EG_D_F_Erdgeschoss Gesamt_18.05.2026</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_GR_101_OG1_E_F_Obergeschoss_Anbau_18.05.2026</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_GR_101_OG1_E_F_Obergeschoss_Gesamt_18.05.2026</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_SN_150_AA_B_F_Schnitt-A-A_06.02.2026</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_SN_151_BB_B_F_Schnitt B-B_06.02.2026</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_SN_152_CC-DD_D_F_Schnitt C-C und D-D_18.05.2026</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_SN_153_EE-FF_B_F_Schnitt E-E und F-F_06.02.2026</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:85pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_SN_154_GG_F_Schnitt G-G_17.02.2026</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:85pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_DT_250_EG_A_F_Detail Treppe_09.10.2025</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:85pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_DT-FA_226_EG_B_F_Aufzugsunterfahrt und Fußpunkt PR-Konstruktion_06.02.2026</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_DT-FE_229_EG_C_F_Fußpunkt_Holzbau_Fenster_ 06.02.2026</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_DT-DA_200_OG1_A_F_Dachfenster Lichthof, Abhagdecke, Fenster und Boden_19.12.2025</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_DT-TU.TB_317_EG-OG1_Eck-Anschluss Innen P-R, Bodenaufbau_06.03.2026</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">746-04_AP_DT-TU.FA_316_EG-OG1_F_Innen-PR-Konstruktion_06.02.2026</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <BoQ ID="AAAAAAAAICMEAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>08</Name>
    <LblBoQ>Estricharbeiten</LblBoQ>
    <Date>2026-06-18</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Abschnitt</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
     <CtlgType>work category</CtlgType>
     <CtlgName>Leistungsbereichkatalog</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-1 2008-12</CtlgType>
     <CtlgName>DIN 276-1 2008-12</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
     <CtlgType>miscellaneous</CtlgType>
     <CtlgName>cost group DIN 276 2018-12</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICMFAAAA" RNoPart="00">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Baustelleneinrichtung</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIJGLLAAA" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Fachbauleitung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIJGLMAMA" RNoPart="0010">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260225083347062000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stellung einer deutschsprachige Fachbauleitung während der gesamten Ausführungszeit und aller hierfür notwendigen Maßnahmen zur Erstellung und Fertigstellung des Gewerks.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsumfang umfasst insbesondere, jedoch nicht abschließend:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Aufgaben</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wahrnehmung der fachtechnischen Bauleitung für alle Leistungen des Auftragnehmers.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sicherstellung der vertrags- und regelgerechten Ausführung gemäß Ausführungs-/Werkplanung, Detailplänen, Herstellervorgaben, allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie einschlägigen Normen/Richtlinien.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Organisation und Überwachung ggf. werkseitiger Vorfertigungen, sowie der Montage auf der Baustelle.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Koordination und Abstimmung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnittstellenkoordination zu angrenzenden Gewerken  insbesondere zu Anschlüssen, Einbauteilen, Toleranzen, Bauabläufen und Zugänglichkeiten. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eigenverantwortliche Abstimmung aller Schnittstellen mit den Fremdgewerken und Fachplanern, inkl. Aufstellung von Protokollen mit den Abstimmungsergebnissen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Teilnahme an Bau- und Koordinationsbesprechungen (Jour Fixe) auf Einladung des Auftraggebers oder der Bauüberwachung; Vorbereitung eigener Themen und Vorlage erforderlicher Unterlagen (Terminstatus, Liefer- und Montagekonzept), mind. 14-tägig.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstimmung der Montageabläufe sowie ggf. Kran-/Logistikdisposition (soweit im Gewerk erforderlich) mit anderen Unternehmern und der Bauüberwachung.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Termin- und Ablaufsteuerung (gewerkeintern)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erarbeitung und Fortschreibung eines Termin- und Montageablaufplans für das Gewerk (inkl. Vorfertigung, Anlieferung, Zwischenlagerung, Bauabschnitte, Zwischenabdichtungen/Provisorien).</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontrolle der Termineinhaltung; unverzügliche Information an Auftraggeber/Bauüberwachung bei drohenden Verzögerungen inkl. Vorschlag von Gegenmaßnahmen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qualitätssicherung und Ausführungskontrolle</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eigenüberwachung der Ausführung hinsichtlich Qualität, Maße, Materialien und Verarbeitung..</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontrolle der Einhaltung der Ausführungs-/Werkstattpläne, Detailzeichnungen und Herstellervorgaben; Prüfung der Materialeignung und der Zulassungen/Nachweise.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Prüfung von Anlieferungen/Bauteilen auf Vollständigkeit, Qualität und Transportschäden; Dokumentation von Mängeln, Veranlassung Nacharbeit/Austausch.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sicherstellen der ständigen Funktionsfähigkeit provisorischer Maßnahmen bis zur Endherstellung.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dokumentation und Nachweise</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Führung gewerksbezogener Bautagesberichte (Personal, Leistungen, Witterung, Besonderheiten, Behinderungen).</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sammlung und Bereitstellung relevanter Prüf- und Abnahmeprotokolle (z. B. Material-/Systemnachweise, Befestigungs-/Windsognachweise, Detailfreigaben, vereinbarte Dichtheitsprüfungen).</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mitwirkung bei Musterflächen/Probemontagen/Teilabnahmen; Dokumentation der Ergebnisse.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zuarbeit zur Revisions- und Bestandsdokumentation (As-built) für das Gewerk..</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeitssicherheit / Baustellenorganisation (gewerkeintern)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Organisation und Überwachung der Arbeitssicherheit im Gewerk gemäß gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben (u. a. Absturzsicherung, Heißarbeiten, Witterung).</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstimmung mit SiGeKo und übrigen Beteiligten zu sicherheitsrelevanten Belangen (Arbeitsbereiche, Absperrungen, Materiallager, Hub-/Kranarbeiten soweit erforderlich).</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Teilnahme an Abnahmen / Inbetriebnahmen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Teilnahme an gewerksbezogenen Abnahmen (Teil- und Schlussabnahmen) und/oder erforderlicher Inbetriebnahmen inkl. Vorbereitung der Unterlagen und Begleitung der Mängelverfolgung im eigenen Leistungsbereich.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Personal/Qualifikation</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fachbauleitung in ausreichendem Umfang auf der Baustelle präsent; mit erforderlicher Qualifikation und Erfahrung. Person(en) der Fachbauleitung sind dem Auftraggeber/Bauüberwachung vor Beginn der Arbeiten namentlich zu benennen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fachbauleitung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICMFAOOA" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Baustelleneinrichtung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICMGGAAA" RNoPart="0010">
          <RefDescr>Ref</RefDescr>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>000</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>391</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>391</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260202104128902000001">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>000</WCtg>
             <Group>645</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4058</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>90</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4095</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5180</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>150</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baustelle einrichten räumen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICMGIAAA" RNoPart="0020">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAICMGGAAA"/>
          <Qty>13.000</Qty>
          <QU>StWo</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>000</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>391</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>391</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260202104207800000002">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>000</WCtg>
             <Group>645</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4058</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4095</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5180</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>120</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-6476</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-6477</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelleneinrichtung vorhalten,</span>
               <TextComplement MarkLbl="1" Kind="Owner" ArtChrIdent="-6476">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Positionsmenge = Produkt aus </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1 Stück&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Vorhaltemenge)</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <TextComplement MarkLbl="2" Kind="Owner" ArtChrIdent="-6477">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mal </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;4 Wochen&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Vorhaltedauer)</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baustelleneinr. vorhalten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICMJAAAA" RNoPart="18">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Abdichtungsarbeiten</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICMFDLCI" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>vorbereitende Maßnahmen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICMGOAAA" RNoPart="0010">
          <Qty>900.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>033</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>397</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>397</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260202110707038000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, zur Verbesserung der Haftung, Untergrund waagerecht, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung übernimmt der AN und ist mit einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Untergrund reinigen Beton laden transp. LKW AN bis 10km</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJGHDAAA" RNoPart="0020">
          <Qty>350.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>018</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>325</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>324</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260304100208418000004">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>018</WCtg>
             <Group>176</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>336</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3307</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>22</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3306</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3880</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11353</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenemulsion, auf horizontale Fläche.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Voranstrich Bitumenemulsion waager.Fläche</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICMJBDAA" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sperrschicht auf neuer Betonplatte</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIJGLCDGA" RNoPart="0010">
          <Qty>350.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260202131850956000012">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>795</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2521</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>296</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2462</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>43</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3003</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>60</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3006</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>11</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5674</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>690</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-26</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-25</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sperrschicht gegen Restfeuchte aus der Rohdecke aus Bitumen-Dichtungsbahnen, Dicke 1 mm, mit Aluminiumbandeinlage, lose verlegen, Nähte kleben, Überlappungsbreite 10 cm, Ausführung im Erdgeschoss,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="1" Kind="Owner" ArtChrIdent="-26">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller und Typ </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;Knauf Katja Sprint&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">oder gleichwertig,</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="2" Kind="Bidder" ArtChrIdent="-25">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller und Typ </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vom Bieter einzutragen</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sperrschicht Bitumen-Dichtungsbahn</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICMGPGMA" RNoPart="0020">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260202131653894000010">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>3695</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3200</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>62</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8370</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>23</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>690</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13217</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sperrschicht anpassen an Rohrdurchführungen, bis 0,1 m2 Einzelgröße, Ausführung im Erdgeschoss.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sperrschicht anpassen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICMJFAAA" RNoPart="0030">
          <Qty>225.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260203125818637000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlüsse an aufgehende Bauteile mit selbstklebendem Anschlussstreifen aus Polymerbitumen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sperrschicht Anschluss aufgehende Bauteil</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICMKAAAA" RNoPart="25">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Estricharbeiten</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICMKBAMA" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Dämmlagen und Schüttung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIJGIHAAA" RNoPart="0010">
          <RefDescr>Ref</RefDescr>
          <Qty>250.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260225133605994000007">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>800</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5689</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5691</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2595</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2586</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>46</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2266</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>13</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5692</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>690</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Randdämmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, Höhe 130 mm, für Estrich auf Dämmschicht, Ausführung im 1. Obergeschoss.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Randdämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 130mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICMKEEHA" RNoPart="0020">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAIJGIHAAA"/>
          <Qty>300.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260202163914885000015">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>800</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5689</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5691</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2595</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2586</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>46</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2266</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>13</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5692</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>690</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe 160 mm, Ausführung im Erdgeschoss.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Randdämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 160mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJGJAAAA" RNoPart="0030">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAIJGIHAAA"/>
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260302115631926000026">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>800</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5689</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5691</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2595</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2586</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>46</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2266</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>13</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5692</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>690</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe 250 mm, Ausführung im Dachgeschoss.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Randdämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 250mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICMKGAAA" RNoPart="0040">
          <Qty>500.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260202164335146000016">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>6560</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2521</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>251</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3004</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>83</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2462</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3003</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3006</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>13</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>690</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rieselschutz aus PE-Folie, Dicke 0,15 mm, lose verlegen, Überlappungsbreite 5 cm, Ausführung im 1. Obergeschoss.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rieselschutz PE-Folie</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICMKHGAA" RNoPart="0050">
          <RefDescr>Ref</RefDescr>
          <Qty>900.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>039</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>351</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>351</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260202165308745000018">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>039</WCtg>
             <Group>170</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3006</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2597</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>169</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3681</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>35</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5675</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9525</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12922</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2521</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>210</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19237</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausgleichsschicht als Schüttung, bei Änderung der Konstruktionshöhe, aus Polystyrolgranulat, zementgebunden, unter Trockenunterboden, einbauen und verdichten,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="1" Kind="Owner" ArtChrIdent="19237">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mittlere Dicke </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="85"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;85&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm.</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgeb. D 85 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICMKKAAA" RNoPart="0060">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAICMKHGAA"/>
          <Qty>90.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>039</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260202165749416000019">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>039</WCtg>
             <Group>952</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2597</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>169</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6162</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6167</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9525</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrdicke Schüttung, je 5 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Mehrdicke Polystyrolgranulat zementgeb. D 5mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICMKLAOI" RNoPart="0070">
          <Qty>290.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260202165846456000020">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>398</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2521</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>251</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3004</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>83</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2462</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>38</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3006</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>12</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2939</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>40</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2586</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>690</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>16678</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,15 mm, Stöße überlappen, auf Dämmschichten, als Unterlage für Zementestrich, Ausführung im Dachgeschoss.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abdeck. PE-Folie D 0,15mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJGICCAA" RNoPart="0080">
          <RefDescr>Ref</RefDescr>
          <Qty>690.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260203142104244000005">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>287</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2266</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>214</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17187</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17188</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>15581</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5682</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>99</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17486</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17305</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17186</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>17</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2939</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>15304</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22774</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>24</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 40 MN/m3, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,044 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,043 W/(mK), geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, auf Schüttung, als Unterlage für Trockenunterboden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 30-2mm 40MN/m3 0,044W/(mK) DES</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJGIEAAA" RNoPart="0090">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAIJGICCAA"/>
          <Qty>210.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260203142121643000006">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>287</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2266</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>214</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17187</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17188</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>15581</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5682</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>99</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17486</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17305</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17186</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>17</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2939</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>15304</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>690</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22774</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>24</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferdicke 40 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2) DIN 4108-10, Ausführung im Dachgeschoss.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 40-2mm 40MN/m3 0,044W/(mK) DES</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICMFLHNI" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Zement- / Trockenestrich</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIJHGMAAA" RNoPart="0010">
          <RefDescr>Ref</RefDescr>
          <Qty>5.250</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>080</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>522</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>532</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260303110240585000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewegungsfugenprofil, aus Aluminium,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe 125 mm, sichtbare Profilbreite 30 mm, Fugenbreite max. 80 mm, Fugenbewegung bis 40 mm, Untergrund Beton, Deckschicht Asphalt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bewegungsfugenprofil Profil Alu H 125 mm B 30mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJHGNGGA" RNoPart="0020">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAIJHGMAAA"/>
          <Qty>5.250</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>080</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>522</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>532</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260303141243351000002">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>080</WCtg>
             <Group>9055</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3227</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>238</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8734</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1696</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2864</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>23</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24240</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13321</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3381</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>262</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3377</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>53</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7642</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>44</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3143</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24367</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2753</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10896</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24806</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <TextComplement MarkLbl="1" Kind="Owner" ArtChrIdent="24240">
               <ComplCaption>
                <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBodyDec Value="150"/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;150&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, </span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bewegungsfugenprofil Profil Alu H 150 mm B 30mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJHEEHMI" RNoPart="0030">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>039</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260225155702777000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstellung, für Trockenunterboden und Dämmlage, für Höhenversprung zur Bodenbelag zur Sauberlaufzone.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abstellung Trockenunterboden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJHGEGMA" RNoPart="0040">
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>039</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260302155639876000001">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>039</WCtg>
             <Group>1182</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4277</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>67</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4818</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4856</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4822</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5149</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>38</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstellung, für Trockenunterboden, bleibend mit Winkeln aus Aluminium.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abstellung Trockenunterboden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJGLEGCI" RNoPart="0050">
          <Qty>610.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>039</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>325</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>324</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260203131403575000003">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>039</WCtg>
             <Group>281</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2524</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3165</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>65</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2853</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>48</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10302</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2939</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>40</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3061</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13400</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17486</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19738</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trockenunterboden aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4, Dicke 25 mm, auf Dämmschicht, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, stuhlrollenfest, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m2).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trockenunterboden Gipsfaserpl. D 25mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJGIFDNA" RNoPart="0060">
          <RefDescr>Ref</RefDescr>
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>325</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>324</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260203142308541000007">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zementestrich CT, als Estrich auf Dämmschicht DIN 18560-2, unbewehrt, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 45 mm, für Flächen in Innenräumen, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, Oberfläche von Hand glätten, Ausführung im Erdgeschoss des Neubaus unterhalb der Sauberlaufzone.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zementestrich Estrich auf Dämmschicht 2kN/m2 F5 D 45mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJHGGAAA" RNoPart="0070">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAIJGIFDNA"/>
          <Qty>65.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>325</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>324</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260302160547687000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Estrichnenndicke 50 mm, Ausführung im Erdgeschoss und Obergeschoss des Bestandsgebäudes (WC-Anlagen)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zementestrich Estrich auf Dämmschicht 2kN/m2 F5 D 50mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJHGAAAA" RNoPart="0080">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAIJGIFDNA"/>
          <Qty>210.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>325</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>324</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260302150301983000027">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>274</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2586</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2590</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2595</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3061</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3060</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10302</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17484</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17485</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17486</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2588</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10740</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>120</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3450</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>440</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2939</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>690</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23868</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN, Flächenlasten bis 4 kN/m2), Estrichnenndicke 60 mm, Ausführung im Dachgeschoss.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zementestrich Estrich auf Dämmschicht 4kN/m2 F5 D 60mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICMIKIGI" RNoPart="0090">
          <Qty>80.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260202101721136000054">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>938</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6161</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2586</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6162</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6160</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6167</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>690</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>11</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrdicke des Estrichs, Ausführung auf Anordnung des AG, je 5 mm Dicke, Zementestrich, Ausführung in allen Geschossen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Mehrdicke D 5mm Zementestrich</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICMIMFAI" RNoPart="0100">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260202101721136000055">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausbilden einer Bewegungsfuge im verlegten Trockenestrich im Innenbereich. Herstellen der Fuge durch Verlegung der Platten im Abstand (inkl. etwaiger Dämmlagen soweit bauteilzugehörig). </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugenbreite ca. 10 mm, geradlinig und rechtwinklig zur Estrichoberfläche. Fugenflanken müssen sauber, staubfrei und ohne Ausbrüche hergestellt werden.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau eines komprimierten Fugenbandes (Kompriband) oder Einlegen eines geeigneten Trennstreifens zur Sicherstellung der Beweglichkeit, sofern kein separates Fugenprofil vorgesehen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Über die komplette Fugenbreite ist eine Unterfütterungsplatte (Breite &#x3e;100mm) vorzusehen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorgung des Schnittgutes inbegriffen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Herstellen Bewegungsfuge Trockenestrich</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJGHAAPI" RNoPart="0110">
          <Qty>13.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260303142916049000003">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>1559</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3375</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>26</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8747</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1607</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2939</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>202</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8739</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3381</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3386</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>167</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3862</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>51</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22756</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellen der Bewegungsfuge, DIN EN 13318, in Estrich, durch Einlegen von Fugeneinlage, aus Mineralwolle DIN EN 13162, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 60 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Herstellen Bewegungsfuge Einlage Mineralwolle B 10mm T 60mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICMGAAAA" RNoPart="0120">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260202101721151000057">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Estrich an Durchdringung anpassen, bis 0,2 m2 Einzelgröße, Ausführung in allen Geschossen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Estrich Durchdringung anpassen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJHEHCHI" RNoPart="0130">
          <RefDescr>Ref</RefDescr>
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260225155957957000006">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>3695</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1556</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-252</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13217</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aussparung in der Dämmschicht schließen, Querschnitt rund,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="1" Kind="Owner" ArtChrIdent="-252">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maße in cm </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;Durchmesser 185 bis 350 mm&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aussparung Dämmschicht schließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJHEJBHA" RNoPart="0140">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAIJHEHCHI"/>
          <Qty>14.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260225160126656000007">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>3695</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1556</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-252</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13217</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <TextComplement MarkLbl="1" Kind="Owner" ArtChrIdent="-252">
               <ComplCaption>
                <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maße in cm </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;Durchmesser &#x3e;350 - 550 mm&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aussparung Dämmschicht schließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJHEKGAA" RNoPart="0150">
          <RefDescr>Ref</RefDescr>
          <Qty>14.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260225160235692000008">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>3695</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1556</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-252</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13217</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aussparung in der Dämmschicht schließen, Querschnitt rechteckig,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="1" Kind="Owner" ArtChrIdent="-252">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maße in cm </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;100/200; 150/150....300/300 mm&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aussparung Dämmschicht schließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJHEMAAA" RNoPart="0160">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAIJHEKGAA"/>
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCHCNKA</CtlgID>
           <CtlgCode>352</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260225160325632000009">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>025</WCtg>
             <Group>3695</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1556</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-252</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13217</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <TextComplement MarkLbl="1" Kind="Owner" ArtChrIdent="-252">
               <ComplCaption>
                <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maße in cm </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;&#x3e;300/300 ... 440/440mm&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aussparung Dämmschicht schließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICMGBIMI" RNoPart="0170">
          <Qty>13.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBCKCLMI</CtlgID>
           <CtlgCode>025</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBANCKPA</CtlgID>
           <CtlgCode>353</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20260202101721151000058">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Messstellenmarkierung zur Ermittlung der Restfeuchte anlegen, Ausführung in allen Geschossen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Messstellenmarkierung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIJGHHHOA" RNoPart="0180">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260618094923903000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Förderung des Estrichmaterials über zwei Geschosse mittels Förderleitung mit einer Länge bis ca. 35 m, mit mehreren Richtungsänderungen sowie erforderlichen Verbindungs-, Befestigungs- und Reinigungsarbeiten infolge beengter Baustellenverhältnisse und Ausführung im laufenden Schulbetrieb.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage für besondere Erschwernisse bei Estrichförderung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
