Leistungsbeschreibung
Wildkrautbekämpfung mit thermischem Verfahren

Die zu erbringende Leistung wird wie folgt beschrieben:

Bearbeitung der Wildkräuter auf Tennenflächen, Wegen mit wassergebundenen Decken, Pflaster- und Kunstrasenbelägen (siehe Anlage) mittels Heißwasser- oder Heißschaumverfahren (Wasserschaumgemisch mind. 95°C).
Die gesamte zu bearbeitende Fläche pro Pflegegang beträgt ca. 65.000m².
Erwartet wird ein ganzjährig nahezu wildkrautfreier, sauberer Zustand der benannten Flächen, gemäß ihrer Nutzung. Die konkreten Ausführungszeiträume, der einzelnen Durchführungsgänge, sind dem GB Grün der Stadt Wolfsburg anzuzeigen bzw. vorab abzustimmen.
Die Ausschreibung umfasst die Ausführung der Leistung in 2027 und 2028 während einem dem Verfahren angepassten Zeitraum, sowie zu bestimmten, im Vorfeld zu benennenden Intervallen zwischen der 12. KW bis zur 45. KW des Jahres. Die Pflege der Flächen erfolgt in bis zu 7 Einzelgängen.
Die Arbeiten finden auf Schulgeländen, diversen Parkanlagen, Straßen und Wegen statt.
Die Nutzung der Auftragsorte muss zu jeder Zeit gewährleistet bleiben.
Die Arbeitsgänge sind gegenüber dem Auftraggeber entsprechend anzukündigen, abzustimmen und an den Tagen der Durchführung durch Rapport zu belegen.
Es erfolgt eine Wasserbereitstellung durch den Auftraggeber mittels Wasserstandrohr.
Der Auftragnehmer hat die Baustelle entsprechend den gültigen Vorschriften zu sichern. Im Bereich von Straßen sind die Arbeiten und eventuelle Sicherungsmaßnahmen mit der Verkehrsbehörde der Stadt Wolfsburg (Ansprechpartner: Frau Kammerer 05361-281066, 0151-50134732, baustellensicherung@stadt.wolfsburg.de) abzustimmen. Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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