[bookmark: _Toc456279907][bookmark: _Toc67397422][bookmark: _Toc67397453][bookmark: _Toc67397589]Anlage 2 		Mindestkriterien zur Beschaffung Elektro-Fahrzeuge (BEV) Kompaktklasse Reichweite min. 600 km

Alle in Spalte Kriterium mit „A“ aufgelisteten Anforderungen sind zwingend zu erfüllen. Soweit vorgesehen sind die Werte in der Spalte „Angaben des Bieters“ einzutragen. 

Die mit „I“ versehenen Anforderungen dienen der Information. Hier sind die abgefragten Angaben in die dafür vorgesehenen Felder einzutragen.

	PKW Elektro BEV
	Angaben des Bieters
	Kriterium

	Hersteller
	Bitte rechts eintragen:
	     
	I

	Angebotenes Fahrzeug 
Typ / Modell / Ausstattungs-variante
	Bitte rechts eintragen:
	     
	I

	Einsatzspektrum
	PKW zur Nutzung als kleines Produktionsfahrzeug im Kamerabereich. Personenbeförderung mit mindestens 4 vollwertigen Sitzplätzen für Erwachsene im ländlichen und urbanen Verkehr (FE-Klasse B), Linkslenker. Grundfahrzeug, damit ein Ausbau zum EB-Fahrzeug realisiert werden kann.
	
	I

	
	
	
	

	Motor, Aggregate

	Antriebsart
	Vollelektrisch (B.E.V*)
* BatteryElectricVehicle
	
	A

	Maximale Reichweite nach WLTP-Zyklus kombiniert
	min. 600 km
	     
	A

	Maximale Reichweite nach WLTP-Zyklus kombiniert
	Bitte geben Sie die maximale Reichweite an:
	      km
	I

	Stromverbrauch kombiniert in kWh/100km
	max. 15 kWh/100km 
	     
	A

	Stromverbrauch kombiniert in kWh/100km
	Bitte geben Sie den Energieverbrauch an:
	      kWh/100km
	I

	Wärmepumpe
	Erforderlich
	
	A

	Ladesystem/-Stecker AC Typ 2
	Erforderlich
	
	A 

	Ladeleistung AC min.
	11 und 22 kW
	
	A

	Ladeleistung DC /CCS min.
	100 kW
	     
	A

	Maximale Ladeleistung
	Bitte rechts eintragen:
	      kW
	I

	V2L Ausstattung und Adapter gehört zur Ausstattung
	V2L Adapter in Lieferumfang
	
	A

	V2X-Hardware Vorbereitung
	Erforderlich 
	
	A

	230V Steckdose für im Fahrgastraum oder Laderaum
	Erforderlich 
	
	A

	Rekuperation einstellbar (Wippen am Lenkrad)
	Erforderlich
	
	A 

	
	
	
	

	Maße und Gewichte

	Zuladung / Nutzlast
	min. 460 kg
	     
	A 

	Länge max.
	max. 4.300 mm
	     
	A 

	Höhe max. 
	max. 1.600 mm
	     
	A 

	Sitze im Fond getrennt umklappbar. (60:40) Rückenlehne Neigungsverstellbar
	Erforderlich
	
	A 

	Volumen Gepäckraum (Fond- Sitze aufgestellt in Liter nach VDA)
	min. 450 Liter
	     
	A 

	Volumen Gepäckraum (Fond-Sitze umgeklappt in Liter nach VDA)
	min. 1.250 Liter
	     
	A 

	Gepäckraum vorn (Frunk)
	Min. 18 Liter für Ladeeinheit mobile Wallbox NRGkick
	     
	A

	
	
	
	

	
Assistenzsysteme und Sicherheit

	Navigationssystem 
(mit Kartenmaterial Europa, Funktion auch ohne Mobiltelefon gewährleistet, sowie Reiseplanung mit Ladestationen)
	Erforderlich
	
	A

	Elektronisches Stabilitätsprogramm
	Erforderlich
	
	A

	Einparkhilfe hinten Kamera
	Erforderlich
	
	A

	Einparkhilfe Vorne
	Erforderlich
	
	A

	Rundumsichtkamera
	Erforderlich
	
	A

	Fahrer-, Beifahrerairbag vorn
	Erforderlich
	
	A

	Kopf- oder Seitenairbags vorn
	Erforderlich
	
	A

	Außenspiegel beheizbar, elektrisch einstellbar, anklappbar
	Erforderlich
	
	A

	Warnweste, Warndreieck, Verbandmaterial
	Erforderlich
	
	A

	
Ersatzrad / Notfahrsystem 
(Tire Fit o.ä.)
	Erforderlich
	
	A

	
	
	
	

	
Beleuchtung

	LED Scheinwerfer und LED Rückleuchten
	Erforderlich 
	
	



	Kommunikation

	Digitales Radio DAB+
Apple Car Play und Android Auto per USB Kabel min.
	Erforderlich
	
	A

	Multifunktions-Lenkrad
mit Steuerung des Mobilfunkgerätes
beheizbar
	Erforderlich
	
	A

	Freisprecheinrichtung über Bluetooth / drahtlos
(Telefonvorbereitung)
	Erforderlich
	
	A

	USB-Schnittstelle USB-C Ladeeinheit 100 W
	Erforderlich
	
	A

	
	
	
	

	Klimatisierung

	Klimaanlage 
	Erforderlich
	
	A

	Wärmeschutzverglasung hinten seitlich und Heckscheibe Privacy Verglasung
	Erforderlich
	
	A



	


Weitere Ausstattung

	Fahrersitz Höhenverstellbar
	Erforderlich
	
	A

	Fahrersitz Sitzheizung (Sitzfläche und Lehne)
	Erforderlich
	
	A

	Beifahrersitz Sitzheizung (Sitzfläche und Lehne)
	Erforderlich
	
	A

	Lendenwirbelstütze
(Fahrer)
	Erforderlich
	
	A

	Lendenwirbelstütze 
(Beifahrer)
	Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp eine Lendenwirbelstütze (Beifahrer) als Ausstattungsoption lieferbar ist:
	|_| Ja     |_| Nein
	I

	Farbe uni (weiß)
Mindestens eine Farbe kostenneutral.
	erforderlich
	
	A

	Aktiver Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff inkl. Müdigkeitswarner
	Erforderlich
	
	A

	Auffahrwarner/Notbrems-assistent (Aktiv für Fahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer inkl. Abbiegefunktion)
	Erforderlich
	
	A

	Aktiver Totwinkelassistent mit Lenk- u. Bremseingriff inkl. Querverkehrswarner hinten und Ausstiegsassistent
	Erforderlich 
	
	A

	3 Fahrzeugschlüssel mit integrierter Funkfernbe-dienung
	Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp eine ein dritter Fahrzeugschlüssel als Ausstattungsoption lieferbar ist:
	|_| Ja     |_| Nein
	I

	Verkehrszeichenerkennung und Limit Assist
	Erforderlich
	
	A

	Abstandsregeltempomat (adaptiv und navigationsbasiert inkl. Stopp&Go)
	Erforderlich
	
	A

	Heckklappe Elektrisch und mit Heckausleuchtung (Arbeitsbereich zur Kameraeinrichtung)
	Erforderlich
	
	A

	Mittelarmlehne nutzbar als Laptopablage ausziehbar
	Erforderlich
	
	A
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