EU-Ausschreibung „Rahmenvereinbarung Berater Microsoft-SQL-Server“	
Vordruck 03
[bookmark: _Hlk187331427][bookmark: _Hlk200631084]TVK Elverlingsen GmbH 
Vergabeverfahren: Errichtung einer Hallen-Klärschlammtrocknungsanlage am Standort Werdohl-Elverlingsen, hier: Hallenbau und Maschinentechnik (Los 1)  
Vergabenummer: 2026-11_TVK-E_Los1
Vordruck 03
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Vordruck 03: 
Referenzen
[bookmark: _Hlk138084758]
[bookmark: _Hlk131173294][bookmark: _Hlk148467198][bookmark: _Hlk171347116][bookmark: _Hlk192002385][bookmark: _Hlk81255967][bookmark: _Hlk119418977][bookmark: _Hlk81256316][bookmark: _Hlk76294173][bookmark: _Hlk95340440]
	[bookmark: _Hlk76294273][bookmark: _Hlk81256413][bookmark: Text1]Laufende Referenznummer:      
	

	Referenzkategorie (bitte zutreffendes ankreuzen)
	[bookmark: Kontrollkästchen1]|_| Hallentrockner
[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| Hallen
[bookmark: Kontrollkästchen3]|_| Schlammwendeeinrichtung
[bookmark: Kontrollkästchen4]|_| Abluftbehandlungsanlage

	Auftraggeber und Ansprechpartner
	[bookmark: Text2]     

	Ausführungszeitraum (Beginn und Ende)
	[bookmark: Text3]     

	Beschreibung des mit eigenem Personal ausgeführten Leistungsumfangs samt Mengenangaben
	[bookmark: Text4]     

	Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Maßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung
	[bookmark: Text10]     

	Vertragliche Bindung zum Auftraggeber (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer)
	[bookmark: Text5]     

	Auftragssumme in EUR (netto)
	[bookmark: Text6]      EUR

	Mindestanforderungen (bitte zutreffendes ankreuzen und zusätzlich erläutern) 

Hinweis: Eine Referenz wird als geeignet anerkannt, wenn alle Mindestanforderungen der vom Bewerber ausgewählten Referenzkategorie erfüllt sind und im Formblatt entsprechend bestätigt werden. Wird auch nur eine Mindestanforderung der betreffenden Referenzkategorie nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluss des Teilnahmeantrags.
	|_| Hallentrockner:

[bookmark: Kontrollkästchen5]|_| Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme mindestens eines Hallentrockners
[bookmark: Text11]Kurzerläuterung:      

[bookmark: Kontrollkästchen6]|_| Leistungsumfang umfasst mindestens Wendetechnik, Umluft- und Abluftventilatoren sowie Klimasensorik und Anlagensteuerung
Kurzerläuterung:      

[bookmark: Kontrollkästchen7]|_| Trocknungsfläche von mindestens 3.000 m²
Kurzerläuterung:      

[bookmark: Kontrollkästchen8]|_| Einbringung von Zusatzwärme von mindestens 150 W pro Quadratmeter Trocknungsfläche über Warmwasser-Lufterhitzer 
Kurzerläuterung:      

[bookmark: Kontrollkästchen9]|_| die Leistungen wurden im Zeitraum vom 06.11.2006 bis 05.11.2026 erbracht und förmlich abgenommen
Kurzerläuterung:      

|_| Hallen:

[bookmark: Kontrollkästchen10]|_| Lieferung und Errichtung von mindestens einer Halle 
Kurzerläuterung:      

[bookmark: Kontrollkästchen11]|_| für einen Hallentrockner mit einer Trocknungsfläche von mindestens 3.000 m²
Kurzerläuterung:      

[bookmark: Kontrollkästchen24]|_| feuerverzinkte Tragkonstruktion
Kurzerläuterung:      

[bookmark: Kontrollkästchen12]|_| die Leistungen wurden im Zeitraum vom 06.11.2006 bis 05.11.2026 erbracht und förmlich abgenommen 
Kurzerläuterung:      

|_| Schlammwendeeinrichtung:

[bookmark: Kontrollkästchen13]|_| Lieferung und Inbetriebnahme einer Schlammwendeeinrichtung für einen Hallentrockner
Kurzerläuterung:      

[bookmark: Kontrollkästchen14]|_| Schlammwendeeinrichtung besteht aus Edelstahl (Edelstahl für alle Maschinenteile, die mindestens zeitweiligen Kontakt mit entwässertem oder teilgetrocknetem Klärschlamm haben, wie z.B. Wendetrommel)
Kurzerläuterung:      

[bookmark: Kontrollkästchen15]|_| die Leistungen wurden im Zeitraum vom 06.11.2006 bis 05.11.2026 erbracht und förmlich abgenommen 
Kurzerläuterung:      


|_| Abluftbehandlungsanlage:

[bookmark: Kontrollkästchen16]|_| Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme einer Abluftbehandlungsanlage für eine Klärschlammtrocknungsanlage 
Kurzerläuterung:      

[bookmark: Kontrollkästchen17]|_| Abluftbehandlungsanlage für eine Klärschlammtrocknungsanlage bestehend aus Kombination von Wäscher und Biofilter 
Kurzerläuterung:      

[bookmark: Kontrollkästchen18]|_| mit einem Mindestvolumenstrom von 40.000 m³/h
Kurzerläuterung:      

[bookmark: Kontrollkästchen19]|_| die Leistungen wurden im Zeitraum vom 06.11.2006 bis 05.11.2026  erbracht und förmlich abgenommen
Kurzerläuterung:      


	Relevant für die Bewerberauswahl (soweit für die gewählte Referenzkategorie einschlägig):
	

	· Zusatzwärme in W pro m2
	[bookmark: Text7]      W pro m2

	· Trocknungsfläche in m2
	[bookmark: Text8]      m2

	· Hallengrundfläche in m2
	[bookmark: Text9]      m2

	· Vorhandensein einer kontinuierlichen Beschickung
	[bookmark: Kontrollkästchen20]|_| ja
[bookmark: Kontrollkästchen21]|_| nein

	· Abgabe einer Gesamtkonformitätserklärung (CE) gemäß Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
	[bookmark: Kontrollkästchen22]|_| ja
[bookmark: Kontrollkästchen23]|_| nein 















[bookmark: _Hlk222260166]___________________________________________________________________
Firma des Bewerbers / des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft / des Eignungsleihgebers (in Druckbuchstaben)

