<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20210630;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2021.08.25  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.1</Version>
  <VersDate>2009-12</VersDate>
  <Date>2026-02-19</Date>
  <Time>14:17:43</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20210630</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V11.0.738</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>20212654</NamePrj>
  <LblPrj>Erweiterung Grundschule Delmenhorst</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <AlterBidPerm>Yes</AlterBidPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Stadt Delmenhorst</Name1>
    <Street>Rathausplatz 1</Street>
    <PCode>27749</PCode>
    <City>Delmenhorst</City>
   </Address>
  </OWN>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>Leistungsverzeichnis</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:14pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsverzeichnis</span>
    </p>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:29.90mm 34.90mm 34.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baumaßnahme:</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erweiterung Grundschule Bungerhof</span>
    </p>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:29.90mm 34.90mm 34.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                             </span>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stedinger Str. 279</span>
    </p>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:29.90mm 34.90mm 34.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                             </span>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">27753 Delmenhorst</span>
    </p>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:29.90mm 34.90mm 34.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                             </span>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
    </p>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:29.90mm 34.90mm 34.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauherr:</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stadt Delmenhorst</span>
    </p>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:29.90mm 34.90mm 34.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                             </span>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gebäudemanagement</span>
    </p>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:29.90mm 34.90mm 34.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                             </span>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Am Stadtwall 1</span>
    </p>
    <p style="margin-left:57pt;margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:29.90mm 34.90mm 34.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                             </span>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">27749 Delmenhorst</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <page/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>Baumaßnahme/Konstruktion/Gebäudeeckdaten</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baumaßnahme/Konstruktion/Gebäudeeckdaten</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baumaßnahme</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bezeichnung:</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erweiterung Grundschule Bungerhof</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschrift:</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stedinger Str. 279</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ort:</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">27753 Delmenhorst</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Grundschule Bungerhof soll erweitert werden. Hierzu wird ein freistehender Neubau errichtet.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wesentliche Konstruktionsmerkmale des Neubaus</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anordnung: </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">freistehend</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geschosse: </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2 Geschosse, EG-1.OG</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gründung: </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flachgründung</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragwerk: </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">tragende Wände als Stahlbeton-/Mauerwerksbau, Betonstützen/-pfeiler</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Decken als Spannbeton-Hohldielen</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fundament: </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Streifenfundamente, Einzelfundamente, Bodenplatte.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außenwände:</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton, innenseitig geputzt</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Innenwände:</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton, Mauerwerk, Trockenbauwände, Massivwände mit Putz</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Treppen:</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonpodeste, Fertigteiltreppenläufe.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm 59.70mm 79.60mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Böden: </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schwimmende Zementestriche mit verschiedenen Belägen/Oberböden </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(elastische Beläge, Fliesen, Betonwerkstein)</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm 59.70mm 79.60mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Decken:</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterdecken als Akustik-Rasterdecken, teilweise Hygienedecken, untergeordnete </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereiche ohne Unterdecken</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm 59.70mm 79.60mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dach: </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Null-Gefälle-Dach, Retentionsdach, Warmdachaufbau, einschl.  Dämmschicht mit </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bituminöser Dachabdichtung, extensive Dachbegrünung</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm 59.70mm 79.60mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fassade: </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmedämmschicht mit Verblenderfassade, Aluminium-Fenster, Türen als verglaste </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aluminium-Rahmentüren</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm 59.70mm 79.60mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dachzentrale:</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragkonstruktion aus Stahlprofilen, Dach und Fassade aus Sandwichpaneelen </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Deckschalen aus Stahlblech mit Kern aus Wärmedämmung)</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gebäudeeckdaten des Neubaus</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm 59.70mm 79.60mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. Höhe Attika: </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 9,30 m über OK Gelände</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm 59.70mm 79.60mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe First Dachzentrale: </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 12,20 m über OK Gelände</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm 59.70mm 79.60mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. Breite: </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 30 m (ohne außenliegende Fluchttreppe)</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm 59.70mm 79.60mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. Länge: </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 41 m </span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <page/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>0.1 Angaben zur Baustelle</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1 Angaben zur Baustelle</span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Baustelle befindet sich auf dem Schulgelände der Grundschule Bungerhof, Stedinger Straße 279, </span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">27753 Delmenhorst.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt rückwärtig über eine Baustraße vom Brauereiweg aus.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine Durchfahrt über das Baustellengelände ist nicht möglich, im Bereich der Baustelle muss gewendet werden (siehe BE-Plan), dies ist bei der Wahl der Transportmittel zu berücksichtigen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Zugänglichkeit für Schüler und Lehrer muss durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sollten kurzzeitige Sperrungen im Bereich der öffentlichen Flächen (Straßen, Wege usw.) erforderlich werden, sind diese durch den AN bei den zuständigen Behörden zu beantragen. Die Sperrungen sind vom AN durchzuführen, die Kosten sind einzukalkulieren.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Verunreinigen der öffentlichen Verkehrsflächen ist grundsätzlich zu vermeiden. Sollten dennoch Verunreinigungen entstehen, so sind diese unverzüglich auf eigene Kosten zu entfernen.</span>
     <br/>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische Bedingungen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sind nicht bekannt.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ruhezeiten:</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">a) Sonn- und Feiertage</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">b) an Werktagen die Zeiten von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr (Abend- und Nachtruhe)</span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ruhestörender Lärm</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Während der Ruhezeiten sind Tätigkeiten verboten, die die Ruhe unbeteiligter Personen stören. Das gilt insbesondere für folgende Arbeiten:</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. den Betrieb von Geräten und Maschinen nach dem Anhang der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung- 32. BImSchV).</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. das Ausüben lärmerzeugender handwerklicher Tätigkeiten wie z. B. Hämmern.</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Darüber hinaus wird es vereinzelt Termine durch den Schulbetrieb geben, an denen ruhestörender Lärm zu unterbleiben hat. </span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Termine werden von der Schule mit ausreichendem Vorlauf mitgeteilt und über die örtliche Bauleitung an die Auftragnehmer weitergegeben.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist von folgenden Terminen (Klassenarbeiten) auszugehen:</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- in jeweils 2 Wochen vor anstehenden Ferien</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- an max. 3 Tagen je Woche</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- in der Zeit von 08:00-10:00 Uhr (nach 10:00 Uhr normaler Baustellenbetrieb)</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.3 Verhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Baumaßnahmen finden bei laufendem Schulbetrieb statt. Es muss mit Behinderungen durch den normalen Straßenverkehr und Schulverkehr (Brauereiweg) gerechnet werden. Öffentliche Straßen sind immer frei zu halten.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Park- und Lagerflächen stehen nur in geringem Maße zur Verfügung und sind grundsätzlich mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Kurzfristige Be- und Entladungsmöglichkeiten sind immer mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.4 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siehe Punkt 0.1.3</span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.5 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wasser, Energie und Abwasser werden auf dem Baugrundstück in Form von Übergabepunkten gemäß Baustelleneinrichtungsplan durch den Baustelleneinrichter zur Verfügung gestellt. Die weitere Verteilung/Zuleitung zum Arbeitsplatz ist Sache des AN.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siehe auch vertragliche Vorbemerkungen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustrom und Bauwasser werden dem AN kostenfrei zur Verfügung gestellt.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.6 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistung zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagerflächen auf dem Baugelände können nur in beschränktem Umfang (siehe auch Baustellenübersichtsplan) zur Verfügung gestellt werden. Tagesunterkünfte und verschlossene Lagerräume können dem AN nicht zur Verfügung gestellt werden und sind von ihm selbst zu errichten. Die möglichen Flächen sind im BE-Plan dargestellt und mit der örtlichen Bauleitung, bzw. mit dem Sicherheitskoordinator, abzustimmen.</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.7 Besondere Vorgaben für die Entsorgung</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfälle sind vom AN regelmäßig fachgerecht zu entsorgen. Sollte der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkommen, so können die Abfälle zu seinen Lasten durch ein anderes Unternehmen entsorgt werden.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Untergraben von Abfällen und Verbrennen von Verpackungsmüll u.ä. auf dem Baugelände ist verboten.</span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.8 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sind nicht bekannt</span>
     <br/>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.9 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Schutz der Bestandsbäume erfolgt durch Baumschutzmaßnahmen (Leistungsbestandteil des AN Baustelleneinrichtung). </span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.10 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ver- und Entsorgungsleitungen des Containerbaus im Norden, Osten und Westen des Baufelds sind zu beachten. Diese verlaufen jedoch außerhalb des Baufeldes (siehe Lageplan „SW-Bestand“). Für Erdarbeiten in den Außenanlagen außerhalb des Neubaus müssen sie beachtet werden.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.11 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Sanitärcontainer werden vom Baustelleneinrichter Versorgungsleitungen verlegt.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Weitere Hindernisse sind nicht bekannt.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.12 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauherrenseits ist der Bereich der Baustelle kampfmittelfrei gemeldet.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.13 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine Baustellenordnung liegt dem Bauherrn vor und kann auf Verlangen eingesehen werden.</span>
     <br/>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.14 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer oder der anderen Weisungsberechtigten von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sind nicht bekannt</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.15 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß Boden-/Schadstoffgutachten; sofern relevant, siehe entsprechende LV-Positionen </span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.16 Art und Zeit der vom AG veranlassten Vorarbeiten</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sofern relevant, siehe Angaben im LV</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.17 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Parallel zu den eigenen Arbeiten werden Arbeiten durch weitere Unternehmer durchgeführt.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.18 Baubesprechungen</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Auftragnehmer unterliegen der Koordinationspflicht. Dies schließt die Pflicht zur Teilnahme an den entsprechenden Baubesprechungen ein. Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, (in der Regel wöchentlich) für die Dauer der Vertragslaufzeit einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Der Besprechungstermin wird vom Auftraggeber festgelegt.</span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.19 Für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers (AN) steht auf dem Grundstück die im Baustelleneinrichtungsplan angegebene Fläche zur Verfügung</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung ein vollständiger Baustelleneinrichtungsplan zur Genehmigung einzureichen. Die Kosten sind vom AN in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.20 Bautagesberichte</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich, spätestens bis zum 2. Arbeitstag nach der Berichtswoche, zu übergeben; die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistung von Bedeutung sein können.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Insbesondere sind Angaben zu folgenden Punkten zu machen:</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Datumsangabe</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Arbeitsbeginn und -ende</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Arbeitskräfteeinsatz (Berufsgruppen, Anzahl, Dauer) und ausgeführte Tätigkeiten; getrennt nach vom AN erbrachter Leistung und vom und vom Nachunternehmer erbrachter Leistung)</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Eingang von Baustoffen und Bauteilen</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Geräteeinsatz, mit Angaben über Ursache eines etwaigen Ausfalls</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- ausgeführte Arbeiten, Bauablauf,</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- besondere Ereignisse wie z.B. Unfälle etc.</span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.21 Bauschild und Werbemittel</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird ein Bauschild aufgestellt, welches mit Firmentafeln versehen wird. </span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werbung ist auf der Baustelle nicht erlaubt.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.1.22 Bauleistungsversicherung</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Bauherr schließt eine Bauleistungsversicherung ab.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unabhängig davon, hat der AN für seinen Versicherungsschutz in erforderlichem Umfang selbst zu sorgen.</span>
    </p>
    <page/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>0.2 Angaben zur Ausführung</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2 Angaben zur Ausführung</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist von einer Arbeitsunterbrechungen auszugehen zur Ermöglichung der Arbeiten anderer am Bau beteiligter Unternehmen. Dementsprechende Einstellungen der Arbeiten und erneutes Anfahren ist folglich einzukalkulieren.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist zudem vom zumindest teilweisen parallelen Arbeitseinsatz folgender Gewerke auszugehen, woraus sich entsprechende Behinderungen ergeben können:</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Trockenbau</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Fliesen</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bodenbelag</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Tischler</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Maler</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Metallbau</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die eingeschränkten Platzverhältnisse sind zu berücksichtigen. (siehe auch 0.1.3)</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Schulbetrieb ist zu beachten. Zu den Unterrichtszeiten ist die Baustelle lärmarm zu betreiben, die Umsetzung ist durch ein geeignetes Konzept sicherzustellen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Staubarme Baustelle:</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die eingesetzten Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen. Die ggf. entstehenden Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Durch entsprechende Maßnahmen ist die Ausbreitung des Staubes auf unbelastete Arbeitsbereiche zu verhindern, soweit das technisch möglich ist. Ablagerungen von Staub sind zu vermeiden. Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgeführt, die Umsetzung  der Maßnahmen ist durch eine Eigenüberwachung des AN zu gewährleisten und ist durch ein geeignetes Konzept sicherzustellen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wassergefährdende Stoffe dürfen auf der Baustelle nicht verwendet werden.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung bzw. mit dem Sicherheitskoordinator.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung bzw. mit dem Sicherheitskoordinator.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nicht relevant</span>
     <br/>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">siehe 0.1.3; Schüler im Umfeld; Verhinderung von Zutritts-/Zugangsmöglichkeiten (z.B. Absicherung Kran gegen Hochklettern, abschließbare Tore/Türen)</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siehe Punkt 0.1.3; Vorsicht bei der Zu- und Ausfahrt, Rückwärtsfahrt nur mit Einweiser</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.6 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine Abstimmung der gewerkeigenen Gerüststellung mit anderen Gewerken, und bestehenden Bauteilen muss unter Einbeziehung der Bauleitung erfolgen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts und Lagerräume, Einrichtungen und der gleichen durch den Auftragnehmer</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine Mitbenutzung von fremden Gerüsten, Hebezeuge, Aufzügen, Aufenhalts- und Lagerräumen sowie Einrichtungen ist grundsätzlich nicht vorgesehen, es sei denn, im Leistungsverzeichnis ist explizit etwas anderes beschrieben.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Will der AN dennoch Einrichtungen fremder Unternehmer nutzen, so ist dies mit dem jeweiligen Eigentümer abzustimmen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.8 Wie lange, für welche Arbeiten und ggf. für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gemäß Regelungen im Leistungsverzeichnis</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.9 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling) Stoffen</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe dürfen nicht eingebaut werden.</span>
     <br/>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.10 Anforderungen an nicht genormte Stoffe und Bauteile</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Müssen eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen und/oder den jeweils geltenden Vorschriften und Richtlinien entsprechen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.12 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsprechend den Technischen Vertragsbedingungen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.13 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verwendung von auf der Baustelle gewonnener Stoffe ist nicht vorgesehen, sofern nicht anders in der Leistungsbeschreibung angegeben.</span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siehe LV-Positionen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.15 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber bereitgestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bereitstellung von Stoffen oder Bauteilen seitens des Auftraggebers ist - wenn vorgesehen - in den in Frage kommenden LV-Positionen beschrieben.</span>
     <br/>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.16 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ist nicht vorgesehen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.17 Leistungen für andere Unternehmer</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sind bei Bedarf in den Technischen Vertragsbedingungen bzw. den LV- Positionen beschrieben.</span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.18 Mitwirken beim Erstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Mitwirken beim Erstellen von Anlagenteilen mit anderen Beteiligten ist bei Bedarf in den Technischen Vertragsbedingungen bzw. den betreffenden LV-Positionen beschrieben.</span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme ist nicht vorgesehen. Gegebenenfalls sind Abweichungen bei Bedarf in den Technischen Vertragsbedingungen bzw. den LV-Positionen der entsprechenden Gewerke enthalten.</span>
     <br/>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.20 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ist grundsätzlich nicht zutreffend. Sofern dies doch notwendig wird, wird ein Wartungsvertrag ausgeschrieben.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siehe Technische Vertragsbedingungen bzw. LV-Positionen der entsprechenden </span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gewerke.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
    </p>
    <page/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>0.3 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV), Ergänzung zur Leistungsbeschreibung</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.1 Für das Leistungsverzeichnis sind alle maßgebenden Normen und Richtlinien verbindlich, insbesondere:</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18 333 - Betonwerksteinarbeiten</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien der Hersteller, sofern sie den DIN-Vorschriften nicht widersprechen</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">die Unfallverhütungsvorschriften</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.2 Vereinfachte Schreibweise</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AG = Auftraggeber</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AN = Auftragnehmer (Bieter)</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.3 Hierarchiestufen</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierarchiestufen im Leistungsverzeichnis werden absteigend wie folgt bezeichnet:</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Stufe (Ebene) = Bereich  (z.B.: 1.)</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Stufe (Ebene) = Abschnitt (z.B.: 1.1.)</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Stufe (Ebene) = Position (z.B.: 1.1.10)</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.4 Es ist kalkulatorisch von bis zu 4 Arbeitsunterbrechungen (und entsprechend neuem Anfahren der Baustelle) auszugehen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.5 Informationsmaterial / Muster / Prüfzeugnisse</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und vom Architekten freigeben zu lassen. </span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat dem AG auf Anforderung zusätzliches Informationsmaterial und/oder zusätzliche Prüfzeugnisse zur Verfügung zu stellen. </span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.6 Der Auftragnehmer hat seine gesamte eigene Baustelleneinrichtung bestehend aus z.B. Containern</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(insbesondere Lager-, Aufenthaltscontainer</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, Abfallcontainer), </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kran- und Förderanlagen, Hebezeuge, Fahrzeuge, Kleingeräte, Maschinen, Werkzeuge, Lagereinrichtungen, erforderliche Befestigungen/Fundamente unterhalb der Bestandteile der eigenen Baustelleneinrichtung usw. für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Sofern für die Befestigungen/Fundamente stat. Berechnungen notwendig werden, sind diese Sache des AN.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Den Materialtransport hat der AN eigenverantwortlich zu gewährleisten. Hierzu werden ihm vom Bauherrn oder von anderen am Bau beteiligten Unternehmen keinerlei Gerätschaften/Hilfsmittel zur Verfügung gestellt.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Über einen separaten Auftrag Baustelleneinrichtung werden die folgenden Leistungen bauseits erbracht:</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Erstellung Übergabepunkte/Anschlüsse Baustrom und Bauwasser</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Sanitärcontainer</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bauzaun</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Baustraße</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.7 Die Anordnung und die Größe der Räume sowie die Transportwege sind den beiliegenden Planunterlagen zu entnehmen. Ein erhöhter Aufwand infolge der Kleinteiligkeit bestimmter Räume ist bei der Preisfindung zu berücksichtigen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.8 Verschmutzungen und Beschädigungen, die durch Tätigkeiten des AN entstehen, sind umgehend auf eigene Kosten zu beheben.</span>
     <br/>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.9 Der AN ist verantwortlich für die vertragsgemäße und den öffenlich - rechtlichen Bestimmungen entsprechende Ausführung der Arbeiten, insbesondere der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) entsprechend Baustellenverordnung (BaustellV). Für deren Überwachung wird vom AG ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SIGEKO) eingesetzt. Den Vorgaben, Hinweisen und Anordnungen des SIGEKO ist Folge zu leisten.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Einschaltung des SIGEKO durch den Bauherren befreit den AN nicht von der eigenen - ihm im Bauprozess obliegenden - Sicherheitsverantwortung. </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die persönlichen Schutzausrüstungen sind vom Auftragnehmer zu gewährleisten.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.10 Sämtliche Vermessungsarbeiten für die Ausführung der eigenen Leistungen müssen vom Auftragnehmer ohne besondere Vergütung durchgeführt werden. Anschlusspunkte und Höhenpunkte werden auf der Baustelle von der örtlichen Bauleitung angegeben.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer selbst ist für das Aufmaß und die technische Klarstellung an Ort und Stelle verantwortlich.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.11 Bei Widersprüchen zwischen Plananlagen und LV-Text hat der LV-Text Vorrang in der Gültigkeit. Bei Widersprüchen zwischen LV-Langtext und LV-Kurztext hat stets der LV-Langtext Vorrang in der Gültigkeit.</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.12 </span>
     <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Leistungen</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> verstehen sich einschl. der Lieferung aller erforderlichen Bauteile, Materialien, Baustoffe sowie des fachgerechten, funktionstüchtigen Einbaus/Zusammenfügens. Hiervon wird nur dann abgewichen, wenn dies in der jeweiligen Position ausdrücklich beschrieben ist.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.13 Der AN hat erforderliche Abstimmungen mit anderen am Bau beteiligten Unternehmen/Gewerken im Rahmen seiner Koordinationspflicht vorzunehmen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.14 Zur Sicherstellung eines möglichst reibungslosen Bauablaufes sind Ausführungstermine mit der Bauleitung abzustimmen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.15 Vor der Ausführung der Arbeiten hat sich der AN von der Belagsreife des Untergrundes zu überzeugen. </span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.16 Dem AN werden die Ausführungsunterlagen gemäß §3 Abs. 1 VOB/B in digitaler Form per E-Mail oder über einen Downloadlink zur Verfügung gestellt. Der AN ist für ggf. erforderlichen Unterlagen in Papierform selbst verantwortlich. Die dadurch entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.17 Der Auftragnehmer legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mind. 3 Tage vor Arbeitsbeginn unter Berücksichtigung des SIGEKO- Plans einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, dieser wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.18 Spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung ist der Bauleitung des Auftraggebers ein detaillierter Terminplan (Aufteilung in Bauabschnitte mit Anfangs- und Endzeiten, Maßnahmen bezüglich Baustelleneinrichtung usw.) zu übergeben.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0.3.19 Alle Kosten, die sich aus der Umsetzung der vorgenannten Punkte ergeben, sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen (sofern gesonderte Positionen im LV vorgesehen sind, durch Kalkulation in diesen gesonderten Positionen; ansonsten durch Einrechnen in die LV-Positionen, ggf. über Umlagen).</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <page/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <BoQ ID="AAAAAAAAIEPLAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>318</Name>
    <LblBoQ>Betonwerksteinarbeiten</LblBoQ>
    <Date>2026-02-19</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Abschnitt</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <NoUPComps>4</NoUPComps>
    <LblUPComp1>Löhne</LblUPComp1>
    <LblUPComp2>Stoffe</LblUPComp2>
    <LblUPComp3>Geräte</LblUPComp3>
    <LblUPComp4>Sonstiges</LblUPComp4>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
     <CtlgType>work category</CtlgType>
     <CtlgName>Leistungsbereichkatalog</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAIDCFJIKA</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-1 2008-12</CtlgType>
     <CtlgName>2.DIN 276-1_08</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAIDAADDKI</CtlgID>
     <CtlgType>miscellaneous</CtlgType>
     <CtlgName>cost group DIN 276 2018-12</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIFDNAAAA" RNoPart="1">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Betonwerksteinarbeiten</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIFDNAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Betonwerksteinarbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIFEAFAAA">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden- und Treppenbelag</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Boden- und Treppenbelag</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEBBCLI" RNoPart="10">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenflächen - Untergrund von grober Verschmutzung reinigen, wie Gipsreste, Mörtelreste, Öl, Farbreste, angefallenen Schmutz beseitigen, als besondere Leistung nach DIN 18333 Pkt. 4.2.4 soweit dieser nicht vom AN verursacht wurde</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung nur nach besonderer Anweisung des Auftraggebers</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bodenflächen - Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFDOHIDI" RNoPart="20">
          <Qty>28.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>014</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenbelag im Innenbereich, aus Betonwerkstein DIN 18500-1, auf vorhandenem Zementestrich im Verband, Verband als Läuferverband mit 1/4 Platte Versatz, im Mittelbett aus zementhaltigem Mörtel, auf waagerechtem Untergrund verlegen, verfugen mit Fugenmörtel, Plattenmaße 60/30 cm, Plattendicke herstellerbezogen ca. 3 cm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, Oberfläche feingeschliffen, Bindemittel Grauzement, Schleifverschleiß Klasse 3 DIN 18500-1 (20 cm3/50 cm2).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung im EG Treppenhaus, Plattenbelag und Verlegung geeignet für Flächenlast bis 5 kN/m2, hohlraumfreie, kratschlüssige Verlegung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit für Betonwerksteinplatten geeignetem Mittelbettmörtel für eine verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 12004, C2FES1, zementär, flexibel, schnell erhärtend, kristallin wasserbindend, für verschüsselungsempfindliche Bodenbeläge, Mörtelbettdicke ca. 10-20 mm, einschl. vollflächigem Mörtelbestrich an der Rückseite der Platte gemäß Hersteller-Vorschrift, einschl. Grundierung nach Erfordernis</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verfugung mit für Betonwerksteinplatten geeignetem flexiblem Fugenmörtel, nach DIN EN 13888 CG2WA, kalkschlierenfrei, sehr emissionsarm EC1 plus, Farbton grau</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Randstreifen zur Schallentkoppelung zu aufgehenden Bauteilen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe Betonwerkstein: dunkelgrau eingefärbt</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korn: Feinkorn, max. 4 mm</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">es hat eine Bemusterung zu erfolgen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Betonwerkstein 60/30, TRH</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFDOJEBA" RNoPart="30">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>014</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenbelag im Innenbereich, Mittelbett, wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung im Bereich der Treppenpodeste, Einzelflächen ca. 6-9 m2</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Betonwerkstein 60/30, Treppenpodeste</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFDOOJMI" RNoPart="40">
          <Qty>37.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>014</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sockelleiste aus Betonwerkstein DIN 18500-1, Design/Farbton entsprechend Bodenbelag, Oberfläche feingeschliffen, obere Fläche gefast, Einzellänge 60 cm, Höhe ca. 7,1 cm, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke ca. 1,3 cm, an Wänden, in Dünnbett verlegen, grau verfugen, einschl. Grundierung nach Erfordernis, einschließlich aller Eckausbildungen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sockelleiste Betonwerkstein Wand in Dünnbett verlegen verfugen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEGACKI" RNoPart="50">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">herstellen eines sauberen Schnittes im Bodenbelag, in Anschlussbereichen zu aufgehenden Bauteilen ohne Abdeckung durch Sockelleiste</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wird ein sauberer Zuschnitt als Teilleistung in einer anderen Position separat beschrieben, dann erfolgt keine Abrechnung über die hier vorliegende Position</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>sauberer Schnitt</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEGBLCI" RNoPart="60">
          <Qty>45.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberflächenbehandlung der vorbeschr. Betonwerksteinflächen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">durch Reinigen mit Steinreiniger sowie Imprägnieren/Einpflegen mit geeigneten Mitteln zur Herstellung einer wasser- und schmutzabweisenden Oberfläche.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es sind nur vom Hersteller empfohlene Mittel zu verwenden, die Herstellerrichtlinien sind zu beachten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Imprägnieren Betonwerkstein</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEGDDFI" RNoPart="70">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>014</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Winkelstufe aus Betonwerkstein DIN 18500-1, innen, Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion aus Beton, in geeignetem Zementmörtel verfärbungs- und ausblühungsfrei verlegen, </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Treppenlauf 140 cm, Setzstufenhöhe 17 cm, Trittstufenbreite 29 cm, Dicke 40 mm, kein Kopf sichtbar, sichtbare Oberfläche feingeschliffen, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, Design/Farbton der Stufen entsprechend Bodenbelag, Trittkante gefast</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung zwängungsfrei auf Mörtelstreifen, Anzahl nach Erfordernis, Mörtelstreifen jeweils im Endzustand max. 15 cm breit, Entkopplungsfolien zur Trittstufe nach Erfordernis, Design </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Winkelstufe, Länge 140 cm, Dicke 40 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEGEMMI" RNoPart="80">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>014</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stufensockel aus Betonwerkstein DIN 18500-1, Design/Farbton entsprechend Bodenbelag, Oberfläche feingeschliffen, obere Fläche gefast, Höhe ca. 7,1 cm, Dicke ca. 1,3 cm, abgetreppt, Setzstufenhöhe 17 cm, Trittstufenbreite 29 cm, in Dünnbett verlegen, grau verfugen, Design entsprechend Bodenbelag, einschl. Grundierung nach Erfordernis.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stufensockel Betonwerkstein</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEGGFGI" RNoPart="90">
          <Qty>35.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>014</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gleitschutz mit Abstand von der Plattenvorderkante, 2-reihig, einarbeiten, Vorderkante gerade, aus Kunststoff, farbig abgesetzt zur Winkelstufe, Farbton nach Wahl des AG aus Hersteller-Standardfarbpalette, Draufsichtbreite des Einzelprofils 10 mm, Profildicke 10 mm, Gleitschutz als austauschbares Profil.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufgemessen ist die Stufenlänge</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gleitschutz Kunststoff B 10mm D 10mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEGHOAI" RNoPart="100">
          <Qty>17.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberflächenbehandlung der vorbeschr. Winkelstufen Reinigen mit Steinreiniger sowie Imprägnieren/Einpflegen mit geeigneten Mitteln zur Herstellung einer wasser- und schmutzabweisenden Oberfläche.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es sind nur vom Hersteller empfohlene Mittel zu verwenden, die Herstellerrichtlinien sind zu beachten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Imprägnieren Winkelstufen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEGJGCI" RNoPart="110">
          <Qty>37.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>034</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussfuge abdichten zwischen Sockelleiste und Betonwerkstein-Bodenbelag und zwischen aufgehenden Bauteilen und Betonwerkstein-Bodenbelag, innen, mit elastischem Dichtstoff, einschl. Grundierung, grau, Fugenbreite über 10 bis 15 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschl. Ausbilden der Fuge, Farbton entsprechend Farbton der Bodenverfugung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschlussfuge abdichten elast.Dichtstoff, Sockel/aufg. Bauteile</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEGKPPA" RNoPart="120">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>034</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussfuge abdichten zwischen Sockelleisten und Betonwerkstein, mit elastischem Dichtstoff, einschl. Grundierung, Fugenbreite über 10 bis 15 mm, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fuge zwischen Winkelstufe und Stufensockel, einschl. Ausbilden der Fuge, Farbton entsprechend Farbton der Bodenverfugung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschlussfuge abdichten elast.Dichtstoff, Stufensockel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEAAAAA" RNoPart="130">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>034</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussfuge abdichten, mit elastischem Dichtstoff, einschl. Grundierung, Fugenbreite über 10 bis 15 mm, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fuge zwischen Winkelstufe und Treppenwage aus Breitflachstahl </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Treppenwange Breitflachstahl bauseits durch AN Schlosser), einschl. Ausbilden der Fuge, Farbton entsprechend Farbton der Bodenverfugung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschlussfuge abdichten elast.Dichtstoff, Stahl-Treppenwange</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEGOCPA" RNoPart="140">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>024</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2020-10</VersDate>
             <WCtg>024</WCtg>
             <Group>590</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5199</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>50</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5201</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>60</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5202</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>48</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3062</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>221</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8144</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, </span>
             </Text>
             <TextComplement MarkLbl="1" Kind="Owner" ArtChrIdent="-484">
              <ComplCaption>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
              </ComplCaption>
              <ComplBody>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;in Türleibungsbereichen bei Wechsel des Oberbodens, Profilhöhe ca. 45 mm, einschließlich sauberem Zuschnitt des Bodenbelages&#x27;</span>
              </ComplBody>
              <ComplTail/>
             </TextComplement>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abschlussprofil Stahl niro</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFECAAAA" RNoPart="150">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überstand von Randstreifen an Wänden und Estrichbegrenzungen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abschneiden, nach Verlegung des Bodenbelages</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung nur nach besonderer Anweisung des Auftraggebers</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Überstand Randstreifen abschneiden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFECBINI" RNoPart="160">
          <Qty>43.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>034</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abdeckung des Fußbodens mit Platten, einlagig, befahrbar; Stöße und Ränder mit Klebeband sichern, inkl. Entsorgung des Abdeckmaterials.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Hartfaserplatten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke: 8 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als besondere Leistung nach DIN 18365 Pkt. 4.2.21,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung nur auf besondere Anweisung des Auftraggebers</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schutzabdeck. Bodenbelag</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFECDBKI" RNoPart="170">
          <Qty>17.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>034</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abdeckung der Tritt- und Setzstufen mit angepassten Platten, einlagig; Stöße und Ränder mit Klebeband sichern, inkl. Entsorgung des Abdeckmaterials.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Hartfaserplatten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke: 4 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als besondere Leistung nach DIN 18365 Pkt. 4.2.21,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung nur auf besondere Anweisung des Auftraggebers</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schutzabdeck. Bodenbelag Stufen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIFEACOFI">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fensterbank</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fensterbank</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEABBPA" RNoPart="180">
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>014</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCFJIKA</CtlgID>
           <CtlgCode>334</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDAADDKI</CtlgID>
           <CtlgCode>334</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fensterbank, innen, aus Betonwerkstein DIN 18500-1, gleichmäßig dick, vordere Kantenfläche voll und 2 Seitenflächen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">teilweise sichtbar, Breite 36 cm, Dicke 4 cm, Sichtkanten gefast,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche feingeschliffen, Design/Farbton entsprechend Bodenbelag,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau auf Krone von Brüstung aus Beton sowie auf einem Vorwandmontagesystem aus hochverdichteten Polystyrol-Profilen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe der Beton-Brüstung: ca. 24 cm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagertiefe auf Polystyrol-Profile: ca. 7,5 cm</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau auf Beton-Brüstung durch Verlegen in Mörtelbett, mit geeignetem Mörtel für eine verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung, einschließlich verfugen, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Bereich  Polystyrol-Profile hohlraumfreie Unterfütterung mit geeignetem druckfestem Material,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fensterbank nach vorne mit einem Überstand über Beton-Brüstung von ca. 45 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung in der Längenaufteilung mehrteilig nach Erfordernis unter Ausführung größtmöglicher Teilungen, </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemittelte Fensterbreite über alle Fenster ca. 2,5 m, Fensterbreiten siehe Grundrisse.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Innenfensterbank, B ca. 36 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEANHMI" RNoPart="190">
          <Qty>35.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>014</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fensterbank, innen, aus Betonwerkstein DIN 18500-1, gleichmäßig dick, vordere Kantenfläche voll und 2 Seitenflächen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">teilweise sichtbar, Breite 42 cm, Dicke 4 cm, Sichtkanten gefast,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche feingeschliffen, Design/Farbton entsprechend Bodenbelag,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau auf Krone von Brüstung aus Beton sowie auf einem Vorwandmontagesystem aus hochverdichteten Polystyrol-Profilen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe der Beton-Brüstung: ca. 24 cm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagertiefe auf Polystyrol-Profile: ca. 7,5 cm</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau auf Beton-Brüstung durch Verlegen in Mörtelbett, mit geeignetem Mörtel für eine verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung, einschließlich verfugen, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Bereich  Polystyrol-Profile hohlraumfreie Unterfütterung mit geeignetem druckfestem Material,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fensterbank nach vorne mit einem Überstand über Beton-Brüstung von ca. 85 mm (Überdecken eines bauseitigen Brüstungskanals)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich zusätzlicher strebenloser Flachstahl-Winkelkonsolen (korrosionsgeschüzt) nach Erfordernis im Bereich des Überstandes (Hinweis: zu Reinigungszwecken ist eine Nutzlast auf der Fensterbank von 100 kg/m zu gewährleisten)</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung in der Längenaufteilung mehrteilig nach Erfordernis unter Ausführung größtmöglicher Teilungen, </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemittelte Fensterbreite über alle Fenster ca. 2,5 m, Fensterbreiten siehe Grundrisse.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Innenfensterbank, B ca. 42 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEAIAAA" RNoPart="200">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>014</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fensterbank, innen, aus Betonwerkstein DIN 18500-1, gleichmäßig dick, vordere Kantenfläche voll und 2 Seitenflächen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">teilweise sichtbar, Breite 48 cm, Dicke 4 cm, Sichtkanten gefast,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche feingeschliffen, Design/Farbton entsprechend Bodenbelag,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau auf Krone von Brüstung aus Beton sowie auf einem Vorwandmontagesystem aus hochverdichteten Polystyrol-Profilen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe der Beton-Brüstung: ca. 36 cm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagertiefe auf Polystyrol-Profile: ca. 7,5 cm</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau auf Beton-Brüstung durch Verlegen in Mörtelbett, mit geeignetem Mörtel für eine verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung, einschließlich verfugen, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Bereich  Polystyrol-Profile hohlraumfreie Unterfütterung mit geeignetem druckfestem Material,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fensterbank nach vorne mit einem Überstand über Beton-Brüstung von ca. 45 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung in der Längenaufteilung mehrteilig nach Erfordernis unter Ausführung größtmöglicher Teilungen, </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemittelte Fensterbreite über alle Fenster ca. 2,5 m, Fensterbreiten siehe Grundrisse.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Innenfensterbank, B ca. 48 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFEADJNI" RNoPart="210">
          <Qty>140.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIDCNDIMA</CtlgID>
           <CtlgCode>034</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussfuge abdichten zwischen Fensterbank aus Betonwerkstein und Aluminiumrahmen-Fensterelementen/Beton-Außenwand geputzt, mit elastischem Dichtstoff, einschl. Grundierung, Fugenbreite über 10 bis 15 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1, Farbton nach Wahl des AG.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschlussfuge abdichten elast. Dichtstoff</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIFDPMPPI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Stundenlohn/Dokumentation</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIFDPNPCA">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweise/Forderungen</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die nachfolgenden Berechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es werden nur die tatsächlich auf der Baustelle erbrachten Stunden vergütet. Fahrzeit und Fahrtkosten sind als Nebenkosten in die Stundenverrechnungssätze einzukalkulieren.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vom AN sind Stundenlohnzettel aufzustellen, diese müssen eindeutig erkennen lassen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bezeichnung der Baumaßnahme</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Vor- und Zunamen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Beruf,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Lohngruppe laut Tarif,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Arbeitsleistung sowie Zeit, Ort und Dauer,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verbrauch an Baustoffen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort und Dauer.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind in der Regel &#x22;TÄGLICH&#x22; der Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Stundenverrechnungssatz sind enthalten:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Lohn- und Gehaltskosten,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Sozialkosten und Sozialkassenbeiträge,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Gemeinkostenanteile und Gewinn.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind gesondert nachzuweisen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweise/Forderungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIFDPOPCI" RNoPart="10">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFDOAHJI" RNoPart="20">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFDOCAAI" RNoPart="30">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten für die Zusammenstellung und die Aufstellung einer prüffähigen Dokumentation für sämtliche Leistungen durch den Auftragnehmer.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die vollständig vorliegende Dokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für alle zu liefernden Bauteile, Baustoffe/Materialien, Fertigteile und Geräte ist laufend die entsprechende Dokumentation (wie z.B. Konformitätserklärungen, Eignungsnachweise, Bauartzulassungen, sonst. Prüfzeugnisse, Zulassungen, statischen Berechnungen, Verlegepläne, Datenblätter, Bedienungs- und Wartungs-/Reinigungs /Instandsetzungsvorschriften, Ersatzteillisten, Bestandszeichnungen, Protokolle, Entsorgungsnachweise usw.) unaufgefordert zu übergeben. Der AN haftet für die Richtigkeit der übergebenen Unterlagen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Abnahme sind die Unterlagen in 2-facher Ausführung in Ordner mit Inhaltsverzeichnissen, Deck- und Trennblättern, nach Vorgabe durch den AG, zusammenzustellen. Zusätzlich sind die Unterlagen 1-fach digital (PDF) auf digitalem Datenträger (Speicherkarte/USB-Stick nach Wahl AG) zu übergeben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dokumentation</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
