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Qualifizierungssystem für Tiefbau- und Montageleistungen am Ver- und Entsorgungsnetz


Sehr geehrte Damen und Herren,

ergänzend zu unserem Schreiben vom 21.08.2021 weisen wir für die nächste Ausschreibung im Jahr 2024 im Hinblick auf die Bedarfe ab 01.01.2025 auf folgende Punkte hin:

[bookmark: _Hlk80175319]Im Bereich der Tiefbau- und Montageleistungen am Ver- und Entsorgungsnetz planen die EWE NETZ GmbH, die wesernetz Bremen GmbH sowie die wesernetz Bremerhaven GmbH diverse Tätigkeiten an qualifizierte Dienstleister im jeweiligen Netzgebiet zu vergeben. Hierzu gehören u. a.: 

· Tiefbauleistungen
· Legung und Montage von Gas- und Wasserrohren
· Legung und Montage von 1kV-, 10kV- und 20kV- Stromleitungen
· Legung und Montage von Fernwärmeleitungen
· Installation von Hausanschlüssen für Gas, Strom, Wasser, Fernwärme
· Rufbereitschaft Strom-, Gas-, Wasser, Fernwärme
· Legung und Montage von Telekommunikationskabeln und -hausanschlüssen, soweit diese im Rahmen einer Mitverlegung gemeinsam mit den oben genannten Leistungen in einem einheitlichen Vertrag ausgeschrieben werden.

 
Die Sparte “Telekommunikation” wird wie gehabt über ein separates, nicht EU-weites Qualifikationsverfahren gesteuert.


Der Auftraggeber behält sich vor, bei besonderen Anforderungen, welche vom Standard-Leistungsverzeichnis abweichen, projektbezogen auch außerhalb dieses Qualifizierungssystems auszuschreiben.

Die genauen Anforderungen ergeben sich aus den Bewerbungsunterlagen. Der vollständig ausgefüllte Qualifizierungsfragebogen sowie die erforderlichen Unterlagen sind über das DTVP einzureichen. Die Anlagen sind einzeln (!) je Nachweis hochzuladen und mit der entsprechenden Anlagennummer unseres Qualifizierungsfragebogens zzgl. Kurztitel zu versehen. Bewerbungen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, werden von uns nicht geprüft. 

Mit heutigem Datum wird ein neuer Qualifizierungsbogen hochgeladen, dieser ist ab dem jetzigen Zeitpunkt zu nutzen und gilt für die zukünftigen Ausschreibungen. Die Änderungen sind farblich (orange) gekennzeichnet.


Es handelt sich um folgende Änderungen:
Reiter 2.2 Allg. Fragebogen
· Die Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre sind mit Bilanz und GuV (mit Umsatzanteil) hochzuladen. Wenn es eine Muttergesellschaft gibt, sind auch von dieser die Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre mit Bilanz und GuV (mit Umsatzanteil) hochzuladen.
Reiter 2.3 Arbeitsschutz
· Punkt 5: Sind die E-Monteure, die Arbeiten unter Spannung durchführen auf Erste Hilfe geschult?

Reiter 2.4 Qualifikationen
· Punkt 2: Montage Gas-Inneninstallation nach TRGI (techn. Regeln Gasinstallation z. B. HA-Sanierung)
· Punkt 7: GW 129 Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzanlagen Zulassungskriterien - Baugeräteführer und Aufsichten bei maschinengestütztem Tiefbau: Erbringung der Nachweise über eine gültige und bestandene GW 129-Schulung inklusive Baggerschadensdemonstrationsanlage mit 5-jähriger Gültigkeit. Zulassungskriterien Arbeitsvorbereitende und unterstützende Personen ohne Maschineneinsatz (Bauhelfer): Die Schulungen für die als sinnvoll erachteten oder empfohlenen Personenkreise der Bauhelfer und Arbeitsvorbereitenden sind gemäß GW 129 umzusetzen (Verantwortung der Festlegung liegt beim Dienstleister). Die Schulung und Prüfung ohne Baggerschadensdemonstrationsanlage mit einer Gültigkeit von 3 Jahren wird hierbei akzeptiert.
· Punkt 7: GW 331 PE-Schweißaufsicht und Stahl-Schweißaufsicht als Ausschlusskriterium für Wasser aufgenommen
· Punkt 8: VDE-AR-N 4220 Sind die Monteure gemäß der Einhaltung der VDE-AR-N 4220 geschult?
· Punkt 8: VDE-AR-N 4221 Sind die Monteure gemäß der Einhaltung der VDE-AR-N 4221 geschult?
· Punkt 8: RAL-GZ 962/1 Gütesicherung im Leitungstiefbau oder Referenz von EVU Strom über Leitungstiefbau
· Punkt 8: RAL-GZ 962/2 Gütesicherung im Kabelleitungstiefbau oder Referenz von EVU Strom über Kabelleitungstiefbau




Ergänzung zu den Änderungen:
In der Sparte Strom gibt es Neuerungen für die VDE-AR-N 4220 und VDE-AR-N 4221, sowie für die RAL-GZ 962/1 und RAL-GZ 962/2.

Für die die Einhaltung der VDE-AR-N 42 20 und der VDE-AR-N 4221 sind die entsprechenden Monteure gemäß den Anwendungsregeln der VDE-AR-N 4220 und der VDE-AR-N 4221 jährlich durch den Bewerber zu schulen. Der Nachweis ist über eine Schulungsliste zu erbringen. Die Änderungen zur RAL-GZ 962/1 und RAL-GZ 962/2 entnehmen Sie bitte der Qualifizierung 2.4. Fachliche Qualifikationen Punkt 8.

Nachunternehmer können in der Sparte Strom im Leitungstiefbau und im Kabelleitungstiefbau mit entsprechender Zertifizierung (RAL-GZ 962/1, RAL-GZ 962/2) oder Referenz eingesetzt werden oder unter Beaufsichtigung einer geschulten Fachaufsicht des Bewerbers.

Für alle bereits qualifizierten Bewerber gilt:
· Es müssen nicht alle bereits hochgeladenen Nachweise erneut hochgeladen werden, lediglich abgelaufene Zertifikate müssen in aktueller Form und Gültigkeit hochgeladen werden.
· Die oben genannten Änderungen sind zu berücksichtigen und entsprechende Zertifikate hochzuladen, sofern sie noch nicht hochgeladen wurden.

Der Antrag auf die Aufnahme in das Qualifizierungssystem wird mit allen einzureichenden Unterlagen, Nachweisen und Angaben auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft und auf dieser Grundlage die grundsätzliche Eignung des Bewerbers festgestellt.  
  
In den Unterlagen finden sie u. a. das Kriterienschreiben; dies soll Ihnen einen Überblick geben, welche Qualifizierungen für welche Tätigkeit notwendig sind.

Die Bewertung der angeforderten Angaben und Nachweise zur Prüfung der Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Fachkunde des Bewerbers und der Einhaltung der Anforderungen dieses Qualifizierungssystems erfolgt nach näherer Maßgabe der Bewerbungsunterlagen. 
 
Die Ausschlusskriterien sind den anzufordernden Bewerbungsunterlagen zu entnehmen. Gegebenenfalls kann der Auftraggeber bei fehlender Plausibilität von Angaben oder zur Klarstellung weitere Unterlagen anfordern.

Im Qualifizierungsfragebogen wird bei einigen Abfragen nur die männliche Form verwendet (z. B. Angaben zu „Mitarbeitern“). Dies erfolgt ausschließlich aus Gründen der vereinfachten Schreibweise und umfasst jeweils Personen jeden Geschlechts.


Mit freundlichen Grüßen



i. A. Olaf Niehoff				i. V. Matthias Büsing
Strategischer Einkauf				Strategischer Einkauf
swb AG						EWE AG
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