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[bookmark: _Toc95201502]Formblatt 11:	Nachweis und eigenerklärung über Qualifizierung des Personal bzw. der Betriebsorganisation
[bookmark: _Hlk103265321]Name des Bieters/Mitglieds der Bietergemeinschaft:      
Nachweis über Qualifizierung des Personals bzw. der Betriebsorganisation, wie sie zur Zertifizierung bzw. zur Prüfung in den folgenden DVGW-Arbeitsblättern / Regeln beschrieben ist.
Die Vorlage einer entsprechenden gültigen Zertifizierung bzw. Prüfungsbescheinigung ersetzt die Vorlage umfangreicher Nachweise für die Unternehmensprüfung mit betrieblichem Managementsystem, Fachgespräche mit verantwortlicher Fachaufsicht sowie Schweißaufsicht, Baustellen- und Betriebsbesichtigung, die Prüfungsnachweise für den Zertifizierer und die Experten des Zertifizierers.
Folgende Qualifizierungen bzw. Zertifizierungen oder gleichwertige Nachweise gemäß den Anforderungen der entsprechenden DVGW-Arbeitsblätter sind zum Nachweis der fachlichen Leistungsfähigkeit mit dem Angebot einzureichen:
· gültiges Zertifikat DVGW-Fachunternehmen GW 301, Gruppe W 1 (Wasserrohrleitungen für alle Drücke und Nennweiten: Stahl, Gusseisen, Polyethylen):
ist beigefügt	|_| ja	|_| nein
	Daten zum Zertifikat nach DVGW GW 301, Gruppe W1: st, ge, pe

	[bookmark: Text301]Zertifikatinhaber:      

	[bookmark: Text302]Registriernummer:      

	[bookmark: Text303]Zertifizierungsumfang:      

	[bookmark: Text304]Geltungsdauer:      



alternativ: Gleichwertige Nachweise gemäß der Anforderungen 
des DVGW-Arbeitsblatts GW 301, Gruppe W1: st, ge, pe sind beigefügt:			|_| ja	|_| nein


Weiterhin sind folgende Nachweise zu Qualifizierung des Personals beigefügt:
	Nachweis für Schweißfachingenieurin/-ingenieur (Schweißaufsicht)
DIN EN ISO 14731 / DVGW GW 350
	|_| ja	|_| nein

	Prüfungsbescheinigung Schweißer für Anlagen- und Rohrleitungsbau gem. DIN EN 287-1 / DVGW GW 350
	|_| ja	|_| nein

	DVGW-Nachweise GW 15 (Nachumhüllungen von Rohrleitungen – Qualifikationsanforderungen an den Umhüller) für das vorgesehene Rohrbaupersonal des Bieters
	|_| ja	|_| nein

	Zertifikat DVGW-Fachunternehmen GW 11 (Qualifikationsanforderungen für Fachunternehmen des kathodischen Korrosionsschutzes (KKS)) oder Zertifikat der fkks-Richtlinie Güteüberwachung
	|_| ja	|_| nein




Der Bieter / die Bietergemeinschaft erklärt ferner,
· dass im Auftragsfall für die zu vergebende Leistung qualifiziertes Personal eingesetzt wird, welches bereits Projekte ausgeführt hat, die den Anforderungen R1 bis R6 entsprechen.
· dass folgende Nachweise vorhanden sind bzw. rechtzeitig vor Baubeginn erlangt werden. Sie sind spätestens bis 8 Wochen vor Baubeginn nachzureichen:
	Fachkundenachweis DGUV Grundsatz 313-002 (Auswahl, Ausbildung und Beauftragung von Fachkundigen zum Freimessen nach DGUV Regel 113-004) für das für das vorgesehene Baustellenpersonal des Bieters
	|_| ja	|_| nein

	DVGW-Nachweise GW 129 (Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzanlagen – Ausführende, Aufsichtspersonen und Arbeitsvorbereitende: Anforderungen und Qualifikation) für das vorgesehene Baustellenpersonal des Bieters
	|_| ja	|_| nein
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