Ref Nr. 2026-24-024.01
Verpackungsvorgaben / Instructions for packaging:

Deutsche Version:
Vorgaben für Zeltverpackung:
Alle Bestandteile sind in einer Holverpackung (Holzbox), bestehend aus Kisten mit Deckel zu liefern.
- Deckel geschraubt, zwecks Wiederverwendung
- Ecken der Holzbox mit Metallblech
- maximales Gesamtgewicht der Holzbox inkl. Inhalt 120kg
- Stärke der Holzplatten der Holzbox min. 8mm
- IPPC-Standard auf jeder Kiste und Palette sichtbar markiert
- Mindestmaße der Holzbox 80cm x 120cm (Grundmaß) für Europaletten
- Maximalmaße der Holzbox 260cm x120cm, für alle Holzboxen über Europalettenmaß. Für diese Holzbox muss eine Palette geliefert werden mit Belastungsnachweis der Palette, Ausfertigung in IPPC-Standard (sichtbar markiert)

Tragegriffe an Holzbox
- es sind einklappbare Griffe zu befestigen, Griffbügel min. 10cm, geschraubt,
pro Seite min. 2 Stück
- Beispiel:
Holzbox min. – Maße - 80cm x 120cm x 100cm (B x L x H) → 2 Griffe an Längsseite
60 cm von unten montiert
Holzbox max. – Maße - 260cm x 120cm x 15cm (B x L x H) → 3 Griffe an Längsseite
20cm von unten montiert

Beschriftung der Holzbox
- kurze Seite der Holzbox: Mitte oben mit gedrucktem Label der Inhaltsangabe
- lange Seite der Holzbox: Links oben mit gedrucktem Label der Inhaltsangabe


English Version:
Specifications for tent packaging:
All components are to be delivered in wooden packaging (wooden box) consisting of boxes with lids.
- Lid screwed, for the purpose of reuse.
- Corners of the wooden box with metal sheet
- Maximum total weight of the wooden box incl. contents 120kg
- Thickness of the wooden panels of the wooden box min. 8mm
- IPPC standard visibly marked on each box and pallet
- minimum dimensions of the wooden box 80cm x 120cm (basic dimension) for Euro pallets
- Maximum dimensions of the wooden box 260cm x120cm, for all wooden boxes above Euro pallet dimensions. For this wooden box, a pallet must be delivered with proof of loading of the pallet, made out in IPPC standard (visibly marked).

Carrying handles on wooden box
- Retractable handles are to be attached, handle bracket min. 10cm, screwed, min. 2 pieces per side.
- Example:
Wooden box min. - dimensions - 80cm x 120cm x 100cm (W x L x H) 2 handles mounted on long side 60 cm from the bottom.
Wooden box max. - dimensions- 260cm x 120cm x 15cm (W x L x H) 3 handles mounted on long side 20cm from the bottom

Labelling of the wooden box
- short side of the wooden box: top centre with printed label of contents
- long side of the wooden box: top left with printed label of contents
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