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Schuco Sonnenschutzsystem CCB
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Motor

ierte Lamellenjalousie - verdeckt liegend im Verbundfenstersystem Schiico AWS 120 CC.Sl integriert

Das Schiico Sonnenschutzsystem CCB (Concealed Composite Blind) ist eine vollsténdig im Verbundfenstersystem Schii-
co AWS 120 CC.SI (Composite Construction Super Insulation) integrierte Lamellenjalousie, die aufgrund ihrer geschiitz-

ten Lage unabhéngig von Windlasten und Witterungseinfliissen genutzt werden kann.

Die speziallegierten Aluminium-Lamellen kénnen hoch- und tiefgefahren sowie in jeder Position gedffnet und geschlos-
sen werden. Damit bietet das funktional und &sthetisch hochwertige System einen effizienten Sonnen-, Blend- und Sicht-

schutz bei bester Durchsicht nach aufen.

Weitere Vorteile: Durch den Einbau im Fliigel zwischen der auRen liegenden Einfachverglasung und der innen liegenden
Isolierverglasung ist das Kopfprofil der Jalousie vollstandig verdeckt. Dariiber hinaus wird eine minimale Pakethdhe bei

hochgefahrener Jalousie erreicht und seitliches Schlitzlicht bei tiefgefahrener Jalousie wird verhindert.




